Utiliser le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless

Retour à la table des matières

# Utiliser le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless

Utiliser Intel(R) PROSet/Wireless comme gestionnaire sans fil
Démarrer Intel(R) PROSet/Wireless
Démarrer Intel(R) PROSet/Wireless depuis la barre des tâches

- Icônes de la barre des tâches
- Info-bulles et alertes du Bureau

Fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless

- Liste des réseaux sans fil.
- Icônes d'état de la connexion
- Propriétés du réseau
- Détails de la connexion
- Liste des profils

Menus d'Intel(R) PROSet/Wireless

- Menu Outils
  - Paramètres d'application
  - Utilitaire de dépannage Intel Wireless
  - Outil Diagnostics manuels
  - Outil Administration système
- Menu Avancé
  - Paramètres de la carte
  - Statistiques avancées
  - Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi*
- Menu Profils
  - Gérer les profils
  - Gestion des exclusions.

Activer/désactiver l'émetteur récepteur sans fil
Installation et désinstallation du logiciel
Activation de la fonctionnalité d'économie d'énergie WMM*

## Utiliser Intel(R) PROSet/Wireless comme gestionnaire de réseau sans fil

Le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless est utilisé pour configurer, modifier et gérer les profils réseau permettant de se connnecter à un réseau. Il comprend également des paramètres avancés tels que la gestion de l'alimentation et la sélection des canaux pour configurer des réseaux ad hoc.

Si vous utilisez le service de configuration automatique de Microsoft* Windows* XP comme gestionnaire sans fil, vous pouvez le désactiver depuis l'onglet Configuration réseaux sans fil de Microsoft Windows.

Pour arrêter d'utiliser le service de configuration automatique de Microsoft Windows XP comme gestionnaire sans fil, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration.
2. Cliquez deux fois sur Connexions réseau.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la Connexion réseau sans fil.
4. Cliquez sur Propriétés.
5. Cliquez sur Réseaux sans fil.
6. Vérifiez que l'option Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil n'est pas sélectionnée. Si elle l'est, désélectionnez-la.
7. Cliquez sur OK. Cela confirme que l'utilitaire Intel(R) PROSet/Wireless est configuré pour gérer vos profils réseau.

> REMARQUE : vérifiez que l'option des Paramètres d'application M'avertir lorsqu'une autre application utilise lacarte sans fil est sélectionnée. Cette option vous avertit lorsque le service de configuration automatique de Microsoft Windows XP commence à gérer vos profils sans fil.

## Démarrer Intel(R) PROSet/Wireless

Pour démarrer Intel(R) PROSet/Wireless, utilisez une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur Démarrer > Programmes > Intel(R) PROSet/Wireless > Intel(R) PROSet/Wireless.
- Pour ouvrir le menu de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows. Cliquez sur Ouvrir Intel(R) PROSet/Wireless.
- Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir Intel(R) PROSet/Wireless.

Pour fermer Intel(R) PROSet/Wireless depuis la fenêtre principale, utilisez une des options suivantes :

- Sélectionnez Fichier > Quitter dans la fenêtre principale.
- Cliquez sur Fermer.
- Cliquez sur le bouton Fermer (X) situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.

# Démarrer Intel(R) PROSet/Wireless depuis la barre des tâches

Pour démarrer Intel(R) PROSet/Wireless, double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches, puis cliquez sur Ouvrir Intel(R) PROSet/Wireless.

## Options du menu de la barre des tâches

L'icône d'Intel(R) PROSet/Wireless s'affiche dans la barre des tâches située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows. Cliquez sur l'icône d'état avec le bouton droit de la souris pour afficher les options du menu.

Élément du menu | Commentaires
--- | ---
Ouvrir Intel(R) PROSet/Wireless | Cliquez sur cette option pour démarrer Intel(R) PROSet/Wireless lorsque Intel(R) PROSet/Wireless est votre gestionnaire sans fil. Si vous sélectionnez Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi* dans le menu de la barre des tâches, l'option de menu devient Ouvrir le service de configuration automatique sans fil de Windows et le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP est utilisé comme gestionnaire sans fil. Si vous utilisez Microsoft Windows, les profils Intel sont inutilisables.
Ouvrir le service de configuration automatique sans fil de Windows

Activer Sans fil

Si Intel(R) PROSet/Wireless est installé, l'état actuel de l'émetteur-récepteur s'affiche dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless et dans la barre des tâches. Sélectionnez Activer Sans fil pour activer l'émetteur-récepteur. Sélectionnez Désactiver Sans fil pour désactiver l'émetteur-récepteur.

Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur externe, utilisez-le pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Reportez-vous à la documentation fournie par le fabricant de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations sur cet interrupteur.

Désactiver Sans fil
Désactiver émetteur-récepteur 802.11a | Cette option est disponible uniquement sur les cartes sans fil prenant en charge les normes 802.11a, 802.11b et 802.11g. Sélectionnez cette option pour désactiver l'émetteur-récepteur 802.11a. REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement s'il est activé dans l'outil Administration système ou si la carte est du modèle Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Ouvrir l'utilitaire de dépannage Intel Wireless | Ouvre une application qui vous aide à résoudre les problèmes de connexion réseau sans fil. Lorsqu'un problème de connexion est détecté, une alerte de bureau s'affiche en bas à droite de l'écran. Reportez-vous à la section Utilitaire de dépannage Intel Wireless pour davantage d'informations.
Connexion au profil | Affiche les profils actuels de la Liste des profils. Cette option peut également être utilisée pour se connecter à un profil.
Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi | Permet de sélectionner Intel(R) PROSet/Wireless ou le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP. Les profils Intel peuvent pas être utilisés avec le service de configuration automatique de Microsoft Windows XP.
Utiliser Intel(R) PROSet/Wireless pour gérer les réseaux Wi-Fi

# Icônes de la barre des tâches

L'icône de la barre des tâches offre une indication visuelle sur l'état actuel de la connexion sans fil. L'icône d'état de la connexion est située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows. Dans les Paramètres d'application du menu Outils, pour pouvez définir l'icône de la barre des tâches pour qu'elle soit affichée ou masquée.

Icône | Description
--- | ---
| Connexion sans fil désactivée : La carte sans fil est désactivée. Le périphérique sans fil ne peut transmettre ou recevoir s'il est désactivé. Cliquez sur Activer Sans fil pour activer la carte. L'icône est blanche et statique.
| Recherche de réseaux sans fil en cours : La carte sans fil recherche des réseaux sans fil disponibles. L'icône est blanche et animée.
| Aucun réseau sans fil détecté : aucun réseau sans fil n'est disponible. Intel(R) PROSet/Wireless recherche périodiquement des réseaux disponibles. Pour forcer une recherche, double-cliquez sur l'icône pour lancer Intel(R) PROSet/Wireless et cliquez sur Actualiser. L'icône est rouge.
| Réseaux sans fil détectés : un réseau sans fil disponible a été détecté. Double-cliquez sur l'icône pour afficher la liste Réseaux sans fil. Sélectionnez le réseau. Cliquez sur Connexion. L'icône est jaune.
| L'authentification a échoué : L'authentification avec le réseau sans fil est impossible. L'icône est verte avec un triangle d'avertissement jaune.
| Connexion à un réseau sans fil : clignote alors qu'une adresse IP est en cours d'obtention ou si une erreur se produit.
| Connecté à un réseau sans fil : Connecté à un réseau sans fil. Une info-bulle affiche le nom du réseau, la vitesse, la qualité du signal et l'adresse IP. L'icône est verte avec des vagues reflétant la qualité du signal. Les vagues sont d'autant plus nombreuses que la qualité du signal est bonne.

## Info-bulles et alertes du Bureau

Les info-bulles et les alertes du Bureau fournissent des commentaires et indiquent les actions à prendre. Pour afficher les info-bulles, positionnez le pointeur de la souris sur l'icône. Les alertes du Bureau s'affichent lorsque l'état de votre réseau sans fil change. Par exemple, si vous êtes hors de portée de tout réseau sans fil, une alerte du Bureau s'affiche lorsque vous venez à portée d'un réseau sans fil.

Sélectionnez Afficher les notifications d'informations dans les paramètres d'application pour activer les alertes du Bureau.

## Info-bulles

Les info-bulles s'affichent lorsque le pointeur de la souris est positionné sur l'icône. Les info-bulles affichent un texte pour chaque état de la connexion.

## Alertes du Bureau

Lorsqu'une action de l'utilisateur est requise, une alerte du Bureau s'affiche. Si vous cliquez sur l'alerte, l'action appropriée est effectuée. Par exemple, lorsqu'un nouveau réseau sans fil est détecté, l'alerte suivante s'affiche :

Action : cliquez sur l'alerte du Bureau pour vous connecter à un réseau de la liste des réseaux disponibles.

Une fois la connexion établie, l'alerte affiche le réseau sans fil auquel vous êtes connecté, la vitesse de connexion, la qualité du signal et l'adresse IP.

Les alertes du Bureau sont également utilisées pour indiquer un problème de connexion. Cliquez sur l'alerte pour ouvrir l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.

## Fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless

La fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless permet de :

- afficher l'état actuel de la connexion (qualité du signal, vitesse et nom du réseau actuel) ;
- rechercher des réseaux sans fil disponibles ;
- gérer les profils ;
- vous connecter automatiquement aux réseaux disponibles en utilisant les profils dans l'ordre spécifié dans la Liste des profils ;
- vous connecter à des réseaux Infrastructure et Poste à poste (ad hoc) ;
- configurer les paramètres de la carte ;
- dépanner les problèmes de connexion sans fil.

## Icônes d'état de la connexion

Les icônes d'état de la connexion indiquent l'état de connexion actuel de votre carte réseau sans fil. L'icône d'état de la connexion est affichée dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless. L'état de la connexion est également indiqué par l'icône de la barre des tâches. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.

### Description des icônes d'état de la connexion de la fenêtre principale

Les icônes sont utilisées pour indiquer l'état de la connexion.

Icône | Description
--- | ---
| La fonctionnalité Sans fil est désactivée : la carte de l'émetteur-récepteur sans fil est désactivée. Cliquez sur le bouton Désactiver sans fil pour activer l'émetteur-récepteur.
| Problème de connexion : Indique des problèmes de connexion incluant des échecs d'authentification.
| Recherche de réseaux sans fil en cours : la carte sans fil recherche les réseaux sans fil disponibles. Icônes animées :
| Aucun réseau sans fil détecté : la carte ne trouve pas de réseaux sans fil disponibles.
| Réseaux sans fil détectés : un réseau sans fil disponible a été détecté. Vous pouvez vous connecter aux réseaux disponibles répertoriés dans la liste Réseaux sans fil.
| Connexion à un réseau sans fil : Vous êtes connecté à un réseau sans fil. Les courbes en forme de croissant passent du vert au blanc jusqu'à ce qu'une adresse IP soit obtenue ou qu'une erreur de connexion ait lieu.
| Connecté à un réseau sans fil : vous êtes connecté à un réseau sans fil. Le nom, la vitesse, la qualité du signal et l'adresse IP du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.
Nom du réseau | Nom (nom du profil ou SSID) : le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. La colonne Nom affiche le SSID ou le nom du profil si un profil est disponible pour le réseau.

Intensité du signal

Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent la qualité des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès ou l'ordinateur en mode Poste à Poste (ad hoc) le plus proche. Le nombre de barres verticales vertes indique l'intensité des signaux de transmission et de réception.

REMARQUE : pour les réseaux comportant plusieurs points d'accès, l'intensité du signal est affichée pour le point d'accès le plus proche.

La valeur de l'intensité du signal varie entre Excellente et Hors de portée. L'intensité du signal est affectée par les facteurs suivants :

- La qualité du signal diminue avec la distance et est affectée par les obstacles métalliques et le béton.
- Les objets métalliques peuvent refléter les signaux et causer des interférences.
- D'autres périphériques électriques peuvent causer des interférences.

Propriétés | Fournit des informations sur l'état de connexion de la carte. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour davantage d'informations.
Activer (Désactiver) Sans fil | Permet d'activer ou de désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Reportez-vous à la section Activer/Désactiver Sans fil pour davantage d'informations.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.
Fermer | Ferme la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

# Liste des réseaux sans fil

La liste Réseaux sans fil affiche une liste des réseaux sans fil à portée de la carte.

Nom | Description
Réseaux sans fil ( ) | Le nombre entre parenthèses indique le nombre de réseaux sans fil trouvés se trouvant à portée de la carte réseau sans fil.
| Intensité du signal du point d'accès d'un réseau sans fil ou de l'ordinateur (mode Poste à poste [ad hoc]). Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent que le point d'accès du réseau sans fil ou l'ordinateur est disponible pour la connexion, mais que la connexion n'est pas encore établie avec un point d'accès ou un ordinateur (mode Poste à poste [ad hoc]).
Nom du réseau | Nom (nom du profil ou SSID) : le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. La colonne Nom affiche le SSID ou le nom du profil si un profil est disponible pour le réseau. Si un point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), ou si la carte réseau reçoit un nom de réseau caché d'un point d'accès furtif, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux sans fil. Pour établir la connexion avec un réseau <SSID non diffusé>, vous devez commencer par créer un nouveau profil. Lorsque la connexion est établie, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux sans fil, ainsi que le Nom du profil/SSID. Le profil SSID associé est affiché dans la Liste des profils.
État | Notification que la carte se connecte à un réseau sans fil. Une fois connecté, l'état passe à Connecté.
| Profils : identifie, dans la liste Réseaux sans fil, un réseau connecté dont le profil se trouve dans la Liste des profils.
| Le réseau sans fil utilise le mode Réseau (infrastructure).
| Le réseau sans fil utilise le mode Poste à poste (ad hoc).
| Le réseau sans fil utilise un chiffrement de sécurité.
| La fréquence utilisée par le réseau sans fil (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| Le réseau sans fil se trouve dans la liste des exclusions ou le profil est configuré pour la connexion manuelle.
Connexion (Déconnexion) | Cliquez pour vous connecter à un réseau sans fil. Une fois connecté, le bouton porte la mention Déconnexion.
Propriétés | Fournit des informations détaillées sur le réseau connecté et ses points d'accès. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour davantage d'informations.
Actualiser | Actualise la liste des réseaux disponibles. Lorsqu'un nouveau réseau à portée de la carte est disponible, la liste est mise à jour pour afficher le nom du nouveau réseau.
Activer (Désactiver) Sans fil | Permet d'activer ou de désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Reportez-vous à la section Activer/Désactiver Sans fil pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

## Propriétés du réseau

Cliquez sur le bouton Propriétés de la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless pour afficher les paramètres de sécurité de la carte sans fil. Vous pouvez également ajouter des profils devant être exécutés lors d'une connexion automatique. Si l'exclusion de réseau est activée (voir la section Paramètres d'application), les propriétés du réseau indiquent également si le réseau est exclu de la connexion automatique.

#### Détails des propriétés du réseau

Nom | Description
--- | ---
Nom du réseau | Affiche le nom du réseau sans fil.

Bande

Bande et fréquence actuelles utilisées. Affiche Hors limites si aucune bande ni fréquence ne sont affichées.

Les bandes suivantes sont répertoriées :

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Mode opérationnel

Affiche le mode opérationnel actuel :

- Réseau (Infrastructure)

> Réseau sans fil centré sur un point d'accès. Dans cet environnement, le point d'accès fournit non seulement la communication avec le réseau filaire, mais transmet également le trafic réseau sans fil dans le voisinage immédiat.

- Poste à poste (Ad hoc)

> Configuration de communication dans laquelle chaque ordinateur possède les mêmes capacités et peut être à l'origine d'une session de communication. Également appelé réseau poste à poste ou réseau d'ordinateur à ordinateur.

Niveau d'authentification

Affiche le mode de sécurité (authentification) actuel du réseau en cours d'utilisation.

Les niveaux d'authentification réseau suivants sont répertoriés :

- Ouvrir
- Partagé
- WPA* - Entreprise
- WPA2* - Entreprise
- WPA-Personnel
- WPA2-Personnel

Affiche l'authentification utilisée par le réseau actuel. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.

Chiffrement des données

Les paramètres de chiffrement de données suivants sont répertoriés :

- Aucun
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.

Points d'accès de ce réseau <0-50>

- Intensité du signal : les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent l'intensité des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès le plus proche.
- Affiche l'une des icônes suivantes : . Indique la bande utilisée (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
- Canal : affiche le canal de transmission et de réception actuel utilisé pour un réseau sans fil particulier.
- BSSID (mode opérationnel Infrastructure) : affiche l'adresse MAC à douze chiffres du point d'accès du réseau sélectionné.

Gestion des exclusions. | Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme les Propriétés du réseau.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Détails de connexion

Lorsque vous êtes connecté à un réseau, cliquez sur le bouton Détails de la fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless pour afficher la fenêtre Détails de la connexion.

#### Description de la fenêtre Détails de la connexion

Nom | Description
--- | ---
Nom du profil | Le nom du profil.
Nom du réseau | Nom du réseau (SSID) de la connexion en cours.

Qualité du signal

Un signal radio (RF) peut être évalué par deux composants :

- intensité du signal (quantité)
- qualité du signal

La qualité du signal est déterminée par une combinaison de facteurs. Elle est composée principalement de l'intensité du signal et du rapport de bruit radioélectrique présent. Le bruit radioélectrique est produit naturellement, mais également artificiellement par des appareils électriques. Si le bruit radioélectrique est important ou si l'intensité du signal est faible, le rapport signal/bruit est inférieur, ce qui entraîne une baisse de qualité du signal. Avec un faible rapport signal/bruit, il est difficile pour le récepteur de faire la distinction entre les informations contenues dans un signal et le bruit lui-même.

Intensité du signal

Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent la qualité des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès ou l'ordinateur en mode Poste à Poste (ad hoc). Le nombre de barres verticales vertes indique l'intensité des signaux de transmission et de réception.

REMARQUE : pour les réseaux comportant plusieurs points d'accès, l'intensité du signal est affichée pour le point d'accès le plus proche.

La valeur de l'intensité du signal varie entre Excellente et Hors de portée. L'intensité du signal est affectée par les facteurs suivants :

- La qualité du signal diminue avec la distance et est affectée par les obstacles métalliques et le béton.
- Les objets métalliques peuvent refléter les signaux et causer des interférences.
- D'autres périphériques électriques peuvent causer des interférences.

Adresse IP | Adresse IPv4 : Adresse IP (Internet Protocol) pour la connexion en cours.
Adresse IPv6 : L'adresse IP de la nouvelle génération est compatible avec le format IPv4 et elle a été conçue pour résoudre les problèmes de sécurité des données d'IPv4. IPv6 accroît l'espace d'adressage de 32 à 128 bits, fournissant ainsi un nombre illimité de réseaux et de systèmes. IPv6 prend également en charge les paramètres de qualité de service (QS) pour l'audio et la vidéo en temps réel.
Adresse MAC de la carte | Adresse de contrôle d'accès (MAC) de la carte sans fil.

Bande

Indique la bande sans fil de la connexion en cours.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Nombre d'antennes utilisées | Indique le nombre d'antennes actuellement utilisées. Ce nombre dépend de la ou des bandes utilisées actuellement par les différents réseaux, des modes de transmission/réception utilisés sur ces bandes, de l'intensité du signal et des capacités du ou des points d'accès. L'utilisateur ne dispose d'aucun contrôle direct sur ce paramètre.

Débits de données pris en charge

Les débits auxquels la carte sans fil peut envoyer et recevoir les données. Affiche le débit en Mbit/s pour la fréquence utilisée.

- 802.11g : 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54
- 802.11b : 1, 2, 5,5 et 11
- 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54
- 802.11n : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Fréquence de l'émetteur-récepteur

Affiche la fréquence de la connexion sans fil en cours.

- 802.11a : 5,15 GHz à 5,85 GHz
- 802.11b/g : 2,400 GHz à 2,4835 GHz (selon le pays)
- 802.11n : 2,400 GHz à 5,00 GHz

Numéro du canal | Affiche le canal de transmission et de réception.
Authentification réseau | Affiche Ouverte, Partagée, WPA - Personnel et WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise et WPA2 - Entreprise. Affiche l'authentification utilisée par le profil en cours. Reportez-vous à la section Présentation générale de la sécurité pour davantage d'informations.
Chiffrement des données | Affiche Aucun, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Reportez-vous à la section Présentation générale de la sécurité pour davantage d'informations.
Type d'authentification 802.1x | Affiche Aucun, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Reportez-vous à la section Présentation générale de la sécurité pour davantage d'informations.
Protocole d'authentification 802.1x | Affiche Aucun, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Reportez-vous à la section Présentation générale de la sécurité pour davantage d'informations.
Version CCX | Version des extensions compatibles Cisco de la connexion sans fil en cours.
Puissance de transmission actuelle | Niveaux de puissance de transmission des extensions compatibles Cisco.
Niveaux de puissance pris en charge | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Adresse MAC du point d'accès | L'adresse de contrôle d'accès (MAC) du point d'accès associé.
Point d'accès obligatoire | Affiche « Aucun » si le paramètre est désactivé. Si le paramètre Point d'accès obligatoire est activé, l'adresse MAC du point d'accès est affichée. Cette option force la carte sans fil à se connecter à un point d'accès utilisant une adresse MAC spécifique (12 chiffres hexadécimaux, 48 bits, p. ex. 00:06:25:0E:9D:84).
Réparer | Renouvelle l'adresse IP. Si vous éprouvez des difficultés à accéder au réseau, vérifiez que l'adresse IP est valide. Si l'adresse est 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, elle n'est probablement pas valide. Si le réseau est configuré pour une affectation automatique de l'adresse réseau, cliquez sur Réparer et demandez une nouvelle adresse IP.
Fermer | Ferme la page.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Gestion des profils

Dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless, cliquez sur Connexion sur un réseau sans fil. Une fois connecté, un profil est créé dans la Liste des profils. La Liste des profils répertorie les profils utilisateur actuels dans l'ordre dans lequel ils doivent être utilisés. Utilisez les flèches haut et bas pour organiser les profils dans un ordre spécifique en vue de la connexion automatique à un réseau sans fil.

Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des profils depuis la Liste des profils. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

Un profil différent peut être configuré pour chaque réseau sans fil. Les paramètres de profil peuvent inclure le nom (SSID), le mode opérationnel et les paramètres actuels du réseau. Reportez-vous à la section Gestion des profils pour davantage d'informations.

## Icônes de la Liste des profils

Nom | Description
Nom du profil | Les profils sont des paramètres de réseau qui permettent à votre carte de se connecter à un point d'accès du réseau (mode Réseau [Infrastructure]) ou à un ordinateur (mode Poste à Poste [ad hoc]) sans utiliser de point d'accès. Reportez-vous à la section Gestion des profils pour davantage d'informations.
Nom du réseau | Nom (nom du profil ou SSID) : le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. La colonne Nom affiche le SSID ou le nom du profil si un profil est disponible pour le réseau.
Icônes de connexion : les icônes d'état de profil réseau suivantes indiquent les différents états de connexion de la carte à un réseau sans fil, le mode opérationnel utilisé et si la sécurité réseau est utilisée.
| Cercle bleu : la carte sans fil est associée à un point d'accès ou un ordinateur (mode ad hoc). Si la sécurité 802.1x du profil est activée, cela indique que la carte sans fil est associée et authentifiée.
| Indique le mode Infrastructure.
| Indique le mode Poste à poste (ad hoc).
| Le réseau sans fil utilise un chiffrement de sécurité.

Flèches

Positionnent les profils dans l'ordre de connexion automatique préféré.

- Flèche vers le haut : permet de déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Flèche vers le bas : permet de déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

Connexion | Si le réseau est à portée et si le profil correspond à la configuration du réseau, la connexion est établie.
Ajouter | Ouvre l'écran des Paramètres généraux du profil sans fil, utilisé pour créer un nouveau profil. Reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour davantage d'informations.
Supprimer | Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Supprimer un profil pour davantage d'informations.
Propriétés | Permet de modifier le contenu d'un profil existant. Reportez-vous à la section Modifier un profil existant pour davantage d'informations.
| Exporter ou Importer : permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importation ou exportation de profils pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la fenêtre de gestion des profils.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Menus

Utilisez les menus Fichier, Outils, Avancé, Profils et Aide pour configurer les paramètres du réseau.

Nom | Description
Fichier | Quitter : Ferme la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

Outils

Paramètres d'application : permet de définir les préférences de connexion sur tout le système. Reportez-vous à la section Paramètres d'application pour davantage d'informations.

Utilitaire de dépannage Intel Wireless : permet de résoudre les problèmes de connexion du réseau sans fil. Reportez-vous à la section Utilitaire de dépannage Intel Wireless pour davantage d'informations.

Outil Diagnostics manuels : L'outil Diagnostics manuels vous permet d'exécuter une série de tests de diagnostics qui vérifient la fonctionnalité de votre carte sans fil. Reportez-vous à la section Outil Diagnostics manuels pour davantage d'informations.

L'outil Administration système : permet aux administrateurs ou aux personnes possédant des privilèges d'administration sur cet ordinateur de configurer des profils partagés (connexion avant ouverture de session/commun, permanents et Voix sur IP [VoIP]). L'outil Administration système peut également être utilisé par un service informatique pour configurer les paramètres utilisateur dans le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless et pour créer des modules d'installation personnalisés à exporter sur les autres systèmes. Reportez-vous à la section Outil Administration système pour davantage d'informations.

REMARQUE : l'outil Administration système n'est disponible que si vous l'avez installé au cours d'un processus d'installation personnalisé du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Reportez-vous à la section Installation ou désinstallation du logiciel pour davantage d'informations.

Avancé

Paramètres de la carte : affiche les paramètres de la carte équivalents aux paramètres configurés dans la boîte de dialogue Paramètres avancés de Microsoft Windows. Reportez-vous à la section Paramètres de la carte pour davantage d'informations.

Pour accéder aux Paramètres avancés dans Microsoft Windows :

- Sélectionnez Connexions réseau dans le Panneau de configuration Windows.
- Cliquez avec le bouton droit sur la Connexion réseau sans fil.
- Sélectionnez Propriétés dans le menu.
- Cliquez sur Configurer pour afficher les paramètres avancés de la carte.

Statistiques avancées : sélectionnez cette option pour afficher des informations détaillées sur la carte sans fil et la connexion. Reportez-vous à la section Statistiques avancées pour davantage d'informations.

Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi : sélectionnez cette option pour désigner Microsoft Windows XP comme le gestionnaire de réseau sans fil. Reportez-vous à la section Configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP pour davantage d'information.

Profils | Gérer les profils : sélectionnez cette option pour créer ou modifier des profils. Gérer les exclusions : sélectionnez cette option pour exclure des réseaux de la connexion automatique. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour davantage d'informations.
Aide | Aide Intel(R) PROSet/Wireless : démarre l'aide en ligne. À propos de : affiche des informations de version sur les composants d'application installés.

## Paramètres d'application (menu Outils)

Les paramètres d'application permettent de contrôler le comportement du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Description des paramètres d'application

Nom | Description
--- | ---
Carte réseau | Répertorie les cartes réseau qui sont actuellement disponibles. Il peut s'agir d'une carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ou d'une carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Paramètres avancés : les paramètres suivants permettent de contrôler le comportement du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless et affichent des informations.

Barre des tâches

Afficher l'icône de l'application dans la barre des tâches : sélectionnez cette option pour afficher l'icône d'état dans la barre des tâches. Cette icône apparaît dans la barre des tâches de Windows (zone de notification). Cette icône indique l'état de la connexion sans fil. Désélectionnez cette option pour que l'icône d'état ne soit pas affichée dans la barre des tâches.

L'icône d'état de la barre des tâches fournit différentes fonctions :

- Un indicateur visuel sur l'état de la connexion et l'activité sans fil de votre réseau sans fil. La couleur et l'animation de l'icône changent en fonction de l'activité sans fil. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.
- Menu : un menu s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône. Depuis ce menu, vous pouvez exécuter des tâches comme activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte ou lancer l'application Intel(R) PROSet/Wireless. Reportez-vous à la section Options du menu de la barre des tâches pour davantage d'informations.
- Info-bulles et alertes du bureau. Reportez-vous à la section Info-bulles et alertes du bureau pour davantage d'informations.

Notifications

Afficher les notifications de mise en garde : sélectionnez cette option pour afficher les alertes en regard de l'icône de la barre des tâches. Lorsqu'une action de l'utilisateur est requise, un message s'affiche. Seuls les événements importants déclenchent les alertes du bureau. Si l'utilisateur sélectionne l'alerte du bureau, l'action requise est effectuée. Désélectionnez cette option pour ne pas afficher les alertes du bureau Reportez-vous à la section Info-bulles et alertes du bureau pour davantage d'informations.

Sélectionnez une des options suivantes :

Notifications d'informations : ces alertes du bureau sont de moindre importance. Elles ne requièrent aucune interaction mais peuvent améliorer l'expérience sans fil de manière substantielle.

- Afficher les notifications d'informations : sélectionné par défaut. Toutes les alertes informationnelles du bureau s'affichent en regard de l'icône d'état de la barre des tâches. Ces alertes du bureau améliorent votre expérience sans fil à l'aide de notifications lorsque des réseaux sans fil disponibles sont à portée de votre carte. Elles vous informent également lorsque la connexion sans fil est établie ou perdue. Reportez-vous à la section Info-bulles et alertes du bureau pour davantage d'informations.
- Afficher la liste des réseaux disponibles lorsque la connexion est inactive : cette option peut être sélectionnée lorsque la case Afficher les notifications d'informations est désélectionnée. Lorsque les alertes du bureau sont désactivées, cette option permet de continuer à recevoir des notifications lorsque des réseaux sont disponibles alors que la carte n'est pas connectée.

M'avertir lorsqu'une autre application utilise la carte sans fil : lorsque cette option est sélectionnée, un message s'affiche lorsque d'autres applications tentent de gérer la carte sans fil. Cette fonctionnalité est très utile si vous utilisez un logiciel fourni par un point d'accès (café, aérogare, etc.). Pour tirer parti des fonctionnalités d'Intel(R) PROSet/Wireless, désactivez ce logiciel dès que vous quittez le point d'accès.

Activer les notifications en cas de rejet des certificats TLS : sélectionnez cette option si vous voulez qu'un avertissement soit émis lorsqu'un certificat PEAP-TLS est rejeté par le serveur d'authentification. Reportez-vous aux sections Sécurité d'entreprise et Configuration d'un client avec l'authentification réseau TLS pour davantage d'informations.

Connexion automatique

Connexions au réseau disponible en utilisant les profils uniquement : (par défaut) permet de connecter la carte sans fil à tout réseau disponible en utilisant un profil correspondant de la Liste des profils. Si aucun profil correspondant n'est détecté, vous en êtes notifié (voir Notifications). Le périphérique sans fil reste déconnecté jusqu'à ce qu'un profil correspondant soit détecté ou que vous configuriez un nouveau profil.

Connexion à tout réseau disponible si aucun profil correspondant n'est trouvé : Vous permet de choisir de vous connecter automatiquement à un réseau si vous n'avez pas configuré de profil et que vous vous trouvez à un endroit où un réseau sans fil ouvert et non sécurisé est disponible. REMARQUE : les réseaux ouverts sont dépourvus de sécurité. Vous devez fournir votre propre sécurité pour cette connexion sans fil. Une façon de sécuriser une connexion sans fil ouverte consiste à utiliser un logiciel RPV (Réseau Privé Virtuel).

Connexion à tout réseau en fonction des profils uniquement (mode Cisco) : sélectionnez cette option pour essayer chaque profil en fonction de l'ordre de priorité défini. Cela signifie que vous êtes à proximité d'un point d'accès disposant de plusieurs SSID mais qui en annonce un seul.

Gestion des exclusions.

Activer la fonctionnalité de liste d'exclusion automatique : sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de liste d'exclusion automatique. Cette fonctionnalité permet d'exclure des points d'accès de la connexion automatique. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour davantage d'informations.

Activer la fonctionnalité de liste d'exclusion manuelle : sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de liste d'exclusion manuelle. Cette fonctionnalité permet d'exclure des réseaux de la connexion automatique. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour davantage d'informations.

Liste des réseaux sans fil. | Afficher les en-têtes des colonnes : sélectionnez cette option pour afficher les noms de colonnes dans la liste Réseaux sans fil. Cliquez sur l'en-tête pour trier la colonne dans un ordre ascendant ou descendant.

Notification de dossier partagé

L'option Partage des fichiers et des imprimantes permet à d'autres ordinateurs du réseau d'accéder aux ressources de votre ordinateur. Soyez prudent lorsque vous utilisez un ordinateur portable sans fil sur lequel cette option est activée.

Utilisez cette fonctionnalité pour recevoir des notifications lorsque vous vous connectez à un réseau sans fil avec des dossiers partagés répondant à l'un des critères suivants :

- Le pare-feu Microsoft Windows est désactivé.
- L'option Partage des fichiers et des imprimantes est activée et le pare-feu Microsoft Windows est configuré pour l'accepter.

Sélectionnez cette option pour supprimer automatiquement le partage des dossiers partagés en cas de connexion à un réseau non sécurisé
Sélectionnez cette option pour masquer automatiquement les dossiers partagés lorsque vous êtes connecté à un réseau non sécurisé.

Désactiver cette notification
Sélectionnez cette option pour laisser les dossiers partagés intacts chaque fois que vous vous connectez à un réseau ouvert non sécurisé.

M'avertir en cas de connexion à un réseau non sécurisé
Sélectionnez cette option pour recevoir une notification chaque fois que vous êtes connecté à un réseau ouvert non sécurisé.

Notification de réseau Poste à poste (ad hoc)

Sélectionnez cette option pour recevoir des alertes lorsque vous êtes connecté à un réseau ad hoc. Vous pouvez recevoir une alerte toutes les deux minutes, avec un maximum de cinq alertes.

M'avertir lorsque aucun autre poste ne s'est joint au réseau ad hoc
Sélectionnez cette option pour recevoir une notification lorsque aucun poste n'est connecté au réseau ad hoc.

M'avertir lorsque tous les postes se sont déconnectés du réseau ad hoc
Sélectionnez cette option pour recevoir une notification lorsque tous les postes se sont déconnectés du réseau ad hoc.

Notification de nom de réseau (SSID)

Notification de nom de réseau (SSID)
Vous avertit lorsque le nom du réseau (SSID) par défaut est utilisé pour établir la connexion avec un réseau. Exemples courants de noms de réseau prédéfinis : sans fil, RLAN, linksys, par défaut.

Se connecter à un point d'accès ayant un nom de réseau (SSID) par défaut peut présenter un problème de sécurité. Ce point d'accès utilise généralement tous les paramètres de sécurité et de gestion par défaut (par exemple, authentification ouverte, adresse IP, nom d'utilisateur ou mot de passe par défaut). S'il s'agit d'un réseau personnel, changez le nom du réseau et les paramètres de sécurité pour améliorer la sécurité du réseau.

M'avertir en cas de connexion à un réseau ayant un nom SSID par défaut
Sélectionnez cette option pour recevoir une alerte lorsque vous êtes connecté à un réseau ayant un nom de réseau par défaut.

Wi-Fi Protected Setup*

Activer l'enregistrement du périphérique
Sélectionnez cette option pour que l'ordinateur fonctionne comme un agent d'enregistrement. Lorsqu'il possède cette capacité, l'ordinateur peut configurer un point d'accès non configuré ou rejoindre un point d'accès configuré. Une fois que le point d'accès est configuré, l'ordinateur, en tant qu'agent d'enregistrement, peut ajouter de nouveaux ordinateurs (candidats à l'inscription) au réseau. Cette option n'est pas sélectionnée par défaut.

Désélectionnez l'option Activer l'enregistrement du périphérique pour laisser l'ordinateur détecter et se connecter à un réseau en tant que candidat à l'inscription.

M'avertir lorsque des points d'accès Wi-Fi Protected Setup se trouvent à portée de mon ordinateur
Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez être averti qu'un point d'accès Wi-Fi Protected Setup se trouve à portée de l'ordinateur. Cette option doit être activée si vous souhaitez enregistrer (connecter) cet ordinateur auprès du point d'accès. Cette option est sélectionnée par défaut.

OK | Enregistre les paramètres et retourne à la page précédente.
Annuler | Ferme et annule les modifications.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Utilitaire de dépannage Intel Wireless (menu Outils)

L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est une application qui peut vous aider à résoudre les problèmes de connexion à un réseau sans fil. Lorsqu'un problème de connexion est détecté, une alerte de bureau s'affiche en bas à droite de l'écran. Lorsque vous cliquez sur l'alerte du bureau, un message de diagnostic apparaît indiquant les opérations recommandées pour résoudre le problème de connexion. Par exemple, si un problème de connexion survient en raison d'un mot de passe incorrect, l'application Assistant Profil est lancée dès que vous cliquez sur le lien hypertexte affiché. Vous pouvez également lancer l'Observateur d'événements sans fil et activer ou désactiver les notifications d'alertes. L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est pris en charge sous Microsoft Windows XP et Microsoft Windows 2000*.

La page de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless contient deux volets. Utilisez le bouton gauche de la souris sur le volet gauche pour afficher la liste des outils disponibles. Le volet droit affiche le problème associé à la connexion actuelle dans une section. Chaque section possède deux parties : le message d'erreur et l'action recommandée. L'action recommandée contient une description des utilitaires disponibles et aide à résoudre le problème de connexion associé. Si vous cliquez sur un lien d'aide, le texte d'aide s'affiche dans une fenêtre. Si vous cliquez sur le lien de résolution du problème associé, un programme permettant de résoudre le problème de connexion démarre.

Reportez-vous à la section Dépannage pour obtenir des informations sur la résolution des erreurs.

Nom | Description
Options de menu | Fichier | Observateur d'événements sans fil : Lance l'Observateur d'événements sans fil.
Désactiver les notifications/Activer les notifications : Sélectionnez cette option pour désactiver ou activer les notifications d'alerte.
Quitter : cliquez sur cette option pour fermer l'application Utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Afficher | Affiche ou supprime les données d'historique dans le panneau droit de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Outils | Outil Diagnostics manuels : Exécute un test de diagnostic afin de vérifier le fonctionnement de votre carte sans fil. Reportez-vous à la section Outil Diagnostics manuels pour davantage d'informations.
Aide | Aide sur l'utilitaire de dépannage Intel(R) Wireless : affiche l'aide en ligne de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
À propos de : affiche les informations de version de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.

Aide disponible

Message d'erreur d'horodatage :

- Description de l'erreur.
- Lien de résolution de l'erreur (si disponible). Reportez-vous à la section Résolution des erreurs ci-dessous.
- Lien vers les opérations recommandées pour résoudre l'erreur.

Historique | Affiche la liste des cinq dernières alertes. Les alertes sont listées dans l'ordre chronologique, la plus récente étant affichée en haut de la liste.

# Outil Diagnostics manuels (menu Outils)

Exécute un test de diagnostic afin de vérifier le fonctionnement de votre carte sans fil. Reportez-vous à la section Outil Diagnostics manuels pour davantage d'informations.

# Administration système (menu Outils)

L'outil Administration système est destiné à l'administrateur ou à l'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur sur l'ordinateur. Cet outil permet à l'administrateur de restreindre le niveau de contrôle dont disposent les utilisateurs de cet ordinateur sur leurs connexions sans fil. Cet outil est également utilisé pour configurer les profils communs (partagés).

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paramètres ou les profils d'administration, sauf s'ils disposent du mot de passe requis pour cet outil. Un mot de passe, à la fois sûr et difficile à deviner, doit être choisi.

Ces paramètres et profils peuvent être exportés dans un module vers les autres ordinateurs du réseau. Reportez-vous à la section Outil Administration système pour davantage d'informations.

Nom | Description
--- | ---
Modules d'administration | Les modules d'administration permettent d'enregistrer les profils d'administration et d'autres paramètres. Pour Windows XP et Windows 2000, vous pouvez copier ou envoyer ce fichier exécutable autoextractible aux clients du réseau. Lorsque le fichier est exécuté, son contenu est installé et configuré sur l'ordinateur de destination. Pour Windows Vista*, les modules d'administration sont importés à l'aide du Gestionnaire des stratégies de groupe. Reportez-vous à la section Modules de l'outil Administration système.
Paramètres d'application | Un administrateur peut sélectionner le niveau de contrôle accordé aux utilisateurs concernant leurs connexions réseau sans fil. Reportez-vous à la section Paramètres d'application de l'outil Administration système.
Profils d'administration | Active ou désactive les profils permanents ou de connexion avant ouverture de session/commun et configure les paramètres Voix sur IP (VoIP) sur l'ordinateur. Reportez-vous à la section Profils de l'outil Administration système REMARQUE : pour Windows Vista, seuls les profils communs sont importés à l'aide du Gestionnaire des stratégies de groupe.
Paramètres de la carte | Un administrateur peut sélectionner le niveau de contrôle accordé aux utilisateurs concernant leurs connexions réseau sans fil. Reportez-vous à la section Paramètres de la carte de l'outil Administration système.
Logiciel | Sélectionnez quelles applications Intel(R) PROSet/Wireless sont installées sur l'ordinateur d'un utilisateur. Reportez-vous à la section Logiciel de l'outil Administration système
Groupes A-ID EAP-FAST | Un administrateur peut sélectionner quel serveur RADIUS d'identificateur d'autorité (A-ID) doit mettre à disposition les PAC (Protected Access Credentials) pour les profils utilisant l'authentification EAP-FAST. Les groupes A-ID sont partagés par tous les utilisateurs de l'ordinateur et permettent aux profils EAP-FAST de prendre en charge plusieurs PAC d'A-ID multiples. Reportez-vous à la section Groupes A-ID EAP-FAST de l'outil Administration système.
Changer le mot de passe | Permet de modifier le mot de passe de l'outil Administration système. Reportez-vous à la section Modifier le mot de passe pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la page.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Paramètres de la carte (menu Avancé)

La boîte de dialogue Paramètres de la carte affiche les propriétés de la carte sans fil installée sur l'ordinateur. Il peut s'agir d'une des cartes réseau suivantes :

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

#### Description de la boîte de dialogue Paramètres de la carte

Nom | Description
--- | ---
Largeur de canal 802.11n | Définissez une largeur de canal haut débit pour optimiser les performances. Définissez la largeur de canal sur Auto ou 20 MHz. Auto est le paramètre par défaut. Utilisez 20 MHz si les canaux 802.11n sont restreints. REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement sur les cartes Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Mode 802.11n

La norme 802.11n est basée sur les normes 802.11x et ajoute une fonctionnalité d'entrées multiples et de sorties multiples (ou MIMO, pour multiple-input multiple-output). La fonctionnalité MIMO augmente le transfert de données pour améliorer le débit. Sélectionnez Activé ou Désactivé pour définir le mode 802.11n de la carte. Activé est le paramètre par défaut.

Un administrateur peut activer ou désactiver la prise en charge du mode haut débit afin de réduire la consommation d'électricité ou les risques de conflit avec les autres bandes ou les problèmes de compatibilité.

REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement sur les cartes Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Canal ad hoc

Il n'est pas nécessaire de modifier le canal par défaut, sauf si les autres ordinateurs du réseau ad hoc utilisent un autre canal.

Valeur : sélectionnez le canal de fonctionnement autorisé dans la liste.

- 802.11b/g : sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence des bandes ad hoc 802.11b et 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a : sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence de bande ad hoc 802.11a (5 GHz).

REMARQUE : si un canal 802.11a n'est pas affiché, l'initialisation des réseaux ad hoc n'est pas prise en charge sur les canaux 802.11a.

Gestion de l'alimentation ad hoc

Permet de définir les fonctionnalités d'économie d'énergie pour les réseaux Poste à poste (ad hoc).

- Désactiver : sélectionnez cette option si vous vous connectez à des réseaux ad hoc comportant des stations ne prenant pas en charge la gestion de l'alimentation ad hoc.
- Économie d'énergie maximale : sélectionnez cette option pour optimiser la durée de vie de la batterie.
- Environnement bruyant : sélectionnez cette option pour optimiser la performance ou la connexion avec plusieurs clients.

REMARQUE : ce paramètre n'est pas disponible avec les cartes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Mode QS ad hoc

Contrôle de la qualité de service (QS) sur les réseaux ad hoc. QS permet de hiérarchiser le trafic du point d'accès sur un réseau local sans fil en fonction de la classification du trafic. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) est la certification QS de l'alliance Wi-Fi*. Lorsque WMM est activé, la carte utilise WMM pour prendre en charge l'étiquetage de priorité et la mise en file d'attente sur les réseaux Wi-Fi.

- WMM activé (paramètre par défaut)
- WMM désactivée

REMARQUE : ce paramètre n'est pas disponible avec les cartes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Protection en mode mixte | Utilisez ce mode pour éviter les collisions de données dans un environnement mixte 802.11b/11g/11a/11n. La fonctionnalité RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) doit être utilisée lorsqu'il est possible que les clients ne puissent pas communiquer entre eux. La fonctionnalité Auto-CTS peut être utilisée pour améliorer le débit dans un environnement où les clients sont à proximité l'un de l'autre et peuvent communiquer entre eux. (La fonctionnalité Auto-CTS n'est pas prise en charge par la norme 802.11n).

Gestion de la consommation

Permet de sélectionner un équilibre entre la consommation électrique et les performances de la carte. La barre de défilement des paramètres de consommation de la carte sans fil permet d'établir un équilibre entre la source d'alimentation de l'ordinateur et la batterie.

- Utiliser la valeur par défaut : (par défaut) Les paramètres d'alimentation sont déterminés en fonction de la source d'alimentation de l'ordinateur.
- Manuelle : déplacez le curseur en fonction du réglage souhaité. Utilisez le réglage le plus bas pour une durée de vie maximale de la batterie. Utilisez le réglage le plus haut pour des performances maximales.

REMARQUE : l'économie d'énergie varie en fonction des paramètres d'infrastructure.

Mode préambule de transmission

Modifie la longueur du préambule reçu par un point d'accès lors de la connexion initiale. Utilisez toujours le préambule automatique pour assurer un débit optimal sur le réseau. Le préambule de transmission automatique permet la détection automatique du préambule. S'il est pris en charge, un préambule court doit être utilisé. Sinon, utilisez un préambule long (Préambule de transmission long).

REMARQUE : ce paramètre n'est pas disponible sur les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Bande privilégiée

Permet de sélectionner la bande de fonctionnement. Les choix possibles sont les suivants :

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

REMARQUE : ce paramètre n'est pas disponible avec les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Agressivité de l'itinérance

Ce paramètre permet de définir l'agressivité avec laquelle le client sans fil gère l'itinérance afin d'améliorer la connexion à un point d'accès.

- Valeur par défaut : paramètre équilibré entre l'itinérance et les performances.
- Faible : le client sans fil ne sera pas en mode d'itinérance. Seule une dégradation importante de la qualité de la liaison provoque la recherche d'un autre point d'accès.
- Max. : votre client sans fil surveille en permanence la qualité de la liaison. En cas de dégradation, il recherche et essaie de passer sur un meilleur point d'accès.

Optimisation du débit

Modifie la valeur du contrôle des paquets en mode rafale.

- Activer : sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'optimisation du débit.
- Désactiver : (par défaut) sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité d'optimisation du débit.

Puissance de transmission

Paramètre par défaut : paramètre de puissance le plus élevé.

Couverture minimale (paramètre le plus faible) : niveau de puissance de transmission le plus faible de la carte. Permet d'élargir ou de réduire la zone de couverture. Réduisez la zone de couverture là où le trafic est dense afin d'améliorer la qualité globale de la transmission et éviter des congestions et des interférences avec les autres périphériques.

Couverture maximale (paramètre le plus élevé) : niveau de puissance de transmission maximum de la carte. Sélectionnez cette option pour un niveau de performance optimal et une portée maximale dans des environnements où le nombre de périphériques radio tiers est limité.

REMARQUE : le paramètre optimal est de toujours choisir le niveau de transmission le plus bas possible, mais toujours compatible avec la qualité des communications. Cela permet à un maximum de périphériques sans fil de fonctionner dans des zones denses et de réduire les interférences avec les autres périphériques qui partagent le même spectre de fréquences que cet émetteur-récepteur.

REMARQUE : ce paramètre prend effet lorsque le mode Infrastructure ou ad hoc est utilisé.

Mode Sans fil

Sélectionnez la bande à utiliser pour la connexion à un réseau sans fil :

- 802.11a uniquement : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11a uniquement
- 802.11b uniquement : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11b uniquement.
- 802.11g uniquement : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11g uniquement
- 802.11a et 802.11g : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11a et 802.11g.
- 802.11b et 802.11g : Connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11b et 802.11g uniquement.
- 802.11a, 802.11b et 802.11g : (Par défaut) - Connexion aux réseaux sans fil 802.11a, 802.11b ou 802.11g.

REMARQUE : ces modes sans fil (types de modulation) déterminent les points d'accès détectés qui sont affichés dans la liste Réseaux sans fil.

OK | Enregistre les paramètres et revient à la page précédente.
Annuler | Ferme et annule toute modification.

# Statistiques avancées (menu Avancé)

Les statistiques avancées fournissent des informations sur la connexion de la carte actuelle.

#### Description des statistiques avancées

Nom | Description
--- | ---

Statistiques

Statistiques avancées : Ces informations décrivent comment la carte communique avec un point d'accès.

Association : lorsque la carte détecte un point d'accès avec lequel communiquer, la valeur est À portée. Autrement, la valeur est hors limites.

- Adresse point d'accès MAC : adresse MAC du point d'accès, constituée de douze chiffres (00:40:96:31:1C:05).
- Nombre d'associations : le nombre de fois que le point d'accès est entré en communication avec la carte.
- Nombre de points d'accès : le nombre de points d'accès disponibles dans la zone de portée de la carte sans fil.
- Nombre d'analyses intégrales : le nombre de fois que la carte a analysé l'ensemble des canaux afin de recevoir des informations.
- Nombre d'analyses partielles : le nombre d'analyses ayant été interrompues.

Itinérance : cette information comporte des compteurs se rapportant aux raisons de l'itinérance de la carte. L'itinérance se produit lorsque la carte communique avec un point d'accès, puis avec un autre dont l'intensité du signal est plus élevée.

- Nombre d'itinérances : le nombre de fois où une itinérance a eu lieu.
- Échec de transmission du point d'accès : la carte n'a pas reçu les transmissions radio du point d'accès. Il est probablement nécessaire de réinitialiser le point d'accès.
- Mauvaise qualité de balise : la qualité du signal est trop faible pour assurer une communication avec le point d'accès. Vous avez déplacé la carte hors de la zone de couverture du point d'accès ou les informations d'adresse de périphérique du point d'accès ont été modifiées.
- Équilibrage de la charge du point d'accès : le point d'accès a mis fin à l'association qui le liait à la carte car il était incapable de maintenir une communication avec toutes les cartes qui lui étaient associées. Un nombre trop important de cartes tente d'entrer en communication avec un seul point d'accès.
- RSSI du point d'accès trop bas : l'indicateur RSSI (Receive Signal Strength Indicator) est trop faible pour pouvoir maintenir son association avec la carte. Vous vous êtes probablement déplacé hors de la zone de couverture du point d'accès ou le débit de données du point d'accès a été augmenté.
- Mauvaise qualité de canal : la carte a recherché un autre point d'accès car la qualité du canal était trop faible.
- Perte de liaison avec l'unité portable : le point d'accès a interrompu la liaison avec un ordinateur de la liste des périphériques mobiles reconnus. L'ordinateur doit être à nouveau associé avec le point d'accès.

Divers : utilisez ces informations pour déterminer si une association avec un autre point d'accès peut améliorer les performances et aider à conserver le débit de données le plus élevé possible.

- Balises reçues : le nombre de balises reçues par la carte.
- Pourcentage de balises manquées : le nombre de balises manquées, exprimé en pourcentage.
- Pourcentage d'erreurs de transmission : le pourcentage des transmissions de données comportant des erreurs.
- Intensité du signal : intensité du signal du point d'accès avec lequel la carte communique, affichée en décibels (dBm).

Statistiques de transmission/réception

Affiche les valeurs, exprimées en pourcentage, des paquets dirigés et non dirigés.

Nombre total de paquets du serveur hôte : le nombre total de tous les comptages de paquets dirigés et non dirigés.

- Transmission - (Mbit/s)
- Réception - (Mbit/s)

Paquets non dirigés : le nombre de paquets reçus diffusés sur le réseau sans fil.

Paquets dirigés : le nombre de paquets reçus envoyés spécifiquement à la carte sans fil.

Nombre total d'octets : le nombre total d'octets des paquets reçus et envoyés par la carte sans fil.

Consignation

Définit la durée de l'enregistrement des données statistiques de votre carte sans fil.

Configurez les paramètres de consignation : cliquez sur Paramètres pour définir la fréquence d'enregistrement des statistiques. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement en secondes ou en heures.

Pour modifier l'emplacement de stockage du fichier journal :

1. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nouvel emplacement de fichier journal. Le chemin actuel est affiché. L'emplacement par défaut est le répertoire Intel(R) PROSet/Wireless sous Program Files.
2. Cliquez sur Ouvrir pour fermer et appliquer le nouveau chemin de fichier journal.
3. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Statistiques avancées.

Démarrer/Arrêter la consignation : cliquez sur ce bouton pour démarrer et arrêter la consignation. Lorsque vous cliquez sur Démarrer la consignation, les données statistiques (décrites ci-dessus) sont accumulées. Lorsque vous cliquez sur Arrêter la consignation, l'accumulation s'arrête et les données sont enregistrées dans un fichier que vous pouvez ouvrir et consulter.

Afficher le fichier journal... : cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dossier Wireless (Sans fil) situé dans le répertoire Program Files/Intel (il s'agit de l'emplacement par défaut). Les fichiers journaux sont nommés à l'aide du mois, du jour et de l'année, suivis du nombre de fichier journaux créés le même jour. Par exemple, 03122007_001.htm. Le fichier journal fournit :

- Date et heure
- Informations de la carte
- Informations de connexion
- Statistiques de transmission/réception

REMARQUE : cette fonctionnalité peut être désactivée par un administrateur.

Réinitialiser les statistiques | Permet de remettre les compteurs statistiques de la carte à zéro et de commencer des nouvelles mesures de données.
Fermer | Ferme et retourne à la fenêtre principale.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi* (menu Avancé)

La fonctionnalité de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP fournit un utilitaire de configuration sans fil intégré. Cette fonctionnalité peut être activée et désactivée dans Intel(R) PROSet/Wireless. Cliquez sur Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi dans le menu Avancé ou dans le menu de la barre des tâches. Si le service de configuration automatique sans fil de Windows XP est activé, les fonctionnalités d'Intel(R) PROSet/Wireless sont désactivées.

# Gestion de la liste des exclusions (menu Profils)

La gestion de la liste des exclusions est disponible en sélectionnant Gérer les exclusions dans le menu Profils ou en cliquant sur le bouton Propriétés dans la liste des réseaux sans fil.

REMARQUE : si un administrateur a désigné un réseau comme étant exclu, seul un administrateur de l'outil Administration système peut supprimer le réseau de la liste des exclusions.

IMPORTANT : vous n'êtes pas connecté automatiquement à un réseau ou à un point d'accès se trouvant dans cette liste.

Utilisez la Gestion de la liste des exclusions pour exclure des réseaux sans fil entiers (SSID).

REMARQUE : les administrateurs peuvent exclure des profils de l'outil Administration système. Reportez-vous à la section Outil Administration système

Nom | Description

Gestion de la liste des exclusions

- Nom du réseau : nom (SSID) du réseau sans fil.
- Émetteur-récepteur : affiche la bande si une erreur DHCP s'est produite.
- Adresse MAC : adresse MAC du périphérique.
- Raison : indique la raison pour laquelle cette entrée a été exclue de la connexion automatique.
- Détails : fournit des informations spécifiques sur l'exclusion du point d'accès et l'annulation de l'exclusion.

Ce réseau a été exclu de la connexion automatique pour les raisons suivantes :

- L'utilisateur a exclu ce réseau manuellement.

Pour le rendre à nouveau disponible à la connexion automatique, sélectionnez ce réseau (ou point d'accès) et cliquez sur le bouton Supprimer.

REMARQUE :

- Le bouton Réinitialiser la liste permet de supprimer toutes les entrées de la liste à l'exception des points d'accès non autorisés et exclus par l'administrateur.
- Les points d'accès non autorisés sont supprimés de la liste lorsqu'une connexion est établie avec un de ces points d'accès en utilisant des informations d'identification valides.
- Tous les points d'accès exclus d'un réseau (autres que les points d'accès non autorisés et exclus par l'administrateur) sont supprimés de la liste si un profil est appliqué manuellement pour ce réseau.

REMARQUE : les entrées estompées sont des points d'accès non autorisés ou exclus par l'administrateur. Les points d'accès non autorisés ou exclus par l'administrateur ne peuvent pas être supprimés manuellement de la liste.

Ajouter | Ajoute un nom de réseau (SSID) à la liste.
Supprimer | Supprime une entrée de la liste.
Réinitialiser la liste | Supprime toutes les entrées de la liste.
Fermer | Ferme et enregistre les paramètres.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

# Activer/désactiver l'émetteur-récepteur sans fil

Pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur, utilisez une des méthodes suivantes :

- utilisez le commutateur matériel optionnel de l'émetteur-récepteur situé sur l'ordinateur (le cas échéant) ;
- utilisez le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless ;
- utilisez Microsoft Windows.

> REMARQUE : lorsque votre ordinateur est allumé, l'émetteur-récepteur de la carte transmet des signaux en permanence. Dans certaines situations, à bord d'un avion par exemple, les signaux de l'émetteur-récepteur peuvent causer des interférences. Utilisez les méthodes suivantes si vous devez désactiver l'émetteur-récepteur.

## Activer ou désactiver à l'aide de l'interrupteur optionnel de l'ordinateur

Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur externe, utilisez-le pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Consultez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations sur cet interrupteur. Si Intel(R) PROSet/Wireless est installé, l'état actuel de l'émetteur-récepteur s'affiche dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless et dans la barre des tâches.

## Activation ou désactivation de l'émetteur-récepteur de la carte à l'aide Intel(R) PROSet/Wireless

L'icône d'état d'Intel(R) PROSet/Wireless affiche l'état actuel de l'émetteur-récepteur. Dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Activer Sans fil ou Désactiver Sans fil pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur.

## Activation ou désactivation de l'émetteur-récepteur depuis l'icône de la barre des tâches

Pour activer/désactiver l'émetteur-récepteur, cliquez sur l'icône de la barre des tâches et sélectionnez Activer/Désactiver Sans fil.

## Utilisation de Windows pour désactiver l'émetteur récepteur

L'émetteur-récepteur peut être désactivé à l'aide de Windows.

> REMARQUE : si l'émetteur-récepteur est désactivé depuis Microsoft Windows, il doit également être activé à l'aide de Microsoft Windows. Il ne peut pas être réactivé à l'aide d'un commutateur matériel ni d'Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Windows XP

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Se connecter à > Connexion réseau sans fil. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Désactiver.
2. Ou, si vous disposez de plusieurs cartes, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur Se connecter à > Afficher les connexions. Cliquez avec le bouton droit sur la carte souhaitée et sélectionnez Désactiver.

Vous pouvez utiliser la même méthode pour réactiver l'émetteur-récepteur.

# Installation et désinstallation du logiciel

Une installation par défaut comprend le pilote de carte réseau sans fil, le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless et l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.

> REMARQUE : si vous envisagez d'utiliser Novell Client pour Windows, vous devez l'installer avant d'installer le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Si Intel(R) PROSet/Wireless est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'installer Novell Client pour Windows.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être installées lors d'une installation personnalisée :

- Outil Administration système
- Prise en charge WMI
- Ouverture de session unique
- Connexion avant ouverture de session

Pour installer ces fonctionnalités, sélectionnez l'option Personnalisée lors de l'installation. Suivez les instructions ci-dessous pour installer ces fonctionnalités. Si Intel(R) PROSet/Wireless est déjà installé, reportez-vous aux instructions post-installation.

> REMARQUE : si vous envisagez d'utiliser Novell Client* pour Windows, vous devez l'installer avant d'installer le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Si Intel(R) PROSet/Wireless est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'installer Novell Client pour Windows.

### Installer le logiciel

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD.
2. Cliquez sur Installer le logiciel dans l'écran du programme d'installation d'Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Lisez le contrat de licence.
4. Sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Personnalisée.
7. Sélectionnez dans la liste les fonctionnalités à installer :

> Prise en charge WMI : la fonctionnalité WMI (Windows Management Instrumentation) permet aux administrateurs utilisant un ordinateur sur lequel Intel(R) PROSet/Wireless n'est pas installé de gérer à distance les clients sur lesquels Intel(R) PROSet/Wireless est installé.

> - Installer : cliquez sur Prise en charge WMI. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et les sous-fonctionnalités sélectionnées. Passez à l’étape 8.
> - Ne pas installer : cliquez sur Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge X indique qu'elle n'est pas installée.

> L'outil Administration système : installe l'outil Administration système dans le menu Outils. Cet outil est utilisé pour configurer les profils communs (partagés). L'outil Administration système est également utilisé par un service informatique pour activer ou désactiver des fonctionnalités du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Installer : cliquez sur Outil Administration système. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et les sous-fonctionnalités sélectionnées. Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 8.
> - Ne pas installer : Sélectionnez Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge X en regard de l'option indique que celle-ci n'est pas installée.

> Authentification unique : installe la fonctionnalité de connexion avant ouverture de session avec ouverture de session unique. Cet outil est utilisé pour configurer les profils communs (partagés) avec l'outil Administration système.

> La fonctionnalité Changement rapide d'utilisateur et l'écran de bienvenue de Windows XP sont désactivés lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée.

> La fonctionnalité Authentification unique est conçue pour les environnements d'entreprise dans lesquels les utilisateurs se connectent à leur ordinateur en entrant un nom d'utilisateur, un mot de passe et, généralement, un domaine. La fonctionnalité Changement rapide d'utilisateur ne prend pas en charge l'ouverture de session par domaine.

> > REMARQUE : la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows est activée par défaut sous Windows XP Édition familiale. Elle est conçue pour les utilisateurs privés. Cette fonction est également disponible sous Windows XP Professionnel si vous l'installez sur un ordinateur autonome ou un ordinateur connecté à un groupe de travail. Si un ordinateur fonctionnant sous Windows XP Professionnel est ajouté à un domaine, l'option de changement rapide d'utilisateur ne sera pas disponible.

> Connexion avant ouverture de session : Un profil Connexion avant ouverture de session/commun est actif dès qu'un utilisateur ouvre une session Windows. Cette fonctionnalité établit une connexion sans fil avant la connexion de l'utilisateur à Windows. Elle est installée avec la fonctionnalité Ouverture de session unique.

> - Installer : cliquez sur Connexion avant ouverture de session/commun. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et les sous-fonctionnalités sélectionnées. Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 8.
> - Ne pas installer : Sélectionnez Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge X indique qu'elle n'est pas installée.

8. Cliquez sur Installer. Les composants installés sont répertoriés après l'installation du logiciel sur l'ordinateur.
9. Cliquez sur OK.

> REMARQUE : lorsque la fonctionnalité de connexion avant ouverture de session est installée, vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur après l'installation du logiciel.

### Ajouter des fonctionnalités post-installation

Si Intel(R) PROSet/Wireless est déjà installé, suivez les instructions ci-dessous pour installer l'outil Administration système et la connexion avant ouverture de session :

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Cliquez sur Modifier/Supprimer.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur la croix rouge X situé en regard de toute fonctionnalité qui n'est pas installée actuellement.
6. Cliquez sur Installer cette fonctionnalité et les sous-fonctionnalités sélectionnées.
7. Cliquez sur Modifier. Après l'installation, la fonctionnalité est répertoriée comme Installée dans la liste des fonctionnalités du programme d'installation d'Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Cliquez sur OK.

### Activation de la fonctionnalité d'économie d'énergie WMM* (UAPSD)

Pour activer la fonctionnalité d'économie d'énergie WMM, vous devez modifier le Registre. Modifiez le Registre comme suit :

Modifiez la clé suivante :

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c ou f

> (où c = VI et VO sont activés, f = toutes les catégories d'accès sont activées)

Ajoutez la clé suivante :

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Ajoutez la clé suivante :

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Désinstaller Intel(R) PROSet/Wireless

Pour désinstaller Intel(R) PROSet/Wireless, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.
2. Cliquez sur Logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Cliquez sur Modifier/Supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer.
5. Cliquez sur Suivant.
6. À l'invite, déterminez ce que vous souhaitez faire des profils et paramètres existants :

> Vous avez choisi de supprimer complètement le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.

> Sélectionnez ce que vous voulez faire des profils et paramètres actuels :

> - Ne pas enregistrer mes profils et paramètres. Sélectionnez cette option pour supprimer complètement tous les profils et paramètres existants. Si vous installez à nouveau le logiciel, les profils et paramètres ne sont plus disponibles.
> - Enregistrer mes profils et paramètres dans le format actuel (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Sélectionnez cette option pour enregistrer vos profils et paramètres actuels. Si vous installez à nouveau le logiciel, les profils et paramètres actuels sont disponibles.
> - Convertir et enregistrer mes profils et paramètres dans le format Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Si vous devez retourner à une version antérieure du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless, sélectionnez cette option pour enregistrer vos paramètres. Après avoir installé à nouveau le logiciel, les profils et paramètres actuels seront disponibles. REMARQUE : seuls les paramètres applicables à la version antérieure du logiciel sont disponibles.

7. Effectuez votre sélection puis cliquez sur OK.
8. Lorsque le logiciel est supprimé, cliquez sur Oui pour redémarrer votre ordinateur.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité