Rendszergazda-eszköz

Vissza a tartalomjegyzékhez

# Rendszergazda-eszköz

A rendszergazda-jelszó beállítása
A Rendszergazda-eszköz beállításai
Rendszergazda-csomagok
Rendszergazda-profilok

- Állandó
- Bejelentkezés előtti / Közös kapcsolat
- Közös profilok
- Hálózatok kizárása
- Voice over IP (VoIP)

Alkalmazás-beállítások
Adapter-beállítások
Szoftverek
EAP-FAST A-ID csoportok
A rendszergazda feladatai

A Rendszergazda-eszköz a rendszergazdának és a számítógépen rendszergazdai jogosultsággal rendelkezőknek készült. Ez az eszköz a közös(en használt) profilok, a Bejelentkezés előtti / Közös profilok és az állandó csatlakozási profilok konfigurálására szolgál. A Rendszergazda-eszközt az informatikai osztály is használhatja az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver felhasználói beállításainak konfigurálására és egyéni telepítő csomagok létrehozására, amelyek más rendszerekbe exportálhatók.

A Rendszergazda-eszköz az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver Eszközök menüjében található. Csak akkor jelenik meg az Eszközök menüben, ha az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver egyedi telepítésekor ki lett jelölve.

## A rendszergazda jelszavának beállítása

A rendszergazda beállításai és profiljai csak az eszköz jelszavának beírása után módosíthatók. Első megnyitásakor a Rendszergazda-eszköz jelszót kér. A jelszó nem lehet 56 karakternél hosszabb. Az üres jelszó nem megengedett.

MEGJEGYZÉS: Ha nem tudja az eredeti jelszót, semmilyen lehetőség nincs a jelszó törlésére.

1. Jelszó: Írjon be egy jelszót (maximum 56 karaktert).
2. Jelszó megerősítése: Írja be újra a jelszót.
3. Kattintson az OK gombra. Megjelenik a Rendszergazda-csomag megnyitása.

A rendszergazda jelszavának módosítása:

1. Kattintson az Eszközök menü Rendszergazda-eszköz pontjára.
2. A jelszó beviteli mezőjében kattintson a Jelszó módosítása pontra.
3. Régi jelszó: Írja be a mostani jelszót.
4. Új jelszó: Írja be az új jelszót.
5. Jelszó megerősítése: Írja be újra az új jelszót.
6. Az új jelszó elmentéséhez és a Rendszergazda-eszközbe való belépéshez kattintson az OK gombra.

## A Rendszergazda-eszköz beállításai

A rendszergazda megadhatja, milyen sorrendben helyezkedjenek el a rendszergazda-profilok a felhasználó Profilok listáján.

1. A főablakban kattintson az Eszközök > Rendszergazda-eszköz lehetőségre.
2. A Rendszergazda-eszköz megnyílása után kattintson az Eszközök > Beállítások lehetőségre.
   - Ha azt szeretné, hogy a rendszergazda-profilok mindig a Rendszergazda-eszköz Profilok listájának elején legyenek, válassza A lista elejére beállítást.
   - Ha azt szeretné, hogy a rendszergazda-profilok mindig a Rendszergazda-eszköz Profilok listájának végén legyenek, válassza A lista végére beállítást.
3. Az OK gombra kattintva visszatérhet a Rendszergazda-eszközhöz.

## Rendszergazda-csomagok

A rendszergazda-csomagok a rendszergazda-profilok és egyéb beállítások elmentésére szolgálnak. Ezt a végrehajtható önkicsomagoló fájlt átmásolhatja más gépekre, vagy elküldheti a hálózat ügyfélgépeire. Futtatáskor a végrehajtható csomag telepíti és konfigurálja a tartalmat a másik számítógépen.

Új csomag létrehozása:

1. Az Eszközök menüben kattintson a Rendszergazda-eszköz pontra.
2. Adja meg a Rendszergazda-eszköz belépési jelszavát.
3. Rendszergazda-csomag: Új csomag létrehozásához vagy meglévő csomag megnyitásához kattintson az alábbi lehetőségek egyikére.

> Név | Leírás
> --- | ---
> Windows XP vagy Windows 2000 csomag létrehozása | Olyan csomag létrehozása, amely exportálható a felhasználó Microsoft Windows XP* vagy Microsoft Windows 2000* operációs rendszerű számítógépére. Ezzel a csomaggal exportálható minden 802.1X hitelesítésű, EAP típusú Bejelentkezés előtti / Közös és Állandó profil.
> Windows Vista csomag létrehozása | Olyan csomag létrehozása, amely exportálható a felhasználó Windows Vista* operációs rendszerű számítógépére. Ezzel a csomaggal kizárólag EAP-TTLS és EAP-SIM típusú Közös profilok exportálhatók.
> Meglévő csomag megnyitása | Egy meglévő csomag megkeresése és megnyitása.

4. Kattintson az OK gombra.
5. Konfigurálja a csomagba felveendő alábbi lehetőségeket:

> Név | Leírás
> --- | ---
> Profilok | Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra. A profilokat a felhasználók közösen is használhatják.
> Alkalmazás-beállítások | Kattintson A csomag tartalmazza az alkalmazás-beállításokat is pontra. Adja meg, mely alkalmazás-beállítások legyenek engedélyezve.
> Adapter-beállítások | Kattintson A csomag tartalmazza az adapter-beállításokat is pontra. Adja meg, mik ezen a számítógépen az adapter-beállítások kezdeti értékei.
> Szoftverek | Kattintson A csomag tartalmazza a szoftvereket is pontra. Adja meg, hogy mely szoftverösszetevők vannak telepítve ezen a számítógépen. MEGJEGYZÉS: A Rendszergazda-csomag végrehajtható fájljának méretcsökkentéséhez lásd a Szoftverek részt.
> EAP-FAST A-ID csoportok | Válassza ki A csomag tartalmazza az A-ID csoportokat is pontot. Az A-ID csoportok lehetővé teszik több A-ID több PAC-jének használatát. MEGJEGYZÉS: Ha Windows Vista alapú ügyfélgéphez készít Rendszergazda-csomagot, ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre.

6. Kattintson a Bezárás gombra.
7. Megjelenik a következő értesítés: Az aktuális csomag megváltozott. Kívánja menteni a változtatásokat?
8. Kattintson az Igen lehetőségre. Mentse a futtatható fájlt a helyi meghajtó egy könyvtárába.
9. Kattintson a Mentés gombra. Létrejön a fájl. MEGJEGYZÉS: Ez több percig is eltarthat.
10. A csomag tartalmának megtekintéséhez kattintson a Kész gombra.
    - Ha a csomag tartalmát a rendszergazda számítógépére kívánja alkalmazni, kattintson A csomag alkalmazása erre a számítógépre pontra.
    - Ha a csomagba mentett konfigurációt más számítógépre kívánja telepíteni, másolja oda a futtatható fájlt. Futtatásakor a csomagfájl csendes telepítést végez.
11. Kattintson az OK gombra.

> MEGJEGYZÉS: A csomagot mentheti a Fájl menü Csomag mentése parancsával is.

> MEGJEGYZÉS: A Windows Vistához készült Rendszergazda-profilok XML formátumúak. Ezeket a profilokat a Csoportszabály-kezelővel lehet importálni a Windows Vista rendszerbe.

A csomag módosítása:

1. Lépjen be a Rendszergazda-eszközbe.
2. Létező csomag módosításához a Rendszergazda-csomag megnyitása lapon kattintson a Meglévő csomag megnyitása lehetőségre.
3. Kattintson a Tallózás gombra. Keresse meg a csomag futtatható fájlját.
4. Kattintson a Megnyitás gombra. Végezze el a csomag beállításainak kívánt módosítását.
5. Kattintson a Bezárás gombra.
6. Megjelenik a következő értesítés: Az aktuális csomag megváltozott. Kívánja menteni a változtatásokat?
7. Kattintson az Igen lehetőségre. Mentse a futtatható fájlt a helyi meghajtó egy könyvtárába.

> MEGJEGYZÉS: A Rendszergazda-csomagot szerkesztheti a Fájl menü Csomag megnyitása parancsával is.

## Rendszergazda-profilok

A Rendszergazda-profilok tulajdonosa és kezelője a hálózati rendszergazda vagy az adott számítógép rendszergazdája. Ezeket a profilokat a számítógép minden felhasználója használhatja. A végfelhasználók azonban nem módosíthatják őket. Ezek csak a jelszóval védett Rendszergazda-eszközzel módosíthatók.

A rendszergazda-szintű profiloknak két típusa van: Állandó és Bejelentkezés előtti / Közös. Lehet szoftveres telefon-alkalmazásba exportálandó VoIP beállításokat is konfigurálni.

MEGJEGYZÉS: Windows Vista csomagok estén kizárólag EAP-SIM és TTLS típusú közös profilok hozhatók létre.

MEGJEGYZÉS: Windows Vista esetén Állandó profilokhoz az EAP-SIM nem támogatott.

### Állandó kapcsolat

Az állandó profilokat a rendszer indításkor alkalmazza, vagy akkor, ha senki nincs bejelentkezve a számítógépre. Ha egy felhasználó kijelentkezik, az Állandó profil fenntartja a vezeték nélküli kapcsolatot a számítógép kikapcsolásáig vagy egy másik felhasználó bejelentkezéséig.

> MEGJEGYZÉS: Windows Vista csomagokhoz nem használható.

Az Állandó kapcsolat főbb jellemzői:

- Az alábbi típusú profilok hozhatók létre Állandó profilként:
  - Mindazok a profilok, amelyek nem igényelnek 802.1X hitelesítést (például nyílt hitelesítés WEP-titkosítással vagy nyílt hitelesítés titkosítás nélkül).
  - Mindazok a 802.1X hitelesítésű profilok, amelyekben el vannak mentve a felhasználó adatok: LEAP vagy EAP-FAST.
  - Profilok olyan biztonsági beállításokkal, amelyekben szerepel "Használja a következő felhasználónevet és jelszót" lehetőség.
  - Azok a profilok, amelyek a gép tanúsítványát használják hitelesítésre.
  - Olyan WPA*-Enterprise profilok, amelyek nem használnak felhasználói tanúsítványt.
  - WPA-Personal profilok.
- Az Állandó profilok a rendszer bekapcsolásakor és felhasználó kijelentkezése után aktiválódnak.

> MEGJEGYZÉS: Az Intel(R) PROSet/Wireless támogatja a gép szerinti tanúsítványokat. Ezek azonban nem jelennek meg a tanúsítványok listáiban.

Állandó profil létrehozása:

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson az Állandó lehetőségre.
3. Az Általános beállítások megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Profilnév: Írjon be egy "beszélő" nevet.
5. Vezeték nélküli hálózat neve (SSID): Írja be a vezeték nélküli hálózat nevét.
6. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
7. Rendszergazda-profil típusa: Állandó csatlakozás Aktív, ha egy felhasználó sincs bejelentkezve van kiválasztva.
8. Kattintson a Tovább gombra.
9. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra. A 802.1X biztonsági konfigurálását a TLS, a TTLS, a PEAP, a LEAP és az EAP-FAST írja le.
10. Kattintson az OK gombra.

### Bejelentkezés előtti csatlakozás

A Bejelentkezés előtti / Közös profilok a felhasználó bejelentkezése előtt aktívak. Ha telepítve van az Egyszeri bejelentkezés támogatása, a kapcsolat már a Windows-ba való bejelentkezés előtt felépül (Bejelentkezés előtti / Közös).

> MEGJEGYZÉS: Windows Vista csomagokhoz nem használható.

Ha nincs telepítve az Egyszeri bejelentkezés, a profil alkalmazása a felhasználói munkamenet aktiválása után történik meg. A Bejelentkezés előtti / Közös profilok mindig a Profilok lista elején jelennek meg. A felhasználó átrangsorolhatja azokat a profilokat, amelyeket ő hozott létre, de a bejelentkezés előtti / közös profilokat nem. Mivel ezek a profilok a Profilok lista tetején jelennek meg, az Intel(R) PROSet/Wireless automatikusan csatlakozni próbál a Rendszergazda-profilokhoz, mielőtt bármely más, felhasználó által készített profilhoz csatlakozna.

> MEGJEGYZÉS: Bejelentkezés előtti / Közös profilt csak a rendszergazda hozhat létre.

A Bejelentkezés előtti csatlakozás főbb jellemzői:

- A Bejelentkezés előtti csatlakozás csak a Windows-ba való bejelentkezéskor aktív.
- Az alábbi típusú profilok hozhatók létre Bejelentkezés előtti / Közös profilként:
  - Olyan 802.1X PEAP, TTLS vagy EAP-FAST profilok, amelyek "Használja a Windows bejelentkezési adatokat" vagy "Használja a következő felhasználónevet és jelszót" alapján konfigurálják a profil biztonsági beállításait.
  - Olyan LEAP profilok, amelyek biztonsági beállításai között szerepel "Kérje a felhasználónevet és a jelszót".
  - Olyan 802.1X PEAP vagy TTLS profilok, amelyek a felhasználó vagy a gép tanúsítványát használják (a felhasználó csak rendszergazdai jogosultság birtokában használhatja a gép tanúsítványait).
  - Olyan TLS profilok, amelyek az ügyfél és a kiszolgáló azonosságát digitális tanúsítványok alapján ellenőrzik.
  - Olyan EAP-SIM profilok, amelyek a felhasználó Subscriber Identity Module (SIM) kártyájával hitelesítik a felhasználó adatait a hálózaton.
  - Minden olyan megosztott vagy felhasználó-specifikus profil, amely nem 802.1X szerinti (azaz nyílt vagy WEP).
- A Bejelentkezés előtti / Közös profil a felhasználó Windows-ba történő bejelentkezésekor aktiválódik.

#### A Bejelentkezés előtti / Közös kapcsolat állapota

A Bejelentkezés előtti / Közös csatlakozási profilok támogatása az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver Egyedi telepítésekor települ. További információk az Egyszeri bejelentkezés telepítése és eltávolítása cím alatt találhatók.

> MEGJEGYZÉS: A rendszergazda akkor is tud Bejelentkezés előtti és Közös profilokat készíteni és a felhasználók gépeire exportálni, ha nincsenek telepítve az Egyszeri bejelentkezés vagy a Bejelentkezés előtti csatlakozás funkciói.

Az alábbi szakaszok a gép bekapcsolásával kezdődően leírják, hogyan működnek a Bejelentkezés előtti csatlakozás funkciói. Feltételezzük, hogy van elmentett profil. Ebben vannak érvényes, a "Windows bejelentkezési név és jelszó használata" szerint kijelölt biztonsági beállítások, amelyeket a szoftver a Windows-ba történő bejelentkezéskor alkalmaz.

1. A gép bekapcsolását követően írja be a Windows alatti bejelentkezési tartományát, felhasználónevét és jelszavát.
2. Kattintson az OK gombra. A Bejelentkezés előtti / Közös profil Állapot lapján figyelemmel kísérheti a hálózati kapcsolat felépülését. Miután a vezeték nélküli adapter összekapcsolódott a hálózati hozzáférési ponttal, az Állapot oldal bezárul, és a Windows-felhasználó bejelentkezhet.
   - Ha adatait a Bejelentkezés előtti / Közös csatlakozás során a hozzáférési pont elutasítja, akkor az alkalmazás bekéri Öntől felhasználói azonosító adatait.
   - Írja be őket.
   - Kattintson az OK gombra. A rendszer alkalmazza a profilt, és az Állapot oldal megjeleníti a kapcsolat állapotát, amíg Ön be nem jelentkezik a Windows-ba.
   - Másik profil választásához kattintson a Hitelesítő adatok oldal Mégse gombjára.

> MEGJEGYZÉS: Felhasználói tanúsítványhoz csak az adott számítógépen hitelesített felhasználó férhet hozzá. Ezért a felhasználónak egyszer (vezetékes kapcsolaton, alternatív profillal vagy helyi bejelentkezéssel) be kell jelentkeznie a számítógépre, mielőtt felhasználói tanúsítvánnyal hitelesítő Bejelentkezés előtti / Közös profilt használ.

Amikor Ön kijelentkezik, a vezeték nélküli kapcsolat megszakad és aktiválódik egy állandó profil (ha van). Bizonyos esetekben (például ha a kijelentkezés után felhasználói adatokat kellene feltölteni a szerverre, vagy barangoló profilok használatakor) kívánatos fenntartani az aktuális kapcsolatot.

Ennek elérésére hozzon létre egy Bejelentkezés előtti / Közös és állandó profilként jelölt profilt. Ha a felhasználó kijelentkezésekor egy ilyen profil aktív, akkor a kapcsolat nem szakad meg.

Bejelentkezés előtti / Közös profil létrehozása:

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson a Bejelentkezés előtti / Közös pontra.
3. Az Általános beállítások megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Profilnév: Írjon be egy "beszélő" nevet.
5. Vezeték nélküli hálózat neve (SSID): Írja be a hálózat azonosítóját.
6. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
7. Rendszergazda-profil típusa: Bejelentkezés előtti / Közös: Akkor aktív, ha van bejelentkezett felhasználó. Ezt a profilt minden felhasználó közösen használja.. Ez a profiltípus már ki van választva.
8. Kattintson a Tovább gombra.
9. A speciális beállítások megnyitásához kattintson a Speciális gombra. A Speciális beállítások lapon megadható beállítások az alábbiak:

Név | Leírás
--- | ---

Automatikus csatlakozás

Automatikus: (alapértelmezés): Ha ki van választva, az Intel(R) PROSet/Wireless automatikusan kapcsolódik ehhez a profilhoz, ha a hálózat hatótávolságon belül van. Igény szerint: Ha ki van választva, a profil nem csatlakozik automatikusan, ha a benne megadott hálózat hatótávolságon belül van. Akkor célszerű választani, ha például az adott vezeték nélküli kapcsolatért fizetni kell, és Ön nem kíván automatikusan csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Vistához nem készíthetők vele közös rendszergazda-profilok.

Kötelező hozzáférési pont | A megadott hozzáférési ponthoz társítja a vezeték nélküli adaptert. Arra kényszeríti a vezeték nélküli adaptert, hogy adott MAC-című hozzáférési pontra csatlakozzon. Adja meg a hozzáférési pont MAC-címét (BSSID címét) – ez egy 48 bites, 12 hexadecimális jegyű szám. Például 00:06:25:0E:9D:84. Alkalmi üzemmódban nem használható ez a funkció. Törlés: Rákattintva törölheti a jelenlegi címet.
Jelszavas védelem | Jelszavas védelem ehhez a profilhoz (maximum 10 karakter). MEGJEGYZÉS: Vistához nem készíthetők vele közös rendszergazda-profilok.
Alkalmazás indítása | Automatikusan elindít egy kötegfájlt, parancsfájlt vagy végrehajtható fájlt, amikor a felhasználó csatlakozik a profilra. Ezzel például automatikusan el lehet indítani egy VPN-munkamenetet, valahányszor a felhasználó egy vezeték nélküli hálózatra csatlakozik.

A felhasználónév formátuma

A rendszergazda megválaszthatja a hitelesítő kiszolgálónak elküldendő felhasználónév formátumát.

A lehetőségek:

- felhasználó (alapértelmezett)
- felhasználó@tartomány
- felhasználó@tartomány.com
- TARTOMÁNY\felhasználó

MEGJEGYZÉS: A felhasználónév formátuma csak a Rendszergazda-eszköz Speciális beállítások lapján érhető el. Nem áll rendelkezésre, ha a profil létrehozása az Intel(R) PROSet/Wireless termék Vezeték nélküli profil készítése varázslójából történik. Gép szerinti tanúsítványokhoz ez a beállítás nem használható.

10. A Speciális beállítások bezárásához kattintson az OK gombra.
11. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra. A 802.1X biztonsági konfigurálását az EAP-SIM, a TLS, a TTLS, a PEAP, a LEAP vagy az EAP-FAST írja le.
12. Az OK gombra kattintva mentheti a profilt és hozzáadhatja a Rendszergazda-profilok listájához.

> MEGJEGYZÉS: Ha egy állandó kapcsolat már létrejött, a gép figyelmen kívül hagyja a Bejelentkezés előtti / Közös profilt, kivéve, ha a profil beállítása tartalmazza mind a Bejelentkezés előtti / Közös, mind az Állandó csatlakozás opciót.

### Közös profilok

A közös profilok a Csoportszabály-kezelőn keresztül alkalmazhatók. Az alábbi típusú profilok hozhatók létre Közös profilként:

- Olyan 802.1X TTLS profilok, amelyek biztonsági beállításaiban a felhasználói hitelesítő adatokra a "Kérdezzen rá minden csatlakozáskor" vagy a "Használja a következőt" lehetőség van megadva.
- Olyan 802.1X TTLS profilok, amelyek a felhasználó vagy a gép tanúsítványát használják (a gép tanúsítványát csak rendszergazda jogosultságú felhasználó használhatja).
- Olyan EAP-SIM profilok, amelyek a felhasználó Subscriber Identity Module (SIM) kártyájával hitelesítik a felhasználó adatait a hálózaton.

Közös profil létrehozása:

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra (ez az alapértelmezés).
2. Kattintson a Közös lehetőségre.
3. Az Általános beállítások megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Profilnév: Írjon be egy "beszélő" nevet.
5. Vezeték nélküli hálózat neve (SSID): Írja be a hálózat azonosítóját.
6. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. A speciális beállítások megnyitásához kattintson a Speciális gombra. A Speciális beállítások lapon adhatók meg az alábbi beállítások:

Név | Leírás
--- | ---

Automatikus csatlakozás

Automatikus: (alapértelmezés): Ha ki van választva, az Intel(R) PROSet/Wireless automatikusan kapcsolódik ehhez a profilhoz, ha a hálózat hatótávolságon belül van. Igény szerint: Ha ki van választva, a profil nem csatlakozik automatikusan, ha a benne megadott hálózat hatótávolságon belül van. Akkor célszerű választani, ha például az adott vezeték nélküli kapcsolatért fizetni kell, és Ön nem kíván automatikusan csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Vistához nem készíthetők vele közös rendszergazda-profilok.

Kötelező hozzáférési pont | A megadott hozzáférési ponthoz társítja a vezeték nélküli adaptert. Arra kényszeríti a vezeték nélküli adaptert, hogy adott MAC-című hozzáférési pontra csatlakozzon. Adja meg a hozzáférési pont MAC-címét (BSSID címét) – ez egy 48 bites, 12 hexadecimális jegyű szám. Például 00:06:25:0E:9D:84. Alkalmi üzemmódban nem használható ez a funkció. Törlés: Rákattintva törölheti a jelenlegi címet.
Jelszavas védelem | Jelszavas védelem ehhez a profilhoz (maximum 10 karakter). MEGJEGYZÉS: Vistához nem készíthetők vele közös rendszergazda-profilok.
Alkalmazás indítása | Automatikusan elindít egy kötegfájlt, parancsfájlt vagy végrehajtható fájlt, amikor a felhasználó csatlakozik a profilra. Ezzel például automatikusan el lehet indítani egy VPN-munkamenetet, valahányszor a felhasználó egy vezeték nélküli hálózatra csatlakozik.

A felhasználónév formátuma

A rendszergazda megválaszthatja a hitelesítő kiszolgálónak elküldendő felhasználónév formátumát.

A lehetőségek:

- felhasználó (alapértelmezett)
- felhasználó@tartomány
- felhasználó@tartomány.com
- TARTOMÁNY\felhasználó

MEGJEGYZÉS: A felhasználónév formátuma csak a Rendszergazda-eszköz Speciális beállítások lapján érhető el. Nem áll rendelkezésre, ha a profil létrehozása az Intel(R) PROSet/Wireless termék Vezeték nélküli profil készítése varázslójából történik. Gép szerinti tanúsítványokhoz ez a beállítás nem használható.

9. A Speciális beállítások bezárásához kattintson az OK gombra.
10. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra. A 802.1X biztonsági konfigurálására vonatkozó további tudnivalók az EAP-SIM vagy a TTLS cím alatt találhatók.
11. Az OK gombra kattintva mentheti a profilt és hozzáadhatja a Rendszergazda-profilok listájához.

### Hálózatok kizárása

A rendszergazdák kizárhatnak hálózatokat a csatlakozásból. Kizárt hálózatot csak rendszergazda távolíthat el a Kizárási listából. A kizárt hálózat megjelenik az Intel(R) PROSet/Wireless A kizárási lista kezelése ablakában.

> MEGJEGYZÉS: Windows Vista csomagokhoz nem használható.

Ha ki szeretne zárni egy hálózatot:

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson a Kizárás gombra.
3. A Hálózat (SSID) kizárása megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Hálózatnév: Írja be a kizárandó hálózat nevét.
5. Az OK gombra kattintva a hálózat neve megjelenik a listában.

Ha szeretné megszüntetni egy hálózat kizárását:

1. A Kizárási listán válassza ki a hálózat nevét.
2. Kattintson az Eltávolítás gombra. A hálózat törlődik a listából.

### Voice over IP (VoIP) csatlakozás

Az Intel(R) PROSet/Wireless támogatja más gyártók szoftvertelefonos VoIP-alkalmazásait. Más gyártók VoIP alkalmazásai támogatják a hangkodekeket. Általában tömörítenek is, hogy kevesebb sávszélességet foglaljanak le a hálózaton. Az Intel(R) PROSet/Wireless a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) következő kodekszabványait támogatja:

> Kodek | Algoritmus
> ITU G0.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G0.711 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Többsebességű kódoló
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation, adaptív különbségi impulzuskód-moduláció)
> ITU G.727 | Változó sebességű ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

A rendszergazda a VoIP-beállítások exportálásával különböző kodek-adatsebességeket konfigurálhat a VoIP-átvitel hangminőségének javítása érdekében.

A VoIP-beállítások konfigurálása:

> MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a Voice over IP nincs letiltva a Rendszergazda-eszköz Alkalmazás-beállítások lapján. Alapértelmezésben nincs letiltva.

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson a VoIP gombra.
3. A VoIP-profilok létrehozása oldal megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Állítsa be a kodek sávszélességét, az alkalmazási területet és a keretsebességet. Beszédadatok esetén:

> A G711 keretsebessége 64 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G722 keretsebessége 64 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G723 keretsebessége 5,3 vagy 6,4 kbit/s bitsebesség mellett 30 ms
> a G726-32 keretsebessége 32 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G728 keretsebessége 16 kbit/s bitsebesség mellett 2,5 ms
> a G729 keretsebessége 10 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms

> A legördülő menükben válassza ki a paramétereket.

> Kodek | Alkalmazási terület | Keretsebesség
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - Interaktív hang
> - Audiokonferencia
> - Hangadatok
> - Video
> - Áramoltatott audió

> - 20
> - 30

5. Az OK gombra kattintva visszatérhet a Profilok listához.
6. A Bezárás gombra kattintva a profilbeállításokat csomagba mentheti.

## Alkalmazás-beállítások

A rendszergazda megadhatja, hogy a felhasználók milyen szintű ellenőrzést gyakorolhassanak a vezeték nélküli hálózati kapcsolat felett.

Az Alkalmazás-beállítások konfigurálása:

1. Kattintson A csomag tartalmazza az alkalmazás-beállításokat is pontra.
2. Engedélyezze vagy tiltsa le az alábbi táblázatban szereplő beállításokat.

Név | Windows XP/2000 csomagok | Windows Vista csomagok | Leírás
--- | --- | --- | ---
802.1X alapú hitelesítés |  |  | Segítségével a felhasználó olyan profilokat hozhat létre vagy használhat, amelyek 802.1X hitelesítése eltérő típusú EAP protokollt használ. Válassza ki a számítógépen engedélyezni kívánt 802.1X hitelesítés EAP-típusait: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
AAA vezérlés |  |  | Jelezze, ha másik alkalmazás használja a vezeték nélküli adaptert.
Rendszergazda-eszköz |  |  | A Rendszergazda-eszköz elérésének letiltása egy felhasználó számítógépén.
Automatikus alkalmazásindítás |  |  | Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha egy parancsfájlt, végrehajtható fájlt vagy kötegfájlt kíván automatikusan elindítani, amikor egy adott profillal csatlakoznak a hálózatra. Például automatikusan elindíthat egy VPN-munkamenetet, amikor a felhasználó a vezeték nélküli hálózatra csatlakozik.
Rádiókapcsolat alkalmazások általi vezérlése |  |  | Engedélyezi, hogy más gyártó alkalmazása letilthassa az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver Rádió be vagy Rádió ki gombját.

CCXv4

A Cisco Compatible Extensions, version 4 (CCXv4) funkciók EAP-FAST profilokhoz való engedélyezéséhez válassza a CCXv4 engedélyezése pontot.

MEGJEGYZÉS: A Rendszergazda-eszköz EAP-FAST Hatóságazonosító (A-ID) Csoportok funkciója csak akkor működik, ha engedélyezve van a CCXv4.

Az EAP-FAST hitelesítés PAC-eljuttatásának vezérléséhez a következő promptok engedélyezhetők vagy tilthatók le a felhasználó számítógépén:

Promptok és figyelmeztetések kikapcsolása a hitelesítés nélküli eljuttatáshoz: Itt kapcsolhatók ki az automatikus eljuttatású PAC-k promptjai és figyelmeztetései, ha nincs PAC, vagy ha nincs olyan PAC, amely megfelel a csatlakozó kiszolgáló által küldött A-ID-nek.

A promptok kikapcsolása az alapértelmezett kiszolgáló (A-ID) megváltoztatásakor: Itt kapcsolhatók ki a promptok, ha az ügyfélgép olyan kiszolgálót talál, amelytől korábban már kapott PAC-ot, de amely jelenleg nem alapértelmezett.

A hitelesítés nélküli eljuttatás kikapcsolása a PAC eljuttatása után: Itt kapcsoltatható ki automatikusan az automatikus eljuttatás az adott A-ID-hez tartozó PAC eljuttatása után.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vagy Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection adapter van.

Hitelesítő adatok gyorsítótárazása

Kiválasztásával a felhasználó bejelentkezésekor elmenthetők a felhasználói adatok. Ha a vezeték nélküli kapcsolat átmenetileg megszakad, a rendszer az ismételt csatlakozáshoz az elmentett adatokat használja. A felhasználó kijelentkezésekor ezek az adatok törlődnek.

MEGJEGYZÉS: Ha törölve van, a Kérdezzen rá minden csatlakozáskor beállítás nem választható a profilok létrehozásakor.

Eszköz-eszköz (alkalmi)

Itt engedélyezető vagy tiltható, hogy a felhasználó eszköz-eszköz (alkalmi) profilokat hozzon létre vagy eszköz-eszköz (alkalmi) hálózatokra csatlakozzon.

Eszköz-eszköz alapú csatlakozás engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza az alábbi módszerek egyikét:

- Az eszköz-eszköz kapcsolatok engedélyezése
- Csak a biztonságos eszköz-eszköz kapcsolatok engedélyezése
- Az eszköz-eszköz kapcsolatok letiltása

Itt engedélyezhető vagy tiltható, hogy a felhasználó eszköz-eszköz (alkalmi) beállításokat tartalmazó profilokat konfiguráljon.

- Az eszköz-eszköz kapcsolatok alkalmazás-beállításainak megjelenítése
- Az eszköz-eszköz kapcsolatok alkalmazás-beállításainak elrejtése

Ha szeretné eltávolítani az eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmódot a vezeték nélküli profil Általános beállítások lapjáról, jelölje be mind Az eszköz-eszköz kapcsolatok letiltása, mind Az eszköz-eszköz kapcsolatok alkalmazás-beállításainak elrejtése lehetőséget. Ilyen beállításokkal a felhasználó nem tud létrehozni olyan profilokat, amelyek támogatják az eszköz-eszköz (alkalmi) kapcsolatokat.

Importálás és exportálás |  |  | Ezt a beállítást kiválasztva profilokat importálhat egy felhasználó számítógépéről, és profilokat exportálhat oda. Kiválasztása esetén az automatikus importálás mappájába előzőleg bemásolt felhasználói profilok automatikusan importálhatók.

Kapcsolat fenntartása

Ezt a beállítást kiválasztva elrejtheti a Vezeték nélküli profil készítése panel Speciális beállítások lapjának Kapcsolat fenntartása beállítását. A Kapcsolat fenntartása beállítás kijelentkezés után is fenntartja a felhasználó profiljának vezeték nélküli kapcsolatát.

MEGJEGYZÉS: A Kapcsolat fenntartása beállítás használható Csatlakozáskor kijelentkezés beállítású Nortel VPN-ügyfélnél.

Értesítés a rádió kapcsolójának állapotáról |  |  | Engedélyezi, hogy más gyártó alkalmazása értesítse a felhasználót, ha az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver Rádió be vagy Rádió ki gombja le van tiltva.

Microsoft Windows XP együttélése

Válassza A Microsoft konfigurációmentes vezeték nélküli hálózat és az Intel(R) PROSet/Wireless együttélésének engedélyezése lehetőséget.

Engedélyezze ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy az Intel(R) PROSet/Wireless együttéljen a Microsoft konfigurációmentes vezeték nélküli hálózattal (Wireless Zero Configuration). Ha kiválasztja ezt a lehetőséget, az Intel(R) PROSet/Wireless engedélyezésekor nem tiltódik le a Microsoft Windows XP konfigurációmentes vezeték nélküli hálózat (Wireless Zero Configuration) szolgáltatása.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás Microsoft Windows Vista ügyfélgép esetén nem áll rendelkezésre.

Állandó kapcsolat |  |  | Válassza a Gondoskodjon róla, hogy a felhasználói bejelentkezés előtt frissüljenek az állandó kapcsolat és a számítógép szabályai lehetőséget. MEGJEGYZÉS: A szabályfrissítés akár két perccel késleltetheti a bejelentkezési képernyő megjelenését.

A Bejelentkezés előtti csatlakozás Cisco-üzemmódja

Cisco-üzemmód engedélyezése Bejelentkezés előtti / Közös csatlakozás közben.

A Cisco hozzáférési pontjai képesek több vezeték nélküli hálózatnév (SSID) kezelésére, de csak egyet tesznek közzé. Ilyen hozzáférési pontra a szoftver úgy csatlakozik, hogy megpróbálkozik minden egyes profillal. Ez az úgynevezett Cisco-üzemmód.

MEGJEGYZÉS: A Bejelentkezés előtti / Közös csatlakozás megnövelheti a csatlakozás időigényét.

Kapcsolati profilok használata

Itt választható ki a profilhasználat szabályozásának kívánt szintje.

Profilváltás letiltása A felhasználók csak a legelső Bejelentkezés előtti / Közös profillal, vagy csak Bejelentkezés előtti / Közös profilokkal csatlakozhatnak.

- A felhasználó bármely rendszergazda-profilra csatlakozhat
- A felhasználó csak a legelső rendszergazda-profilra csatlakozhat

Biztonsági szint

Válassza ki a biztonsági szintet a felhasználó számítógépén.

A felhasználó csak az alábbi biztonsági szintű profilokkal csatlakozhat hálózatokra. A bejelöléssel engedélyezi a következő kezelőszerv be- vagy kikapcsolását.

- A felhasználók csak a Személyes biztonsági szinttel csatlakozhatnak hálózatokra.

MEGJEGYZÉS: Windows Vista csomagokhoz nem használható.

Értesítés megosztott mappákról

A felhasználó számítógépén válassza ki a megosztott mappákról szóló értesítés beállítását.

- A megosztott mappák megosztásának automatikusan megszüntetése, amíg a gép egy nem biztonságos hálózatra van csatlakoztatva.
- Értesítés letiltása
- Értesítés nem biztonságos hálózatra való csatlakozáskor (alapértelmezés).

Egyszeri bejelentkezés

Válassza ki a számítógépen engedélyezni kívánt rendszergazda-profilokat.

- Állandó kapcsolat: A profilok rendszerindítás közben aktívak, és akkor, amikor senki sincs bejelentkezve a számítógépre.
- Bejelentkezés előtti / Közös kapcsolat: A profilok azonnal aktívvá válnak, amint egy felhasználó bejelentkezik a számítógépre.

> A közös profilok akkor vannak engedélyezve, ha a számítógépre nincsenek telepítve Bejelentkezés előtti / Közös funkciók. A Közös profilok akkor aktívak, ha már valaki bejelentkezett, és a munkamenet aktívvá vált.

> Az Állandó és a Bejelentkezés előtti / Közös profilok a felhasználó Profilok listájának elején jelennek meg. A felhasználó nem módosíthatja és nem törölheti őket.

Támogatási információk

Itt adható meg, milyen támogatási adatok jelenjenek meg az Intel(R) PROSet/Wireless termék Névjegy paneljén.

- A támogatás webhelye: Írja be a támogatási központ webhelyét, ahová a felhasználók technikai támogatásért fordulhatnak.
- A támogatás telefonszáma: Írja be, hogy ügyfelei milyen telefonszámon kérhetnek technikai támogatást.

Voice Over IP |  |  | Lehetővé teszi, hogy más gyártók szoftverei használják a felhasználó számítógépén lévő VoIP-alkalmazást. Alapértelmezésben engedélyezve van. MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vagy Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection adapter van.

Wi-Fi* Manager

Itt adható meg, melyik Wi-Fi* kezelő kezelje egy felhasználó vezeték nélküli kapcsolatait. Választható az előzőleg bejelentkezett felhasználó Wi-Fi kezelője, vagy megengedhető, hogy minden felhasználó maga válassza ki Wi-Fi kezelőjét.

- Bejelentkezés után minden felhasználó kiválaszthatja, hogy az Intel(R) PROSet/Wireless vagy a Microsoft Windows XP konfigurációmentes vezeték nélküli hálózatkezelését akarja-e használni.
- Bejelentkezéskor az előzőleg utolsóként kijelentkezett felhasználó által használt Wi-Fi kezelő lesz aktív.

Wi-Fi Protected Setup*

Az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver konfigurálható úgy, hogy egy a Wi-Fi Protected Setup* szabványt támogató hozzáférési pont regisztrátoraként működjön. A regisztrátor automatikusan vagy egy USB flash meghajtón vagy más külső eszközön kézileg elküldi a hozzáférési pont titkosított kulcsát vagy jelszavát.

- Egyéb eszközök regisztrálásának engedélyezése (alapértelmezés).
- Az Eszközregisztrálás engedélyezése alkalmazás-beállítás elrejtése.

Ha be van kapcsolva, engedélyezi, hogy az Intel(R) PROSet/Wireless más eszközöket regisztráljon. Be kell kapcsolni ahhoz is, hogy a felhasználó számítógépén elrejtse az Intel(R) PROSet/Wireless Alkalmazás-beállítások lapjának Eszközregisztrálás engedélyezése lehetőségét, és ezáltal megakadályozza annak használatát.

A vezeték nélküli kapcsolat eseménynézőjének beállításai

Itt adhatja meg, hová mentődjön az Intel Wireless Troubleshooter alkalmazás Vezeték nélküli kapcsolat naplójának eseménynézője funkciójának naplófájlja.

1. Az Intel(R) PROSet/Wireless főablakában kattintson az Eszközök > Intel Wireless Troubleshooter lehetőségre.
2. A Vezeték nélküli események megjelenítőjének beállításai megnyitásához a Vezeték nélküli kapcsolat eseménynézője ablakban kattintson a Fájl > Beállítások gombra.
3. Ha nincs engedélyezve, kattintson a Naplózás engedélyezése lehetőségre.
4. Adja meg az elmentett naplófájlok alapértelmezett mappáját: Az alapértelmezett hely a Dokumentumok. A mappa máshová való elmentéséhez kattintson a Tallózás gombra.
5. Fájlnév: A fájlnév a gép alapértelmezett neve.
6. Maximális méret: Írja be a fájlméretet kB-ban.
7. Az OK gombra kattintva bezárhatja az oldalt és elmentheti a módosításokat. A Mégse gombbal bezárhatja az oldalt és elvetheti a módosításokat.

Ha azt szeretné, hogy a naplófájl egy megadott számú nap elteltével egy archiválási helyre másolódjon:

1. Kattintson a Naplófájl másolása máshová lehetőségre.
2. Célkönyvtár: Írja be, hol tárolódjanak a fájlok.
3. Gyakoriság (napban): Válassza ki, milyen gyakran másolódjanak a fájlok a célmappába.

Rádió Be/Ki

A vezeték nélküli rádió vezérlése.

- Nincs változtatás: A rádió nincs be- vagy kikapcsolva.
- Vezeték nélküli rádió kikapcsolása: A profil kikapcsolja a rádiót.
- Vezeték nélküli rádió bekapcsolása: A profil bekapcsolja a rádiót.
- A rádió be-/kikapcsolásának letiltása: Ha bejelöli, a felhasználó nem férhet hozzá a Rádió Be/Ki kezelőszervhez az Intel(R) PROSet/Wireless főablakában vagy a tálcamenüből. Ha a felhasználó megpróbálja be- vagy kikapcsolni a rádiót, értesítést kap, hogy Ezt a szolgáltatást a rendszergazda letiltotta.
- 802.11a rádiókapcsoló hozzáadása: Ha bejelöli, a felhasználó a 802.11b/g rádiótól függetlenül kapcsolhatja ki/be a 802.11a rádiót. Ha bejelöli, elérhetővé válik A 802.11a rádió be-/kikapcsolásának letiltása kezelőszerv. Ha bejelöli, megjelenik a 802.11a rádió ki-/bekapcsolója, de letiltva. Így a felhasználó maga kezelheti a rádiókat.

Ha a funkció telepítése megtörtént a felhasználó számítógépén, kövesse az alábbi utasításokat a 802.11a rádió ki- és bekapcsolásához.

A 802.11a rádió kikapcsolásához:

1. Az Intel(R) PROSet/Wireless főablakában kattintson a Rádió bekapcsolása gombra. Megjelenik a rádió beállítási lehetőségeinek listája.
2. Válassza a 802.11a rádió ki lehetőséget. A 802.11a rádió kikapcsolódik.

A 802.11a rádió bekapcsolásához:

1. Az Intel(R) PROSet/Wireless főablakában kattintson a 802.11a rádió ki gombra. Megjelenik a rádió beállítási lehetőségeinek listája.
2. Válassza a Rádió be lehetőséget. A 802.11a rádió bekapcsolódik.

MEGJEGYZÉS: A 802.11a rádiókapcsoló hozzáadása beállítás csak olyan vezeték nélküli adaptereknél áll rendelkezésre, amelyek támogatják a 802.11a, 802.11b és 802.11g átvitelt. Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection adapter van.

Bezárás | Bezárja a Rendszergazda-eszközt.
Súgó? | Megjeleníti az adott oldalhoz tartozó súgószöveget.

## Az adapter beállításai

Az adapter beállításainak konfigurálása:

1. Kattintson A csomag tartalmazza az adapter-beállításokat is pontra.
2. Az alábbi táblázat minden beállításához válassza ki a következő lehetőségek egyikét:
   - Alapértelmezett érték használata: A felhasználó gépén visszaállítja a beállítást az alapértelmezésre.
   - Nincs változtatás: Megőrzi a felhasználó által beállított értéket. Ezzel a beállítással a rendszergazda nem kényszerít ki minden beállítást a felhasználó gépén. A felhasználó módosíthatja az adapter beállításait az Intel(R) PROSet/Wireless Speciális menüjében.
   - Megadott érték használata: A rendszergazda megadja a felhasználó gépén használandó értéket.

Név | Leírás
--- | ---
802.11n csatorna-sávszélesség | A csatornát nagy sávszélességű üzemmódba állítja a maximális teljesítmény érdekében. A csatorna sávszélessége Auto vagy 20 MHz értékűre állítható. Az alapértelmezés Auto. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN adapter esetén áll rendelkezésre.

802.11n üzemmód

A 802.11n szabvány az alapjául szolgáló korábbi 802.11X szabványokat több bemenet és kimenet használatával (MIMO) bővíti ki. A MIMO növeli az adatátvitel sebességét. Az adapter 802.11n üzemmódjának beállításához válassza az Engedélyezve vagy Letiltva lehetőséget. Az alapértelmezés Engedélyezve.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN adapter esetén áll rendelkezésre.

MEGJEGYZÉS: Nagyobb átviteli sebesség 802.11n csatlakozásokon csak a WPA2-AES biztonság választásával érhető el. A biztonság nélküli beállítás (Nincs) a hálózat beállításainak engedélyezéséhez és hibakereséshez használható.

A rendszergazda az energiafogyasztás csökkentése, más sávokkal zavarásának kiküszöbölése vagy kompatibilitási problémák elkerülése érdekében engedélyezheti vagy letilthatja a nagy átbocsátású üzemmódot.

Alkalmi csatorna

A csatornát csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az eszköz-eszköz (alkalmi) hálózatban található többi számítógép az alapértelmezettől eltérő csatornát használ.

Érték: Válassza ki a listáról az engedélyezett csatornát.

- 802.11b/g: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11b vagy 802.11g (2,4 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni.
- 802.11a: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11a (5 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni.

Energiagazdálkodás alkalmi hálózatokon

Az eszköz-eszköz (alkalmi) hálózatokon használandó energiatakarékossági funkciók megadása.

- Letiltás: Akkor válassza, ha olyan alkalmi hálózatra csatlakozik, amelyen egyes állomások nem támogatják az eseti energiagazdálkodást.
- Maximális energiatakarékosság: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja az akkumulátor élettartamát.
- Zajos környezet: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja a teljesítményt vagy több ügyfélgéppel kíván csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vagy Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection adapter van.

Alkalmi QoS üzemmód

A szolgáltatási minőség (QoS) vezérlése alkalmi hálózatokon. A QoS a hozzáférési ponttól a vezeték nélküli LAN felé irányuló forgalmat a forgalom besorolása alapján rangsorolja. A WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) a Wi-Fi Alliance* QoS-tanúsítványa. Ha a WMM engedélyezett, az adapter Wi-Fi hálózatokon a WMM segítségével támogatja a prioritás-címkézési és várósor-kezelési funkciókat.

- WMM engedélyezve (alapértelmezés)
- WMM letiltva

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vagy Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection adapter van.

Vegyes üzemmódú védelem | Ez a beállítás az adatütközések elkerülésére szolgál vegyes 802.11b / 802.11g környezetekben. Célszerű használni az RTS/CTS jelpárt, ha az ügyfélgépek esetleg nem hallják egymást. A CTS mindenkinek (CTS-to-self) engedélyezésével javítani lehet az átbocsátást az olyan környezetekben, ahol az ügyfelek közel vannak egymáshoz és hallják egymást.

Energiagazdálkodás

Energiagazdálkodás: Itt lehet beállítani az adapter energiafogyasztása és teljesítménye közötti viszonyt. A csúszkával beállítható a számítógép fogyasztása és akkumulátoros üzemideje közötti egyensúly.

Állítsa be a kívánt kompromisszumot az adapter áramfogyasztása és teljesítménye között.
PSP - energiatakarékos üzemmód
CAM - folyamatos ébrenlét üzemmód

Válasszon az alábbi energiatakarékos üzemmódok közül:

> PSP CAM: Az ügyfélgép adaptere adapter folyamatosan kap tápellátást.
> PSP 1. szint: A PSP maximális teljesítményre van állítva.
> PSP 2-4. szint: A PSP maximalizálja a teljesítményt.
> PSP 5. szint: A PSP maximalizálja az akkumulátor üzemidejét.
> PSP Auto: Alapértelmezett a PSP 6. szinten: Kompromisszum a fogyasztás és az akkumulátor üzemideje között.

MEGJEGYZÉS: Az energia-megtakarítás mértéke az infrastruktúra beállításaitól függ.

Adásbevezetési üzemmód

Itt adható meg, hogy a csatlakozás felépítésekor a hozzáférési pont mekkora hosszúságú adásbevezető előtagot (preamble) kapjon. A hozzáférési pontra való csatlakozáskor mindig hosszú előtagot kell használni. Az Auto Tx Preamble (automatikus adásbevezetés) beállítás lehetővé teszi az előtagok automatikus észlelését. Ha a rendszer támogatja, rövid előtagokat célszerűbb használni. Ha a rendszer nem támogatja, hosszú előtagokat (Long Tx Preamble) kell beállítani.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót nem telepíti a Rendszergazda-csomag, ha a felhasználó számítógépén Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection adapter van.

A barangolás intenzitása

Itt előírható, mennyire intenzíven igyekezzen a vezeték nélküli ügyfél barangolással jobb kapcsolatot biztosító hozzáférési pontokat keresni.

Választhatja az Alapértelmezett érték használata pontot, ha kompromisszumra törekszik a barangolásmentes és a teljesítőképes működés között, vagy választhat egy értéket a listáról.

> Értékek:

> 0: Nincs barangolás: A vezeték nélküli ügyfélgép nem barangol. Csak akkor keres más hozzáférési pontot, ha jelentősen leromlik a kapcsolat minősége.
> 1-3: A barangolás engedélyezése.
> 2: Alapértelmezés: Egyensúly a barangolásmentes és a teljesítőképes működés között. Engedélyezéséhez kattintson az Alapértelmezett érték használata lehetőségre.
> 4: Maximális barangolás.

Az átviteli kapacitás növelése

Itt módosítható a Packet Burst Control értéke.

- Engedélyezés: Ez a beállítás engedélyezi az átbocsátás növelését.
- Letiltás: (Alapértelmezés) - Ez a beállítás letiltja az átbocsátás növelését.

Adóteljesítmény

Kisebb adóteljesítmény beállítása kisebb hatótávolságot eredményez.

Alapértelmezett beállítás: A legnagyobb adóteljesítmény

Értékek:

> Tx Minimum: Minimális lefedettség: Az adaptert a legkisebb adási teljesítményre állítja be. Lehetővé teszi a lefedett területek számának növelését vagy egy lefedett terület csökkentését. Segítségével csökkenthető a nagy forgalmú területek lefedettsége, ami javítja az átvitel minőségét, valamint elkerüli a torlódást és más eszközök zavarását.
> TX 1. szint, TX 2. szint, TX 3. szint: Az adott ország követelményei szerint van beállítva.
> Tx maximum: Maximális lefedettség: Az adaptert a legnagyobb adási teljesítményre állítja be. Maximális teljesítményt és lefedettséget biztosít olyan környezetekben, ahol viszonylag kevés más rádiófrekvenciás eszköz van.

MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor optimális, ha a jó minőségű kommunikációt még biztosító lehető legkisebb adási szint van beállítva. Így lehet nagy sűrűségű területeken a legtöbb vezeték nélküli eszközt működtetni, és csökkenteni az azonos rádiófrekvenciás spektrumot használó más eszközök zavarását.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás a Hálózat (infrastruktúra) vagy az Eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmód használatakor hatásos.

Vezeték nélküli üzemmód

Itt állítható be, melyik sávban csatlakozzon az adapter a vezeték nélküli hálózathoz:

- Csak 802.11a: A vezeték nélküli adapter csak 802.11a hálózatokra csatlakozhat.
- Csak 802.11b: A vezeték nélküli adapter csak 802.11b hálózatokra csatlakozhat.
- Csak 802.11g: A vezeték nélküli adapter csak 802.11g hálózatokra csatlakozhat.
- 802.11a és 802.11g: A vezeték nélküli adapter csak 802.11a és 802.11g hálózatokhoz kapcsolódhat.
- 802.11b és 802.11g: A vezeték nélküli adapter csak 802.11b és 802.11g hálózatokhoz kapcsolódhat.
- 802.11a, 802.11b vagy 802.11g: (Alapértelmezés) Csatlakozás 802.11a, 802.11b vagy 802.11g vezeték nélküli hálózatokhoz.

MEGJEGYZÉS: Ezek a vezeték nélküli üzemmódok (modulációtípusok) határozzák meg, hogy a talált hozzáférési pontok közül melyek jelennek meg a Vezeték nélküli hálózatok listában.

Bezárás | Bezárja a Rendszergazda-eszközt.
Súgó? | Megjeleníti az adott oldalhoz tartozó súgószöveget.

## Szoftverek

A felhasználó számítógépére telepítendő Intel(R) PROSet/Wireless szoftverösszetevők kiválasztása.

1. Kattintson A csomag tartalmazza a szoftvereket is pontra.
2. Helyezze az Intel(R) PROSet/Wireless telepítő CD-lemezét a meghajtóba.
3. Adja meg az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver telepítési könyvtárát: Kattintson a Tallózás gombra, és keresse meg az Autorun.exe fájlt.
4. Kattintson az OK gombra.
5. Adja meg a csomagba felveendő összetevőket: Válassza ki a felhasználó számítógépén telepítendő alkalmazásokat.

Név | Leírás
--- | ---
Vezeték nélküli LAN adapterillesztője | Telepíti a WLAN-adapterhez az NDIS programot.

Intel(R) PROSet/Wireless (Windows Vista csomaghoz)

- WMI-támogatás: Lehetővé teszi a rendszergazdáknak, akiknél nincs telepítve az Intel(R) PROSet/Wireless, hogy távfelügyeljék azokat az ügyfeleket, amelyeken telepítve van az Intel(R) PROSet/Wireless.
- Rendszergazda-eszköz: Telepíti a Rendszergazda-eszközt a Start menübe.

Intel(R) PROSet/Wireless (Windows XP vagy Windows 2000 csomaghoz)

Válassza ki a felhasználó számítógépén telepítendő jellemzőket.

- Intel(R) Wireless Troubleshooter: Segít a vezeték nélküli kapcsolatok problémáinak megoldásában.
- Wi-Fi Protected Setup: Segítségével elvégezheti egy vezeték nélküli hálózat kezdeti beállítását, és új eszközökkel bővítheti a hálózatot.
- Egyszeri bejelentkezés: A Windows-bejelentkezéshez használt felhasználónevét és jelszavát használja a vezeték nélküli hálózatra való csatlakozáshoz.
  - Bejelentkezés előtti csatlakozás: A Bejelentkezés előtti / Közös csatlakozás profilja akkor aktiválódik, amikor a felhasználó bejelentkezik a gépre.
- WMI-támogatás: A Windows Management Instrumentation segítségével a rendszergazdák, akiknél nincs telepítve az Intel(R) PROSet/Wireless, távfelügyelhetik azokat az ügyfélgépeket, amelyeken telepítve van az Intel(R) PROSet/Wireless.
- Rendszergazda-eszköz: Telepíti a Rendszergazda-eszközt az Eszközök menübe.

MEGJEGYZÉS: Az Intel Wireless Troubleshooter és az Egyszeri bejelentkezés nem használható Windows Vista csomagokban.

> Ha csökkenteni szeretné a Rendszergazda-csomagban lévő szoftverfájlok méretét:

1. Az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver telepítési könyvtárait másolja át egy helyi könyvtárba.
2. Távolítsa el a nem használt nyelvi fájlokat az XP\Docs vagy \Vista\Docs és az \XP\Apps\x32\iProLang vagy a \Vista\Apps\v32\iProLang mappákból. Ha például csak az angol nyelvű mappákra van szüksége, az ENU mappa kivételével minden más nyelvi mappát eltávolíthat.
3. Saját helyi könyvtárának fájljait használva adja hozzá a szoftverfájlokat a rendszergazda-csomaghoz.

> MEGJEGYZÉS: Ha Microsoft Windows XP Professional x64 Edition rendszeren hoz létre Rendszergazda-csomagot, a nyelvi fájlokat az \XP\Docs és az XP\Apps\x64\IProLang mappában találja meg.

> MEGJEGYZÉS: Ha szándékában van Novell Client* Windows alkalmazást használni, akkor még az Intel(R) PROSet/Wireless szoftver telepítése előtt telepítse. Ha az Intel(R) PROSet/Wireless már telepítve van, a Novell Client for Windows telepítése előtt távolítsa el.

## EAP-FAST A-ID csoportok

> MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha a CCXv4 ki van választva a Rendszergazda-eszköz Alkalmazás-beállítások pontjában

> MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás Windows Vista csomagokhoz nem áll rendelkezésre.

Az A-ID (Hatóságazonosító) az a RADIUS kiszolgáló, amely a védett hozzáférés-hitelesítő adatok (PAC) A-ID csoportjait eljuttatja. Az A-ID csoportokat a számítógép minden felhasználója közösen használja; segítségükkel az EAP-FAST profilok több A-ID-ből származó több PAC-t képesek támogatni.

A rendszergazda a felhasználó számítógépén egy Rendszergazda-csomag segítségével előre beállíthatja és konfigurálhatja az A-ID csoportokat. Ha egy vezeték nélküli hálózati profil egy a benne megadott A-ID csoportba eső A-ID azonosítójú kiszolgálót talál, akkor a felhasználó értesítése nélkül ezt a PAC-t használja.

A-ID csoport hozzáadása:

1. Válassza ki A csomag tartalmazza az A-ID csoportokat is pontot.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Írjon be egy új nevet az A-ID csoportra.
4. Kattintson az OK gombra. Az új A-ID csoport felkerül az A-ID csoportok listájára.

Ha az A-ID csoport zárolva van, nem vehető fel bele új A-ID.

A-ID hozzáadása A-ID csoporthoz:

1. Válasszon ki egy hálózatot az A-ID csoportok a listáján.
2. Az A-ID részben kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Válasszon ki egy A-ID azonosítót.
4. Kattintson az OK gombra. Az A-ID hozzáadódik a listához.

Miután kiválasztott egy A-ID csoportot, Az A-ID csoport kiszolgálóján a rendszer kinyeri a PAC-kből az A-ID azonosítókat. Az A-ID azonosítók listája automatikusan frissül.

> MEGJEGYZÉS: Az EAP-FAST A-ID csoportok Windows Vista Client esetén nem állnak rendelkezésre.

## A rendszergazda feladatai

#### Ügyféltanúsítvány beszerzése

Ha nincs EAP-TLS (TLS) vagy EAP-TTLS (TTLS) tanúsítványa, a hitelesítéshez ügyféltanúsítványt kell beszereznie.

A tanúsítványok az Internet Explorerből vagy a Microsoft Windows Vezérlőpultjáról kezelhetők.

Windows XP és Windows 2000: Az ügyféltanúsítvány megszerzésekor ne engedélyezze az erős titkos kulcsú védelmet. Ha egy tanúsítványra engedélyezi az erős titkos kulcsú védelmet, akkor mindig meg kell adnia egy hozzáférési jelszót, valahányszor használja a tanúsítványt. Ha a szolgáltatást TLS vagy TTLS hitelesítéshez kívánja konfigurálni, tiltsa le a tanúsítvány erős titkos kulcsú védelmét. Ellenkező esetben a 802.1X szolgáltatás nem tud hitelesíteni, mert nincs bejelentkezett felhasználó, aki megadná a szükséges jelszót.

Megjegyzések az intelligens kártyák használatához

A Smart Card telepítése után a rendszer automatikusan telepíti a tanúsítványt a számítógépre, és kiválasztja a személyes tanúsítványtárból és a tanúsítvány-főtárolóból.

#### Ügyfélgép konfigurálása TLS hálózati hitelesítésre

1. lépés: Tanúsítvány beszerzése

A TLS hitelesítéshez érvényes ügyféltanúsítványnak kell lennie a bejelentkezett felhasználó fiókjának helyi adattárában. Ezenfelül a főtanúsítvány-tárolóban lennie kell egy megbízható tanúsító hatóságtól származó tanúsítványnak.

A következőkben ismertetünk két módszert a tanúsítvány beszerzésére:

- Tanúsítvány beszerzése Windows 2000 Server környezetben megvalósított vállalati tanúsító hatóságtól (CA).
- Tanúsítvány importálása fájlból az Internet Explorer tanúsítványimportáló varázslójával.

Ha nem tudja, hogyan lehet beszerezni felhasználói tanúsítványt a CA-tól, kérdezze meg a rendszergazdát.

A tanúsítvány telepítése a helyi számítógépre:

1. Szerezze be a tanúsítványt, és tárolja helyi meghajtóján.
2. Kattintson az Importálás gombra. Megnyílik a Tanúsítványimportáló varázsló.
3. Kattintson a Tovább gombra.
4. Kattintson a Tallózás gombra és keresse meg a tanúsítványt a helyi meghajtón.
5. Kattintson az exportált tanúsítványra.
6. Kattintson a Megnyitás gombra.
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. Kattintson a Helyezze az összes tanúsítványt a következő tárolóba parancsra.
9. A Tanúsítványtároló kiválasztása megnyitásához kattintson a Tallózás gombra.
10. Kattintson a Fizikai tárolóhelyek megjelenítése parancsra.
11. Kattintson az OK gombra.
12. A tárolóhelyek listájáról görgessen fel, és nyissa ki a Megbízható gyökér szintű tanúsító hatóságok tételt.
13. Kattintson a Helyi számítógép gombra.
14. Kattintson az OK gombra.
15. Kattintson a Tovább gombra.
16. A folyamat befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.
17. A tanúsítvány telepítése után indítsa újra a gépet.

A Microsoft kezelőkonzol (MMC) segítségével ellenőrizze, hogy települt-e a tanúsítvány a gép tárolójába.

1. A Start menüben kattintson a Futtatás pontra.
2. Írja be az MMC parancsot.
3. A Microsoft kezelőkonzol (MMC) megnyitásához kattintson az OK gombra.
4. Kattintson a Fájl gombra.
5. Kattintson a Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása gombra.
6. Az önálló beépülő modul hozzáadása oldal megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
7. Kattintson a Tanúsítványok gombra.
8. Kattintson a Hozzáadás gombra.
9. Kattintson a Számítógépes fiók gombra.
10. Kattintson a Tovább gombra.
11. Kattintson a Befejezés gombra.
12. Kattintson a Bezárás gombra.
13. Kattintson az OK gombra.
14. A konzolban kattintson a Tanúsítványok (helyi gép) gombra.
15. Kattintson a Megbízható gyökér szintű tanúsító hatóságok gombra.
16. Kattintson a Tanúsítványok gombra.
17. Ellenőrizze, hogy szerepel-e a listán a most telepített tanúsítvány.
18. Kattintson a Fájl gombra.
19. A konzol bezárásához kattintson a Kilépés gombra.

#### Tanúsítvány beszerzése egy Microsoft Windows 2000* alapú hitelesítés-szolgáltatótól:

1. Indítsa el az Internet Explorert, és látogasson el a tanúsító hatóság webhelyére (ehhez egy következő felépítésű internetcímet használjon: http://domainkiszolgalo.sajatdomain/certsrv, ahol a sajatdomain az Ön tartományneve, a certsrv pedig az a parancs, amely elvisz a tanúsító hatóság webhelyére). Használhatja a kiszolgáló IP-címét is. Például "192.0.2.12/certsrv".
2. Jelentkezzen be a tanúsító hatósághoz a hitelesítő kiszolgálón korábban létrehozott felhasználónévvel és jelszóval. Ezeknek nem kell megegyezniük a Windows-ban érvényes felhasználónevével és jelszavával.
3. A tanúsító hatóság üdvözlő oldalán válassza a Tanúsítvány kérése és űrlap benyújtása műveletet.
4. Kéréstípus kiválasztása: Válassza a Speciális kérelem lehetőséget.
5. Kattintson a Tovább gombra.
6. Speciális tanúsítványkérelmek: Válassza a Tanúsítványkérelem benyújtása űrlapon ehhez a tanúsító hatósághoz lehetőséget.
7. Kattintson a Benyújtás gombra.
8. Speciális tanúsítványkérelem: Válassza a Felhasználói tanúsítványsablon lehetőséget.
9. Kattintson a Kulcsok megjelölése exportálhatóként beállításra.
10. Kattintson a Tovább gombra. Használja a felkínált alapértelmezéseket.
11. Tanúsítvány kiállítva: Kattintson A tanúsítvány telepítése lehetőségre.

> MEGJEGYZÉS: Ha ez az első tanúsítvány, amit kapott, a tanúsító hatóság előbb megkérdezi, hogy telepítse-e saját "megbízható tanúsító hatóságtól származó tanúsítvány"-át a főtanúsítvány-tárolóba. Ez nem megbízható CA tanúsítvány. A tanúsítványon a CA gazdagép neve szerepel. Kattintson az Igen lehetőségre. Mind TLS, mind TTLS esetén szüksége van erre a tanúsítványra.

12. Ha a tanúsítvány sikeresen települt, a következő üzenet jelenik meg: "Az új tanúsítvány telepítése sikerült".
13. A telepítés ellenőrzéséhez kattintson az: Internet Explorer Eszközök Internet-beállítások Tartalomjegyzék Tanúsítványok lehetőségre. Az új tanúsítványnak a Személyes mappába kellett kerülnie.

#### Tanúsítvány importálása fájlból

1. Nyissa meg az Internet tulajdonságai párbeszédpanelt (jobb gombbal kattintson az asztalon az Internet Explorer ikonjára).
2. Válassza ki a Tulajdonságok pontot.
3. Tartalomjegyzék: Kattintson a Tanúsítványok gombra. Megjelenik a telepített tanúsítványok listája.
4. A Tanúsítványimportáló varázsló megnyitásához kattintson az Importálás gombra.
5. Válassza ki a fájlt.
6. Adja meg a fájlhoz hozzáférést adó jelszót. Törölje a bejelölést a Személyes kulcs erős védelmének engedélyezése jelölőnégyzetből.
7. Tanúsítványtároló: Válassza A tanúsítványtároló automatikus kiválasztása a tanúsítvány típusa alapján lehetőséget (a tanúsítványnak a felhasználói fiók Személyes tárolómappájában kell lennie ahhoz, hogy elérhető legyen).
8. Lépjen tovább a Tanúsítványimportálás befejezése lapra, és kattintson a Befejezés gombra.

Profil konfigurálása TLS típusú WPA hitelesítésre és WEP vagy TKIP titkosításra:

> MEGJEGYZÉS: Szerezzen és telepítsen egy ügyféltanúsítványt az 1. lépés szerint, vagy forduljon a rendszergazdához.

Az Intel(R) PROSet/Wireless által használt tanúsítvány megadása

1. Az általános beállítások megnyitásához kattintson a Profil oldalon a Hozzáadás gombra.
2. Profilnév: Írjon be egy profilnevet.
3. Vezeték nélküli hálózat neve (SSID): Írja be a hálózat azonosítóját.
4. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
5. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Tovább gombra.
6. Kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra.
7. Hálózati hitelesítés: Válassza a Nyílt lehetőséget (ajánlott).
8. Adattitkosítás: Válassza a WEP lehetőséget.
9. 802.1X engedélyezve: Kijelölve.
10. Hitelesítéstípus: Válassza a TLS lehetőséget.

#### 2/1. lépés: TLS felhasználó

1. Szerezzen be és telepítsen egy ügyféltanúsítványt.
2. A tanúsítvány megadásához válassza az alábbiak egyikét:

> Név | Leírás
> --- | ---
> Statikus jelszó | Csatlakozáskor be kell írni a felhasználót azonosító adatokat.
> Egy alkalomra szóló jelszó (OTP) | A rendszer a jelszót egy hardverben megvalósított tokentárból veszi.
> PIN-kód (szoftvertoken) | A rendszer a jelszót egy szoftverben megvalósított tokentárból veszi.

3. Kattintson a Tovább gombra.

#### 2/2. lépés: TLS kiszolgáló

1. Válassza ki a felhasználó-azonosítási adatokat lekérő alábbi módszerek egyikét: A kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése vagy A kiszolgáló vagy a tanúsítvány nevének megadása.
2. Kattintson az OK gombra. A profil bekerül a Profilok listába.
3. Kattintson a Profilok lista végén található új profilra. A fel és le nyilak segítségével adja meg az új profil prioritását a listán.
4. Ha csatlakozni kíván a kiválasztott vezeték nélküli hálózatra, kattintson a Csatlakozás gombra.
5. Az Intel(R) PROSet/Wireless bezárásához kattintson az OK gombra.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez