Gestion des profils

Retour à la table des matières

# Gestion des profils

Qu'est-ce qu'un profil ?
Liste des profils
Icônes de la Liste des profils
Connexion à un profil
Création d'un nouveau profil
Modification d'un profil existant
Suppression d'un profil
Configuration d'un mot de passe de profil
Exportation et importation de profils

# Qu'est-ce qu'un profil ?

Un profil est un groupe de paramètres réseau enregistré. Les profils sont affichés dans la Liste des profils. Les profils sont très utiles lorsque vous passez d'un réseau sans fil à un autre. Un profil différent peut être configuré pour chaque réseau sans fil. Les paramètres de profil incluent le nom (SSID), le mode opérationnel et les paramètres actuels du réseau.

Un profil est créé lors d'une connexion à un réseau sans fil.

1. Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux sans fil.
2. Cliquez sur Connexion.
3. Si le réseau sans fil requiert un mot de passe WEP ou une clé de chiffrement, vous êtes invité à fournir cette information avant d'établir la connexion. Pour modifier les options de sécurité, cliquez sur Avancé pour ouvrir les paramètres de sécurité de création d'un profil sans fil.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter. Un profil est créé et ajouté à la Liste des profils.

L'Assistant Création d'un profil sans fil vous aide à configurer les paramètres requis pour la connexion au réseau sans fil. Une fois terminé, le profil est enregistré et ajouté à la Liste des profils. Les paramètres sans fil étant enregistrés, vous serez connecté automatiquement la prochaine fois que vous vous trouverez à proximité de ce réseau sans fil.

## Liste des profils

La Liste des profils répertorie les profils existants. Lorsque vous venez à portée d'un réseau sans fil, Intel(R) PROSet/Wireless recherche un profil correspondant dans la Liste des profils. Si un profil correspondant existe, la connexion au réseau est établie automatiquement.

### Flèches de priorité de la Liste des profils

- Utilisez la flèche vers le haut pour déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Utilisez la flèche vers le bas pour déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

## Icônes de la Liste des profils

Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent si la carte est associée à un réseau, le mode opérationnel utilisé et si le chiffrement est activé pour la sécurité. Elles sont affichées en regard du nom du profil dans la Liste des profils.

Nom | Description
Nom du profil | Le nom du profil correspond à votre nom pour le réseau en question. Entrez tout nom vous permettant d'identifier facilement ce réseau. Vous pouvez entrer par exemple Réseau de la maison, Café de la rue X, etc.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Icônes de connexion - Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent les différents états de connexion de la carte à un réseau sans fil, le mode opérationnel utilisé et si la sécurité réseau est utilisée.
| Cercle bleu : la carte sans fil est associée à un point d'accès ou un ordinateur (mode ad hoc). Si la sécurité 802.1x du profil est activée, cela indique que la carte sans fil est associée et authentifiée.
| Indique le mode Réseau (Infrastructure).
| Indique le mode Poste à poste (ad hoc).
| Indique un profil d'administration.
| Le réseau sans fil utilise un chiffrement de sécurité.

Flèches

Utilisez les flèches pour organiser les profils selon l'ordre désiré pour la connexion automatique.

- Flèche vers le haut : permet de déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Flèche vers le bas : permet de déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

Connexion | Connecte le profil sélectionné pour le réseau sans fil.
Ajouter | Ouvre les Paramètres généraux du profil sans fil, utilisés pour créer un nouveau profil. Reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour davantage d'informations.
Supprimer | Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Supprimer un profil pour davantage d'informations.
Propriétés | Permet de modifier le contenu d'un profil existant. Vous pouvez également double-cliquer sur un profil dans la Liste des profils pour le modifier. Reportez-vous à la section Modifier un profil existant pour davantage d'informations.
| Exporter/Importer : permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importation ou exportation de profils pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la fenêtre de gestion des profils.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

## Connexion à un profil

Lorsque vous êtes à proximité d'un réseau sans fil pour lequel un profil correspondant existe, la connexion à ce réseau est établie automatiquement. Si un réseau ayant un profil de priorité inférieure est également à portée de votre carte, vous pouvez forcer une connexion avec ce profil de priorité moindre. Pour ce faire, accédez à cette commande depuis le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless ou l'icône de la barre des tâches.

Connexion manuelle à un profil à partir d'Intel(R) PROSet/Wireless :

1. Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir la fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Cliquez sur Profils pour ouvrir la Liste des profils.
3. Sélectionnez le profil dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur Connexion. Souvenez-vous que la connexion n'est possible que si le réseau sans fil est à portée de la carte.

Connexion manuelle à un profil à partir de la barre des tâches :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de connexion Intel(R) PROSet/Wireless de la barre des tâches.
2. Cliquez sur Connexion au profil.
3. Sélectionnez un profil.
4. Cliquez pour établir la connexion.

## Création d'un nouveau profil

Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux sans fil.

Cliquez sur Connexion.

L'Assistant Création d'un profil sans fil vous guide dans les étapes nécessaires à la création d'un profil et de connexion au réseau. Au cours de ce processus, les paramètres de sécurité de création d'un profil sans fil essaient de détecter les paramètres de sécurité appropriés pour la connexion.

Pour créer un nouveau profil et se connecter à un réseau sans fil :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Profils.
2. Dans la liste des profils, cliquez sur Ajouter pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Nom du profil : entrez un nom de profil descriptif.
4. Nom du réseau sans fil (SSID) : entrez le nom du réseau sans fil.
5. Mode opérationnel : Réseau (Infrastructure) est sélectionné par défaut.

#### Description des paramètres généraux

Nom | Description
--- | ---

Nom du profil

Le nom du profil de réseau sans fil.

Lors de la configuration d'un réseau sans fil sélectionné dans la liste Réseaux sans fil, le nom du profil est le même que le nom du réseau sans fil (SSID). Vous pouvez remplacer ce nom par quelque chose de plus descriptif ou le personnaliser pour votre usage personnel.

Exemples : Réseau du bureau, Réseau de Bob, Réseau de la société X

Nom du réseau sans fil (SSID)

Le nom du point d'accès du réseau sans fil utilisé par la carte sans fil pour la connexion. Le nom du réseau doit correspondre exactement au nom du point d'accès sans fil. Le SSID est sensible à la casse.

Lorsque vous configurez un réseau sans fil sélectionné dans la liste des réseaux sans fil, le nom du réseau est tiré de cette liste. Vous ne pouvez et ne devez pas le changer.

Si un point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), ou si la carte réseau reçoit un nom de réseau caché d'un point d'accès furtif, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux sans fil. Pour établir la connexion avec un réseau <SSID non diffusé>, vous devez commencer par créer un nouveau profil. Lorsque la connexion est établie, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux sans fil. Le profil SSID associé est affiché dans la Liste des profils.

Mode opérationnel

Réseau (Infrastructure) : connexion à un point d'accès. Un réseau d'infrastructure est constitué de un ou plusieurs points d'accès et de un ou plusieurs ordinateurs équipés de cartes sans fil. Ce type de connexion est utilisé pour les réseaux de maisons, d'entreprises, d'hôtels et d'autres endroits, afin de fournir un accès réseau et/ou Internet.

REMARQUE : seul le mode Réseau (Infrastructure) est disponible pour les profils d'administration (profils de connexion avant ouverture de session/communs, les profils permanents et les profils VoIP). Reportez-vous à la section Outil Administration système pour davantage d'informations.

Poste à poste (ad hoc) : connexion directe à d'autres ordinateurs présents sur un réseau sans fil ad hoc. Ce type de connexion est utile uniquement pour les connexions entre deux ordinateurs ou plus. Il ne fournit aucun accès aux ressources du réseau ni à Internet.

Avancé | Cliquez sur Avancé pour accéder aux Paramètres avancés. Utilisez les paramètres avancés pour définir les options Maintenir la connexion, Format des noms d'utilisateur, Connexion automatique ou Importation automatique, lancer une application (Application de démarrage), définir le mot de passe d'un profil (Protection par mot de passe) ou spécifier une adresse de point d'accès particulière pour la connexion de la carte (Point d'accès obligatoire).
Suivant | Permet de passer à la page Paramètres de sécurité.
OK | Termine la création du nouveau profil avec les paramètres actuels.
Annuler | Ferme l'Assistant Création d'un profil sans fil et annule toutes les modifications.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

6. Cliquez sur le bouton Avancé pour configurer les options suivantes :
   - Connexion automatique : sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement ou manuellement à un profil.
   - Importation automatique : l'administrateur réseau peut exporter un profil vers un autre ordinateur.
   - Point d'accès obligatoire : sélectionnez cette option pour associer la carte sans fil à un point d'accès spécifique.
   - Protection par mot de passe : sélectionnez cette option pour protéger un profil avec un mot de passe.
   - Application de démarrage : spécifiez un programme à démarrer lorsqu'une connexion sans fil est établie.
   - Maintenir la connexion : sélectionnez cette option pour rester connecté à un profil utilisateur après la fermeture de session.

#### Description des paramètres avancés

Utilisez les paramètres avancés pour protéger un profil par mot de passe et sélectionner un point d'accès spécifique sur le réseau auquel vous connecter. Cliquez sur le bouton Avancé de la fenêtre Paramètres généraux pour accéder à cette page.

Nom | Description
--- | ---

Connexion automatique

Automatique (par défaut) : Sélectionnez cette option pour que Intel(R) PROSet/Wireless se connecte automatiquement à ce profil lorsqu'il est à portée.

À la demande : sélectionnez cette option pour empêcher la connexion automatique d'un profil lorsque le réseau est à portée. Par exemple, si la connexion sans fil entraîne une facturation et que vous ne voulez pas être connecté automatiquement lorsque le réseau est à portée.

Pour vous connecter au réseau :

1. Sélectionnez le réseau dans la liste Réseaux sans fil.
2. Cliquez sur Connexion.

Importation automatique

Permet à un administrateur réseau de déplacer le profil sélectionné sur d'autres ordinateurs. Lorsque le fichier exporté est placé dans le répertoire Wireless\AutoImport d'un autre ordinateur, Intel(R) PROSet/Wireless importe automatiquement le profil.

REMARQUE : la fonctionnalité Importation automatique n'est pas disponible dans les Paramètres avancés lorsque des Profils d'administration sont configurés.

Point d'accès obligatoire

Force la carte sans fil à se connecter à un point d'accès en utilisant une adresse MAC spécifique. Entrez l'adresse MAC du point d'accès (BSSID) ; 48 bits, 12 chiffres hexadécimaux. Par exemple, 00:06:25:0E:9D:84.

Effacer : efface l'adresse actuelle.

REMARQUE : cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode ad hoc.

Protection par mot de passe

1. Protéger ce profil par mot de passe (10 caractères maximum) : sélectionnez cette option pour activer la protection du profil par mot de passe. Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée.
2. Mot de passe : entrez le mot de passe. Les caractères de mot de passe entrés sont affichés sous forme d'astérisques.
3. Confirmer le nouveau mot de passe : entrez à nouveau le mot de passe.

REMARQUE : Si vous ou l'administrateur ne connaissez pas le mot de passe, il n'existe aucun processus permettant de réinitialiser le mot de passe.

REMARQUE : Non disponible sur les profils d'administration.

Application de démarrage

Démarre automatiquement un fichier de commande, un fichier exécutable ou un script chaque fois qu'un utilisateur se connecte au profil. Par exemple, vous pouvez démarrer une session RPV (réseau privé virtuel) automatiquement chaque fois qu'un utilisateur se connecte à un réseau sans fil.

1. Cliquez sur Application de démarrage.
2. Entrez le nom du programme que vous souhaitez démarrer ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier sur le disque dur. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe.
3. Cliquez sur OK pour fermer les Paramètres avancés.

REMARQUE : Non disponible sur les profils d'administration.

Maintenir la connexion

Sélectionnez cette option pour maintenir la connexion sans fil d'un profil utilisateur après la fermeture de session.

Si l'option Maintenir la connexion est sélectionnée et qu'un profil permanent existe, ce profil ne sera pas appliqué à la fermeture de session. Il ne sera appliqué que si la connexion avec ce profil est interrompue.

REMARQUE : cette option peut être utilisée avec un client RPV Nortel s'il est configuré sur Activer/Désactiver la connexion.

REMARQUE : la fonctionnalité Importation automatique n'est pas disponible dans les Paramètres avancés lorsque des Profils d'administration sont configurés.

Format des noms d'utilisateur

Format des noms d'utilisateur : Un administrateur peut sélectionner le format du nom d'utilisateur pour le serveur d'authentification.

Les options sont les suivantes :

- utilisateur (par défaut)
- utilisateur@domaine
- utilisateur@domaine.com
- DOMAINE\utilisateur

REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement dans les Paramètres avancés de l'outil Administration système. Il n'est pas disponible lors de la création d'un profil à l'aide de la page Création d'un profil sans fil d'Intel(R) PROSet/Wireless.

OK | Ferme la boîte de dialogue et enregistre les paramètres.
Annuler | Ferme et annule toute modification.
Aide? | Aide concernant cette page.

7. Dans la page Paramètres généraux, cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité.

8. Sélectionnez Sécurité personnelle ou d'entreprise pour sélectionner les options d'authentification réseau et de chiffrement des données. Entrez les paramètres de la clé de chiffrement et configurez les paramètres 802.1x nécessaires.

9. Cliquez sur OK lorsque la configuration des paramètres du profil est terminée. Pour modifier ou vérifier les paramètres du profil, cliquez sur le bouton Précédent.
10. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, Intel(R) PROSet/Wireless détecte automatiquement l'ajout du nouveau profil et tente automatiquement d'établir une connexion avec ce nouveau profil.
11. Pour vous connecter manuellement à ce profil, cliquez sur Connexion. L'icône de connexion affiche l'état actuel de la connexion. Le nom du réseau, les vitesses de transmission et de réception et la qualité du signal sont également affichés.

## Modifier un profil existant

Pour modifier un profil existant :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil à modifier dans la Liste des profils.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux des propriétés du profil sans fil.
4. Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour naviguer entre les paramètres généraux et les paramètres de sécurité du profil sans fil :
   - Paramètres généraux. Reportez-vous à la section Paramètres généraux pour davantage d'informations.
   - Paramètres de sécurité. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres actuels et quitter. Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

## Supprimer un profil

Pour supprimer un profil :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

Si vous êtes toujours connecté au réseau :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Vous êtes notifié que le nom du profil est actif et sera supprimé définitivement. Voulez-vous continuer ?
5. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

REMARQUE : si le profil est protégé par mot de passe, vous devez saisir ce mot de passe avant de pouvoir modifier ou supprimer les paramètres du profil. Si vous ou l'administrateur ne connaissez pas le mot de passe, il n'existe aucun processus permettant de réinitialiser le mot de passe.

## Configuration d'un mot de passe de profil

Pour protéger un profil existant par mot de passe :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux Propriétés du profil.
4. Cliquez sur Avancé pour ouvrir les Paramètres avancés.
5. Cliquez sur Protection par mot de passe pour ouvrir les Paramètres de protection par mot de passe.
6. Cliquez sur Protéger ce profil par mot de passe (10 caractères maximum).
7. Mot de passe : entrez le mot de passe.
8. Confirmer le mot de passe : entrez à nouveau le mot de passe.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à la fenêtre Paramètres généraux.
10. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

## Exportation ou Importation de profils

Cette fonctionnalité permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils.

> REMARQUE : reportez-vous à la section Modules d'administration pour davantage d'informations sur l'exportation des profils d'administration.

###

### Exportation de profils de la Liste des profils

1. Sélectionnez un ou plusieurs profils dans la liste.
2. Sélectionnez Exporter pour exporter un ou plusieurs profils de la Liste des profils.
3. Sélectionnez le dossier de destination. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le répertoire de destination sur votre disque dur. Le lecteur C:\ est le répertoire par défaut.

4. Cliquez sur OK pour exporter le profil sélectionné. La notification suivante s'affiche : Exportation des profils sélectionnés dans le dossier de destination réussie : C:\.

Pour sélectionner plusieurs profils, procédez comme suit :

1. Mettez un profil en surbrillance à l'aide de la souris.
2. Appuyez sur la touche Ctrl.
3. Cliquez sur chaque profil à sélectionner. Suivez les instructions de l'étape 2 ci-dessous pour exporter des profils multiples.

### Importer des profils dans la Liste des profils

Pour importer des profils manuellement :

1. Cliquez sur Importer dans la liste Profils.
2. Sélectionnez les fichiers de profil à importer.
3. Cliquez sur Importer.
4. Vous êtes notifié que l'importation du profil sélectionné a réussi.

Un administrateur peut définir les profils devant être importés automatiquement dans la Liste des profils. Intel(R) PROSet/Wireless recherche constamment les nouveaux fichiers de profils dans le dossier d'importation du disque dur. Seuls les profils activés en sélectionnant l'option Activer l'importation automatique de la page Paramètres avancés peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la Liste des profils, une invite s'affiche vous demandant d'accepter ou de rejeter le profil importé. Si vous l'acceptez, le profil existant est remplacé.

Tous les profils utilisateur sont placés au bas de la Liste des profils.

### Profils protégés par mot de passe

Importez et exportez automatiquement les profils utilisateur protégés par mot de passe sur les systèmes distants. Si un profil est protégé par mot de passe, le mot de passe correspondant doit être fourni avant de pouvoir modifier le profil. Reportez-vous à la section Configurer un mot de passe de profil pour davantage d'informations.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité