Gestión de perfiles

Volver al índice

# Gestión de perfiles

¿Qué es un perfil?
Lista de perfiles
Iconos de la Lista de perfiles
Conexión a un perfil
Crear un perfil nuevo
Edición de un perfil existente
Eliminación de un perfil
Configuración de una contraseña de perfil
Importación y exportación de perfiles

# ¿Qué es un perfil?

Un perfil es un grupo guardado de configuraciones de red. Los perfiles se muestran en la Lista de perfiles. Los perfiles son de utilidad cuando cambia de una red inalámbrica a otra. Puede configurar un perfil distinto para cada red inalámbrica. La configuración de los perfiles incluye el nombre de la red (SSID), el modo de operación y las opciones de seguridad.

Se crea un perfil cuando se establece conexión con una red inalámbrica.

1. Seleccione una red en la lista Redes inalámbricas.
2. Haga clic en Conectar.
3. Si la red inalámbrica requiere una contraseña WEP o una clave de codificación, se le pedirá que introduzca esta información antes de la conexión. Para cambiar las opciones de seguridad, haga clic en Avanzadas para abrir las Opciones de seguridad de Crear perfil inalámbrico.
4. Haga clic en Aceptar para conectarse. Se crea un perfil y se agrega a la Lista de perfiles.

El Asistente de creación de perfiles inalámbricos le guía a través de los pasos necesarios para la conexión a la red inalámbrica. Al finalizar, se guarda el perfil y se agrega a la Lista de perfiles. Debido a que se guardan las opciones inalámbricas, la siguiente vez que se encuentre dentro del alcance de esta red, se establecerá conexión de forma automática.

## Lista de perfiles

La lista de perfiles muestra los perfiles existentes. Cuando se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica, Intel(R) PROSet/Wireless explora la Lista de perfiles para ver si existe uno que coincida. Si se encuentra un perfil coincidente, se establece conexión a la red automáticamente.

### Flechas de prioridad de la Lista de perfiles

- Utilice la flecha arriba para mover el perfil seleccionado hacia arriba en la lista de perfiles.
- Utilice la flecha abajo para mover el perfil seleccionado hacia abajo en la lista de perfiles.

## Iconos de Lista de perfiles

Los iconos de estado de los perfiles de red indican si el adaptador está asociado a una red, el modo de operación que se utiliza y si está activada la codificación de seguridad. Estos iconos se muestran junto al nombre del perfil en la lista de perfiles.

Nombre | Descripción
Nombre del perfil | El nombre del perfil es el nombre de la red. Debe ayudar a identificar la red. Por ejemplo, Red doméstica, Café en la calle A, etc.
Nombre de la red | Nombre de la red inalámbrica (SSID) o sistema.
Iconos de conexión - Los iconos de estado del perfil de red indican los distintos estados de conexión del adaptador a una red inalámbrica, el modo de operación que se utiliza y si se utiliza seguridad de red.
| Círculo azul: El adaptador inalámbrico está asociado a un punto de acceso o equipo (modo Ad Hoc). Si un perfil tiene activada la seguridad 802.1X, quiere decir que el adaptador inalámbrico está asociado y autenticado.
| Indica un modo (de infraestructura) de Red.
| Indica modo Entre dispositivos (ad hoc).
| Indica un perfil de administración.
| La red inalámbrica utiliza codificación de Seguridad.

Flechas

Utilice las flechas para colocar los perfiles en el orden preferido para la conexión automática.

- Flecha arriba: Cambie la posición de un perfil seleccionado hacia arriba en la lista de perfiles.
- Flecha abajo: Cambie la posición de un perfil seleccionado hacia abajo en la Lista de perfiles.

Conectar | Conecta el perfil seleccionado a la red inalámbrica.
Agregar | Abre las Opciones generales del perfil inalámbrico, que sirven para crear un nuevo perfil. Consulte Crear un perfil nuevo si desea más información.
Eliminar | Suprime el perfil seleccionado de la lista de perfiles. Consulte Eliminar un perfil si desea más información.
Propiedades | Se utiliza para cambiar el contenido de un perfil existente. También puede hacer doble clic en un perfil de la Lista de perfiles para modificarlo. Consulte Editar un perfil existente si desea más información.
| Exportar/Importar: Importa y exporta perfiles basados en el usuario de la Lista de perfiles. Los perfiles inalámbricos pueden importarse automáticamente en la lista de perfiles. Consulte Exportación o importación de perfiles si desea más información.
Cerrar | Cierra la ventana de gestión de perfiles.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

## Conexión a un perfil

Cuando se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica que tiene un perfil coincidente, se establece conexión con esa red automáticamente. Si también se encuentra dentro del alcance de una red con un perfil de menor prioridad, puede forzar la conexión a dicho perfil. Esto se realiza desde Intel(R) PROSet/Wireless o desde el icono de la barra de tareas.

Establezca conexión manual con un perfil mediante Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para abrir la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Haga clic en Perfiles para abrir la Lista de perfiles.
3. Seleccione el perfil en la Lista de perfiles.
4. Haga clic en Conectar. Recuerde que la conexión solamente se establece si la red inalámbrica está dentro del alcance.

Establezca conexión manual con un perfil mediante la Barra de tareas:

1. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de conexión de la barra de tareas de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Haga clic en Conectar a perfil.
3. Seleccione un perfil.
4. Haga clic para iniciar la conexión.

## Creación de un perfil

Seleccione una red en la lista Redes inalámbricas.

Haga clic en Conectar.

Crear perfil inalámbrico le guía por los pasos necesarios para crear un perfil y establecer conexión con la red. Durante este proceso, Opciones de seguridad de Crear perfil inalámbrico intenta detectar las opciones de seguridad más adecuadas.

Para crear un perfil nuevo y conectarse a una red inalámbrica:

1. En la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless, haga clic en Perfiles.
2. En la Lista de perfiles, haga clic en Agregar para abrir las Opciones generales del perfil inalámbrico.
3. Nombre del perfil: Escriba un nombre de perfil descriptivo.
4. Nombre de la red inalámbrica (SSID): Escriba el nombre de la red inalámbrica.
5. Modo de operación: Red (Infraestructura) está seleccionado de forma predeterminada.

#### Descripción de las opciones generales

Nombre | Descripción
--- | ---

Nombre del perfil

Nombre del perfil de red inalámbrica.

Cuando configura una red inalámbrica que se ha seleccionado de la Lista de redes inalámbricas, el nombre del perfil es el mismo que el Nombre de la red inalámbrica (SSID). Este nombre puede personalizarse o cambiarse por uno más descriptivo.

Ejemplos: Red de la oficina, Red en casa de Juan, Red de la Empresa ABC

Nombre de la red inalámbrica (SSID)

Nombre del punto de acceso de red inalámbrica utilizado por el adaptador inalámbrico para establecer conexión. El nombre de red debe coincidir exactamente con el nombre del punto de acceso inalámbrico. Hace distinción de mayúsculas y minúsculas.

Cuando configura una red inalámbrica que se ha seleccionado de la Lista de redes inalámbricas, el nombre de red se toma de la lista de redes inalámbricas. No puede ni debe cambiarlo.

Si un punto de acceso no emite su nombre de red (SSID) o el adaptador de red inalámbrico recibe un nombre de red oculto de un punto de acceso oculto, aparecerá <no se emite el SSID> en la Lista de redes inalámbricas. Para asociarse con una entrada de red <no se emite el SSID>, deberá crearse un nuevo perfil antes de la conexión. Tras la conexión, <no se emite el SSID> continuará apareciendo en la Lista de redes inalámbricas. El perfil asociado con el SSID se mostrará en la Lista de perfiles.

Modo de operación

Red (Infraestructura): Establece conexión con un punto de acceso. Una red de infraestructura consiste de uno o más puntos de acceso en uno o más equipos con adaptadores inalámbricos. Este tipo de conexión es el que se utiliza en redes domésticas y empresariales, hoteles y otras áreas, para brindar acceso a la red o a Internet.

NOTA: Sólo Red (infraestructura) está disponible para perfiles de administración (perfiles de conexión previa al inicio de sesión o comunes, persistentes y VoIP). Consulte Herramienta de administración si desea más información.

Entre dispositivos (Ad Hoc): Conexión directa a otros sistemas en una red inalámbrica Ad Hoc. Este tipo de conexión es útil para las conexiones solamente entre dos o más equipos. No provee acceso a recursos de red o Internet.

Avanzadas | Haga clic en Avanzadas para ir a las Opciones avanzadas. Utilice Opciones avanzadas para definir las opciones Mantener conexión, Formato del nombre de usuario, Conexión automática o Importación automática, iniciar una aplicación (Iniciar aplicación), definir una contraseña de perfil (Protección con contraseña) o especificar una dirección de punto de acceso determinada para la conexión del adaptador (Punto de acceso obligatorio).
Siguiente | Prosiga a la página Opciones de seguridad.
Aceptar | Finaliza la creación del nuevo perfil con la configuración actual.
Cancelar | Cierra el Asistente de creación de perfiles inalámbricos y cancela los cambios hechos.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

6. Haga clic en Avanzadas para obtener las opciones siguientes:
   - Conexión automática: Seleccione esta opción para establecer conexión automática o manual con un perfil.
   - Importación automática: El administrador de la red puede exportar un perfil a otro equipo.
   - Punto de acceso obligatorio: Seleccione esta opción para asociar el adaptador inalámbrico a un punto de acceso específico.
   - Protección con contraseña: Seleccione esta opción para proteger un perfil con una contraseña.
   - Iniciar aplicación: Especifique un programa que se vaya a iniciar cuando se realiza una conexión inalámbrica.
   - Mantener conexión: Seleccione esta opción para permanecer conectado a un perfil de usuario tras cerrar la sesión.

#### Descripción de las opciones avanzadas

Utilice esta opción para proteger un perfil con contraseña y seleccionar un punto de acceso específico en una red con la que establecer conexión. Haga clic en el botón Avanzadas de la página Opciones generales para acceder a esta página.

Nombre | Descripción
--- | ---

Conexión automática

Automática (predeterminada): Seleccione esta opción para hacer que Intel(R) PROSet/Wireless establezca conexión automática con este perfil cuando está dentro del rango.

A petición: Seleccione esta opción para impedir la conexión automática de un perfil cuando la red está dentro del rango. Por ejemplo, si hay un costo por una conexión inalámbrica y el usuario no deseaba establecer una conexión automática cuando está dentro del rango.

Para establecer conexión con la red:

1. Seleccione la red en la Lista de redes inalámbricas.
2. Haga clic en Conectar.

Importación automática | Permite a un administrador de red mover fácilmente el perfil seleccionado a otros equipos. Cuando el archivo exportado se coloca en el directorio Wireless\AutoImport de otro equipo, Intel(R) PROSet/Wireless importa automáticamente el perfil. NOTA: Importación automática no está disponible en Opciones avanzadas si hay configurados perfiles de administración.

Punto de acceso obligatorio

Obliga al adaptador inalámbrico a establecer conexión con un punto de acceso mediante una dirección MAC específica. Introduzca la dirección MAC del punto de acceso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimales. Por ejemplo, 00:06:25:0E:9D:84.

Borrar: Borra la dirección actual.

NOTA: Esta función no está disponible si se utiliza el modo de operación Ad Hoc.

Protección con contraseña

1. Proteger el perfil con contraseña (máximo de 10 caracteres): Seleccione esta opción para activar una contraseña para el perfil. De forma predeterminada, la opción no está marcada y no se utiliza la contraseña de perfil.
2. Contraseña: Escriba una contraseña. Los caracteres escritos se muestran como asteriscos.
3. Confirmar contraseña nueva: Vuelva a escribir la contraseña.

NOTA: Si usted o el administrador no conocen la contraseña, no habrá posibilidad de restablecer la contraseña.

NOTA: No disponible para perfiles de administración.

Iniciar aplicación

Inicia automáticamente un archivo por lotes, un archivo ejecutable o un guión siempre que el usuario establece conexión con el perfil. Por ejemplo, inicia automáticamente una sesión de Red privada virtual (VPN) siempre que el usuario establece conexión con una red inalámbrica.

1. Haga clic en Activar inicio de aplicación.
2. Escriba el nombre del programa que desea iniciar o haga clic en Examinar para ubicar el archivo en su disco duro. C:\Archivos de programa\miprograma\miarchivoVPN.exe.
3. Haga clic en Aceptar para cerrar las Opciones avanzadas.

NOTA: No disponible para perfiles de administración.

Mantener conexión

La opción Mantener conexión mantiene la conexión inalámbrica con un perfil de usuario tras finalizar la sesión.

Si se selecciona la opción Mantener conexión y existe un perfil persistente, éste no se aplicará al cerrar la sesión. Sólo se aplicará si se pierde la conexión con este perfil.

NOTA: Esta opción puede utilizarse con el cliente VPN de Nortel cuando se configura para Cerrar la sesión al conectar.

NOTA: Importación automática no está disponible en Opciones avanzadas si hay configurados perfiles de administración.

Formato del nombre de usuario

Formato de nombre de usuario: Un administrador puede seleccionar el formato de nombre de usuario del servidor de autenticación.

Las opciones son:

- usuario (predeterminado)
- usuario@dominio
- usuario@dominio.com
- DOMINIO\usuario

NOTA: Esta opción sólo está disponible en las Opciones avanzadas de la Herramienta de administración. No está disponible si se crea un perfil desde la página Crear perfil inalámbrico en Intel(R) PROSet/Wireless.

Aceptar | Cierra y guarda la configuración.
Cancelar | Cierra y cancela los cambios.
Ayuda | Información de ayuda de esta página.

7. Desde Opciones generales, haga clic en Siguiente para abrir las Opciones de seguridad.

8. Seleccione Seguridad personal o Seguridad empresarial para seleccionar las opciones Autenticación de redes y Codificación de datos. Escriba las opciones de clave de codificación y configure las opciones de 802.1X como sea necesario.

9. Haga clic en Aceptar cuando haya completado la configuración del perfil. Para cambiar o verificar las opciones de perfil, haga clic en Atrás.
10. Si no existe una conexión a una red, Intel(R) PROSet/Wireless detecta que se ha agregado un perfil nuevo e intenta la conexión automática al perfil nuevo.
11. Si desea establecer conexión manual con este perfil, haga clic en Conectar. El icono de conexión indica el estado actual de la conexión. También se muestra el nombre de red, la velocidad de transmisión y recepción y la calidad de la señal.

## Edición de un perfil existente

Para editar un perfil existente:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil que desea editar en la Lista de perfiles.
3. Haga clic en Propiedades para abrir las Opciones generales de Propiedades de perfil inalámbrico.
4. Haga clic en Siguiente y Atrás para navegar a través de las Opciones generales de Propiedades de perfil inalámbrico:
   - Opciones generales. Consulte Opciones generales si desea más información.
   - Opciones de seguridad. Consulte Opciones de seguridad si desea más información.
5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir. Haga clic en Cancelar para salir sin guardar los cambios.

## Eliminación de un perfil

Para eliminar un perfil:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Eliminar. Se le notifica que los perfiles seleccionados se eliminarán de forma permanente. ¿Desea continuar?
4. Haga clic en Sí. El perfil se elimina de la Lista de perfiles.

Si aún está conectado a la red:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Eliminar. Se le notifica que los perfiles seleccionados se eliminarán de forma permanente. ¿Desea continuar?
4. Haga clic en Sí. Se le notifica que El perfil está activo y se eliminará de forma permanente. ¿Desea continuar?
5. Haga clic en Sí. El perfil se elimina de la Lista de perfiles.

NOTA: Si el perfil está protegido por contraseña, no podrá quitar ni editar la configuración del perfil sin especificar la contraseña. Si usted o el administrador no conocen la contraseña, no habrá posibilidad de restablecer la contraseña.

## Configuración de una contraseña de perfil

Para proteger un perfil existente con contraseña:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Propiedades para abrir las Opciones generales de Propiedades de perfil inalámbrico.
4. Haga clic en Avanzadas para abrir las Opciones avanzadas.
5. Haga clic en Protección con contraseña para abrir las Opciones de protección con contraseña.
6. Haga clic en Proteger el perfil con contraseña (máximo de 10 caracteres).
7. Contraseña: Escriba la contraseña.
8. Confirmar contraseña: Vuelva a escribir la contraseña.
9. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y regresar a la página Opciones generales.
10. Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless.

## Importación o exportación de perfiles

Esta función le permite exportar e importar perfiles basados en el usuario de la Lista de perfiles. Los perfiles inalámbricos pueden importarse automáticamente en la lista de perfiles.

> NOTA: Para exportar perfiles de administración, consulte Paquetes de administración si desea más información.

###

### Exportar perfiles desde la Lista de perfiles

1. Seleccione perfiles individuales o múltiples en la lista.
2. Seleccione Exportar para exportar uno o más perfiles desde la Lista Perfiles.
3. Seleccione la carpeta de destino. Haga clic en Examinar para buscar en el disco duro el directorio de destino. La unidad C:\ es el directorio predeterminado.

4. Haga clic en el botón Aceptar para exportar el perfil seleccionado. Recibe la notificación: Perfiles seleccionados exportados satisfactoriamente a la carpeta de destino: C:\.

Para seleccionar múltiples perfiles:

1. Utilice su ratón para resaltar un perfil.
2. Pulse Ctrl.
3. Haga clic en cada perfil que desee seleccionar. Siga las instrucciones del paso 2 anterior para exportar varios perfiles.

### Importación de perfiles en la Lista de perfiles

Para importar perfiles manualmente:

1. Haga clic en Importar en la Lista de perfiles.
2. Seleccione los archivos de perfil a importar.
3. Haga clic en Importar.
4. Recibirá notificación cuando se haya importado de forma satisfactoria el perfil.

Un administrador puede definir perfiles que se vayan a importar automáticamente a la Lista de perfiles. Intel(R) PROSet/Wireless supervisa la carpeta de importación del disco duro para ubicar los archivos de perfiles nuevos. Sólo los perfiles que tienen activada la opción Activar la importación automática en la página Opciones avanzadas pueden importarse de forma automática. Si ya existe un perfil con el mismo nombre en la Lista de perfiles, recibe notificación para que rechace o acepte el perfil importado. Si la acepta, se reemplaza el perfil existente.

Todos los perfiles importados basados en usuarios se colocan al final de la Lista de perfiles.

### Perfiles protegidos con contraseña

Importa y exporta automáticamente perfiles basados en el usuario y protegidos con contraseña a sistemas remotos. Si un perfil tiene protección con contraseña, debe especificarse la contraseña asignada antes de que pueda editarse. Consulte Configuración de una contraseña de perfil si desea más información.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad