Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen

Takaisin Sisällys-sivulle

# Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen langattoman käytön hallintasovelluksena
Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen
Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista

- Tehtäväpalkin kuvakkeet
- Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat

Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkuna

- Langattomat verkot -luettelo
- Yhteystilan kuvakkeet
- Verkon ominaisuudet
- Yhteydentiedot
- Profiililuettelo

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman valikot

- Työkalut-valikko
  - Sovellusasetukset
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Manuaalinen vianmääritystyökalu
  - Hallinta-apuohjelma
- Lisäasetukset-valikko
  - Sovittimen asetukset
  - Lisätilastotiedot
  - Windowsin käyttäminen Wi-Fi*-yhteyksien hallintaan
- Profiilit-valikko
  - Hallitse profiileja
  - Pois jätettävien hallinta

Langattoman käytön kytkeminen pois päältä ja päälle
Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen
WMM*-virransäästö-ominaisuuden ottaminen käyttöön

## Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen langattoman käytön hallintasovelluksena

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmalla määritetään, muokataan ja hallitaan verkkoyhteyden muodostamisessa käytettäviä verkkoprofiileja. Lisäksi sen avulla voidaan määrittää lisäasetuksia, kuten virranhallinta-asetuksia ja Ad Hoc -verkkojen muodostamisessa käytettäviä kanavavalinta-asetuksia.

Jos langattomien yhteyksien hallintasovelluksena käytetään Microsoft* Windows XP Wireless Zero Configuration -sovellusta, sen voi poistaa käytöstä Microsoft Windowsin Langaton verkko -välilehdellä.

Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration -sovelluksen poistaminen käytöstä langattoman käytön hallintasovelluksena:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli.
2. Kaksoisnapsauta Verkkoyhteydet-kohtaa.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kohtaa.
4. Valitse Ominaisuudet.
5. Valitse Langattomat verkot.
6. Tarkista, että Käytä Windowsia langattomien verkkoasetusten määrittämiseen ei ole valittuna. Jos se on valittuna, poista sen valinta.
7. Valitse OK. Tämä vahvistaa, että verkkoprofiileja hallitaan Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmalla.

> HUOMAUTUS: Tarkista, että Sovellusasetukset-vaihtoehto Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta sovitinta on valittuna. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, näyttöön tulee ilmoitus, kun Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration alkaa hallita verkkoprofiileja.

## Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman voi käynnistää jollain seuraavista menetelmistä:

- Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Avaa tehtäväpalkin valikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta . Valitse Avaa Intel(R) PROSet/Wireless.
- Avaa Intel(R) PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta.

Voit sulkea(R) Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman pääikkunassa valitsemalla jommankumman seuraavista:

- Valitse pääikkunassa Tiedosto > Lopeta.
- Valitse Sulje.
- Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta (X).

# Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista

Voit käynnistää Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman kaksoisnapsauttamalla Windows-työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin kuvaketta tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitsemalla sitten Avaa Intel(R) PROSet/Wireless.

## Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot

Intel(R) PROSet/Wireless -kuvake näkyy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tuo valikon vaihtoehdot näkyviin napsauttamalla tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

Valikkovaihtoehto | Huomautuksia
--- | ---
Avaa Intel(R) PROSet/Wireless | Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen silloin, kun Intel(R) PROSet/Wireless on langattoman käytön hallintasovellus. Jos tehtäväpalkin valikosta valitaan Käytä Windowsia Wi-Fi*-yhteyksien hallintaan, valikkovaihtoehdosta tulee Avaa Wireless Zero Configuration ja Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration -palvelua käytetään langattoman käytön hallintasovelluksena. Intel-profiileja ei voi käyttää Microsoft Windowsia käytettäessä.
Avaa Wireless Zero Configuration

Langaton käyttö päälle

Jos tietokoneeseen on asennettu Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelma, radion nykyinen tila näkyy Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa ja tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Kytke radio päälle valitsemalla Langaton käyttö päälle. Kytke radio pois päältä valitsemalla Langaton käyttö pois päältä.

Jos tietokoneeseen on asennettu valinnainen ulkoinen kytkin, sillä kytketään radio päälle ja pois päältä. Pyydä tietokoneen valmistajalta lisätietoja tästä kytkimestä.

Langaton käyttö pois päältä
802.11a-radio pois päältä | Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain langattomille sovittimille, jotka tukevat 802.11a:ta, 802.11b:tä ja 802.11g:tä. 802.11a-radio kytketään pois päältä valitsemalla tämä. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, ellei sitä ole otettu käyttöön Hallinta-apuohjelmassa tai jos tietokoneen sovitin on Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Avaa Intel Wireless -vianmääritys | Avaa sovelluksen, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Työpöydän oikeaan alakulmaan tulee hälytyssanoma havaittaessa yhteyteen liittyvä ongelma. Lisätietoja on kohdassa Intel Wireless Troubleshooter.
Muodosta yhteys profiiliin | Näyttää profiililuettelon nykyiset profiilit. Tätä asetusta voidaan myös käyttää yhteyden muodostamiseen profiiliin.
Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan | Vaihtaa käyttöön Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman tai Microsoft Windows XP Wireless Zero Configurationin. Intel-profiileja ei voi käyttää käytettäessä Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service -sovellusta.
Käytä Intel(R) PROSet/Wireless -sovellusta Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa

# Tehtäväpalkin kuvakkeet

Tehtäväpalkin kuvake esittää visuaalisesti langattoman yhteyden nykyisen tilan. Yhteystilan kuvake sijaitsee Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Voit määrittää tehtäväpalkin kuvakkeen näkymään tai piilotetuksi Työkalut-valikon Sovellusasetukset-kohdassa.

Kuvake | Kuvaus
--- | ---
| Langaton käyttö pois päältä: Langaton sovitin on poissa päältä. Langaton laite ei lähetä tai vastaanota sen ollessa pois päältä. Ota sovitin käyttöön valitsemalla Langaton käyttö päälle. Kuvake on valkoinen ja staattinen.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kuvake on valkoinen ja animoitu.
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Käytettävissä ei ole yhtään langatonta verkkoa. Intel(R) PROSet/Wireless etsii ajoittain käytettävissä olevia verkkoja. Voit käynnistää etsinnän käynnistämällä Intel(R) PROSet/Wireless-ohjelman kaksoisnapsauttamalla kuvaketta ja valitsemalla sitten Päivitä. Kuvake on punainen.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Avaa Langattomat verkot -luettelo kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Valitse verkko. Valitse Yhdistä. Kuvake on keltainen.
| Laillisuustarkistus epäonnistui: Laillisuustarkistus langattoman verkon kanssa ei onnistu. Kuvake on vihreä ja siinä on keltainen varoituskolmio.
| Yhdistetään langattomaan verkkoon: Vilkkuu, kun IP-osoitetta haetaan tai on ilmennyt virhe.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhdistetty langattomaan verkkoon. Työkaluvihje ilmaisee verkon nimen, nopeuden, signaalin laadun ja IP-osoitteen. Vihreä kuvake, jossa on aaltoja, ilmaisee signaalin laadun. Mitä enemmän aaltoja, sitä parempi signaalin laatu.

## Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat

Työkaluvihjeillä ja hälytyssanomilla annetaan tietoja ja ehdotetaan toimenpiteitä. Tuo työkaluvihjeet esiin siirtämällä osoitin kuvakkeen päälle. Hälytyssanomia tulee näyttöön langattoman verkon tilan muuttuessa. Jos esimerkiksi olet langattomien verkkojen toiminta-alueen ulkopuolella, hälytyssanoma tulee näyttöön saapuessasi toiminta-alueelle.

Voit ottaa hälytyssanomat käyttöön valitsemalla Näytä tietoilmoitukset Sovellusasetukset-kohdassa.

## Työkaluvihjeet

Työkaluvihjeet tulevat esiin, kun hiiriosoitin kulkee kuvakkeen päällä. Työkaluvihjeissä näkyy teksti kullekin yhteystilalle.

## Hälytyssanomat

Hälytyssanoma ilmestyy työpöydälle, kun käyttäjältä vaaditaan toimia. Jos napsautat sanomaa, kyseinen toiminto suoritetaan. Esimerkiksi löydettäessä langattomia verkkoja, näyttöön tulee seuraava hälytyssanoma:

Toiminta: Muodosta yhteys Langattomat verkot -luettelon verkkoon napsauttamalla sanomaa.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee käytössä olevan langattoman verkon nimi, yhteyden nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite.

Hälytyssanomilla ilmoitetaan myös yhteysongelmista. Voit avata Intel Wireless Troubleshooter -apuohjelman napsauttamalla hälytyssanomaa.

## Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkuna

Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan toiminnot:

- Nykyisen yhteystilan tarkasteleminen (signaalin laatu, nopeus ja nykyisen verkon nimi).
- Käytettävissä olevien langattomien verkkojen hakeminen.
- Profiilien hallitseminen
- Profiilien automaattinen yhdistäminen käytettävissä oleviin verkkoihin profiililuettelossa määritetyssä tietyssä järjestyksessä
- Yhteyden muodostaminen Perusrakenne- ja Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkoihin.
- Sovitinasetusten määrittäminen
- Langattoman yhteyden ongelmien vianmääritys.

## Yhteystilan kuvakkeet

Yhteystilan kuvakkeet ilmaisevat langattoman sovittimesi nykyisen yhteystilan. Yhteystilan kuvake näkyy Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa. Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake osoittaa myös nykyisen yhteystilan. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet.

### Pääikkunan yhteystilan kuvaus

Yhteystila ilmaistaan kuvakkeilla.

Kuvake | Kuvaus
--- | ---
| Langaton käyttö pois päältä: Langattoman sovittimen radio on poissa päältä. Ota radio käyttöön valitsemalla Langaton käyttö pois päältä -painike.
| Yhteysongelma: Ilmaisee yhteysongelmat, laillisuustarkistusvirheet mukaan lukien.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Animoidut kuvakkeet:
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Sovitin ei löydä yhtään käytettävissä olevaa verkkoa.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Voit valita yhteyden käytettävissä oleviin verkkoihin, jotka näkyvät Langattomat verkot -luettelossa.
| Yhdistetään langattomaan verkkoon: Langattomaan verkkoon muodostetaan yhteyttä. Kuunsirppimäiset kuvakkeet muuttuvat vihreäksi ja valkoiseksi, kunnes IP-osoite saadaan tai ilmenee yhteysvirhe.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhteys langattomaan verkkoon on muodostettu. Verkon nimi, nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite näkyvät nykyisen yhteyden tilassa. Saat lisätietoja nykyisestä verkkoyhteydestä napsauttamalla Tiedot-painiketta.
Verkkonimi | Nimi (Profiilinimi tai SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Nimi-sarakkeessa näkyy SSID-tunnus tai profiilinimi, jos verkon profiili on käytettävissä.

Signaalin voimakkuus

Signaalivoimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun langattoman sovittimen ja lähimmän tukiaseman tai tietokoneen välillä käytettäessä Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden.

HUOMAUTUS: Jos verkoissa on useita tukiasemia, näytetään lähimmän tukiaseman signaalin voimakkuus.

Signaalin voimakkuuden arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin voimakkuuteen:

- Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä.
- Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä.
- Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Ominaisuudet | Sovittimen yhteyden tilatiedot. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
Langaton käyttö päällä (Pois päältä) | Radion kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.
Sulje | Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.

# Langattomat verkot -luettelo

Langattomat verkot -luettelossa on sovittimen toiminta-alueella olevat langattomat verkot.

Nimi | Kuvaus
Langattomat verkot ( ) | Suluissa oleva arvo ilmaisee langattoman verkkosovittimen toiminta-alueella havaittujen verkkojen määrän.
| Langattoman verkon tukiaseman tai tietokoneen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila) signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat, että langaton verkko tai tietokone on käytettävissä yhteyttä varten, mutta sitä ei vielä ole liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila).
Verkkonimi | Nimi (Profiilinimi tai SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Nimi-sarakkeessa näkyy SSID-tunnus tai profiilinimi, jos verkon profiili on käytettävissä. Jos tukiasema ei lähetä verkkonimeään (SSID) tai langaton sovitin vastaanottaa piilotetun verkkonimen salaiselta tukiasemalta, <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> näkyy Langattomat verkot -luettelossa. Jos <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -verkkomerkintään halutaan liittyä, ennen yhteyttä on luotava uusi profiili. Yhteyden muodostamisen jälkeen <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -merkintä näkyy edelleen Langattomat verkot -luettelossa yhdessä Profiilinimen/SSID:n kanssa. Liitetty SSID-profiili näkyy Profiilit-luettelossa.
Tila | Ilmaisu siitä, että sovitin on muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon. Kun yhteys on muodostettu, tilaksi tulee Yhdistetty.
| Profiilit: Ilmaisee Langattomat verkot -luettelon sisältämän verkon, johon on muodostettu yhteys ja jolla on profiili profiililuettelossa.
| Langaton verkko käyttää verkkotilaa (perusrakennetilaa).
| Langaton verkko käyttää Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.
| Langaton verkko käyttää suojaussalausta.
| Langattoman verkon (802.11a, 802.11b, 802.11g tai 802.11n) käytössä olevan kaistan taajuus.
| Langaton verkko sisältyy Jätä pois -luetteloon tai profiili on määritetty yhteyden manuaalista muodostamista varten.
Yhdistä (Katkaise yhteys) | Muodosta yhteys langattomaan verkkoon napsauttamalla tätä. Kun yhteys on muodostettu, painikkeesta tulee Katkaise yhteys -painike.
Ominaisuudet | Yhteydessä olevan verkon ja sen tukiasemien yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
Päivitä | Käytettävissä olevien verkkojen luettelon päivittäminen. Jos uusia verkkoja on käytettävissä sovittimen toiminta-alueella, luettelo päivitetään ja siinä näytetään uudet verkkonimet.
Langaton käyttö päällä (Pois päältä) | Radion kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Sulje | Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

## Verkon ominaisuudet

Napsauttamalla Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan Ominaisuudet-painiketta voit tarkastella langattoman sovittimen suojausasetuksia. Lisäksi voi määrittää, mitkä profiilit jätetään pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Jos Verkon jättäminen pois -toiminto on käytössä (katso kohta Sovellusasetukset), Verkon ominaisuudet -ikkunassa näkyy myös, onko verkko jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä.

#### Verkon ominaisuudet -ikkunan tiedot

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Verkkonimi | Näyttää langattoman verkon nimen.

Kaista

Parhaillaan käytössä oleva kaista ja taajuus. Arvo on Alueen ulkopuolella, jos kaistaa ja taajuutta ei voi ilmaista.

Luettelo sisältää seuraavat kaistat:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Toimintatila

Näyttää nykyisen tilan:

- Verkko (perusrakenne)

> Langaton verkko, joka on muodostettu tukiaseman ympärille. Tässä ympäristössä tukiasema muodostaa yhteysmahdollisuuden langalliseen verkkoon ja välittää myös langatonta verkkoliikennettä lähiympäristössä.

- Laitteidenvälinen (Ad Hoc)

> Tietoliikennekokoonpano, jonka jokaisella tietokoneella on samat ominaisuudet ja mikä tahansa tietokoneista voi aloittaa tiedonsiirtoistunnon. Tämä kokoonpano tunnetaan myös vertaisverkkona tai tietokoneiden välisenä verkkona.

Laillisuustarkistustaso

Näyttää käytössä olevan verkon nykyisen laillisuustarkistuksen suojaustilan.

Luettelo sisältää seuraavat verkon laillisuustarkistustasot:

- Avoin
- Jaettu
- WPA*-Enterprise
- WPA2*-Enterprise
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

Ilmaisee nykyisen verkon käyttämän laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.

Tiedon salaus

Luettelo sisältää seuraavat Tiedon salaus -asetukset:

- Ei mitään
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.

Tämän verkon tukiasemat <0-50>

- Signaalin voimakkuus: Signaalin voimakkuus -kuvakkeen palkit ilmaisevat langattoman sovittimen ja lähimmän tukiaseman välisen lähetys- ja vastaanottosignaalien laadun.
- Näyttää jonkin seuraavista kuvakkeista: . Ilmaisee käytössä olevan kaistan (802.11a, 802.11b, 802.11g tai 802.11n).
- Kanava: Näyttää käytössä olevan nykyisen lähetys- ja vastaanottokanavan tietylle langattomalle verkolle.
- BSSID (perusrakennetoimintatila): Näyttää tukiasemien 12-numeroisen MAC-osoitteen valitussa verkossa.

Hallitse pois jätettäviä | Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
Sulje | Sulkee Verkon ominaisuudet -ikkunan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Yhteyden tiedot

Kun olet yhteydessä verkkoon, voit avata Yhteyden tiedot -ikkunan valitsemalla Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan Tiedot-painikkeen.

#### Yhteyden tiedot -ikkunan kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Profiilinimi | Profiilin nimi.
Verkkonimi | Nykyisen yhteyden verkkonimi (SSID).

Signaalin laatu

Radiotaajuista signaalia voidaan arvioida kahden seuraavan muuttujan perusteella:

- signaalin voimakkuus (määrä)
- signaalin laatu

Signaalin laatu riippuu monista eri tekijöistä. Ensisijaisesti siihen vaikuttavat signaalin voimakkuus ja läsnä olevan radiotaajuisen kohinan suhteesta. Radiotaajuista kohinaa esiintyy luonnollisesti ja lisäksi sähkölaitteet synnyttävät sitä. Jos radiotaajuista kohinaa esiintyy paljon tai signaali on heikko, seurauksena on pieni kohinasuhde ja heikentynyt signaalinlaatu. Kun kohinasuhde on pieni, radiovastaanottimen on vaikea erottaa signaalin sisältämä data sen kohinasta.

Signaalin voimakkuus

Signaalivoimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun langattoman sovittimen ja tukiaseman tai tietokoneen välillä, kun käytetään Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden.

HUOMAUTUS: Jos verkoissa on useita tukiasemia, näytetään lähimmän tukiaseman signaalin voimakkuus.

Signaalin voimakkuuden arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin voimakkuuteen:

- Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä.
- Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä.
- Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.

IP-osoite | IPv4-osoite: Nykyisen yhteyden IP-osoite.
IPv6-osoite: Seuraava IP-osoitesukupolvi on yhteensopiva IPv4-osoitteen kanssa ja korjaa IPv4-osoitteen tietosuojaongelmia. IPv6 lisää osoitetilan 32 bitistä 128 bittiin ja tarjoaa rajoittamattoman määrän verkkoja ja järjestelmiä. Se tukee myös tosiaikaisen äänen ja videon palvelun laadun (QoS) parametreja.
Sovittimen MAC-osoite | Langattoman sovittimen MAC (Media Access Control) -osoite.

Kaista

Ilmaisee nykyisen yhteyden langattoman kaistan.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Käytössä olevien antennien määrä | Ilmaisee parhaillaan käytössä olevien antennien määrän. Tämä luku riippuu kaistoista, joita eri verkot parhaillaan käyttävät, näillä kaistoilla käytettävistä lähetys-/vastaanottotiloista, signaalin voimakkuudesta ja tukiasemien ominaisuuksista. Käyttäjä ei voi suoraan hallita tätä parametria.

Tuetut tiedonsiirtonopeudet

Nopeudet, joilla langaton sovitin voi lähettää ja vastaanottaa tietoja. Käytettävän taajuuden nopeus Mbps:inä.

- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 ja 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiotaajuus

Ilmaisee nykyisen langattoman yhteyden taajuuden.

- 802.11a: 5,15–5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400–2,4835 GHz (maasta riippuen)
- 802.11n: 2,400–5,00 GHz

Kanavan numero | Näyttää lähetys- ja vastaanottokanavan.
Verkon laillisuustarkistus | Näyttää tilat Avoin-, Jaettu-, WPA-Personal- ja WPA2-Personal-, WPA-Enterprise- ja WPA2-Enterprise. Ilmaisee käytössä olevan profiilin laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
Tiedon salaus | Tässä kohdassa näkyy Ei mitään, WEP, TKIP tai AES-CCMP. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1X-laillisuustarkistustyyppi | Ei mitään, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP tai EAP-FAST. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1X-laillisuustarkistusyhteyskäytäntö | Ei mitään, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 tai TLS. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
CCX-versio | Tämän langattoman yhteyden Cisco Compatible Extensions -versio.
Nykyinen lähetysteho | Cisco Compatible Extensions -lähetystehotasot.
Tuetut tehotasot | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Tukiaseman MAC-osoite | Liitetyn tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoite.
Pakollinen tukiasema | Ei mitään, jos ominaisuus ei ole käytössä. Jos ominaisuus on otettu käyttöön Pakollinen tukiasema -asetus -kohdassa, tässä kohdassa näkyy tukiaseman MAC-osoite. Tämä asetus määrittää langattoman sovittimen muodostamaan yhteyden tukiasemaan käyttämällä tiettyä MAC-osoitetta (48-bittistä 12 heksadesimaalin lukua, esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84).
Korjaus | IP-osoitteen uudistaminen. Jos verkon käyttämisessä on ongelmia, tarkista, että IP-osoite on kelvollinen. Jos se on 0.0.0.0 tai 169.x.x.x, se ei luultavasti kelpaa. Jos verkko on määritetty muodostamaan verkko-osoitteet automaattisesti, valitse Korjaa ja vaadi uusi IP-osoite.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Profiilinhallinta

Valitse Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa Yhdistä-painike. Kun yhteys muodostetaan, profiililuetteloon luodaan profiili. Profiililuettelo sisältää nykyiset käyttäjäprofiilit niiden käyttämisjärjestyksessä. Järjestä profiilit ylä- ja alanuolien avulla järjestykseen, jossa muodostetaan automaattisesti yhteys langattomaan verkkoon.

Lisäksi profiililuettelossa voi lisätä, muokata ja poistaa profiileja. Valitse Profiilit Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa.

Kuhunkin langattomaan verkkoon voidaan määrittää eri profiileja. Profiilin asetuksiin sisältyvät verkkonimi (SSID), toimintatila ja suojausasetukset. Lisätietoja on kohdassa Profiilinhallinta.

## Profiililuettelon kuvakkeet

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Profiilit ovat verkkoasetusryhmiä, joita käyttämällä langaton sovitin voi muodostaa yhteyden verkkotukiasemaan (Verkko (Perusrakenne) -tila) tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila) käyttämättä tukiasemaa. Lisätietoja on kohdassa Profiilinhallinta.
Verkkonimi | Nimi (Profiilinimi tai SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Nimi-sarakkeessa näkyy SSID-tunnus tai profiilinimi, jos verkon profiili on käytettävissä.
Yhteyskuvakkeet: Verkkoprofiilin tilan seuraavat kuvakkeet ilmaisevat sovittimen eri yhteystilat langattomaan verkkoon, käytetyn toimintatilan tyypin ja käytetäänkö suojausta.
| Sininen rengas: Langaton sovitin on liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Ad Hoc -tila). Jos profiilissa on otettu käyttöön 802.1X-suojaus, tämä ilmaisee, että sovitin on liitetty ja sen laillisuus on tarkistettu.
| Ilmaisee perusrakennetilan.
| Ilmaisee Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilan.
| Langaton verkko käyttää suojaussalausta.

Nuolet

Profiilien sijoittaminen automaattisessa yhteydenmuodostuksessa käytettävään ensisijaisuusjärjestykseen.

- Ylänuoli: Siirtää valitun profiilin ylöspäin profiililuettelossa.
- Alanuoli: Siirtää valitun profiilin alaspäin profiililuettelossa.

Yhdistä | Yhteyden muodostaminen, kun toiminta-alueella on langaton verkko ja profiili vastaa verkon kokoonpanoa.
Lisää: | Avaa langattoman profiilin Yleisasetukset-ikkunan, jonka avulla luodaan uusi profiili. Lisätietoja on kohdassa Uuden profiilin luominen.
Poista | Valitun profiilin poistaminen profiililuettelosta. Lisätietoja on kohdassa Profiilin poistaminen.
Ominaisuudet | Olemassa olevan profiilin sisällön muokkaaminen. Lisätietoja on kohdassa Olemassa olevan profiilin muokkaaminen.
| Vie tai tuo: Käyttäjäpohjaisten profiilien tuominen profiililuetteloon ja niiden vieminen profiililuettelosta. Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon. Lisätietoja on kohdassa Profiilien tuominen ja vieminen.
Sulje | Profiilinhallinta-ikkunan sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Valikot

Voit määrittää verkkoasetuksia käyttämällä Tiedosto-, Työkalut-, Lisäasetukset-, Profiilit- ja Ohje-valikkoja.

Nimi | Kuvaus
Tiedosto | Lopeta: Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.

Työkalut

Sovellusasetukset: Järjestelmänlaajuisten yhteysasetusten määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Sovellusasetukset.

Intel Wireless Troubleshooter: Langattoman verkon yhteysongelmien ratkaiseminen. Lisätietoja on kohdassa Intel Wireless Troubleshooter.

Manuaalinen vianmääritystyökalu: Manuaalisen vianmääritystyökalun avulla voit suorittaa vianmääritystestejä, jotka tarkistavat langattoman sovittimen toiminnan. Lisätietoja on kohdassa Manuaalinen vianmääritystyökalu.

Hallinta-apuohjelma: Tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön jaettujen profiilien (Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen, Pysyvä ja Voice over IP [VoIP]) määrittämistä varten. Myös yrityksen tietotekniikkaosasto voi käyttää Hallinta-apuohjelmaa ja määrittää sen avulla käyttäjäasetuksia Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmassa sekä luoda mukautettuja asennuspakkauksia vietäväksi muihin järjestelmiin. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma.

HUOMAUTUS: Hallinta-apuohjelma on käytettävissä vain siinä tapauksessa, että se asennettiin Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston mukautetun asennuksen aikana. Lisätietoja mukautetusta asennuksesta on kohdassa Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen.

Lisäasetukset

Sovitinasetukset: Näyttää Sovittimen asetukset, jotka vastaavat Microsoft Windowsin Lisäasetukset-kohdassa tehtyjä asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Sovitinasetukset.

Sovitinasetusten määrittäminen Microsoft Windowsissa:

- Valitse Windowsin Ohjauspaneelissa Verkkoyhteydet.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta.
- Valitse valikosta Ominaisuudet.
- Tuo sovittimen lisäasetukset näyttöön valitsemalla Määritä.

Lisätilastotiedot: Valitsemalla tämän voit tarkastella langattoman sovittimen ja yhteyden yksityiskohtaisia tietoja. Lisätietoja on kohdassa Lisätilastotiedot.

Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan: Microsoft Windows XP:n ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration.

Profiilit | Hallitse profiileja: Profiilien luominen ja muokkaaminen. Hallitse pois jätettäviä: Verkkojen sulkeminen pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
Ohje | Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman ohje: Käytönaikaisen ohjeen avaaminen. Tietoja: Nykyisten asennettujen sovelluskomponenttien versiotiedot.

## Sovellusasetukset (Työkalut-valikko)

Sovellusasetukset hallitsevat Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston käyttäytymistä.

#### Sovellusasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Sovitin | Näyttää käytettävissä olevan verkkosovittimen. Kyseessä voi olla joko Intel Wireless WiFi Link 4965AGN-, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.
Lisäasetukset: Seuraavat asetukset määrittävät Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman toiminnan. Lisäksi tässä kohdassa voi tarkastella ohjelman tietoja.

Tehtäväpalkki

Näytä sovelluskuvake tehtäväpalkissa: Valitsemalla tämän voit ottaa tehtäväpalkin tilakuvakkeen käyttöön. Tämä kuvake sijaitsee Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Kuvake ilmaisee langattoman yhteyden tilan. Poista valinta, jos et halua näyttää tehtäväpalkin tilakuvaketta.

Tehtäväpalkin tilakuvakkeella on useita toimintoja:

- Se ilmaisee visuaalisesti yhteyden tilan ja langattoman verkon langattoman toiminnan. Kuvakkeen väri ja animaatio muuttuu ilmaisten muutoksia langattomassa toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet.
- Valikko: Voit avata valikon napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Tämän valikon avulla voidaan muun muassa kytkeä radio päälle tai pois päältä ja käynnistää Intel(R) PROSet/Wireless -sovellus. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot.
- Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.

Ilmoitukset

Näytä hälytysilmoitukset: Valitsemalla tämän voit määrittää hälytysilmoitukset näkymään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Sanoma tulee näyttöön, kun tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä. Ainoastaan tärkeät tapahtumat liipaisevat hälytyssanoman. Jos hälytyssanoma valitaan, suoritetaan asianmukainen toiminto. Poista valinta, jos et halua ottaa hälytyssanomia käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tietoilmoitukset: Nämä ilmoitukset ovat vähemmän tärkeitä. Ne eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, mutta auttavat parantamaan langattoman käytön suorituskykyä.

- Näytä tietoilmoitukset: Tämä on oletusarvon mukaan valittuna. Kaikki tietoilmoitukset näytetään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Nämä hälytyssanomat helpottavat langatonta käyttöä ilmaisemalla, milloin järjestelmä on langattomien verkkojen toiminta-alueella. Lisäksi ne ilmoittavat langattoman yhteyden muodostamisesta tai sen katkeamisesta. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.
- Näytä luettelo käytettävissä olevista verkoista, kun yhteyttä ei ole muodostettu: Kun Näytä tietoilmoitukset -valintaruutu on valitsematta, voit valita tämän vaihtoehdon. Vaikka hälytyssanomat olisivat poissa käytöstä, tämän vaihtoehdon avulla voidaan silti antaa ilmoitus käytettävissä olevista verkoista langattoman sovittimen ollessa ilman yhteyttä.

Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta sovitinta: Kun tämä on valittuna, näyttöön tulee sanoma muiden laitteiden yrittäessä käyttää langatonta sovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käytettäessä HotSpotin (esimerkiksi kahvilassa tai lentoasemalla) muodostamaa ohjelmistoa. Voit käyttää haluamiasi Intel(R) PROSet/Wireless -sovelluksen ominaisuuksia tämän ohjelmiston poistamiseksi käytöstä, kun poistut HotSpotin toiminta-alueelta.

Ota käyttöön ilmoitus TLS-hylätyistä sertifikaateista: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat järjestelmän antavan ilmoituksen PEAP-TLS-sertifikaatin hylkäämisestä. Lisätietoja on kohdissa Enterprise-suojaus ja Asiakkaan määrittäminen käyttämään TLS-laillisuustarkistusta.

Yhteyden automaattinen muodostaminen

Yhdistä käytettävissä oleviin verkkoihin vain profiileja käyttämällä: (Oletusasetus) Langattoman sovittimen yhdistäminen käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä profiililuettelon sisältämää sopivaa profiilia. Jos sopiva profiili löytyy, näyttöön tulee ilmoitus (katso kohta Ilmoitukset). Langattoman laitteen yhteyttä ei katkaista, ennen kuin sopiva profiili löytyy tai määritetään uusi sopiva profiili.

Yhdistä mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jos profiilia ei löydy: Jos olet avoimen (suojaamattoman) langattoman verkon toiminta-alueella etkä ole määrittänyt profiilia sitä varten, valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muodostaa verkkoyhteyden automaattisesti. HUOMAUTUS: Avoimissa verkoissa ei käytetä suojausta. Tällaisessa langattomassa yhteydessä voi olla tarpeen käyttää omaa suojausta. Eräs tapa suojata avoin langaton yhteys on käyttää VPN (Virtual Private Networking) -ohjelmistoa.

Yhdistä mihin tahansa verkkoon vain profiilien perusteella (Cisco-tila): Yritetään jokaista profiilia ensisijaisuusjärjestyksessä. Tämä määrittää, että olet sellaisen tukiaseman läheisyydessä, jolla on useita SSID-tunnuksia, mutta joka ilmoittaa vain yhden tunnuksen.

Hallitse pois jätettäviä

Ota automaattinen Jätä pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa automaattisen Jätä pois -luettelon käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin tukiasemiin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.

Ota Jätä pois -luettelo pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa manuaalisen Jätä pois -luettelon käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin verkkoihin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.

Langattomat verkot -luettelo | Näytä sarakkeen lajitteluotsikot: Valitsemalla tämän voit näyttää sarakeotsikot Langattomat verkot -luettelossa. Sarakeotsikkoa napsauttamalla voit lajitella sarakkeen nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Jaettu kansio -ilmoitus

Tiedostojen ja tulostinten jakamisen ansiosta verkon muut tietokoneet voivat käyttää tietokoneesi resursseja. Noudata varovaisuutta, kun käytät langatonta kannettavaa, jossa tiedostojen ja tulostinten jakaminen on käytössä.

Käytä tätä ominaisuutta, kun vastaanotat ilmoituksia muodostaessasi yhteyttä langattomaan verkkoon, jossa on jonkin seuraavista ehdoista täyttäviä jaettuja kansioita:

- Microsoft Windows -palomuuri ei ole käytössä.
- Tiedostojen ja tulostinten jakaminen on käytössä poikkeuksena Microsoft Windows palomuuriasetuksista.

Kun tämä on valittuna, jaettujen kansioiden jakaminen poistetaan automaattisesti suojaamattomaan verkkoyhteyden keston ajaksi.
Valitsemalla tämän voit piilottaa jaetut kansiot automaattisesti aina, kun muodostetaan yhteys suojaamattomaan verkkoon.

Poista tämä ilmoitus käytöstä
Jätä jaetut kansiot ennalleen aina, kun muodostetaan yhteys avoimeen, suojaamattomaan verkkoon.

Ilmoita muodostettaessa yhteys suojaamattomaan verkkoon
Valitsemalla tämän saat ilmoituksen aina, kun muodostetaan yhteys avoimeen, suojaamattomaan verkkoon.

Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkon ilmoitus

Saat seuraavien asetusten mukaisia hälytyssanomia, kun olet muodostanut yhteyden Ad Hoc -verkkoon. Saat hälytyssanoman joka toinen minuutti, enintään viisi hälytyssanomaa.

Ilmoita, kun vertaiskohteita ei ole liittynyt Ad Hoc -verkkoon
Saat ilmoituksen, jos yhtään vertaiskohdetta ei liity Ad Hoc -verkkoon..

Ilmoita, kun kaikki vertaiskohteet poistuvat Ad Hoc -verkosta
Saat ilmoitussanoman, kun kaikki vertaiskohteet poistuvat Ad Hoc -verkosta.

Verkkonimi (SSID) -ilmoitus

Verkkonimi (SSID) -hälytyssanoma
Ilmoittaa, kun verkkoon muodostetaan yhteys verkon oletusnimellä (SSID). Yleisiä esimerkkejä verkon esimääritetyistä oletusnimistä ovat langaton, langaton lähiverkko, linksys, oletusarvo.

Yhteyden muodostaminen verkon oletusnimeä (SSID) käyttävään tukiasemaan voi olla suojausongelma. Tukiasema käyttää tavallisesti kaikkia suojauksen ja hallinnan oletusasetuksia (kuten avoin laillisuustarkistus, oletus-IP-osoite, käyttäjänimi tai salasana.). Jos kyseessä on henkilökohtainen verkko, paranna verkon suojausta muuttamalla verkon nimi ja suojausasetukset.

Ilmoita, kun muodostetaan yhteys verkkoon käyttämällä SSID-oletusnimeä
Valitsemalla tämän saat ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu verkkoon, jolla on oletus-SSID.

Wi-Fi Protected Setup*

Ota käyttöön laitteen rekisteröinti
Ottamalla tämä käyttöön voit sallia tietokoneen toiminnan ulkoisena rekisteröintitoimintona. Näin tietokone pystyy määrittämään tukiaseman asetukset tai liittyä määritettyyn tukiasemaan. Kun tukiaseman on määritetty, ulkoisesta rekisteröintitoiminnosta huolehtiva tietokone voi lisätä verkkoon uusia tietokoneita (kirjautujia). Oletustila on Poissa käytöstä.

Poistamalla Ota käyttöön laitteen rekisteröinti -toiminnon käytöstä voit antaa tietokoneen tunnistaa verkon ja kirjautua siihen kirjautujan ominaisuudessa.

Ilmoita, kun langattoman tietokoneen toiminta-alueella on Wi-Fi Protected Setup -tukiasemia
Ottamalla tämän käyttöön saat tiedon, kun tietokoneen toiminta-alueella on Wi-Fi Protected Setup -ominaisuudella varustettu tukiasema. Tämä on tarpeen, jos haluat kirjata (yhdistää) tämän tietokoneen tukiasemaan. Oletustila on Käytössä.

OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Intel Wireless Troubleshooter (Työkalut-valikko)

Intel Wireless Troubleshooter on sovellus, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Työpöydän oikeaan alakulmaan tulee hälytyssanoma havaittaessa yhteyteen liittyvä ongelma. Kun napsautat hälytyssanomaa, näyttöön tulee vianmäärityssanoma, joka sisältää suositellut toimet tapahtuneen yhteysongelman ratkaisemiseksi. Jos yhteysongelma syntyi esimerkiksi väärän salasanan vuoksi, voit käynnistää ohjatun profiilitoiminnon napsauttamalla näytössä olevaa hyperlinkkiä. Tältä sivulta voit myös käynnistää Wireless-tapahtumientarkastelun ja ottaa hälytysilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Intel Wireless Troubleshooter on yhteensopiva Windows XP*- ja Windows 2000* -käyttöjärjestelmien kanssa.

Intel Wireless Troubleshooter -sivu sisältää kaksi ruutua. Voit tarkastella käytettävissä olevien työkalujen luetteloa napsauttamalla vasenta ruutua hiiren kakkospainikkeella. Oikeassa ruudussa on nykyinen yhteystila kohdassa. Jokaisessa osassa on kaksi osaa: virhesanoma ja toimenpidesuositus. virhesanoma ja suositeltu toimenpide. Suositeltava toimenpide -osa sisältää kuvauksen käytettävissä olevista apuohjelmista ja yhteysongelman ratkaisemisesta. Jos napsautat ohjetekstin linkkiä, ohjeteksti tulee esiin omassa ikkunassaan. Voit käynnistää ohjelman yhteysongelman ratkaisemiseksi napsauttamalla aiheeseen liittyvää virheenratkaisulinkkiä.

Kohdassa Vianmääritys on tietoja virheiden ratkaisemisesta.

Nimi | Kuvaus
Valikkovaihtoehdot | Tiedosto | Wireless-tapahtumientarkastelu: Käynnistää Wireless-tapahtumientarkastelun.
Poista ilmoitus käytöstä/Ota ilmoitus käyttöön: Valitsemalla tämän voit poistaa hälytysilmoitukset käytöstä tai ottaa ne käyttöön.
Lopeta: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen lopettaminen.
Näytä | Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen oikean ruudun historiatietojen näyttäminen tai poistaminen.
Työkalut | Manuaalinen vianmääritystyökalu: Langattoman sovittimen toiminnan tarkistaminen vianmääritystestillä. Lisätietoja on kohdassa Manuaalinen vianmääritystyökalu.
Ohje | Intel(R) Wireless Troubleshooter ohje: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen käytönaikaisen ohjeen avaaminen.
Tietoja: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen versiotietojen tuominen näyttöön.

Käytettävissä oleva ohje

Päivämäärä/kellonaika-virhesanoma:

- Virheen kuvaus.
- Linkki virheen ratkaisemiseksi (jos on) Katso alla oleva kohta Virheiden ratkaiseminen.
- Linkki suositeltuihin toimiin virheen ratkaisemiseksi

Historia | Luettelossa on viisi viimeistä hälytyssanomaa. Hälytyssanomat ovat aikajärjestyksessä niin, että uusin on ylinnä.

# Manuaalinen vianmääritystyökalu (Työkalut-valikko)

Langattoman sovittimen toiminnan tarkistaminen vianmääritystestillä. Lisätietoja on kohdassa Manuaalinen vianmääritystyökalu.

# Hallinta-apuohjelma (Työkalut-valikko)

Hallinta-apuohjelma on tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön. Tämän apuohjelman avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa tasoa, jolla tietokoneen käyttäjät voivat hallita langattomia verkkoyhteyksiä. Tätä apuohjelmaa käytetään myös yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä.

Käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmänvalvojan asetuksia tai profiileja, jos he eivät tunne apuohjelman salasanaa. Salasanaksi pitää valita niin, että se on turvallinen ja vaikea arvata.

Nämä asetukset ja profiilit voi viedä yhtenä pakkauksena verkon muihin tietokoneisiin. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma.

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Järjestelmänvalvojan pakkaukset | Järjestelmänvalvojan pakkauksia käytetään hallintaprofiilien ja muiden asetusten tallentamiseen. Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä tämän itsepurkautuvan suorittuvan tiedoston voi kopioida tai lähettää verkon asiakaskoneisiin. Kun se suoritetaan, sen sisällys asennetaan ja määritetään kohdetietokoneeseen. Windows Vista* -käyttöjärjestelmässä järjestelmänvalvojan pakkaukset tuodaan Group Policy Manager -sovelluksen kautta. Katso kohta Järjestelmänvalvojan pakkaukset.
Sovellusasetukset | Järjestelmänvalvoja voi määrittää, miten paljon käyttäjät voivat hallita langattomia verkkoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelman sovellusasetukset.
Hallintaprofiilit | Voit ottaa käyttöön Pysyvä- tai Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiileja tai poistaa niitä käytöstä ja määrittää Voice over IP (VoIP) -asetuksia tietokoneessa. Katso kohta Hallinta-apuohjelman profiilit. HUOMAUTUS: Windows Vista -käyttöjärjestelmässä vain Yhteunen-profiilit tuodaan Group Policy Manager -sovelluksen kautta.
Sovitinasetukset | Järjestelmänvalvoja voi määrittää, miten paljon käyttäjät voivat hallita langattomia verkkoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelman sovitinasetukset.
Ohjelmisto | Valitse, mitkä Intel(R) PROSet/Wireless -sovellukset asennetaan käyttäjän tietokoneeseen. Katso kohta Hallinta-apuohjelma.
EAP-FAST-A-tunnusryhmät | Järjestelmänvalvoja voi valita Authority Identifier (A-ID) RADIUS -palvelimen, joka jakaa PAC (Protected Access Credential) -tiedot EAP-FAST-laillisuustarkistusta käyttäville profiileille. A-tunnusryhmät jaetaan tietokoneen kaikkien käyttäjien kesken ja ne sallivat EAP-FAST-profiilien tukea useita PAC-tunnuksia useista A-tunnuksista. Hallinta-apuohjelman EAP-FAST-A-tunnusryhmät.
Vaihda salasana: | Hallinta-apuohjelman salasanan vaihtaminen. Lisätietoja on kohdassa Vaihda salasana.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Sovitinasetukset (Lisäasetukset-valikko)

Tietokoneeseen asennetun langattoman sovittimen laiteominaisuudet näkyvät Sovitinasetukset-ikkunassa. Se voi olla jokin seuraavista verkkosovittimista:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

#### Sovitinasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
802.11n-kanavaleveys | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Oletusasetus on Automaattinen. Valitse asetukseksi 20 Mhz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos sovitin on Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

802.11n-tila

802.11n-standardi perustuu aikaisempiin 802.1X-standardeihin, joihin on lisätty MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO parantaa tiedonsiirtonopeutta kasvattaa datan läpisyöttöä. Voit asettaa sovittimen 802.11n-tilan valitsemalla Käytössä tai Poissa käytöstä. Oletusasetus on Käytössä.

Järjestelmänvalvoja voi ottaa suuren läpisyötön tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä virrankulutuksen pienentämiseksi tai ristiriitojen muiden kaistojen kanssa tai yhteensopivuusongelmien vähentämiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos sovitin on Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Ad Hoc -kanava

Kanavaa ei ole tarpeen muuttaa, jos Ad Hoc -verkon muut tietokoneet eivät käytä jotain muuta kanavaa kuin oletuskanavaa.

Arvo: Valitse sallittu toimintakanava luettelosta.

- 802.11b/g: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11b tai 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11a (5 GHz).

HUOMAUTUS: Kun 802.11a-kanavaa ei näy, Ad Hoc -verkkojen muodostamista ei tueta 802.11a-kanavilla.

Ad Hoc -virranhallinta

Aseta laitteidenvälisten (Ad Hoc) -verkkojen virransäästöominaisuudet.

- Pois käytöstä: Valitse tämä, kun muodostetaan yhteyksiä Ad Hoc -verkkoihin, joissa ei tueta Ad Hoc -virranhallintaa.
- Suurin virransäästö: Valitsemalla tämän voit optimoida akun toiminta-ajan.
- Häiriöllinen ympäristö: Valitsemalla tämän voit optimoida suorituskyvyn tai muodostaa yhteyden useiden asiakkaiden kanssa.

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.

Ad Hoc QoS -tila

Palvelunlaadun (QoS) hallinta Ad Hoc -verkoissa. QoS sallii tukiasemasta langattoman verkon kautta tulevan liikenteen ensisijaistamisen liikenneluokituksen perusteella. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) on Wi-Fi Alliancen QoS-sertifiointi. Kun WMM on käytössä, sovitin käyttää WMM:ää Wi-Fi-verkkojen ensisijaisuusmerkintä- ja jonotusominaisuuksien tukemiseksi.

- WMM käytössä (oletus)
- WMM poissa käytöstä

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.

Sekatilasuojaus | Käytetään yhteentörmäysten välttämiseksi 802.11b/11g/11a/11n-sekaympäristössä. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoa pitäisi käyttää ympäristössä, jossa asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. CTS otetaan käyttöön itse -asetusta voidaan käyttää läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa. (CTS itselle -ominaisuutta ei tueta 802.11n:lle).

Virranhallinta

Virrankulutuksen ja sovittimen suorituskyvyn välisen tasapainon määrittäminen. Langattoman sovittimen virta-asetusten liukusäätimellä määritetään tietokoneen virtalähteen ja akun välinen tasapaino.

- Käytä oletusarvoa: (Oletusasetus) Virta-asetukset valitaan tietokoneen virtalähteen mukaan.
- Manuaalinen: Valitse haluamasi asetus siirtämällä liukusäädintä. Käytä pienintä asetusta akun käyttöiän maksimoimiseksi. Käytä suurinta asetusta suorituskyvyn maksimoimiseksi.

HUOMAUTUS: Virransäästöasetukset vaihtelevat perusrakenneasetusten mukaan.

Otsikkotila

Muuttaa ensimmäisen yhteyskerran aikana tukiasemasta vastaanotettua otsikon pituusasetusta. Käytä aina automaattista lähetysotsikkoa, jotta verkon läpimeno olisi optimaalinen. Automaattinen lähetysotsikko sallii otsikon automaattisen tunnistamisen. Jos mahdollista, on suositeltavaa käyttää lyhyttä otsikkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä pitkää otsikkoa (Pitkä lähetysotsikko).

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos sovitin on Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Ensisijainen kaista

Toimintakaistan valitseminen. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.

Solukonpäivitysaktiivisuus

Tämä asetus määrittää, miten aggressiivisesti langaton asiakas suorittaa solukonpäivitystä yhteyden parantamiseksi tukiaseman kanssa.

- Oletusasetus: Tasapainotettu asetus solukonpäivityksen suorittamattomuuden ja suorituskyvyn välillä.
- Pienin: Langaton asiakas ei suorita solukonpäivitystä. Vain linkin laadun merkittävä heikkeneminen saa sen siirtymään toiseen tukiasemaan.
- Suurin: Langaton asiakkaasi seuraa jatkuvasti linkin laatua. Jos laatu huononee, se yrittää etsiä paremman tukiaseman ja liittyä siihen.

Läpimenon parantaminen

Muuttaa pakettipurskeenohjauksen arvoa.

- Ota käyttöön: Läpisyöttöparannuksen ottaminen käyttöön.
- Pois käytöstä: (Oletus) Poista läpisyöttöparannus käytöstä valitsemalla tämä asetus.

Lähetysteho

Oletusasetus: Suurin tehoasetus.

Pienin minimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho pienimmäksi. Tämän avulla voit laajentaa peittoalueiden määrää tai rajoittaa peittoaluetta. Voit parantaa lähetyslaatua voimakkaasti liikennöidyillä alueilla pienentämällä peittoaluetta ja näin välttää ruuhkautumista sekä häiriöitä muiden laitteiden kanssa.

Suurin maksimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho maksimiarvoon. Valitse suurin suorituskyky ja alue ympäristössä, jossa on vain vähän muita radiolaitteita.

HUOMAUTUS: Käyttäjälle ihanteellinen asetus on aina käyttää lähetystehoa, joka on mahdollisimman pieni, mutta samalla varmistaa laadukkaan tietoliikenteen. Näin mahdollisimman suuri määrä langattomia laitteita pystyy toimimaan tiheästi liikennöidyillä alueella ja saman radiospektrin jakavien laitteiden välillä on mahdollisimman vähän häiriöitä.

HUOMAUTUS: Tämä asetus otetaan käyttöön käytettäessä joko Perusrakenne- tai Ad Hoc -tilaa.

Langaton tila

Valitse kaista, jota käytetään yhteyden muodostamisessa langattomaan verkkoon:

- Vain 802.11a: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a-verkkoihin.
- Vain 802.11b: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b-verkkoihin.
- Vain 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin.
- 802.11a ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin.
- 802.11b ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b- ja 802.11g-verkkoihin.
- 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletus) - Muodostetaan yhteys joko 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin.

HUOMAUTUS: Nämä langattomat tilat (modulointitavat) määrittävät, mitkä havaitut tukiasemat näytetään Langattomat verkot -luettelossa.

OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.

# Lisätilastotiedot (Lisäasetukset-valikko)

Lisätilastotiedot-kohta sisältää tietoja sovittimen nykyisestä yhteydestä.

#### Lisätilastotietojen kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---

Tilastotiedot

Lisätilastotiedot: Nämä tiedot liittyvät sovittimen ja tukiaseman väliseen tietoliikenteeseen.

Kytkentä: Jos sovitin löytää viestintää varten tukiaseman, tämä arvo on alueella. Muussa tapauksessa arvo on alueen ulkopuolella.

- Tukiaseman MAC-osoite: Tukiaseman 12-numeroinen MAC-osoite (00:40:96:31:1C:05).
- Kytkentöjen määrä: Niiden kertojen määrä, kun tukiasema on löytänyt sovittimen.
- Tukiasemien määrä: Langattoman sovittimen toiminta-alueella käytettävissä olevien tukiasemien määrä.
- Täydellisten hakujen määrä: Niiden kertojen määrä, kun sovitin on hakenut kaikki kanavat tietojen vastaanottamiseksi.
- Osittaisten hakujen määrä: Keskeytyneiden hakujen määrä.

Solukonpäivitys: Näihin tietoihin sisältyy laskuriarvoja, jotka liittyvät sovittimen sijainnin seurantaan. Sovittimen seuranta tapahtuu, kun sovitin viestii jonkin tukiaseman kanssa ja siirtyy sitten viestimään paremman signaalin omaavan tukiaseman kanssa.

- Solukonpäivityslukema: Tapahtuneiden solukonpäivityskertojen määrä.
- Tukiasema ei lähettänyt: Sovitin ei vastaanottanut radiolähetystä tukiasemasta. Tukiasema pitää ehkä palauttaa toimintaan.
- Huono hälytyssignaalin signaalin laatu: Signaalin laatu on liian huono tietoliikenteen pitämiseksi yllä tukiaseman kanssa. Joko sovitin on siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiaseman laiteosoitetietoja on muutettu.
- Tukiasemakuorman tasapainotus: Tukiasema on lopettanut kytkennän sovittimen kanssa sen takia, että tukiasema ei pysty ylläpitämään tietoliikenneyhteyttä kaikkien siihen liitettyjen sovittimien kanssa. Liian monta sovitinta yrittää viestiä yhden tukiaseman kanssa.
- Tukiaseman RSSI liian pieni: Vastaanoton signaalivoimakkuuden ilmaisin (RSSI) on liian pieni, jotta kytkentä sovittimen kanssa voitaisiin pitää yllä. Sovitin on ehkä siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiasema on ehkä lisännyt tiedonsiirtonopeuttaan.
- Huono kanavan laatu: Kanavan laatu on heikko, minkä vuoksi sovitin etsii toista tukiasemaa.
- Tukiasema kadotti yksikön: Tukiasema poisti tietokoneen tunnistettavien mobiililaitteiden luettelosta. Tietokoneen on muodostettava uudelleen kytkentä tukiaseman kanssa.

Muita tietoja: Näiden tietojen avulla voidaan määrittää, voidaanko kytkennällä toiseen tukiasemaan saavuttaa parempi suorituskyky ja pystyä ylläpitämään suurinta mahdollista tiedonsiirtonopeutta.

- Vastaanotetut hälytyssignaalit: Sovittimen vastaanottamien hälytyssignaalien määrä.
- Kadotettujen hälytyssignaalien prosenttiosuus: Ohitettujen hälytyssignaalien prosenttiarvo.
- Lähetysvirheprosentti: Virheitä sisältäneiden datalähetysten prosenttiosuus.
- Signaalin voimakkuus: Sovittimen kanssa viestivän tukiaseman signaalin voimakkuus desibeleinä (dBm).

Lähetyksen/vastaanoton tilastotiedot

Näyttää kohdistamattomien ja kohdistettujen pakettien prosenttiosuuden.

Isäntäpaketteja yhteensä: Kohdistettujen ja kohdistamattomien pakettien yhteismäärä.

- Lähetys - (Mbps)
- Vastaanotto - (Mbps)

Kohdistamattomat paketit: Langattomaan verkkoon lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä.

Kohdistetut paketit: Erityisesti langattomaan sovittimeen lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä.

Tavuja yhteensä: Langattoman sovittimen vastaanottamien ja lähettämien pakettien tavujen kokonaismäärä.

Kirjaaminen

Määritä sen ajan kesto, jolta haluat tallentaa langattoman sovittimesi tilastotietoja.

Määritä kirjaamisasetukset: Määritä tilastotietojen kirjaamistiheys valitsemalla Asetukset. Voit määrittää sekuntien määrän ja miten monta tuntia haluat tilastotietojen kirjautuvan.

Lokitiedoston tallennussijainnin muuttaminen.

1. Määritä lokitiedoston uusi sijainti valitsemalla Selaa. Näytössä on nykyinen polku. Oletussijainti on Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmatiedostojen kansio.
2. Sulje ikkuna ja ota uusi polku käyttöön valitsemalla Avaa.
3. Sulje Lisätilastotiedot valitsemalla Sulje.

Käynnistä/Lopeta kirjaaminen: Kirjaamisen aloittaminen ja lopettaminen. Tilastotietoja (lisätietoja ylempänä) aletaan kerätä, kun valitaan Käynnistä kirjaaminen. Kun valitaan Lopeta kirjaaminen, tietojen kerääminen lopetetaan ja ne tallennetaan tiedostoon, jonka voi avata ja jota voi tarkastella.

Näytä lokitiedosto...: Ohjelmatiedostot/Intel-kansion (oletussijainti) Wireless-kansion avaaminen. Lokitiedostot nimetään käyttämällä kuukauden, päivän ja vuoden numeroa, joiden jälkeen on kyseisenä päivänä luodun lokin järjestysnumero. Esimerkiksi: 03122007_001.htm. Loki sisältää seuraavat tiedot:

- Päivämäärä ja kellonaika
- Sovittimen tiedot
- Yhteyden tiedot
- Lähetyksen/vastaanoton tilastotiedot

HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvoja voi poistaa tämän ominaisuuden käytöstä.

Nollaa tilastotiedot | Sovittimen tilastotietolaskurien nollaaminen ja tietojen mittaamisen aloittaminen alusta.
Sulje | Ikkunan sulkeminen ja palaaminen pääikkunaan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Käytä Windowsia Wi-Fi*-yhteyksien hallintaan (Lisäasetukset-valikko)

Microsoft Windows XP:n Wireless XP Zero Configuration -ominaisuus on käyttöjärjestelmän sisäinen langattoman käytön asetusten määritystyökalu. Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmassa. Valitse Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan Lisäasetukset-valikosta tai tehtäväpalkin valikosta. Jos Microsoft XP Zero Configuration on käytössä, Intel(R) PROSet/Wireless -ominaisuudet ovat poissa käytöstä.

# Jätä pois -luettelon hallinta (Profiilit-valikko)

Jätä pois -luettelon hallinta on käytettävissä, kun joko valitaan Hallitse pois jätettäviä Profiilit-valikosta tai valitaan Langattomat verkot -luettelon Ominaisuudet-painike.

HUOMAUTUS: Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt verkon jätettäväksi pois, vain järjestelmänvalvoja voi poistaa verkon Jätä pois -luettelosta käyttämällä Hallinta-apuohjelmaa.

TÄRKEÄÄ: Tämän luettelon sisältämiin verkkoihin tai tukiasemiin ei muodosteta yhteyttä automaattisesti.

Voit jättää kaikki langattomat verkot (SSID) pois käyttämällä Jätä pois -luettelon hallintaa.

HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvoja voi jättää pois profiileja Hallinta-apuohjelmasta. Katso kohta Hallinta-apuohjelma.

Nimi | Kuvaus

Jätä pois -luettelon hallinta

- Verkkonimi: Langattoman verkon nimi (SSID).
- Radio: Näyttää kaistan, jos läsnä on DHCP-virhe.
- MAC-osoite: Laitteen MAC-osoite.
- Syy: Ilmaisee syyn siihen, että tämä merkintä on jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä.
- Tiedot: Yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten tukiasema on jätetty pois ja miten se otetaan jälleen käyttöön.

Tämä verkko on jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä seuraavista syistä.

- Käyttäjä on jättänyt pois tämän verkon manuaalisesti.

Voit määrittää tämän verkon (tai tukiasemat) jälleen automaattisen yhteydenmuodostuksen piiriin, valitse sen ja valitsemalla sitten Poista-painikkeen.

HUOMAUTUS:

- Nollaa luettelo -painike poistaa luettelosta kaikki muut merkinnät paitsi Rogue-tukiasemat ja järjestelmänvalvojan pois jättämät tukiasemat.
- Rogue-tukiasemat poistetaan luettelosta, kun kyseiseen tukiasemaan muodostetaan yhteys käyttämällä kelvollisia käyttäjätietoja.
- Verkon kaikki poisjätetyt tukiasemat (Rogue-tukiasemia ja järjestelmänvalvojan pois jättämiä tukiasemia lukuun ottamatta) poistetaan luettelosta, kun kyseisen verkon profiili otetaan käyttöön manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Himmennetyt merkinnät ovat pois jätettyjä Rogue-tukiasemia tai järjestelmänvalvojan pois jättämiä tukiasemia. Näitä ei voi poistaa luettelosta manuaalisesti.

Lisää: | Verkkonimen (SSID) lisääminen luetteloon.
Poista | Merkinnän poistaminen luettelosta.
Nollaa luettelo | Kaikkien merkintöjen poistaminen luettelosta.
Sulje | Sulkeminen ja asetusten tallentaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Langattoman käytön kytkeminen pois päältä ja päälle

Voit kytkeä langattoman radion pois päältä tai päälle käyttämällä jotain seuraavista:

- tietokoneen valinnainen laitteistoradiokytkin (jos on)
- Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelma
- Microsoft Windows.

> HUOMAUTUS: Kun tietokone on kytketty päälle, radio lähettää jatkuvasti signaaleja. Tietyissä tilanteissa, kuten lentokoneessa, radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriöitä. Voit tarvittaessa kytkeä radion pois päältä jollakin jäljempänä kuvatuista menetelmistä.

## Valinnaisen laitteistoradion päälle/pois päältä -kytkimen käyttäminen

Jos tietokoneeseen on asennettu valinnainen ulkoinen kytkin, sillä kytketään radio päälle ja pois päältä. Pyydä tietokoneen valmistajalta lisätietoja tästä kytkimestä. Jos tietokoneeseen on asennettu Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelma, radion nykyinen tila näkyy Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa ja tehtäväpalkin ilmaisinalueessa.

## Radion kytkeminen päälle ja pois päältä käyttämällä Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmaa

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman tilakuvake ilmaisee radion nykyisen tilan. Valitse Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunasta Langaton käyttö pois päältä tai Langaton käyttö päälle -painike ja kytke radio päälle ja pois päältä.

## Radion kytkeminen päälle tai pois päältä tehtäväpalkin kuvakkeen kautta

Voit kytkeä radion päälle tai pois päältä napsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta ja valitsemalla Langaton käyttö päälle / pois päältä -vaihtoehdon.

## Radion kytkeminen pois päältä Windowsin kautta

Radio voidaan poistaa käytöstä Windowsin avulla.

> HUOMAUTUS: Jos radio poistetaan käytöstä Microsoft Windowsissa, se pitää myös ottaa käyttöön Microsoft Windowsin kautta. Radiota ei voi ottaa käyttöön uudelleen laitteistokytkimen tai Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman kautta.

#### Windows XP

1. Valitse Käynnistä-valikosta Muodosta yhteys > Langaton verkkoyhteys. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista käytöstä.
2. Jos käytössä on useita langattomia sovittimia, valitse Käynnistä-valikosta Muodosta yhteys > Näytä yhteydet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi sovitinta ja valitse Poista käytöstä.

Voit ottaa radion käyttöön käyttämällä samaa menetelmää.

# Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

Tyypillinen-asennus sisältää langattoman verkkosovittimen ohjaimen, Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston ja Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen.

> HUOMAUTUS: Jos aiot käyttää Novell Client for Windows -sovellusta, se pitää asentaa ennen Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston asentamista. Jos Intel(R) PROSet/Wireless on jo asennettu, sen asennus pitää poistaa ennen Novell Client for Windows -sovelluksen asentamista.

Mukautettu-asennuksessa voidaan asentaa seuraavat ominaisuudet:

- Hallinta-apuohjelma
- WMI-tuki
- Yksi sisäänkirjautuminen
- Yhteys ennen sisäänkirjautumista.

Nämä ominaisuudet voi asentaa valitsemalla Mukautettu-vaihtoehdon asennuksen aikana. Voit asentaa nämä ominaisuudet noudattamalla jäljempänä olevia ohjeita. Jos tietokoneeseen on jo asennettu Intel(R) PROSet/Wireless, katso tietoja asentamisesta asennuksen jälkeen.

> HUOMAUTUS: Jos aiot käyttää Novell Client for Windows -sovellusta, se pitää asentaa ennen Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston asentamista. Jos Intel(R) PROSet/Wireless on jo asennettu, sen asennus pitää poistaa ennen Novell Client for Windows -sovelluksen asentamista.

### Ohjelmiston asentaminen

1. Aseta asennus-CD-levy CD-asemaan.
2. Valitse Asenna ohjelmisto Intel(R) PROSet/Wireless -asennusohjelman ikkunassa.
3. Lue käyttöoikeussopimus.
4. Valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot.
5. Valitse Seuraava.
6. Valitse Mukautettu.
7. Valitse luettelosta asennettavat ominaisuudet:

> WMI-tuki: Windows Management Instrumentation -toiminto sallii järjestelmänvalvojien, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmaa, hallita etäsijainnista asiakaskoneita, joihin on asennettu Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelma.

> - Asenna: Valitse WMI-tuki. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja valitut aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen X-merkki ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> Hallinta-apuohjelma: Hallinta-apuohjelman asentaminen Työkalut-valikkoon. Tätä apuohjelmaa käytetään yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä. Myös yrityksen tietotekniikkaosasto voi käyttää Hallinta-apuohjelmaa ja määrittää sen avulla Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman ominaisuuksia.

> - Asenna: Valitse Hallinta-apuohjelma. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja valitut aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen X-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei ole asennettu.

> Yksi sisäänkirjautuminen: Yksi sisäänkirjautuminen Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuuden asentaminen. Tätä työkalua käytetään yhteisten (jaettujen) profiilien määritykseen Hallinta-apuohjelmalla.

> Käyttäjän pikavaihtaminen ja Windows XP:n Tervetuloa-ikkuna poistetaan käytöstä, kun järjestelmään asennetaan Yksi sisäänkirjautuminen -tuki.

> Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuus on tarkoitettu yritysympäristöön, jossa käyttäjät kirjautuvat tietokoneeseen antamalla käyttäjänimen, salasanan ja yleensä myös toimialueen. Käyttäjän pikavaihtaminen -ominaisuus ei tue kirjautumista toimialuetta käyttämällä.

> > HUOMAUTUS: Windowsin käyttäjän pikavaihtaminen on oletusarvon mukaan käytössä käytettäessä Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmää. Se on tarkoitettu kotikäyttäjille. Nopea käyttäjän vaihto on myös käytettävissä Windows XP Professionalissa, jos se asennetaan itsenäiseen tai työryhmään liitettyyn tietokoneeseen. Jos toimialueeseen lisätään Windows XP Professional -tietokone, käyttäjien pikavaihtaminen ei ole käytettävissä.

> Yhteys ennen sisäänkirjautumista: Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiili on aktiivinen sen jälkeen, kun asiakas kirjautuu tietokoneeseen. Yhteys ennen sisäänkirjautumista muodostaa langattoman yhteyden, ennen kuin käyttäjä kirjautuu Windowsiin. Tämä ominaisuus asennetaan Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden kanssa.

> - Asenna: Valitse Yhteys ennen sisäänkirjautumista. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja valitut aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen X-merkki ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

8. Valitse Asenna. Asennetut komponentit luetellaan näytössä, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.
9. Valitse OK.

> HUOMAUTUS: Kun Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuus asennetaan, ohjelmiston asentamisen jälkeen näyttöön tulee kehote käynnistää tietokone uudelleen.

### Ominaisuuksien lisääminen asennuksen jälkeen

Jos Intel(R) PROSet/Wireless on jo asennettu, asenna Hallinta-apuohjelma ja Yhteys ennen sisäänkirjautumista noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus > Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmisto.
2. Valitse Muuta/Poista.
3. Valitse Muuta.
4. Valitse Seuraava.
5. Napsauta vielä asentamattoman ominaisuuden vieressä olevaa punaista X-merkkiä.
6. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja valitut aliominaisuudet.
7. Valitse Mukauta. Asennuksen jälkeen ominaisuuden tila on Asennettu Intel(R) PROSet/Wireless -asennusohjelman ominaisuusluettelossa.
8. Valitse OK.

### WMM*-virransäästö-ominaisuuden (UAPSD) ottaminen käyttöön

WMM-virransäästön ottaminen käyttöön edellyttää rekisterin muokkaamista. Muokkaa rekisteriä ja tee seuraavat muutokset:

Muokkaa seuraavaa avainta:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c tai f

> (jossa c = VI ja VO ovat käytössä, f = kaikki käyttöluokat ovat käytössä)

Lisää seuraava avain:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Lisää seuraava avain:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman asennuksen poistaminen

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman asennuksen poistaminen:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus.
2. Valitse Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelma.
3. Valitse Muuta/Poista.
4. Valitse Poista.
5. Valitse Seuraava.
6. Kun näyttöön tulee kehote, määritä, mitä nykyisille profiileille ja asetuksille tehdään:

> Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmisto poistetaan kokonaan.

> Valitse, mitä nykyisille profiileille ja asetuksille tehdään:

> - Älä tallenna profiileja ja asetuksia. Valitsemalla tämän voit poistaa kaikki profiilit ja asetukset kokonaan. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset eivät enää ole käytettävissä.
> - Tallenna profiilit ja asetukset nykyisessä muodossa (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Valitsemalla tämän voit tallentaa profiilit ja asetukset. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset ovat käytettävissä.
> - Muunna ja tallenna profiilit ja asetukset Intel(R) PROSet/Wireless 9.x -muodossa. Valitsemalla tämän voit tallentaa asetukset käytettäväksi Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmiston edellisessä versiossa. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset ovat käytettävissä. HUOMAUTUS: Käytettävissä ovat ainoastaan ohjelmiston edellisen version kanssa yhteensopivat asetukset.

7. Tee valinta ja valitse sitten OK.
8. Kun ohjelmisto on poistettu, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Kyllä.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet