שימוש בתוכנת Intel(R) PROSet/Wireless

חזרה לתוכן העניינים

# שימוש בתוכנת Intel(R) PROSet/Wireless

שימוש ב- Intel(R) PROSet/Wireless כמנהל האלחוט
הפעלת Intel(R) PROSet/Wireless
הפעלה של Intel(R) PROSet/Wireless משורת המשימות

- סמלי שורת המשימות
- תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה

החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless

- רשימת רשתות אלחוטיות
- סמלי מצב התחברות
- מאפייני רשת
- פרטי חיבור
- רשימת פרופילים

תפריטי Intel(R) PROSet/Wireless

- התפריט כלים
  - הגדרות יישום
  - פותר בעיות האלחוט של Intel
  - כלי אבחון ידני
  - כלי מנהל רשת
- התפריט מתקדם
  - הגדרות מתאם
  - נתונים מתקדמים
  - שימוש ב- Windows לניהול Wi-Fi*
- התפריט פרופילים
  - ניהול פרופילים
  - ניהול פריטים מנועים

כיבוי או הפעלה של הרדיו האלחוטי
התקנה והסרה של התוכנה
אפשור חיסכון בחשמל WMN*

## שימוש ב- Intel(R) PROSet/Wireless כמנהל האלחוט

תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless משמשת להגדרה, עריכה וניהול של פרופילי רשת לשם התחברות לרשת. התוכנה כוללת גם הגדרות מתקדמות, כגון ניהול אספקת חשמל ובחירת ערוצים, להגדרת רשתות אד הוק.

אם Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration משמש כמנהל האלחוט, באפשרותך לנטרלו בכרטיסייה Microsoft Windows Wireless Network‏.

כדי לנטרל את Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration כמנהל האלחוט:

1. לחץ על התחל > לוח הבקרה.
2. לחץ פעמיים על חיבורי רשת.
3. לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על חיבור רשת אלחוטית.
4. לחץ על מאפיינים.
5. לחץ על רשתות אלחוטיות.
6. ודא שהאפשרות השתמש ב- Windows לקביעת הגדרות הרשת האלחוטית אינה מסומנת. אם כן, נקה אותה.
7. לחץ על אישור. פעולה זו מאשרת שהכלי Intel(R) PROSet/Wireless מוגדר לנהל את פרופילי הרשת.

> הערה: ודא שבהגדרות יישום נבחרה האפשרות התרע כאשר יישום אחר משתמש במתאם האלחוטי. אפשרות זו מציגה הודעה כאשר Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration מתחיל לנהל את פרופילי הרשת.

## הפעלת Intel(R) PROSet/Wireless

להפעלת Intel(R) PROSet/Wireless, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ על התחל > תוכניות > Intel(R) PROSet/Wireless‏ > Intel(R) PROSet/Wireless.
- כדי לפתוח את תפריט שורת המשימות, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל שורת המשימות , הנמצא בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows‏. לחץ על פתיחת Intel(R) PROSet/Wireless.
- לחץ פעמיים על סמל שורת המשימות כדי לפתוח את Intel(R) PROSet/Wireless‏.

כדי לסגור את Intel(R) PROSet/Wireless מהחלון הראשי, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- מהחלון הראשי, בחר קובץ > יציאה.
- לחץ על סגירה.
- לחץ על הלחצן סגור (X) בפינה הימנית העליונה של החלון.

# הפעלה של Intel(R) PROSet/Wireless משורת המשימות

כדי להפעיל את Intel(R)PROSet/Wireless, לחץ פעמיים על סמל שורת המשימות הממוקם בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows; לחילופין, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל שורת המשימות ולחץ על פתיחת Intel(R) PROSet/Wireless‏.

## אפשרויות תפריט שורת המשימות

סמל Intel(R) PROSet/Wireless מוצג בשורת המשימות הממוקמת בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows‏. לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל המצב כדי להציג את אפשרויות התפריט.

פריט תפריט | הערות
--- | ---
פתיחת Intel(R) PROSet/Wireless | לחץ כדי להפעיל את Intel(R) PROSet/Wireless כאשר תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless היא מנהל האלחוט שלך. אם תבחר השתמש ב-Windows לניהול Wi-Fi* מתפריט שורת המשימות, אפשרות התפריט תשתנה לפתח את Wireless Zero Configuration ו- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service ישמש כמנהל האלחוט שלך. בעת שימוש ב- Microsoft Windows, לא תוכל להשתמש בפרופילים של Intel‏.
פתח את Wireless Zero Configuration
אלחוט מופעל | אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת, המצב הנוכחי של הרדיו מוצג בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless ובשורת המשימות. בחר אלחוט מופעל כדי להפעיל את הרדיו. בחר אלחוט כבוי כדי לכבות את הרדיו. אם מותקן מתג חיצוני במחשב, השתמש בו לכיבוי ולהפעלה של הרדיו. לקבלת מידע נוסף אודות מתג זה, עיין בתיעוד יצרן המחשב.
אלחוט כבוי
רדיו 802.11a כבוי | אפשרות זו זמינה רק עבור מתאמים אלחוטיים התומכים ב- 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g‏. בחר כדי לכבות את רדיו 802.11a‏. הערה: הגדרה זו אינה זמינה, אלא אם כן היא מאופשרת בכלי מנהל הרשת או אם המתאם הוא חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG‏.
פתח את פותר בעיות האלחוט של Intel | פתיחת יישום שיכול לסייע לפתור בעיות בהתחברות לרשת אלחוטית. כשמזוהה בעיה בחיבור, מופיעה התראת שולחן העבודה בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה פותר בעיות האלחוט של Intel.
התחברות לפרופיל | הצגת הפרופילים הנוכחיים ברשימת הפרופילים. כמו כן, ניתן להשתמש באפשרות זו כדי להתחבר לפרופיל.
השתמש ב- Windows לניהול Wi-Fi | מעבר בין Intel(R) PROSet/Wireless ובין Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service‏. בעת השימוש ב- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service, לא ניתן להשתמש בפרופילים של Intel‏.
השתמש ב- Intel(R) PROSet/Wireless לניהול Wi-Fi

# סמלי שורת המשימות

סמל שורת המשימות מספק ציון ויזואלי של מצב החיבור האלחוטי הפעיל. סמל מצב החיבור ממוקם בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows‏. בתפריט כלים של הגדרות יישום, באפשרותך להגדיר את סמל שורת המשימות כך שיוצג או יוסתר.

סמל | תיאור
--- | ---
| אלחוט כבוי: המתאם האלחוטי כבוי. ההתקן האלחוטי אינו משדר או קולט בהיותו כבוי. לחץ על אלחוט מופעל כדי לאפשר את המתאם. הסמל נראה לבן וסטטי.
| חיפוש אחר רשתות אלחוטיות: המתאם האלחוטי מחפש רשתות אלחוטיות זמינות. הסמל נראה לבן עם הנפשה.
| לא נמצאו רשתות אלחוטיות: אין רשתות אלחוטיות זמינות. Intel(R) PROSet/Wireless מבצעת סריקה מדי פעם לאיתור רשתות זמינות. אם ברצונך לאכוף סריקה, לחץ פעמיים על הסמל כדי להפעיל את Intel(R) PROSet/Wireless ולחץ על רענון. הסמל נראה אדום.
| נמצאה רשת אלחוטית: רשת אלחוטית זמינה נמצאה. לחץ פעמיים על הסמל כדי להציג את הרשימה רשתות אלחוטיות. בחר את הרשת. לחץ על התחבר. הסמל נראה צהוב.
| האימות נכשל: לא ניתן לבצע אימות עם הרשת האלחוטית. צבע הסמל ירוק עם משולש אזהרה צהוב.
| מתחבר לרשת אלחוטית: מהבהב כאשר מתקבלת כתובת IP או כשמתרחשת שגיאה.
| מחובר לרשת אלחוטית: מחובר לרשת אלחוטית. תיאור כלי מציג את שם הרשת, המהירות, איכות האות וכתובת ה- IP‏. צבע הסמל ירוק עם גלים, המשקף את איכות האות. ככל שיש יותר גלים, כך איכות האות טובה יותר.

## תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה

תיאור הכלים והתראות שולחן העבודה מספקים משוב ואינטראקציה. להצגת תיאור כלים, העבר את מצביע העכבר על הסמל. התראות שולחן עבודה מוצגות כאשר מצב הרשת האלחוטית משתנה. לדוגמה, אם אינך נמצא בטווח של רשתות אלחוטיות, כאשר אתה נכנס לטווח מוצגת התראת שולחן עבודה.

בחר הצג הודעות מידע בהגדרות יישום כדי לאפשר התראות שולחן עבודה.

## תיאורי כלים

תיאורי כלים מוצגים כאשר מצביע העכבר עובר על סמל. תיאורי הכלים מציגים טקסט עבור כל אחד ממצבי החיבור.

## התראות שולחן עבודה

כאשר נדרשת פעולה מצד המשתמש, מוצגת התראת שולחן עבודה. אם תלחץ על ההתראה, מתבצעת פעולה מתאימה. לדוגמה, כאשר מתגלות רשתות אלחוטיות, ההתראה הבאה מוצגת:

פעולה: לחץ על התראת שולחן העבודה כדי להתחבר לרשת ברשימת הרשתות האלחוטיות.

לאחר ההתחברות, ההתראה מציגה את הרשת האלחוטית שאליה אתה מחובר, מהירות החיבור, איכות האות וכתובת ה- IP‏.

התראות שולחן עבודה משמשות גם לציון בעיה בחיבור. לחץ על ההתראה כדי לפתוח את פותר בעיות האלחוט של Intel‏.

## החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless

החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless מאפשר:

- הצגה של מצב ההתחברות הנוכחי (איכות אות, מהירות ושם הרשת הנוכחית).
- סריקה ואיתור של רשתות אלחוטיות זמינות.
- ניהול פרופילים.
- חיבור אוטומטי של פרופילים לרשתות זמינות, לפי סדר מסוים המוגדר ברשימת הפרופילים.
- התחברות לרשתות תשתית והתקן להתקן (אד הוק).
- קביעת תצורה של הגדרות מתאם.
- פתרון בעיות בחיבור אלחוטי.

## סמלי מצב התחברות

סמלי מצב ההתחברות מציינים את מצב החיבור נוכחי של המתאם האלחוטי. סמל מצב ההתחברות מוצג בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless‏. סמל שורת המשימות מציין גם את מצב החיבור הפעיל. לקבלת מידע נוסף, ראה סמלי שורת המשימות.

### תיאור מצב התחברות בחלון הראשי

הסמלים משמשים לציון מצב החיבור.

סמל | תיאור
--- | ---
| אלחוט כבוי: הרדיו של המתאם האלחוטי כבוי. לחץ על הלחצן אלחוט כבוי כדי להפעיל את הרדיו.
| בעיה בהתחברות: ציון בעיות התחברות, כולל כשלים באימות.
| חיפוש אחר רשתות אלחוטיות: המתאם האלחוטי מבצע סריקה לאיתור רשתות אלחוטיות זמינות. סמלים מונפשים:
| לא נמצאו רשתות אלחוטיות: המתאם אינו מוצא רשתות אלחוטיות זמינות.
| נמצאה רשת אלחוטית: רשת אלחוטית זמינה נמצאה. באפשרותך לבחור להתחבר לרשתות זמינות המוצגות ברשימה רשתות אלחוטיות.
| מתחבר לרשת אלחוטית: המערכת מתחברת לרשת אלחוטית. צבע העקומות בצורת חצי סהר מתחלף בין ירוק ללבן, עד להשגת כתובת IP או עד להתרחשות שגיאה.
| מחובר לרשת אלחוטית: המערכת מחוברת לרשת אלחוטית. שם השרת, המהירות, איכות האות וכתובת ה- IP מציגים את מצב החיבור הנוכחי. לחץ על הלחצן פרטים כדי להציג פרטים של חיבור הרשת הפעיל.
שם רשת | שם (שם פרופיל או SSID‏): שם הרשת שאליה מחובר המתאם. העמודה שם מציגה את ה- SSID או את שם הפרופיל, אם זמין פרופיל עבור הרשת.

עוצמת אות

פסי הסמלים של עוצמת האות מציינים את איכות אותות השידור והקליטה בין המתאם האלחוטי ובין נקודת הגישה הקרובה ביותר או מחשב במצב התקן להתקן (אד הוק). מספר הפסים הירוקים האנכיים מציין את עוצמת אותות השידור והקליטה.

הערה: ברשתות המכילות נקודות גישה מרובות, עוצמת האות מוצגת עבור נקודת הגישה הקרובה ביותר.

עוצמת האות נעה בין "מצוינת" ל"מחוץ לטווח". הגורמים הבאים משפיעים על עוצמת האות:

- איכות האות יורדת עם המרחק ומושפעת ממכשולי מתכת ובטון.
- השתקפות אותות בעצמים מתכתיים עלולה לגרום להפרעות.
- התקנים חשמליים אחרים יכולים לגרום להפרעות.

מאפיינים | מספק מידע אודות מצב חיבור המתאם. לקבלת מידע, ראה מאפייני רשת.
אלחוט מופעל (כבוי) | כיבוי והפעלה של הרדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה או כיבוי של האלחוט.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.
סגור | סגירת החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless.

# רשימת רשתות אלחוטיות

הרשימה רשתות אלחוטיות מציגה רשימת רשתות אלחוטיות הנמצאות בטווח המתאם.

שם | תיאור
רשתות אלחוטיות ( ) | המספר בתוך הסוגריים מציין את המספר של הרשת האלחוטית שנמצאה בטווח מתאם הרשת האלחוטית.
| עוצמת האות של נקודת הגישה של הרשת האלחוטית או המחשב (מצב התקן להתקן [אד הוק]). פסי הסמלים של עוצמת האות מציינים שהרשת האלחוטית או המחשב זמינים לחיבור, אך עדיין לא משויכים לנקודת גישה או למחשב (מצב התקן להתקן [אד הוק]).
שם רשת | שם (שם פרופיל או SSID‏): שם הרשת שאליה מחובר המתאם. העמודה שם מציגה את ה- SSID או את שם הפרופיל, אם זמין פרופיל עבור הרשת. אם נקודת גישה אינה משדרת את שם הרשת (SSID) שלה או שמתאם הרשת מקבל שם רשת מוסתר מנקודת גישה חשאית, ברשימה רשתות אלחוטיות מוצג <SSID לא שודר>. כדי להשתייך לערך של <SSID לא שודר>, יש ליצור פרופיל חדש לפני ההתחברות. לאחר ההתחברות, <SSID שלא שודר> עדיין מוצג ברשימת הרשתות האלחוטיות, יחד עם שם הפרופיל/SSID‏. פרופיל ה- SSID המשויך מוצג ברשימה פרופילים.
מצב | מציין שהמתאם מתחבר לרשת האלחוטית. לאחר ההתחברות, המצב משתנה למחובר.
| פרופילים: מזהה רשת ברשימת הרשתות האלחוטיות המחוברת ושיש לה פרופיל ברשימת הפרופילים.
| הרשת האלחוטית משתמשת במצב רשת (תשתית).
| הרשת האלחוטית משתמשת במצב התקן להתקן (אד הוק).
| הרשת האלחוטית משתמשת בהצפנת אבטחה.
| תדר הפס שבשימוש הרשת האלחוטית (802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g או 802.11n‏).
| הרשת האלחוטית נמצאת ברשימת המנועים, או שהפרופיל מוגדר לחיבור ידני.
התחבר (התנתק) | לחץ כדי להתחבר לרשת אלחוטית. לאחר ההתחברות, הלחצן משתנה להתנתק.
מאפיינים | מספק מידע מפורט אודות הרשת המחוברת ונקודות הגישה שלה. לקבלת מידע, ראה מאפייני רשת.
רענן | רענון רשימת הרשתות הזמינות. אם רשתות חדשות זמינות בטווח המתאם, הרשימה מתעדכנת כדי להציג את שם הרשת החדשה.
אלחוט מופעל (כבוי) | כיבוי והפעלה של הרדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה או כיבוי של האלחוט.
סגור | סגירת החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

## מאפייני רשת

לחץ על הלחצן מאפיינים בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless כדי להציג את הגדרות האבטחה של המתאם האלחוטי. נוסף על כך, באפשרותך להוסיף פרופילים שחיבור אוטומטי יימנע מהם. אם מניעת רשת מאופשרת (ראה הגדרות יישום, גם מאפייני הרשת מציינים אם הרשת מנועה מחיבור אוטומטי.

#### פרטי מאפייני רשת

שם | תיאור
--- | ---
שם רשת | הצגת שם הרשת האלחוטית.

פס

פס ותדר נוכחי הנמצאים בשימוש. אם פס ותדר אינם מוצגים, מוצג מחוץ לטווח.

הפסים הבאים מופיעים ברשימה:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

מצב פעולה

הצגת המצב הנוכחי:

- רשת (תשתית)

> רשת אלחוטית המרוכזת סביב נקודת גישה. בסביבה זו, נקודת הגישה לא רק מאפשרת ליצור תקשורת עם הרשת המחווטת, אלא גם מתווכת בתעבורת רשת אלחוטית המתנהלת בקרבת מקום.

- התקן להתקן (אד הוק)

> תצורת תקשורת שבה לכל מחשב יש יכולות זהות, וכל מחשב יכול ליזום הפעלת תקשורת. מוכר גם כרשת עמית-לעמית (peer-to-peer) או רשת מחשב-למחשב.

רמת אימות

הצגת המצב הנוכחי של אבטחת האימות של הרשת שבשימוש.

רמות אימות הרשת הבאות מופיעות ברשימה:

- פתיחה
- משותף
- WPA*-ארגוני
- WPA2*-ארגוני
- WPA - אישי
- WPA2 - אישי

הצגת האימות המשמש את הרשת הנוכחית. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות אבטחה.

הצפנת נתונים

הגדרות הצפנת הנתונים הבאות מופיעות ברשימה:

- ללא
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות אבטחה.

נקודות גישה ברשת זו <0-50>

- עוצמת אות: פסי הסמלים של עוצמת אות מציינים את עוצמת אותות השידור והקליטה בין המתאם האלחוטי לנקודת הגישה הקרובה ביותר.
- הצגת אחד מהסמלים הבאים: . ציון הפס שבשימוש (802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g או 802.11n‏).
- ערוץ: הצגת ערוץ השידור והקליטה הנוכחי, הנמצא בשימוש של רשת אלחוטית מסוימת.
- BSSID (מצב הפעלה של תשתית): הצגת כתובת ה- MAC, בת שתים עשרה הספרות, של נקודות הגישה ברשת שנבחרה.

ניהול פריטים מנועים | לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פריטים מנועים.
סגור | סגירת מאפייני הרשת.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# פרטי חיבור

כאשר אתה מחובר לרשת, לחץ על הלחצן פרטים בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless כדי להציג את פרטי החיבור.

#### תיאור פרטי חיבור

שם | תיאור
--- | ---
שם פרופיל | שם הפרופיל.
שם רשת | שם הרשת (SSID) של החיבור הפעיל.

איכות אות

ניתן להעריך אות תדר רדיו (RF) באמצעות שני רכיבים:

- עוצמת אות (כמות)
- איכות אות

איכות האות נקבעת על-ידי שילוב גורמים. האיכות מורכבת בעיקר מעוצמת אות והיחס של רעש תדר הרדיו (RF) המוגדר מראש. רעש תדר רדיו נגרם באופן טבעי ובאופן מלאכותי על-ידי ציוד חשמלי. אם כמות רעש תדר הרדיו גבוהה או עוצמת האות נמוכה, התוצאה תהיה יחס נמוך יותר בין האות לרעש, הגורם לאיכות אות גרועה יותר. ביחס נמוך בין האות לרעש, קשה למקלט הרדיו להבחין בין הנתונים הנמצאים באות לבין הרעש עצמו.

עוצמת אות

פסי הסמלים של עוצמת האות מציינים את איכות אותות השידור והקליטה בין המתאם האלחוטי ובין נקודת הגישה, או מחשב במצב התקן להתקן (אד הוק). מספר הפסים הירוקים האנכיים מציין את עוצמת אותות השידור והקליטה.

הערה: ברשתות המכילות נקודות גישה מרובות, עוצמת האות מוצגת עבור נקודת הגישה הקרובה ביותר.

עוצמת האות נעה בין "מצוינת" ל"מחוץ לטווח". הגורמים הבאים משפיעים על עוצמת האות:

- איכות האות יורדת עם המרחק ומושפעת ממכשולי מתכת ובטון.
- השתקפות אותות בעצמים מתכתיים עלולה לגרום להפרעות.
- התקנים חשמליים אחרים יכולים לגרום להפרעות.

כתובת IP | כתובת IPv4‏: כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של החיבור הפעיל.
כתובת IPv6‏: כתובת ה- IP של הדור הבא תואמת לאחור ותוכננה לתקן בעיות אבטחת נתונים ב- IPV4‏. IPv6 מגדיל את שטח הכתובת מ- 32 ל- 128 סיביות, ומסופק למספר בלתי מוגבל של רשתות ומערכות. הוא תומך גם במאפיינים של איכות שירות (QoS) עבור וידיאו ושמע בזמן אמת.
כתובת מתאם MAC | כתובת בקרת גישת מדיה (MAC) של המתאם האלחוטי.

פס

מציין את הפס האלחוטי של החיבור הפעיל.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

מספר אנטנות בשימוש | מציין את מספר האנטנות שבשימוש כעת. מספר זה תלוי בפסים שבשימוש הרשתות השונות, מצבי השידור/קליטה שבשימוש בפסים אלה, עוצמת האות והיכולות של נקודות הגישה. למשתמש אין שליטה ישירה בפרמטר זה.

קצב נתונים נתמכים

קצבי שידור וקליטת נתונים של המתאם האלחוטי. מציג את קצב העברת הנתונים ב- Mbps עבור התדר שבשימוש.

- 802.11g‏: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ו- 54
- 802.11b‏: 1, 2, 5.5 ו- 11
- 802.11a‏: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ו- 54
- 802.11n‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

תדר רדיו

מציג את התדר של החיבור האלחוטי הפעיל.

- 802.11a‏: ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz
- 802.11b/g‏: ‎2.400 GHz עד ‎2.4835 GHz (בהתאם למדינה)
- 802.11n‏: ‎2.400 GHz עד ‎5.00 GHz

מספר ערוץ | מציג את ערוץ השידור והקליטה.
אימות רשת | הצגת המצבים פתוח, משותף, WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני ו- WPA2-ארגוני. הצגת האימות המשמש את הפרופיל שבשימוש. לקבלת מידע נוסף, ראה סקירת אבטחה.
הצפנת נתונים | הצגת ללא, WEP‏, TKIP או AES-CCMP. לקבלת מידע נוסף, ראה סקירת אבטחה.
סוג אימות 802.1X | הצגת ללא, EAP-SIM‏, TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP או EAP-FAST‏. לקבלת מידע נוסף, ראה סקירת אבטחה.
פרוטוקול אימות 802.1X | הצגת "ללא", PAP‏, GTC‏, CHAP‏, MS-CHAP‏, MS-CHAP-V2 או TLS‏. לקבלת מידע נוסף, ראה סקירת אבטחה.
גרסת CCX | גרסת סיומות תואמות של Cisco בחיבור אלחוטי זה.
הספק Tx נוכחי | רמות הספק של שידור סיומות תואמות של Cisco‏.
רמות הספק נתמכות | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
כתובת נקודת גישה MAC | כתובת בקרת גישת מדיה (MAC) של נקודת הגישה המשויכת.
נקודת גישה הכרחית | הצגת "ללא", אם אינו מאופשר. אם מאופשר, מהגדרת נקודת גישה הכרחית, כתובת ה- MAC של נקודת הגישה מוצגת. אפשרות זו מנחה את המתאם האלחוטי להתחבר לנקודת גישה באמצעות כתובת MAC מסוימת (48 סיביות, 12 ספרות הקסדצימליות, לדוגמה, 00:06:25:0E:9D:84).
תיקון | חידוש כתובת ה- IP‏. אם נתקלת בבעיות בגישה לרשת, ודא שכתובת ה- IP חוקית. אם הכתובת היא 0.0.0.0 או 169.x.x.x, אזי כנראה שאינה חוקית. אם הרשת מוגדרת להקצאת כתובת רשת אוטומטית, אזי לחץ על תקן ובקש כתובת IP חדשה.
סגור | סגירת הדף.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# ניהול פרופילים

בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless לחץ על התחבר ברשת אלחוטית. לאחר ההתחברות, נוצר פרופיל ברשימה פרופילים. רשימת הפרופילים מציגה את הפרופילים של המשתמש הנוכחי בהתאם לסדר בו יש להחיל אותם. השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לסדר את הפרופילים בסדר מסוים, להתחברות אוטומטית לרשת אלחוטית.

נוסף על כך, ברשימה פרופילים באפשרותך להוסיף, לערוך ולהסיר פרופילים. לחץ על פרופילים בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless‏.

ניתן להגדיר פרופילים שונים עבור כל רשת אלחוטית. הגדרות פרופיל יכולות לכלול את שם הרשת (SSID), מצב הפעלה והגדרות אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פרופילים.

## סמלי רשימת פרופילים

שם | תיאור
שם פרופיל | פרופילים הם הגדרות רשת המאפשרות למתאם האלחוטי להתחבר לנקודת גישה של רשת (מצב רשת (תשתית)) או למחשב (מצב התקן להתקן (אד הוק) שאינו משתמש בנקודת גישה). לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פרופילים.
שם רשת | שם (שם פרופיל או SSID‏): שם הרשת שאליה מחובר המתאם. העמודה שם מציגה את ה- SSID או את שם הפרופיל, אם זמין פרופיל עבור הרשת.
סמלי חיבור: סמלי מצב פרופיל הרשת הבאים מציינים את מצבי החיבור השונים של המתאם עם רשת אלחוטית, את סוג מצב ההפעלה שבשימוש ואם נעשה שימוש באבטחת רשת.
| עיגול כחול: המתאם האלחוטי משויך לנקודת גישה או למחשב (מצב אד הוק). אם אבטחת 802.1X מאופשרת עבור פרופיל, פירוש הדבר שהמתאם האלחוטי משויך ומאומת.
| מציין מצב תשתית.
| מציין מצב התקן להתקן (אד הוק).
| הרשת האלחוטית משתמשת בהצפנת אבטחה.

חצים

מיקום פרופילים לפי סדר מועדף להתחברות אוטומטית.

- חץ למעלה: העבר את המיקום של פרופיל שנבחר כלפי מעלה ברשימת הפרופילים.
- חץ למטה: העבר את המיקום של פרופיל שנבחר כלפי מטה ברשימת הפרופילים.

התחבר | אם הרשת נמצאת בטווח והפרופיל מתאים לתצורת הרשת, מתבצע חיבור.
הוספה | פתיחת המסך הגדרות כלליות של הפרופיל האלחוטי, המשמש ליצירת פרופיל חדש. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת פרופיל חדש.
הסרה | הסרת פרופיל מסוים מרשימת הפרופילים. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת פרופיל.
מאפיינים | מאפשר לערוך את התוכן של פרופיל קיים. לקבלת מידע נוסף, ראה עריכת פרופיל קיים.
| ייבוא או ייצוא: מאפשר לייבא ולייצא פרופילים מבוססי-משתמש מרשימת הפרופילים ואליה. ניתן לייבא אוטומטית פרופילים אלחוטיים לרשימת הפרופילים. לקבלת מידע נוסף, ראה ייצוא או ייבוא של פרופילים.
סגור | סגירת חלון ניהול הפרופילים.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# תפריטים

השתמש בתפריטים קובץ, כלים, מתקדם, פרופילים ועזרה כדי לקבוע את תצורת הגדרות הרשת.

שם | תיאור
קובץ | יציאה: סגירת החלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless.

כלים

הגדרות יישום: השתמש כדי להגדיר העדפות חיבור כלליות של המערכת. לקבלת מידע, ראה הגדרות יישום.

פותר בעיות האלחוט של Intel‏: השתמש כדי לפתור בעיות בחיבור רשת אלחוטית. לקבלת מידע נוסף, ראה פותר בעיות האלחוט של Intel.

כלי אבחון ידני: כלי האבחון הידני מאפשר להפעיל סדרה של בדיקות אבחון המוודאות את תפקודיות המתאם האלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה כלי אבחון ידני.

כלי מנהל רשת: משמש מנהלי רשת או משתמש עם הרשאות מנהל רשת באותו מחשב להגדרת פרופילים משותפים (טרום-כניסה/משותף, מתמיד והעברת קול באינטרנט [VoIP‏]). כלי מנהל הרשת יכול לשמש גם מחלקת טכנולוגיית מידע כדי לקבוע הגדרות משתמש בתוכנה Intel(R) PROSet/Wireless וליצור חבילות התקנה מותאמות אישית לייצוא למערכות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה כלי מנהל רשת.

הערה: כלי מנהל הרשת זמין רק אם הותקן במהלך התקנה מותאמת אישית של תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏. לקבלת מידע נוסף על התקנה מותאמת אישית, ראה התקנה או הסרה של התוכנה.

מתקדם

הגדרות מתאם: הצגת הגדרות מתאם שוות ערך להגדרות שהוגדרו בהגדרות המתקדמות של Microsoft Windows‏. לקבלת מידע, ראה הגדרות מתאם.

כדי לגשת להגדרות מתאם מ- Microsoft Windows‏:

- בלוח הבקרה של Windows, בחר חיבורי רשת.
- לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על חיבור רשת אלחוטית.
- מהתפריט בחר מאפיינים.
- לחץ על קביעת תצורה, כדי להציג את ההגדרות המתקדמות עבור המתאם.

נתונים מתקדמים: בחר כדי להציג מידע מפורט אודות המתאם והחיבור האלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה נתונים מתקדמים.

השתמש ב- Windows לניהול Wi-Fi‏: בחר כדי לאפשר את Microsoft Windows XP כמנהל האלחוט. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration‏.

פרופילים | נהל פרופילים: בחר כדי ליצור או לערוך פרופילים. ניהול פריטים מנועים: בחר כדי למנוע התחברות אוטומטית לרשתות מסוימות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פריטים מנועים.
עזרה | עזרה של Intel(R) PROSet/Wireless‏: הפעלת העזרה המקוונת. אודות: הצגת הגרסה של רכיבי היישום המותקן הנוכחי.

## הגדרות יישום (התפריט כלים)

הגדרות יישום קובע את התפקוד של תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏.

#### תיאור הגדרות יישום

שם | תיאור
--- | ---
מתאם | הצגת מתאם הרשת הזמין באותו רגע. המתאם יכול להיות Intel Wireless WiFi Link 4965AGN‏, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG או חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG‏.
הגדרות מתקדמות: ההגדרות הבאות קובעות את התפקוד ואופן הצגת המידע של Intel(R) PROSet/Wireless‏.

שורת משימות

הצג סמל יישום בשורת משימות: בחר כדי להציג את סמל המצב בשורת המשימות. סמל זה נמצא בשורת משימות של Windows (אזור ההודעות). סמל זה מציג את המצב של החיבור האלחוטי. נקה כדי לא להציג את סמל המצב בשורת המשימות.

סמל המצב בשורת משימות מספק פונקציות אחדות:

- משוב ויזואלי של מצב החיבור והפעילות האלחוטית של הרשת האלחוטית. הצבע וההנפשה של הסמל משתנים בהתאם לפעילויות האלחוטיות השונות. לקבלת מידע נוסף, ראה סמלי שורת המשימות.
- תפריט: לחיצה על הסמל באמצעות הלחצן הימני של העכבר מציגה תפריט. מתפריט זה ניתן לבצע משימות כגון הפעלה וכיבוי של הרדיו או הפעלה של היישום Intel(R) PROSet/Wireless‏. לקבלת מידע נוסף, ראה אפשרויות תפריט שורת משימות.
- תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה.

הודעות

הצג הודעות התראה: בחר כדי להציג התראות שולחן עבודה לצד סמל שורת המשימות. כאשר נדרשת פעולה מצדך, מוצגת הודעה. רק אירועים בחשיבות גבוהה מפעילים התראת שולחן עבודה. אם התראת שולחן העבודה נבחרת, יש לבצע את הפעולה המתאימה. נקה כדי לא להציג התראות שולחן עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

התרעות מידע: החשיבות של התראות שולחן עבודה אלה נמוכה. הן אינן דורשות את התערבותך, אך יכולות לשפר מאד את החוויה האלחוטית.

- הצג הודעות מידע: נבחר כברירת מחדל. כל התראות שולחן העבודה למטרות מידע מוצגות לצד סמל המצב בשורת המשימות. התראות שולחן עבודה אלה משפרות את החוויה האלחוטית באמצעות הודעות, כאשר רשתות אלחוטיות זמינות נמצאות בטווח. התראות אלה גם מודיעות על יצירה או על ניתוק של חיבור אלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה.
- הצג את רשימת הרשתות הזמינות בעת שהמערכת אינה מחוברת: כאשר האפשרות הצג הודעות מידע אינה מסומנת, באפשרותך לבחור פריט זה. כאשר התראות שולחן העבודה מנוטרלות, אפשרות זו מאפשרת להמשיך לקבל הודעות על רשתות זמינות, כאשר המתאם האלחוטי אינו מחובר.

התרע כאשר יישום אחר משתמש במתאם האלחוטי: כשאפשרות זו נבחרת, מוצגת הודעה כאשר יישומים אחרים מנסים לנהל את המתאם האלחוטי. אפשרות זו שימושית אם אתה משתמש בתוכנה המסופקת במיקום נקודת ההתחברות (בית קפה, נמל תעופה). כדי לנצל את התכונות של Intel(R) PROSet/Wireless, נטרל את התוכנה בעת עזיבת נקודת ההתחברות.

אפשור הודעה על דחיית הרשאות TLS‏: בחר אם ברצונך לקבל אזהרה כאשר אישור PEAP-TLS נדחה על-ידי שרת האימות. לקבלת מידע נוסף, ראה אבטחה ארגונית וכן הגדרת לקוח עם אימות רשת TLS.

התחברות אוטומטית

התחברות לרשת זמינה באמצעות פרופילים בלבד: (ברירת מחדל) חבר את המתאם האלחוטי לרשת זמינה באמצעות פרופיל תואם מרשימת הפרופילים. אם לא נמצא פרופיל מתאים, תוצג הודעה (ראה הודעות). ההתקן האלחוטי נשאר מנותק עד למציאת פרופיל מתאים או עד שתגדיר תצורה של פרופיל תואם חדש.

התחברות לרשת זמינה כלשהי אם לא נמצא פרופיל מתאים: בחר להתחבר לרשת באופן אוטומטי אם לא הגדרת פרופיל ואתה נמצא במקום שיש בו רשת אלחוטית פתוחה, בלתי מאובטחת. הערה: רשתות פתוחות אינן מאובטחות. עליך לספק אבטחה משלך עבור חיבור אלחוטי זה. דרך אחת לאבטח חיבור אלחוטי פתוח היא באמצעות תוכנת רשת וירטואלית פרטית (VPN‏).

התחברות לרשת כלשהי המבוססת על פרופילים בלבד (מצב Cisco‏): בחר כדי לנסות כל אחד מהפרופילים לפי סדר מועדף. המשמעות היא שאתה נמצא בקרבת נקודת גישה בעלת יותר מ- SSID אחד, אך מפרסמת אחד בלבד.

ניהול פריטים מנועים | אפשור התכונה של רשימת פריטים מנועים אוטומטית: בחר כדי לאפשר את התכונה של רשימת פריטים מנועים אוטומטית. תכונה זו מספקת דרך למנוע התחברות אוטומטית לנקודות גישה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פריטים מנועים. אפשור התכונה של רשימת פריטים מנועים ידנית: בחר כדי לאפשר את התכונה של רשימת פריטים מנועים ידנית. תכונה זו מספקת דרך למנוע התחברות אוטומטית לרשתות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול פריטים מנועים.
רשימת רשתות אלחוטיות | הצג כותרות מיון עמודות: בחר כדי להציג את שמות העמודות ברשימת הרשתות האלחוטיות. לחץ על כותרת עמודה כדי למיין את העמודה בסדר יורד או עולה.

הודעה על תיקיות משותפות

שיתוף קבצים ומדפסות מאפשר למחשבים אחרים ברשת לגשת למשאבים במחשב שברשותך. עליך לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש במחשב נייד אלחוטי, כאשר שיתוף קבצים ומדפסות מאופשר.

השתמש בתכונה זו לצורך קבלת הודעות בעת התחברות לרשת אלחוטית עם תיקיות משותפות העומדות באחד מהתנאים הבאים:

- חומת האש של Microsoft Windows מנוטרלת.
- שיתוף קבצים ומדפסות מאופשר כחריג בהגדרות חומת האש של Microsoft Windows.

בחר כדי לא לשתף באופן אוטומטי תיקיות משותפות, במשך זמן ההתחברות לרשת לא מאובטחת.
בחר כדי להסתיר אוטומטית תיקיות משותפות בכל התחברות לרשת לא מאובטחת.

נטרל הודעה זו
בחר כדי להשאיר את ההגדרות הנוכחיות של תיקיות משותפות בכל התחברות לרשת פתוחה ולא מאובטחת.

הצג הודעה בעת התחברות לרשת לא מאובטחת
בחר כדי לקבל הודעה בכל התחברות לרשת פתוחה ולא מאובטחת.

דיווח על רשת התקן להתקן (אד הוק)

קבלת התראות תלויה בהגדרות הבאות, בעת חיבור לרשת אד הוק. התראה מתקבלת כל שתי דקות, עם חמש התראות לכל היותר.

הצג הודעה כאשר לא הצטרפו עמיתים לרשת האד הוק
בחר כדי לקבל הודעה אם לא הצטרפו עמיתים לרשת האד הוק.

הצג הודעה כאשר כל העמיתים עזבו את רשת האד הוק
בחר כדי לקבל התראה כאשר כל העמיתים יצאו מרשת האד הוק.

הודעת שם רשת (SSID)

הודעת התראה של שם רשת (SSID)
מוצגת הודעה כאשר שם ברירת המחדל של הרשת (SSID) משמש להתחברות לרשת. דוגמאות נפוצות לשמות רשת מוגדרים מראש, המשמשים כברירת מחדל, הן: wireless‏, WLAN‏, linksys‏, default‏.

התחברות לנקודת גישה עם שם רשת ברירת מחדל (SSID) עלולה ליצור בעיית אבטחה. נקודת גישה זו משתמשת בדרך כלל בכל אבטחת ברירת המחדל ובהגדרות הניהול (לדוגמה, אימות פתוח, כתובת IP ברירת מחדל, שם משתמש או סיסמה). אם זוהי רשת אישית, שנה את שם הרשת ואת הגדרות האבטחה על מנת לשפר את אבטחת הרשת.

הצג הודעה בעת התחברות לרשת עם שם SSID ברירת המחדל
בחר כדי לקבל התראה בעת התחברות לרשת עם שם רשת ברירת המחדל

Wi-Fi Protected Setup*

אפשר רישום התקן
הפעל אפשרות זו, כדי לאפשר למחשב לפעול כרשם חיצוני. בתפקיד זה, המחשב יכול להיות מוגדר כנקודת גישה או להצטרף לנקודת גישה מוגדרת. לאחר הגדרת נקודת הגישה, המחשב, כרשם חיצוני, יכול להוסיף מחשבים חדשים (נרשמים) לרשת. מצב ברירת המחדל הוא כבוי.

בטל את האפשרות אפשר רישום התקן כדי לאפשר למחשב לזהות רשת ולהתחבר אליה כנרשם.

הצג הודעה כאשר נקודות גישה Wi-Fi Protected Setup נמצאות בטווח המחשב האלחוטי.
הפעל כדי לקבל הודעה כאשר נקודת גישה עם Wi-Fi Protected Setup נמצאת בטווח המחשב. ההפעלה נחוצה אם ברצונך לרשום (להתחבר) מחשב זה לנקודת הגישה. מצב ברירת המחדל הוא מופעל.

אישור | שמירת הגדרות וחזרה לעמוד קודם.
ביטול | סגירה וביטול השינויים.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# פותר בעיות האלחוט של Intel (התפריט כלים)

פותר בעיות האלחוט של Intel הוא יישום שיכול לסייע בפתרון בעיות חיבור של רשת אלחוטית. כשמזוהה בעיה בחיבור, מופיעה התראת שולחן העבודה בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה. לאחר הלחיצה על התראת שולחן העבודה, הודעת אבחון מציגה את השלבים המומלצים לפתרון בעיית החיבור. לדוגמה, אם בעיית התחברות התרחשה כתוצאה מסיסמה לא חוקית, לחיצה על קישור שמוצג מפעילה את אשף הפרופילים. באפשרותך גם להפעיל מציג אירועי אלחוט ולאפשר או לנטרל הודעות התראה. פותר בעיות האלחוט של Intel נתמך ב- Microsoft Windows XP* וב- Microsoft Windows 2000*

הדף פותר בעיות האלחוט של Intel מכיל שתי חלוניות. השתמש בלחצן השמאלי של העכבר בחלונית הימנית כדי להציג רשימה של כלים זמינים. החלונית השמאלית מציגה את בעיית החיבור הנוכחית במקטע. כל מקטע כולל שני חלקים: הודעת השגיאה והפעולה המומלצת. הפעולה המומלצת כוללת תיאור אודות כלי עזר זמינים ומסייעת לפתור את בעיית החיבור הקשורה. אם תלחץ על קישור עזרה, טקסט העזרה יוצג בחלון. אם תלחץ על קישור פתרון הבעיה המשויכת, תופעל תוכנית לפתרון בעיית החיבור.

לקבלת מידע על פתרון בעיות, עיין בסעיף פתרון בעיות.

שם | תיאור
אפשרויות תפריט | קובץ | מציג אירועי אלחוט: הפעלת מציג אירועי אלחוט.
נטרול הודעות/אפשור הודעות: בחר כדי לנטרל או לאפשר הודעות התראה.
יציאה: לחץ כדי לצאת מהיישום פותר בעיות האלחוט של Intel‏.
תצוגה | הצגה או הסרה של נתוני ההיסטוריה בלוח השמאלי של פותר בעיות האלחוט של Intel.
כלים | כלי אבחון ידני: הפעלה של בדיקת אבחון המוודאת את התפקודיות של המתאם האלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה כלי אבחון ידני.
עזרה | עזרה של פותר בעיות האלחוט של Intel(R)‎‏: הצגת עזרה מקוונת עבור פותר בעיות האלחוט של Intel‏.
אודות: הצגת מידע אודות הגרסה של פותר בעיות האלחוט של Intel‏.

עזרה זמינה

הודעת שגיאה של תאריך ושעה:

- תיאור השגיאה.
- קישור לפתרון השגיאה (אם זמין). ראה פתרון שגיאות בהמשך.
- קישור לשלבים מומלצים לפתרון השגיאה.

היסטוריה | שמירת רשימה של חמש ההתראות האחרונות. ההתראות מוצגות בסדר כרונולוגי, כאשר ההתראה העדכנית ביותר נמצאת בראש הרשימה.

# כלי אבחון ידני (התפריט כלים)

הפעלה של בדיקת אבחון המוודאת את התפקודיות של המתאם האלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה כלי אבחון ידני.

# כלי מנהל רשת (התפריט כלים)

כלי מנהל הרשת מיועד למנהלי רשת או למשתמש עם הרשאות מנהל באותו מחשב. כלי זה מאפשר למנהל הרשת להגביל את רמת השליטה שתהיה למשתמשים במחשב זה על החיבורים האלחוטיים. כלי זה משמש גם להגדרת תצורה של פרופילים משותפים.

רק משתמשים שברשותם הסיסמה עבור כלי זה יכולים לשנות את הגדרות מנהל הרשת או הפרופילים. יש לבחור סיסמה בטוחה וקשה לניחוש.

באפשרותך לייצא הגדרות ופרופילים אלה, כחבילה אחת, למחשבים אחרים ברשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף כלי מנהל רשת.

שם | תיאור
--- | ---
חבילות מנהל רשת | חבילות מנהל הרשת משמשות לשמירת פרופילים מנהליים והגדרות אחרות. ב- Windows XP וב- Windows 2000, באפשרותך להעתיק או לשלוח את קובץ ההפעלה לחילוץ עצמי אל לקוחות ברשת שלך. בעת הפעלתו, התוכן מותקן ומוגדר במחשב היעד. ב- Windows Vista*, חבילות מנהל רשת מיובאות באמצעות מנהל מדיניות הקבוצה. ראה חבילות כלי מנהל רשת.
הגדרות יישום | באפשרות מנהל רשת לבחור את רמת השליטה שתהיה למשתמשים על החיבורים האלחוטיים שלהם לרשת. ראה הגדרות יישום של כלי מנהל רשת.
פרופילי מנהל רשת | מאפשר או מנטרל פרופילים מסוג מתמיד או טרום-כניסה/משותף וקובע את תצורת ההגדרות של העברת קול באינטרנט (VoIP) במחשב. ראה פרופילים של כלי מנהל רשת. הערה: ב- Windows Vista, רק פרופילים משותפים מיובאים באמצעות מנהל מדיניות הקבוצה.
הגדרות מתאם | באפשרות מנהל רשת לבחור את רמת השליטה שתהיה למשתמשים על החיבורים האלחוטיים שלהם לרשת. ראה הגדרות מתאם של כלי מנהל רשת.
תוכנה | בחירת יישומי Intel(R) PROSet/Wireless שיותקנו במחשב המשתמש. ראה תוכנת כלי מנהל רשת.
קבוצות EAP-FAST A-ID | מנהל רשת יכול לבחור את שרת ה- RADIUS של זיהוי הסמכות (A-ID) שיספק תעודות גישה מאובטחות (PAC) עבור פרופילים המשתמשים באימות EAP-FAST‏. קבוצות A-ID משותפות לכל משתמשי המחשב ומאפשרות לפרופילי EAP-FAST לתמוך ב- PAC מרובים מ- A-ID מרובים. ראה קבוצות EAP-FAST A-ID של כלי מנהל הרשת.
שנה סיסמה | שינוי הסיסמה עבור כלי מנהל הרשת. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי סיסמה.
סגור | סגירת הדף.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# הגדרות מתאם (התפריט מתקדם)

הגדרות מתאם מציג את מאפייני ההתקן עבור המתאם האלחוטי המותקן במחשב. המתאם יכול להיות אחד ממתאמי חיבור הרשת הבאים:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_‎
- חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### תיאור הגדרות מתאם

שם | תיאור
--- | ---
רוחב ערוץ 802.11n | הגדרת רוחב הערוץ למצב של תפוקה גבוהה להגדלת הביצועים. הגדר את רוחב הערוץ כאוטומטי או 20Mhz. הגדרת ברירת המחדל היא אוטומטי. השתמש ב- 20Mhz אם ערוצי 802.11n מוגבלים. הערה: הגדרה זו זמינה רק אם המתאם הוא Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN‏.

מצב 802.11n

תקן 802.11n מבוסס על תקני 802.1X קודמים, על-ידי הוספת קלט-מרובה ופלט-מרובה (MIMO‏). MIMO מגביר את התפוקה כדי לשפר את קצב העברת הנתונים. בחר מאופשר או מנוטרל כדי להגדיר את מצב ה- 802.11n של המתאם. הגדרת ברירת המחדל היא מאופשר.

מנהל רשת יכול לאפשר או לנטרל תמיכה עבור מצב תפוקה גבוהה, כדי לצמצם צריכת חשמל, או התנגשויות עם פסים אחרים או בעיות של תאימות.

הערה: הגדרה זו זמינה רק אם המתאם הוא Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN‏.

ערוץ אד הוק

אין צורך לשנות את הערוץ, אלא אם כן המחשבים האחרים ברשת האד-הוק משתמשים בערוץ שונה מערוץ ברירת המחדל.

ערך: בחר את ערוץ ההפעלה המורשה מהרשימה.

- 802.11b/g‏: בחר באפשרות זו בעת שימוש בתדר פס אד-הוק 802.11b ו- 802.11g‏ (‎2.4 GHz‏).
- 802.11a‏: בחר באפשרות זו בעת שימוש בערוץ פס אד-הוק 802.11a‏ (‎5 GHz‏).

הערה: כאשר ערוץ 802.11a אינו מוצג, יצירת רשתות אד-הוק אינה נתמכת עבור ערוצי 802.11a‏.

ניהול צריכת חשמל אד הוק

הגדרת חיסכון בחשמל לרשתות התקן להתקן (אד הוק).

- נטרול: בחר בעת התחברות לרשתות אד הוק המכילות תחנות שאינן תומכות בניהול צריכת חשמל אד הוק.
- חיסכון מרבי בחשמל: בחר כדי למטב את חיי הסוללה.
- סביבה רועשת: בחר כדי למטב ביצועים או חיבור ללקוחות מרובים.

הערה: הגדרה זו אינה זמינה אם המתאם הוא חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG או חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG‏.

מצב Ad Hoc Qos

בקרת איכות שירות (QoS) ברשתות אד הוק. בקרת QoS מספקת מתן עדיפות לתעבורה מנקודת הגישה על פני LAN אלחוטי, בהתבסס על סיווג תעבורה. WMM*‏ (Wi-Fi Multimedia*) מהווה את אישור ה- QoS של ה- Wi-Fi Alliance‏. כאשר WMM מאופשר, המתאם משתמש ב- WMM כדי לתמוך בתיוג עדיפות ולהעברת יכולות לתור עבור רשתות Wi-Fi‏.

- WMM מאופשר (ברירת מחדל)
- WMM מנוטרל

הערה: הגדרה זו אינה זמינה אם המתאם הוא חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG או חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG‏.

הגנת מצב מעורב | השתמש כדי למנוע התנגשויות נתונים בסביבת 802.11b/11g/11a/11n מעורבת. יש להשתמש בבקשה לשידור/מוכן לשידור (RTS/CTS) בסביבה שבה לקוחות עשויים שלא לשמוע זה את זה. ניתן להשתמש ב- CTS אל עצמו כדי להשיג קצב העברת נתונים גדול יותר, בסביבה שבה לקוחות נמצאים בסמיכות ויכולים לשמוע זה את זה. (802.11n אינו כולל תמיכה ב- CTS-אל-עצמו).

ניהול צריכת חשמל

מאפשר לבחור איזון בין צריכת חשמל לבין ביצועי מתאם. מחוון הגדרות החשמל של המתאם האלחוטי קובע איזון בין מקור החשמל של המחשב לבין הסוללה.

- השתמש בערך ברירת מחדל: (ברירת מחדל) הגדרות חשמל המבוססות על מקור אספקת החשמל של המחשב.
- ידני: התאם את המחוון להגדרה הרצויה. השתמש בהגדרה הנמוכה ביותר לקבלת אורך חיי סוללה מרבי. השתמש בהגדרה הגבוהה ביותר לקבלת ביצועים מרביים.

הערה: החיסכון בצריכת חשמל משתנה בהתאם להגדרות תשתית.

מצב מבוא

משנה את אורך הגדרת המבוא המתקבלת על-ידי נקודת הגישה במהלך חיבור ראשוני. השתמש תמיד במבוא שידור אוטומטי כדי לספק קצב העברת נתונים מטבי ברשת. מבוא שידור אוטומטי מאפשר זיהוי מבוא אוטומטי. יש להשתמש במבוא קצר, אם הוא נתמך. אם לא, השתמש במבוא ארוך (מבוא שידור ארוך).

הערה: הגדרה זו אינה זמינה אם המתאם הוא מסוג חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG‏.

פס מועדף

בחירת פס ההפעלה. להלן האפשרויות:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

הערה: הגדרה זו אינה זמינה אם המתאם הוא חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG או חיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 2200BG‏.

תוקפנות נדידה

הגדרה זו מאפשרת לקבוע באיזו מידה של תוקפנות ינדוד הלקוח האלחוטי שלך, במטרה לשפר את החיבור לנקודת גישה.

- ברירת מחדל: הגדרה מאוזנת בין ללא נדידה וביצועים.
- נמוכה ביותר: הלקוח האלחוטי לא ינדוד. רק ירידה משמעותית באיכות הקישור תגרום לו לנדוד לנקודת גישה אחרת.
- גבוהה ביותר: הלקוח האלחוטי עוקב ללא הרף אחר איכות הקישור. אם יש ירידה באיכות, הוא מנסה למצוא נקודת גישה טובה יותר ונודד אליה.

שיפור קצב העברה

שינוי הערך של בקרת צרור מנות.

- אפשור: בחר כדי לאפשר שיפור קצב העברה.
- נטרול: (ברירת מחדל) - בחר כדי לנטרל שיפור קצב העברה.

עוצמת שידור

הגדרת ברירת מחדל: הגדרת ההספק הגבוה ביותר

כיסוי מינימלי נמוך ביותר: הגדרת המתאם לרמת הספק שידור הנמוכה ביותר. מאפשר להרחיב את מספר אזורי הכיסוי או לתחום אזור כיסוי. מצמצם את אזור הכיסוי באזורי תעבורה גבוהה, כדי לשפר את איכות השידור הכוללת ולמנוע צפיפות והפרעה להתקנים אחרים.

כיסוי מרבי גבוה ביותר: הגדרת המתאם לרמת הספק שידור מרבית. בחר לקבלת ביצועים וטווח מרביים בסביבות עם מספר מוגבל של התקני רדיו נוספים.

הערה: ההגדרה המיטבית עבור משתמש היא תמיד הגדרת הספק השידור לרמה הנמוכה ביותר האפשרית, שעדיין תואמת לאיכות התקשורת. דבר זה מאפשר למספר המרבי של התקנים אלחוטיים לפעול באזורים צפופים ולצמצם את ההפרעה להתקנים אחרים שרדיו זה משתף איתם אותו ספקטרום רדיו.

הערה: הגדרה זו נכנסת לתוקף בעת שימוש במצב תשתית או אד הוק.

מצב אלחוטי

בחירת הפס לשימוש עבור התחברות לרשת אלחוטית:

- 802.11a בלבד: חבר את המתאם האלחוטי לרשתות 802.11a בלבד.
- 802.11b בלבד: חבר את המתאם האלחוטי לרשתות 802.11b בלבד.
- 802.11g בלבד: חבר את המתאם האלחוטי לרשתות 802.11g בלבד.
- 802.11a ו - 802.11g‏: חבר את המתאם האלחוטי לרשתות 802.11a ו- 802.11g בלבד.
- 802.11b ו - 802.11g‏: חבר את המתאם האלחוטי לרשתות 802.11b ו- 802.11g בלבד.
- 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g‏: (ברירת מחדל) - חבר לאחת מהרשתות האלחוטיות 802.11a‏, 802.11b או 802.11g‏.

הערה: מצבים אלחוטיים (סוגי אפנון) אלה קובעים את נקודות הגישה שהתגלו, המוצגות ברשימת הרשתות האלחוטיות.

אישור | שמירת ההגדרות וחזרה לדף קודם.
ביטול | סגירה וביטול של כל השינויים.

# נתונים מתקדמים (התפריט מתקדם)

נתונים מתקדמים מספק מידע אודות חיבור המתאם הנוכחי.

#### תיאור נתונים מתקדמים

שם | תיאור
--- | ---

נתונים

נתונים מתקדמים: מידע זה קשור לאופן שבו המתאם מתקשר עם נקודת גישה.

שיוך: אם המתאם מאתר נקודת גישה להתקשרות, הערך נמצא בטווח. אחרת, הערך נמצא מחוץ לטווח.

- כתובת MAC של נקודת גישה: כתובת ה- MAC בת שתים עשרה הספרות (00:40:96:31:1C:05) של נקודת הגישה.
- מספר שיוכים: מספר הפעמים שנקודת הגישה איתרה את המתאם.
- ספירת נקודת גישה: מספר נקודות הגישה הזמינות הנמצאות בטווח של המתאם האלחוטי.
- מספר סריקות מלאות: מספר הפעמים שהמתאם סרק את כל הערוצים לקבלת מידע.
- מספר סריקות חלקיות: מספר הסריקות שהופסקו.

נדידה: מידע זה מכיל מונים הקשורים לסיבות לנדידת המתאם. נדידה מתרחשת כאשר מתאם מתקשר עם נקודת גישה אחת ולאחר מכן עם נקודת גישה אחרת, לקבלת עוצמת אות טובה יותר.

- ספירת נדידה: מספר הפעמים שנדידה התרחשה.
- נקודת גישה לא שידרה: המתאם לא קלט שידור רדיו מנקודת הגישה. ייתכן שיהיה צורך לאפס את נקודת הגישה.
- איכות beacon חלשה: איכות האות נמוכה מכדי להחזיק תקשורת עם נקודת הגישה. העברת את המתאם מחוץ לאזור הכיסוי של נקודת הגישה, או שנעשה שינוי במידע של כתובת ההתקן של נקודת הגישה.
- איזון עומסים של נקודות גישה: נקודת הגישה סיימה את שיוכה עם המתאם, כתוצאה מחוסר היכולת של נקודת הגישה לשמור על תקשורת עם כל המתאמים המשויכים אליה. מתאמים רבים מדי מנסים ליצור תקשורת עם נקודת גישה אחת.
- RSSI נקודות גישה נמוך מדי: מחוון עוצמת אות קליטה (RSSI) נמוך מכדי לשמור על שיוך עם המתאם. יתכן שעברת מחוץ לאזור הכיסוי של נקודת הגישה, או שנקודת הגישה הגבירה את קצב הנתונים שלה.
- איכות ערוץ חלשה: איכות הערוץ נמוכה וגרמה למתאם לחפש נקודת גישה אחרת.
- נקודת גישה שיחררה יחידה ניידת: נקודת הגישה ניתקה מחשב מרשימת ההתקנים הניידים הניתנים לזיהוי. על המחשב ליצור מחדש שיוך לנקודת גישה.

שונות: השתמש במידע זה כדי לקבוע אם השיוך לנקודת גישה אחרת משפר את הביצועים ומסייע לשמור על המהירות המרבית של קצב הנתונים.

- beacon שהתקבלו: מספר beacons שהתקבלו על-ידי המתאם.
- אחוז beacon שהחטיאו: ערך באחוזים עבור beacons שהוחמצו.
- אחוזי שגיאות שידור: האחוז של שידורי נתונים שאירעו בהם שגיאות.
- עוצמת אות: עוצמת האות של נקודת הגישה שאיתה המתאם יוצר תקשורת מוצגת בדציבלים (dBm‏).

נתוני שידור/קליטה (Tx/Rx)

הצגת ערכים באחוזים של מנות מכוונות ובלתי-מכוונות.

סה"כ מנות מארח: סך כל המנות המכוונות והבלתי-מכוונות.

- שידור - (Mbps)
- קליטה - (Mbps)

מנות בלתי-מכוונות: מספר המנות שהתקבלו, המשודרות לרשת האלחוטית.

מנות מכוונות: מספר המנות שהתקבלו, שנשלחו באופן ספציפי למתאם האלחוטי.

סה"כ Bytes‏: המספר הכולל של ביתים שהתקבלו ושנשלחו על-ידי המתאם האלחוטי.

רישום

הגדר את משך הזמן שבו ברצונך לבצע רישום של נתונים סטטיסטיים עבור המתאם האלחוטי.

קביעת תצורה של הגדרות רישום: לחץ על הגדרות כדי להגדיר את תדירות רישום הסטטיסטיקה. באפשרותך להגדיר את מספר השניות וכן את מספר השעות שברצונך לבצע רישום של סטטיסטיקה.

שינוי מיקום האחסון של קובץ היומן.

1. לחץ על עיון כדי לציין את מיקום קובץ היומן. הנתיב הנוכחי מוצג. מיקום ברירת המחדל הוא ספריית קובצי התוכנית Intel(R) PROSet/Wireless‏.
2. לחץ על פתיחה כדי לסגור ולהחיל את נתיב הקובץ החדש.
3. לחץ על סגירה כדי לצאת מנתונים מתקדמים.

הפעל/עצור רישום: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל ולעצור את הרישום. בעת לחיצה על הפעל רישום, מצטבר מידע סטטיסטי (המתואר לעיל). בעת לחיצה על עצור רישום, צבירת הנתונים מסתיימת ומידע זה נשמר לקובץ שבאפשרותך לפתוח ולהציג.

הצגת קובץ יומן...: לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את התיקייה Wireless תחת Program Files/Intel (זהו מיקום ברירת המחדל). קובצי יומן מקבלים שם הכולל את החודש, היום והשנה ובנוסף את מספר היומן שנוצר באותו יום. לדוגמה: ‎03122007_001.htm. קובץ היומן מספק:

- תאריך ושעה
- פרטי מתאם
- מידע חיבור
- סטטיסטיקת שידור/קליטה

הערה: באפשרות מנהל רשת לנטרל תכונה זו.

איפוס נתונים | איפוס מוני הנתונים של המתאם חזרה לאפס והתחלת מדידות חדשות של נתונים.
סגור | סגירה וחזרה לחלון הראשי.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# שימוש ב- Windows לניהול Wi-Fi* (התפריט מתקדם)

התכונה Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration מספקת תוכנית שירות מוכללת להגדרת תצורה של האלחוט. ניתן לאפשר ולנטרל תכונה זו מתוך Intel(R) PROSet/Wireless‏. בתפריט מתקדם או בתפריט שורת המשימות, לחץ על השתמש ב- Windows לניהול Wi-Fi‏. אם Windows XP Zero Configuration מאופשר, התכונות ב- Intel(R) PROSet/Wireless מנוטרלות.

# ניהול רשימת פריטים מנועים (התפריט פרופיל)

ניהול רשימת פריטים מנועים זמין בעת בחירת ניהול פריטים מנועים מהתפריט פרופילים או בלחיצה על הלחצן מאפיינים ברשימה רשתות אלחוטיות.

הערה: אם מנהל רשת ציין רשת כמנועה, רק מנהל רשת יכול להסיר את הרשת מרשימת הרשתות המנועות מתוך כלי מנהל הרשת.

חשוב: אינך מחובר אוטומטית לרשת או לנקודת גישה המופיעות ברשימה זו.

השתמש בניהול רשימת פריטים מנועים כדי לא לכלול רשתות אלחוטיות (SSID) שלמות.

הערה: באפשרות מנהלי רשת לא לכלול פרופילים באמצעות כלי מנהל הרשת. ראה כלי מנהל רשת.

שם | תיאור

ניהול רשימת פריטים מנועים

- שם רשת: שם (SSID) של הרשת האלחוטית.
- רדיו: הצגת הפס, אם מתרחשת שגיאת DHCP‏.
- כתובת MAC‏: כתובת ה- MAC של ההתקן.
- סיבה: ציון הסיבה למניעת רשומה זו מהתחברות אוטומטית.
- פרטים: מספק מידע ספציפי על אופן מניעת נקודת הגישה וכיצד להסיר את המניעה שלה.

רשת זו מנועה מהתחברות אוטומטית מהסיבות הבאות.

- המשתמש מנע רשת זאת באופן ידני.

כדי להתאים שוב רשת (או נקודות גישה) זו לחיבור אוטומטי, בחר אותה ולחץ על הלחצן הסר.

הערה:

- הלחצן איפוס רשימה מסיר את כל הרשומות מהרשימה, פרט לנקודות גישה חריגות ושמנהל הרשת הגדיר כמנועות.
- נקודות גישה חריגות מוסרות מהרשימה כאשר נוצר חיבור לנקודת גישה זו באמצעות אישורים תקפים.
- כל נקודות הגישה המנועות ברשת מסוימת (פרט לחריגות או למנועות על-ידי מנהל הרשת) מוסרות מהרשימה, כאשר מחילים פרופיל עבור רשת זו באופן ידני.

הערה: הרשומות המואפרות הן נקודות גישה חריגות או שמנהל הרשת הגדיר כמנועות. אין אפשרות להסיר מהרשימה באופן ידני נקודות גישה חריגות או המנועות על-ידי מנהל הרשת.

הוספה | הוספת שם רשת (SSID) לרשימה.
הסרה | הסרת רשומה מהרשימה.
איפוס רשימה | הסרת כל הערכים מהרשימה.
סגור | סגירה ושמירה של ההגדרות.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

# כיבוי או הפעלה של הרדיו האלחוטי

כדי להפעיל או לכבות את הרדיו האלחוטי, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:

- השתמש במתג רדיו החומרה האופציונלי במחשב (אם קיים).
- השתמש בתוכנת Intel(R) PROSet/Wireless.
- השתמש ב- Microsoft Windows.

> הערה: כאשר המחשב פועל, הרדיו משדר אותות ללא הרף. במצבים מסוימים, כגון במטוס, אותות מהרדיו עשויים לגרום להפרעות. אם עליך לכבות את הרדיו של המתאם האלחוטי, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

## שימוש במתג כיבוי או הפעלת הרדיו האופציונלי של המחשב

אם מותקן מתג חיצוני במחשב, השתמש בו לכיבוי ולהפעלה של הרדיו. לקבלת מידע נוסף אודות מתג זה, פנה ליצרן המחשב. אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת, המצב הנוכחי של הרדיו מוצג בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless ובשורת המשימות.

## שימוש ב- Intel(R) PROSet/Wireless לכיבוי או הפעלה של הרדיו

סמל המצב ב- Intel(R) PROSet/Wireless מציג את המצב הנוכחי של הרדיו. בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless, לחץ על אלחוט כבוי או אלחוט מופעל כדי להפעיל או לכבות את הרדיו.

## כיבוי או הפעלה של הרדיו באמצעות סמל שורת המשימות

כדי להפעיל או לכבות את הרדיו, לחץ על סמל שורת המשימות ובחר אלחוט מופעל או אלחוט כבוי.

## שימוש ב- Windows לכיבוי הרדיו

ניתן לכבות את הרדיו באמצעות Windows‏.

> הערה: אם תנטרל את הרדיו מ- Microsoft Windows, עליך להשתמש ב- Microsoft Windows כדי להפעיל אותו. לא תוכל להשתמש במתג המערכת או ב- Intel(R) PROSet/Wireless כדי לאפשר מחדש את הרדיו.

#### Windows XP

1. בתפריט התחל, לחץ על התחבר אל > חיבור רשת אלחוטית. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר נטרול.
2. לחילופין, אם ברשותך יותר ממתאם אלחוטי אחד, בתפריט התחל לחץ על התחבר אל > הצג חיבורים. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המתאם הרצוי ובחר נטרול.

באפשרותך להשתמש באותה שיטה כדי להפעיל שוב את הרדיו.

# התקנה והסרה של התוכנה

התקנה רגילה כוללת את מנהל ההתקן של מתאם ה- LAN האלחוטי, את תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless ואת פותר בעיות האלחוט של Intel‏.

> הערה: אם בכוונתך להשתמש ב- Novell Client* for Windows, יש להתקינו לפני ההתקנה של תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏. אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת כבר, עליך להסירה לפני ההתקנה של Novell Client for Windows‏.

התכונות הבאות זמינות להתקנה במהלך התקנה מותאמת אישית:

- כלי מנהל רשת
- תמיכת WMI
- נוהל כניסה יחיד (Single Sign On)
- חיבור טרום-כניסה

להתקנת תכונות אלה, בחר מותאמת אישית במהלך ההתקנה. בצע את ההוראות הבאות כדי להתקין תכונות אלה. אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת כבר, עיין בהוראות לאחר התקנה.

> הערה: אם בכוונתך להשתמש ב- Novell Client for Windows, יש להתקינו לפני ההתקנה של תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏. אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת כבר, עליך להסירה לפני ההתקנה של Novell Client for Windows‏.

### התקנת התוכנה

1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים.
2. לחץ על התקן תוכנה במסך מתקין Intel(R) PROSet/Wireless‏.
3. קרא את הסכם הרשיון.
4. בחר אני מסכים לתנאי הרשיון.
5. לחץ על הבא.
6. לחץ על מותאמת אישית.
7. בחר מרשימת התכונות להתקין את:

> תמיכת WMI‏: תפקודיות Windows Management Instrumentation מאפשרת למנהלי רשת שלא מותקן אצלם Intel(R) PROSet/Wireless לנהל מרחוק לקוחות שמותקן אצלם Intel(R) PROSet/Wireless‏.

> - התקנה: לחץ על תמיכת WMI. בחר התקן תכונה זו ותכונות משנה שנבחרו. עבור לשלב 8.
> - כדי לא להתקין: לחץ על אל תתקין תכונה זו. סימן X מציין שהתכונה לא תותקן.

> כלי מנהל רשת: התקנת כלי מנהל הרשת בתפריט כלים. כלי זה משמש להגדרת תצורה של פרופילים משותפים. כלי מנהל הרשת משמש גם את מחלקת טכנולוגיית המידע כדי לאפשר או לנטרל תכונות בתוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏.

> - התקנה: לחץ על כלי מנהל רשת. בחר התקן תכונה זו ותכונות משנה שנבחרו. לחץ על הבא ועבור לשלב 8.
> - כדי לא להתקין: בחר אל תתקין תכונה זו. סימן X אדום ליד האפשרות מציין שהיא לא תותקן.

> נוהל כניסה יחיד (Single Sign On‏): התקנת תכונת חיבור טרום-כניסה בנוהל כניסה יחיד. כלי זה משמש להגדרת תצורה של פרופילים משותפים באמצעות כלי מנהל הרשת.

> החלפת משתמשים מהירה ומסך הפתיחה של Windows XP מנוטרלים כאשר מותקנת תמיכה בנוהל כניסה יחיד.

> נוהל כניסה יחיד מיועד לסביבה ארגונית שבה המשתמשים מתחברים למחשבים שלהם באמצעות שם משתמש, סיסמה ובדרך כלל תחום. החלפת משתמשים מהירה אינה תומכת בהתחברות לתחום.

> > הערה: החלפת משתמשים מהירה של Windows מאופשרת כברירת מחדל אם אתה משתמש ב- Windows XP Home Edition‏. תכונה זו מיועדת למשתמש הביתי. החלפת משתמשים מהירה זמינה גם ב- Windows XP Professional, אם היא מותקנת במחשב-עצמאי או במחשב המחובר לקבוצת עבודה. החלפת משתמשים מהירה אינה זמינה אם מוסיפים לתחום מחשב עם Windows XP Professional‏.

> חיבור טרום-כניסה: פרופיל טרום-כניסה/משותף נעשה פעיל ברגע שמשתמש מתחבר למחשב. חיבור טרום-כניסה יוצר חיבור אלחוטי, לפני כניסת המשתמש ל- Windows‏. תכונה זו מותקנת יחד עם נוהל כניסה יחיד.

> - התקנה: לחץ על חיבור טרום-כניסה. בחר התקן תכונה זו ותכונות משנה שנבחרו. לחץ על הבא ועבור לשלב 8.
> - כדי לא להתקין: בחר אל תתקין תכונה זו. סימן X מציין שהתכונה לא תותקן.

8. לחץ על התקן. הרכיבים המותקנים מוצגים לאחר התקנת התוכנה במחשב.
9. לחץ על אישור.

> הערה: כאשר חיבור טרום-כניסה מותקן, תתבקש לאתחל את המחשב לאחר התקנת התוכנה.

### הוספת תכונות לאחר התקנה

אם תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless מותקנת כבר, בצע את ההוראות הבאות כדי להוסיף את כלי מנהל הרשת וחיבור טרום-כניסה:

1. לחץ על התחל > לוח הבקרה > הוספה או הסרה של תוכניות > Intel(R) PROSet/Wireless Software‏.
2. לחץ על שינוי/הסרה.
3. לחץ על שינוי.
4. לחץ על הבא.
5. לחץ על ה- X האדום שליד כל אחת מהתכונות שאינן מותקנות כרגע.
6. לחץ על התקן תכונה זו ותכונות משנה שנבחרו.
7. לחץ על שינוי. לאחר ההתקנה, התכונות רשומות כמותקנות ברשימת התכונות של מתקין Intel(R) PROSet/Wireless‏.
8. לחץ על אישור.

### אפשור חיסכון בחשמל WMN*‏ (UAPSD)

כדי לאפשר חיסכון בחשמל WMN, יש לשנות את מערכת הרישום. ערוך את מערכת הרישום ובצע את השינויים הבאים.

ערוך את המפתח הבא:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (כאשר c פירושו ש- VI ו- VO מאופשרים, f פירושו שכל קטגוריות הגישה מאופשרות)

הוסף את המפתח הבא:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

הוסף את המפתח הבא:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### הסרה של Intel(R) PROSet/Wireless

כדי להסיר את Intel(R) PROSet/Wireless‏:

1. לחץ על התחל > לוח הבקרה > הוספה או הסרה של תוכניות.
2. לחץ על תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless‏.
3. לחץ על שינוי/הסרה.
4. לחץ על הסר.
5. לחץ על הבא.
6. כשתתבקש, קבע מה ברצונך לעשות עם הפרופילים וההגדרות הנוכחיים:

> בחרת להסיר לחלוטין את התוכנה Intel(R) PROSet/Wireless.

> בחר מה לעשות עם הפרופילים וההגדרות הנוכחיים:

> - לא לשמור את הפרופילים וההגדרות שלי. בחר כדי להסיר לחלוטין את כל הפרופילים וההגדרות הנוכחיים. אם תתקין מחדש את התוכנה, הפרופילים וההגדרות לא יהיו זמינים עוד.
> - לשמור את הפרופילים וההגדרות שלי בתבנית הנוכחית (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x‏). בחר כדי לשמור את הפרופילים וההגדרות הנוכחיים. אם תתקין מחדש את התוכנה, הפרופילים וההגדרות הנוכחיים יהיו זמינים.
> - להמיר ולשמור את הפרופילים וההגדרות שלי בתבנית Intel(R) PROSet/Wireless 9.x‏. אם עליך לחזור לגרסה קודמת של תוכנת Intel(R) PROSet/Wireless, בחר אפשרות זו כדי לשמור את ההגדרות. לאחר התקנה מחדש של התוכנה, הפרופילים וההגדרות הנוכחיים יהיו זמינים. הערה: רק הגדרות הישימות לגרסה הקודמת של התוכנה יהיו זמינות.

7. בחר אפשרות ולחץ על אישור.
8. לאחר הסרת התוכנה, לחץ על כן כדי להפעיל מחדש את המחשב.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור