設定檔管理

返回內容頁

# 設定檔管理

何謂設定檔？
設定檔清單
設定檔清單圖示
連線至設定檔
建立新設定檔
編輯現有的設定檔
移除設定檔
設定設定檔密碼
匯出和匯入設定檔

# 何謂設定檔？

設定檔是一套已儲存的網路設定。設定檔顯示在「設定檔清單」中。在不同無線網路之間移動的時候，設定檔非常好用。可以根據每一個無線網路，設定不同的設定檔。設定檔設定包括網路名稱 (SSID)、操作模式，和保全性設定。

設定檔會在您連線到無線網路時建立。

1. 從「無線網路」清單選取網路。
2. 按一下「連線」。
3. 如果無線網路需要 WEP 密碼或加密金鑰，會在連線前提示您輸入這項資訊。若要變更保全性設定，按一下「進階」以開啟「建立無線設定檔 - 保全性設定」。
4. 按一下「確定」以連接。設定檔已建立並新增到「設定檔清單」。

「設定無線檔精靈」會引導您進行必要的設定來連線到無線網路。完成後，設定檔會儲存並新增到「設定檔清單」。由於這些是儲存的無線設定值，所以下次當您在這個無線網路的範圍內時，就會自動連線。

## 設定檔清單

設定檔清單會顯示現有設定檔的清單。當您在無線網路的範圍內時，Intel(R) PROSet/無線會掃瞄「設定檔清單」看看是否有符合的設定檔。如果找到相符的設定檔，您就會自動連線到網路。

### 設定檔清單優先順序方向鍵

- 使用向上方向鍵在設定檔清單中將選取設定檔的位置往上移動。
- 使用向下方向鍵在設定檔清單中將選取設定檔的位置往下移動。

## 設定檔清單圖示

網路設定檔狀態圖示會顯示介面卡是否與網路關聯、使用的操作模式類型、以及是否有啟用保全性加密。這些圖示會顯示在設定檔清單的設定檔名稱旁邊。

名稱 | 描述
設定檔名稱 | 「設定檔名稱」就是這個網路的名稱。它有助於您識別這個網路。例如：My Home Network (我的家庭網路)、Coffee Shop on A Street (A 街上的咖啡館)。
網路名稱 | 無線網路 (SSID) 或電腦的名稱。
連線圖示 - 網路設定檔狀態圖示會顯示含無線網路之介面卡的不同連線狀態、使用的作業模式類型、以及網路保全性是否有啟用。
| 藍圈：無線介面卡與存取點或電腦 (點對點模式) 有關聯。如果設定檔有啟用 802.1X 保全性，這就表示無線介面卡有相關聯和受到驗證。
| 表示網路 (基礎架構) 模式。
| 表示點對點 (ad hoc) 模式。
| 表示管理員設定檔。
| 無線網路使用保全性加密。

方向鍵

使用箭頭來依照偏好的自動連線順序排置設定檔。

- 向上方向鍵：在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往上移動。
- 向下方向鍵：在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往下移動。

連線 | 將選取的設定檔連線到無線網路。
新增 | 開啟無線設定檔一般設定，用於建立新設定檔。請參閱建立新設定檔以獲取更多資訊。
移除 | 從「設定檔清單」移除選取的設定檔。請參閱移除設定檔以獲取更多資訊。
內容 | 用於編輯現有設定檔的內容。您也可以連按兩下「設定檔清單」中的設定檔來編輯設定檔。請參閱編輯現有的設定檔以獲取更多資訊。
| 匯出/匯入：您可以從「設定檔」清單匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。無線設定檔可以自動匯入「設定檔清單」。請參閱匯出或匯入設定檔以獲取更多資訊。
關閉 | 關閉設定檔管理視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

## 連線到設定檔

當您在具有相符設定檔的無線網路範圍內時，您就會自動連線到該網路。如果某個含有較低優先順序之設定檔的網路也在範圍內的話，您也可以強迫連線到那個較低優先順序的設定檔。這可從 Intel(R) PROSet/無線或從「工作列」圖示來達成。

從 Intel(R) PROSet/無線以手動方式連接到設定檔：

1. 連按兩下「工作列」圖示以開啟 Intel(R) PROSet/無線主視窗。
2. 按一下「設定檔」來開啟「設定檔清單」。
3. 從「設定檔清單」選取設定檔。
4. 按一下「連線」。請謹記只有無線網路在範圍內才會連線。

從「工作列」以手動方式連線到設定檔：

1. 用滑鼠右鍵按一下 Intel(R) PROSet/無線連線「工作列」圖示。
2. 按一下「連線到設定檔」。
3. 選取設定檔。
4. 按一下以開始連線。

## 建立新的設定檔

從「無線網路」清單選取網路。

按一下「連線」。

「建立無線設定檔」管理員會引導您進行必要的步驟來建立設定檔並連線到網路。在此過程中，「建立無線設定檔 - 保全性設定」會嘗試為您偵測適當的保全性設定。

要建立新設定檔並連線到無線網路：

1. 從 Intel(R) PROSet/無線主視窗，按一下「設定檔」。
2. 在「設定檔」清單中，按一下「新增」以開啟無線設定檔一般設定。
3. 設定檔名稱：輸入描述性的設定檔名稱。
4. 無線網路名稱 (SSID)：輸入無線網路名稱。
5. 操作模式：網路（基礎架構）為預設選擇。

#### 一般設定說明

名稱 | 描述
--- | ---
設定檔名稱 | 無線網路設定檔的名稱。 當您設定從「無線網路清單」選取的無線網路時，設定檔名稱會與「無線網路名稱」(SSID) 相同。此名稱可改為更具說明性的名稱或自訂用於個人用途。 舉例來說：My Office Network (我的辦公室網路)、Bob's Home Network (Bob 的家庭網路)、ABC Company Network (ABC 公司網路)
無線網路名稱 (SSID) | 無線介面卡用來進行連線的無線網路存取點名稱。網路名稱一定要與無線存取點的名稱完全一樣。需要區分大小寫。 當您設定從「無線網路清單」選取的無線網路時，網路名稱就會從無線網路清單取得。您不可以也不應該對它加以變更。 如果存取點沒有廣播其網路名稱 (SSID) 或無線介面卡從隱藏式存取點收到一個隱藏的網路名稱，<SSID 沒有廣播> 就會顯示在「無線網路」清單中。要與某個 <SSID 沒有廣播> 網路項目關聯，必須在連線之前建立新設定檔。連線之後，<SSID 沒有廣播> 仍然顯示在「無線網路」清單中。可以在「設定檔」清單中檢視有關聯的 SSID 設定檔。
操作模式 | 網路 (基礎架構)：連線到存取點。基礎架構網路由一個或數個存取點以及一個或數個有安裝無線介面卡的電腦組成。這個是家庭網路、企業網路、飯店和其它事業用來提供網路和/或 Internet 存取的連線類型。 注意：只有網路（基礎架構）可用於管理員設定檔（「預先登入」/「一般」、「持續」和 VoIP 設定檔）。請參閱管理員工具以獲取更多資訊。 點對點 (ad hoc)：直接連線到在點對點 (ad hoc) 無線網路中的其它電腦。這種連線類型僅對兩部或更多部電腦之間的連線有用。它不會提供網路資源或 Internet 的存取。
進階 | 按一下「進階」以存取進階設定。使用進階設定以設定保持連線、使用者名稱格式、自動連線或自動匯入選項、啟動應用程式、設定設定檔密碼（密碼保護）或指定介面卡連線的特定存取點 (強制性存取點)。
下一步 | 繼續到保全性設定頁面。
確定 | 使用目前設定完成新設定檔的建立。
取消 | 關閉「建立無線設定檔精靈」並取消所有的變更。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

6. 按一下進階按鈕獲取以下的選項：
   - 自動連線：選擇自動或手動連線至設定檔。
   - 自動匯入：網路管理員可在其他電腦上匯出設定檔。
   - 強制性存取點：選取讓無線介面卡與特定存取點產生關聯。
   - 密碼保護：選取以便用密碼保護設定檔。
   - 啟動應用程式：指定當進行無線連線時要啟動的程式。
   - 保持連線：選擇登出後仍繼續連線到使用者設定檔。

#### 進階設定說明

使用密碼保護設定檔，以及在網路上選取特定的存取點來連線。在「一般設定」頁面上按一下「進階」按鈕可存取這個頁面。

名稱 | 描述
--- | ---

自動連線

自動 (預設)：選取當在範圍內時，讓 Intel(R) PROSet/無線自動連線到這個設定檔。

隨選即用：當網路在範圍內時，選取以防止設定檔自動連線。例如，如果在範圍內時，無線連線需要成本而您又不想自動連線。

若要連線到網路：

1. 從「無線網路清單」中選取網路。
2. 按一下「連線」。

自動匯入 | 讓網路管理員能輕鬆將選取的設定檔移至其他電腦。當放置匯出的檔案在其他電腦的 Wireless\AutoImport 目錄時，Intel(R) PROSet/無線會自動匯入此設定檔。 注意：在設定「管理員設定檔」時，「自動匯入」在進階設定中不適用。
強制性存取點 | 強制無線介面卡連線到使用特定 MAC 位址的存取點。輸入存取點的 MAC 位址 (BSSID)；48 位元的 12 個十六進位數字。例如，00:06:25:0E:9D:84。 清除：清除目前的位址。 注意：當使用點對點操作模式時，無法使用此功能。

密碼保護

1. 密碼保護這個設定檔（最多 10 個字元）：選取來為設定檔啟用密碼。沒有設定檔密碼時，會清除預設設定。
2. 密碼：輸入密碼。輸入的密碼字元會以星號顯示。
3. 確認新密碼：再次輸入密碼。

注意：如果您或管理員不知道密碼，則沒有可用的程序來重設密碼。

注意：不適用管理員設定檔。

啟動應用程式

每當您連線到設定檔時，會自動啟動批次檔、可執行檔或指令碼。例如，每當您連線到無線網路時，會啟動「虛擬私人網路 (VPN)」作業階段。

1. 按一下「啟用啟動應用程式」。
2. 輸入您要啟動的程式名稱，或按一下「瀏覽」在硬碟上找到該檔案。C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe。
3. 按一下「確定」來關閉「進階設定」。

注意：不適用管理員設定檔。

保持連線 | 登出後，該「保持連線」選項與使用者設定檔仍保持無線連線。. 如果選擇了保持連線選項，而且持續設定檔存在，則持續設定檔在登出時將不套用。僅當此與設定檔的連線遺失時才套用。 注意：該選項在它設定以登出連線時可與 Nortel VPN 用戶端同時使用。 注意：在設定「管理員設定檔」時，「自動匯入」在進階設定中不適用。

使用者名稱格式

使用者名稱格式：管理員可以為驗證伺服器選取使用者名稱格式。

選項包括：

- 使用者 (預設)
- 使用者@網域
- 使用者@網域.com
- 網域\使用者

注意：該設定僅能透過「管理員工具」中的「進階設定」使用。在從 Intel(R) PROSet/無線「建立無線設定檔」頁面建立使用者設定檔時不可用。

確定 | 關閉並儲存設定。
取消 | 關閉並取消任何變更。
說明？ | 本頁的說明資訊。

7. 從「一般設定」按一下「下一步」以開啟「保全性設定」。

8. 選取「個人保全性」或「企業保全性」以選取「網路驗證」與「資料加密」選項。依照規定輸入加密金鑰設定和設定 802.1X 設定。

9. 完成設定檔設定時，請按一下「確定」。若要變更或確認設定檔的設定，請按一下「上一步」。
10. 如果您目前未連線到網路，Intel(R) PROSet/無線會偵測到已加入新的設定檔，並且嘗試自動連接到這個設定檔。
11. 如果您要手動連線到此設定檔，按一下「連線」。連線圖示會顯示目前的連線狀態。網路名稱、傳輸和接收速度、以及訊號品質也會顯示出來。

## 編輯現有的設定檔

要編輯現有的設定檔：

1. 按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的「設定檔」。
2. 在「設定檔清單」選取要編輯的設定檔。
3. 按一下「內容」以開啟「無線設定檔內容」的「一般設定」。
4. 按一下「下一步」和「上一步」，瀏覽「無線設定檔內容」的「一般設定」及「保全性設定」：
   - 一般設定。請參閱一般設定以獲取更多資訊。
   - 保全性設定。請參考保全性設定以獲取更多資訊。
5. 按一下 「確定」來儲存目前的設定，然後結束。按一下「取消」，結束而不儲存變更。

## 移除設定檔

要刪除設定檔：

1. 按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的「設定檔」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 按一下「移除」。您會收到此通知「選取的設定檔將永久被移除。您要繼續嗎？」
4. 按一下「是」。該設定檔會從「設定檔」清單移除。

如果您仍與網路連線：

1. 按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的「設定檔」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 按一下「移除」。您會收到此通知「選取的設定檔將永久被移除。您要繼續嗎？」
4. 按一下「是」。您會收到此通知「設定檔」名稱作用中，將被永久移除。您要繼續嗎？」
5. 按一下「是」。該設定檔會從「設定檔」清單移除。

注意：如果該設定檔受密碼保護，不鍵入密碼，您就無法移除或編輯設定檔的設定。如果您或管理員不知道密碼，則沒有可用的程序來重設密碼。

## 設定設定檔密碼

要用密碼保護現有的設定檔：

1. 按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的「設定檔」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 按一下「內容」以開啟「無線設定檔內容」的「一般設定」。
4. 按一下「進階」以開啟「進階設定」。
5. 按一下「密碼保護」以開啟「密碼保護」設定。
6. 選取密碼保護這個設定檔（最多 10 個字元）。
7. 密碼：輸入密碼。
8. 確認密碼：再次輸入密碼。
9. 按一下「確定」來儲存設定並返回「一般設定」頁。
10. 按一下「確定」來返回 Intel(R) PROSet/無線主視窗。

## 匯出或匯入設定檔

這個功能可讓您從「設定檔」清單中匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。無線設定檔可以自動匯入「設定檔清單」。

> 注意：要匯出管理員設定檔，請參閱管理員套件。

###

### 從設定檔清單匯出設定檔

1. 從清單選取個別或多個設定檔。
2. 選取「匯出」來從「設定檔」清單匯出一或多個設定檔。
3. 選取目的地資料夾。按一下「瀏覽」在硬碟中搜尋目的地目錄。C:\ 磁碟為預設的目錄。

4. 按一下「確定」來匯出選取的設定檔。系統會通知您：成功地將選取的設定檔匯出到目的地資料夾：C:\。

若要選取多個設定檔：

1. 使用您的滑鼠反白顯示某設定檔。
2. 按住 Ctrl 鍵。
3. 按一下您要選取的每個設定檔。遵循上述步驟 2 中的說明匯出多個設定檔。

### 將設定檔匯入設定檔清單

若要手動匯入設定檔：

1. 在「設定檔」清單中按一下匯入。
2. 選取要匯入的設定檔檔案。
3. 按一下「匯入」。
4. 設定檔成功匯入後就會通知您。

管理員可以設定將設定檔自動匯入「設定檔清單」。Intel(R) PROSet/無線會監控硬碟上的匯入資料夾是否有新的設定檔檔案。只有透過進階設定中的啟用自動匯入啟用的設定檔才會自動匯入。如果「設定檔清單」中已經有同名的設定檔，系統就會通知您要拒絕或接受匯入的設定檔。若您接受匯入，現有的設定檔就會被取代。

匯入以使用者為基礎的設定檔均位於「設定檔清單」最下面。

### 密碼保護的設定檔

自動將密碼保護的使用者為基礎的設定檔匯入與匯出遠端系統。如果設定檔受到密碼保護的話，進行編輯之前，一定要先輸入指派的密碼。請參閱設定設定檔密碼以獲取更多資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明