استخدام برنامج Intel(R) PROSet/Wireless

العودة إلى المحتويات

# استخدام برنامج Intel(R) PROSet/Wireless

استخدام Intel(R) PROSet/Wireless لإدارة اللاسلكي
بدء Intel(R) PROSet/Wireless
بدء Intel(R) PROSet/Wireless من شريط المهام

- رموز شريط المهام
- تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب

إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي

- لائحة الشبكات اللاسلكية
- رموز حالة التوصيل
- خصائص الشبكة
- تفاصيل التوصيل
- لائحة التوصيفات

قوائم Intel(R)‎ PROSet/Wireless

- قائمة أدوات
  - إعدادات التطبيق
  - محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي
  - أداة التشخيص اليدوي
  - أداة الإدارة
- قائمة متقدمة
  - إعدادات المحول
  - إحصائيات متقدمة
  - استخدام Windows لإدارة واي فاي*
- قائمة توصيفات
  - إدارة التوصيفات
  - إدارة الاستبعاد

تشغيل أو إيقاف الراديو اللاسلكي
تثبيت وإلغاء تثبيت البرنامج
تمكين حفظ طاقة WMM*

## استخدام Intel(R) PROSet/Wireless لإدارة اللاسلكي

يستخدم Intel(R) PROSet/Wireless لإعداد وتحرير وإدارة توصيفات الشبكة للتوصيل بشبكة. ويتضمن كذلك إعدادات متقدمة مثل إدارة الطاقة وتحديد القنوات من أجل إعداد شبكات أقران.

إذا كنت تستخدم Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration لإدارة اللاسلكي فيمكنك تعطيله من علامة تبويب الشبكة اللاسلكية في Microsoft Windows.

لتعطيل إلى Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration عن إدارة اللاسلكي.

1. انقر على ابدأ > لوحة التحكم .
2. انقر نقراً مزدوجاً على توصيلات الشبكة.
3. اانقر بزر الماوس الأيمن على توصيل الشبكة اللاسلكية.
4. انقر على خصائص.
5. انقر على شبكات لاسلكية.
6. تحقق من عدم تحديد استخدام Windows لتشكيل إعدادات الشبكة اللاسلكية. إذا كان محددًا فالغ تحديده.
7. انقر على موافق. هذا يؤكد تشكيل أداة Intel(R) PROSet/Wireless المساعدة لإدارة توصيفات الشبكة.

> ملحوظة: تحقق من تحديد خيار الإخطار عندما يستخدم تطبيق آخر المحول اللاسلكي في إعدادات التطبيق. ينبهك هذا الخيار عندما يبدأ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration في إدارة توصيفات الشبكة لديك.

## بدء Intel(R)‎ PROSet/Wireless

لبدء Intel(R) PROSet/Wireless اتبع أحد الأسلوبين التاليين:

- انقر على ابدأ > برامج > Intel(R) PROSet/Wireless < Intel(R) PROSet/Wireless .
- انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شريط المهام الموجود في الركن السفلي الأيمن من سطح مكتب نظام Windows لفتح قائمة شريط المهام. انقر على فتح Intel(R) PROSet/Wireless.
- انقر نقراً مزدوجاً على رمز شريط المهام لفتح Intel(R) PROSet/Wireless.

لإغلاق Intel(R) PROSet/Wireless من الإطار الرئيسي استخدم واحدًا من التالي:

- حدد ملف > خروج من الإطار الرئيسي.
- انقر على إغلاق.
- انقر على زر إغلاق (×) الموجود في الركن العلوي الأيمن من الإطار.

# بدء Intel(R) PROSet/Wireless من شريط المهام

لبدء Intel(R) PROSet/Wireless انقر نقرًا مزدوجًا على رمز شريط المهام الموجود في الركن السفلي الأيمن من سطح مكتب نظام Windows أو انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شريط المهام ثم انقر على فتح Intel(R) PROSet/Wireless.

## خيارات قائمة شريط المهام

يظهر رمز Intel(R) PROSet/Wireless في شريط المهام الموجود في الركن السفلي الأيمن من سطح مكتب نظام Windows. انقر بزر الماوس الأيمن لعرض خيارات القائمة.

بند القائمة | تعليقات
--- | ---
فتح Intel(R) PROSet/Wireless | انقر لفتح Intel(R) PROSet/Wireless في حالة تولي Intel(R) PROSet/Wireless إدارة اللاسلكي. إذا حددت استخدام Windows لإدارة واي فاي* من قائمة شريط المهام يتغير خيار القائمة إلى فتح Wireless Zero Configuration ومن ثم تُستخدم خدمة Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration لإدارة اللاسلكي. عندما تستخدم Microsoft Windows لا يمكنك استخدم توصيفات إنتل.
فتح Wireless Zero Configuration
تشغيل اللاسلكي | إن كان Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً لديك فإن حالة الراديو الحالية تظهر في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي وفي شريط المهام. حدد تشغيل اللاسلكي لتشغيل الراديو. حدد إيقاف اللاسلكي لإيقاف الراديو. إن كان الكمبيوتر مزوداً بمفتاح خارجي استخدمه لتشغيل الراديو أو إيقافه. راجع وثائق صانع الكمبيوتر للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول هذا المفتاح.
إيقاف اللاسلكي
إيقاف راديو 802.11a | لا يتاح هذا الخيار إلا للمحولات اللاسلكية التي تدعم 802.11a و802.11b و802.11g. حدد هذا لإيقاف راديو 802.11a. ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا إذا سبق تمكينه في أداة الإدارة أو إذا كان المحول توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي.
فتح محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي | لفتح تطبيق يعينك على حل مشاكل التوصيل الشبكي اللاسلكي. عند استشعار مشكلة في التوصيل يظهر تنبيه سطح مكتب عند الركن السفلي الأيمن من سطح المكتب، انظر محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
توصيل بالتوصيف | لعرض التوصيفات الحالية في لائحة التوصيفات. يمكن استخدام هذا الخيار أيضاً للتوصيل بتوصيف.
استخدام Windows لإدارة واي فاي | للتبديل بين Intel(R) PROSet/Wireless وخدمة Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration . عندما تستخدم خدمة Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration لا يمكنك استخدام توصيفات إنتل.
استخدام Intel(R) PROSet/Wireless لإدارة واي فاي

# رموز شريط المهام

يوفر رمز شريط المهام بياناً مرئياً لحالة توصيل اللاسلكي الحالية. رمز حالة التوصيل موجود في الركن السفلي الأيمن من سطح مكتب نظام Windows. يمكن في إعدادات التطبيق ضمن قائمة أدوات إعداد رمز شريط المهام بحيث يكون ظاهرًا أو مخفيًا.

الرمز | الوصف
--- | ---
| إيقاف اللاسلكي: المحول اللاسلكي موقف. لا يرسل الجهاز اللاسلكي ولا يستقبل في حالة توقفه. انقر على تشغيل اللاسلكي لتمكين المحول. هذا الرمز أبيض وثابت.
| جاري البحث عن شبكات لاسلكية: يبحث المحول اللاسلكي عن أي شبكات لاسلكية متاحة. هذا الرمز أبيض ومتحرك.
| لم يُعثر على أي شبكات لاسلكية: لا توجد شبكات لاسلكية متاحة. يمسح Intel(R) PROSet/Wireless بشكل دوري بحثاً عن شبكات متاحة، إذا أردت فرض بدء عملية المسح انقر نقراً مزدوجاً على الرمز لفتح Intel(R) PROSet/Wireless ثم انقر على تجديد. الرمز أحمر.
| وجدت شبكة لاسلكية: تم التوصل إلى شبكة لاسلكية متاحة. انقر نقراً مزدوجاً على الرمز لعرض لائحة الشبكات اللاسلكية. حدد الشبكة. انقر على توصيل. الرمز أصفر.
| فشلت المصادقة: تعذرت المصادقة مع الشبكة اللاسلكية. الرمز أخضر وبه مثلث تحذير أصفر.
| التوصيل بشبكة لاسلكية: وميض أثناء الحصول على عنوان IP أو حدوث خطأ.
| موصل بشبكة لاسلكية: موصل بشبكة لاسلكية. تعرض تلميحات الأدوات اسم الشبكة والسرعة وجودة الإشارة وعنوان IP. الرمز أخضر بموجات تعكس جودة الإشارة، فكلما زادت الموجات كانت جودة الإشارة أفضل.

## تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب

تقدم تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب إفادات وتفاعلاً. لعرض تلميحات الأدوات حرك مؤشر الماوس على الرمز. تظهر تنبيهات سطح المكتب عند تغير حالة شبكتك اللاسلكية، فإذا كنت على سبيل المثال خارج مدى أي شبكات لاسلكية يظهر تنبيه سطح مكتب عندما تدخل في مدى إحداها.

حدد إظهار إخطارات المعلومات في إعدادات التطبيق لتمكين تنبيهات سطح المكتب.

## تلميحات الأدوات

تظهر تلميحات الأدوات عند مرور مؤشر الماوس على الرمز، وتعرض تلميحات الأدوات نصاً لكلٍ من حالات التوصيل.

## تنبيهات سطح المكتب

عندما تقتضي الحاجة تدخلاً من المستخدم يظهر تنبيه سطح مكتب. إذا نقرت التنبيه يتخذ إجراء مناسب. فعند العثور على شبكات لاسلكية على سيبل المثال يظهر التنبيه التالي:

الإجراء: انقر على تنبيه سطح المكتب للاتصال بالشبكة من قائمة الشبكات اللاسلكية.

وبمجرد الاتصال، يعرض التنبيه الشبكة اللاسلكية التي اتصلت بها وسرعة الاتصال وجودة الإشارة وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP).

تُستخدم تنبيهات سطح المكتب كذلك لبيان حدوث مشكلة في التوصيل. انقر على التنبيه لفتح محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.

## إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي

يتيح لك إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي:

- عرض حالة التوصيل (جودة الإشارة والسرعة واسم الشبكة الحالي).
- المسح بحثاً عن شبكات لاسلكية متاحة.
- إدارة التوصيفات.
- توصيل توصيفات تلقائياً بشبكات متاحة وبترتيب معين على النحو المحدد في لائحة التوصيفات.
- التوصيل بشبكات بنية أساسية وجهاز إلى جهاز (أقران):
- تشكيل إعدادات المحول.
- تحليل مشاكل التوصيل اللاسلكي.

## رموز حالة التوصيل

تبين رموز حالة التوصيل الحالة الحالية لتوصيل المحول اللاسلكي. يظهر رمز حالة التوصيل في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، كما يبين رمز شريط المهام حالة التوصيل الحالية كذلك. انظر رموز شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### وصف حالة التوصيل في الإطار الرئيسي

تستخدم الرموز لبيان حالة التوصيل.

الرمز | الوصف
--- | ---
| اللاسلكي موقف : راديو المحول اللاسلكي موقف. انقر على زر إيقاف اللاسلكي لتشغيل الراديو.
| مشكلة التوصيل: يبين مشاكل التوصيل، بما في ذلك حالات فشل المصادقة.
| جاري البحث عن شبكات لاسلكية: المحول اللاسلكي بصدد المسح بحثاً عن أي شبكات لاسلكية متاحة. الرموز المتحركة:
| لم يُعثر على أي شبكات لاسلكية: لم يعثر المحول اللاسلكي على أي شبكات لاسلكية متاحة.
| وجدت شبكة لاسلكية: تم التوصل إلى شبكة لاسلكية متاحة. يمكنك اختيار التوصيل بالشبكات المتاحة المعروضة في لائحة الشبكات اللاسلكية.
| التوصيل بشبكة لاسلكية: أنت بصدد التوصيل بشبكة لاسلكية. تتبدل ألوان أشكال الهلال بين الأخضر والأبيض حتى يتحقق الحصول على عنوان IP أو يحدث خطأ توصيل.
| موصل بشبكة لاسلكية: أنت موصل بشبكة لاسلكية. يعرض اسم الشبكة والسرعة وجودة الإشارة وعنوان IP حالة التوصيل الحالية. انقر على زرتفاصيل لعرض تفاصيل توصيل الشبكة الحالي.
اسم الشبكة | الاسم (اسم التوصيف أو SSID): اسم الشبكة الموصل بها المحول. يعرض عمود الاسم SSID أو اسم التوصيف إن كان هناك توصيف متاح للشبكة.

قوة الإشارة

تبين أشرطة رموز قوة الإشارة جودة إشارات الإرسال والاستقبال بين محولك اللاسلكي وأقرب نقطة وصول أو كمبيوتر في وضع جهاز إلى جهاز (الأقران)، حيث يبين عدد الأشرطة الرأسية الخضراء قوة إشارات الإرسال والاستقبال.

ملحوظة: تُعرض قوة الإشارة لأقرب نقطة وصول في حالة الشبكات التي تحتوي على نقاط وصول متعددة.

تتراوح قوة الإشارة من ممتازة إلى خارج المدى. هذا وتتأثر قوة الإشارة بالعوامل الآتية:

- تنخفض جودة الإشارة مع طول المسافة وتتأثر كذلك بوجود العوائق المعدنية والخرسانية.
- من شأن الأجسام المعدنية أن تعكس الإشارات وتتسبب في حدوث تداخل.
- من شأن الأجهزة الكهربائية الأخرى أن تتسبب في حدوث تداخل.

خصائص | يقدم معلومات حول حالة توصيل المحول. انظر خصائص الشبكة للحصول على معلومات.
تشغيل(إيقاف) اللاسلكي | تحويل الراديو بين الإيقاف والتشغيل. انظر تشغيل أو إيقاف اللاسلكي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.
إغلاق | لإغلاق إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.

# لائحة الشبكات اللاسلكية

تعرض لائحة الشبكات اللاسلكية لائحةً بالشبكات اللاسلكية الواقعة ضمن مدى المحول.

الاسم | الوصف
الشبكات اللاسلكية ( ) | يبين الرقم الواقع بين القوسين عدد الشبكات اللاسلكية التي عثر عليها ضمن مدى محول الشبكات اللاسلكية.
| قوة إشارة نقطة وصول الشبكة اللاسلكية أو الكمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [الأقران]). تبين أشرطة قوة الإشارة إتاحة الشبكة اللاسلكية أو الكمبيوتر للتوصيل مع عدم الاقتران بعد بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [الأقران]).
اسم الشبكة | الاسم (اسم التوصيف أو SSID): اسم الشبكة الموصل بها المحول. يعرض عمود الاسم SSID أو اسم التوصيف إن كان هناك توصيف متاح للشبكة. إذا لم تبث نقطة وصول ما اسم الشبكة (SSID) الخاص بها أو إذا تلقى المحول اللاسلكي اسم شبكة مخفي من نقطة وصول التسلل، تظهر عبارة <SSID غير مبثوث> في لائحة الشبكات اللاسلكية. للاقتران بمدخل شبكة مناظر لعبارة <SSID غير مبثوث>، يجب إنشاء توصيف جديد قبل التوصيل. هذا وتبقى بعد التوصيل عبارة <SSID غير مبثوث> معروضة في لائحة الشبكات اللاسلكية إلى جانب اسم التوصيف/SSID. ويظهر توصيف SSID المقترن في لائحة التوصيفات.
الحالة | إخطار بعمل المحول على التوصيل بالشبكة اللاسلكية. تتحول الحالة بمجرد تحقيق التوصيل إلى موصل.
| التوصيفات: لبيان شبكة في لائحة الشبكات اللاسلكية موصلة ولها توصيف في لائحة التوصيفات.
| تستخدم الشبكة اللاسلكية وضع الشبكة (البنية الأساسية).
| تستخدم الشبكة اللاسلكية وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| تستخدم الشبكة اللاسلكية تشفير التأمين.
| تردد مدى موجات الذي تستخدمه الشبكة اللاسلكية (802.11a، 802.11b، 802.11g أو 802.11n).
| الشبكة اللاسلكية موجودة على قائمة الاستثناء أو أن التشكيل الجانبي معد على الاتصال اليدوي.
توصيل (فصل) | انقر للتوصيل بشبكة اللاسلكي. يتحول الزر بمجرد تحقيق التوصيل إلى فصل.
خصائص | يوفر معلومات تفصيلية عن الشبكة الموصلة ونقاط الوصول فيها. انظر خصائص الشبكة للحصول على معلومات.
تجديد | لتجديد لائحة الشبكات المتاحة. إذا وقعت أي شبكات جديدة ضمن مدى المحول يتم تحديث اللائحة لإظهار اسم الشبكة الجديد.
تشغيل(إيقاف) اللاسلكي | تحويل الراديو بين الإيقاف والتشغيل. انظر تشغيل أو إيقاف اللاسلكي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

## خصائص الشبكة

انقر على زر خصائص في Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي لعرض إعدادات التأمين للمحول اللاسلكي. يمكنك كذلك إضافة توصيفات مطلوب استبعادها من التوصيل التلقائي. في جالة تمكين استبعاد الشبكات (انظر إعدادات التطبيق) فإن خصائص الشبكة تبين كذلك إذا ما كانت الشبكة مستبعدة من التوصيل التلقائي.

#### تفاصيل خصائص الشبكة

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم الشبكة | يعرض اسم الشبكة اللاسلكية.

مدى الموجات

مدى الموجات والتردد المستخدمان حالياً. يعرض خارج النطاق في حالة عدم عرض مدى موجات ولا تردد.

تسرد الموجات التالية:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

وضع التشغيل

لعرض الوضع الحالي:

- الشبكة (البنية الأساسية)

> شبكة لاسلكية متمركزة حول نقطة وصول، وفي هذه البيئة لا يقتصر دور نقطة الوصول على إتاحة الاتصال مع الشبكة السلكية بل يتجاوز ذلك إلى تسيير بيانات الشبكة اللاسلكية في الجوار القريب.

- جهاز إلى جهاز (أقران)

> تشكيل اتصالات يتمتع كل كمبيوتر فيه بنفس الإمكانيات ويستطيع أي كمبيوتر تأسيس جلسة اتصالات. يشار إليها كذلك باسم شبكة جهاز إلى جهاز أو شبكة كمبيوتر إلى كمبيوتر.

مستوى المصادقة

يعرض وضع تأمين المصادقة الحالي للشبكة الجاري استخدامها.

تسرد مستويات مصادقة الشبكات التالية:

- فتح
- مشترك
- وصول واي فاي المحمي (*WPA) - مؤسسي
- وصول واي فاي المحمي 2 (WPA2*) - مؤسسي
- وصول واي فاي المحمي (WPA) - شخصي
- وصول واي فاي المحمي (WPA2) - شخصي

يعرض المصادقة المستخدمة في الشبكة الحالية. انظر إعدادات التأمين: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

تشفير البيانات

تسرد إعدادات تشفير البيانات التالية:

- بدون
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

انظر إعدادات التأمين: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

نقاط الوصول في هذه الشبكة <0-50>

- قوة الإشارة: تشير شرائط أيقونات قوة الإشارة إلى قوة إرسال واستقبال الإشارات بين محول اللاسلكي وأقرب نقطة وصول.
- يعرض واحداً من الأيقونات التالية: . تدل على النطاق المستخدم (802.11a أو 802.11b أو 802.11g أو 802.11n).
- القناة: يعرض قناة الإرسال والاستقبال المستخدمة حالياً لشبكة لاسلكية معينة.
- BSSID (وضع تشغيل البنية الأساسية): يعرض عنوان MAC ذا الخانات الاثني عشر لنقطة الوصول في الشبكة المحددة.

إدارة الاستبعاد | انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق خصائص الشبكة.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# تفاصيل التوصيل

عندما تكون موصلاً بشبكةٍ ما، انقر على زر تفاصيل في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي لعرض تفاصيل التوصيل.

#### وصف تفاصيل التوصيل

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم التوصيف | اسم التوصيف.
اسم الشبكة | اسم الشبكة (SSID) للتوصيل الحالي.

جودة الإشارة

يمكن تقييم إشارة تردد راديو (RF) من خلال مكونين:

- قوة الإشارة (الكم)
- جودة الإشارة

تتوقف جودة الإشارة على عدة عوامل مجتمعة، فهي تتألف أساساً من قوة الإشارة ونسبة ضوضاء تردد الراديو الموجودة، علماً بأن ضوضاء تردد الراديو تحدث بشكل طبيعي من البيئة وصناعي من المعدات الكهربائية. يؤدي ارتفاع مقدار ضوضاء تردد الراديو أو انخفاض قوة الإشارة إلى نسبة أقل بين الإشارة والضوضاء ويتسبب في خفض جودة الإشارة. يصعب على مستقبل الراديو في حالة انخفاض النسبة بين الإشارة والضوضاء تمييز معلومات البيانات التي تضمها الإشارة من الضوضاء نفسها.

قوة الإشارة

تبين أشرطة رموز قوة الإشارة جودة إشارات الإرسال والاستقبال بين محولك اللاسلكي ونقطة الوصول أو الكمبيوتر في وضع جهاز إلى جهاز (الأقران)، حيث يبين عدد الأشرطة الرأسية الخضراء قوة إشارات الإرسال والاستقبال.

ملحوظة: تُعرض قوة الإشارة لأقرب نقطة وصول في حالة الشبكات التي تحتوي على نقاط وصول متعددة.

تتراوح قوة الإشارة من ممتازة إلى خارج المدى. هذا وتتأثر قوة الإشارة بالعوامل الآتية:

- تنخفض جودة الإشارة مع طول المسافة وتتأثر كذلك بوجود العوائق المعدنية والخرسانية.
- من شأن الأجسام المعدنية أن تعكس الإشارات وتتسبب في حدوث تداخل.
- من شأن الأجهزة الكهربائية الأخرى أن تتسبب في حدوث تداخل.

عنوان IP | عنوان IPV4: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للتوصيل الحالي.
عنوان IPv6: يتوافق الجيل التالي من عناوين IP بأثر رجعي مع IPv4، كما إنه مصمم لإصلاح مشاكل تأمين البيانات في سابقه. يزيد IPv6 حيز العناوين من 32 إلى 128 بت، مما يتيح عددًا لانهائيًا من الشبكات والنظم، كما يدعم معاملات جودة الخدمة (QoS) لمعالجة الصوت والفيديو لحظيًا.
عنوان MAC للمحول | عنوان ضبط وصول الوسائط (MAC) للمحول اللاسلكي.

مدى الموجات

يبين مدى الموجات اللاسلكية للتوصيل الحالي.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

عدد الهوائيات المستخدمة | يشير هذا إلى عدد الهوائيات المستخدمة حاليًا. يعتمد هذا الرقم على مدى الموجات التي تستخدمها الشبكات المختلفة حاليًا وأوضاع الإرسال/الاستقبال المستخدمة في هذا المدى وقوة الإشارة وإمكانيات نقطة(نقاط) الوصول. ليس للمستخدم أي تحكم مباشر في هذا المعامل.

معدلات البيانات المدعومة

المعدلات التي يستطيع المحول اللاسلكي إرسال البيانات واستقبالها بها. يعرض معدل التردد المستخدم بالميجابت/ثانية.

- 802.11g: 1 و2 و5.5 و6 و9 و11 و12 و18 و24 و36 و48 و54
- 802.11b: 1 و2 و5.5 و11
- 802.11a: 6 و9 و12 و18 و24 و36 و48 و54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

تردد الراديو

يعرض تردد للتوصيل اللاسلكي الحالي.

- 802.11a: 5.15 جيجاهيرتز إلى 5.85 جيجاهيرتز
- 802.11b/g: 2400 24835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
- 802.11n: 2.400 جيجاهيرتز إلى 5.00 جيجاهيرتز

رقم القناة | يعرض قناة الإرسال والاستقبال.
مصادقة الشبكة | يعرض مفتوحة ومشتركة وWPA-شخصي وWPA2-شخصي و WPA-مؤسسي و WPA2-مؤسسي. يعرض المصادقة المستخدمة في التوصيف المستخدم حالياً. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
تشفير البيانات | يعرض بدون أو WEP أو TKIP أو AES-CCMP. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
نوع مصادقة 802.1x | يعرض بدون أو EAP-SIM أو TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
بروتوكول مصادقة 802.1X | يعرض بدون أو PAP أو GTC أو CHAP أو MS-CHAP أو MS-CHAP-V2 أو TLS. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إصدار CCX | إصدار الملحقات المتوافقة مع سيسكو على هذا التوصيل اللاسلكي.
طاقة الإرسال الحالية | مستويات طاقة إرسال الملحقات المتوافقة مع سيسكو.
مستويات الطاقة المدعومة | 1.0، 5.0، 20.0، 31.6، 50.1 مللي واط
عنوان MAC لنقطة الوصول | عنوان ضبط وصول الوسائط (MAC) لنقطة الوصول المقترنة.
نقطة وصول إلزامية | يعرض بدون في حالة عدم التمكين. في حالة التمكين من إعداد نقطة الوصول الإلزامية يظهر عنوان MAC لنقطة الوصول. يوجه هذا الخيار المحول اللاسلكي إلى التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC محدد (12 خانة سادس عشرية من 48-بت مثل 00:06:25:0E:9D:84).
إصلاح | يجدد عنوان IP. إذا واجهتك مشاكل في الوصول إلى الشبكة فتحقق من صلاحية عنوان IP، فإذا كان 0.0.0.0 أو 169.x.x.x فهو غالباً غير صالح. إذا كانت شبكتك معدة لتعيين العنوان الشبكي تلقائياً فانقر على إصلاح وطلب عنوان IP جديد.
إغلاق | لإغلاق الصفحة.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# إدارة التوصيفات

في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على توصيل على شبكة لاسلكية. ينشأ لدى التوصيل توصيف في لائحة التوصيفات. تعرض لائحة التوصيفات توصيفات المستخدم الحالية بنفس الترتيب المطلوب تطبيقها به. استخدم السهمين العلوي والسفلي لوضع التوصيفات في ترتيب معين للتوصيل التلقائي بشبكة لاسلكية.

يمكنك كذلك إضافة توصيفات في لائحة التوصيفات وتحريرها وإزالتها. انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.

يمكن تشكيل توصيفات مختلفة لكل شبكة لاسلكية، يمكن أن تتضمن إعدادات التوصيف اسم الشبكة (SSID) ووضع التشغيل وإعدادات التأمين. انظر إدارة التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

## رموز لائحة التوصيفات

الاسم | الوصف
اسم التوصيف | التوصيفات عبارة عن إعدادات للشبكة تتيح للمحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول شبكية (وضع الشبكة (البنية الأساسية)) أو كمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز(أقران)) لا يستخدم نقطة وصول. انظر إدارة التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
اسم الشبكة | الاسم (اسم التوصيف أو SSID): اسم الشبكة الموصل بها المحول. يعرض عمود الاسم SSID أو اسم التوصيف إن كان هناك توصيف متاح للشبكة.
رموز التوصيل: تبين رموز حالة توصيف الشبكة التالية مختلف حالات توصيل المحول بشبكة لاسلكية ونوع وضع التشغيل المستخدم وإذا ما كان هناك تأمين مستخدم للشبكة.
| دائرة زرقاء: المحول اللاسلكي مقترن بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع الأقران). في حالة تمكين تأمين 802.1X في توصيف ما فيبين هذا أن المحول اللاسلكي مقترن ومصادق.
| يشير إلى وضع البنية الأساسية.
| يشير إلى وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| تستخدم الشبكة اللاسلكية تشفير التأمين.

الأسهم

تضبط مواضع التوصيفات في الترتيب المفضل للتوصيل التلقائي.

- السهم العلوي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات.
- السهم السفلي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أدنى في لائحة التوصيفات.

اتصال | إذا كانت الشبكة واقعة ضمن المدى وطابق التوصيف تشكيل الشبكة يجرىتوصيل.
إضافة | يفتح شاشة الإعدادات العامة لتوصيف لاسلكي، والتي تستخدم لإنشاء توصيف جديد. انظر إنشاء توصيف جديد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إزالة | لإزالة توصيف محدد من لائحة التوصيفات. انظر إزالة توصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
خصائص | يتيح لك تحرير محتويات توصيف قائم. انظر تحرير توصيف قائم للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
| استيراد أو تصدير: يتيح لك استيراد وتصدير توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات. انظرتصدير أو استيراد التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | إغلاق إطار إدارة التوصيفات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# القوائم

استخدم قوائم ملف وأدوات ومتقدمة وتوصيفات وتعليمات لتشكيل إعدادات الشبكة.

الاسم | الوصف
ملف | خروج: لإغلاق إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.

أدوات

إعدادات التطبيق: استخدمها لضبط تفضيلات التوصيل على مستوى النظام بأكمله. انظر إعدادات التطبيق للحصول على معلومات.

محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي: استخدمه لحل مشاكل التوصيل الشبكي اللاسلكي. انظر محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

أداة التشخيص اليدوي: تتيح لك أداة التشخيص اليدوي تشغيل مجموعة من الاختبارات التشخيصية تتحقق من صحة عمل المحول اللاسلكي. انظر أداة التشخيص اليدوي: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

أداة الإدارة: يستخدمها المسئولون أو الشخص المتمتع بامتيازات على هذا الكمبيوتر لتشكيل التوصيفات المشتركة (دخول مسبق/مشترك ومتواصل وصوت عبر بروتوكول الإنترنت[VoIP]). كما يمكن لإدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك استخدام أداة الإدارة لتشكيل إعدادات المستخدمين ضمن برنامج Intel(R) PROSet/Wireless ولإنشاء حزم تثبيت خاصة من أجل التصدير إلى نظم أخرى. انظر أداة الإدارة: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

ملحوظة: لا تتاح أداة الإدارة ما لم يسبق تثبيتها خلال تثبيت خاص لبرامج Intel(R) PROSet/Wireless. انظر تثبيت أو إلغاء تثبيت البرامج للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول التثبيت الخاص.

متقدمة

إعدادات المحول: لعرض إعدادات للمحول تكافئ إعدادات Microsoft Windows المتقدمة. انظر إعدادات المحول للحصول على معلومات.

للوصول إلى إعدادات المحول من Microsoft Windows:

- حدد التوصيلات الشبكية من لوحة تحكم نظام Windows.
- اانقر بزر الماوس الأيمن على توصيل الشبكة اللاسلكية.
- حدد خصائص من القائمة.
- انقر على تشكيل لعرض الإعدادات المتقدمة للمحول.

إحصائيات متقدمة: حدد هذا للاطلاع على معلومات تفصيلية عن محول اللاسلكي والتوصيل. انظر إحصائيات متقدمة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

استخدام Windows لإدارة واي فاي: حدد هذا لتمكين Microsoft Windows XP كإدارة اللاسلكي. انظر Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

توصيفات | إدارة التوصيفات: حدد هذا لإنشاء توصيفات أو تحريرها. إدارة الاستبعاد: حدد هذا لاستبعاد شبكات من التوصيل التلقائي. انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
تعليمات | تعليمات Intel(R) PROSet/Wireless: لبدء التعليمات المباشرة. حول: لعرض معلومات الإصدار لمكونات التطبيق المثبتة حالياً.

## إعدادات التطبيق (قائمة أدوات)

تتحكم إعدادات التطبيق في سلوك برنامج Intel(R) PROSet/Wireless.

#### وصف إعدادات التطبيق

الاسم | الوصف
--- | ---
المحول | تذكر محول اللاسلكي المتاح حالياً. قد يكون Intel Wireless WiFi Link 4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي.
إعدادات متقدمة: تتحكم الإعدادات التالية في مسلك Intel(R) PROSet/Wireless وعرضه للمعلومات.

شريط المهام

إظهار رمز التطبيق في شريط المهام: حدد هذا لعرض رمز حالة شريط المهام. يوجد هذا الرمز في شريط مهام نظام Windows (منطقة الإخطار). يبين هذا الرمز حالة توصيلك اللاسلكي. الغِ تحديد هذا لعدم عرض رمز حالة شريط المهام.

يتيح رمز حالة شريط المهام عدة وظائف:

- إفادة بصرية عن حالة التوصيل والنشاط اللاسلكي لشبكتك اللاسلكية. يغير الرمز لونه وحركته مقابل اختلاف النشاط اللاسلكي. انظر رموز شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- القائمة: تظهر قائمة عندما تنقر على الرمز بزر الماوس الأيمن. يمكنك من هذه القائمة تنفيذ مهام مثل تشغيل أو إيقاف الراديو أو بدء تطبيق Intel(R) PROSet/Wireless. انظر خيارات قائمة شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب. انظر تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

الإخطارات

إظهار إخطارات التنبيه: حدد هذا لعرض تنبيهات سطح المكتب بجوار رمز شريط المهام. عندما تقتضي الحاجة تدخلاً منك تظهر رسالة. لا تظهر تنبيهات سطح المكتب إلا عند وقوع حدث ذي أهمية عالية. في حالة تحديد تنبيه سطح المكتب يُتخذ الإجراء الملائم. الغِ تحديد هذا لعدم عرض تنبيهات سطح المكتب. انظر تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

حدد أحد الخيارات التالية:

إخطارات المعلومات: تنبيهات سطح المكتب هذه ذات أهمية أقل، وهي لا تتطلب تفاعلاً منك إلا إن من شأنها تحسين التعامل باللاسلكي إلى حد كبير.

- إظهار إخطارات المعلومات: محدد افتراضياً. تظهر جميع تنبيهات سطح المكتب للمعلومات بجوار رمز حالة شريط المهام. تحسن تنبيهات سطح المكتب هذه من تعاملك اللاسلكي عن طريق إخطارك عندما توجد شبكات لاسلكية متاحة ضمن المدى، كما إنها تخطرك عند تحقيق توصيل لاسلكي أو فقده. انظر تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- عرض لائحة بالشبكات المتاحة في حالة عدم التوصيل: يمكنك تحديد هذا الخيار في حالة عدم تحديد إظهار إخطارات المعلومات. عندما تكون تنبيهات سطح المكتب معطلة، يتيح لك هذا الخيار استمرار تلقي الإخطار بالشبكات المتاحة في عندما يكون المحول اللاسلكي غير موصل.

الإخطار عندما يستخدم تطبيق آخر المحول اللاسلكي: عندما يكون هذا محدداً تظهر رسالة عندما تحاول تطبيقات أخرى إدارة محولك اللاسلكي، ويكون هذا مفيداً إن كنت تستخدم برامج من موضع نقطة فعالة (مقهى، صالة مطار). للاستفادة من ميزات Intel(R) PROSet/Wireless عطل هذه البرامج عندما تترك النقطة الفعالة.

تمكين إخطارات رفض شهادات TLS: حدد هذا إذا أردت أن يصدر إنذار عندما يرفض خادم المصادقة شهادة PEAP-TLS. انظر التأمين المؤسسي وإعداد عميل بمصادقة TLS للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

توصيل تلقائي

التوصيل بالشبكة المتاحة باستخدام التوصيفات فقط: (افتراضي) توصيل المحول اللاسلكي بشبكة متاحة باستخدام توصيف مطابق من لائحة التوصيفات. في حالة عدم العثور على أية توصيفات مطبقة يأتيك إخطار بذلك (انظر الإخطارات). يبقى الجهاز اللاسلكي مفصولاً حتى يعثر على توصيف مطابق أو تقوم بتشكيل توصيف مطابق جديد.

التوصيل بأية شبكة متاحة إذا لم يوجد توصيف مطابق: حدد هذا للتوصيل بشبكةٍ ما تلقائياً إذا لم يسبق لك تشكيل توصيف مع وجودك في مكان به شبكة لاسلكية مفتوحة غير مؤمَّنة. ملحوظة: ليس للشبكات المفتوحة أي تأمين، وعلى ذلك يلزمك توفير تأمينك الخاص لهذا التوصيل اللاسلكي، ومن بين السبل إلى تأمين توصيل لاسلكي مفتوح استخدام برنامج للتوصيل الشبكي الاعتباري الخاص.

التوصيل بأية شبكة على أساس التوصيفات فقط (وضع سيسكو): حدد هذا لتجربة كل توصيف حسب ترتيب تفضيله، مما يدل على تواجدك على مقربة من نقطة وصول لها أكثر من اسم إلا إنها تعلن عن أحدها فقط.

إدارة الاستبعاد | تمكين ميزة لائحة الاستبعاد التلقائية: حدد هذا لتمكين ميزة لائحة الاستبعاد التلقائية. تتيح هذه الميزة أسلوباً لاستبعاد الشبكات من التوصيل التلقائي. انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات. تمكين ميزة لائحة الاستبعاد اليدوية: حدد هذا لتمكين ميزة لائحة الاستبعاد اليدوي. تتيح هذه الميزة أسلوباً لاستبعاد نقاط الوصول من التوصيل التلقائي. انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
لائحة الشبكات اللاسلكية | إظهار رؤوس فرز الأعمدة: حدد هذا لعرض أسماء الأعمدة في لائحة الشبكات اللاسلكية. انقر على أحد رؤوس الأعمدة لفرز العمود بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

إخطار المجلدات المشتركة

تتيح مشاركة الملفات والطابعات لأجهزة كمبيوتر أخرى على شبكةٍ ما الوصول إلى موارد على جهازك. يجب عليك توخي الحرص عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول اللاسلكي في حالة تمكين مشاركة الملفات والطابعات.

استخدم هذه الميزة لتلقي إخطارات عندما توصل بشبكة لاسلكية ذات مجلدات مشتركة إذا وافقت أحد الشروط التالية:

- جدار الحماية في Microsoft Windows معطل.
- مشاركة الملفات والطابعات في حالة تمكين كاستثناء لإعدادات جدار الحماية في Microsoft Windows.

حدد هذا لإلغاء مشاركة المجلدات المشتركة تلقائياً طوال مدة التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة.
حدد هذا لإخفاء المجلدات المشتركة كلما وصلت بشبكة غير مؤمَّنة.

تعطيل هذا الإخطار
حدد هذا للإبقاء على مجلداتك المشتركة حاليًا كما هي كلما وصلت بشبكة مفتوحة غير مؤمَّنة.

الإخطار عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة
حدد هذا لتتلقى إخطارًا كلما وصلت بشبكة مفتوحة غير مؤمنة.

إخطار شبكة جهاز إلى جهاز (أقران)

لتلقي تنبيهات حسب الإعدادات التالية في حالة التوصيل بشبكة أقران. ستتلقى تنبيهًا كل دقيقتين بحد أقصى خمسة تنبيهات.

الإخطار في حالة عدم انضمام أية أقران إلى شبكة الأقران
حدد هذا لتتلقى إخطارًا إذا لم ينضم أيٌ من الأقران إلى شبكة الأقران.

الإخطار عند انصراف كل الأقران عن شبكة الأقران
حدد هذا لتتلقى إخطارًا عندما ينصرف كل الأقران عن شبكة الأقران.

إخطار اسم الشبكة (SSID)

إخطار تنبيه اسم الشبكة (SSID)
يخطرك في حالة استخدام اسم شبكة (SSID) افتراضي للتوصيل بشبكة. من الأمثلة الشائعة لأسماء الشبكات سابقة التعريف الافتراضية: Wireless، WLAN، linksys، default.

من شأن التوصيل بنقطة وصول تحمل اسم شبكة (SSID) افتراضي أن يسبب مشكلة تأمين. تستخدم نقطة الوصول هذه عادةً كافة الإعدادات الافتراضية للتأمين والإدارة (مثل المصادقة المفتوحة والقيم الافتراضية لعنوان IP أو اسم المستخدم أو كلمة المرور). إذا كانت هذه شبكة شخصية فاعمل على تغيير اسم الشبكة وإعدادات التأمين تحسينًا لتأمين الشبكة.

الإخطار عند التوصيل بشبكة تحمل اسم SSID الافتراضي
حدد هذا لتتلقى تنبيه عند التوصيل بشبكة تحمل اسم الشبكة الافتراضي

إعداد واي فاي المحمي*

تمكين تسجيل الأجهزة
شغل هذا للسماح بعمل الكمبيوتر كسجل خارجي. بهذه الصفة، يستطيع الكمبيوتر الإعداد كنقطة وصول أو الانضمام لنقطة وصول مشكَّلة. بعد تشكيل نقطة الوصول، يستطيع الكمبيوتر – بصفته سجلاً خارجيًا – إضافة أجهزة كمبيوتر (منتسبين) جديدة إلى الشبكة. الحالة الافتراضية هي الإيقاف.

أوقف تمكين تسجيل الأجهزة للسماح للكمبيوتر باستشعار شبكة والتوصيل بها كمنتسب.

الإخطار عند تواجد نقاط وصول إعداد واي فاي المحمي ضمن مدى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
شغل هذا لإبلاغك عند تواجد نقطة وصول مزودة بإعداد واي فاي المحمي ضمن مدى الكمبيوتر الخاص بك. هذا أمر ضروري إذا أردت إلحاق (توصيل) هذا الكمبيوتر بنقطة الوصول. الحالة الافتراضية هي التشغيل.

موافق | حفظ الإعدادات والعودة إلى الصفحة السابقة.
إلغاء | للإغلاق وإلغاء التغييرات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي (قائمة أدوات)

يعينك تطبيق محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي على حل المشاكل المتعلقة بالتوصيل الشبكي اللاسلكي. عند استشعار مشكلة في التوصيل يظهر تنبيه سطح مكتب عند الركن السفلي الأيمن من سطح المكتب، فإذا نقرت على تنبيه سطح المكتب تعرض رسالة تشخيصية الخطوات الموصى بها لحل مشكلة التوصيل، فإذا حدثت مشكلة على سبيل المثال بسبب كلمة مرور غير صالحة يؤدي النقر على الوصلة المعروضة حينئذٍ إلى بدء تشغيل معالج التوصيف، كما يمكنك بدء عارض أحداث اللاسلكي وتمكين إخطارات التنبيه أو تعطيلها. يدعم نظامي Microsoft Windows XP* وMicrosoft Windows 2000* محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.

يضم محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي لوحين، استخدم زر الماوس الأيسر في اللوح الأيسر لعرض لائحة بالأدوات المتاحة. يعرض اللوح الأيمن مشكلة التوصيل الحالية في فسم مستقل. يضم كل قسم جزءين: رسالة الخطأ والإجراء الموصى به. يحتوي الإجراء الموصى به على أوصاف للأدوات المساعدة المتاحة ويعين على حل مشكلة التوصيل المناظرة. إذا نقرت على وصلة تعليمات يظهر نص التعليمات في إطار، أما إذا نقرت على وصلة حل المشكلة المناظرة فيبدأ تشغيل برنامج لحل مشكلة التوصيل.

انظر قسمتحليل المشاكل للاطلاع على معلومات حول حل الأخطاء.

الاسم | الوصف
خيارات القائمة | ملف | عارض أحداث اللاسلكي: بدء عارض أحداث اللاسلكي.
تعطيل الإخطار/تمكين الإخطار: حدد هذا لتمكين إخطارات التنبيه.
خروج: انقر للخروج من تطبيق محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.
عرض | لعرض أو إزالة بيانات المحفوظات في اللوح الأيمن ضمن محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.
أدوات | أداة التشخيص اليدوي: تشغيل اختبار تشخيص للتحقق من صحة عمل المحول اللاسلكي. انظر أداة التشخيص اليدوي: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
تعليمات | تعليمات محلل Intel(R) لمشاكل اللاسلكي: يعرض تعليمات مباشرة لمحلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.
حول: يعرض معلومات الإصدار لمحلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.

التعليمات المتاحة

التاريخ الوقت رسالة الخطأ :

- وصف الخطأ.
- وصلة لحل الخطأ (إن وجد). انظر حل الأخطاء بأدناه.
- وصلة للخطوات الموصى بها لحل الخطأ.

المحفوظات | يحتفظ بلائحة تضم آخر خمسة تنبيهات. تظهر التنبيهات بترتيب زمني، حيث يتصدر أحدث تنبيه اللائحة.

# أداة التشخيص اليدوي (قائمة أدوات)

تشغيل اختبار تشخيص للتحقق من صحة عمل المحول اللاسلكي. انظر أداة التشخيص اليدوي: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

# أداة الإدارة (قائمة أدوات)

المعني بأداة الإدارة هو المسئول أو الشخص المتمتع بامتيازات المسئول على هذا الكمبيوتر. تتيح هذه الأداة للمسئول حظر مستوى تحكم مستخدمي هذا الكمبيوتر في توصيلاتهم اللاسلكية. تستخدم هذه الأداة أيضًا لتشكيل التوصيفات المشتركة.

لا يستطيع المستخدمون تعديل إعدادات المسئول ولا توصيفاته ما لم يكونوا على علم بكلمة المرور لهذه الأداة، يجب اختيار كلمة مرور تكون آمنة ولا يسهل تخمينها.

يمكنك تصدير هذه الإعدادات والتوصيفات كحزمة واحدة إلى أجهزة كمبيوتر أخرى على الشبكة. للحصول على مزيدٍ من المعلومات انظر قسم أداة الإدارة.

الاسم | الوصف
--- | ---
حزم الإدارة | تستخدم حزم الإدارة لحفظ توصيفات الإدارة وإعدادات أخرى. بالنسبة لنظم Windows XP وWindows 2000، يمكنك نسخ هذا الملف التنفيذي ذاتي الاستخلاص أو إرساله إلى عملاء على شبكتك. ويتم عند تشغيله تثبيت المحتويات وتشكيلها على كمبيوتر الوجهة. بالنسبة لنظام Windows Vista* تستورد توصيفات الحزم من خلال إدارة سياسات المجموعات. انظر حزم أداة الإدارة.
إعدادات التطبيق | يستطيع المسئول تحديد مستوى التحكم الذي يتمتع به المستخدمون على توصيلاتهم الشبكة اللاسلكية. انظر إعدادات تطبيق أداة الإدارة.
توصيفات المسئول | تمكين أو تعطيل التوصيفات المتواصلة أو توصيفات الدخول المسبق/المشترك وتشكيل إعدادات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) على الكمبيوتر. انظر توصيفات أداة الإدارة. ملحوظة: بالنسبة لنظام Windows Vista لا تستورد من خلال إدارة سياسات المجموعات إلا التوصيفات المشتركة.
إعدادات المحول | يستطيع المسئول تحديد مستوى التحكم الذي يتمتع به المستخدمون على توصيلاتهم الشبكة اللاسلكية. انظر إعدادات محول أداة الإدارة.
برنامج | حدد تطبيقات Intel(R) PROSet/Wireless المثبتة على كمبيوتر المستخدم. انظر برنامج أداة الإدارة.
مجموعات معرف المرجع EAP-FAST | يستطيع المسئول تحديد خادم RADIUS لمعرفات المرجع (A-ID) الذي يقدم مسوغات الوصول المحمي (PAC) للتوصيفات التي تستخدم مصادقة EAP-FAST. مجموعات A-ID تكون مشتركة لجميع مستخدمي الكمبيوتر وتسمح لتوصيفات EAP-FAST بدعم عدة PACs من عدة A-IDs. انظر مجموعات EAP-FAST A-ID في أداة الإدارة.
تغيير كلمة المرور | غيِّر كلمة مرور أداة الإدارة. انظر تغيير كلمة المرور: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق الصفحة.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# إعدادات المحول (قائمة متقدمة)

تعرض إعدادات المحول خصائص محول اللاسلكي المثبت في الكمبيوتر. قد يكون أحد محولات التوصيل الشبكي التالية:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي
- توصيل شبكة Intel(R)‎ PRO/Wireless 2915ABG
- توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي

#### وصف إعدادات المحول

الاسم | الوصف
--- | ---
عرض قناة 802.11n | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. تلقائي هو الإعداد الافتراضي. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا إذا كان المحول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

وضع 802.11n

ينبني مقياس 802.11n على مقاييس 802.1x السابقة عن طريق تعدد المدخلات وتعدد المخرجات (MIMO)، حيث يرفع MIMO من خرج البيانات لتحسين معدل النقل. اختر تمكين أو تعطيل لضبط وضع 802.11n للمحول، علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي.

يستطيع المسئول تمكين أو تعطيل دعم وضع الخرج العالي خفضًا لاستهلاك الطاقة أو التعارضات أو مشاكل التوافق.

ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا إذا كان المحول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

قناة الأقران

لا توجد حاجة لتغيير القناة ما لم تكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة الأقران تستخدم قناة مختلفة عن القناة الافتراضية.

القيمة: حدد قناة التشغيل المسموح بها من اللائحة.

- 802.11b/g: حدد هذا الخيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11g و802.11b (2.4 جيجاهيرتز).
- 802.11a: حدد هذا الاختيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11a (5 جيجاهيرتز).

ملحوظة: إذا لم تظهر قناة 802.11a فلا تكون شبكات الأقران البادئة مدعومة لقنوات 802.11a.

إدارة طاقة الأقران

إعداد ميزات توفير الطاقة لشبكات الجهاز إلى جهاز (أقران).

- تعطيل: حدد هذا عند التوصيل بشبكات أقران تضم محطات لا تدعم إدارة طاقة الأقران.
- أقصى توفير للطاقة: حدد هذا من أجل عمر أمثل للبطارية.
- بيئة الضوضاء: حدد هذا توصلاً إلى أمثل أداء أو التوصيل بعدة عملاء.

ملحوظة: لا يكون هذا الإعداد متاحاً إذا كان المحول توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي.

الوضع QoS للأقران

جودة الخدمة (QoS) في شبكات الأقران. توفر QoS تحديد أولويات السير من نقطة الوصول عبر شبكة محلية لاسلكية على أساس تصنيف البيانات المتنقلة. WMM* (وسائط واي فاي المتعددة*) هو تأهيل QoS الصادر عن Wi-Fi Alliance. في حالة تمكين WMM يستخدم المحول WMM لدعم إمكانيات أولويات الترميز والترتيب لشبكات واي فاي.

- تمكين WMM (الافتراضي)
- WMM معطل

ملحوظة: لا يكون هذا الإعداد متاحاً إذا كان المحول توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي.

حماية الوضع المختلط | استخدم هذا الخيار لتجنب تصادمات البيانات في بيئة 802.11b/11g/11a/11n مختلطة. يجب استخدام طلب الإرسال/الإفساح للإرسال (RTS/CTS) في بيئة لا يحتمل استماع العملاء لبعضهم البعض فيها. يمكن استخدام CTS الذاتي للتوصل إلى خرج أعلى في بيئة يتقارب فيها العملاء ويمكنهم استماع بعضهم البعض. (CTS الذاتي غير مدعوم من أجل 802.11n).

إدارة الطاقة

تتيح لك تحديد توازن بين استهلاك الطاقة وأداء المحول. يضبط المؤشر المنزلق لإعدادات طاقة المحول اللاسلكي توازناً بين مصدر طاقة الكمبيوتر والبطارية

- استخدام القيمة الافتراضية: (الافتراضي) إعدادات الطاقة على أساس مصدر طاقة الكمبيوتر.
- يدوي: اضبط المؤشر المنزلق على الإعداد المرغوب. استخدم أدنى إعداد لإطالة عمر البطارية إلى الحد الأقصى. استخدم أعلى إعداد من أجل الأداء الأقصى.

ملحوظة: يختلف التوفير في استهلاك الطاقة حسب إعدادات البنية الأساسية.

وضع التمهيد

لتغيير إعداد طول التمهيد الذي تتلقاه نقطة الوصول خلال التوصيل المبدئي. داوم على استخدام التمهيد التلقائي لتوفير أمثل خرج للشبكة. يتيح تمهيد الإرسال التلقائي استشعار التمهيد تلقائياً. يجب استخدام التمهيد القصير إذا كان مدعوماً وإلا فاستخدم التمهيد الطويل (تمهيد إرسال طويل).

ملحوظة: هذا الإعداد يكون غير متاحاً إذا كان المهايئ من نوع Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

مدى الموجات المفضل

تحديد مدى موجات التشغيل. الاختيارات هي:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

ملحوظة: لا يكون هذا الإعداد متاحاً إذا كان المحول توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي أو توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي.

نشاط التجوال

يتيح لك هذا الإعداد تعريف مدى نشاط عميلك اللاسلكي في التجوال لتحسين التوصيل بنقطة وصول.

- الإعداد الافتراضي: الإعداد المتوازن بين عدم التجوال والأداء.
- الأدنى: يمتنع عميلك اللاسلكي عن التجوال، ولا يدفعه على التجوال إلى نقطة وصول أخرى إلا تدهور بالغ في جودة الوصلة.
- الأعلى: يتتبع العميل اللاسلكي جودة الوصلة بشكل متواصل، فإذا وقع تدهور يحاول العثور على نقطة وصول أفضل والتجوال إليها.

تحسين الخرج

تغيير قيمة تحكم اندفاع الحزم.

- تمكين: حدد هذا لتمكين تحسين الخرج.
- تعطيل: (الافتراضي) حدد هذا لتعطيل تحسين الخرج.

طاقة الإرسال

الإعداد الافتراضي: أعلى إعداد طاقة

أقل تغطية دنيا: إعداد المحول على أدنى طاقة إرسال. يتيح لك توسيع عدد مساحات التغطية أو تقييد مساحة تغطية. قلل مساحة التغطية في المناطق ذات التناقل الكثيف لتحسين جودة الإرسال الكلية وتفادي الاختناقات والتداخل مع أجهزة أخرى.

أعلى تغطية قصوى: إعداد المحول على أقصى مستوى طاقة إرسال. حدد هذا من أجل أقصى أداء ونطاق في البيئات المحدودة من حيث أجهزة الراديو الإضافية.

ملحوظة: الإعداد الأمثل هو مداومة المستخدم على ضبط قوة الإرسال على أقل مستوى ممكن مع الاحتفاظ بالتوافق مع جودة اتصالاته مما يتيح عمل أقصى عدد من الأجهزة اللاسلكية في المساحات عالية الكثافة وخفض التداخل مع الأجهزة الأخرى الذي يشاركها هذا الراديو في مدى الترددات.

ملحوظة: يسري هذا الإعداد عند استخدام وضع البنية الأساسية أو الأقران.

وضع اللاسلكي

تحديد مدى الموجات المطلوب استخدامه للتوصيل بشبكة لاسلكية:

- 802.11a فقط: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11a فقط
- 802.11b فقط: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11B فقط.
- 802.11g فقط: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11g فقط
- 802.11a و802.11g: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات802.11a و802.11g فقط.
- 802.11b و802.11g: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات802.11b و802.11g فقط.
- 802.11a و802.11b و802.11g: (افتراضي) - التوصيل بالشبكات اللاسلكية 802.11a أو 802.11b أو 802.11g.

ملحوظة: تحدد أوضاع اللاسلكي هذه (أنواع التعديل) نقاط التوصيل المستكشَفة المعروضة في لائحة الشبكات اللاسلكية.

موافق | لحفظ الإعدادات والعودة إلى الصفحة السابقة.
إلغاء | للإغلاق وإلغاء أية تغييرات.

# إحصائيات متقدمة (قائمة متقدمة)

توفر الإحصائيات المتقدمة معلومات حول توصيل المحول الحالي.

#### وصف الإحصائيات المتقدمة

الاسم | الوصف
--- | ---

إحصائيات

إحصائيات متقدمة: تتعلق هذه المعلومات بكيفية اتصال المحول بإحدى نقاط الوصول.

الإقران: إذا وجد المحول نقطة وصول يصلح الاتصال بها تكون القيمة ضمن المدى، وإلا فإن القيمة تكون خارج المدى.

- عنوان MAC لنقطة الوصول: عنوان MAC ذو الخانات الاثنا عشر (00:40:96:31:1C:05) لنقطة الوصول.
- عدد الاقترانات: عدد مرات عثور نقطة الوصول على المحول.
- تعداد نقاط الوصول: عدد نقاط الوصول المتاحة ضمن مدى المحول اللاسلكي.
- عدد المسحات الكاملة: عدد مرات مسح المحول لكل القنوات بغية تلقي معلومات.
- عدد المسحات الجزئية: عدد المسحات التي أوقفت.

التجوال: تحتوي هذه المعلومات على عدادات متعلقة بأسباب تجوال المحول. يحدث التجوال عندما يتصل محولٌ ما بإحدى نقاط الوصول ثم يتصل بأخرى من أجل إشارة أفضل من حيث القوة.

- تعداد التجوال: عدد مرات حدوث التجوال.
- نقطة الوصول لم ترسل: لم يتلقى المحول إرسال راديو من نقطة الوصول. ربما تحتم إعادة ضبط نقطة الوصول.
- جودة مرشد رديئة: جودة الإشارة أقل من أن يمكن مواصلة الاتصال بنقطة الوصول. إما إنك نقلت المحول خارج منطقة تغطية نقطة الوصول أو إن معلومات عنوان جهاز نقطة الوصول قد تغيرت.
- توازن أحمال نقطة الوصول: أنهت نقطة الوصول اقترانها بالمحول بناءً على عجز نقطة الوصول عن الحفاظ على الاتصال بكافة المحولات المقترنة بها. عدد المحولات التي تحاول الاتصال بنقطة وصول واحدة أكثر من اللازم.
- مؤشر قوة الإشارة المستقبلة (RSSI) لنقطة الوصول أقل من اللازم: مؤشر قوة الإشارة المستقبلة (RSSI) أقل من أن يتيح الحفاظ على اقتران بالمحول. ربما تكون قد انتقلت خارج منطقة تغطية نقطة الوصول أو قد تكون نقطة الوصل قد رفع معدل البيانات لديها.
- جودة قناة رديئة: جودة القناة منخفضة مما حمل المحول على البحث عن نقطة وصول أخرى.
- نقطة الوصول أسقطت الوحدة الجوالة: أسقطت نقطة الوصول كمبيوتر من لائحة الأجهزة الجوالة المعروفة. يجب على الكمبيوتر إعادة الاقتران بنقطة وصول.

متنوعة: استخدم هذه المعلومات للوقوف على ما إذا كان الاقتران بنقطة وصول مختلفة سيرفع من الأداء ويساعد على الحفاظ على أعلى معدلات البيانات الممكنة.

- المرشدات المستقبلة: عدد المرشدات التي تلقاها المحول.
- النسبة المئوية للمرشدات الفائتة: قيمة النسبة المئوية للمرشدات الفائتة.
- النسبة المئوية لأخطاء الإرسال: النسبة المئوية لإرساليات البيانات التي وقع بها أخطاء.
- قوة الإشارة: قوة إشارة نقطة الوصول التي يتصل بها المحول معروضة بوحدة الديسيبل (dBm).

إحصائيات الإرسال/الاستقبال

لعرض قيم نسب مئوية للحزم غير الموجهة وتلك الموجهة.

إجمال حزم المضيف: الإجمالي العددي الكلي للحزم الموجهة وغير الموجهة.

- إرسال – (ميجابت/ثانية)
- استقبال - (ميجابت/ثانية)

الحزم غير الموجهة: عدد الحزم المتسلمة المبثوثة إلى الشبكة اللاسلكية.

الحزم الموجهة: عدد الحزم المتسلمة المبثوثة إلى المحول اللاسلكي تعييناً.

الإجمالي بالبايت: إجمالي عدد البايت للحزم المتسلمة والمرسلة من المحول اللاسلكي.

جاري التدوين

حدد المدة التي تريد تسجيل بيانات إحصائية للمحول اللاسلكي خلالها.

تشكيل إعدادات التدوين: انقر على إعدادات لضبط دورة تدوين الإحصائيات. يمكنك ضبط عدد الثواني وعدد الساعات التي تريد تدوين الإحصائيات خلالها.

لتغيير موضع تخزين ملف التدوين.

1. انقر على استعراض لتحديد موضع ملف تدوين جديد. يظهر المسار الحالي. الموضع الافتراضي هو في دليل ملفات برنامج Intel(R) PROSet/Wireless.
2. انقر على فتح للإغلاق وتطبيق مسار الملف الجديد.
3. انقر على إغلاق للخروج من الإحصائيات المتقدمة.

بدء/إيقاف التدوين: انقر على هذا الزر لبدء التدوين وإيقافه. عندما تنقر على بدء التدوين تتجمع المعلومات الإحصائية (الموضحة أعلاه). عندما تنقر على إيقاف التدوين يتوقف التجميع وتُحفظ هذه المعلومات في ملف يمكنك فتحه والاطلاع عليه.

عرض ملف التدوين...: انقر على هذا الزر لفتح مجلد اللاسلكي تحت Program Files/Intel (هذا هو الموضع الافتراضي). تسمى ملفات التدوين باستخدام الشهر واليوم والسنة مضافًا إليها رقم الديوان المشأ في ذلك اليوم. على سبيل المثال: 03122007_001.htm. يعرض ملف التدوين:

- التاريخ والوقت
- معلومات المحول
- معلومات التوصيل
- إحصائيات الإرسال/الاستقبال

ملحوظة: للمسئول أن يعطل هذه الميزة.

إعادة ضبط الإحصائيات | لإعادة ضبط العدادات الإحصائية على الصفر وبدء أخذ قياسات بيانات جديدة.
إغلاق | للإغلاق والعودة إلى الإطار الرئيسي.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# استخدام Windows لإدارة واي فاي* (قائمة متقدمة)

تتيح ميزة Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration أداة مساعدة داخلية لتشكيل اللاسلكي، يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها من داخل Intel(R) PROSet/Wireless. انقر على استخدام Windows لإدارة واي فاي في قائمة متقدمة أو قائمة شريط المهام. يؤدي تمكين Windows XP Wireless Zero Configuration إلى تعطيل ما في Intel (R)PROSet/Wireless من ميزات.

# إدارة لائحة الاستبعاد (قائمة توصيفات)

تتاح إدارة لائحة الاستبعاد عندما تحدد إدارة الاستبعاد من قائمة توصيفات أو عندما تنقر على زر خصائص في لائحة الشبكات اللاسلكية.

ملحوظة: إذا كان المسئول قد حدد شبكة ما لاستبعادها فلا يستطيع أحد إزالة الشبكة من لائحة الاستبعاد إلا من يتمتع بامتيازات المسئول ضمن أداة الإدارة.

مهم: يمتنع توصيلك التلقائي بأية شبكة أو نقطة وصول مدرجة في هذه اللائحة.

استخدم إدارة لائحة الاستبعاد لاستبعاد شبكات لاسلكية (SSID) بأكملها.

ملحوظة: يستطيع المسئولون استبعاد توصيفات من أداة الإدارة. انظر أداة الإدارة.

الاسم | الوصف

إدارة لائحة الاستبعاد

- اسم الشبكة: اسم (SSID) الشبكة اللاسلكية.
- الراديو: لعرض مدى الموجات إن كان هناك خطأ DHCP.
- عنوان MAC: عنوان MAC للجهاز.
- السبب: بيان سبب استبعاد هذا المدخل من التوصيل التلقائي.
- التفاصيل: لبيان معلومات محددة حوا الكيفية التي استبعدت بها نقطة الوصول وكيفية رفعها من الاستبعاد.

لقد استبعدت هذه الشبكة من التوصيل التلقائي للأسباب التالية.

- استبعد المستخدم هذه الشبكة يدويًا.

لإعادة صلاحية التوصيل التلقائي إلى هذه الشبكة (أو نقاط الوصول) حددها في اللائحة ثم انقر على زر إزالة.

ملحوظة:

- يزيل زر إعادة ضبط اللائحة كافة المدخلات عدا نقاط الوصول الدخيلة والمستبعدة بمعرفة المسئول من اللائحة.
- تزال نقاط الوصول الدخيلة من اللائحة عند إجراء توصيل بنقطة الوصول هذه باستخدام مسوغات صالحة.
- تزال كافة نقاط الوصول المستبعدة في شبكةٍ ما (عدا الدخيلة والتي استبعدها المسئول)من اللائحة عند تطبيق توصيف لتلك الشبكة يدويًا.

ملاحظة: تعبر المدخلات الخافتة عن نقاط وصول دخيلة مستبعدة أو مستبعدة بمعرفة المسئول. لا يمكن إزالة نقاط الوصول الدخيلة أو المستبعدة بمعرفة المسئول من اللائحة يدويًا.

إضافة | لإضافة اسم شبكة (SSID) إلى اللائحة.
إزالة | لإزالة مدخل من اللائحة.
إعادة ضبط اللائحة | لإزالة كافة المدخلات من اللائحة.
إغلاق | للإغلاق وحفظ التغييرات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

# إيقاف أو تشغيل الراديو اللاسلكي

لتشغيل راديو اللاسلكي أو إيقافه نفذ واحدًا مما يلي:

- استخدم مفتاح معدات الراديو الاختياري في الكمبيوتر (إن وجد).
- استخدام برنامج Intel(R) PROSet/Wireless.
- استخدام Microsoft Windows.

> ملحوظة: عند تشغيل الكمبيوتر لا ينقطع الراديو عن إرسال الإشارات، وقد تتسبب الإشارات من الراديو في تداخل في بعض المواقف مثل حالة التواجد داخل طائرة. استخدم الأساليب التالية إذا احتج لإيقاف راديو المحول اللاسلكي.

## استخدام مفتاح معدات إيقاف/تشغيل الراديو الاختياري في الكمبيوتر

إن كان الكمبيوتر مزوداً بمفتاح خارجي استخدمه لتشغيل الراديو أو إيقافه. راجع صانع الكمبيوتر للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول هذا المفتاح. إن كان Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً لديك فإن حالة الراديو الحالية تظهر في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي وفي شريط المهام.

## استخدام Intel(R) PROSet/Wireless لإيقاف أو تشغيل الراديو

ويبين رمز الحالة في Intel(R) PROSet/Wireless حالة الراديو الحالية. في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي انقر على تشغيل اللاسلكي أو إيقاف اللاسلكي للتحويل بين تشغيل الراديو وإيقافه.

## تشغيل الراديو أو إيقافه من رمز شريط المهام

لتشغيل الراديو أو إيقافه انقر على رمز شريط المهام ثم اختر تشغيل اللاسلكي أو إيقاف اللاسلكي.

## استخدام Windows لإيقاف الراديو

يمكن إيقاف الراديو باستخدام Windows.

> ملحوظة: إذا عطلت الراديو من Microsoft Windows فيلزمك استخدام Microsoft Windows لتشغيل الراديو كذلك، لا يمكنك استخدام مفتاح معدات ولا Intel(R) PROSet/Wireless لإعادة تمكين الراديو.

#### Windows XP

1. في قائمة ابدأ، انقر على توصيل > توصيل شبكة لاسلكية. انقر بزر الماوس الأيمن وحدد تعطيل.
2. أما إذا كان لديك أكثر من محول لاسلكي واحد فيمكنك النقر في قائمة ابدأ على توصيل > إظهار التوصيلات. انقر بزر الماوس الأيمن على المحول المرغوب وحدد تعطيل.

يمكنك استخدام نفس الأسلوب لإعادة تشغيل الراديو.

# تثبيت وإلغاء تثبيت البرامج

يتضمن التثبيت التقليدي برنامج تشغيل محول التوصيل الشبكي اللاسلكي وبرنامج Intel(R) PROSet/Wireless ومحلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.

> ملحوظة: إذا كنت تنوي استخدام عميل Novell Client*‎ لنظام Windows فيجب تثبيته قبل تثبيت برنامج Intel(R) PROSet/Wireless، فإن كان برنامج Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً بالفعل فعليك إزالته قبل تثبيت Novell Client لنظام Windows.

تتاح الميزات التالية للتثبيت خلال عملية تثبيت خاص:

- أداة الإدارة
- دعم WMI
- الدخول الموحد
- توصيل الدخول المسبق

لتثبيت هذه الميزات حدد خاص أثناء التثبيت. اتبع التعليمات التالية لتثبيت هذه الميزات. إذا كان Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً بالفعل انظر تعليمات ما بعد التثبيت.

> ملحوظة: إذا كنت تنوي استخدام عميل Novell Client‎ لنظام Windows فيجب تثبيته قبل تثبيت برنامج Intel(R) PROSet/Wireless، فإن كان برنامج Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً بالفعل فعليك إزالته قبل تثبيت Novell Client لنظام Windows.

### تثبيت البرنامج

1. أدخل قرص التثبيت المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.
2. انقر على تثبيت البرنامج في شاشة مثبت Intel(R) PROSet/Wireless.
3. اقرأ اتفاقية الترخيص.
4. حدد أقبل الشروط الواردة في اتفاقية الترخيص.
5. انقر على التالي.
6. انقر على خاص.
7. اختر من لائحة المميزات المطلوب تثبيتها:

> دعم WMI: تتيح وظيفة معدات Windows للإدارة للمسئولين الذين ليس لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتًا إدارة عن بعد لعملاء لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتًا.

> - التثبيت: انقر على دعم WMI. حدد تثبيت هذه الميزة وأي ميزات فرعية محددة. انتقل إلى الخطوة 8.
> - عدم التثبيت: انقر على عدم تثبيت هذه الميزة. تبين علامة X حمراء أنه غير مثبت.

> أداة الإدارة: لتثبيت أداة الإدارة في قائمة أدوات. تستخدم هذه الأداة لتشكيل التوصيفات المشتركة. تُستخدم أداة الإدارة كذلك في إدارات تكنولوجيا المعلومات لتمكين وظائف ضمن برنامج Intel(R) PROSet/Wireless أو تعطيلها.

> - التثبيت: انقر على أداة الإدارة. حدد تثبيت هذه الميزة وأي ميزات فرعية محددة. انقر على التالي وانتقل إلى الخطوة 8.
> - عدم التثبيت: حدد عدم تثبيت هذه الميزة. تبين علامة × حمراء بجوار الخيار أنه غير مثبت.

> الدخول الموحد: لتثبيت ميزة توصيل الدخول المسبق للدخول الموحد. تستخدم هذه الأداة لتشكيل التوصيفات المشتركة بأداة الإدارة.

> يؤدي تثبيت دعم الدخول الموحد إلى تعطيل تبديل المستخدم السريع وشاشة ترحيب Windows XP.

> يستهدف الدخول الموحد البيئات المؤسسية التي يدخل المستخدمون فيها على الكمبيوتر باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور إضافة إلى نطاق في العادة، ولا يدعم تبديل المستخدم السريع الدخول بالنطاق.

> > ملحوظة: الوضع الافتراضي هو تمكين تبديل مستخدم Windows السريع إذا كنت تستخدم Windows XP Home Edition، فهو يستهدف المستخدم المنزلي. يكون تبديل المستخدم السريع متاحاً أيضاً في Windows XP Professional إذا ثبته على كمبيوتر مستقل أو موصل بمجموعة عمل، وأما في حالة إضافة كمبيوتر يعمل بنظام Windows XP Professional إلى نطاق فلا يتاح خيار تبديل المستخدم السريع.

> توصيل الدخول المسبق: ينشط توصيف الدخول المسبق/المشترك فور دخول أي مستخدم على الكمبيوتر. يجري توصيل الدخول المسبق توصيل لاسلكي قبل دخول المستخدم إلى Windows. تثبت هذه الميزة مع الدخول الموحد.

> - التثبيت: انقر على توصيل الدخول المسبق. حدد تثبيت هذه الميزة وأي ميزات فرعية محددة. انقر على التالي وانتقل إلى الخطوة 8.
> - عدم التثبيت: حدد عدم تثبيت هذه الميزة. تبين علامة X حمراء أنه غير مثبت.

8. انقر على تثبيت. تذكر المكونات المثبتة لعد تثبيت البرنامج على الكمبيوتر.
9. انقر على موافق.

> ملحوظة: إذا كان Pre-Logon Connect مثبتا،ً يُطلب منك إعادة التشغيل بعد تثبيت البرنامج.

### إضافة ميزات بعد التثبيت

إذا كان Intel(R) PROSet/Wireless مثبتًا بالفعل، اتبع التعليمات التالية لإضافة أداة الإدارة وتوصيل الدخول المسبق:

1. انقر على ابدأ > لوحة التحكم > إضافة أو إزالة برامج > برنامج Intel(R) PROSet/Wireless.
2. انقر على تغيير/إزالة.
3. انقر على تعديل.
4. انقر على التالي.
5. انقر على علامة X الحمراء بجوار أي ميزات لم تثبت بعد.
6. انقر على تثبيت هذه الميزة وأي ميزات فرعية محددة.
7. انقر على تعديل. بعد التثبيت، تذكر الميزة بصفة مثبت في لائحة مميزات مثبت Intel(R) PROSet/Wireless.
8. انقر على موافق.

### تمكين حفظ طاقة WMM* (UAPSD)

لتمكين حفظ طاقة WMM يجب تعديل التسجيل. حرر التسجيل لإجراء التغييرات التالية.

حرر المفتاح التالي:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (حيث c= تمكين VI وVO وحيث f= تمكين كافة فئات الوصول)

أضف المفتاح التالي:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

أضف المفتاح التالي:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### إلغاء تثبيت Intel(R)‎ PROSet/Wireless

لإلغاء تثبيت Intel(R) PROSet/Wireless:

1. انقر على ابدأ > لوحة التحكم > إضافة أو إزالة برامج.
2. انقر على برنامج Intel(R) PROSet/Wireless.
3. انقر على تغيير/إزالة.
4. انقر على إزالة.
5. انقر على التالي.
6. عندما يوعز إليك حدد ما تريد عمله بتوصيفاتك وإعداداتك الحالية:

> لقد اخترت أن تزيل برنامج Intel(R) PROSet/Wireless تماماً.

> حدد ما تريد عمله بتوصيفاتك وإعداداتك الحالية:

> - لا تحفظ توصيفاتي وإعداداتي. حدد هذا لإزالة بتوصيفاتك وإعداداتك الحالية تماماً. إذا أعدت تثبيت البرنامج فلن تكون هذه التوصيفات والإعدادات متاحة.
> - احفظ توصيفاتي وإعداداتي بالتنسيق الحالي (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).حدد هذا لحفظ بتوصيفاتك وإعداداتك الحالية. إذا أعدت تثبيت البرنامج فستكون توصيفاتك وإعداداتك متاحة.
> - حول توصيفاتي وإعداداتي واحفظها بتنسيق Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. إذا احتجت للرجوع إلى إصدار سابق من برنامج Intel(R) PROSet/Wireless، حدد هذا لحفظ إعداداتك. بعد إعادة تثبيت البرنامج ستكون توصيفاتك وإعداداتك متاحة. ملحوظة: لا يتاح من الإعدادات إلا ما ينطبق على الإصدار السابق من البرنامج.

7. حدد اختيارك ثم انقر على موافق.
8. بعد إزالة البرنامج انقر على نعم لإعادة تشغيل الكمبيوتر.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية