配置式管理

返回目录页面

# 配置式管理

什么是配置式？
配置式列表
配置式列表图标
连接到配置式
创建新配置式
编辑现有配置式
删除配置式
设定配置式密码
导出和导入配置式

# 什么是配置式？

一个配置式是一组保存的网络设置。配置式显示在“配置式列表”中。当从一个无线网络移动到另一个无线网络时配置式有用。可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置包括网络名称（SSID）、操作模式和安全性设置。

配置式在连接到无线网络时创建。

1. 从无线网络列表中选择一个网络。
2. 单击连接。
3. 如果无线网络要求 WEP 密码或加密密钥，会提示您在连接前输入此信息。要更改安全性选项，单击高级打开创建无线配置式安全性设置。
4. 单击确定连接。配置式被创建并添加到“配置式”列表。

“创建无线配置式向导”带领您完成连接无线网络所要求的设置的整个过程。此过程完成时，将保存配置式并将其添加到“配置式”列表。由于这些无线设置已经保存，下次您处于此无线网络的范围内时，您会自动连接。

## 配置式列表

配置式列表显示现有配置式的列表。当您进入一个无线网络的范围时，“英特尔(R) PROSet/无线”将扫描“配置式列表”寻找有无匹配。如果找到匹配，您将自动连接到网络。

### 配置式列表优先性箭头

- 使用上箭头将选中的配置式在配置式列表中上移。
- 使用下箭头将选中的配置式在配置式列表中下移。

## 配置式列表图标

网络配置式状态图标指明适配器式是否与网络关联，使用的操作模式类型，以及是否启用了安全性加密。这些图标显示在配置式列表中的配置式名称旁边。

名称 | 说明
配置式名称 | “配置式名称”是您给这个网络的名称。这可以是任何有助于标示此网络的名称。例如：“我的家庭网络”、“街上的咖啡店”等等。
网络名称 | 无线网络（SSID）或计算的名称。
连接图标 - 网络配置式状态图标指明适配器与无线网络的不同连接状态，使用的操作模式类型，以及是否使用网络安全性。
| 蓝色圆圈：该无线配置式与一个接入点或计算机（ad hoc 模式）关联。如果一个配置式启用了 802.1X 安全性，这表示该无线适配器已经关联和验证。
| 表明网络（基础架构）模式。
| 表明“设备到设备” (ad hoc) 模式。
| 表明一个管理员配置文件。
| 该无线网络使用安全性加密。

箭头

使用箭头将配置式排列成用于自动连接的首选顺序。

- 上箭头：将选中的配置式在“配置式”列表中上移。
- 下箭头：将选中的配置式在“配置式”列表中下移。

连接 | 连接选定的无线网络配置式。
添加 | 打开用以创建新的配置式的无线配置式一般设置。参阅创建新配置式获得更多信息。
移除 | 从“配置式列表”中删除选定的配置式。参阅删除配置式以了解更多信息。
属性 | 用于编辑现有配置式的内容。也可双击“配置式列表”中的一个配置式来编辑该配置式。参阅编辑现有配置式获得更多信息。
| 导出/导入：从“配置式”列表导入和导出配置式。“无线配置式”可自动导入到“配置式列表”。参阅导出或导入配置式获得更多信息。
关闭 | 关闭配置式管理窗口。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

## 连接至配置式

当您进入一个无线网络的范围，而该网络有匹配的配置式，您将自动连接到该网络。如果一个有低优先性配置式的网络也在范围内，您可以强制连接到该低优先性配置式。这通过“英特尔(R) PROSet/无线”或任务栏图标完成。

从“英特尔(R) PROSet/无线”手动连接至配置式

1. 双击任务栏图标以打开“英特尔(R) PROSet/无线”主窗口。
2. 单击配置式以打开配置式列表。
3. 从“配置式列表”中选择配置式。
4. 单击连接。记住：只有当无线网络处于范围内时，才建立连接。

从任务栏手动连接至配置式：

1. 右击“英特尔(R) PROSet/无线连接”任务栏图标。
2. 单击连接至配置式。
3. 选择一个配置式。
4. 单击以启动连接。

## 创建新配置式

从无线网络列表中选择一个网络。

单击连接。

创建无线配置式管理器引导您完成创建配置式并连接到网络的各个步骤。在此过程中，创建无线配置式安全性设置试图为您检测恰当的安全性设置。

要创建新配置式并连接到无线网络：

1. 从“英特尔(R) PROSet/无线”主窗口，单击配置式。
2. 在“配置式”列表，单击添加以打开无线配置式一般设置。
3. 配置式名称：输入描述性的配置式名称。
4. 无线网络名称（SSID）：输入无线网络名称。
5. 操作模式：网路（基础架构）为默认选定。

#### 一般设置说明

名称 | 说明
--- | ---
配置式名称 | 无线网络配置式的名称。 当您配置一个选自“无线网络列表”的无线网络时，配置式名称与“无线网络名称”(SSID) 相同。可将此名称更改为更具描述性，或自定义为个人使用。 例如：我的办公室网络、张三的家庭网络、甲公司网络
无线网络名称 (SSID) | 无线适配器用于连接的网络接入点的名称。网络名称必须与无线接入点的名称完全匹配。SSID 区分大小写。 在配置从“无线网络列表”中选择的一个无线网络时，网络名称取自无线网络列表。不应也不能更改 SSID。 如果接入点不广播其网络名称 (SSID)，或无线适配器从一个隐密接入点接收到隐藏网络名称， <SSID 未广播>将在无线网络列表中显示。要与一个 <SSID 未广播> 网络条目关联，必须在连接前先创建一个新的配置式。连接后，<SSID 未广播> 仍将显示在无线网络列表中。关联的 SSID 配置式可从配置式列表中查看。
操作模式 | 网络（基础架构）：连接到接入点。基础架构网络由一个或多个接入点及一台或多台有无线适配器的计算机组成。这种连接类型适用于家庭网络、公司网络、旅馆以及其他提供网络和（或）因特网接入的地方。 注意：只有网络（基础架构）可用于管理员配置式（“登录前/常用”和 VoIP 配置式）。参阅管理员工具获得更多信息。 设备到设备 (ad hoc)：直接连接到 Ad hoc 网络中的其它计算机。这种连接类型适用于只连接两台或多台计算机。不提供接入网络资源或因特网。
高级 | 单击高级访问高级设置。使用“高级设置”来设定“保持连接”、“用户名称格式”、“自动连接”或“自动导入”选项、启动应用程序（启动应用程序）、设定配置式密码（密码保护）或者为适配器连接（强制性接入点）指定一个接入点地址。
下一步 | 前进到安全性设置页面。
确定 | 完成以现有设置创建新配置式。
取消 | 关闭“创建无限配置式向导”并取消任何所作更改。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

6. 单击高级设置页面的以下选项。
   - 自动连接：选择自动或手动与一个配置式连接。
   - 自动导入：网络管理员可以将配置式导出到另一台计算机。
   - 强制接入点：选中以使无线适配器与特定接入点关联。
   - 密码保护：选择保护配置式的密码。
   - 启动应用程序：指定要在建立无线连接时启动的程序。
   - 保持连接：选择以在注销之后保持与一个用户配置式的连接。

#### 高级设置说明

用于以密码保护配置式以及选择要连接的网络上的特定接入点。单击“一般设置”页面上的高级按钮可访问该页面。

名称 | 说明
--- | ---

自动连接

自动（默认）：选择以使英特尔(R) PROSet/无线在配置式处于范围以内时自动连接到该配置式。

按需：选择以防止在网络处于范围以内时自动连接配置式。例如：如果连接到某个无线网络要付费，而您不想在位于范围以内就自动连接。

要连接到网络：

1. 从“无线网络”列表中选择一个网络。
2. 单击连接。

自动导入 | 使网络管理员能容易地将选定配置式移到其它计算机上。一旦将导出文件置入另一台计算机的Wireless\AutoImport目录中时，英特尔(R) PROSet/无线便自动导入该配置式。 注意：如果配置了管理员配置式，则自动导入在“高级设置”中不可用。
强制的接入点 | 强制无线适配器连接到一个使用特定 MAC 地址的接入点。输入接入点 (BSSID) 的特定 MAC 地址，48 位的 12 个十六进制数字。例如：00:06:25:0E:9D:84。 清除：清除当前地址。 注意：此功能在使用 ad hoc 操作模式时不可用。

密码保护

1. 密码保护此配置式（最多 10 个字符）：选择以为该配置式启用密码。默认设置是不选中（无配置式密码）。
2. 口令：输入密码。输入的密码字符以星号显示。
3. 确认新密码：重新输入密码。

注意：如果您或管理员不知道密码，则没有办法可以重置密码。

注意：对管理员配置式不可用。

启动应用程序

在您连接至配置式时自动启动批处理文件、可执行文件或者脚本。例如：每当您连接到无线网络时便自动启动“虚拟专用网络”(VPN) 会话。

1. 单击启用启动应用程序。
2. 输入要启动的程序的名称或单击浏览以在您的硬驱上找到该文件。C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe.
3. 单击确定关闭“高级设置”。

注意：对管理员配置式不可用。

保持连接 | “保持连接”选项在用户注销后保持用户配置式的无线连接。 如果保持连接选项被选中，并且有一个持续配置式，则在注销后将不应用持续配置式。它仅在与此配置式的连接丢失时才应用。 注意：此选项可在配置为“注销时连接”时与 Nortel VPN 一起使用。 注意：如果配置了管理员配置式，则自动导入在“高级设置”中不可用。

用户名格式

用户名格式：管理员能选择用于验证服务器的用户名格式。

可选的模式有：

- 用户（默认）
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\用户

注意：此设置仅在“管理员工具”中的“高级设置”中可用。它在从英特尔(R) PROSet/无线创建无线配置式页面中创建配置式时不可用。

确定 | 关闭并保存设置。
取消 | 关闭并取消所有更改。
帮助? | 此页面的帮助信息。

7. 从“一般设置”，单击下一步打开“安全性设置”。

8. 选择个人安全性或企业安全性以选择网络验证和数据加密选项。输入加密密钥设置并按需要配置 802.1X 设置。

9. 完成配置式设置时，单击确定。要更改或确认配置式设置，单击上一步按钮。
10. 如果您尚未连接网络，“英特尔(R) PROSet/无线”会检测到添加了新配置式，并自动尝试连接到该新配置式。
11. 如果要手动连接到此配置式，单击连接。连接图标显示当前连接状态。同时显示网络名称、传输和接收速度、以及信号质量。

## 编辑现有配置式

要编辑现有配置式：

1. 从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。
2. 在“配置式列表”中选择要编辑的配置式。
3. 单击属性以打开无线配置式属性一般设置。
4. 单击下一步和上一步巡航“无线配置式属性”的“一般”和“安全性设置”：
   - 一般设置。参阅一般设置获得更多信息。
   - 安全性设置。参阅安全性设置获得更多信息。
5. 单击确定保存当前设置并退出。单击关闭退出而不保存更改。

## 删除配置式

要删除配置式：

1. 从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击 删除。将通知您所选配置式将被永久删除。是否要继续？
4. 单击是。该配置式被从“配置式”列表删除。

如果您仍然连接到网络：

1. 从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击 删除。将通知您所选配置式将被永久删除。是否要继续？
4. 单击是。将通知您配置式名称为活动，将被永久删除。是否要继续？
5. 单击是。该配置式被从“配置式”列表删除。

注意：如果配置式由密码保护，您将必须先输入密码，然后才能删除或编辑此配置式。如果您或管理员不知道密码，则没有办法可以重置密码。

## 设定配置式密码

要密码保护现有配置式：

1. 从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击属性以打开“无线配置式向导属性”的“一般设置”。
4. 单击高级打开“高级设置”：
5. 单击密码保护以打开“密码保护”设置。
6. 单击密码保护此配置式（最多 10 个字符）。
7. 口令：键入密码。
8. 确认密码：重新输入密码。
9. 单击确定保存设置并返回“一般设置”页面。
10. 单击确定返回“英特尔(R) PROSet/无线”主窗口。

## 导出或导入配置式

此功能让您从“配置式”列表中导出和导入配置式。“无线配置式”可自动导入到“配置式列表”。

> 注意：要导出管理员配置式，参阅管理员程序包获得更多信息。

###

### 从“配置式列表”导出配置式

1. 从列表中选择一个或多个配置式。
2. 选择导出以从“配置式”列表导出一个或多个配置式。
3. 选择目标文件夹。单击浏览以在硬盘中查找目标目录。C:\ 驱动器是默认目录。

4. 单击确定导出选定的配置式。将通知你：成功地将选定的配置式导出到目标文件夹：C:\。

要选择多个配置式：

1. 用鼠标突出显示一个配置式。
2. 按 Ctrl 键。
3. 逐个单击要选择的配置式。遵照以上从步骤 2 起的指示导出多个配置式。

### 将配置式导入“配置式列表”

要手动导入配置式：

1. 在配置式页面，单击导入。
2. 选择要导入的配置式文件。
3. 单击导入。
4. 将通知您：已成功导入选定的配置式。

管理员能设定将配置式自动导入到“配置式”列表。“英特尔(R) PROSet/无线”监视硬盘上导入文件夹中的新配置式文件。只有在高级设置中通过启用“自动导入”启用的配置式才可自动导入。如果“配置式”列表中已存在同名配置式，将通知您拒绝或接受导入的配置式。如果接受，现有配置式将被替换。

所有基于用户的配置式都置于“配置式”列表底部。

### 密码保护的配置式

向远程系统自动导出和导入密码保护的基于用户的配置式。如果配置式受密码保护，必须先输入指定的密码然后才能进行编辑。参阅设定配置式密码以了解更多信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明