أداة الإدارة

العودة إلى المحتويات

# أداة الإدارة

ضبط كلمة مرور المسئول
إعدادات أداة الإدارة
حزم الإدارة
توصيفات المسئول

- متواصل
- توصيل الدخول المسبق/المشترك
- التوصيفات المشتركة
- استبعاد شبكات
- صوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

إعدادات التطبيق
إعدادات المحول
البرامج
مجموعات EAP-FAST A-ID
مهام الإدارة

تستخدم أداة الإدارة للمسئول أو الشخص المتمتع بامتيازات المسئول على هذا الكمبيوتر. تستخدم هذه الأداة لتشكيل التوصيفات المشتركة وتوصيفات الدخول المسبق/المشترك وتوصيفات التوصيل المتواصلة. كما يمكن لإدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك استخدام أداة الإدارة لتشكيل إعدادات المستخدمين ضمن برنامج Intel(R) PROSet/Wireless ولإنشاء حزم تثبيت خاصة من أجل التصدير إلى نظم أخرى.

أداة الإدارة موجودة في قائمة أدوات Intel(R) PROSet/Wireless. ويجب تحديدها أثناء تثبيت خاص لبرنامج Intel(R) PROSet/Wireless وإلا فلن تظهر الميزة في قائمة أدوات.

## ضبط كلمة مرور المسئول

لا يستطيع المستخدمون تعديل إعدادات المسئول ولا توصيفاته ما لم يكونوا على علم بكلمة المرور لهذه الأداة، عندما تدخل على أداة الإدارة أول مرة يُطلب منك إدخال كلمة مرور. يجب ألا يتجاوز طول كلمة المرور 56 حرف، كما لا يسمح بكلمات المرور الفارغة.

ملحوظة:إذا لم تكن كلمة المرور معلومة لديك فلا سبيل متاح لإعادة ضبط كلمة المرور.

1. كلمة المرور: أنشئ كلمة مرور (56حرف على أقصى حد).
2. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور.
3. انقر على موافق. يظهر فتح حزمة الإدارة.

لتغيير كلمة المرور القائمة:

1. انقر على أداة الإدارة في قائمة أدوات.
2. انقر على تغيير كلمة المرور في نموذج إدخال كلمة المرور.
3. كلمة المرور القديمة: أدخل كلمة المرور الحالية.
4. كلمة المرور الجديدة: أدخل كلمة المرور الجديدة.
5. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور الجديدة مرة أخرى.
6. انقر على موافق لحفظ كلمة المرور الجديدة ودخول اداة الإدارة.

## إعدادات أداة الإدارة

يستطيع المسئول تحديد ترتيب وضع توصيفات المسئول ضمن لائحة توصيفات أداة الإدارة.

1. في الإطار الرئيسي انقر على أدوات > أداة الإدارة.
2. بعد ظهور أداة الإدارة ، انقر على أدوات > إعدادات.
   - اختر إدراج في البداية لوضع توصيفات المسئول دائمًا في صدر لائحة توصيفات أداة الإدارة.
   - اختر إدراج في النهاية لوضع توصيفات المسئول دائمًا في آخر لائحة توصيفات أداة الإدارة.
3. انقر على موافق للإغلاق والعودة إلى أداة الإدارة.

## حزم الإدارة

تستخدم حزم الإدارة لحفظ توصيفات الإدارة وإعدادات أخرى. يمكنك نسخ هذا الملف التنفيذي ذاتي الاستخلاص أو إرساله إلى عملاء على شبكتك، ويتم عند تشغيله تثبيت المحتويات وتشكيلها على كمبيوتر الوجهة.

لإنشاء حزمة جديدة:

1. في قائمة أدوات انقر على أداة الإدارة.
2. أدخل كلمة مرورك للوصول إلى أداة الإدارة.
3. حزمة الإدارة: انقر على واحد من التالي لإنشاء حزمة جديدة أو فتح حزمة موجودة.

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> إنشاء حزمة Windows XP أو Windows 2000 | إنشاء حزمة يمكن تصديرها إلى كمبيوتر مستخدم يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows XP* أو Microsoft Windows 2000*. تتيح هذه الحزمة تصدير كل توصيفات الدخول المسبق/المشتركة والمتواصلة من نوع EAP بمصادقة 802.1X.
> إنشاء حزمة Windows Vista | إنشاء حزمة يمكن تصديرها إلى كمبيوتر مستخدم يعمل بنظام التشغيل Windows Vista*. تتيح هذه الحزمة تصدير توصيفات EAP-TTLS وEAP-SIM المشتركة فقط.
> فتح حزمة موجودة | حدد هذا للاستعراض بحثًا عن حزمة موجودة وفتحها.

4. انقر على موافق.
5. شكَّل الخيارات التالية لتضمينها في الحزمة:

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> توصيفات | انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة. يمكن مشاركة التوصيفات مع مستخدمين آخرين.
> إعدادات التطبيق | انقر على تضمين إعدادات التطبيق في هذه الحزمة. تحديد إعدادات التطبيق المطلوب تمكينها.
> إعدادات المحول | انقر تضمين إعدادات المهايئ في هذه الحزمة . تعيين القيم المبدئية لإعدادات المحول على هذا الكمبيوتر.
> برنامج | انقر على تضمين البرنامج في هذه الحزمة. حدد مكونات البرنامج المطلوب تثبيتها على هذا الكمبيوتر. ملحوظة:انظر البرامج للاطلاع على معلومات حول خفض حجم الملف التنفيذي لحزمة الإدارة.
> مجموعات معرف المرجع EAP-FAST | انقر على تضمين مجموعات A-ID. أضف مجموعة A-ID لدعم عدة PACs من عدة A-IDs. ملحوظة: لا تكون هذه الميزة متاحة عند إنشاء حزمة إدارة لعملاء Windows Vista.

6. انقر على إغلاق.
7. ستُخطر حينئذٍ: تغيرت الحزمة الحالية. هل تريد حفظ التغييرات؟
8. انقر على نعم. احفظ الملف التنفيذي في دليل على محرك الأقراص المحلي.
9. انقر على حفظ. ينشأ الملف. ملحوظة: قد يستغرق هذا بضع دقائق.
10. انقر على نهاية للاطلاع على محتويات الحزمة.
    - انقر على تطبيق هذه الحزمة على هذا الكمبيوتر إذا أردت استخدام تشكيل الحزمة على كمبيوتر المسئول.
    - انسخ الملف التنفيذي إلى كمبيوتر أي مستخدم لتثبيت التشكيل المحفوظ في الحزمة، عندما تنفذ ملف الحزمة يكون التثبيت صامتًا.
11. انقر على موافق.

> ملحوظة:يمكنك كذلك تحديد حفظ الحزمة في قائمة ملف لحفظ الحزمة.

> ملحوظة: تخزن توصيفات المسئول لنظام Windows Vista بتنسيق XML. تستورد هذه التوصيفات إلى نظام Windows Vista من خلال إدارة سياسات المجموعات.

لتحرير حزمة:

1. ادخل على أداة الإدارة.
2. في صفحة فتح حزمة الإدارة انقر على فتح حزمة موجودة لتحرير حزمة موجودة.
3. انقر على استعراض. حدد موضع ملف الحزمة التنفيذي.
4. انقر على فتح. طبق ما تريد من التحديث على إعدادات الحزمة.
5. انقر على إغلاق.
6. ستُخطر حينئذٍ: تغيرت الحزمة الحالية. هل تريد حفظ التغييرات؟
7. انقر على نعم. احفظ الملف التنفيذي في دليل على محرك الأقراص المحلي.

> ملحوظة:يمكنك كذلك تحديد فتح حزمة في قائمة ملف لتحرير حزمة إدارة.

## توصيفات المسئول

أما توصيفات المسئول فيملكها ويديرها مسئول الشبكة أو مسئول هذا الكمبيوتر، وتكون هذه التوصيفات مشتركة بين كافة مستخدمي هذا الكمبيوتر، ومع ذلك فلا يستطيع المستخدمون النهائيون تعديل هذه التوصيفات حيث لا يمكن تعديلها إلا من أداة الإدارة المحمية بكلمة مرور.

يوجد نوعان من توصيفات المسئول: متواصل و دخول مسبق/مشترك. يمكنك كذلك تشكيل إعدادات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) للتصدير إلى أحد تطبيقات الهواتف البرمجية.

> ملحوظة: بالنسبة لحزم Windows Vista لا يمكن إنشاء إلا توصيفات EAP-SIM وTTLS مشتركة.

### توصيل متواصل

تطبق التوصيفات المتواصلة لدى بدء التشغيل أو كلما خلا الكمبيوتر من مستخدمين داخلين. يبقي التوصيف المتواصل التوصيل بعد خروج مستخدمٌ ما حتى يوقف تشغيل الكمبيوتر أو يدخل مستخدم آخر.

> ملحوظة: غير متاح لحزم Windows Vista.

النقاط الرئيسية للتوصيل المتواصل:

- يمكن إنشاء أنواع التوصيفات التالية كتوصيفات متواصلة:
  - كافة التوصيلات التي لا تتطلب مصادقة 802.1X (مثل المصادقة المفتوحة مع تشفير WEP، المصادقة المفتوحة بدون تشفير).
  - كافة التوصيفات ذات مصادقة 802.1X لها مسوغات محفوظة: LEAP أو EAP-FAST.
  - توصيفات بإعدادات تأمين تتضمن الخيار "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التاليين".
  - التوصيفات التي تستخدم شهادة الجهاز للمصادقة.
  - توصيفات WPA*-مؤسسي التي لا تستخدم شهادة مستخدم.
  - توصيفات WPA-شخصي.
- تطبق التوصيفات المتواصلة عند تشغيل النظام وبعد خروج مستخدمٍ ما.

> ملحوظة: يدعم Intel(R) PROSet/Wireless شهادات الأجهزة إلا إنها لا تظهر في قوائم الشهادات.

لإنشاء توصيف متواصل:

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على متواصل.
3. انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
4. اسم التوصيف:أدخل اسم توصيف تعبيري.
5. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID):أدخل اسم شبكتك اللاسلكية.
6. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
7. نوع توصيف المسئول: متواصل: نشط عندما لا يكون هناك مستخدمون داخلون محدد.
8. انقر على التالي.
9. انقر على تأمين مؤسسي لفتح إعدادات التأمين. انظر TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST للاطلاع على معلومات تشكيل التأمين من أجل 802.1X.
10. انقر على موافق.

### توصيل الدخول المسبق

تطبق توصيفات الدخول المسبق/المشترك قبل دخول أحد المستخدمين. في حالة تثبيت الدخول الموحد يجرى التوصيل قبل تسلسل الدخول على نظام Windows (دخول مسبق/مشترك).

> ملحوظة: غير متاح لحزم Windows Vista.

أما إذا لم يكن الدخول الموحد مثبتاً فإن التوصيف يطبق لدى تنشيط جلسة المستخدم. تظهر توصيفات الدخول المسبق/المشترك دائماً في صدارة لائحة التوصيفات، ويظل بوسع المستخدمين ترتيب أولويات التوصيفات التي أنشئوها ولكن لا يستطيعون إعادة ترتيب أولويات توصيفات الدخول المسبق/المشترك. بما أن هذه التوصيفات تظهر متصدرةً لائحة التوصيفات، يحاول Intel(R) PROSet/Wireless تلقائياً التوصيل بتوصيفات المسئول أولاً قبل أية توصيفات منشأة بمعرفة المستخدم.

> ملحوظة:لا يستطيع إنشاء التوصيفات التواصل والدخول المسبق/المشترك إلا المسئولون.

النقاط الرئيسية لتوصيل الدخول المسبق:

- لا ينشط توصيل الدخول المسبق إلا عند دخول Windows.
- يمكن إنشاء أنواع التوصيفات التالية كتوصيفات دخول مسبق/مشترك:
  - توصيفات 802.1X PEAP أو TTLS أو EAP-FAST تستخدم مسوغات "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام Windows" أو "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التاليين" عند تشكيل إعدادات تأمين التوصيف.
  - توصيفات LEAP التي تستخدم مسوغات "الإيعاز بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور" عند تشكيل إعدادات التأمين للتوصيف.
  - توصيفات 802.1X PEAP أو TTLS بشهادات مستخدم أو جهاز (يجب أن يتمتع المستخدم بحقوق المسئول لاستخدام شهادات الجهاز).
  - توصيفات TLS التي تستخدم الشهادات الرقمية حصرياً للتحقق من معرف عميل وخادم.
  - توصيفات EAP-SIM التي تستخدم بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة.
  - كافة التوصيفات المشتركة أو المتعلقة بمستخدمين غير 802.1X (مفتوحة وWEP).
- يطبق توصيف الدخول المسبق/المشترك لدى دخول المستخدم على نظام Windows.

#### حالة توصيل الدخول المسبق/المشترك

يثبت توصيفات دعم الدخول المسبق/المشترك خلال تثبيت خاص لبرامج Intel(R) PROSet/Wireless. انظر تثبيت وإلغاء تثبيت ميزة الدخول الموحد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

> ملحوظة:في حالة عدم تثبيت ميزتي الدخول الموحد أو توصيل الدخول المسبق يظل بإمكان المسئول إنشاء توصيفات دخول مسبق/مشترك للتصدير إلى كمبيوتر مستخدم.

فيما يلي توضيح لكيفية عمل ميزة توصيل الدخول المسبق بدءاً من تشغيل النظام. يُفترض وجود توصيف محفوظ، ولهذا التوصيف المحفوظ إعدادات تأمين صالحة محددة بعبارة "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام Windows" وتطبق عند الدخول على نظام Windows.

1. بعد تشغيل النظام أدخل بيانات دخول نظام Windows من نطاق واسم مستخدم وكلمة مرور.
2. انقر على موافق. تعرض صفحة حالة توصيف الدخول المسبق/المشترك تقدم التوصيل الشبكي، وبعد توصيل المحول اللاسلكي بنقطة وصول الشبكة تُغلق صفحة الحالة ويدخل المستخدم على نظام Windows.
   - إذا رفضت نقطة الوصول المناظرة مسوغاتك أثناء توصيل الدخول المسبق/المشترك، يوعز إليك بإدخال مسوغات المستخدم الخاصة بك.
   - أدخل مسوغاتك.
   - انقر على موافق. يطبق التوصيف وتعرض صفحة الحالة تقدم حالة التوصيل حتى تدخل على نظام Windows.
   - انقر على إلغاء في صفحة المسوغات لتحديد توصيف آخر.

> ملحوظة: يمكن الوصول إلى شهادة المستخدم فقط بواسطة مستخدم تم تصديقه على الكمبيوتر. ولهذا يجب دخول المستخدم إلى النظام مرة واحدة (باستخدام إما اتصال سلكي أو توصيف بديل أو دخول محلي) قبل استخدام توصيف دخول مسبق/مشترك يقوم بالتصديق من خلال شهادة مستخدم.

عندما تخرج من النظام يفصل أي توصيل لاسلكي ويطبق توصيف متواصل (إن وجد). يستحب في بعض الأحوال المحافظة على التوصيل الحالي (كما في حالة الاحتياج لتحميل بيانات خاصة بالمستخدم على الخادم بعد الخروج من النظام أو في حالة استخدام توصيفات تجوال).

أنشئ توصيفاً محدداً بكلا الدخول المسبق/المشترك والمتواصل لتحقيق هذه الوظيفة. إذا كان مثل هذا التوصيف نشطاً عند خروج المستخدم يظل التوصيل سارياً.

لإنشاء توصيف دخول مسبق/مشترك:

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على دخول مسبق/مشترك.
3. انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
4. اسم التوصيف:أدخل اسم توصيف تعبيري.
5. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID):أدخل معرف الشبكة.
6. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
7. نوع توصيف المسئول: الدخول المسبق/المشترك: نشط عندما يكون هناك مستخدم داخل. يكون هذا التوصيف مشترك بين كافة المستخدمين. يكون نوع التوصيف هذا محدداً بالفعل.
8. انقر على التالي.
9. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة. استخدم الإعدادات المتقدمة لإعداد ما يلي:

الاسم | الوصف
--- | ---

توصيل تلقائي

تلقائي: (الافتراضي): حدد هذا لجعل Intel(R) PROSet/Wireless يوصل تلقائياً بهذا التوصيف عندما يقع ضمن المدى. بالطلب: حدد هذا لمنع التوصيل التلقائي لتوصيفٍ ما عندما يقع في المدى، كأن تكون هناك تكلفة متكبدة عن التوصيل اللاسلكي ولا ترغب في التوصيل التلقائي عند الوقوع في المدى.

ملحوظة:غير متاح لتوصيفات المسئول المشتركة لنظام Vista.

نقطة وصول إلزامية | حدد هذا لإقران محول اللاسلكي بنقطة وصول محددة. تفرض على المحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC معين. أدخل عنوان MAC لنقطة الوصول (BSSID)، خانة سادس عشرية من 48-بت مثل 00:06:25:0E:9D:84. لا تتاح هذه الميزة عند استخدام وضع تشغيل الأقران. مسح:انقر لمسح العنوان الحالي.
حماية بكلمة مرور | حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد) ملحوظة:غير متاح لتوصيفات المسئول المشتركة لنظام Vista.
بدء تطبيق | لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً كلما وصلت بالتوصيف، فمثلاً، تبدأ جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائياً كلما وصلت بشبكة لاسلكية.

تنسيق اسم المستخدم

للمسئول أن يحدد تنسيق اسم المستخدم لخادم المصادقة.

الاختيارات هي:

- user (الافتراضي)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

ملحوظة: لا يتاح تنسيق اسم المستخدم إلا في الإعدادات المتقدمة في أداة الإدارة، ولا يكون متاحًا عند إنشاء توصيف مستخدم من معالج إنشاء التوصيفات اللاسلكية في Intel(R) PROSet/Wireless. لا ينطبق هذا الإعداد على شهادات الأجهزة.

10. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة.
11. انقر على تأمين مؤسسي لفتح إعدادات التأمين. انظر EAP-SIM, TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST للاطلاع على معلومات تشكيل تأمين 802.1X.
12. انقر على موافق لحفظ التوصيف وإضافته إلى لائحة توصيفات المسئول.

> ملحوظة: إن كان ثمة توصيل متواصل مؤسس بالفعل فإن أي توصيف دخول مسبق/مشترك يتم تجاهله ما لم يكن التوصيف مشكلاً بخياري توصيل الدخول المسبق/المشترك والمتواصل.

### التوصيفات المشتركة

تطبق التوصيفات المشتركة من خلال إدارة سياسات المجموعات. يمكن إنشاء أنواع التوصيفات التالية كتوصيفات مشتركة:

- توصيفات 802.1X TTLS التي تستخدم مسوغات "الإيعاز كلما وصلت" أو "استخدام التالي" عند تشكيل إعدادات التأمين للتوصيف.
- توصيفات 802.1X TTLS بشهادات مستخدم أو جهاز (يجب أن يتمتع المستخدم بحقوق المسئول لاستخدام شهادات الجهاز).
- توصيفات EAP-SIM التي تستخدم بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة.

لإنشاء توصيف مشترك:

1. انقر على تضمين توصيفات في هذه الحزمة (الافتراضي).
2. انقر على مشترك.
3. انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
4. اسم التوصيف:أدخل اسم توصيف تعبيري.
5. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID):أدخل معرف الشبكة.
6. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
7. انقر على التالي.
8. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة. استخدم الإعدادات المتقدمة لضبط الإعدادات الخيارات التالية:

الاسم | الوصف
--- | ---

توصيل تلقائي

تلقائي: (الافتراضي): حدد هذا لجعل Intel(R) PROSet/Wireless يوصل تلقائياً بهذا التوصيف عندما يقع ضمن المدى. بالطلب: حدد هذا لمنع التوصيل التلقائي لتوصيفٍ ما عندما يقع في المدى، كأن تكون هناك تكلفة متكبدة عن التوصيل اللاسلكي ولا ترغب في التوصيل التلقائي عند الوقوع في المدى.

ملحوظة:غير متاح لتوصيفات المسئول المشتركة لنظام Vista.

نقطة وصول إلزامية | حدد هذا لإقران محول اللاسلكي بنقطة وصول محددة. تفرض على المحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC معين. أدخل عنوان MAC لنقطة الوصول (BSSID)، خانة سادس عشرية من 48-بت مثل 00:06:25:0E:9D:84. لا تتاح هذه الميزة عند استخدام وضع تشغيل الأقران. مسح:انقر لمسح العنوان الحالي.
حماية بكلمة مرور | حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد) ملحوظة:غير متاح لتوصيفات المسئول المشتركة لنظام Vista.
بدء تطبيق | لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً كلما وصلت بالتوصيف، فمثلاً، تبدأ جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائياً كلما وصلت بشبكة لاسلكية.

تنسيق اسم المستخدم

للمسئول أن يحدد تنسيق اسم المستخدم لخادم المصادقة.

الاختيارات هي:

- user (الافتراضي)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

ملحوظة: لا يتاح تنسيق اسم المستخدم إلا في الإعدادات المتقدمة في أداة الإدارة، ولا يكون متاحًا عند إنشاء توصيف مستخدم من معالج إنشاء التوصيفات اللاسلكية في Intel(R) PROSet/Wireless. لا ينطبق هذا الإعداد على شهادات الأجهزة.

9. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة.
10. انقر على تأمين مؤسسي لفتح إعدادات التأمين. انظر EAP-SIM أو TTLS للاطلاع على معلومات تشكيل تأمين 802.1x.
11. انقر على موافق لحفظ التوصيف وإضافته إلى لائحة توصيفات المسئول.

### استبعاد شبكات

يستطيع المسئولون تسمية شبكات معينة لاستبعادها من التوصيل. في حالة استبعاد شبكةٍ ما لا يستطيع أحد إزالة تلك الشبكة من لائحة الاستبعاد إلا إذا كان أحد المسئولين. تظهر الشبكة المستبعدة في إدارة لائحة استبعاد Intel(R) PROSet/Wireless.

> ملحوظة: غير متاح لحزم Windows Vista.

لاستبعاد شبكة:

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على استبعاد.
3. انقر على إضافة لفتح استبعاد شبكة (SSID).
4. اسم الشبكة:أدخل اسم الشبكة التي تريد استبعادها.
5. انقر على موافق لإضافة اسم الشبكة إلى اللائحة.

لإزالة شبكة من الاستبعاد:

1. حدد اسم الشبكة من لائحة الاستبعاد.
2. انقر على إزالة. تزال الشبكة من اللائحة.

### توصيل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

يدعم برنامج Intel(R) PROSet/Wireless تطبيقات الهواتف البرمجية بالصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تنتجها شركات خارجية. تدعم تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تنتجها شركات خارجية برامج ترميز الصوت. وتوفر برامج الترميز هذه في العادة إمكانية ضغط للتوفير في استهلاك عرض نطاق الشبكة. يدعم برنامج Intel(R) PROSet/Wireless مفاييس برامج الترميز التالية الصادرة عن اتحاد الاتصالات الدولي (ITU):

> برنامج الترميز | الخوارزمية
> ITU G0.711 | PCM (تعديل كود النبضات)
> ITU G0.722 | SBADPCM (تعديل كود نبضات بتكييف تفريقي لموجات فرعية)
> ITU G0.723 | مشفر متعدد المعدلات
> ITU G0.726 | ADPCM (تعديل كود نبضات بتكييف تفريقي)
> ITU G0.727 | ADPCM متغير المعدل
> ITU G0.728 | LD-CELP (تنبؤ خطي مثار بكود منخفض التأخير)
> ITU G.729 | CS-ACELP (تنبؤ خطي مثار بكود جبري متراكب البنية)

يستطيع المسئول تصدير إعدادات VoIP لتشكيل مختلف معدلات بيانات برامج الترميز ومعدلات الإطارات بغية تحسين جودة الصوت في إرسال VoIP.

لتشكيل إعدادات VoIP:

> ملحوظة: تأكد من عدم تعطيل خيار الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP في إعدادات تطبيق أداة المسئول، علماً بأن وضعه الافتراضي هو التمكين.

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على VoIP.
3. انقر على إضافة لفتح صفحة إنشاء توصيفات VoIP.
4. حدد عرض نطاق برنامج الترميز واستخدام التطبيق ومعدل الإطارات.

> للبيانات صوتية:

> يتسم G711 بمعدل إطارات 10 مللي ثانية بمعدل بت 64 كيلوبت/ثانية
> يتسم G722 بمعدل إطارات 10 مللي ثانية بمعدل بت 64 كيلوبت/ثانية
> يتسم G723 بمعدل إطارات 30 مللي ثانية بمعدل بت 5.3 كيلوبت/ثانية أو 6.4 كيلوبت/ثانية
> يتسم G726-32 بمعدل إطارات 10 مللي ثانية بمعدل بت 32 كيلوبت/ثانية
> يتسم G728 بمعدل إطارات 2.5 مللي ثانية بمعدل بت 16 كيلوبت/ثانية
> يتسم G729 بمعدل إطارات 10 مللي ثانية بمعدل بت 10 كيلوبت/ثانية

> برنامج الترميز | الاستخدام | معدل الإطارات
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - صوت تفاعلي
> - مؤتمرات صوتية
> - بيانات صوتية
> - فيديو
> - دفق صوتي

> - 20
> - 30

5. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.
6. انقر على إغلاق لحفظ إعدادات التوصيف في حزمة.

## إعدادات التطبيق

يستطيع المسئول تحديد مستوى التحكم الذي يتمتع به المستخدمون على توصيلاتهم الشبكة اللاسلكية.

لتشكيل إعدادات التطبيق:

1. انقر على تضمين إعدادات التطبيق في هذه الحزمة.
2. مكن أو عطل كلاً من الإعدادات الواردة في الجدول التالي.

الاسم | حزم Windows XP/Windows 2000 | حزم Windows Vista | الوصف
--- | --- | --- | ---
مصادقة 802.1X |  |  | تمكين مستخدم من إنشاء توصيفات تدعم أنواع مختلفة من EAP لمصادقة 802.1X، أو التوصيل بها. حدد أنواع EAP لمصادقة 802.1X التي ترغب في تمكينها على كمبيوتر المستخدم: EAP SIM، EAP LEAP، EAP TLS، EAP TTLS، EAP PEAP، EAP FAST.
AAA في التحكم |  |  | الإخطار عندما يستخدم تطبيق آخر المحول اللاسلكي.
أداة الإدارة |  |  | تعطيل الوصول إلى أداة الإدارة على كمبيوتر مستخدم.
تشغيل تطبيق تلقائياً |  |  | حدد هذا لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً عند توصيل توصيف معين بالشبكة، فمثلاً، تبدأ جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائياً كلما وصل مستخدمٌ بشبكة لاسلكية.
تحويل التطبيق لتشغيل الراديو |  |  | لتمكين تطبيق من إنتاج شركة خارجية من تعطيل مفتاح Intel(R) PROSet/Wireless لتشغيل اللاسلكي أو إيقاف اللاسلكي.

CCXv4

اختر تمكين CCXv4 لتمكين ميزات الإصدار 4 من الملحقات المتوافقة مع سيسكو (CCXv4) لتوصيفات EAP-FAST.

ملحوظة: لا تتاح ميزة مجموعات معرف مرجع EAP-FAST (A-ID)‎ في أداة الإدارة في حالة عدم تمكين CCXv4.

حدد أي من المطالبات التالية تريد تمكينها أو تعطيلها في كمبيوتر المستخدم لتزويد EAP-FAST PAC.

إيقاف الإيعاز والتحذيرات للتقديم غير المصادقة: خيار لتعطيل المطالبات والتحذيرات لتزويد PAC تلقائياً إذا لم يكن هناك PAC أو إذا لم يكن هناك PAC يطابق A-ID المرسل بواسطة الخادم المتصل به.

إيقاف الإيعاز عند تبديل الخادم الافتراضي (A-ID): خيار لتعطيل المطالبات عندما يصادف عميل خادماً قام يتزويد PAC من قبل لكنه غير محدد كخادم افتراضي حالياً.

تعطيل التزويد غير المصادق بعد تزويد PAC: خيار لتعطيل التزويد التلقائي تلقائياً بعد تزويد PAC لهذا AI-D.

ملحوظة:لا تثبت هذه الميزة من خلال حزمة إدارة إذا كان في كمبيوتر المستخدم توصيلIntel(R) PRO/Wireless 2915ABG شبكي أو Intel(R) PRO/Wireless 2200BG شبكي.

تخزين مؤقت للمسوغات |  |  | حدد هذا لحفظ المسوغات بعد دخول مستخدم. إذا انفصل التوصيل اللاسلكي مؤقتاً، تُستخدم المسوغات المحفوظة لدى إعادة التوصيل. تُمسح المسوغات عندما يخرج المستخدم. ملحوظة: في حالة إلغاء تحديده، لا يكون خيار الإيعاز كلما وصلت متاحًا عند إنشاء التوصيفات.

جهاز إلى جهاز (أقران)

تمكين أو تعطيل قدرة المستخدم على إنشاء توصيفات جهاز إلى جهاز (أقران) أو على الانضمام إلى شبكات جهاز إلى جهاز (أقران).

حدد واحد مما يلي لتمكين أو تعطيل قدرة المستخدم على توصيل شبكات جهاز بجهاز:

- تمكين التوصيل الشبكي من جهاز إلى جهاز
- تمكين التوصيل الشبكي المؤمَّن من جهاز إلى جهاز فقط
- تعطيل التوصيل الشبكي من جهاز إلى جهاز

اختر إما السماح للمستخدم بتشكيل توصيفات بإعدادات جهاز إلى جهاز (أقران) أو منع تشكيل توصيفات جهاز إلى جهاز (أقران).

- إظهار إعدادات التطبيق من جهاز إلى جهاز
- إخفاء إعدادات التطبيق من جهاز إلى جهاز

لإزالة وضع التشغيل جهاز إلى جهاز (أقران) من الإعدادات العامة لتوصيف اللاسلكي حدد كلا تعطيل التوصيل الشبكي من جهاز لجهاز و إخفاء إعدادات التطبيق للجهاز إلى جهاز. يمنع هذا المستخدم من إنشاء توصيفات تدعم شبكات الجهاز إلى جهاز (أقران).

الاستيراد والتصدير |  |  | حدد هذا لاستيراد توصيفات من كمبيوتر المستخدم أو تصديرها إليه، حيث يؤدي التمكين إلى السماح باستيراد توصيفات المستخدم تلقائياً عند نسخها إلى مجلد استيراد تلقائي.
إبقاء التوصيل |  |  | حدد هذا لإخفاء خيار إبقاء التوصيل في إعدادات إنشاء توصيف لاسلكي المتقدمة. يبقي خيار ""إبقاء التوصيل"" التوصيل اللاسلكي بتوصيف مستخدم بعد الخروج. ملحوظة: يمكن استخدام خيار إبقاء التوصيل مع عميل Nortel VPN في حالة تشكيله على Logoff on Connect (الخروج لدى التوصيل).
رسالة تحويل تشغيل الراديو |  |  | لتمكين تطبيق من إنتاج شركة خارجية من إخطار المستخدم بتعطيل مفتاح Intel(R) PROSet/Wireless لتشغيل اللاسلكي أو إيقاف اللاسلكي.

تواجد مع Microsoft Windows XP

حدد تمكين تواجد Microsoft Wireless Zero Configuration وIntel(R) PROSet/Wireless معاً على هذا النظام.

قم بتمكين هذا الخيار للسماح بتواجد Microsoft Wireless Zero Configuration وIntel(R) PROSet/Wireless معاً على هذا النظام. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى منع تعطيل خدمة Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration عند تمكين Intel(R) PROSet/Wireless.

ملحوظة:لا ينطبق هذا الإعداد على عميل Microsoft Windows Vista.

توصيل متواصل |  |  | حدد التأكد من تحديث سياسات التوصيل المتواصل والكمبيوتر قبل دخول المستخدم. ملحوظة:من شأن تحديث السياسات أن يؤخر شاشة الدخول بما قد يصل إلى دقيقتين.
وضع دخول سيسكو المسبق |  |  | تمكين وضع سيسكو خلال توصيل دخول مسبق/مشترك. تتمتع نقاط وصول سيسكو بإمكانية دعم أسماء شبكة لاسلكية (SSID) متعددة مع الاقتصار على بث واحد فقط. للتوصيل بنقطة وصول من هذا النوع تجرى محاولة للتوصيل بكل توصيف مما يشار إليه باسم وضع سيسكو. ملحوظة:قد يزيد توصيل الدخول المسبق/المشترك من زمن التوصيل.

توصيل التوصيف

حدد مستوى توصيل التوصيفات على كمبيوتر مستخدم.

تعطيل تبديل توصيفات المستخدمين. لا يستطيع المستخدمون إلا التوصيل بأول توصيف دخول مسبق/مشترك أو التوصيل بتوصيفات الدخول المسبق/المشترك فقط.

- السماح للمستخدم بالتوصيل بكافة توصيفات المسئول.
- السماح للمستخدم بالتوصيل بتوصيف المسئول الأول فقط.

مستوى التأمين

حدد مستوى التأمين على كمبيوتر مستخدم.

لا يستطيع المستخدمون التوصيل بتوصيفات إلا ما كان على مستوى التأمين هذا.يؤدي النقر على مربع الاختيار هذا إلى تمكين تشغيل أو إيقاف التحكم التالي.

- السماح للمستخدم بالتوصيل بالشبكات ذات التأمين الشخصي فقط.

ملحوظة: غير متاح لحزم Windows Vista.

إخطار المجلدات المشتركة

حدد إعداد إخطار المجلدات المشتركة على كمبيوتر مستخدم.

- إزالة المجلدات المشتركة تلقائياً عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة.
- تعطيل هذا الإخطار
- الإخطار عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة (الافتراضي).

الدخول الموحد

حدد أنواع توصيفات المسئول المراد تمكينها على كمبيوتر مستخدم.

- التوصيل المتواصل: تنشط التوصيفات أثناء بدء التشغيل وعند عدم دخول أي مستخدم على الكمبيوتر.
- توصيل الدخول المسبق/المشترك: تنشط التوصيفات فور دخول مستخدم على الكمبيوتر.

> تكون التوصيفات المشتركة ممكَّنة في حالة عدم تثبيت ميزات الدخول المسبق/المشترك على كمبيوتر المستخدم. تنشط التوصيفات المشتركة بعد دخول المستخدم وتنشيط الجلسة.

> تظهر التوصيفات المتواصلة وتوصيفات الدخول المسبق/المشترك في صدارة لائحة توصيفات المستخدم، ولا يستطيع المستخدم تغييرها ولا حذفها.

معلومات الدعم

حدد معلومات الدعم المعروضة في مربح حول لبرنامجIntel(R) PROSet/Wireless.

- عنوان URL الدعم: أدخل موقع الإنترنت لمركز الدعم الذي تريد أن يصل إليه عملاؤك للحصول على الدعم الفني.
- رقم هاتف الدعم: أدخل رقم الهاتف الذي تريد أن يتصل به عملاؤك للحصول على الدعم الفني.

صوت عبر بروتوكول الإنترنت |  |  | لتمكين برنامج من إنتاج شركة خارجية لاستخدام تطبيق VoIP على كمبيوتر مستخدم. يؤدي الإعداد الافتراضي إلى تمكين هذه الميزة. ملحوظة:لا تثبت هذه الميزة من خلال حزمة إدارة إذا كان في كمبيوتر المستخدم توصيل Intel PRO/Wireless 2915ABG شبكي أو توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG شبكي.

إدارة واي فاي

اختر مدير واي فاي* الذي يتحكم في اتصالات المستخدم اللاسلكية. استخدم إما مدير واي فاي للمستخدم الذي دخل مسبقاً أو اسمح لكل مستخدم بتحديد مدير واي فاي المفضل.

- السماح لجميع المستخدمين بالتنقل بين PROSet/Wireless وMicrosoft Windows XP Wireless Zero Configuration بعد الدخول.
- يتحدد مدير واي فاي لدى الدخول حسب مدير واي فاي الذي كان نشطًا عند خروج آخر مستخدم.

إعداد واي فاي المحمي*

يمكن تشكيل برنامج Intel(R) PROSet/Wireless بحيث يعمل كسجل لنقاط الوصول التي تدعم إعداد واي فاي المحمي*. ينقل السجل مفتاح نقطة الوصول أو كلمة مرورها بشكل آمن تلقائيًا أو يدويًا بمحرك USB flash أو جهاز خارجي آخر.

- تمكين تسجيل أجهزة أخرى (الافتراضي).
- إخفاء إعداد التطبيق "تمكين تسجيل الأجهزة".

حدد هذا لتمكين Intel(R) PROSet/Wireless من تسجيل أجهزة أخرى. حدده أيضًا من أجل إخفاء إعداد تمكين تسجيل الأجهزة في إعدادات تطبيق Intel(R) PROSet/Wireless لمنع المستخدم من تغيير الإعدادات.

تفضيلات عارض ديوان أحداث اللاسلكي

حدد موضع حفظ ملف تدوين عارض ديوان أحداث اللاسلكي في محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.

1. في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على أدوات > محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي.
2. في محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي، انقر على ملف > إعدادات لفتح إعدادات عارض أحداث اللاسلكي.
3. مسار المجلد: الموضع الافتراضي هو مجلد المستندات. أدخل موضع المجلد.
4. اسم الملف:اسم الملف هو ComputerName_UserDomain.
5. أقصى حجم للملف: أدخل حجم الملف بالكيلوبايت.

إذا أردت نسخ ملف التدوين إلى موقع أرشيفي بعد عدد محدد من الأيام:

1. انقر على نسخ ملف التدوين إلى موضع آخر.
2. مسار الوجهة: أدخل الموضع المطلوب لتخزين الملفات.
3. التكرار (أيام): حدد التردد الذي تريده لنقل الملفات إلى مجلد الوجهة.

تشغيل/إيقاف اللاسلكي

التحكم في الراديو اللاسلكي.

- بدون تغيير: لا يوقف الراديو ولا يشغل.
- إيقاف الراديو اللاسلكي: يوقف التوصيف الراديو.
- تشغيل الراديو اللاسلكي: يشغل التوصيف الراديو.
- تعطيل تحديد تشغيل/إيقاف اللاسلكي: حدد هذا لمنع مستخدم من الوصول إلى تحكم تشغيل/إيقاف اللاسلكي في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي أو قائمة شريط المهام. يأتي المستخدم تنبيه بأن الميزة معطلة بمعرفة المسئول إذا حاول تشغيل أو إيقاف تحكم الراديو.
- إضافة تحديد تشغيل/إيقاف راديو 802.11a: حدد هذا للسماح للمستخدم بتشغيل/إيقاف راديو 802.11a بشكل مستقل عن راديو 802.11b/g. إذا حددت هذا، يتاح تعطيل تحديد تشغيل/إيقاف راديو 802.11a. حدد هذا لإظهار تحكم تشغيل/إيقاف راديو 802.11a ولكن مع تعطيله. يتيح لك ذلك إعطاء المستخدم تحكمًا مستقلاً على تجهيزات الراديو.

بمجرد تثبيت هذه الميزة على كمبيوتر المستخدم اتبع التعليمات التالية لتشغيل تحكم راديو 802.11a أو إيقافه.

لإيقاف راديو 802.11a:

1. في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على زر تشغيل اللاسلكي. تظهر لائحة خيارات الراديو.
2. حدد إيقاف راديو 802.11a. راديو 802.11a الآن غير نشط.

لتشغيل راديو 802.11a:

1. في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على زر إيقاف راديو 802.11a. تظهر لائحة خيارات الراديو.
2. حدد تشغيل اللاسلكي. راديو 802.11a الآن نشط.

ملحوظة:لا يتاح خيار إضافة تحديد تشغيل/إيقاف راديو 802.11a إلا للمحولات اللاسلكية التي تدعم 802.11a و802.11b و802.11g. لا تثبت هذه الميزة من خلال حزمة إدارة إذا كان في كمبيوتر المستخدم توصيلIntel(R) PRO/Wireless 2200BG شبكي.

إغلاق | لإغلاق أداة الإدارة.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

## إعدادات المحول

لتشكيل إعدادات المحول:

1. انقر تضمين إعدادات المهايئ في هذه الحزمة .
2. حدد لكل إعداد وارد في الجدول التالي أحد الخيارات التالية:
   - استخدام القيمة الافتراضية:لإعادة ضبط الإعداد على جهاز المستخدم إلى القيمة الافتراضية.
   - بدون تغيير:لإبقاء القيمة التي حددها المستخدم. يقرر المسئول عدم فرض كافة الإعدادات على كمبيوتر المستخدم. للمستخدم أن يغير قيم إعدادات المحول من قائمة متقدمة في Intel(R) PROSet/Wireless.
   - تحديد القيمة:يحدد المسئول القيمة المطلوب استخدامها على كمبيوتر المستخدم.

الاسم | الوصف
--- | ---
عرض قناة 802.11n | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. تلقائي هو الإعداد الافتراضي. ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا إذا كان المحول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

وضع 802.11n

ينبني مقياس 802.11n على مقاييس 802.1x السابقة عن طريق تعدد المدخلات وتعدد المخرجات (MIMO)، حيث يرفع MIMO من خرج البيانات لتحسين معدل النقل. اختر تمكين أو تعطيل لضبط وضع 802.11n للمحول، علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي.

ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا إذا كان المحول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

ملحوظة:لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل.

يستطيع المسئول تمكين أو تعطيل دعم وضع الخرج العالي خفضًا لاستهلاك الطاقة أو التعارضات أو مشاكل التوافق.

قناة الأقران

لا توجد حاجة لتغيير القناة ما لم تكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة جهاز إلى جهاز (أقران) تستخدم قناة مختلفة عن القناة الافتراضية.

القيمة:حدد قناة التشغيل المسموح بها من اللائحة.

- 802.11b/g:حدد هذا الخيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11g و802.11b (2.4 جيجاهيرتز).
- 802.11a:حدد هذا الاختيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11a (5 جيجاهيرتز).

إدارة طاقة الأقران

إعداد ميزات توفير الطاقة لشبكات الجهاز إلى جهاز (أقران).

- تعطيل:حدد هذا عند التوصيل بشبكات أقران تضم محطات لا تدعم إدارة طاقة الأقران
- أقصى توفير للطاقة: حدد هذا من أجل عمر أمثل للبطارية.
- بيئة الضوضاء حدد هذا توصلاً إلى أمثل أداء أو التوصيل بعدة عملاء.

ملحوظة:لا تثبت هذه الميزة من خلال حزمة إدارة إذا كان في كمبيوتر المستخدم توصيل Intel PRO/Wireless 2915ABG شبكي أو توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG شبكي.

الوضع QoS للأقران

جودة الخدمة (QoS) في شبكات الأقران. توفر QoS تحديد أولويات السير من نقطة الوصول عبر شبكة محلية لاسلكية على أساس تصنيف البيانات المتنقلة. WMM* (وسائط واي فاي المتعددة*) هو تأهيل QoS الصادر عن Wi-Fi Alliance*. في حالة تمكين WMM يستخدم المحول WMM لدعم إمكانيات أولويات الترميز والترتيب لشبكات واي فاي.

- تمكين WMM (الافتراضي)
- WMM معطل

ملحوظة:لا تثبت هذه الميزة من خلال حزمة إدارة إذا كان في كمبيوتر المستخدم توصيل Intel PRO/Wireless 2915ABG شبكي أو توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG شبكي.

حماية الوضع المختلط | استخدم هذا الخيار لتجنب تصادمات البيانات في بيئة مختلطة بين 802.11b و802.11g. يجب استخدام طلب الإرسال/الإفساح للإرسال (RTS/CTS) في بيئة لا يحتمل استماع العملاء لبعضهم البعض فيها. يمكن استخدام CTS الذاتي للتوصل إلى خرج أعلى في بيئة يتقارب فيها العملاء ويمكنهم استماع بعضهم البعض.

إدارة الطاقة

إدارة الطاقة:تتيح لك تحديد توازن بين استهلاك الطاقة وأداء المحول. يضبط المؤشر المنزلق لإعدادات طاقة المحول اللاسلكي توازناً بين مصدر طاقة الكمبيوتر والبطارية

اختر توازناً بين استهلاك الطاقة وأداء المهايئ.
PSP - وضع توفير الطاقة
CAM - وضع النشاط المستمر.

اختر أحد مستويات وضع توفير الطاقة:

> PSP CAM: يكون مهايئ العميل موصلاً بالطاقة باستمرار.
> المستوى 1 من PSP: PSP معد على أقصى طاقة.
> المستويات 2-4 من PSP: PSP معد على أقصى طاقة.
> المستوى 5 من PSP: PSP معد لإطالة عمر البطارية إلى أفصى حد.
> PSP تلقائي: افتراضي في المستوى 6 من PSP: يوازن بين استهلاك الطاقة وعمر البطارية.

ملحوظة: يختلف التوفير في استهلاك الطاقة حسب إعدادات البنية الأساسية.

وضع التمهيد

لتغيير إعداد طول التمهيد الذي تتلقاه نقطة الوصول خلال التوصيل المبدئي. المداومة على استخدام طول تمهيد طويل للتوصيل بنقطة وصول. يتيح تمهيد الإرسال التلقائي استشعار التمهيد تلقائياً. يجب استخدام التمهيد القصير إذا كان مدعوماً وإلا فاستخدم التمهيد الطويل (تمهيد إرسال طويل).

ملحوظة:لا يتم تثبيت هذه الميزة بواسطة حزمة المسئول عندما يكون هناك اتصال Intel(R) PRO/Wireless 3945BG شبكي بكمبيوتر مستخدم.

نشاط التجوال

عرف مدى نشاط عميل لاسلكي في التجوال لتحسين الاتصال بنقطة وصول.

انقر استخدم القيمة الافتراضية للموازنة بين عدم التجوال والأداء أو اختر قيمة من القائمة.

> القيم:

> 0: عدم التجوال: العميل اللاسلكي الخاص بك لا يتجول. ولا يدفعه على التجوال إلى نقطة وصول أخرى إلا تدهور بالغ في جودة الوصلة.
> 1-3: السماح بالتجوال.
> 2: الإعداد الافتراضي: يوازن بين عدم التجوال والأداء. انقر على استخدام القيمة الافتراضية للاختيار.
> 4: أقصى تجوال.

تحسين الخرج

تغيير قيمة تحكم اندفاع الحزم.

- تمكين:حدد هذا لتمكين تحسين الخرج.
- تعطيل:(الافتراضي) - حدد هذا لتعطيل تحسين الخرج.

طاقة الإرسال

إذا أنقصت مستوى طاقة الإرسال، يتم خفض تغطية الراديو.

الإعداد الافتراضي:أعلى إعداد طاقة

القيم:

> أدنى Tx: أقل تغطية دنيا:إعداد المحول على أدنى طاقة إرسال. يتيح لك توسيع عدد مساحات التغطية أو تقييد مساحة تغطية. قلل مساحة التغطية في المناطق ذات التناقل الكثيف لتحسين جودة الإرسال الكلية وتفادي الاختناقات والتداخل مع أجهزة أخرى.
> مستوى Tx 1، مستوى Tx 2، مستوى Tx 3: يحدد حسب متطلبات الدولة.
> أقصى Tx: أعلى تغطية قصوى:إعداد المحول على أقصى مستوى طاقة إرسال. حدد هذا من أجل أقصى أداء ونطاق في البيئات المحدودة من حيث أجهزة الراديو الإضافية.

ملحوظة:الإعداد الأمثل هو مداومة المستخدم على ضبط قوة الإرسال على أقل مستوى ممكن مع الاحتفاظ بالتوافق مع جودة اتصالاته مما يتيح عمل أقصى عدد من الأجهزة اللاسلكية في المساحات عالية الكثافة وخفض التداخل مع الأجهزة الأخرى الذي يشاركها هذا الراديو في مدى الترددات.

ملحوظة:يسري هذا الإعداد عند استخدام وضع الشبكة (بنية أساسية) أو جهاز إلى جهاز (أقران).

وضع اللاسلكي

تحديد مدى الموجات المطلوب استخدامه للتوصيل بشبكة لاسلكية:

- 802.11a فقط:توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11a فقط.
- 802.11b فقط:توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11B فقط.
- 802.11g فقط:توصيل المحول اللاسلكي بشبكات 802.11g فقط.
- 802.11a و802.11g: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات802.11a و802.11g فقط.
- 802.11b و802.11g: توصيل المحول اللاسلكي بشبكات802.11b و802.11g فقط.
- 802.11a و802.11b و802.11g:(الافتراضي) التوصيل بإحدى الشبكات اللاسلكية 802.11a أو 802.11b أو 802.11g.

ملحوظة:تحدد أوضاع اللاسلكي (أنواع التعديل) هذه نقاط التوصيل المستكشَفة المعروضة في لائحة الشبكات اللاسلكية.

إغلاق | لإغلاق أداة الإدارة.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

## البرامج

حدد مكونات برامج Intel(R) PROSet/Wireless المثبتة على كمبيوتر المستخدم.

1. انقر على تضمين البرنامج في هذه الحزمة.
2. ضع قرص تثبيت Intel(R) PROSet/Wireless المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.
3. حدد دليل تثبيت برنامج Intel(R) PROSet/Wireless: انقر على استعراض لتحديد موضع الملف Autorun.exe.
4. انقر على موافق.
5. حدد المكونات التي تريد تضمينها في هذه الحزمة:حدد التطبيقات المطلوب تثبيتها على كمبيوتر مستخدم.

الاسم | الوصف
--- | ---
برنامج تشغيل محول الشبكة المحلية اللاسلكية | لتثبيت برنامج تشغيل NDIS لمحول الشبكة المحلية اللاسلكية.

Intel(R) PROSet/Wireless (لحزمة Windows Vista)

- دعم WMI: يتيح للمسئولين الذين ليس لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً إدارة عن بعد لعملاء لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً.
- أداة الإدارة:لتثبيت أداة الإدارة في قائمة ابدأ.

Intel(R) PROSet/Wireless (لحزمة Windows XP أو Windows 2000)

حدد الميزات المطلوب تثبيتها على كمبيوتر مستخدم.

- محلل Intel(R) لمشاكل اللاسلكي:يساعدك في حل مشاكل التوصيل اللاسلكي.
- إعداد واي فاي المحمي: يساعدك في الإعداد المبدئي لشبكة لاسلكية ولإدخال أجهزة جديدة على الشبكة.
- الدخول الموحد: يطابق مسوغات اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على نظام Windows لتوصيلات الشبكة اللاسلكية.
  - توصيل الدخول المسبق:ينشط توصيف الدخول المسبق/المشترك فور دخول أي مستخدم على الكمبيوتر.
- دعم WMI: (معدات Windows للإدارة) تتيح للمسئولين الذين ليس لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً إدارة عن بعد لعملاء لديهم Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً.
- أداة الإدارة:لتثبيت أداة الإدارة في قائمة أدوات.

ملحوظة: لا ينطبق محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي والدخول الموحد على حزم Windows Vista.

> لخفض حجم ملفات البرامج في حزمة الإدارة:

1. انسخ مجلدات التثبيت من برنامج Intel(R) PROSet/Wireless إلى دليل محلي.
2. أزل مجلدات اللغات غير المستخدمة من المجلدين \XP\Docs أو \Vista\Docs و\XP\Apps\x32\iProLang أو \Vista\Apps\v32\iProLang. على سبيل المثال، إذا لم تكن تحتاج إلا إلى مجلدات اللغة العربية فيمكنك إزالة كافة مجلدات اللغة عدا ARA.
3. استخدم الملفات الموجودة في الدليل المحلي لإضافة ملفات البرامج إلى حزمة الإدارة.

> ملحوظة: إذا أنشأت حزمة إدارة على نظام Microsoft Windows XP Professional x64 Edition، تكون ملفات اللغة في المجلدين \XP\Docs وXP\Apps\x64\iProLang.

> ملحوظة:إذا كنت تنوي استخدام عميل Novell Client*‎ لنظام Windows فيجب تثبيته قبل تثبيت برنامج Intel(R) PROSet/Wireless، فإن كان برنامج Intel(R) PROSet/Wireless مثبتاً بالفعل فعليك إزالته قبل تثبيت Novell Client لنظام Windows.

## مجموعات EAP-FAST A-ID

> ملحوظة:تكون هذه الميزة غير متاحة إذا لم يتم اختيار CCXv4 في إعدادات تطبيق أداة المسئول.

> ملحوظة: هذه الميزة غير متاحة لحزم Windows Vista.

معرف المرجع (A-ID) هو خادم RADIUS الذي يوفر مجموعات A-ID لمسوغات الوصول المؤمن (PACs). مجموعات A-ID تكون مشتركة لجميع مستخدمي الكمبيوتر وتسمح لتوصيفات EAP-FAST بدعم عدة PACs من عدة A-IDs.

يمكن تكوين مجموعات A-ID مسبقاً بواسطة المسئول والإعداد بواسطة حزمة المسئول على كمبيوتر أحد المستخدمين. عندما يصادف أحد التوصيفات اللاسلكية خادماً ذا معرف مرجع داخل نفس مجموعة معرف المرجع المعين في توصيف الشبكة اللاسلكية، فإنه يستخدم مسوغ الوصول المحمي هذا دون إيعاز للمستخدم.

لإضافة مجموعة A-ID.

1. اختر تضمين مجموعات A-ID.
2. انقر على إضافة.
3. أدخل اسم مجموعة A-ID جديد.
4. انقر على موافق. تتم إضافة مجموعة A-ID إلى قائمة A-ID.

إذا كانت مجموعة A-ID مؤمَنة، لا يمكن إضافة معرفات مراجع (A-ID) إليها.

لإضافة معرف A-ID إلى مجموعة A-ID:

1. اختر مجموعة من قائمة مجموعات A-ID.
2. انقر إضافة في قسم A-IDs.
3. حدد A-ID.
4. انقر على موافق. تتم إضافة A-ID للقائمة.

بمجرد تحديد مجموعة A-ID يبدأ استخلاص معرفات A-ID من مسوغات الوصول المحمي (PAC) على خادم مجموعة A-ID. تعبأ لائحة معرفات A-ID تلقائيًا.

> ملحوظة:لا تنطبق مجموعات EAP-FAST AID على عميل Windows Vista.

## مهام الإدارة

#### كيفية الحصول على شهادة عميل

إذا لم يكن لديك أي شهادات من أجل EAP-TLS (TLS) أو EAP-TTLS (TTLS) يجب عليك الحصول على شهادة عميل للسماح بالمصادقة.

تدار الشهادات إما من Internet Explorer أو لوحة تحكم نظام Microsoft Windows.

Windows XP وWindows 2000:عند الحصول على شهادة عميل تجنب تمكين حماية قوية للمفاتيح الخاصة، ففي حالة تمكين الحماية القوية للمفاتيح الخاصة لشهادةٍ ما يلزمك إدخال كلمة مرور وصول للشهادة كلما استخدمت هذه الشهادة. يجب عليك تعطيل الحماية القوية للمفاتيح الخاصة للشهادة إذا كنت بصدد تشكيل الخدمة لمصادقة TLS أو TTLS، وإلا فإن مصادقة خدمة 802.1X تفشل لعدم وجود مستخدم داخل لإدخال كلمة المرور المطلوبة.

ملحوظات حول البطاقات الذكية

بعد تثبيت بطاقة ذكية، تثبت الشهادة تلقائياً على الكمبيوتر ومن ثم يمكن اختيارها من مستودع الشهادات الشخصية ومستودع الشهادات المركزي.

#### إعداد عميل بمصادقة شبكة TLS

الخطوة 1: الحصول على شهادة

يتطلب السماح بمصادقة TLS وجود شهادة عميل صالحة في المخزون المحلي لحساب المستخدم الداخل، إضافةً إلى وجود شهادة من مرجع مصدق ثقة في المستودع المركزي.

تبين المعلومات التالية أسلوبين للحصول على شهادة:

- من مرجع مصدق مؤسسي منفذ على خادم Windows 2000.
- استيراد شهادة من ملف بمعالج استيراد شهادات Internet Explorer.

إذا لم تكن تدري كيف تحصل على شهادة مستخدم من المرجع المصدق راجع المسئول ليدلك على الإجراء.

لتثبيت المرجع المصدق على الكمبيوتر المحلي:

1. احصل على المرجع المصدق وخزنه على المحرك المحلي.
2. انقر على استيراد. يظهر معالج استيراد الشهادات.
3. انقر على التالي.
4. انقر على استعراض لتحديد موضع الشهادة على المحرك المحلي.
5. انقر على الشهادة المصدرة.
6. انقر على فتح.
7. انقر على التالي.
8. انقر على وضع كل الشهادات في المستودع التالي.
9. انقر على استعراض لفتح تحديد مستودع الشهادات.
10. انقر على إظهار المستودعات الفعلية.
11. انقر على موافق.
12. حرك لائحة المستودعات لأعلى ووسع مراجع التصديق المركزية الثقات.
13. انقر على الكمبيوتر المحلي.
14. انقر على موافق.
15. انقر على التالي.
16. انقر على نهاية لاستكمال العملية.
17. أعد التشغيل بعد تثبيت شهادة.

استخدم Microsoft Management Console (MMC) للتحقق من تثبيت المرجع المصدق في مستودع الجهاز.

1. في قائمة أبدأ انقر على تشغيل.
2. أدخل MMC.
3. انقر على موافق لفتح Microsoft Management Console.
4. انقر على ملف.
5. انقر على إضافة/إزالة أداة إضافية.
6. انقر على إضافة لفتح صفحة إضافة أداة إضافية مستقلة.
7. انقر على شهادات.
8. انقر على إضافة.
9. انقر على حساب كمبيوتر.
10. انقر على التالي.
11. انقر على نهاية.
12. انقر على إغلاق.
13. انقر على موافق.
14. في وحدة التحكم انقر على شهادات (كمبيوتر محلي).
15. انقر على مراجع التصديق المركزية الثقات.
16. انقر على شهادات.
17. تحقق من وجود المرجع المصدق الذي ثبته لتوك في اللائحة.
18. انقر على ملف.
19. انقر على خروج لإغلاق وحدة التحكم.

#### الحصول على شهادة من مرجع مصدق في Microsoft Windows 2000*:

1. افتح Internet Explorer وتنقل إلى خدمة HTTP للمرجع المصدق (استخدم عنوان URL مثل http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv حيث يمثل certsrv الأمر الذي ينقلك إلى المرجع المصدق. كما يمكنك استخدام عنوان IP لجهاز الخادم، مثل "192.0.2.12/certsrv."
2. ادخل على المرجع المصدق باسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم الذي أنشأته على خادم المصادقة. لا يلزم تطابق اسم المستخدم وكلمة المرور مع اسم الدخول على Windows وكلمة مرور المستخدم الحالي.
3. في صفحة ترحيب المرجع المصدق حدد مهمة طلب شهادة وأرسل النموذج.
4. اختر نوع الطلب:حدد طلب متقدم.
5. انقر على التالي.
6. طلبات الشهادات المتقدمة:حدد إرسال طلب شهادة لهذا المرجع المصدق باستخدام نموذج.
7. انقر على إرسال.
8. طلب شهادة متقدم:حدد قالب شهادة المستخدم.
9. انقر على تحديد المفاتيح قابلةً للتصدير.
10. انقر على التالي. استخدم ما تجد من القيم الافتراضية.
11. الشهادة صادرة:انقر على تثبيت هذه الشهادة.

> ملحوظة:إن كانت هذه أول شهادة تحصل عليها يسألك المرجع المصدق عن تثبيت شهادة مرجع مصدق ثقة في المستودع المركزي. هذه ليست شبكة شهادة مرجع مصدق ثقة. الاسم الموجود علىالشهادة هو اسم مضيف المرجع المصدق. انقر على نعم. تلزمك هذه الشهادة لكلٍ من TLS وTTLS.

12. في حالة صحة تثبيت الشهادة تظهر لك رسالة: "نجح تثبيت شهادتك الجديدة."
13. للتحقق من التثبيت انقر على Internet Explorer أدوات خيارات الإنترنت المحتوى شهادات. ينبغي أن تظهر الشهادة الجديدة مثبتةً في المجلد الشخصي.

#### استيراد شهادة من ملف

1. افتح خصائص الإنترنت (انقر بزر الماوس الأيمن على رمز Internet Explorer على سطح المكتب).
2. حدد خصائص.
3. المحتوى:انقر على شهادات. تظهر لائحة الشهادات المثبتة.
4. انقر على استيراد لفتح معالج استيراد الشهادات.
5. حدد الملف.
6. عين كلمة مرور الوصول للملف. الغِ تحديد تمكين الحماية القوية للمفاتيح الخاصة.
7. مستودع الشهادات: انقر على تحديد مستودع الشهادات تلقائياً على أساس نوع الشهادة (يجب أن تكون الشهادة في المخزن الشخصي لحساب المستخدم حتى يمكن الوصول إليها).
8. انتقل إلى استكمال استيراد الشهادة وانقر على نهاية.

لتشكيل توصيف بمصادقة WPA مع تشفير WEP أو TKIP يستخدم مصادقة TLS:

> ملحوظة:احصل على شهادة عميل وثبتها، انظر الخطوة 1 أعلاه أو راجع المسئول.

عين الشهادة التي يستخدمها Intel(R) PROSet/Wireless

1. في صفحة التوصيفات، انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
2. اسم التوصيف:أدخل اسم توصيف.
3. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID):أدخل معرف الشبكة.
4. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
5. انقر على التالي للوصول إلى إعدادات التأمين.
6. انقر على التأمين المؤسسي.
7. مصادقة الشبكة:حدد مفتوحة (موصى به).
8. تشفير البيانات:حدد WEP.
9. تمكين 802.1X: (محدد).
10. نوع المصادقة:حدد TLS.

#### الخطوة 1 من 2: مستخدم TLS

1. احصل على شهادة عميل وثبتها.
2. حدد واحداً مما يلي للحصول على شهادة:

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> كلمة مرور ثابتة | أدخل مسوغات المستخدم لدى التوصيل.
> كلمة مرور مرة واحدة (OTP) | الحصول على كلمة المرور من جهاز رموز مميزة.
> رقم التعريف (رمز مميز برمجي) | الحصول على كلمة المرور من برنامج رموز مميزة.

3. انقر على التالي.

#### الخطوة 2 من 2: خادم TLS

1. حدد أحد أساليب استرجاع المسوغات التالية: التحقق من شهادة الخادم أو تحديد اسم الخادم أو الشهادة.
2. انقر على موافق. يضاف التوصيف إلى لائحة التوصيفات.
3. انقر على التوصيف الجديد في آخر لائحة التوصيفات. استخدم السهمين العلوي والسفلي لتغيير أولوية التوصيف الجديد.
4. انقر على توصيل للتوصيل بالشبكة اللاسلكية المحددة.
5. انقر على موافق لإغلاق Intel(R) PROSet/Wireless.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات