استعراض الشبكات اللاسلكية

العودة إلى المحتويات

# استعراض الشبكات اللاسلكية

حول تقنية الشبكات اللاسلكية
ماذا يلزمني لإعداد شبكة لاسلكية؟
أساسيات التوصيل الشبكي اللاسلكي

- ما معنى أداة مساعدة لإدارة الشبكة اللاسلكية؟
- اسم الشبكة
- توصيفات
- التأمين
- تعريف شبكة لاسلكية
- اختر أحد أوضاع الشبكة اللاسلكية

كيف أشغل الراديو وأوقفه؟

## حول الشبكات اللاسلكية

توصل الشبكات المحلية اللاسلكية أجهزة الكمبيوتر بعضها ببعض دون استخدام كابلات شبكات. في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يقوم جهاز يسمى نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي بإرسال واستقبال البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المتوافقة مستخدما الاتصالات اللاسلكية. نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي عبارة عن جهاز صغير يوفر الوصول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية والإنترنت. تمكنك الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من مشاركة الملفات أو الطابعات بين أجهزة الكمبيوتر، كما تمكنك أيضا من مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك.

حيث تحدد وضع التشغيل لنوع الشبكات اللاسلكية الذي تريده وقت إعداد المحول اللاسلكي. يمكنك استخدام محول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN للتوصيل بأجهزة لاسلكية أخرى على أن تكون موافقة لمقياس 802.11 للتوصيل الشبكي اللاسلكي. تم توفير التعليمات في هذا الموضوع لتسهيل هذه العملية.

## ماذا الذي سأحتاجه لإعداد شبكة لاسلكية؟

لإعداد شبكة لاسلكية، يلزمك التالي:

- موجه لاسلكي.
- محول شبكة لاسلكية (بطاقة لاسلكية) لكل كمبيوتر تريد توصيله بالشبكة اللاسلكية (محول Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- إذا كنت تريد الوصول للإنترنت من أجل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، فأنت في حاجة أيضا إلى خدمة إنترنت عريض المدى مثل الكبل أو الـ DSL. يتضمن هذا مودم عريض المدى.

## بعض أساسيات الشبكات اللاسلكية

فيما يلي سرد لبعض المفاهيم الأساسية التي تلزمك معرفتها عن شبكات 802.11 المحلية اللاسلكية.

### أداة مساعدة إدارة الشبكة اللاسلكية

يساعدك Intel(R) PROSet/Wireless في إدارة التوصيلات اللاسلكية الخاصة بك. يمكنه مساعدتك أولا في إعداد التوصيلات اللاسلكية الخاصة بك ثم إدارة هذه التوصيلات بسهولة وفتح وإغلاق تلك التوصيلات وإدارة عمليات التأمين كما هو مطلوب. Microsoft Windows Zero Configuration عبارة عن مدير شبكات لاسلكية آخر ولا يجب عليك استخدام أي من هذه الأدوات. وهذا نظرا لأن إعدادات الشبكة التي أنشأتها بأداة مساعدة معينة لا تسري في حالة تولي الأداة المساعدة الأخرى إدارة التوصيلات اللاسلكية. نحن نوصي بأن تختار أداة واحدة لإدارة التوصيلات اللاسلكية ولا تغيرها.

انظر التوصيل بشبكة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### اسم الشبكة (SSID)

تستخدم كل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) اسم شبكة فريد لتعريف الشبكة. ويطلق على هذا الاسم معرف مجموعة الخدمات (Service Set Identifier أو SSID اختصاراً). عندما تقوم بإعداد محولك اللاسلكي تحدد اسم SSID. إذا أردت التوصيل بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) قائمة، فيجب عليك استخدام اسم تلك الشبكة. إذا قمت بإعداد شبكتك المحلية اللاسلكية الخاصة، فيمكنك اختيار أي اسم تريده واستخدامه على كل كمبيوتر. ويجوز أن يبلغ طول الاسم 32 حرفاً وأن يضم حروفاً وأرقاماً. يتم تخصيص SSID أو اسم الشبكة عند نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي.

### توصيفات

يستخدم التوصيف لإدارة اتصال الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). التوصيف عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تحدد كيفية اتصال الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم حفظ هذه الإعدادات (التوصيف) على الكمبيوتر الخاص بك وتستخدم في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتضمن التوصيف جميع معلومات الشبكة وإعدادات الأمان. يتم إنشاء توصيفات مختلفة لشبكات محلية لاسلكية (WLANs) مختلفة. بالنسبة إلى الكمبيوتر الخاص بك، سيكون لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) التوصيف الخاص بها لإدارة الاتصال بتلك الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). باستخدام Intel(R) PROSet/Wireless، يتم عرض توصيفات الكمبيوتر الخاص بك في قائمة التوصيفات. من قائمة Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسية يمكنك إنشاء وتحرير وإزالة التوصيفات.

### التأمين

بعض الشبكات المحلية اللاسلكية تكون مفتوحة أو شبكات غير آمنة وبعضها الآخر يكون آمناً. تحدد الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الآمنة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الشبكة. هناك مستويات وطرق مختلفة من الأمان. يمكن لـ Intel(R) PROSet/Wireless أن يساعدك بسهولة في إعداد طريقة أمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك.

تستخدم طرق الأمان الشائعة للشبكات المحلية اللاسلكية مفاتيح أو كلمات مرور، حيث يتطلب الوصول إلى الكمبيوتر توفير المفتاح أو كلمة المرور للوصول. كما يمكن للشبكات المحلية اللاسلكية (WLANs) استخدام التشفير لترميز البيانات. في حالة التشفير، يستخدم مفتاح تشفير سري لتشفير البيانات وذلك قبل أن يقوم الكمبيوتر بإرسال البيانات. ويستخدم الكمبيوتر المستقبل نفس هذا المفتاح لرد البيانات إلى أصلها. إذا وصلت بشبكة قائمة فاستخدم مفتاح التشفير الوارد من مسئول الشبكة اللاسلكية، وأما إذا أعددت شبكتك الخاصة فيمكنك اختراع أي مفتاح تريده واستخدامه على كل كمبيوتر. من الممكن أن يساعدك Intel(R) PROSet/Wireless في القيام بذلك. يتم تخزين طريقة الأمان التي تستخدم بواسطة الكمبيوتر الخاص بك للوصول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية في التوصيف. انظر التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### تعريف شبكة لاسلكية

توجد طرق مختلفة لتعريف شبكة لاسلكية حسب حجم الشبكة اللاسلكية ومكوناتها:

- اسم الشبكة أو معرف مجموعة الخدمات (SSID):يعرف شبكة لاسلكية. يجب أن يكون لكافة الأجهزة اللاسلكية في الشبكة نفس معرف SSID. وتكون هذه على الأرجح هي الطريقة الأكثر شيوعا.
- مجموعة الخدمات الأساسية (BSS):يتألف من عقدتين – أو محطتين – لاسلكيتين أو أكثر تعرفت على بعضها البعض وأسست اتصالات.
- بث SSID: تستطيع نقطة وصول الاستجابة لأجهزة الكمبيوتر التي ترسل حزم استشعار بمعرف SSID البث، ويتيح تمكين هذه الميزة على نقطة الوصول لأي مستخدم لاسلكي الاقتران بنقطة الوصول عن طريق استخدام معرف SSID فارغ.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسي (BSSID):معرف فريد لكل جهاز لاسلكي. ومعرف BSSID هذا هو عنوان Ethernet MAC للجهاز.
- معرف مجموعة الخدمات الممتد (ESSID):حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة لاسلكية تتضمن نقاط وصول.
- مجموعة الخدمات الأساسية المستقلة (IBSS): وضع تشغيل في نظام 802.11 يتيح الاتصال المباشر بين أجهزة 802.11 دونما حاجة لتهيئة جلسة اتصال بنقطة وصول.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسية المستقلة (BSSID): حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة من أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية تم تشكيلها بحيث تتصل ببعضها البعض مباشرةً دون استخدام نقطة وصول.

### تحديد وضع شبكة لاسلكية

من الممكن أن تعمل الشبكات اللاسلكية بنقاط وصول أو بدونها على حسب عدد المستخدمين في الشبكة. يستخدم وضع البنية الأساسية نقاط وصول للسماح بأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال واستقبال المعلومات، حيث ترسل أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية إلى نقطة الوصول وتتلقى نقطة الوصول المعلومات ثم تعيد بثها على أجهزة الكمبيوتر الأخرى، كما يمكن توصيل نقطة الوصول إلى شبكة لاسلكية أو بالإنترنت. من الممكن أن تعمل نقاط وصول متعددة معاً لتوفير تغطية على مساحة أوسع.

يعمل وضع جهاز إلى جهاز، والمعروف أيضاً باسم وضع الأقران، بدون نقاط وصول ويسمح لأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال المعلومات مباشرةً إلى أجهزة كمبيوتر لاسلكية أخرى. يمكنك استخدام وضع الأقران من أجل التوصيل الشبكي بين أجهزة كمبيوتر في منزل أو مكتب صغير، أو لإعداد شبكة لاسلكية مؤقتة لاجتماعٍ ما.

## كيف أشغل الراديو وأوقفه؟

سوف تحتاج إلى إيقاف راديو المحول اللاسلكي (وتشغيله) في مناسبات مختلفة. على سبيل المثال، قد يتوجب عليك إيقاف الراديو عند ركوبك على متن طائرة. كما يمكنك إيقافه للحفاظ على قوة البطارية.

هناك ثلاث طرق لتشغيل الراديو وإيقافه:

- باستخدام مفتاح جهاز الراديو اللاسلكي (قد لا يتواجد في جميع أجهزة الكمبيوتر).
- استخدام زر تشغيل اللاسلكي/إيقاف اللاسلكي في Intel(R) PROSet/Wireless.
- استخدام Windows.

تذكر أنه للاتصال بالشبكات اللاسلكية، يجب أن يعاد تشغيل الراديو اللاسلكي ثانية. إذا تعذر عليك الاتصال بشبكة لاسلكية، تحقق من تشغيل الراديو في كل من مفتاح المعدات و زر تشغيل اللاسلكي/إيقاف اللاسلكي في Intel(R) PROSet/Wireless.

انظر تمكين أو تعطيل الراديو اللاسلكي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية