使用 Intel(R) PROSet/無線軟體

返回內容頁

# 使用 Intel(R) PROSet/無線軟體

將 Intel(R) PROSet/無線用作您的無線管理員
啟動 Intel(R) PROSet/無線
從工作列啟動 Intel(R) PROSet/無線

- 工作列圖示
- 工具提示與桌面警示

Intel(R) PROSet/無線主視窗

- 無線網路清單
- 連線狀態圖示
- 網路內容
- 連線詳細資料
- 設定檔清單

Intel(R) PROSet/無線功能表

- 工具功能表
  - 應用程式設定
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - 手動診斷工具
  - 管理員工具
- 進階功能表
  - 介面卡設定
  - 進階統計
  - 使用 Windows 管理 Wi-Fi*
- 設定檔功能表
  - 管理設定檔
  - 管理排除項目

開啟或關閉無線電
安裝和解除安裝軟體
啟用 WMM* 省電模式

## 將 Intel(R) PROSet/無線用作您的無線管理員

Intel(R) PROSet/無線用來設定、編輯和管理網路設定檔以連線到網路。它還包括進階設定，例如電源管理以及設定 ad-hoc 網路的通道選擇。

如果您使用 Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration 做為您的無線管理員，可以從 Microsoft Windows「無線網路」標籤將其停用。

要停止使用 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 做為您的無線管理員：

1. 按一下「開始」>「控制台」。
2. 連按兩下「網路連線」。
3. 用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」。
4. 按一下「內容」。
5. 按一下「無線網路」。
6. 確認沒有選取「用 Windows 來設定我的無線網路設定」。如果被選取的話，請將其清除。
7. 按一下「確定」。這樣可確認 Intel(R) PROSet/無線公用程式已設定來管理您的網路設定檔。

> 注意：確定選取應用程式設定的選項「當其他應用程式在使用此無線介面卡時，請通知我。」。這個選項 會在 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 啟動時提示您管理您的網路設定檔。

## 啟動 Intel(R) PROSet/無線

若要啟動 Intel(R) PROSet/無線，可使用以下方法之一：

- 按一下「開始」>「程式集」> Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless。
- 在位於 Windows 桌面右下角的工作列圖示 上按一下滑鼠右鍵，以開啟「工作列」功能表。按一下 「開啟 Intel(R) PROSet/無線」。
- 連按兩下「工作列」圖示來開啟 Intel(R) PROSet/無線。

若要從主視窗關閉 Intel(R) PROSet/無線，請使用下列之一：

- 從主視窗選取「檔案」>「結束」。
- 按一下「關閉」。
- 按一下視窗右上角的關閉按鈕 (X)。

# 從工作列啟動 Intel(R) PROSet/無線

要啟動 Intel(R) PROSet/無線，在 Windows 桌面右下角的工作列圖示上連按兩下，或用滑鼠右鍵按一下工作列圖示，然後按一下「開啟 Intel(R) PROSet/Wireless」。

## 工作列功能表選項

Intel(R) PROSet/無線圖示位於 Windows 桌面右下角的「工作列」中。用滑鼠右鍵按一下狀態圖示來顯示功能表選項。

功能表項目 | 註解
--- | ---
開啟 Intel(R) PROSet/無線 | 當 Intel(R) PROSet/無線是您的無線管理員時，按一下將啟動 Intel(R) PROSet/無線。如果您從「工作列」功能表選取使用 Windows 管理 Wi-Fi*，功能表選項會變更為開啟 Wireless Zero Configuration，而且 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service 會做為您的無線管理員。使用 Microsoft Windows 時，您無法使用 Intel 設定檔。
開啟自動無線設定 (Wireless Zero Configuration)
啟動無線 | 如果您有安裝 Intel(R) PROSet/無線，無線電的目前狀態會顯示在 Intel(R) PROSet/無線主視窗和工作列中。選取「開啟無線」來開啟無線電。選取「關閉無線」來關閉無線電。 若電腦有安裝外部開關，即可用來開啟或關閉無線電。請向您的電腦製造廠商洽詢有關此開關的說明文件。
關閉無線
關閉 802.11a 無線電 | 此選項僅供支援 802.11a、802.11b 與 802.11g 的無線介面卡使用。選取以關閉 802.11a 無線電。 注意：除非在管理員工具中已啟用，或您的介面卡是 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection，否則無法使用這項設定。
開啟 Intel Wireless Troublehooter | 會開啟可協助您解決無線網路連線問題的應用程式。偵測到連線問題時，桌面警示就會顯示在桌面螢幕的右下角。請參閱 Intel Wireless Troubleshooter 以取得更多資訊。
連線到設定檔 | 顯示「設定檔清單」中目前的設定檔。該選項也用於連線到設定檔。
使用 Windows 管理 Wi-Fi | 在 Intel(R) PROSet/無線和 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service 之間切換。在您使用 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 服務時，您無法使用 Intel 設定檔。
使用 Intel(R) PROSet/無線管理 Wi-Fi

# 工作列圖示

「工作列」圖示會提供目前無線連線狀態的視覺指標。連線狀態圖示位於 Windows 桌面的右下角。在「工具」功能表應用程式設定中，您可將「工作列」圖示設定為顯示或隱藏。

圖示 | 描述
--- | ---
| 關閉無線：無線介面卡關閉。無線裝置關閉期間不會傳輸或接收。按一下「開啟無線」來啟用介面卡。圖示會以白色和靜態顯示。
| 搜尋無線網路：無線介面卡會搜尋所有可用的無線網路。圖示會以白色和動態顯示。
| 找不到無線網路：沒有可用的無線網路。Intel(R) PROSet/無線會定期掃瞄可用的網路。如果您要強迫進行掃瞄，請連續按兩下該圖示來啟動 Intel(R) PROSet/無線並按一下「重新整理」按鈕。圖示是紅色。
| 找到無線網路：找到一個可用的無線網路。連按兩下圖示以顯示「無線網路清單」。選取網路。按一下「連線」。圖示是黃色。
| 驗證失敗：無法與無線網路進行驗證。這是含黃色警告三角形的綠色圖示。
| 連線到無線網路：正在取得 IP 位址或錯誤發生時會閃爍。
| 已連線到無線網路：已連線到無線網路。工具提示會顯示網路名稱、速度、訊號品質和 IP 位址。這是含反應訊號品質波紋的綠色圖示。波紋越多，訊號品質越好。

## 工具提示與桌面警示

「工具提示」與「桌面警示」會提供回饋和互動。若要顯示「工具提示」，請將您的滑鼠游標移到圖示上方。當您的無線網路變更狀態時，桌面警示就會顯示出來。舉例來說，如果您不在任何無線網路的範圍內，當您進入範圍時，桌面警示就會顯示出來。

在應用程式設定中選取顯示資訊通知來啟用桌面警示。

## 工具提示

將滑鼠游標移到圖示上方時，「工具」提示就會顯示出來。工具提示會顯示每個連線狀態的文字。

## 桌面警示

需要使用者的動作時，就會顯示桌面警示。如果您按一下該警示，就會做出適當的動作。舉例來說，找到無線網路時，會顯示以下的警示：

動作：按一下桌面警示以連線到「無線網路」清單中的網路。

連線後，警示會顯示您連線的無線網路、連線速度、訊號品質和網路 IP 位址。

桌面警示也用於指出是否存在連線問題。按一下警示來開啟 Intel Wireless Troubleshooter。

## Intel(R) PROSet/無線主視窗

Intel(R) PROSet/無線主視窗可讓您：

- 檢視目前的連線狀態 (訊號品質、速度和目前的網路名稱)。
- 掃瞄可供使用的無線網路。
- 管理設定檔。
- 依照「設定檔清單」中定義的特定順序，自動連線設定檔到可用的網路。
- 連線到「基礎架構」與「點對點 (ad hoc)」網路。
- 設定介面卡設定。
- 疑難排解無線連線問題。

## 連線狀態圖示

連線狀態圖示會顯示無線介面卡目前的連線狀態。連線狀態圖示會顯示在 Intel(R) PROSet/無線主視窗中。工作列圖示也會顯示目前的連線狀態。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。

### 主視窗連線狀態描述

這些圖示用於表明連線狀態。

圖示 | 描述
--- | ---
| 無線已關閉 :無線介面卡已關閉。按一下「關閉無線」按鈕以開啟無線電。
| 連線問題：指明包括驗證故障的連線問題。
| 搜尋無線網路：無線介面卡會掃瞄所有可用的無線網路。 動畫圖示：
| 找不到無線網路：介面卡找不到可用的無線網路。
| 找到無線網路：找到一個可用的無線網路。您可以選擇連線到無線網路清單中顯示的可用網路。
| 連線到無線網路：您正連線到無線網路。新月 形狀的曲線會在綠色與白色間轉換，直到取得 IP 位址或發生連線錯誤。
| 已連線到無線網路：您已連線到無線網路。網路名稱、速度、訊號品質和 IP 位址會顯示目前的連線狀態。按一下詳細資料按鈕來顯示目前網路連線的詳細資料。
網路名稱 | 名稱（設定檔名稱或 SSID）：連接介面卡的網路名稱。如果此網路的設定檔可適用，名稱欄就會顯示出 SSID 或設定檔名稱。

訊號強度

訊號強度圖示列顯示傳輸品質，並在您的無線介面卡與最近的存取點或點對點 (ad hoc) 模式中的電腦之間接收訊號。垂直綠色列的數目表示傳輸和接收訊號的強度。

注意：會顯示包含多個 AP 網路的最近 AP 的該訊號強度。

訊號強度範圍在「最好」到「超出範圍」之間。以下的因素會影響訊號強度：

- 訊號品質會隨距離減弱，並且會受到金屬和水泥障礙物影響。
- 金屬物體可能會反射信號，因而導致干擾。
- 其它電力裝置也會造成干擾。

內容 | 提供介面卡連線狀態資訊。請參閱網路內容以取得資訊。
開啟無線 (關閉) | 開啟和關閉無線電。請參閱開啟（關閉）無線以取得更多資訊。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。
關閉 | 關閉 Intel(R) PROSet/無線主視窗。

# 無線網路清單

「無線網路」清單會顯示介面卡範圍內的無線網路清單。

名稱 | 描述
無線網路 ( ) | 括號內的數字表示在您無線網路介面卡範圍內找到的無線網路數目。
| 無線網路存取點或電腦 (點對點 [ad hoc] 模式) 的訊號強度。訊號強度圖示列會顯示無線網路或電腦可以連線，但是尚未與某個存取點或電腦關連 (點對點 [ad hoc] 模式) 。
網路名稱 | 名稱（設定檔名稱或 SSID）：連接介面卡的網路名稱。如果此網路的設定檔可適用，名稱欄就會顯示出 SSID 或設定檔名稱。 如果存取點沒有廣播其網路名稱 (SSID) 或無線介面卡從隱藏式存取點收到一個隱藏的網路名稱，<SSID 沒有廣播> 就會顯示在「無線網路」清單中。要與某個 <SSID 沒有廣播> 網路項目關聯，必須在連線之前建立新設定檔。連線之後，<SSID 沒有廣播> 仍然顯示在「無線網路」清單中，連同「設定檔名稱」/SSID。可以在「設定檔」清單中檢視有關聯的 SSID 設定檔。
狀態 | 介面卡正連線到無線網路的通知。一旦已連線，狀態會變更為「已連線」。
| 設定檔：識別「無線網路清單」中已連線並在設定檔清單中有設定檔的網路。
| 無線網路使用網路（基礎架構）模式。
| 無線網路使用點對點 (ad hoc) 模式。
| 無線網路使用保全性加密。
| 無線網路正在使用頻帶頻率 (802.11a、802.11b、802.11g 或 802.11n)。
| 無線網路在排除清單中或設定檔設定為手動連線。
連線 (中斷連線) | 按一下來連線到無線網路。一旦已連線，按鈕會變更為「中斷連線」。
內容 | 提供有關已連線網路及其存取點的詳細資訊。請參閱網路內容以取得資訊。
重新整理 | 重新整理可用網路的清單。如果介面卡範圍內有新的可用網路，清單就會更新以顯示新的網路名稱。
開啟無線 (關閉) | 開啟和關閉無線電。請參閱開啟（關閉）無線以取得更多資訊。
關閉 | 關閉 Intel(R) PROSet/無線主視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

## 網路內容

在 Intel(R) PROSet/無線主視窗中按一下內容按鈕，以顯示無線介面卡的保全性設定。您也可以新增要從自動連線排除的設定檔。如果網路排除已啟用 (請參閱應用程式設定)，則「網路內容」也會表示該網路是否被排除在自動連線之外。

#### 網路內容詳細資料

名稱 | 描述
--- | ---
網路名稱 | 顯示無線網路的名稱。

頻帶

目前使用的頻帶和頻率。如果沒有顯示頻帶和頻率，則顯示「超出範圍」。

以下列出頻帶：

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作模式

顯示目前的模式：

- 網路 (基礎架構)

> 以存取點為中心的無線網路。在這種環境中，存取點不只提供與有線網路的通訊，並且還協調鄰近區域的無線網路流量。

- 點對點 (ad hoc)

> 一種通訊組態，在這其中，每部電腦都有相同的能力，並且任何電腦都可啟動通訊作業階段。也稱為點對點網路或電腦對電腦網路。

驗證等級

顯示使用之網路目前的驗證保全性模式。

以下列出網路驗證等級：

- 開啟
- 共用
- WPA*-企業
- WPA2*-企業
- WPA-個人
- WPA2-個人

顯示目前網路所使用的驗證。請參考保全性設定以獲取更多資訊。

資料加密

以下列出「資料加密」的設定：

- 無
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

請參考保全性設定以獲取更多資訊。

這個網路中的存取點 <0-50>

- 訊號強度：訊號強度圖示列會顯示無線介面卡和最接近存取點之間的傳輸和接收訊號強度。
- 顯示以下其中一項：.顯示使用的頻帶（802.11a、802.11b、 802.11g 或 802.11n）。
- 通道：顯示目前用於特定無線網路的傳輸和接收通道。
- BSSID (基礎架構操作模式)：顯示選取的網路中存取點的十二位數 MAC 位址。

管理排除項目 | 請參閱管理排除以取得更多資訊。
關閉 | 關閉「網路內容」。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 連線詳細資料

當您連線至網路時，按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗上的「詳細資料」按鈕，以顯示「連線詳細資料」。

#### 連線詳細資料描述

名稱 | 描述
--- | ---
設定檔名稱 | 設定檔的名稱。
網路名稱 | 目前連線的「網路名稱」(SSID)。

訊號品質

無線電頻率 (RF) 訊號可用兩個部份來進行評估：

- 訊號強度 (品質)
- 訊號品質

訊號品質是由各項因素綜合來決定。主要是由訊號強度以及目前 RF 噪音比例所組成。RF 噪音會在自然的情況下自然出現，也會因電力設備的使用而出現。如果 RF 噪音量很高，或訊號強度很低的話，就會產生較低的訊號對噪音比例，並會造成較差的訊號品質。如果訊號對噪音的比例低的話，無線電接收器就難以從噪音本身分辨出包含在訊號中的資料訊息。

訊號強度

訊號強度圖示列顯示傳輸品質，並在您的無線介面卡與存取點或點對點 (ad hoc) 模式中的電腦之間接收訊號。垂直綠色列的數目表示傳輸和接收訊號的強度。

注意：會顯示包含多個 AP 網路的最近 AP 的該訊號強度。

訊號強度範圍在「最好」到「超出範圍」之間。以下的因素會影響訊號強度：

- 訊號品質會隨距離減弱，並且會受到金屬和水泥障礙物影響。
- 金屬物體可能會反射信號，因而導致干擾。
- 其它電力裝置也會造成干擾。

IP 位址 | IPv4 位址：目前連線的「Internet 通訊協定」(IP) 位址。
IPv6 位址：下一代 IP 位址與 IPv4 向上相容，並設計來解決資料安全性問題。IPv6 將位址空間從 32 位元增至 128 位元，為不限數量的網路和系統提供了空間。它還為即時音訊和視訊支援服務品質 (QoS) 參數。
介面卡 MAC 位址 | 無線介面卡的「媒體存取控制」(MAC) 位址。

頻帶

表示目前連線的無線頻帶。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

使用的天線數 | 這表示目前使用中的天線數目。此數目依各種網路目前在使用的頻帶、那些頻帶上使用中的傳輸/接收模式、訊號強度，以及存取點的功能而定。使用者對此參數沒有直接控制權。

支援的資料速率

無線介面卡可傳送和接收資料的速率。以 Mbps 顯示使用頻率的速率。

- 802.11g：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11b:1、2、5.5 與 11
- 802.11a：6、9、12、18、24、36、48 及 54
- 802.11n： 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

無線電頻率

顯示目前無線連線的頻率。

- 802.11a：5.15 GHz 到 5.85 GHz
- 802.11b/g：2.400 GHz 到 2.4835 GHz (因國家而定)
- 802.11n：2.400 GHz 到 5.00 GHz

通道號碼 | 顯示傳輸和接收通道。
網路驗證 | 顯示「開放」、「共用」、「WPA - 個人」、「WPA2 - 個人」、「WPA - 企業」及「WPA2 - 企業」。顯示目前使用的設定檔所使用的驗證。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
資料加密 | 顯示「無」、WEP、TKIP 或 AES-CCMP。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
802.1X 驗證類型 | 顯示「無」、EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP 或 EAP-FAST。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
802.1X 驗證通訊協定 | 顯示「無」、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2 或 TLS。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
CCX 版本 | 這個無線連線的「與 Cisco 相容的延伸功能」版本。
目前 TX 電源 | 「與 Cisco 相容的延伸功能」傳輸電源等級。
支援的電源等級 | 1.0、5.0、20.0、31.6、50.1 mW
存取點 MAC 位址 | 相關存取點的「媒體存取控制」(MAC) 位址。
強制性存取點 | 如果沒有啟用，顯示「無」。如果從「強制性存取點設定」啟用的話，存取點 MAC 位址就會顯示出來。這個選項會導引無線介面卡使用特定的 MAC 位址 (例如，48 位元 12 個十六進位數字，例如，00:06:25:0E:9D:84) 來連接到存取點。
修復 | 更新 IP 位址。如果您在存取網路時發生問題，請確認 IP 位址是否有效。如果是 0.0.0.0 或 169.x.x.x，則可能為無效。如果您的網路設定為自動網路位址指派，請按一下「修復」並要求新的 IP 位址。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 設定檔管理

在 Intel(R) PROSet/無線主視窗，在某無線網路上按一下「連線」。一旦已連線，設定檔就會建立於「設定檔清單」中。「設定檔清單」會以要套用這些設定檔的順序顯示目前的使用者設定檔。使用向上和向下方向鍵來依照特定順序整理設定檔，以自動連線到無線網路。

您也可以從「設定檔清單」新增、編輯、和移除設定檔。按一下 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的「設定檔」。

可以根據每一個無線網路，設定不同的設定檔。設定檔設定可包括網路名稱 (SSID)、操作模式、和保全性設定。請參閱設定檔管理以取得更多資訊。

## 設定檔清單圖示

名稱 | 描述
設定檔名稱 | 設定檔是可以讓無線介面卡連接到網路存取點（網路 (基礎架構) 模式）或不使用存取點之電腦（點對點 (ad hoc) 模式）的網路設定。請參閱設定檔管理以取得更多資訊。
網路名稱 | 名稱（設定檔名稱或 SSID）：連接介面卡的網路名稱。如果此網路的設定檔可適用，名稱欄就會顯示出 SSID 或設定檔名稱。
連線圖示：以下網路設定檔狀態圖示會表示含無線網路之介面卡的不同連線狀態、使用的操作模式類型、以及是否在使用網路保全性。
| 藍圈：無線介面卡與存取點或電腦 (點對點模式) 有關聯。如果設定檔有啟用 802.1X 保全性，這就表示無線介面卡有相關聯和受到驗證。
| 表示基礎架構模式。
| 表示點對點 (ad hoc) 模式。
| 無線網路使用保全性加密。

方向鍵

排序設定檔自動連線的偏好順序。

- 向上方向鍵：在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往上移動。
- 向下方向鍵：在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往下移動。

連線 | 如果網路在範圍中，並且設定檔符合網路的設定，就會進行連線。
新增 | 開啟無線設定檔一般設定畫面，用於建立新設定檔。請參閱建立新設定檔以獲取更多資訊。
移除 | 從「設定檔清單」移除選取的設定檔。請參閱移除設定檔以獲取更多資訊。
內容 | 讓您編輯現有設定檔的內容。請參閱編輯現有的設定檔以獲取更多資訊。
| 匯出或匯入：可讓您從「設定檔清單」匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。無線設定檔可以自動匯入「設定檔清單」。請參閱匯出或匯入設定檔以獲取更多資訊。
關閉 | 關閉設定檔管理視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 功能表

使用「檔案」、「工具」、「進階」、「設定檔」和「說明」功能表來設定您的網路設定。

名稱 | 描述
檔案 | 結束：關閉 Intel(R) PROSet/無線主視窗。

工具

應用程式設定：用來設定全系統的連線偏好設定。請參閱應用程式設定以獲取資訊。

Intel Wireless Troubleshooter：用來解決無線網路連線的問題。請參閱 Intel Wireless Troubleshooter 以取得更多資訊。

手動診斷工具：手動診斷工具可讓您執行一套診斷測試，來驗證您的無線介面卡功能。請參閱手動診斷工具以獲取更多資訊。

管理員工具：由管理員或這台電腦上具有管理員權限的人，用來設定共用的設定檔 (「預先登入/一般」、「持續」、與「網路電話 [VoIP])。「管理員工具」也可以由「資訊技術」部門用來設定 Intel(R) PROSet/無線軟體中的使用者設定，並建立自訂安裝套件以匯出至其他系統。請參閱管理員工具以獲取更多資訊。

注意：「管理員工具」只有在 Intel(R) PROSet/無線軟體的自訂安裝期間已安裝才可使用。請參閱安裝或解除安裝軟體以獲取關於自訂安裝的更多資訊。

進階

介面卡設定：顯示與 Microsoft Windows 進階設定中所做之設定相符的「介面卡設定」。請參閱介面卡設定以獲取資訊。

從 Microsoft Windows 存取「介面卡設定」：

- 從 Windows 控制台選取「網路連線」。
- 用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」。
- 從功能表選取「內容」。
- 按一下「設定」來顯示介面卡的「進階設定」。

進階統計：選擇以檢視關於無線介面卡和連線的詳細資訊。請參閱進階統計以獲取更多資訊。

使用 Windows 管理 Wi-Fi：選取以啟用 Microsoft Windows XP 為無線管理員。請參閱 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration以獲取更多資訊。

設定檔 | 管理設定檔：選取以建立或編輯設定檔。 管理排除：選取以將網路排除在自動連線之外。請參閱管理排除以取得更多資訊。
說明 | Intel(R) PROSet/無線說明：啟動線上說明。 關於：顯示目前安裝之應用程式元件的版本資訊。

## 應用程式設定 (工具功能表)

「應用程式設定」控制 Intel(R) PROSet/無線軟體的行為。

#### 應用程式設定說明

名稱 | 描述
--- | ---
介面卡 | 列出目前可用的網路介面卡。它可以是任何 Intel Wireless WiFi Link 4965AGN、Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_、Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection、Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 或 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection。
進階設定：下列設定控制 Intel(R) PROSet/無線的行為和顯示資訊。

工作列

在工作列中顯示應用程式圖示：選取以顯示「工作列」狀態圖示。這個圖示常駐在 Windows 的「工作列」中 (通知區域)。此圖示提供您無線連線的狀態。清除以不顯示「工作列」狀態圖示。

「工作列狀態圖示」會提供幾個功能：

- 連線狀態以及無線網路之無線活動的視覺顯示。在不同的無線活動中，圖示會變更色彩和動畫。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。
- 功能表：當您在圖示上按一下滑鼠右鍵時，功能表會顯示出來。從這個功能表，您可以執行數種作業，例如開啟或關閉無線電，或啟動 Intel(R) PROSet/無線應用程式。請參閱工作列功能表選項以取得更多資訊。
- 工具提示與桌面警示。請參閱工具提示與桌面警示以獲取更多資訊。

通知

顯示警示通知：選取以在工作列圖示旁顯示桌面警示。需要您的動作時，會顯示訊息。僅高重要性的事件會觸發桌面警示。如果選取桌面警示的話，就會採取適當的動作。清除以不顯示桌面警示。請參閱工具提示與桌面警示以獲取更多資訊。

選取以下其中一個選項：

資訊通知：這些桌面警示屬於較低重要性。這些提醒不需要您的互動，但是如果採取行動的話，可以大幅改善無線經驗。

- 顯示資訊通知：依預設已選取。所有的資訊桌面警示都會顯示在工作列狀態圖示旁邊。當可用的無線網路在範圍內時，這些桌面警示能以通知來改善您的無線經驗。當無線連線建立或失去時，也會通知您。請參閱工具提示與桌面警示以獲取更多資訊。
- 沒有連線時，顯示可用的網路清單：當清除「顯示資訊通知」後，您可以選取這個項目。當桌面警示停用時，這個選項可讓您在無線介面卡未連線時，還是繼續獲得通知可用的網路。

當其他應用程式在使用此無線介面卡時，請通知我：選取時，如果有其他應用程式嘗試管理您的無線介面卡，則會顯示訊息。如果您使用的軟體是由某個作用點 (咖啡廳或機場大廳) 所提供，這個功能會很有幫助。若要利用 Intel(R) PROSet/無線的功能，當您離開熱點時，請停用這個軟體。

啟用 TLS 拒絕的憑證通知：選取以在驗證伺服器拒絕 PEAP-TLS 憑證時發出警告。請參閱企業保全性與設定具有 TLS 網路驗證的用戶端以取得更多資訊。

自動連線

只使用設定檔連線到可用網路：(預設) 從設定檔清單使用相符的設定檔將無線介面卡連接到某個可用的網路。如果找不到相符的設定檔，您就會收到通知 (請參閱通知)。無線裝置會一直保持離線狀態直到找到相符的設定檔，或您設定新的相符設定檔為止。

在找不到相符的設定檔時連線到可用網路：如果您沒有設定設定檔，並且您所在的位置為開放、非保全的無線網路，選取以自動連線到網路。注意：開放性網路沒有保全性。您需要為該無線連線提供您自己的保全性。保護某個開放性無線連線的方法是使用 Virtual Private Networking (VPN) 軟體。

僅根據設定檔連線到任何網路 (Cisco 模式)：以偏好的順序選取來嘗試每個設定檔。這表明您在存取點的鄰近範圍內，而這個存取點有一個以上的 SSID，但是僅通告一個。

管理排除項目 | 啟用自動排除清單功能：選取以啟用自動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除存取點。請參閱管理排除以取得更多資訊。 啟用手動排除清單功能：選取以啟用手動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除網路。請參閱管理排除以取得更多資訊。
無線網路清單 | 顯示欄排序標題：選取以便在「無線網路清單」中顯示欄名稱。按一下欄標題以漸增或漸減順序來進行排序。

共用資料夾通知

檔案與印表機共用可啟用網路中的其他電腦，以存取您電腦上的資源。在使用啟用了檔案與印表機共用的無線筆記型電腦時，您應謹慎使用。

當您連線到具有符合以下情況之一的共用資料夾之無線網路時，可以使用此功能接收通知：

- 停用了 Microsoft Windows 防火牆。
- 啟用「檔案與印表機共用」為 Microsoft Windows 防火牆設定的例外。

在連線至不安全的網路時間內，選擇自動移除共用資料夾
選擇每次連線至不安全的網路時，自動隱藏共用資料夾。

停用此通知
您每次連線至開放/不安全網路時，選擇維持目前的共用資料夾設定。

在連線至不安全的網路時通知
選擇在您每次連線至開放、不安全網路時接收通知。

點對點 (Ad hoc) 網路通知 | 在連線到點對點 (ad hoc) 網路時，依據以下設定來接收警示。您每 2 分鐘就獲得一次警示，最多獲得 5 次警示。 在沒有同等網路加入點對點 (ad hoc) 網路時通知 選擇在沒有同等網路加入點對點 (ad hoc) 網路時接收通知。 在所有同等網路離開點對點 (ad hoc) 網路時通知 選擇在所有同等網路離開點對點 (ad hoc) 網路時接收警示。
網路名稱 (SSID) 通知 | 網路名稱 (SSID) 警示通知 在使用預設網路名稱 (SSID) 連線到網路時進行通知。常見的預先定義和預設網路名稱範例為：無線、WLAN、linksys、預設。 連線至具有預設網路名稱（SSID）的存取點可能是個安全問題。此存取點經常會使用所有的預設安全和管理設定（例如，開放驗證﹔預設的 IP 位址、使用者名稱或密碼）。如果此為個人網路，可更改網路名稱和安全設定以提高網路的安全性。 連線至具有預設 SSID 名稱的網路時通知 選擇在連線至具有預設網路名稱的網路時接收警示。
Wi-Fi Protected Setup* | 啟動裝置註冊 開啟此選項可讓電腦充當外部註冊者。在此情況下，電腦可以設定為存取點或加入已設定的存取點。在設定存取點後，電腦作為外部註冊者可以將新電腦（登入者）新增至網路。預設狀態為「關閉」。 關閉啟動裝置註冊，可讓電腦偵測網路，並將其作為登入者連線至網路。 Wi-Fi Protected Setup 存取點在電腦鄰近範圍之內時通知。 開啟此選項，可讓您知道配備 Wi-Fi 保護設定的存取何時在您的電腦範圍內。如果您想將此電腦登入（連線）至存取點，此操作很有必要。預設狀態為「開啟」。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉並取消變更。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# Intel Wireless Troubleshooter (工具功能表)

Intel Wireless Troubleshooter 是一種可以協助您解決無線網路連線問題的應用程式。偵測到連線問題時，桌面警示就會顯示在桌面螢幕的右下角。按一下桌面警示後，診斷訊息就會顯示解決連線問題的建議步驟。舉例來說，如果是因為無效的密碼而發生連線問題的話，當您按一下顯示的超連結時，「設定檔精靈」應用程式就會啟動。您也可以啟動無線事件檢視器，並啟用或停用警示通知。Intel Wireless Troubleshooter 在 Microsoft Windows XP* 和 Microsoft Windows 2000* 之下都受到支援。

Intel Wireless Troubleshooter 頁包含兩個窗格。在左窗格上使用滑鼠左鍵以顯示可用工具的清單。右窗格會以區段方式顯示目前的連線問題。每個區段分成兩個部份：錯誤訊息和建議動作。建議的運作包含有關可用公用程式的說明，並幫助解決相關的連線問題。如果您按一下某個說明連結，說明文字會顯示在視窗中。如果您按一下關聯的問題解決方案連結，就會啟動某個程式來解決連線問題。

請參閱故障排除部分以獲取關於解決錯誤的資訊。

名稱 | 描述
功能表選項 | 檔案 | 無線事件檢視器：啟動無線事件檢視器。
停用通知/啟用通知：選取以停用或啟用警示通知。
結束：按一下以結束 Intel Wireless Troubleshooter 應用程式。
檢視 | 顯示或移除 Intel Wireless Troubleshooter 右面板上的記錄資料。
工具 | 手動診斷工具：執行診斷測試來驗證您的無線介面卡功能。請參閱手動診斷工具以獲取更多資訊。
說明 | Intel(R) Wireless Troubleshooter 說明：顯示 Intel Wireless Troubleshooter 的線上說明。
關於：顯示 Intel Wireless Troubleshooter 的版本資訊。

可用的說明

日期時間錯誤訊息：

- 錯誤描述。
- 解決錯誤的連結 (如果有的話)。請參閱下面的解決錯誤問題。
- 解決錯誤之建議步驟的連結。

記錄 | 維持最後五個警示的清單。警示是按時間發生順序列出的，最近的警示出現在清單的頂端。

# 手動診斷工具（工具功能表）

執行診斷測試來驗證您的無線介面卡功能。請參閱手動診斷工具以獲取更多資訊。

# 管理員工具 (工具功能表)

管理員工具用於管理員或在這部電腦上有管理員權限的人士。這個工具可以允許管理員限制這部電腦的使用者對他們的無線連線的控制程度。這個工具還用來設定一般 (共用) 設定檔使用。

除非使用者有這個工具的密碼，否則，他們就無法修改管理員設定值或設定檔。應該選擇安全的密碼並且不易被猜到。

您可以將這些設定值和設定檔當成一個封包匯出到您的網路上的其它電腦。若須更多資訊，請參閱管理員工具部分。

名稱 | 描述
--- | ---
管理員套件 | 「管理員套件」是用來儲存管理設定檔與其他設定。對於 Windows XP 和 Windows 2000，您可以將這個自我解壓縮的可執行檔複製或傳送到您網路的用戶端。當可執行檔執行時，將會在目的地電腦上安裝並設定內容。對於 Windows Vista*，可透過「群組原則管理員」匯入「管理員套件」。請參考管理員工具。
應用程式設定 | 管理員可以選取使用者對其無線網路連線具有的控制等級。請參考管理員工具應用程式設定。
管理員設定檔 | 啟用或停用電腦上的「持續」或「預先登入/一般」設定檔和設定「網路電話 (VoIP)」設定。請參考管理員工具設定檔。 注意：對於 Windows Vista，僅可透過「群組原則管理員」匯入「一般設定檔」。
介面卡設定 | 管理員可以選取使用者對其無線網路連線具有的控制等級。請參考管理員工具介面式設定。
軟體 | 選取要安裝在使用者電腦上的 Intel(R) PROSet/無線應用程式。請參考管理員工具軟體。
EAP-FAST A-ID 群組 | 管理員可選擇哪一個授權識別碼 (A-ID) RADIUS 伺服器，為使用 EAP-FAST 驗證的設定檔提供規範的「受保護的存取身分證明 (PAC)」。A-ID 群組由所有電腦使用者共用，並允許 EAP-FAST 設定檔支援多個 A-ID 的多個 PAC。請參閱管理員工具 EAP-FAST A-ID 群組。
變更密碼 | 變更管理員工具的密碼。詳細資訊請參閱變更密碼。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 介面卡設定 (進階功能表)

介面卡設定會顯示安裝在您電腦上無線介面卡的裝置內容。它可以是以下網路連線介面卡之一：

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

#### 介面卡設定說明

名稱 | 描述
--- | ---
802.11n 通道寬度 | 設定高輸出量通道寬度以最大化效能。將通道寬度設定為自動或20Mhz。自動是預設值。在 802.11n 通道受到限制時使用 20Mhz。 注意：這項設定僅在介面卡是 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 時可以使用。
802.11n 模式 | 透過新增多重輸入多重輸出 (MIMO)，802.11n 標準根據先前的 802.1X 標準建立。MIMO 增加資料輸出量來提高傳輸速率。選取啟用或停用來設定 802.11n 介面卡的模式。啟用是預設值。 管理員可啟用或停用對高輸出量模式的支援以減少電源消耗或與其他頻帶的衝突，或是減少相容性問題。 注意：這項設定僅在介面卡是 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 時可以使用。

點對點 (ad hoc) 通道

除非點對點網路中的其他電腦使用的通道與預設通道不同，否則並不需要變更通道。

值：選取此清單的允許操作通道。

- 802.11b/g：使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。
- 802.11a：使用 802.11a (5 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。

注意：在不顯示 802.11a 通道時，用於此 802.11a 通道的起始點對點 (ad hoc) 網路不受支援。

點對點 (ad hoc) 電源管理

為點對點 (ad hoc) 網路設定省電功能。

- 停用：選擇何時連線到含有不支援點對點電源管理的點對點網路。
- 最省電：選擇最佳化電源壽命。
- 雜訊環境：選擇最佳化效能或與多個用戶端連線。

注意：如果介面卡是 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 或 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection，則無法使用這項設定。

點對點 (ad hoc) QoS 模式

點對點網路中的服務品質 (QoS) 控制。QoS 透過基於流量分類的無線 LAN 從存取點提供流量的優先順序。WMM* (Wi-Fi 多媒體*) 是 Wi-Fi 聯盟的 QoS 認證。啟用 WMM 後﹐介面卡將使用 WMM 為 Wi-Fi 網路支援標籤和佇列功能。

- WMM 啟用（預設）
- WMM 停用

注意：如果介面卡是 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 或 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection，則無法使用這項設定。

混合模式保護 | 可以在混合 802.11b/11g/11a/11n 的環境中用來避免資料衝突。Request to Send (要求傳送)/Clear to Send (清除傳送) (RTS/CTS) 應該用於用戶端彼此聽不到對方的環境中。CTS-to-self 可以用在用戶端都在鄰近範圍並且可以聽到對方的環境中，用來提高輸出量。（CTS-to-self 不支援 802.11n）。

電源管理

可讓您在電力消耗與介面卡效能之間選擇一個平衡點。無線介面卡電源設定滑桿可設定電腦電力來源和電池之間的平衡。

- 使用預設值：(預設) - 電源設定是根據電腦的電源來源。
- 手動：調整滑桿到喜愛的設定。使用最低的設定值來維持最長的電池壽命。使用最高的設定值來獲得最大的效能。

注意：根據網路（基礎架構）設定不同，省電量也會不一樣。

起頭訊號模式 | 變更存取點在初始連線期間接收到的起頭訊號長度設定。通常使用自動起頭訊號來提供最佳的網路輸出量。「自動 Tx 起頭訊號」可允許自動起頭訊號偵測。如果短起頭訊號受到支援，就應該使用短起頭訊號。如果不受支援，則使用長起頭訊號 (長 Tx 起頭訊號)。 注意： 如果介面卡是 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection，則無法使用這項設定。

偏好的頻帶

選取作業的頻帶。選項有：

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

注意：如果介面卡是 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 或 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection，則無法使用這項設定。

漫遊積極度

此設定讓您定義無線用戶端漫遊時，改良與存取點之間連線品質的積極程度。

- 預設值：不漫遊與效能之間的平衡設定。
- 最低：您的無線用戶端不會漫遊。只有在連線品質明顯下降時，才會漫遊到其他存取點。
- 最高：您的無線用戶端不斷追蹤連線品質。只要品質下降，就嘗試尋找並漫遊到其他品質較好的存取點。

輸送量增強功能

變更「封包擠壓控制」的值。

- 啟用：選取以啟用輸送量增強功能。
- 停用：(預設) 選取以停用輸送量增強功能。

傳輸電源 | 預設設定：最高的功率設定 最低的最小涵蓋範圍：將介面卡設定在最低的傳輸功率。可讓您擴展涵蓋區域的數目或限制涵蓋區域。減少高流量區域的涵蓋範圍來改善整體傳輸品質，並避免擁擠和與其他裝置干擾。 最高的最大涵蓋範圍：將介面卡設定在最大的傳輸功率等級。在具有有限的其他無線電裝置的環境中選擇最大的效能和範圍。 注意：最佳設定適用於始終以盡可能最低且仍與通訊品質相容的等級設定傳輸功率的使用者。這樣允許在密度較大的區域使用最大數目的無線裝置，並減少與此無線電共用無線電展頻的其他裝置干擾。 注意：使用基礎架構或點對點 (ad hoc) 模式時，這個設定就會生效。

無線模式

選擇用於連線至無線網路的頻帶：

- 僅限 802.11a：僅將無線介面卡連接到 802.11a 網路。
- 僅限 802.11b：僅將無線介面卡連接到 802.11b 網路。
- 僅限 802.11g：僅將無線介面卡連接到 802.11g 網路。
- 802.11a 和 802.11g：僅將無線介面卡連接到 802.11a 和 802.11g 網路。
- 802.11b 和 802.11g：僅將無線介面卡連接到 802.11b 和 802.11g 網路。
- 802.11a、802.11b、和 802.11g：(預設) - 連接至 802.11a、802.11b 或 802.11g 無線網路。

注意：這些無線模式 (模組類型) 會決定無線網路清單中顯示的發現存取點。

確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉並取消任何變更。

# 進階統計 (進階功能表)

「進階統計」提供目前介面卡的連線資訊。

#### 進階統計說明

名稱 | 描述
--- | ---

統計

進階統計：這個資訊是關於介面卡如何與存取點通訊。

關聯：如果介面卡找到可以通訊的存取點，該值就在範圍裡面。否則，就是在範圍外面。

- AP MAC 位址：存取點的十二位數字 MAC 位址 (00:40:96:31:1C:05)。
- 關聯數目：存取點找到介面卡的次數。
- AP 計數：無線介面卡範圍內的可用存取點數。
- 完全掃描次數：介面卡掃瞄所有接收資訊的通道次數。
- 部份掃描次數：掃描被終止的次數。

漫遊：這個資訊包含與介面卡漫遊有關之原因的計數。介面卡與一個存取點通訊，然後再與另外一個介面卡通訊以獲取更好的訊號強度時，就會發生漫遊。

- 漫遊計數：漫遊發生的次數。
- AP 未能傳送：介面卡沒有從存取點接收到無線電傳輸。您可能需要重新設定存取點。
- 不良信號品質：信號品質太低，以致於無法維持與存取點的通訊。可能您已經將介面卡移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點的裝置位址資訊已經變更。
- AP 載入平衡：存取點會因為其無法與所有的相關介面卡維持通訊而結束它與介面卡之間的關聯性。太多介面卡嘗試與一個存取點通訊。
- AP RSSI 太低：接收訊號強度指示 (RSSI) 太低以致於無法維持與介面卡的關聯性。您可能已經移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點可能已經增加其資料速率。
- 不良通道品質：通道品質很低，因而造成介面卡尋找其他存取點。
- AP 丟棄的流動單元：存取點從可識別的行動式裝置清單移除一部電腦。該電腦一定要與存取點重新關聯。

其他：使用這項資訊來判斷與不同存取點的關聯性是否可以提高效能並協助維持最高的可能資料速率。

- 收到的信號：介面卡接收到的信號數目。
- 遺失信號百分比：遺失信號的百分比值。
- 傳送錯誤百分比：有錯誤的資料傳輸百分比。
- 訊號強度：介面卡在通訊之存取點的信號強度，以分貝顯示 (dBm)。

傳輸/接收 (Tx/Rx) 統計

顯示非直接以及直接封包的百分比值。

主機封包總數：直接和非直接封包的總數。

- 傳輸 - (Mbps)
- 接收 - (Mbps)

非直接傳送封包：廣播到無線網路的接收封包數。

直接傳送封包：專門傳送到無線介面卡的接收封包數。

位元組總數：無線介面卡接收和傳送的封包總位元組數。

記錄

為您的無線介面卡設定您想記錄統計資料的持續時間。

設定記錄設定：按一下「設定」以設定您想記錄此統計的頻率。您可以設定想記錄的統計秒數和小時數。

變更記錄檔案的儲存位置。

1. 按一下「瀏覽」來指定新日誌檔位置。目前路經已顯示。預設位置在 Intel(R) PROSet/Wireless Program Files (無線程式檔案) 目錄中。
2. 按一下「開啟」以關閉和套用新檔案路徑。
3. 按一下「關閉」以退出「進階統計」。

開始/停止記錄：按一下此按鈕以開始和停止記錄。當您按一下「開始記錄」，就會累計統計資訊 (如上所述)。當您按一下「停止記錄」，累計就會結束並將此資訊儲存到您可開啟並檢視的檔案。

檢視記錄檔案...：按一下此按鈕以開啟位於 Program Files/Intel 之下的 Wireless (無線) 資料夾 (這是預設的位置)。記錄檔案的命名方式是使用月、日和年，外加建立此記錄檔案那天的日期。例如：03122007_001.htm。記錄檔案提供：

- 日期及時間
- 介面卡資訊
- 連線資訊
- 傳送/接收統計

注意：管理員可停用此功能。

重設統計資料 | 將介面卡統計計數器重設成零，並開始執行新的資料測量。
關閉 | 關閉並返回主視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 使用 Windows 管理 Wi-Fi* (進階功能表)

Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 功能提供內建的無線組態公用程式。您可以在 Intel(R) PROSet/無線內啟用和停用這個功能。在進階功能表或工作列功能表上按一下使用 Windows 管理 Wi-Fi。如果 Windows XP Wireless Zero Configuration 啟用的話，Intel(R) PROSet/無線中的功能就會停用。

# 排除清單管理（設定檔功能表）

當您從「設定檔」功能表選取「管理排除」，或按一下「無線網路清單」中的「內容」按鈕，都可使用「排除清單管理」。

注意：如果管理員指定了網路排除，只有在管理員工具中的管理員才可從「排除清單」中移除此網路。

重要說明：您不會自動連線到這個清單中的網路或存取點。

使用「排除清單管理」來排除整個無線網路 (SSID)。

注意：管理員可從「管理員工具」中排除設定檔。請參閱管理員工具。

名稱 | 描述

排除清單管理

- 網路名稱：無線網路的名稱 (SSID)。
- 無線電：顯示頻帶是否有 DHCP 錯誤。
- MAC 位址：裝置的 MAC 位址。
- 原因：表明從自動連線中排除此項目的原因。
- 詳細資料：提供有關如何排除存取點和如何從排除中移除的資訊。

因為以下的原因，這個網路已經從自動連線排除了。

- 使用者已經手動排除這個網路。

要使這個網路 (或存取點) 有資格能夠再次自動連線，請選取，然後按一下移除按鈕。

注意：

- 重設清單按鈕會從清單移除所有項目，Rogue 和管理員排除存取點除外。
- 當使用有效的憑證連線到這個存取點時，Rogue 存取點會從清單中移除。
- 以手動方式套用該網路的設定檔時，網路中所有排除的存取點（除 Rogue 和管理員排除存取點外）都會從清單中移除。

注意：灰暗的項目是已排除的 Rogue 或管理員排除的存取點。Rogue 或管理員排除存取點無法以手動方式從清單中移除。

新增 | 將網路名稱 (SSID) 新增到清單。
移除 | 從清單移除項目。
重設清單 | 從清單清除所有項目。
關閉 | 關閉並儲存設定。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

# 開啟或關閉無線電

若要開啟或關閉無線電，請執行以下操作之一：

- 使用您電腦上的選擇性硬體無線電開關（如果存在）。
- 使用 Intel(R) PROSet/無線軟體。
- 使用 Microsoft Windows。

> 注意：當您的電腦啟動時，無線電裝置會不斷地傳輸信號。在某些情況下 (例如飛機上)，無線電信號可能會造成干擾。如果您需要關閉無線介面卡無線電，可使用以下方法。

## 使用選擇性的電腦無線電開啟或關閉開關

若電腦有安裝外部開關，即可用來開啟或關閉無線電。請參閱電腦製造廠商以獲取有關此開關的更多資訊。如果您有安裝 Intel(R) PROSet/無線，無線電的目前狀態會顯示在 Intel(R) PROSet/無線主視窗和工作列中。

## 使用 Intel(R) PROSet/無線來開啟或關閉無線電

Intel(R) PROSet/無線中的狀態圖示會顯示無線電目前的狀態。在 Intel(R) PROSet/無線主視窗中，按一下開啟無線或關閉無線來切換無線電的開啟或關閉。

## 從工作列圖示開啟或關閉無線電

若要開啟或關閉無線電，請按一下工作列圖示，然後選取「開啟（關閉）無線」。

## 使用 Windows 關閉無線電

您可使用 Windows 來關閉無線電。

> 注意：如果您已從 Microsoft Windows 停用無線電，則必須使用 Microsoft Windows 來開啟無線電。您無法使用硬體開關或 Intel(R) PROSet/無線來再次啟用無線電。

#### Windows XP

1. 在「開始」功能表按一下「連線至」>「無線網路連線」。按一下滑鼠右鍵並選取「停用」。
2. 或者，若您有一張以上的無線介面卡，請在「開始」功能表按一下「連線至」>「顯示連線」。在需要的介面卡按一下滑鼠右鍵並選取「停用」。

您可使用相同的方法再將無線電開啟。

# 安裝和解除安裝軟體

「一般」安裝包括無線 LAN 介面卡驅動程式、Intel(R) PROSet/無線軟體以及 Intel Wireless Troubleshooter。

> 注意：如果您想使用 Windows 版本的 Novell Client*，應在安裝 Intel(R) PROSet/無線軟體之前安裝。如果已經安裝 Intel(R) PROSet/無線，應在安裝 Windows 版本的 Novell Client 之前移除。

在自訂安裝中會安裝下列功能︰

- 管理員工具
- WMI 支援
- 單一登入
- 預先登入連線

若要安裝這些功能，請在安裝期間選取「自訂」選項。遵照說明來安裝這些功能。如果 Intel(R) PROSet/無線已經安裝，請參閱安裝後步驟說明。

> 注意：如果您想使用 Novell Client for Windows，應在安裝 Intel(R) PROSet/無線軟體之前安裝。如果已經安裝 Intel(R) PROSet/無線，應在安裝 Novell Client for Windows 之前移除。

### 安裝軟體

1. 將「安裝 CD」光碟片插入您的光碟機中。
2. 按一下 Intel(R) PROSet/無線安裝程式螢幕上的「安裝軟體」。
3. 閱讀授權合約。
4. 選取「我接受授權合約中的條款」。
5. 按一下 「下一步」。
6. 按一下「自訂」。
7. 從功能清單中選取以安裝：

> WMI 支援：Windows Management Instrumentation 功能讓未安裝 Intel(R) PROSet/無線的管理員能遠端管理已安裝 Intel(R) PROSet/無線的用戶端。

> - 安裝：按一下「WMI 支援」。選取「安裝此功能以及任何選取的子功能」。請進行到步驟 8。
> - 不安裝：按一下「不要安裝此功能」。紅色 X 的顯示表示並未安裝。

> 管理員工具：將「管理員工具」安裝到「工具」功能表。這個工具是用來設定一般 (共用) 設定檔使用的。「管理員工具」也是由資訊技術部門用來在 Intel(R) PROSet/無線軟體中啟用或停用這些功能。

> - 安裝：按一下「管理員工具」。選取「安裝此功能以及任何選取的子功能」。按一下「下一步」，並進行到步驟 8。
> - 不安裝：選擇不要安裝這個功能。選項旁邊的紅色 X 表示並未安裝。

> 單一登入：安裝「單一登入」或「預先登入連線」功能。這個工具是用管理員工具來設定一般 (共用) 設定檔使用的。

> 安裝了「單一登入」支援後，「快速使用者切換」和 Windows XP 的「歡迎畫面」都會停用。

> 「單一登入」的對象是使用者以使用者名稱、密碼、和網域登入他們電腦的企業環境。「快速使用者切換」不支援網域登入。

> > 注意：如果您使用 Windows XP Home Edition，依照預設，Windows 的「快速使用者切換」會啟用。其對象是家庭使用者。如果您在獨立式或工作群組連線的電腦安裝 Windows XP Professional，「快速使用者切換」也可提供使用。如果把執行 Windows XP Professional 的電腦新增到網域的話，「快速使用者切換」選項就不會提供使用。

> 預先登入連線：一旦使用者登入電腦，就會啟用「預先登入/一般」設定檔。「預先登入連線」在使用者登入 Windows 之前建立無線連接。該功能安裝有「單一登入」。

> - 安裝：按一下「預先登入連線」。選取「安裝此功能以及任何選取的子功能」。按一下「下一步」，並進行到步驟 8。
> - 不安裝：選擇不要安裝這個功能。紅色 X 的顯示表示並未安裝。

8. 按一下「安裝」。軟體安裝到您的電腦後，已安裝的元件就會列出來。
9. 按一下「確定」。

> 注意：安裝「預先登入連線」後，系統會要求您在軟體安裝後重新開機。

### 增加安裝後功能

如果 Intel(R) PROSet/無線已經安裝，按照下列說明新增「管理員工具」和「預先登入連線」：

1. 按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」>「Intel(R) PROSet/無線軟體」。
2. 按一下「變更／移除」。
3. 按一下「修改」。
4. 按一下 「下一步」。
5. 在任何目前沒有安裝的功能旁邊的紅色 X 上按一下。
6. 按一下安裝這個功能以及任何選取的子功能。
7. 按一下「修改」。安裝後，該功能在 Intel(R) PROSet/無線安裝程式功能清單上被列為已安裝。
8. 按一下「確定」。

### 啟用 WMM* 省電模式 (UAPSD)

要啟用 WMM 省電模式，則需要修改登錄。編輯登錄，並做以下變更。

編輯以下金鑰：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c 或 f

> （其中 c = VI 和 VO 已啟用，f = 所有存取類別已啟用）

新增以下金鑰：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

新增以下金鑰：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### 解除安裝 Intel(R) PROSet/無線

要解除安裝 Intel(R) PROSet/無線：

1. 按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」。
2. 按一下 Intel(R) PROSet/無線軟體。
3. 按一下「變更／移除」。
4. 按一下「移除」。
5. 按一下 「下一步」。
6. 當受到提示時，請決定您要對目前設定檔與設定進行的作業：

> 您已選擇要完全移除 Intel(R) PROSet/無線軟體。

> 請選擇要如何處理您目前的設定檔及設定：

> - 不要儲存我的設定檔及設定。選取以完全移除您目前所有的設定檔及設定。如果您重新安裝軟體，這些設定檔及設定將不再能提供使用。
> - 以目前格式（Intel(R) PROSet/無線軟體 10.x）來儲存我的設定檔及設定。選取以儲存您目前的設定檔及設定。如果您重新安裝軟體，您目前的設定檔及設定可供使用。
> - 轉換並將我的設定檔及設定儲存為 Intel(R) PROSet/無線 9.x 格式。如果您必須轉換回 Intel(R) PROSet/無線軟體的上一個版本，請選取此選項來儲存您的設定。如果您重新安裝軟體，您目前的設定檔及設定可供使用。注意：僅適用於之前軟體版本的設定可供使用。

7. 選擇之後請按一下「確定」。
8. 在軟體移除完成之後，按一下「是」以重新啟動電腦。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明