使用英特尔(R) PROSet/无线软件

返回目录页面

# 使用英特尔(R) PROSet/无线软件

将英特尔(R) PROSet/无线用作您的无线管理器
启动英特尔(R) PROSet/无线
从任务栏启动英特尔(R) PROSet/无线

- 任务栏图标
- 工具提示和桌面警报

英特尔(R) PROSet/无线软件主窗口

- 无线网络列表
- 连接状态图标
- 网络属性
- 连接详细信息
- 配置式列表

英特尔(R) PROSet/无线菜单

- 工具菜单
  - 应用程序设置
  - 英特尔无线故障诊断程序
  - 手动诊断工具
  - 管理员工具
- 高级菜单
  - 适配器设置
  - 高级统计数据
  - 使用 Windows 来管理 Wi-Fi*
- 配置式菜单
  - 管理配置式
  - 管理排除名单

打开或关闭无线电
安装或卸载软件
启用 WMM* Power Save

## 将英特尔(R) PROSet/无线用作您的无线管理器

英特尔(R) PROSet/无线可用来设置、编辑和管理联网用的网络配置式。它也包括高级设置（例如电源管理）和设定 ad hoc 网络的频道选择。

如果您将“ Microsoft* Windows* XP 无线零配置”用作您的无线管理器，您可以从“Microsoft Windows 无线网络”选项卡将其禁用。

要停止将“Microsoft Windows XP 无线零配置”作为您的无线管理器：

1. 单击开始 > 控制面板。
2. 双击网络连接。
3. 右击无线网络连接。
4. 单击属性。
5. 单击无线网络 。
6. 确认用 Windows 来配置我的无线网络配置未被选中。否则，将其取消选中。
7. 单击确定。这确认“英特尔(R) PROSet/无线”实用程序被配置为管理网络配置式。

> 注意：确认应用程序设置选项当其他应用程序使用该无线适配器时发出通知被选中。此选项在“Microsoft Windows XP 无线零配置”开始管理您的网络配置式时提示您。

## 英特尔(R) PROSet/无线

要启动英特尔(R) PROSet/无线，使用下列方法之一：

- 单击开始 > 所有程序 > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless。
- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标 以打开“任务栏”菜单。单击打开“英特尔(R) PROSet/无线”。
- 双击任务栏图标以打开“英特尔(R) PROSet/无线”。

要从主窗口关闭英特尔(R) PROSet/无线，使用以下方法之一：

- 从主窗口，选择文件 > 退出。
- 单击关闭。
- 单击窗口右上角的关闭按钮。

# 从任务栏启动英特尔(R) PROSet/无线

要启动英特尔(R) PROSet/无线，双击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标 ，或者右击该任务栏图标，再单击打开英特尔(R) PROSet/无线。

## 任务栏菜单选项

“英特尔(R)PROSet/无线”图标位于 Windows 桌面右下角的任务栏中。右击该状态图标显示菜单选项。

菜单项目 | 说明
--- | ---
打开Intel PROSet/无线 | 如果“英特尔(R) ROSet/无线”是您的无线管理器，单击以启动“英特尔(R) ROSet/无线”。如果从任务栏菜单选择使用 Windows 来管理 Wi-Fi*，则菜单选项更改为打开“无线零配置”，而且 Microsoft Windows XP “无线零配置服务”被用作您的无线管理器。使用 Microsoft Windows 时，就不能使用英特尔配置式。
打开“无线零配置”
无线打开 | 如果安装了“英特尔(R) PROSet/无线”，无线电的当前状态显示在英特尔(R) PROSet/无线主窗口以及任务栏中。选择无线打开以打开无线电。选择无线关闭以关闭无线电。 如果计算机安装有外部开关，可用其打开或关闭无线电。参阅计算机生产商的文档了解有关此种开关的更多信息。
无线关闭
802.11a 无线电关闭 | 此选项仅对支持 802.11a、802.11b 和 802.11g 的无线适配器。选择以关闭 802.11a 无线电。 注意：此设置仅在以下两者情况下可用：它在管理员工具中启用、或者适配器是英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接。
打开英特尔无线故障诊断程序 | 打开能帮助您解决无线网络连接问题的应用程序。检测到连接问题时，在桌面右下角出现桌面警报。参阅英特尔无线故障诊断程序获得更多信息。
连接至配置式 | 显示“配置式”列表中的当前配置式。此选项还可用于连接到配置式。
使用 Windows 来管理 Wi-Fi | 在“英特尔(R) PROSet/无线”与 Microsoft Windows XP“无线零配置服务”之间切换。使用 Microsoft Windows XP “无线零配置”服务时，不能使用英特尔配置式。
使用英特尔(R) PROSet/无线来管理 Wi-Fi

# 任务栏图标

任务栏图标提供当前无线连接状态的视觉指标。连接状态图标位于 Windows 桌面右下角。在工具菜单应用程序设置中，您可以设置显示或隐藏任务栏图标。

图标 | 说明
--- | ---
| 无线关闭：无线适配器已关闭。无线设备关闭时，不传输也不接收。单击无线打开来启用适配器。该图标为白色、静态。
| 正在搜索无线网络：无线适配器搜索可用的无线网络。该图标为白色、动态。
| 未找到无线网络：没有可用无线网络。“英特尔(R) PROSet/无线”定期扫描可用网络。如要强制扫描，双击该图标启动“英特尔(R) PROSet/无线”，再单击刷新。该图标为红色。
| 找到无线网络：找到了可用无线网络。双击图标以显示“无线网络”列表。选择网络。单击连接。该图标为黄色。
| 身份验证失败：未能与无线网络进行身份验证。该图标为绿色，带黄色警告三角。
| 连接到无线网络：当正在获取 IP 地址或发生错误时会闪烁。
| 连接到一个无线网络：连接到一个无线网络。“工具提示”显示网络名称、速度、信号质量和 IP 地址。图标为绿色，带反映信号质量的波形。波形越多，信号质量就越好。

## 工具提示和桌面警报

工具提示和桌面警报提供反馈和互动。要显示工具提示，将鼠标箭头移到该图标上。桌面警报在无线网络改变状态时显示。例如，当您从无线网络范围之外进入无线网络范围时，将显示桌面警报。

从应用程序设置选择显示信息通知以启用桌面警报。

## 工具提示

工具提示在鼠标箭头移过图标上时显示。工具提示显示每一种连接状态的文本内容。

## 桌面警报

当需要用户行动时，将显示桌面警报。如果单击该警报，相应行动就执行。例如，发现无线网络时，以下警报出现。

行动：单击桌面警报以连接到“无线网络列表”中的网络。

一旦连接，警报将显示连接的无线网络、连接速度、信号质量和 IP 地址。

桌面警报还可用来指出存在连接问题。单击此处打开英特尔无线故障诊断应用程序。

## 英特尔(R) PROSet/无线软件主窗口

英特尔(R) PROSet/无线软件主窗口使您能：

- 查看当前连接状态（信号质量、速度和当前网络名称）。
- 扫描可用无线网络。
- 管理配置式。
- 按照“配置式列表”中定义的顺序自动连接配置式到可用网络。
- 连接到“基础架构”和“设备到设备”(ad hoc) 网络。
- 配置适配器设置。
- 无线连接问题故障诊断。

## 连接状态图标

连接状态图标指明无线适配器的当前连接状态。连接状态图标出现在“英特尔(R) PROSet/无线”的主窗口中。任务栏图标也指明当前连接状态。请参阅任务栏图标以获取更多信息。

### 主窗口连接状态说明

此图标用于说明连接状态。

图标 | 说明
--- | ---
| 关闭无线：无线适配器已关闭。单击“无线电关”按钮来关闭无线电。
| 连接发生错误：表明包括验证失败的连接问题。
| 正在搜索无线网络：无线适配器正在扫描可用无线网络。 动画图标：
| 未找到无线网络：适配器未能找到任何可用无线网络。
| 找到无线网络：找到了可用无线网络。您可以选择连接到显示在无线网络列表中的可用网络。
| 连接到无线网络：您正在连接到无线网络。月牙形的弧线在绿白两色之间变换，直至获得 IP 地址或者发生连接错误。
| 连接到一个无线网络：您已连接到无线网络。网络名称、速度和信号质量和 IP 地址显示当前连接状态。单击详细信息按钮显示当前网络连接的详细信息。
网络名称 | 名称（配置式名称或 SSID ）：该适配器连接到的网络的名称。如果网络的配置式可用，“名称”列将显示 SSID 或配置式名称。

信号强度

信号强度图标条表示无线适配器与最接近的接入点或与“设备到设备”(ad hoc) 模式中的计算机之间的传输和接收信号的质量。绿色竖条的数量表示传输和接收信号的强度。

注意：显示包含多个接入点的网络中最接近的接入点的信号强度。

信号强度的范围从极好到在范围外。以下因素影响信号强度：

- 信号质量随距离增大而减弱，并受金属和混凝土屏障的影响。
- 金属物体会反射信号并造成干扰。
- 其他电气设备会造成干扰。

属性 | 提供适配器连接状态信息。参阅网络属性了解信息。
无线打开（关闭） | 关闭和打开无线电。参阅打开或关闭无线获得更多信息。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。
关闭 | 关闭英特尔(R) PROSet/无线主窗口

# 无线网络列表

“无线网络”列表显示适配器范围内的无线网络。

名称 | 说明
无线网络 ( ) | 括号中的数字代表您的无线适配器范围内的所有无线网络的数目。
| 无线网络接入点或计算机（“设备到设备”[Ad hoc] 模式）的信号强度。信号强度图标条表示存在可供连接的无线网络或计算机，但尚未与接入点或与计算机（“设备到设备”[Ad hoc] 模式）关联。
网络名称 | 名称（配置式名称或 SSID ）：该适配器连接到的网络的名称。如果网络的配置式可用，“名称”列将显示 SSID 或配置式名称。 如果接入点不广播其网络名称 (SSID)，或无线适配器从一个隐密接入点接收到隐藏网络名称， <SSID 未广播>将在无线网络列表中显示。要与一个 <SSID 未广播> 网络条目关联，必须在连接前先创建一个新的配置式。连接后，<SSID 未广播> 和配置式名称/SSID 仍将显示在无线网络列表中。关联的 SSID 配置式可从配置式列表中查看。
状态 | 客户计算机正在与网络连接的通知。一旦连接，状态更改到已连接。
| 配置式：标示“无线网络”列表中的一个网络；该网络已经连接并在配置式列表中有一个配置式。
| 该无线网络使用“网络”（基础架构）模式。
| 该无线网络使用“设备到设备”(Ad hoc) 模式。
| 该无线网络使用安全性加密。
| 该无线网络正使用的频带频率 (802.11a, 802.11b, 802.11g 或 802.11n)。
| 无线网络在排除列表中，或者配置式被设置为手动连接。
连接（断开连接） | 单击以连接至一个无线网络。一旦连接，按钮变为断开连接。
属性 | 提供关于连接的网络及其接入点的详细信息。参阅网络属性了解信息。
刷新 | 刷新可用网络列表。如果在适配器范围内出现任何新的可用网络，列表更新以显示新网络名称。
无线打开（关闭） | 关闭和打开无线电。参阅打开或关闭无线获得更多信息。
关闭 | 关闭英特尔(R) PROSet/无线主窗口
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

## 网络属性

单击英特尔(R) PROSet/无线主窗口上的属性按钮以显示无线适配器的安全性设置。还可以将配置式从自动连接排除。如果启用了网络排除（参阅应用程序设置）则“网络属性”同时还表明该网络是否已从自动连接排除。

#### 网络属性详细信息

名称 | 说明
--- | ---
网络名称 | 显示无线网络名称。

频带

当前正在使用的频带和频率。如果没有频带和频率可显示，则显示“在范围外”。

列出以下频带：

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作模式

显示当前模式：

- 网络（基础结构）

> 一种围绕着接入点分布的无线网络。在这种模式中，接入点不但提供与有线网络的通信，还调节临近范围内的无线网络通信。

- 设备到设备 (ad hoc)

> 一种通信配置，其中每一台计算机具有相同的能力，任何计算机都可以发起一次通信会话。又称为对等网络或计算机到计算机网络。

验证级别

显示所使用的网络的当前验证安全性模式。

列出以下网络验证级别：

- 打开
- 共享的
- WPA* - 企业
- WPA2* - 企业
- WPA - 个人
- WPA2 - 个人

显示当前的网络所使用的验证。参阅安全性设置获得更多信息。

数据加密

列出以下“数据加密”设置：

- 无
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

参阅安全性设置获得更多信息。

此网络中的接入点 <0-50>

- 信号强度：信号强度图标条表示无线适配器与最接近的接入点之间的传输和接收信号的强度。
- 显示下列选项之一：。表示正在使用的频带（802.11a、802.11b、802.11g 或 802.11n）。
- 频道：显示特定无线网络当前正在使用的传输和接收频道。
- BSSID（基础架构操作模式）：显示选定网络中接入点的 12 位数字的 MAC 地址。

管理排除名单 | 参阅管理排除获得更多信息。
关闭 | 关闭“网络属性”。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 连接详细信息

当您连接到一个网络时，单击英特尔(R) PROSet/无线主窗口中的详细信息按钮以显示“连接详细信息”。

#### “连接详细信息”说明

名称 | 说明
--- | ---
配置式名称 | 配置式的名称。
网络名称 | 当前连接的网络名称 (SSID)。

信号质量

射频 (RF) 信号可用两种组成部分来测定：

- 信号强度（数量）
- 信号质量

信号质量由多种因素的组合决定。其主要组成部分是信号强度和存在的射频噪声比例。射频噪声既能自然发生，又可由电气设备人为产生。如果射频噪声量高，或者信号强度低，将导致信噪比降低，使信号质量变差。要是信噪比低，无线电接收器很难区分信号中包含的数据信息和噪声本身。

信号强度

信号强度图标条表示无线适配器与接入点或与“设备到设备”(ad hoc) 模式中的计算机之间的传输和接收信号的质量。绿色竖条的数量表示传输和接收信号的强度。

注意：显示包含多个接入点的网络中最接近的接入点的信号强度。

信号强度的范围从极好到在范围外。以下因素影响信号强度：

- 信号质量随距离增大而减弱，并受金属和混凝土屏障的影响。
- 金属物体会反射信号并造成干扰。
- 其他电气设备会造成干扰。

IP 地址 | IPv4 地址：当前连接的互联网协议 (IP) 地址。
IPv6 地址：此新一代的 IP 地址是向后兼容，此设计旨在解决 IPv4 的数据安全性问题。IPv6 将地址空间从 32 位 增加到 128 位，供无以计数的网络和系统使用。它同时还支持用于实时音频和视频的服务质量 (QoS) 参数。
适配器 MAC 地址 | 无线适配器的媒体访问控制 (MAC) 地址。

频带

指明当前连接的无线频带。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

正在使用的天线数 | 表明正在使用的天线数。此数目取决于不同的网络当前正在使用的频带、在这些频带上使用的传输/接收模式、信号强度和接入点的功能。用户对此参数没有直接的控制。

支持的数据速率

无线适配器可发送和接收数据的速率。显示正在使用的频率的速度（以 Mbps 为单位）。

- 802.11g：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11b：1、2、5.5 和 11
- 802.11a：6、9、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11n： 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

无线电频率

显示当前无线连接的频率。

- 802.11a：5.15 GHz - 5.85 GHz
- 802.11b/g：2.400 GHz 到 2.4835 GHz（取决于所在国）
- 802.11n：2.400 GHz - 5.00 GHz

信道号码 | 显示传输和接收频道。
网络验证 | 显示“开放”、“共享”、“WPA-个人”、“WPA2-个人”、“WPA-企业”和“WPA2-企业”。显示当前使用的配置式所使用的验证。参阅安全性概述获得更多信息。
数据加密 | 显示“无”、“WEP”、“TKIP”或“AES-CCMP”。参阅安全性概述获得更多信息。
802.1X 身份验证类型 | 显示“无”、“EAP-SIM”、“TLS”、“TTLS”、“PEAP”、“LEAP”或“EAP-FAST”。参阅安全性概述获得更多信息。
802.1X 身份验证协议 | 显示“无”、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2 或 TLS。参阅安全性概述获得更多信息。
CCX 版本 | 该无线连接上的 Cisco 兼容性扩展的版本。
当前 Tx 电源 | Cisco 兼容性扩展传输功率水平。
受支持的电源级别 | 1.0、5.0、20.0、31.6、50.1 mW
接入点 MAC 地址 | 关联接入点的媒体访问控制 (MAC) 地址。
强制的接入点 | 如未启用，显示“无”。如果启用，则从强制性接入点设置显示接入点 MAC 地址。此选项指导无线适配器连接到一个使用特定 MAC 地址（48 位的 12 个十六进制数字，如 00:06:25:0E:9D:84）的接入点。
修复 | 更新 IP 地址。如果访问网络有困难，验证 IP 地址是否有效。如果该 IP 地址是 0.0.0.0 或 169.x.x.x，则可能无效。如果您的网络设为自动分配网络地址，则单击修复并请求一个新的 IP 地址。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 配置式管理

从“英特尔(R) PROSet/无线”主窗口，单击一个无线网络的连接。一旦连接，会在“配置式”列表中创建一个配置式：“配置式列表”以配置式应用的顺序显示当前的用户配置式。使用上箭头和下箭头安排配置式为自动连接到无线网络的特定顺序。

也可从“配置式”列表添加、编辑和删除配置式。　从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。

可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置可包括网络名称（SSID）、操作模式和安全性设置。参阅配置式管理获得更多信息。

## 配置式列表图标

名称 | 说明
配置式名称 | 配置式是允许无线适配器连接到网络接入点（“网络” [基础架构] 模式）或不使用接入点连接到计算机（“设备到设备”(ad hoc) 模式）的网络设置。参阅配置式管理获得更多信息。
网络名称 | 名称（配置式名称或 SSID ）：该适配器连接到的网络的名称。如果网络的配置式可用，“名称”列将显示 SSID 或配置式名称。
连接图标：以下网络配置式状态图标指明适配器与无线网络的不同连接状态，使用的操作模式类型，以及是否使用网络安全性。
| 蓝色圆圈：该无线配置式与一个接入点或计算机（ad hoc 模式）关联。如果一个配置式启用了 802.1X 安全性，这表示该无线适配器已经关联和验证。
| 表明基础架构操作模式。
| 表明“设备到设备” (ad hoc) 模式。
| 该无线网络使用安全性加密。

箭头

将配置式排列成用于自动连接的首选顺序。

- 上箭头：将选中的配置式在“配置式”列表中上移。
- 下箭头：将选中的配置式在“配置式”列表中下移。

连接 | 如果网络在范围内，而且配置式与网络配置相匹配，则会连接。
添加 | 打开用以创建新的配置式的无线配置式一般设置屏幕。参阅创建新配置式获得更多信息。
移除 | 从“配置式列表”中删除选定的配置式。参阅删除配置式以了解更多信息。
属性 | 使您能编辑现有配置式的内容。参阅编辑现有配置式获得更多信息。
| 导入或导出：让您从“配置式”列表中导入和导出配置式。“无线配置式”可自动导入到“配置式列表”。参阅导出或导入配置式获得更多信息。
关闭 | 关闭配置式管理窗口。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 菜单

使用文件、工具、高级、配置式和帮助菜单来配置网络设置。

名称 | 说明
文件 | 退出：关闭英特尔(R) PROSet/无线主窗口

工具

应用程序设置：用以设定全系统的连接首选。参阅应用程序设置了解信息。

英特尔无线故障诊断程序：用于解决无线网络连接问题。参阅英特尔无线故障诊断程序获得更多信息。

手动诊断工具：手动诊断工具允许您运行一套诊断测试以确认您的无线适配器的功能。参阅手动诊断工具获得更多信息。

管理员工具：供管理员或对此计算机拥有管理员特权的用户用来配置共享配置式（“登录前”、“持续/常用”和“基于 IP 的语音通讯” [VoIP]）。“管理员工具”还能被技术部门用来在英特尔(R) PROSet/无线软件中配置用户设置以及创建导出到其他系统的自定义安装程序包。参阅管理员工具获得更多信息。

注意：只有在自定义安装“英特尔(R) PROSet/无线”软件过程中安装了“管理员工具”，“管理员工具”才可用。参阅安装和卸载软件获得有关自定义安装的更多信息。

高级

适配器设置：显示在 Microsoft Windows“高级设置”中的设置相应的“适配器设置”。参阅应用程序设置了解信息。

要从 Microsoft Windows 访问“适配器设置”：

- 从 Windows 控制面板，选择网络连接。
- 右击“无线网络连接”。
- 从菜单选择属性。
- 单击配置以显示适配器“高级”设置。

高级统计数据：选择以查看有关无线适配器和连接的详细信息。参阅高级统计数据获得更多信息。

使用 Windows 来管理 Wi-Fi：选择以启用 Microsoft Windows XP 作为无线管理器。参阅 Microsoft Windows XP 无线零配置获得更多信息。

配置式 | 管理配置式：选择以创建或编辑配置式。 管理排除名单：选择以将网络从自动连接排除。参阅管理排除获得更多信息。
帮助 | 英特尔(R) PROSet/无线帮助：启动联机帮助。 关于：显示当前安装的应用程序组件的版本信息。

## 应用程序设置（工具菜单）

“应用程序设置”控制英特尔(R) PRO/无线软件的行为。

#### “应用程序设置”说明

名称 | 说明
--- | ---
适配器 | 列出当前可用的网络适配器。它可以是以下之一：Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN、Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_、英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接、英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接或英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接。
高级设置：以下设置控制英特尔(R) PROSet/无线的行为及显示信息的方式。

任务栏

在任务栏中显示应用程序图标：选中以显示任务栏状态图标。此图标位于 Windows 任务栏（通知区）。此图标提供您的无线连接的状态。取消选择以不显示任务栏状态图标。

该任务栏图标提供若干功能：

- 无线网络的连接状态和无线活动的直观表示。该图标的颜色和动画随不同的无线活动而变化。请参阅任务栏图标以获取更多信息。
- 菜单：右键单击此图标时将显示一个菜单。从该菜单可执行开/关无线电或启动英特尔(R) PROSet/无线应用程序之类的操作。参阅任务栏菜单选项获得更多信息。
- 工具提示和桌面警报。参阅工具提示和桌面警报获得更多信息。

通知

显示警报通知：选中时，将在任务栏图标旁边显示桌面警报。需要用户行动时，会出现一条消息。只有非常重要的事件才会触发桌面警报。如果选中桌面警报，就会执行相应行动。清除选择以不显示桌面警报。参阅工具提示和桌面警报获得更多信息。

选择下列选项之一：

信息通知：这些桌面警报的重要性较低。它们不要求您的互动，但可大大提高您的无线体验。

- 显示信息通知：默认选定。所有信息性桌面警报都显示在任务栏状态图标旁边。当可用网络处于范围内时，这些桌面警报会通知您，从而提高您的无线体验。在建立或丢失无线连接时，这些气球也通知您。参阅工具提示和桌面警报获得更多信息。
- 在无连接时显示可用网络列表：一经取消选择显示信息通知，您便可以选择这一条目。当桌面警报被禁用时，这一选项使您在无线适配器未连接时仍可收到可用网络的通知。

当其他应用程序使用该无线适配器时发出通知：选中时，当其他应用程序试图管理您的无线适配器时，会出现一条消息。如果您使用热点所在地（咖啡店、机场候机厅）提供的软件，此功能很有帮助。离开热点时禁用此软件以利用英特尔(R) PROSet/无线的功能。

启用 TLS 拒绝证书通知：如果要在 PEAP-TLS 证书被验证服务器拒绝时发出警告, 则选择此项。请参阅企业安全性和设定 TLS 网络验证以获得更多信息。

自动连接

仅使用配置式连接到可用网络：（默认）用配置式列表中的一个匹配配置式将无线适配器连接到一个可用网络。如果没有发现匹配的配置式，您会收到一个通知（参阅通知）。该无线设备仍然未连接，直到发现一个匹配的配置式或者配置一个新的匹配配置式。

若找不到匹配配置式，则连接到任何可用网络：如果您尚未配置一个配置式，而所在位置有一个开放、不具安全性的无线网络，选中此项可自动连接至该网络。注意：开放网络无安全性。您需要自行为此无线连接提供安全性。保安开放无线连接的一个方法是使用“虚拟私人网络” (VPN) 软件。

仅根据配置式连接到任何网络（Cisco 模式）：选择以用首选顺序尝试每一个配置式。这表示您位于一个接入点附近，而该接入点有一个以上 SSID，但仅广播一个。

管理排除名单 | 启用自动排除列表功能：选中以启用自动排除列表功能。此选项提供一种将接入点从自动连接中排除的方法。参阅管理排除获得更多信息。 启用手动排除列表功能：选中以启用手动排除列表功能。此选项提供一种将网络从自动连接中排除的方法。参阅管理排除获得更多信息。
无线网络列表 | 显示列排序标题：选择以在“无线网络列表”中显示列名称。单击一个列标题以升序或降序排列。

共享文件夹通知

文件和打印机共享使网络上其它计算机能访问您计算机的资源。如果您的无线笔记本电脑启用了文件和打印机共享，则在使用时应该谨慎。

使用此功能在连接到符合以下条件的具有共享文件夹的无线网络的时候接到通知。

- Microsoft Windows 防火墙被禁用。
- 文件和打印机共享作为 Microsoft Windows 防火墙设置的一项例外启用。

连接到无安全性的网络期间自动停止共享共享文件夹
选中时，每当您连接到一个开放／无安全性的网络时自动隐藏共享文件夹。

禁用此通知
选中以在每当您连接到一个开放的、无安全性的网络时不改变您的共享文件夹状态。

连接到无安全性的网络时通知
选中以在每当您连接到开放的、无安全性的网络时接到通知。

设备到设备 (ad hoc) 网络通知 | 在连接到 ad hoc 网络时，根据以下设置接收警报。将每两分钟向您发出一次警报，最多五次。 在无对等点加入 ad hoc 网络时通知 选中以在无对等伙伴加入 ad hoc 网络时通知。 在所有对等点均已离开 ad hoc 网络时通知 选中以在所有对等伙伴都离开 ad hoc 网络时得到通知。
网络名称 (SSID) 通知 | 网络名称（SSID）警报设置 在使用默认网络名称 (SSID) 连接到网络时向您发出通知。以下是常见的预先定义默认网络名称的示例：wireless、WLAN、linksys、default。 连接到一个具有默认网络名称 (SSID) 的接入点可能会有安全问题。此接入点通常使用所有的默认安全性和管理设置（例如：“开放”验证、默认 IP 地址、用户名或密码）。如果这是个人网络，更改网络名称和安全性设置以改善网络安全性。 在连接到带有默认 SSID 名称的网络时通知 选择此项在连接到使用默认网络名称的网络时接到通知。
Wi-Fi Protected Setup* | 打开启用设备注册 ，让计算机起外部注册机的作用。以此功能，计算机能对接入点进行设置，或者加入已配置的接入点。在接入点被配置以后，作为外部注册机的计算机便可以向网络添加新的计算机（登记者）。默认状态是“关闭”。 关闭启用设备注册，让计算机检测并作为登记者连接到网络。 当您的计算机的范围内存在 Wi-Fi Protected Setup 接入点时通知 将其打开，以在配备有 Wi-Fi Protected Setup 的接入点处于您的无线计算机范围之内时通知您。如果您要将此计算机登记（连接）到接入点，则需要此项设置。默认状态是“打开”。
确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭并取消更改。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 英特尔无线故障诊断程序（工具菜单）

“英特尔无线故障诊断程序”是一个帮助解决无线网络连接问题的应用程序。检测到连接问题时，在桌面右下角出现桌面警报。单击该桌面警报时，会出现一个诊断消息，显示解决连接问题的建议步骤。例如，如果因密码无效而发生连接问题，当您单击显示的超链接时，“配置式向导”应用程序将启动。还可启动无线事件查看器，并启用或禁用警报通知。Microsoft Windows XP 和 Microsoft Windows 2000* 支持“英特尔无线故障诊断程序”。

“英特尔无线故障诊断程序”页面含有两个窗格。在左窗格上使用鼠标左按钮显示可用工具列表。右窗格在一个部分显示当前连接问题。每个区域有两部分：错误消息部分和建议的行动部分。建议的行动包含对可用实用程序的说明以及解决相关连接问题的帮助。如果单击帮助链接，帮助文本显示在一个窗口中。如果单击关联的问题解决链接，将启动一个程序来解决此连接问题。

参阅故障诊断一节了解有关解决问题的信息。

名称 | 说明
菜单选项 | 文件 | 无线事件查看器：启动无线事件查看器。
禁用通知/启用通知：选择禁用或启用警报通知。
退出：单击以退出英特尔无线故障诊断应用程序。
查看 | 显示或移除英特尔无线故障诊断程序右窗格上的“历史”数据。
工具 | 手动诊断工具：运行诊断测试来确认您的无线适配器的功能。参阅手动诊断工具获得更多信息。
帮助 | 英特尔(R) 无线故障诊断程序帮助：显示英特尔无线故障诊断程序在线帮助。
关于：显示英特尔无线故障诊断程序版本信息。

可用帮助

日期时间错误消息：

- 错误的说明。
- 到纠正错误的链接（若有）。参阅下文纠正错误。
- 链接到建议步骤以纠正错误。

历史 | 保持一个最近的五个警报的列表。这些警报按时序排列，最近的警报列在表格最上端。

# 手动诊断工具（工具菜单）

运行诊断测试来确认您的无线适配器的功能。参阅手动诊断工具获得更多信息。

# 管理员工具（工具菜单）

管理员工具供管理员或拥有这台计算机管理员特权的人员所使用。该工具允许管理员限制这台计算机的用户在其无线连接上拥有的控制水平。该工具还用于配置常用（共享）配置式。

用户必须拥有该工具的密码才能修改管理员的设置或配置式。应选择保安、不易猜测的密码。

可以将这些设置和配置式作为一个包导出到网络上的其他计算机。有关更多信息，参阅管理员工具一节。

名称 | 说明
--- | ---
管理员程序包 | “管理员程序包”用于保存管理配置式和其他设置。对 Windows XP 和 Windows 2000，您可以将这自解压可执行文件复制或发送到网络上的客户端。当此可执行文件运行时，其内容被安装配置到目标计算机上。对 Windows Vista*，“管理员程序包”可通过组策略管理器导入。参阅管理员工具。
应用程序设置 | 管理员可以选择用户对其无线网络连接的控制权级别。参阅管理员工具应用程序设置。
管理员配置式 | 启用或禁用计算机上的“持续”、“登录前/常用”，并配置“基于 IP 的语音通讯”设置。参阅管理员工具配置式。 注意：对 Windows Vista，仅有“常用”配置式可通过组策略管理器导入。
适配器设置 | 管理员可以选择用户对其无线网络连接的控制权级别。参阅管理员工具适配器设置。
软件 | 选择在用户计算机上安装哪个英特尔(R) PROSet/无线应用文件。参阅管理员工具软件。
EAP-FAST A-ID 组 | 管理员可以选择用哪个“授权识别器” (A-ID) RADIUS 服务器向使用 EAP-FAST 身份验证的配置式提供“保护性接入身份验证” (PAC) 。A-ID 组由计算机的所有用户共享，并允许 EAP-FAST 配置式支持来自多个 A-ID 的多个 PAC。请参阅管理员工具 EAP-FAST A-ID 组。
更改密码 | 更改“管理员工具”的密码。参阅更改密码了解信息。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 适配器设置（高级菜单）

“适配器设置”显示安装在计算机上的无线适配器的设备属性。这可以是以下网络连接适配器之一：

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接
- 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接
- 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

#### 适配器设置说明

名称 | 说明
--- | ---
802.11n 信道宽度 | 设定吞吐量信道宽度设置以获取最佳性能。将信道宽度设为自动或 20Mhz。自动为默认设置。如果 802.11n 信道受限制，则使用 20Mhz。 注意：此设置仅在适配器是 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 时可用。
802.11n 模式 | 802.11n 标准在先前的 802.11X 标准基础上添加了多输入多输出 (MIMO)。MIMO 增加数据吞吐量以提高传输速率。选择启用或禁用设置适配器的 802.11n 模式。“启用”为默认设置。 管理员可以启用或禁用对高吞吐量模式的支持以减少耗电量和与其他频带的冲突或兼容性等问题。 注意：此设置仅在适配器是 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 时可用。

Ad Hoc 信道

除非 ad hoc 网络中的其他计算机使用不同的频道，否则不必更改频道。

值：从列表中选择允许的操作频道。

- 802.11b/g：使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。
- 802.11a：使用 802.11a (5 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。

注意：如果未显示 802.11a 信道，则该信道不支持初始化 ad hoc 网络。

Ad Hoc 电源管理

设定配置设备到设备 (ad hoc) 网络的电源节能功能。

- 禁用：要连接到包含不支持 ad hoc 电源管理的无线站的 ad hoc 无线网站时选择此项。
- 最大电源节能：选择此项以最优化电池寿命。
- 嘈杂环境：选择以最优化性能或连接到多个客户机。

注意：如果适配器是英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接或者英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接，则此项设置不可用。

Ad Hoc QoS 模式

Ad hoc 网络中的服务质量 (QoS) 控制。QoS 根据无线 LAN 上接入点的通信量提供通信量分类优先化。WMM* (Wi-Fi Multimedia*) 是 Wi-Fi Alliance (WFA) 的 QoS 认证*。WMM 一经启用，适配器便用它来支持 Wi-Fi 网络的优先级标记和排队功能。

- WMM 被启用（默认）
- WMM 被禁用

注意：如果适配器是英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接或者英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接，则此项设置不可用。

混合模式保护 | 用于避免在 802.11b/11g/11a/11n 混用的环境中发生数据碰撞现象。请求发送/清除发送 (RTS/CTS) 应在客户端无法相互侦听到对方的环境中使用。在客户端靠近并且能互相侦听到对方的环境中，可使用 CTS-to-self 获取更大的吞吐量。（CTS-to-self 对 802.11n 不受支持）。

电源管理

允许您在耗电量和适配器性能之间选择一个平衡点。无线适配器电源设置滑杆设定计算机的电源和电池之间的平衡。

- 使用默认值：（默认）电源设置基于计算机的电源来源。
- 手动：调整滑杆到所要的设置。显示为达到最长电池寿命的最低设置。显示为达到最高性能的最高设置。

注意：电源消耗的节省随网络基础架构的设置而变。

引言模式 | 更改初次连接时接入点接收到的引言的长度设置。始终使用自动引言，以提供最佳网络吞吐量。“自动 Tx 引言”允许自动检测引言。短引言在受支持时应予以使用。否则，使用长引言（长 Tx 引言）。 注意： 此设置在适配器是英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接时不可用。

首选频带

选择操作频带。选择项有：

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

注意：如果适配器是英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接或者英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接，则此项设置不可用。

漫游主动性

此设置让您定义您的无线客户端为改善与接入点连接的漫游主动程度。

- 默认值：介于不漫游和性能之间的一个平衡的设置。
- 最低值：您的无线客户端将不漫游。它仅在连接质量明显下降的情况下才会漫游到另一个接入点。
- 最高值：您的无线客户端持续跟踪链接质量。一旦发生质量下降，则会试图寻找并漫游到一个较好的接入点。

吞吐量增强

更改“数据包爆发控制”值。

- 启用：选择以启用吞吐量增强。
- 禁用： (默认) 选择以禁用吞吐量增强。

传输功率 | 默认设置：最高功率设置 最小覆盖范围：将适配器的传输功率设定为最低。使您能扩大覆盖区域数或限制一个覆盖区域。在高通讯量区域缩小覆盖范围可提高传输质量并避免阻塞现象和来自其他设备的干扰。 最高最大覆盖范围：将适配器的传输功率设定为最高水平。选择此项以在额外无线电设备数目有限的环境中达到最佳性能和范围。 注意：最佳设置使用户能始终将传输功率设为最低程度，而不影响其通信质量。这允许最大数目的无线设备在一个拥挤的区域操作，并减少来自此无线电与之共享无线电频谱的其他设备的干扰。 注意：此设置在使用基础架构模式或 ad hoc 模式时都起作用。

无线模式

选择用来连接到无线网络的频带：

- 仅 802.11a：将无线适配器仅连接到 802.11a 网络。
- 仅 802.11b：将无线适配器仅连接到 802.11b 网络。
- 仅 802.11g：将无线适配器仅连接到 802.11g 网络。
- 802.11a 和 802.11g：将无线适配器仅连接到 802.11a 和 802.11g 网络。
- 802.11b 和 802.11g：将无线适配器仅连接到 802.11b 和 802.11g 网络。
- 802.11a、802.11b 和 802.11g：（默认） - 连接到 802.11a、802.11b 或 802.11g 无线网络。

注意：这些无线模式（调制类型）选项决定显示在无线网络列表中的发现的接入点。

确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭并取消所有更改。

# 高级统计数据（高级菜单）

“高级统计数据”提供当前适配器的连接信息。

#### “高级统计数据”说明

名称 | 说明
--- | ---

统计数据

高级统计数据：此信息关于适配器如何与接入点通讯。

关联：如果适配器发现可通讯的接入点，其值为“范围内”。否则，其值为“在范围外”。

- AP MAC 地址：接入点的十二位数字 MAC 地址（00:40:96:31:1C:05）。
- 关联数：接入点发现适配器的次数。
- AP 计数：该无线适配器范围内的可用网络接入点数目。
- 全数扫描：适配器扫描所有频道用于接收信息的次数。
- 部分扫描数：扫描被中断的次数。

漫游：此信息包含与适配器漫游的原因有关的计数器。当适配器先与一个接入点通讯然后为获得较强信号而与另一个接入点通讯时即发生漫游。

- 漫游计数：漫游发生的次数。
- AP 未传输：适配器未接收到来自接入点的无线电传输。也许需要重新设置接入点。
- 信标质量差：信号质量太差，无法维持与接入点的通讯。或者您将适配器移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点的设备地址信息已改变。
- AP 负载平衡：接入点根据其无法保持与所有关联适配器的通讯而结束了与该适配器的关联。太多的适配器试图与一个接入点通讯。
- AP RSSI（接收信号强度指示）太低：“接收信号强度指数”(RSSI) 太低，无法保持与该适配器的关联。您可能移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点未能增大其数据率。
- 信道质量差：频道的质量差，导致适配器寻找另一个接入点。
- AP 丢失的移动单元：接入点从其可识别移动设备列表中丢弃了一台计算机。该计算机必须与接入点重新关联。

其他：利用此信息来确定，与一个不同的接入点关联是否会提高性能，并有助于获得最高可能的数据率。

- 收到的信标：适配器接收的信标数。
- 丢失信标百分比：失落信标的百分比。
- 传输错误百分比：发生错误的数据传输的百分比。
- 信号强度：适配器与其通讯的接入点的信号强度，以分贝 (dBm) 显示。

传输/接收 (Tx/Rx) 统计数据

显示非定向和被指送的数据包的百分比值。

主机数据包总数：定向和未指送的数据包计数之总计。

- 传输 - (Mbps)
- 接收 - (Mbps)

未指送的数据包：接收到的广播到无线网络的数据包数。

被指送的信息包：接收到的专门发送到该无线适配器的数据包数。

字节总数：无线适配器接收和发送的数据包字节总数。

记录

设定记录您的无线适配器统计性数据的时间长度。

配置记录设置：单击设置以设定记录统计数据的频率。可以将记录统计数据的时间以小时和秒钟设定。

要更改日志文件的存储位置。

1. 单击浏览以指定一个新的日志文件位置。将显示当前文件夹。默认位置是英特尔(R) PROSet/无线程序文件目录。
2. 单击打开以关闭并应用新的文件路径。
3. 单击关闭以退出“高级统计数据”。

启动/停止记录:单击此按纽启动和停止记录。单击“启动记录”时，将累计统计数据信息（如上所述）。单击“停止记录”时，累计结束，而此信息被保存到一个文件，供打开查看。

查看日志文件...：单击此按钮以打开 Program Files/Intel（此为默认位置）下的 Wireless 文件夹。日志文件名称使用月、日、年，再加上当天创建的日志的数目。例如：03122007_001.htm。日志文件中包含：

- 日期和时间
- 适配器信息
- 连接信息
- 传输/接收统计数据

注意：管理员可以禁用此功能。

重置统计数据 | 将适配器统计数据计数器重置为零，并开始新的数据计量。
关闭 | 关闭并返回到主窗口。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 使用 Windows 来管理 Wi-Fi*（高级菜单）

Microsoft Windows XP“无线零配置”功能提供一种内置无线配置实用程序。此功能可在英特尔(R) PROSet/无线中启用或禁用。单击高级菜单或任务栏菜单上的使用 Windows 来管理 Wi-Fi。“Windows XP 零配置”启用后，“英特尔(R) PROSet/无线”被禁用。

# 管理排除名单（配置式菜单）

当您从“配置式”菜单选择 管理排除名单或在“无线网络”列表中单击属性按钮时，“排除列表管理”即可用。

注意：如果管理员指定将一个网络排除，则仅有在管理员工具中的管理员才能将此网络从“排除”列表中删除。

重要事项：您不会自动连接到此列表中的网络或接入点。

使用排除列表管理以排除整个无线网络(SSID)。

注意：管理员能将配置式从“管理员工具”中排除。参阅管理员工具。

名称 | 说明

排除列表管理

- 网络名称：无线网络的名称（SSID）。
- 无线电：如果有 DHCP 错误，则显示频带。
- MAC 地址：设备的以太网 MAC 地址。
- 原因：说明此条目被排除于自动连接之外的原因。
- 详情：提供有关如何排除接入点以及如何将其从排除表中移除的具体信息。

此网络已从自动连接中排除，原因是：

- 用户已手动排除了此网络。

要使此网络（或接入点）再次能够自动连接，选择该条目，然后单击移除按钮。

注意：

- 重置按钮将从列表中删除欺诈接入点和管理员排除的接入点以外的所有条目。
- 欺诈接入点将在用户使用有效身份验证连接至该接入点时从列表中移除。
- 在手动应用该网络的一个配置式时，网络中的所有被排除的接入点（除欺诈接入点和管理员排除的接入点外）都将从列表中移除。

注意：灰色的条目是被排除的欺诈接入点或由管理员排除的接入点。欺诈接入点或管理员排除的接入点不能手动从列表中排除。

添加 | 添加网络名称 (SSID) 到列表。
移除 | 从列表中移除条目。
重置列表 | 从列表中移除所有条目。
关闭 | 关闭并保存设置。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

# 打开或关闭无线电

要打开或关闭无线电，执行以下操作之一：

- 使用计算机上可选的硬件无线电开关（如果存在）。
- 使用英特尔(R) PROSet/无线软件。
- 使用 Microsoft Windows。

> 注意：当计算机开机时，无线电不断发射信号。在有些场合，如在飞机上，无线电信号会造成干扰。如果需要关闭无线适配器无线电，使用以下方法。

## 使用可选计算机无线电开关

如果计算机安装有外部开关，可用其打开或关闭无线电。咨询计算机生产商了解此种开关的更多信息。如果安装了“英特尔(R) PROSet/无线”，无线电的当前状态显示在英特尔(R) PROSet/无线主窗口以及任务栏中。

## 使用“英特尔(R) PROSet/无线”来关闭或打开无线电

“英特尔(R) PROSet/无线”中的状态图标显示无线电的当前状态。在“英特尔(R) PROSet/无线”主窗口，单击无线打开或无线关闭来打开或关闭无线电。

## 从任务栏图标打开或关闭无线电

要打开或关闭无线电，单击任务栏图标并选择“无线打开”或“无线关闭”。

## 使用 Windows 关闭无线电

可以使用 Windows 关闭无线电。

> 注意：如果从 Microsoft Windows 禁用无线电，则必须使用 Microsoft Windows 来打开无线电。您不能使用硬件开关或“英特尔(R) PROSet/无线”来重新启用无线电。

#### Windows XP

1. 在“开始”菜单，单击“连接到”>“无线网络连接”。右击并选择禁用。
2. 或者，如果您有一个以上的无线适配器，在“开始”菜单，单击“连接到”>“显示连接”。右击要选定的适配器，并选择禁用。

您可以使用同样方式重新打开无线电。

# 安装和卸装软件

典型安装包括无线 LAN 适配器驱动程序、英特尔(R) PROSet/无线软件和英特尔无线故障诊断程序。

> 注意：如果您准备使用 Novell Client for Windows，则应该先安装此客户端，然后再安装英特尔(R) PROSet/无线软件。如果已经安装有英特尔(R) PROSet/无线，则应该在安装Windows Novell Client* 之前先将其删除。

“自定义”安装过程中将安装以下功能：

- 管理员工具
- WMI 支持
- 单一签入
- 登录前连接

要安装这些功能，安装时选择自定义选项。遵照以下指示安装这些功能。如果英特尔(R) PROSet/无线已经安装，参见安装后指示。

> 注意：如果您准备使用 Novell Client for Windows，则应该先安装此客户端，然后再安装英特尔(R) PROSet/无线软件。如果已经安装有英特尔(R) PROSet/无线，则应该在安装Windows Novell Client* 之前先将其删除。

### 安装该软件

1. 将安装光盘放入光盘驱动器中。
2. 单击“英特尔(R) PROSet/无线安装程序”屏幕上的安装软件。
3. 阅读证书协议。
4. 选择我接受此许可证协议中的条款。
5. 单击下一步。
6. 单击自定义。
7. 从功能列表中选择要安装的功能：

> WMI 支持：(Windows Management Instrumentation) 的功能允许尚未安装英特尔(R) PROSet/无线的管理员远程管理业已安装了英特尔(R) PROSet/无线的客户端。

> - 安装：单击 WMI 支持。选择安装此功能和任何选取的子功能。继续执行步骤 8。
> - 不安装：单击不要安装此功能。显示的一个红色的 X 表示它尚未安装。

> 管理员工具：将“管理员工具”安装到“工具”菜单。该工具用于配置常用（共享）配置式。“管理员工具”还可以被信息技术部门用来启用或禁用英特尔(R) PROSet/无线软件中的功能。

> - 安装：单击管理员工具。选择安装此功能和任何选取的子功能。单击下一步并继续执行步骤 8。
> - 不安装：选择不要安装此功能。选项旁边的红色 X 表示该选项不安装。

> 单一签入：安装“单一签入”“登录前连接”功能：该工具用于以管理员工具来配置常用（共享）配置式。

> 安装了“单一签入”支持后，“快速用户切换”和 Windows XP“欢迎”屏幕被禁用。

> “单一签入”的目标是用户使用用户名、密码、通常还用域登录到计算机的企业环境。“快速用户切换”不支持域登录。

> > 注意：运行 Windows XP Home 版本时，Windows“快速用户切换”在默认启用。其目标是家庭用户。安装在独立计算机或工作组连接计算机上的 Windows XP Professional 也有“快速用户切换”。如果运行 Windows XP Professional 的计算机加入一个域中，“快速用户切换”选项就不可用。

> 登录前连接：“登录前/常用”配置式在一旦有用户登录到计算机时就活动。登录前连接在用户登录到 Windows 之前建立无线连接。此功能与“单一签入”同时安装。

> - 安装：单击登录前连接。选择安装此功能和任何选取的子功能。单击下一步并继续执行步骤 8。
> - 不安装：选择不要安装此功能。显示的一个红色的 X 表示它尚未安装。

8. 单击安装。软件安装于计算机后，安装的组件被列出。
9. 单击确定。

> 注意：当“登录前连接”安装时，将要求您在软件安装之后重新引导。

### 添加安装后功能

如果英特尔(R) PROSet/无线已经安装，则遵照以下指示添加管理员工具和“登录前连接”：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加或删除程序 > 英特尔(R) PROSet/无线软件。
2. 单击更改／删除。
3. 单击修改。
4. 单击下一步。
5. 单击当前尚未安装的任何功能旁的红色 X。
6. 单击安装此功能和任何选取的子功能。
7. 单击修改。一经安装，此功能将在英特尔(R) PROSet/无线安装程序功能列表中以已安装列出。
8. 单击确定。

### 启用 WMM* Power Save (UAPSD)

要启用 WMM Power Save，需要修改注册表。编辑注册表并作以下更改。

编辑以下注册表项：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> （此处 c = VI 和 VO 启用，f = 所有类别均启用）

添加以下注册表项：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

添加以下注册表项：

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### 卸载英特尔(R) PROSet/无线

要卸载英特尔(R) PROSet/无线：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加或删除程序。
2. 单击英特尔(R) PROSet/无线软件。
3. 单击更改／删除。
4. 单击移除。
5. 单击下一步。
6. 被提示时，决定如何处置您当前的配置设式和设置：

> 您已选择要全部移除英特尔(R) PROSet/无线软件。

> 请选择如何处理您当前的配置式和设置：

> - 不要保存我的配置式和设置。选择以彻底删除您当前的配置式和设置。如果重新安装软件，配置式和设置将不再可用。
> - 以当前格式（英特尔(R) PROSet/无线 10.x/11.x）保存我的配置式和设置。选择以保存您当前的配置式和设置。如果重新安装软件，您当前配置式和设置将可用。
> - 将我的配置式和设置转换为英特尔(R) PROSet/无线 9.x 格式并予以保存。如果需要转换到早期版本的英特尔(R) PROSet/无线软件，选择以保存您的设置。重新安装软件后，您当前配置式和设置将可用。注意：只有与软件早期版本有关的设置才可用。

7. 作出选择并单击确定。
8. 软件被删除后，单击是重新启动计算机。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明