规格

返回目录页面

# 规格

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 无线连接
英特尔(R) PRO/无线 3945BG 无线连接
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 无线连接
英特尔(R) PRO/无线 2200BG 无线连接

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

外形规格 | PCI Express* 微型卡
尺寸 | 宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25 ºC － 35 ºC）
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 4 - 12（取决于所在国） | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
IEEE 802.11n | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000*、Windows XP*（32 位和 64 位）和 Windows Vista* （32 位和 64 位）。
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA*、WPA2*、WMM* 和 EAP-SIM 的 Wi-Fi* 证书
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

这是 Intel Wireless WiFi 4965AGN 禁用了 Draft N 功能的一个版本。Draft N 指：IEEE P802.11n/D1.0 修正草案，针对 STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications 和系统（本地和都市网络）间信息交换的特定要求－Part 11:无线网络媒体访问控制 (MAC) 和物理层 (PHY) 规格：增强性能以提高吞吐量

外形规格 | PCI Express 微型卡
尺寸 | 宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25 ºC － 35 ºC）
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 4 - 12（取决于所在国） | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
IEEE 802.11a 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows XP（32 和 64 bit）和 Windows Vista（32 和 64 bit）
Wi-Fi Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM 和 EAP-SIM 的 Wi-Fi 证书
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接

外形规格 | PCI Express 微型卡
尺寸 | 宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50 － 92% 非冷凝（在温度 25 ºC － 55 ºC）
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 4 － 12 非重叠，取决于所在国 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 认证。
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接

外形规格 | PCI Express 微型卡
尺寸 | 宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50 － 92% 非冷凝（在温度 25 ºC － 55 ºC）
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 认证。
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接

外形规格 | 微型 PCI 类型 3A
尺寸 | 宽 59.75 毫米 x 长 50.95 毫米 x 高 5 毫米（2.85 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 0.7 盎司（12.90 克）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针 SO-DIMM 边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +70 度
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 4 － 12 非重叠，取决于所在国 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 认证。
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 3.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位。802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

外形规格 | 微型 PCI 类型 3B
尺寸 | 宽 59.45 毫米 x 长 44.45 毫米 x 高 5 毫米（2.34 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 0.7 盎司（12.90 克）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针微型 PCI 边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +70 度
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
频率调制 | OFDM 采用 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
频带 | 2.400 - 2.472 GHz（美国） 2.400 - 2.4835 GHz（日本） 2.400 - 2.4835 GHz（欧洲 ETSI）
调制 | OFDM 采用 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
信道 | 全 14 通道支持
数据率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 认证。
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 2.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g 和 802.11b
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES（128 位）、WEP 128 位和 64 位。
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明