Použití aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Zpět na obsah

# Použití aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Použití aplikace Intel(R) PROSet/Wireless jako správce bezdrátové komunikace
Spuštění aplikace Intel(R) PROSet/Wireless
Spuštění aplikace Intel(R) PROSet/Wireless z hlavního panelu

- Ikony hlavního panelu
- Popisy tlačítek a upozornění na ploše

Hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

- Seznam bezdrátových sítí
- Ikony stavu připojení
- Vlastnosti sítě
- Podrobnosti připojení
- Seznam profilů

Nabídky aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

- Nabídka Nástroje
  - Nastavení aplikace
  - Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter
  - Nástroj Ruční diagnostika
  - Nástroj správce
- Nabídka Upřesnit
  - Nastavení adaptéru
  - Upřesněná statistika
  - Spravovat Wi-Fi systémem Windows*
- Nabídka Profily
  - Spravovat profily
  - Správa výjimek

Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace
Instalace a odinstalování softwaru
Povolení režimu snížené spotřeby WMM*

## Použití aplikace Intel(R) PROSet/Wireless jako správce bezdrátové komunikace

Pomocí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless lze vytvářet, upravovat a spravovat síťové profily pro připojení k síti. Aplikace také zahrnuje rozšířená nastavení jako správu napájení a výběr kanálu při nastavování sítí ad hoc.

Jestliže ke správě bezdrátové komunikace používáte službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft* Windows* XP, můžete ji zakázat na kartě Bezdrátové sítě systému Microsoft Windows.

Postup zakázání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP jako správce bezdrátové komunikace:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely.
2. Poklepejte na položku Síťová připojení.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k síti a Internetu.
4. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Bezdrátové sítě.
6. Ověřte, že není vybrána možnost Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows. Jestliže je vybrána, zrušte výběr.
7. Klepněte na tlačítko OK. Tím potvrdíte, že ke správě síťových profilů je nakonfigurována aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

> POZNÁMKA: Ověřte, že je v okně Nastavení aplikace vybrána možnost Upozornit, pokud je tento bezdrátový adaptér používán jinou aplikací. Aplikace tak zobrazí upozornění, začne-li správu síťových profilů provádět služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP.

## Spuštění aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Chcete-li spustit aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, použijte některý z následujících postupů:

- Klepněte na položky Start > Programy > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows otevřete nabídku hlavního panelu. Klepněte na příkaz Spustit Intel(R) PROSet/Wireless.
- Spusťte aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless poklepáním na ikonu na hlavním panelu.

Chcete-li aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless ukončit z hlavního okna, použijte některý z následujících postupů:

- V hlavním okně vyberte příkaz Soubor > Konec.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
- Klepněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu okna.

# Spuštění aplikace Intel(R) PROSet/Wireless z hlavního panelu

Chcete-li spustit aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, poklepejte na ikonu hlavního panelu umístěnou v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows nebo klepněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Spustit Intel(R) PROSet/Wireless.

## Možnosti nabídky hlavního panelu

Ikona aplikace Intel(R) PROSet/Wireless je zobrazena na hlavním panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy Windows. Klepnutím pravým tlačítkem myši na stavovou ikonu zobrazíte možnosti nabídky.

Položka nabídky | Poznámky
--- | ---
Spustit Intel(R) PROSet/Wireless | Klepnutím spustíte aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, pokud je nastavena jako správce bezdrátové komunikace. Jestliže v nabídce hlavního panelu vyberete příkaz Spravovat Wi-Fi systémem Windows*, položka nabídky se změní na Spustit Automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení a jako správce bezdrátové komunikace bude použita služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP. Používáte-li jako správce systém Microsoft Microsoft, nemůžete používat profily Intel.
Spustit Automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení

Bezdrátová komunikace zapnuta

Pokud je v počítači nainstalována aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, je aktuální stav bezdrátové komunikace zobrazen v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless a na hlavním panelu. Bezdrátovou komunikaci můžete zapnout pomocí příkazu Bezdrátová komunikace zapnuta. Bezdrátovou komunikaci můžete vypnout pomocí příkazu Bezdrátová komunikace vypnuta.

Pokud je v počítači nainstalován externí vypínač, lze jím zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci. Další informace o tomto vypínači naleznete v dokumentaci výrobce počítače.

Bezdrátová komunikace vypnuta
Rádio 802.11a vypnuto | Tato možnost je k dispozici pouze u bezdrátových adaptérů, které podporují standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g. Jejím výběrem vypnete rádio 802.11a. POZNÁMKA: Toto nastavení není k dispozici, pokud ho nepovolíte v Nástroji správce nebo pokud se jedná o adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Spustit Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter | Spuštění aplikace, která může uživateli pomoci odstranit potíže s připojením k bezdrátové síti. Po zjištění problému s připojením se vpravo dole na pracovní ploše zobrazí upozornění. Další informace najdete v části Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Připojit k profilu | Zobrazí aktuální profily v Seznamu profilů. Tuto možnost lze také použít k připojení k profilu.
Spravovat Wi-Fi systémem Windows | Slouží k přepínání mezi aplikací Intel(R) PROSet/Wireless a službou Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP. Používáte-li službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP, nelze používat profily Intel.
Spravovat Wi-Fi aplikací Intel(R) PROSet/Wireless

# Ikony hlavního panelu

Ikona hlavního panelu umožňuje vizuální kontrolu aktuálního stavu bezdrátového připojení. Ikona stavu připojení se nachází v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows. Pomocí příkazu Nastavení aplikace v nabídce Nástroje můžete ikonu hlavního panelu zobrazit nebo skrýt.

Ikona | Popis
--- | ---
| Bezdrátová komunikace vypnuta: Bezdrátový adaptér je vypnutý. Je-li vypnutý, bezdrátové zařízení nevysílá ani nepřijímá. Adaptér můžete aktivovat klepnutím na položku Bezdrátová komunikace zapnuta. Ikona je bílá a statická.
| Vyhledávání bezdrátových sítí: Bezdrátový adaptér hledá dostupné bezdrátové sítě. Ikona je bílá a animovaná.
| Nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě: Nejsou dostupné žádné bezdrátové sítě. Aplikace Intel(R) PROSet/Wireless pravidelně hledá dostupné sítě. Chcete-li vyhledat sítě ihned, poklepáním na ikonu spusťte aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless a klepněte na tlačítko Obnovit. Ikona je červená.
| Byla nalezena bezdrátová síť: Byla nalezena dostupná bezdrátová síť. Poklepáním na ikonu zobrazíte seznam bezdrátových sítí. Vyberte síť. Klepněte na tlačítko Připojit. Ikona je žlutá.
| Ověření se nezdařilo: Bezdrátovou síť nelze ověřit. Ikona je zelená se žlutým výstražným trojúhelníkem.
| Připojování k bezdrátové síti: Bliká během získávání adresy IP nebo pokud dojde k chybě.
| Připojeno k bezdrátové síti: Adaptér je připojen k bezdrátové síti. V popisu tlačítka se zobrazuje název sítě, rychlost, kvalita signálu a adresa IP. Ikona je zelená s vlnami, které označují kvalitu signálu. Čím více vln, tím kvalitnější signál.

## Popisy tlačítek a upozornění na ploše

Popisy tlačítek a upozornění na ploše poskytují zpětnou vazbu a zajišťují interakci. Chcete-li zobrazit popisy tlačítek, umístěte ukazatel myši na ikonu. Upozornění na ploše se zobrazují při změně stavu bezdrátové sítě. Pokud jste například mimo dosah všech bezdrátových sítí a potom se dostanete do dosahu, zobrazí se upozornění na ploše.

Upozornění na ploše můžete povolit výběrem možnosti Zobrazit oznámení s informacemi v části Nastavení aplikace.

## Popisy tlačítek

Popisy tlačítek se zobrazují, když umístíte ukazatel myši na ikonu. Popisy tlačítek zobrazují text pro všechny stavy připojení.

## Upozornění na ploše

Je-li zapotřebí zásah uživatele, zobrazí se upozornění na ploše. Klepnutím na upozornění bude provedena příslušná akce. Pokud byly například nalezeny bezdrátové sítě, zobrazí se následující upozornění:

Akce: Klepnutím na upozornění na ploše se připojíte k síti v seznamu bezdrátových sítí.

Po připojení se v upozornění na ploše zobrazí bezdrátová síť, ke které jste připojeni, rychlost připojení, kvalita signálu a adresa IP.

Prostřednictvím upozornění na ploše jsou také oznamovány případné problémy s připojením. Klepnutím na upozornění spustíte Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

## Hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless umožňuje:

- zobrazení aktuálního stavu připojení (kvalita signálu, rychlost a název aktuální sítě),
- hledání dostupných bezdrátových sítí,
- správa profilů,
- automatické připojení profilů k dostupným sítím v určitém pořadí nastaveném v seznamu profilů,
- připojení k sítím typu Infrastruktura a Zařízení-zařízení (ad hoc),
- konfigurace nastavení adaptéru,
- odstraňování problémů s bezdrátovým připojením.

## Ikony stavu připojení

Ikony stavu připojení ukazují aktuální stav připojení bezdrátového adaptéru. Stavové ikony jsou zobrazeny v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. Aktuální stav připojení rovněž ukazuje ikona na hlavním panelu. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu.

### Popis stavu připojení v hlavním okně

Stav připojení je znázorněn pomocí ikon.

Ikona | Popis
--- | ---
| Bezdrátová komunikace vypnuta: Rádio bezdrátového adaptéru je vypnuto. Chcete-li rádio zapnout, klepněte na tlačítko Bezdrátová komunikace vypnuta.
| Problém spojení: Označuje potíže s připojením včetně selhání ověřování.
| Vyhledávání bezdrátových sítí: Bezdrátový adaptér hledá dostupné bezdrátové sítě. Animované ikony:
| Nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě: Adaptér nenalezl žádné dostupné bezdrátové sítě.
| Byla nalezena bezdrátová síť: Byla nalezena dostupná bezdrátová síť. Můžete se připojit k dostupným sítím zobrazeným v seznamu Bezdrátové sítě.
| Připojování k bezdrátové síti: Probíhá připojování k bezdrátové síti. Půlkruhové křivky mění barvu mezi zelenou a bílou a naopak, dokud nebude získána adresa IP nebo nedojde k chybě připojení.
| Připojeno k bezdrátové síti: Jste připojeni k bezdrátové síti. Položky název sítě, rychlost, kvalita signálu a adresa IP ukazují aktuální stav připojení. Klepnutím na tlačítko Podrobnosti zobrazíte podrobnosti o aktuálním síťovém připojení.
Název sítě | Název (název profilu nebo SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Ve sloupci Název je zobrazen název SSID nebo název profilu, je-li k dispozici profil pro danou síť.

Síla signálu

Indikátory síly signálu ukazují kvalitu vysílacího a přijímacího signálu mezi bezdrátovým adaptérem a nejbližším přístupovým bodem nebo počítačem v režimu zařízení-zařízení (ad hoc). Počet svislých zelených indikátorů ukazuje sílu vysílacího a přijímacího signálu.

POZNÁMKA: V sítích, které obsahují více přístupových bodů, je zobrazena síla signálu nejbližšího přístupového bodu.

Síla signálu se pohybuje v rozsahu od maximálního po mimo dosah. Následující faktory mohou snížit sílu signálu:

- Kvalita signálu se snižuje se vzdáleností a je omezována kovovými a betonovými překážkami.
- Kovové objekty mohou odrážet signál a způsobovat rušení.
- Rušení mohou způsobovat také další elektrická zařízení.

Vlastnosti | Zobrazuje informace o stavu připojení adaptéru. Další informace najdete v části Vlastnosti sítě.
Bezdrátová komunikace zapnuta (vypnuta) | Slouží k vypnutí a zapnutí bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.
Zavřít | Zavře hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

# Seznam bezdrátových sítí

V seznamu Bezdrátové sítě jsou uvedeny bezdrátové sítě v dosahu adaptéru.

Název | Popis
Bezdrátové sítě ( ) | Číslo v závorce udává počet bezdrátových sítí nalezených v dosahu bezdrátového síťového adaptéru.
| Síla signálu přístupového bodu bezdrátové sítě nebo počítače (režim zařízení-zařízení [ad hoc]). Indikátory síly signálu ukazují, že bezdrátová síť nebo počítač jsou k dispozici pro připojení, ale nebyly dosud přiřazeny k přístupovému bodu nebo počítači (režim zařízení-zařízení [ad hoc]).
Název sítě | Název (název profilu nebo SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Ve sloupci Název je zobrazen název SSID nebo název profilu, je-li k dispozici profil pro danou síť. Pokud přístupový bod nevysílá svůj název sítě (SSID) nebo bezdrátový adaptér přijme skrytý název sítě z tajného přístupového bodu, bude v seznamu bezdrátových sítí zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. K přidružení k síťové položce <SSID není vysílán> musí být před připojením vytvořen nový profil. Po připojení je v seznamu bezdrátových sítí stále zobrazena zpráva <SSID není vysílán> společně s názvem profilu nebo názvem SSID. Přidružený profil SSID je zobrazen v seznamu profilů.
Stav | Upozornění, že probíhá připojování adaptéru k bezdrátové síti. Po připojení se stav změní na Připojeno.
| Profily: Identifikuje síť v seznamu bezdrátových sítí, která je připojena a má profil v seznamu profilů.
| Bezdrátová síť používá režim Síť (infrastruktura).
| Bezdrátová síť používá režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
| Frekvenční pásmo používané bezdrátovou sítí (802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n).
| Bezdrátová síť je uvedena v seznamu výjimek nebo je profil nakonfigurován k ručnímu připojení.
Připojit (Odpojit) | Kliknutím se připojte k bezdrátové síti. Po připojení se tlačítko změní na Odpojit.
Vlastnosti | Obsahuje podrobné informace o připojené síti a jejích přístupových bodech. Další informace najdete v části Vlastnosti sítě.
Obnovit | Slouží k obnovení seznamu dostupných sítí. Pokud se v dosahu adaptéru objeví k dispozici nová síť, bude po zaktualizování zobrazena v seznamu.
Bezdrátová komunikace zapnuta (vypnuta) | Slouží k vypnutí a zapnutí bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace.
Zavřít | Zavře hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Vlastnosti sítě

Klepnutím na tlačítko Vlastnosti v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless zobrazíte nastavení zabezpečení bezdrátového adaptéru. Můžete také přidat profily, které mají být vyloučeny z automatického připojení. Je-li nastaveno vyloučení sítě (viz část Nastavení aplikace), bude v okně Vlastnosti sítě uvedeno, že síť je vyloučena z automatického připojení.

#### Vlastnosti sítě – podrobnosti

Název | Popis
--- | ---
Název sítě | Zobrazuje název bezdrátové sítě.

Pásmo

Aktuální používané pásmo a frekvence. Pokud není zobrazeno žádné pásmo a frekvence, zobrazí se zpráva Mimo dosah.

Jsou uvedena následující pásma:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Provozní režim

Zobrazuje aktuální režim:

- Síť (infrastruktura)

> Bezdrátová síť soustředěná kolem přístupového bodu. V tomto prostředí poskytuje přístupový bod nejenom komunikaci s kabelovou sítí, ale také zprostředkovává bezdrátový síťový provoz v nejbližším sousedství.

- Zařízení-zařízení (ad hoc)

> Konfigurace komunikace, ve které má každý počítač stejné možnosti a může zahájit komunikační relaci. Rovněž známá jako síť rovný s rovným nebo počítač-počítač.

Úroveň ověření

Zobrazuje aktuální bezpečnostní režim ověřování pro používanou síť.

Jsou uvedeny následující úrovně ověřování v síti:

- Otevřít
- Sdílené
- WPA* - podniky
- WPA2* - podniky
- WPA - osobní
- WPA2 - osobní

Zobrazuje ověření používané v aktuální síti. Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.

Šifrování dat

Jsou uvedena následující nastavení šifrování dat:

- Žádný
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.

Přístupové body v této síti <0-50>

- Síla signálu: Indikátory síly signálu ukazují sílu signálu vysílání a příjmu mezi bezdrátovým adaptérem a nejbližším přístupovým bodem.
- Zobrazí se některá z následujících ikon: . Označuje použité pásmo (802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n).
- Kanál: Zobrazuje aktuální vysílací a přijímací kanál, který je používán pro konkrétní bezdrátovou síť.
- BSSID (provozní režim Infrastruktura): Zobrazuje dvanáctimístnou adresu MAC přístupového bodu ve vybrané síti.

Správa výjimek | Další informace najdete v části Správa výjimek.
Zavřít | Zavře okno Vlastnosti sítě.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Podrobnosti připojení

Jste-li připojeni k síti, můžete klepnutím na tlačítko Podrobnosti v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless zobrazit okno Podrobnosti připojení.

#### Popis okna Podrobnosti připojení

Název | Popis
--- | ---
Název profilu | Název profilu.
Název sítě | Název sítě (SSID) aktuálního připojení.

Kvalita signálu

Radiofrekvenční (RF) signál lze posuzovat prostřednictvím dvou veličin:

- síla signálu (kvantita),
- kvalita signálu.

Kvalita signálu je určena kombinací faktorů. Závisí především na síle signálu a poměru přítomného radiofrekvenčního šumu. Radiofrekvenční šum vzniká přirozeně a uměle elektrickými zařízeními. Pokud je množství radiofrekvenčního šumu vysoké nebo je síla signálu slabá, bude nízký odstup signálu od šumu a kvalita signálu bude nižší. Při nízkém odstupu signálu od šumu je pro přijímač vysokofrekvenčního signálu obtížnější oddělit datové informace obsažené v signálu od šumu.

Síla signálu

Indikátory síly signálu ukazují kvalitu vysílacího a přijímacího signálu mezi bezdrátovým adaptérem a přístupovým bodem nebo počítačem v režimu zařízení-zařízení (ad hoc). Počet svislých zelených indikátorů ukazuje sílu vysílacího a přijímacího signálu.

POZNÁMKA: V sítích, které obsahují více přístupových bodů, je zobrazena síla signálu nejbližšího přístupového bodu.

Síla signálu se pohybuje v rozsahu od maximálního po mimo dosah. Následující faktory mohou snížit sílu signálu:

- Kvalita signálu se snižuje se vzdáleností a je omezována kovovými a betonovými překážkami.
- Kovové objekty mohou odrážet signál a způsobovat rušení.
- Rušení mohou způsobovat také další elektrická zařízení.

Adresa IP | Adresa IPv4: Adresa IP (Internet Protocol) aktuálního připojení.
Adresa IPv6: Adresa IP nové generace je zpětně kompatibilní s adresou IPv4 a je navržena tak, aby opravila potíže se zabezpečením dat při použití této adresy. Adresa IPv6 rozšiřuje adresový prostor z 32 na 128 bitů a poskytuje tak neomezený počet sítí a systémů. Podporuje také parametry technologie QoS (kvalita služeb) pro přenos obrazu a zvuku v reálném čase.
Adresa MAC adaptéru | Adresa MAC (Media Access Control) bezdrátového adaptéru.

Pásmo

Uvádí bezdrátové pásmo aktuálního připojení.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Počet používaných antén | Uvádí počet antén, které jsou právě používány. Tato hodnota závisí na pásmech, která jsou právě používána různými sítěmi, na režimech příjmu a vysílání, které jsou v těchto pásmech používány, na síle signálu a možnostech přístupových bodů. Uživatel nemá nad tímto parametrem přímou kontrolu.

Podporované přenosové rychlosti

Rychlosti, kterými může bezdrátový adaptér odesílat a přijímat data. Zobrazuje přenosovou rychlost v Mb/s na používané frekvenci.

- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 a 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Frekvence rádia

Zobrazuje frekvenci aktuálního bezdrátového připojení.

- 802.11a: 5,15 GHz až 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz až 2,4835 GHz (podle země)
- 802.11n: 2.400 GHz až 5.00 GHz

Číslo kanálu | Zobrazuje vysílací a přijímací kanál.
Ověření v síti | Zobrazuje režimy Otevřený, Sdílený, WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podnikový a WPA2 – podnikový. Zobrazuje ověření aktuálně použitého profilu. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Šifrování dat | Zobrazuje možnosti Žádné, WEP, TKIP nebo AES-CCMP. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Typ ověření 802.1X | Zobrazuje možnosti Žádné, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP nebo EAP-FAST. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Protokol ověření 802.1X | Jsou zobrazeny možnosti Žádný, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 nebo TLS. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Verze CCX | Verze rozšíření kompatibilních se standardem Cisco tohoto bezdrátového připojení.
Aktuální výkon Tx | Úrovně přenosového výkonu rozšíření Cisco Compatible Extensions.
Podporované úrovně výkonu | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Adresa MAC přístupového bodu | Adresa MAC (Media Access Control) přidruženého přístupového bodu.
Povinný přístupový bod | Pokud není povolen, je uvedena možnost Žádný. Pokud je povolen v nastavení Povinný přístupový bod, je zobrazena adresa MAC přístupového bodu. Toto nastavení přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC (48 bitů, 12 hexadecimálních číslic, například 00:06:25:0E:9D:84).
Opravit | Obnovení adresy IP. Máte-li potíže s přístupem k síti, ověřte, zda je adresa IP platná. Adresa 0.0.0.0 nebo 169.x.x.x pravděpodobně platná není. Je-li v použité síti nastaveno automatické přiřazení síťové adresy, můžete klepnutím na tlačítko Opravit vyžádat novou adresu IP.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Správa profilů

V hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Připojit u bezdrátové sítě. Po připojení bude vytvořen profil v seznamu profilů. V seznamu profilů jsou uvedeny profily aktuálního uživatele v pořadí, v jakém mají být použity. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete uspořádat profily do konkrétního pořadí pro automatické připojování k bezdrátové síti.

V seznamu profilů můžete rovněž profily přidávat, upravovat a odebírat. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu může obsahovat síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Správa profilů.

## Ikony seznamu profilů

Název | Popis
Název profilu | Profily jsou síťová nastavení, která umožňují bezdrátovému adaptéru připojit se k síťovému přístupovému bodu (režim Síť (Infrastruktura)) nebo k počítači (režim Zařízení-zařízení (ad hoc)), který nepoužívá přístupový bod. Další informace najdete v části Správa profilů.
Název sítě | Název (název profilu nebo SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Ve sloupci Název je zobrazen název SSID nebo název profilu, je-li k dispozici profil pro danou síť.
Ikony připojení: Následující ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k bezdrátové síti, typ používaného provozního režimu a zda se používá zabezpečení sítě.
| Modrý kruh: Bezdrátový adaptér je přidružen k přístupovému bodu nebo k počítači (režim ad hoc). Pokud je pro profil povoleno zabezpečení 802.1X, ukazuje, že je bezdrátový adaptér přidružen a ověřen.
| Označuje režim Infrastruktura.
| Označuje režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.

Šipky

Umožňují nastavit upřednostňované pořadí profilů k automatickému připojení.

- Šipka nahoru: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru.
- Šipka dolů: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.

Připojit | Je-li síť v dosahu a profil odpovídá konfiguraci sítě, bude navázáno připojení.
Přidat | Otevře obrazovku Obecná nastavení profilu bezdrátové sítě, kde je možné vytvořit nový profil. Další informace najdete v části Vytvoření nového profilu.
Odebrat | Slouží k odebrání vybraného profilu ze seznamu profilů. Další informace najdete v části Odebrání profilu.
Vlastnosti | Slouží k úpravám existujícího profilu. Další informace najdete v části Úpravy existujícího profilu.
| Export a Import: Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Profily bezdrátového připojení lze automaticky importovat do seznamu profilů. Další informace najdete v části Export a import profilů.
Zavřít | Zavře okno správy profilů.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Nabídky

Pomocí nabídek Soubor, Nástroje, Upřesnit, Profily a Nápověda můžete nakonfigurovat nastavení sítě.

Název | Popis
Soubor | Konec: Zavře hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

Nástroje

Nastavení aplikace: Umožňuje nastavit předvolby připojení platné v rámci celého systému. Další informace najdete v části Nastavení aplikace.

Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter: Umožňuje odstraňovat potíže s připojením k bezdrátové síti. Další informace najdete v části Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

Nástroj Ruční diagnostika: Pomocí nástroje Ruční diagnostika je možné spustit sadu diagnostických testů, které ověří funkčnost bezdrátového adaptéru. Další informace najdete v části Nástroj Ruční diagnostika.

Nástroj správce: Umožňuje správci nebo osobě s oprávněním správce v počítači konfigurovat sdílené profily (typu Před přihlášením/Běžný, Trvalý a VoIP [Voice over IP]). Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií k nakonfigurování uživatelských nastavení v softwaru Intel(R) PROSet/Wireless a k vytváření vlastních instalačních balíčků určených k exportu do jiných systémů. Další informace najdete v části Nástroj správce.

POZNÁMKA: Nástroj správce je k dispozici, pouze pokud byl nainstalován v rámci vlastní varianty instalace softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Další informace o vlastní instalaci najdete v části Instalace a odinstalování softwaru.

Upřesnit

Nastavení adaptéru: Zobrazuje nastavení adaptéru, které odpovídá upřesňujícímu nastavení adaptéru v systému Windows. Další informace najdete v části Nastavení adaptéru.

Přístup k nastavení adaptéru ze systému Microsoft Windows:

- Přejděte na ovládací panel Síťová připojení.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti.
- Vyberte v nabídce příkaz Vlastnosti.
- Klepnutím na tlačítko Konfigurovat zobrazte rozšířené nastavení adaptéru.

Upřesněná statistika: Výběrem této možnosti zobrazíte podrobné informace o bezdrátovém adaptéru a připojení. Další informace najdete v části Upřesněná statistika.

Spravovat Wi-Fi systémem Windows: Výběrem této možnosti povolíte správu bezdrátového připojení systémem Windows XP. Další informace najdete v části Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Windows XP.

Profily | Spravovat profily: Výběrem této možnosti můžete vytvářet nebo upravovat profily. Správa výjimek: Výběrem této možnosti můžete vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.
Nápověda | Intel(R) PROSet/Wireless - nápověda: Spustí nápovědu online. O aplikaci: Slouží k zobrazení informace o verzích aktuálně nainstalovaných součástí aplikace.

## Nastavení aplikace (nabídka Nástroje)

Nastavení aplikace umožňuje řídit chování softwaru Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Popis okna Nastavení aplikace

Název | Popis
--- | ---
Adaptér | V tomto poli je uveden síťový adaptér, který je k dispozici. Může se jednat o adaptér Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Upřesnit nastavení: Následující nastavení určuje, jak se aplikace Intel(R) PROSet/Wireless chová a zobrazuje informace.

Hlavní panel

Zobrazit ikonu aplikace na hlavním panelu: Zaškrtnete-li tuto možnost, bude na hlavním panelu zobrazena stavová ikona. Tato ikona se nachází na hlavním panelu systému Windows (v oznamovací oblasti). Ikona oznamuje stav bezdrátového připojení. Nechcete-li stavovou ikonu zobrazit, zrušte zaškrtnutí.

Stavová ikona hlavního panelu umožňuje provádět několik funkcí:

- Vizuální zpětná vazba o stavu připojení a aktivitě bezdrátové komunikace v bezdrátové síti. Odlišné barvy ikony a animace ukazují různé typy aktivit bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu.
- Nabídka: Klepnutím na ikonu pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka. V této nabídce lze například zapnout a vypnout bezdrátovou komunikaci nebo spustit aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless. Další informace najdete v části Možnosti nabídky hlavního panelu.
- Popisy tlačítek a upozornění na ploše. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.

Oznamování

Zobrazit oznámení s výstrahami: Výběrem této možnosti budou vedle ikony na hlavním panelu zobrazována upozornění na ploše. Je-li zapotřebí zásah uživatele, zobrazí se zpráva. Upozornění na ploše se zobrazí jen při důležitých událostech. Pokud na upozornění klepnete, bude provedena příslušná akce. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se upozornění na ploše zobrazovat. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.

Vyberte jednu z následujících možností:

Oznámení s informacemi: Tato upozornění na ploše mají nízkou závažnost. Nevyžadují zásah uživatele, ale mohou podstatně zlepšit práci s bezdrátovým připojením.

- Zobrazit oznámení s informacemi: Vybráno jako výchozí. Vedle stavové ikony hlavního panelu budou zobrazována informační upozornění. Tato upozornění zlepšují práci s bezdrátovým připojením, protože informují o dostupných bezdrátových sítích v dosahu. Rovněž informují o navázání nebo ztrátě bezdrátového připojení. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.
- Zobrazit seznam dostupných sítí mimo připojení: Jestliže políčko Zobrazit oznámení s informacemi není zaškrtnuto, můžete vybrat tuto položku. Pokud upozornění na ploše nejsou povolena, bude pomocí této možnosti uživatel upozorňován na dostupné sítě, není-li bezdrátový adaptér připojen.

Upozornit, pokud je tento bezdrátový adaptér používán jinou aplikací: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a pokud se jiné aplikace pokusí spravovat bezdrátový adaptér, zobrazí se zpráva. To je výhodné, pokud používáte software poskytnutý aktivním bodem (kavárna, letiště). Chcete-li využívat funkcí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, zakažte tento software po opuštění aktivního bodu.

Povolit oznámení odmítnutých certifikátů TLS: Výběrem této možnosti budete upozorňováni na odmítnutí certifikátu PEAP-TLS ověřovacím serverem. Další informace najdete v části Podnikové zabezpečení a Nastavení klienta s ověřováním v síti TLS.

Automatické připojení

Připojit k dostupné síti pouze prostřednictvím profilů: Připojí bezdrátový adaptér k dostupné síti pomocí vhodného profilu v Seznamu profilů (výchozí nastavení). Není-li nalezen žádný vhodný profil, obdržíte výstrahu (viz část Výstrahy). Bezdrátové zařízení zůstane odpojené, dokud nebude nalezen vhodný profil nebo dokud nenakonfigurujete nový vhodný profil.

Není-li nalezen shodný profil, připojit k libovolné síti: Výběrem této možnosti budete automaticky připojeni k síti, pokud nemáte nakonfigurovaný profil a nacházíte se v oblasti s otevřenou nezabezpečenou bezdrátovou sítí. POZNÁMKA: Otevřené sítě nejsou zabezpečené. U takového bezdrátového připojení bude třeba zajistit vlastní zabezpečení. Jedním ze způsobů zabezpečení otevřeného bezdrátového připojení je použití softwaru pro vytvoření virtuální privátní sítě VPN (Virtual Private Networking).

Připojit k libovolné síti pouze na základě profilů (režim Cisco): Výběrem této možnosti budou vyzkoušeny všechny profily v upřednostňovaném pořadí. Znamená to, že se nacházíte v blízkosti přístupového bodu, který má více názvů SSID, ale inzeruje pouze jeden.

Správa výjimek

Povolit funkci automatického seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci automatického seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit přístupové body z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.

Povolit funkci ručního seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci ručního seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.

Seznam bezdrátových sítí | Zobrazit záhlaví sloupců pro řazení: Výběrem této možnosti se v seznamu bezdrátových sítí zobrazí názvy sloupců. Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte jeho obsah vzestupně nebo sestupně.

Oznamování sdílené složky

Funkce sdílení souborů a tiskáren umožňuje ostatním počítačům v síti přistupovat k prostředkům ve vašem počítači. Při používání bezdrátového přenosného počítače s povoleným sdílením souborů a tiskáren byste měli postupovat opatrně.

Pomocí této funkce můžete být informováni, pokud se připojíte k bezdrátové síti se sdílenými složkami a je splněna některá z následujících podmínek:

- je zakázána brána firewall systému Microsoft Windows,
- je povoleno sdílení souborů a tiskáren jako výjimka v nastavení brány firewall systému Microsoft Windows.

Výběrem této možnosti bude automaticky zrušeno sdílení sdílených složek po dobu připojení k nezabezpečené síti
Pokud vyberete tuto možnost, budou při každém připojení k nezabezpečené síti automaticky skryty sdílené složky.

Zakázat toto oznamování
Výběrem této možnosti bude aktuální nastavení sdílených složek zachováno při každém připojení k otevřené, nezabezpečené síti.

Upozornit při připojení k nezabezpečené síti
Výběrem této možnosti obdržíte upozornění při každém připojení k otevřené, nezabezpečené síti.

Upozornění sítě zařízení-zařízení (ad hoc)

Příjem upozornění při připojení k sítí ad hoc v závislosti na následujícím nastavení. Budete upozorněni každé dvě minuty, a to nejvýše pětkrát.

Upozornit, když se k síti ad hoc nepřipojí žádné další strany
Výběrem této možnosti obdržíte upozornění, když se k síti ad hoc nepřipojí žádné další strany.

Upozornit, když se všechny další strany odpojí od sítě ad hoc
Výběrem této možnosti obdržíte upozornění, když se všechny další strany odpojí od sítě ad hoc.

Upozornění na název sítě (SSID)

Upozornění na název sítě (SSID)
Upozorní, pokud je k připojení k síti použit výchozí název sítě (SSID). Příklady předdefinovaných výchozích názvů sítí: wireless, WLAN, linksys, default.

Připojení k přístupovému bodu, který má výchozí název sítě (SSID), může představovat ohrožení zabezpečení. Takový přístupový bod obvykle používá veškeré výchozí nastavení zabezpečení a správy (například otevřené ověřování, výchozí adresu IP, uživatelské jméno nebo heslo). Pokud se jedná o osobní síť, změňte název sítě a nastavení zabezpečení, abyste zvýšili zabezpečení sítě.

Upozornit při připojení k síti s výchozím názvem SSID
Výběrem této možnosti obdržíte upozornění, když se připojíte k síti s výchozím názvem SSID.

Wi-Fi Protected Setup*

Povolit registraci zařízení
Zapněte tuto možnost, aby mohl počítač fungovat jako externí registrátor. V této funkci může počítač nastavovat přístupový bod nebo připojovat nakonfigurovaný přístupový bod. Po nakonfigurování přístupového bodu může počítač (jako externí registrátor) přidávat nové počítače (zapisované) do sítě. Výchozí stav je VYPNUTO.

Vypnutím možnosti Povolit registraci zařízení může počítač rozpoznat a připojit se k síti jako zapisovaný.

Upozornit, když se v dosahu vašeho počítače nacházejí přístupové body s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup
Zapnutím této možnosti budete informováni, když se v dosahu vašeho počítače nachází přístupový bod s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup. To je nezbytné, pokud chcete zapsat (připojit) tento počítač k přístupovému bodu. Výchozí stav je ZAPNUTO.

OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter (nabídka Nástroje)

Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter je aplikace, která může uživateli pomoci odstranit potíže s připojením k bezdrátové síti. Po zjištění problému s připojením se vpravo dole na pracovní ploše zobrazí upozornění. Klepnutím na toto upozornění se zobrazí diagnostická zpráva s doporučenými kroky pro odstranění problému s připojením. Pokud například došlo k problému s připojením z důvodu neplatného hesla, bude po klepnutí na zobrazený hypertextový odkaz spuštěna aplikace Průvodce profilem. Můžete také spustit prohlížeč událostí Wireless Event Viewer a povolit nebo zakázat výstrahy. Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter je podporován v operačních systémech Microsoft Windows XP* a Microsoft Windows 2000*.

Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter obsahuje dvě podokna. Pomocí levého tlačítka myši můžete v levém podobně zobrazit seznam dostupných nástrojů. V pravém podokně je v oddílu zobrazen aktuální problém s připojením. Každý oddíl má dvě části: chybovou zprávu a doporučenou akci. Doporučená akce obsahuje popis dostupných nástrojů a pomáhá vyřešit daný problém s připojením. Klepnutím na odkaz nápovědy se zobrazí okno s textem nápovědy. Klepnutím na přidružený odkaz na aplikaci pro odstranění problému bude spuštěna aplikace pro odstranění daného problému s připojením.

Další informace o odstraňování chyb najdete v části Odstraňování problémů.

Název | Popis
Možnosti nabídky | Soubor | Prohlížeč událostí Wireless Event Viewer: Slouží ke spuštění Prohlížeče událostí Wireless Event Viewer.
Zakázat oznamování/Povolit oznamování: Výběrem této možnosti zakážete nebo povolíte výstrahy.
Konec: Klepnutím ukončíte Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Zobrazit | Zobrazí nebo skryje údaje Historie na pravém panelu Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Nástroje | Nástroj Ruční diagnostika: Umožňuje provést diagnostický test k ověření funkčnosti bezdrátového adaptéru. Další informace najdete v části Nástroj Ruční diagnostika.
Nápověda | Poradce při potížích Intel(R) Wireless Troubleshooter: Zobrazí nápovědu online pro Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
O aplikaci: Zobrazí informace o verzi Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

Nápověda k dispozici

Datum a čas chybové zprávy:

- Popis chyby.
- Odkaz pro odstranění chyby (je-li k dispozici). Viz část Odstraňování chyb níže.
- Odkaz na doporučené kroky pro odstranění chyby.

Historie | Zde je udržován seznam posledních pěti výstrah. Výstrahy jsou seřazeny chronologicky, poslední výstraha je uvedena na začátku seznamu.

# Nástroj Ruční diagnostika (nabídka Nástroje)

Umožňuje provést diagnostický test k ověření funkčnosti bezdrátového adaptéru. Další informace najdete v části Nástroj Ruční diagnostika.

# Nástroj správce (nabídka Nástroje)

Nástroj správce je určen pro správce nebo pro osobu s oprávněním správce k tomuto počítači. Umožňuje správci omezit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé počítače nad připojením k bezdrátové síti. Tento nástroj také slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů.

Uživatelé nemohou měnit nastavení a profily správce, pokud neznají heslo k tomuto nástroji. Je třeba zvolit heslo, které je bezpečné a nelze jej snadno uhodnout.

Tato nastavení a profily můžete exportovat jako jeden balíček do dalších počítačů v síti. Další informace najdete v části Nástroj správce.

Název | Popis
--- | ---
Balíčky správce | Balíčky správce se používají k uložení profilů správy a dalšího nastavení. V případě systému Windows XP a Windows 2000 můžete tyto samorozbalovací spustitelné soubory zkopírovat nebo odeslat do klientských počítačů v síti. Po spuštění souboru bude jeho obsah nainstalován a nakonfigurován v cílovém počítači. V případě systému Windows Vista* jsou balíčky správce importovány prostřednictvím Správce zásad skupiny. Viz Nástroj správce – Balíčky.
Nastavení aplikace | Správce může nastavit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti. Viz Nástroj správce – Nastavení aplikace.
Profily správce | Umožňuje v počítači povolit nebo zakázat profily typu Trvalý nebo Před přihlášením/Běžný a nakonfigurovat nastavení VoIP (Voice over IP). Viz Nástroj správce – Profily. POZNÁMKA: V případě systému Windows Vista jsou prostřednictvím Správce zásad skupiny importovány jen Běžné profily.
Nastavení adaptéru | Správce může nastavit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti. Viz Nástroj správce – Nastavení adaptéru.
Software | Vyberte, které součásti aplikace Intel(R) PROSet/Wireless mají být nainstalovány do počítačů uživatelů. Viz Nástroj správce – Software.
Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST | Správce může vybrat, který server RADIUS jako Identifikátor certifikačního úřadu (A-ID) má zajišťovat certifikáty PAC (Protected Access Credentials) profilům, které používají ověřování EAP-FAST. Skupiny identifikátorů A-ID jsou sdíleny všemi uživateli počítače a umožňují profilům EAP-FAST podporovat více certifikátů PAC z více identifikátorů A-ID. Viz Nástroj správce – Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST.
Změnit heslo | Umožňuje změnit heslo Nástroje správce. Další informace najdete v části Změna hesla.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Nastavení adaptéru (nabídka Upřesnit)

V okně Nastavení adaptéru jsou zobrazeny vlastnosti bezdrátového adaptéru nainstalovaného v počítači. Může se jednat o některý z následujících adaptérů síťového připojení:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Popis nastavení adaptéru

Název | Popis
--- | ---
Šířka kanálu 802.11n | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Výchozí nastavení je Automaticky. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici, jen pokud se jedná o adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Režim 802.11n

Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.1X, ke kterým přidává technologii MIMO(Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno.

Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.

POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici, jen pokud se jedná o adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Kanál ad hoc

Pokud ostatní počítače v síti ad hoc nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit.

Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál.

- 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz).

POZNÁMKA: Jestliže není zobrazen kanál 802.11a, vytváření sítí ad hoc není pro kanály 802.11a podporováno.

Správa napájení ad hoc

Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích Zařízení-zařízení (ad hoc).

- Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc.
- Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie.
- Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty.

POZNÁMKA: U adaptéru Síťové rozhraní(R) Intel PRO/Wireless 2915ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG toto nastavení není k dispozici.

Režim Ad Hoc QoS

Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi. Je-li certifikace WMM povolena, adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi.

- Certifikace WMM povolena (výchozí)
- Certifikace WMM zakázána

POZNÁMKA: U adaptéru Síťové rozhraní(R) Intel PRO/Wireless 2915ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG toto nastavení není k dispozici.

Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizím dat ve smíšeném prostředí 802.11b, 11g, 11a nebo 11n. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self. (V pásmu 802.11n není režim CTS-to-self podporován.)

Řízení spotřeby

Umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru. Posuvník pro nastavení spotřeby bezdrátového adaptéru umožňuje nastavit rovnováhu mezi zdrojem napájení počítače a baterií.

- Použít výchozí hodnotu: Nastavení napájení podle zdroje napájení počítače (výchozí nastavení).
- Ručně: Nastavte posuvník na požadovanou hodnotu. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, použijte nejnižší nastavení. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, použijte nejvyšší nastavení.

POZNÁMKA: Úspora energie se liší podle nastavení infrastruktury.

Režim preambule

Umožňuje změnit nastavení délky preambule obdržené přístupovým bodem v průběhu prvotního připojení. K zajištění optimální propustnosti sítě vždy používejte automatickou preambuli. Preambule Auto Tx umožňuje automatickou detekci preambule. Pokud je podporována, měla by být použita krátká preambule. Pokud není podporována, bude použita dlouhá preambule (preambule Long Tx).

POZNÁMKA: U adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG toto nastavení není k dispozici.

Upřednostňované pásmo

Vyberte operační pásmo. K dispozici jsou následující možnosti:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

POZNÁMKA: U adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG toto nastavení není k dispozici.

Agresivita roamingu

Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu.

- Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem.
- Nejnižší: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod.
- Nejvyšší: Bezdrátový klient neustále sleduje kvalitu spojení. V případě zhoršení kvality se pokusí vyhledat lepší přístupový bod a přejít na něj.

Zlepšení propustnosti

Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů.

- Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti.
- Zakázat: Výběrem této možnosti vypnete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).

Přenosový výkon

Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu

Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšíte celkovou kvalitu přenosu a zabráníte zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními.

Nejvyšší: Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení.

POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými toto rádio sdílí rádiové spektrum.

POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu infrastruktura i ad hoc.

Bezdrátový režim

Vyberte pásmo, které má být použito k připojení k bezdrátové síti:

- Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a.
- Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b.
- Pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11g.
- 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g.
- 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g.
- 802.11a, 802.11b a 802.11g: (Výchozí) - slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g.

POZNÁMKA: Tyto možnosti bezdrátového režimu (typy modulace) určují vyhledané přístupové body zobrazené v seznamu Bezdrátové sítě.

OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.

# Upřesněné statistiky (nabídka Upřesnit)

V okně Upřesněná statistika jsou uvedeny aktuální informace o připojení adaptéru.

#### Popis okna Upřesněná statistika

Název | Popis
--- | ---

Statistika

Upřesněná statistika: Tato část obsahuje informace o tom, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem.

Přiřazení: Pokud adaptér najde přístupový bod pro komunikaci, hodnota je V dosahu. V opačném případě je hodnota Mimo dosah.

- Adresa MAC přístupového bodu: Dvanáctimístná adresa MAC (00:40:96:31:1C:05) přístupového bodu.
- Počet přiřazení: Počet nalezení adaptéru přístupovým bodem.
- Počet přístupových bodů: Počet dostupných přístupových bodů v dosahu bezdrátového adaptéru.
- Počet úplných prohledání: Počet prohledání všech kanálů adaptérem pro příjem informací.
- Počet částečných prohledání: Počet prohledání, která byla přerušena.

Roaming: Tyto informace obsahují čítače, které souvisejí s důvody roamingu adaptéru. K roamingu dochází, když adaptér komunikuje s jedním přístupovým bodem a potom s dalším bodem k získání silnějšího signálu.

- Počet roamingů: Počet případů roamingu.
- Přístupový bod nevysílal: Adaptér nepřijal vysokofrekvenční vysílání z přístupového bodu. Pravděpodobně bude třeba resetovat přístupový bod.
- Špatná kvalita signálu: Kvalita signálu je příliš nízká na udržení komunikace s přístupovým bodem. Buď jste přesunuli adaptér mimo oblast pokrytí přístupového bodu, nebo byly změněny informace o adrese zařízení přístupového bodu.
- Vyrovnávání zatížení přístupového bodu: Přístupový bod ukončil přidružení k adaptéru vzhledem k neschopnosti udržovat komunikaci se všemi přidruženými adaptéry. Příliš mnoho adaptérů se pokouší komunikovat s jedním přístupovým bodem.
- Příliš nízké RSSI přístupového bodu: Indikátor síly přijímaného signálu RSSI (Receive Signal Strength Indicator) je příliš malý, aby bylo možné udržet jeho přidružení k adaptéru. Pravděpodobně jste se přesunuli mimo oblast pokrytí přístupového bodu nebo se zvýšila jeho rychlost přenosu dat.
- Špatná kvalita kanálu: Kvalita kanálu je nízká a způsobila, že adaptér vyhledává jiný přístupový bod.
- Přístupový bod ztratil mobilní jednotku: Přístupový bod vypustil počítač ze seznamu rozpoznatelných mobilních zařízení. Počítač musí být znovu přiřazen k přístupovému bodu.

Různé: Tyto informace umožňují určit, zda některé přidružení k jinému přístupovému bodu zvyšuje výkon a pomáhá udržovat nejvyšší možnou rychlost přenosu dat.

- Přijaté signály: Počet signálů přijatých adaptérem.
- Ztracené signály (%): Hodnota ztracených signálů v procentech.
- Chyby přenosu (%): Procento přenosu dat s chybami.
- Síla signálu: Síla signálu přístupového bodu, se kterým adaptér komunikuje, uvedená v decibelech (dBm).

Statistika vysílání/příjmu (Tx/Rx)

Zobrazuje hodnoty nesměrovaných a směrovaných paketů v procentech.

Celkový počet paketů hostitele: Celkový počet směrovaných a nesměrovaných paketů.

- Vysílání - (Mb/s)
- Příjem - (Mb/s)

Nesměrované pakety: Počet přijatých paketů vysílaných do bezdrátové sítě.

Směrované pakety: Počet přijatých paketů odeslaných konkrétně na bezdrátový adaptér.

Celkový počet bajtů: Celkový počet bajtů paketů přijatých a odeslaných bezdrátovým adaptérem.

Protokolování

Nastavení doby, po kterou chcete zaznamenávat statistické údaje o bezdrátovém adaptéru.

Konfigurace nastavení protokolování: Chcete-li zadat frekvenci protokolování statistiky, klepněte na tlačítko Nastavení. Můžete zadat počet sekund a kolik hodin má být statistika protokolována.

Umožňuje změnit umístění souboru protokolu.

1. Klepnutím na tlačítko Procházet zadejte nové umístění souboru protokolu. Je zobrazena aktuální cesta. Výchozí umístění je složka aplikace Intel(R) PROSet/Wireless ve složce Program Files.
2. Klepnutím na tlačítko Otevřít okno zavřete a použijete novou cestu k souboru.
3. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Upřesněná statistika.

Zahájit/Ukončit protokolování: Klepnutím na toto tlačítko zahájíte nebo ukončíte protokolování. Pokud klepnete na tlačítko Zahájit protokolování, budou shromažďovány výše popsané statistické informace. Jestliže klepnete na tlačítko Ukončit protokolování, shromažďování bude ukončeno a tyto informace budou uloženy do souboru, který můžete otevřít a zobrazit.

Zobrazit soubor protokolu...: Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku Wireless ve složce Program Files/Intel (toto je výchozí umístění). Soubory protokolu jsou pojmenovány pomocí měsíce, dne a roku a čísla protokolu, který byl v daném dni vytvořen. Například: 03122007_001.htm. Soubor protokolu obsahuje:

- Datum a čas
- Informace o adaptéru
- Informace o připojení
- Statistiku přijatých a odeslaných dat

POZNÁMKA: Správce může tuto funkci zakázat.

Vynulovat statistiky | Vynuluje statistické čítače adaptéru a zahájí nová měření dat.
Zavřít | Zavření okna a návrat do hlavního okna.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Spravovat Wi-Fi systémem Windows* (nabídka Upřesnit)

Funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP představuje integrovaný nástroj pro konfiguraci bezdrátových zařízení. Tuto funkci lze povolit a zakázat v aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless. Klepněte na příkaz Spravovat Wi-Fi systémem Windows v nabídce Upřesnit nebo v nabídce hlavního panelu. Pokud je povolena funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Windows XP, funkce aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nejsou k dispozici.

# Správa seznamu výjimek (nabídka Profily)

Funkci Správa seznamu výjimek můžete vyvolat pomocí příkazu Správa výjimek v nabídce Profily nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti v seznamu bezdrátových sítí.

POZNÁMKA: Pokud správce označil síť jako vyloučenou, může ji ze seznamu Vyloučit odebrat opět jen správce pomocí Nástroje správce.

UPOZORNĚNÍ: K síti nebo k přístupovému bodu v tomto seznamu nebudete automaticky připojeni.

Pomocí funkce Správa seznamu výjimek můžete vyloučit celé bezdrátové sítě (SSID).

POZNÁMKA: Správci mohou vyloučit profily pomocí Nástroje správce. Viz Nástroj správce.

Název | Popis

Správa seznamu výjimek

- Název sítě: Název bezdrátové sítě (SSID).
- Rádio: V případě chyby DHCP je zde zobrazeno pásmo.
- Adresa MAC: Adresa MAC zařízení.
- Důvod: Označuje důvod, ze kterého byl tento záznam vyloučen z automatického připojení.
- Podrobnosti: Konkrétní informace o způsobu, kterým byl přístupový bod vyloučen, a o způsobu zrušení vyloučení.

Tato síť byla vyloučena z automatického připojení z následujících důvodů.

- Uživatel vyloučil tuto síť ručně.

Aby mohla tato síť (nebo přístupové body) znovu využívat automatické připojení, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.

POZNÁMKA:

- Stisknutím tlačítka Obnovit seznam odeberete ze seznamu všechny položky kromě nebezpečných přístupových bodů a přístupových bodů vyloučených správcem.
- Nebezpečné přístupové body budou ze seznamu odebrány po navázání připojení k tomuto přístupovému bodu pomocí platných pověření.
- Všechny vyloučené přístupové body v síti (jiné než nebezpečné a vyloučené správcem) budou ze seznamu odebrány, pokud použijete profil pro tuto síť ručně.

POZNÁMKA: Položky označené šedou barvou jsou vyloučené nebezpečné přístupové body nebo přístupové body vyloučené správcem. Nebezpečné nebo správcem vyloučené přístupové body nelze ze seznamu odebrat ručně.

Přidat | Slouží k přidání názvu sítě (SSID) do seznamu.
Odebrat | Slouží k odebrání položky ze seznamu.
Obnovit seznam | Slouží k odebrání všech položek ze seznamu.
Zavřít | Slouží k zavření okna a uložení nastavení.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace

Bezdrátovou komunikaci můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- volitelným hardwarovým vypínačem bezdrátové komunikace na počítači (je-li k dispozici),
- pomocí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless,
- pomocí systému Microsoft Windows.

> POZNÁMKA: Je-li počítač zapnutý, bezdrátové spojení neustále přenáší signály. Za některých okolností, například v letadle, mohou vysokofrekvenční signály způsobovat rušení. Chcete-li vypnout komunikaci bezdrátového adaptéru, použijte následující postupy.

## Pomocí volitelného hardwarového vypínače

Pokud je v počítači nainstalován externí vypínač, lze jím zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci. Další informace o tomto vypínači získáte od výrobce počítače. Pokud je v počítači nainstalována aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, je aktuální stav bezdrátové komunikace zobrazen v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless a na hlavním panelu.

## Vypnutí a zapnutí rádia pomocí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Stavová ikona v aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless ukazuje aktuální stav bezdrátové komunikace. Klepnutím na tlačítko Bezdrátová komunikace zapnuta nebo Bezdrátová komunikace vypnuta v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless můžete zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci.

## Vypnutí a zapnutí rádia pomocí ikony na hlavním panelu

Chcete-li zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci, klepněte na ikonu na hlavním panelu a vyberte příkaz Bezdrátová komunikace zapnuta nebo Bezdrátová komunikace vypnuta.

## Vypnutí bezdrátové komunikace pomocí systému Windows

Bezdrátovou komunikaci je možné vypnout pomocí systému Windows.

> POZNÁMKA: Jestliže bezdrátovou komunikaci zakážete pomocí systému Windows, musíte ji pak povolit také pomocí systému Windows. Bezdrátovou komunikaci v tomto případě nebude možné znovu povolit pomocí hardwarového vypínače nebo aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Windows XP

1. V nabídce Start klepněte na položky Připojit > Bezdrátové připojení k síti. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Zakázat.
2. Pokud máte více bezdrátových adaptérů, klepněte v nabídce Start na položky Připojit > Zobrazit všechna připojení. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný adaptér a vyberte příkaz Zakázat.

Stejným způsobem můžete bezdrátovou komunikaci opět zapnout.

# Instalace a odinstalování softwaru

Typická instalace zahrnuje ovladač adaptéru bezdrátové sítě LAN, software Intel(R) PROSet/Wireless a Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

> POZNÁMKA: Máte-li v úmyslu používat aplikaci Novell klient* for Windows, je třeba ji nainstalovat před instalací softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Pokud je software Intel(R) PROSet/Wireless již nainstalován, je třeba jej před instalací aplikace Novell Client for Windows odinstalovat.

V rámci vlastní instalace lze nainstalovat následující funkce:

- Nástroj správce
- Podpora služby WMI
- Jednotné přihlášení
- Připojení před přihlášením

Chcete-li tyto funkce nainstalovat, vyberte během instalace variantu Vlastní. Nainstalujte funkce podle následujících pokynů. Je-li již aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nainstalována, postupujte podle pokynů po instalaci.

> POZNÁMKA: Máte-li v úmyslu používat aplikaci Novell Client for Windows, je třeba ji nainstalovat před instalací softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Pokud je software Intel(R) PROSet/Wireless již nainstalován, je třeba jej před instalací aplikace Novell Client for Windows odinstalovat.

### Instalace softwaru

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD.
2. Na obrazovce instalačního programu aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Nainstalovat software.
3. Přečtěte si licenční smlouvu.
4. Vyberte možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím.
5. Klepněte na tlačítko Další.
6. Klepněte na tlačítko Vlastní.
7. Ze seznamu vyberte součásti, které chcete nainstalovat:

> Podpora služby WMI: Služba WMI (Windows Management Instrumentation) umožňuje správcům, kteří nemají nainstalovánu aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, vzdáleně spravovat klienty, ve kterých je tato aplikace nainstalována.

> - Instalovat: Klepněte na možnost Podpora služby WMI. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Klepněte na možnost Tuto funkci neinstalovat. Zobrazí se červený symbol X, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Nástroj správce: Nainstaluje položku Nástroj správce do nabídky Nástroje. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů. Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií k povolení nebo zakázání funkcí softwaru Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Instalovat: Klepněte na možnost Nástroj správce. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Klepněte na tlačítko Další a přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Vyberte možnost Tuto funkci neinstalovat. Červený symbol X vedle položky označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Jednotné přihlášení: Nainstaluje funkce Jednotné přihlášení a Připojení před přihlášením. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů pomocí Nástroje správce.

> Pokud je nainstalována podpora funkce Jednotné přihlášení, nejsou k dispozici funkce Rychlé přepínání uživatelů a Úvodní obrazovka systému Windows XP.

> Funkce Jednotné přihlášení je určena pro podnikové prostředí, ve kterém se uživatelé přihlašují ke svým počítačům pomocí uživatelského jména, hesla a obvykle domény. Rychlé přepínání uživatelů nepodporuje doménové přihlašování.

> > POZNÁMKA: V operačním systému Windows XP Home Edition je funkce Rychlého přepínání uživatelů ve výchozím nastavení povolena. Tato verze operačního systému je určena pro domácí uživatele. Rychlé přepínání uživatelů je rovněž k dispozici v operačním systému Windows XP Professional, pokud jej nainstalujete do samostatného počítače nebo do počítače připojeného k pracovní skupině. Pokud přidáte počítač s operačním systémem Windows XP Professional do domény, funkce Rychlé přepínání uživatelů není k dispozici.

> Připojení před přihlášením: Profil Před přihlášením/Běžný je aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači. Připojení profilem Před přihlášením naváže bezdrátové připojení před přihlášením uživatele do systému Windows. Tato funkce je instalována s funkcí Jednotné přihlášení.

> - Instalovat: Klepněte na položku Připojení před přihlášením. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Klepněte na tlačítko Další a přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Vyberte možnost Tuto funkci neinstalovat. Zobrazí se červený symbol X, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

8. Klepněte na tlačítko Nainstalovat. Po dokončení instalace softwaru do počítače se zobrazí seznam nainstalovaných součástí.
9. Klepněte na tlačítko OK.

> POZNÁMKA: Pokud nainstalujete funkci Připojení před přihlášením, zobrazí se po instalaci softwaru výzva k restartování počítače.

### Přidání funkcí po instalaci

Je-li již aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nainstalována, nainstalujte Nástroj správce a funkci Připojení před přihlášením podle následujících pokynů:

1. Klepněte postupně na položky Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Software Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
3. Klepněte na tlačítko Změnit.
4. Klepněte na tlačítko Další.
5. Klepněte na červený symbol X vedle funkcí, které nejsou nainstalovány.
6. Klepněte na možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce.
7. Klepněte na tlačítko Změnit. Po instalaci bude tato funkce uvedena v seznamu funkcí instalačního programu aplikace Intel(R) PROSet/Wireless jako Nainstalováno.
8. Klepněte na tlačítko OK.

### Povolení režimu snížené spotřeby WMM* (UAPSD)

K povolení režimu snížené spotřeby WMM je třeba změnit registr. Upravte registr a proveďte následující změny.

Upravte následující klíč:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c nebo f

> (kde hodnota c = povolení VI a VO, f = povolení všech kategorií přístupu)

Přidejte následující klíč:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Přidejte následující klíč:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Odinstalace aplikace Intel(R) PROSet/Wireless

Odinstalace aplikace Intel(R) PROSet Wireless:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
2. Klepněte na položku Software Intel(R) PROSet Wireless.
3. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
4. Klepněte na tlačítko Odebrat.
5. Klepněte na tlačítko Další.
6. Po zobrazení dotazu vyberte akci, která má být provedena s aktuálními profily a nastavením:

> Rozhodli jste se úplně odebrat software Intel(R) PROSet/Wireless.

> Vyberte akci, která má být provedena s aktuálními profily a nastavením:

> - Neukládat profily a nastavení. Výběrem této možnosti zcela odeberete všechny aktuální profily a nastavení. Jestliže software nainstalujete znovu, profily a nastavení již nebudou k dispozici.
> - Uložit profily a nastavení v aktuálním formátu (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x). Výběrem této možnosti uložíte aktuální profily a nastavení. Jestliže software nainstalujete znovu, aktuální profily a nastavení budou k dispozici.
> - Převést a uložit profily a nastavení ve formátu Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Tuto možnost vyberte k uložení nastavení, chcete-li přejít k předchozí verzi softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Po opětovné instalaci softwaru budou aktuální profily a nastavení k dispozici. POZNÁMKA: K dispozici bude pouze nastavení použitelné ve starší verzi softwaru.

7. Vyberte požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.
8. Po odebrání softwaru restartujte počítač klepnutím na tlačítko Ano.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky