規格

返回內容頁

# 規格

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

外觀型態 | PCI Express* Mini Card
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 -2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 - 12 (因國家而定) | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
IEEE 802.11n 資料速率 | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000*。Windows XP* (32 和 64 位元)。Windows Vista* (32 和 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

這是將 Draft N 功能停用的 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 版本。Draft N 是指：IIEEE P802.11n/D1.0 草案標準修訂 [FOR] 資訊技術 - 電訊和資訊在當地系統和城市網絡之間交換 - 特殊需求 - 第 11 部分：無線 LAN 媒體存取控制 (MAC) 和實體層級 (PHY) 規格：對較高傳輸率的增強。

外觀型態 | PCI Express Mini Card
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 -2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 - 12 (因國家而定) | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000。 Windows XP (32 和 64 位元)。Windows Vista (32 和 64 位元)
Wi-Fi Alliance 認證 | 對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM 的 Wi-Fi 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

外觀型態 | PCI Express Mini Card
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 至 12 個非重疊，因國家而定 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

外觀型態 | PCI Express Mini Card
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 2.400 -2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

外觀型態 | Mini PCI 類型 3A
尺寸 | 寬 2.85 英吋 x 長 1.75 英吋 x 高 0.20 英吋 (59.75 公釐 x 50.95 公釐 x 5 公釐)
重量 | 0.7 盎司 (12.90 克)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 SO-DIMM 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 伏特
作業溫度 | 攝氏0 到 +70 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 至 12 個非重疊，因國家而定 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v3.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元。802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

外觀型態 | Mini PCI 類型 3B
尺寸 | 寬 2.34 英吋 x 長 1.75 英吋 x 高 0.20 英吋 (59.45 公釐 x 44.45 公釐 x 5 公釐)
重量 | 0.7 盎司 (12.90 克)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 mini PCI 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +70 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
頻率模組 | OFDM 具有 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
頻帶 | 2.400 - 2.472 GHz (美國) 2.400 - 2.4835 GHz (日本) 2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI)
模組 | OFDM 具有 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
通道 | 全部 14 通道支援
資料速率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps
一般
作業系統 | Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v2.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g 和 802.11b
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES (128 位元)、WEP 128 位元和 64 位元。
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明