Προδιαγραφές

Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 53 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Κανάλια | 4 έως 12 (ανάλογα με τη χώρα) | Κανάλι 1-11 (μόνο ΗΠΑ) Κανάλι 1-13 (Ιαπωνία, Ευρώπη)
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802,11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000*. Windows XP* (32 και 64 bit). Windows Vista* (32 και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Αυτή είναι η έκδοση του Intel(R) Wireless WiFi 4965AG_ με απενεργοποιημένες δυνατότητες Προσχεδίου N. Το Προσχέδιο N αναφέρεται σε: Τροποποίηση προσχεδίου IEEE P802.11n/D1.0 του ΠΡΟΤΥΠΟΥ [ΓΙΑ] Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων-Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα-Ειδικές απαιτήσεις-Μέρος 11: Προδιαγραφές Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) ασύρματου LAN: Βελτιώσεις για υψηλότερη ρυθμαπόδοση.

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 53 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Κανάλια | 4 έως 12 (ανάλογα με τη χώρα) | Κανάλι 1-11 (μόνο ΗΠΑ) Κανάλι 1-13 (Ιαπωνία, Ευρώπη)
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802,11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000. Windows XP (32 και 64 bit). Windows Vista (32 και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance | Πιστοποίηση Wi-Fi για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 53 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 92% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25ºC έως 55ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz έως 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Κανάλια | 4 έως 12 μη επικαλυπτόμενα, ανάλογα με τη χώρα | Κανάλι 1-11 (μόνο ΗΠΑ) Κανάλι 1-13 (Ιαπωνία, Ευρώπη)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000, Windows XP και Windows Vista
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance | Πιστοποίηση Wi-Fi για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 53 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 92% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25ºC έως 55ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Κανάλια | Κανάλι 1-11 (μόνο ΗΠΑ) Κανάλι 1-13 (Ιαπωνία, Ευρώπη)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000, Windows XP και Windows Vista
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance | Πιστοποίηση Wi-Fi για 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Mini PCI Type 3A
Διαστάσεις | Πλάτος 59,75 χιλ. x Μήκος 50,95 χιλ. x Ύψος 5 χιλ. (2,85 ίντσες x 1,75 ίντσες x 0,20 ίντσες)
Βάρος | 12,90 γρ. (0,7 ουγκιές)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής SO-DIMM 124 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 Volt
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +70 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 85% χωρίς συμπύκνωση
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz έως 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Κανάλια | 4 έως 12 μη επικαλυπτόμενα, ανάλογα με τη χώρα | Κανάλι 1-11 (μόνο ΗΠΑ) Κανάλι 1-13 (Ιαπωνία, Ευρώπη)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000, Windows XP και Windows Vista
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance | Πιστοποίηση Wi-Fi για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit και 64-bit. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Mini PCI Type 3B
Διαστάσεις | Πλάτος 59,45 χιλ. x Μήκος 44,45 χιλ. x Ύψος 5 χιλ. (2,34 ίντσες x 1,75 ίντσες x 0,20 ίντσες)
Βάρος | 12,90 γρ. (0,7 ουγκιές)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini PCI 124 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +70 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 85% χωρίς συμπύκνωση
Διαμόρφωση συχνότητας | OFDM με BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 - 2,472 GHz (ΗΠΑ) 2,400 - 2,4835 GHz (Ιαπωνία) 2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Ευρώπης)
Διαμόρφωση | OFDM με BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Κανάλια | Πλήρη υποστήριξη 14 καναλιών
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 και 54 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000, Windows XP και Windows Vista
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance | Πιστοποίηση Wi-Fi για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g και 802.11b
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit και 64-bit.
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις