Spezifikationen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkverbindung
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Formfaktor | PCI Express* Minikarte
Maße | Breite 50.95 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 95% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 ºC bis 35 ºC)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 - 12 (je nach Land) | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
IEEE 802.11n Datenraten | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000*. Windows XP* (32- und 64-Bit). Windows Vista* (32- und 64-Bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP - 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Dies ist eine Version von Intel(R) Wireless WiFi 4965AG_ mit deaktivierter Funktion Draft N. Draft N bezieht sich auf: Entwurfserweiterung zum IEEE P802.11n(TM)/D1.0-Standard (für) Informationstechnologie - Telekommunikations- und Informationsaustausch zwischen Systemen - lokale (private) und regionale (öffentliche) Netzwerke - spezifische Anforderungen - Teil 11: Spezifikationen für Wireless LAN Medium Access Control (MAC-Adresse) und Physical Layer (PHY - Bitübertragungsschicht): Verbesserungen des Übertragungsdurchsatzes.

Formfaktor | PCI Express* Minikarte
Maße | Breite 50.95 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 95% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 ºC bis 35 ºC)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 - 12 (je nach Land) | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000. Windows XP (32- und 64-Bit). Windows Vista (32- und 64-Bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP - 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung

Formfaktor | PCI Express* Minikarte
Maße | Breite 50.95 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 92% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 ºC bis 35 ºC)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend, je nach Land | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP - 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkverbindung

Formfaktor | PCI Express* Minikarte
Maße | Breite 50.95 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 92% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 ºC bis 35 ºC)
Frequenzmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP - 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3A
Maße | Breite 59.75 mm x Länge 50.95 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 124-Stift SO-DIMM Kantenverbinder
Spannung | 3,3 Volt
Betriebstemperatur | 0 bis +70° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend, je nach Land | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP - 128-Bit und 64-Bit. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3B
Maße | Breite 59,45 mm x Länge 44,45 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 124-Stift Mini-PCI-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +70° C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
Frequenzmodulation | OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frequenzband | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulation | OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanäle | Vollständige Unterstützung für 14 Kanäle
Datenraten | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g und 802.11b
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP - 128-Bit and 64-Bit.
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss