Especificações

Voltar ao Índice

# Especificações

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Fator de forma | Mini-placa PCI Express*
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802,11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000*. Windows XP* (32 e 64 bits). Windows Vista* (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para o 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Esta é a versão do Intel(R) Wireless WiFi 4965AG_ com as capacidades da Versão N desativadas. A Versão N está relacionada a: Emenda do protocolo em fase de aceitação IEEE P802.11n / D1.0 para PADRÃO [PARA] Tecnologia da Informação - Telecomunicações e intercâmbio de informações entre sistemas - redes Locais e Metropolitanas - Requisitos Específicos - Parte 11: Especificações MAC (Medium Access Control) de redes sem fio e Camada Física (PHY): Otimizações para Throughput Mais Alta.

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802,11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000. Windows XP (32 e 64 bits). Windows Vista (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi para o 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 a 5,85 GHz | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, de acordo com o país | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi para os padrões 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Fator de forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 2,85 pol. x Comprimento 1,75 pol. x Altura 0,20 pol (59,75 cm x 50,95 cm x 5 mm)
Peso | 0,7 onças (12,90 g)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda SO-DIMM, de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 70ºC
Umidade | 50 a 85% não-condensada
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 a 5,85 GHz | 2.400 - 2,472 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, de acordo com o país | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Fator de forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensões | Largura 2,34 pol. x Comprimento 1,75 pol. x Altura 0,20 pol (59,45 cm x 44,45 cm x 5 mm)
Peso | 0,7 onças (12,90 g)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini PCI, de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 70ºC
Umidade | 50 a 85% não-condensada
Modulação de freqüência | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Faixa de freqüência | 2.400 - 2.472 GHz (EUA) 2.400 - 2.4835 GHz (Japão) 2.400 - 2.4835 GHz (Europa ETSI)
Modulação | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canais | Suporte total para 14 canais
Taxas de dados | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g e 802.11b
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bits), WEP 128 bits e 64 bits.
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade