사양

목차로 돌아가기

# 사양

- 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AGN
- 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AG_
- 인텔(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결
- 인텔(R) PROSet/무선 3945BG 네트워크 연결
- 인텔(R) PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결
- 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결

## 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AGN

폼 팩터 | PCI Express* 미니 카드
치수 | 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 53핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12(국가에 따라 다름) | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000*. Windows XP*(32 및 64비트). Windows Vista*(32 및 64비트).
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AG_

이것은 Draft N 기능이 비활성화된 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AG 버전입니다. Draft N은 다음을 의미합니다: 표준에 대한 IEEE P802.11n/D1.0 수정안 초안 [목적] 정보 기술 통신 및 시스템 간 정보 교환 - 로컬 및 메트로폴리탄 네트워크 - 특정 요건 - 파트 11: 무선 LAN MAC(Medium Access Control) 및 PHY(Physical Layer) 사양: 높은 처리량을 위한 개선 사항.

폼 팩터 | PCI Express 미니 카드
치수 | 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 53핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a) | 2.4 GHz(802.11b/g)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12(국가에 따라 다름) | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000. Windows XP(32 및 64비트). Windows Vista(32 및 64비트)
Wi-Fi Alliance 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM에 대한 Wi-Fi 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 인텔(R) PRO/무선 3945ABG 네트워크 연결

폼 팩터 | PCI Express 미니 카드
치수 | 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 전환
커넥터 인터페이스 | 53핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50 ~ 92% 비응축 조건(25 ºC ~ 55 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a) | 2.4 GHz(802.11b/g)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12 비중첩, 국가에 따라 다름 | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Wi-Fi Alliance 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS에 대한 Wi-Fi 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 인텔(R) PROSet/무선 3945BG 네트워크 연결

폼 팩터 | PCI Express 미니 카드
치수 | 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 전환
커넥터 인터페이스 | 53핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50 ~ 92% 비응축 조건(25 ºC ~ 55 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
데이터 전송 속도 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Wi-Fi Alliance 인증 | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS에 대한 Wi-Fi 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 인텔(R) PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결

폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3A
치수 | 너비 2.85인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
무게 | 0.7 온스(12.90 g)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 전환
커넥터 인터페이스 | 124 핀 SO-DIMM 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +70도
습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a) | 2.4 GHz(802.11b/g)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz | 2.400 ~ 2.472 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12 비중첩, 국가에 따라 다름 | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Wi-Fi Alliance 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS에 대한 Wi-Fi 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v3.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 인텔(R) PROSet/무선 2200BG 네트워크 연결

폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3B
치수 | 너비 2.34인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.45 mm x 44.45 mm x 5 mm)
무게 | 0.7 온스(12.90 g)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 전환
커넥터 인터페이스 | 124핀 미니 PCI 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +70도
습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건)
주파수 변조 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK를 지원하는 OFDM
주파수 밴드 | 2.400 - 2.472 GHz(미국) 2.400 - 2.4835 GHz(일본) 2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI)
변조 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK를 지원하는 OFDM
채널 | 전체 14 채널 지원
데이터 전송 속도 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 및 54 Mbps
일반
운영 체제 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Wi-Fi Alliance 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS에 대한 Wi-Fi 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v2.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g 및 802.11b
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES(128비트), WEP 128비트 및 64비트.
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보