Specifikációk

Vissza a tartalomjegyzékhez

# Specifikációk

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Kivitel | PCI Express* Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennaátváltás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000*. Windows XP* (32 és 64 bites). Windows Vista* (32 és 64 bites).
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Az Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ adapternek ebben a verziójában le vannak tiltva Draft N szerinti képességek. A Draft N tárgya: IEEE P802.11n / D1.0 módosítás-tervezet az Informatikai szabvány - Rendszerek közötti telekommunikáció és információcsere - Helyi és városi hálózatok - Konkrét követelmények - 11. rész: A közeghozzáférés (MAC) és a fizikai réteg (PHY) specifikációi vezeték nélküli hálózatokon: Módosítások a nagyobb átbocsátás érdekében.

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennaátváltás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11a adatsebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000, Windows XP (32 és 64 bites). Windows Vista (32 és 64 bites).
Wi-Fi Alliance tanúsítvány | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG hálózati kapcsolat

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25 – 55°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000, Windows XP és Windows Vista
Wi-Fi Alliance tanúsítvány | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25 – 55°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000, Windows XP és Windows Vista
Wi-Fi Alliance tanúsítvány | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g és 802.11b
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Kivitel | 3A típusú mini-PCI
Méretek | 59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm) (Sz x H x M)
Súly | 12,90 g
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 124 érintkezős SO-DIMM peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +70°C
Relatív páratartalom | 50 – 85% nem kondenzálódó
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 – 2,472 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000, Windows XP és Windows Vista
Wi-Fi Alliance tanúsítvány | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Kivitel | 3B típusú mini-PCI
Méretek | 59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm (Sz x H x M)
Súly | 12,90 g
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 124 érintkezős PCI peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +70°C
Relatív páratartalom | 50 – 85% nem kondenzálódó
Frekvenciamoduláció | OFDM átvitel BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK modulációval
Frekvenciasáv | 2,400 - 2,472 GHz (Egyesült Államok) 2,400 - 2,4835 GHz (Japán) 2,400 - 2,4835 GHz (Európa ETSI)
Moduláció | OFDM átvitel BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK modulációval
Csatornák | Mind a 14 csatorna támogatott
Adatátviteli sebességek | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 és 54 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Windows 2000, Windows XP és Windows Vista
Wi-Fi Alliance tanúsítvány | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g és 802.11b
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bites), WEP 128 és 64 bites.
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok