Κανονιστικές πληροφορίες

Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Κανονιστικές πληροφορίες

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN και Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:

Ασύρματοι προσαρμογείς LAN τεσσάρων λειτουργιών (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (μοντέλο WM4965AGN)

Ασύρματοι προσαρμογείς LAN τριών λειτουργιών (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ (model WM4965AG_)

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εξελίξιμης κατάστασης των κανονισμών και προτύπων στο χώρο των ασύρματων LAN (IEEE 802.11 και παρόμοια πρότυπα), οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή. Η Intel Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο. Επίσης, η Intel δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

### Πληροφορίες για το χρήστη

### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

#### ΗΠΑ—FCC και FAA

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο προσαρμογέας Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή ο Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο Δελτίο 65 του OET, Παράρτημα C, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεια για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη ραδιοσυσκευή και μην επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός εάν είναι συνδεδεμένη η κεραία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη ραδιοσυσκευή.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.
- Χρήση κεραίας:
  - Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τα όρια έκθεσης FCC RF, οι ενσωματωμένες κεραίες χαμηλής ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από κάθε άτομο.
  - Οι κεραίες υψηλής ενίσχυσης που τοποθετούνται σε τοίχο ή στύλο είναι σχεδιασμένες ώστε να εγκαθίστανται από επαγγελματία και θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστά (12 ίντσες) από κάθε άτομο. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό εγκατάστασης, το VAR ή τον κατασκευαστή της κεραίας για τις σωστές απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή (βλ. παρακάτω)
- Προειδοποίηση για χρήση κεραίας (βλ. παρακάτω)
- Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος (βλ. παρακάτω)
- Λοιπές ασύρματες συσκευές (βλ. παρακάτω)
- Ηλεκτρική παροχή (σημείο πρόσβασης) (βλ. παρακάτω)

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως η συσκευή ασύρματου δικτύου) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση: Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τον προσαρμογέα Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή τον Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ που είναι εγκατεστημένος σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να παρέχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα και να μην συνυπάρχει η κεραία στην ίδια τοποθεσία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό ούτε να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό. Εάν η κεραία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά (8 ίντσες), συνιστάται να περιορίζει ο χρήστης το χρόνο έκθεσης.

Προειδοποίηση: Τα προϊόντα Intel(R) PRO/Wireless LAN δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση με κατευθυντικές κεραίες υψηλής ενίσχυσης. Η χρήση τέτοιων κεραιών με τα προϊόντα αυτά είναι παράνομη.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την αεροπορική λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στο έντυπο συνοδευτικό εξοπλισμό των ασύρματων προσαρμογέων Ethernet ή των άλλων συσκευών στο ασύρματο δίκτυο.

### Κανονιστικές πληροφορίες

#### Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και Ολοκληρωτές (Integrators):

Η ακόλουθη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που παρέχονται σε OEM ή Integrators, αλλά δεν θα πρέπει να διανέμονται στον τελικό χρήστη.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Παραχώρηση Εξοπλισμού για τους λοιπούς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται με τοπικά εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον OEM ή Integrator

Οι ακόλουθες κοινοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας πρέπει να δημοσιεύονται σε τεκμηρίωση που παρέχονται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που περιλαμβάνει ένα Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή ένα Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα πρέπει να φέρει τη σήμανση «Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Η συσκευή ασύρματου δικτύου Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ προσαρμογέα Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

### Τοπικός περιορισμός στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιευτεί ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n.

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

### Απαιτήσεις της FCC για την παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Η συσκευή αυτή περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο λόγω της λειτουργίας της στο εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί το προϊόν αυτό να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για το εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα για επιβλαβή παρέμβαση σε φορητά δορυφορικά συστήματα στο ίδιο κανάλι. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες των ζωνών 5,25 έως 5,35 GHz και 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή ή/και βλάβη στη συσκευή αυτή.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της συσκευής ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, η συσκευή ασύρματου δικτύου Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 τουλάχιστον εκατοστά μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο εξοπλισμός δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εξοπλισμός ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Προσανατολίστε εκ νέου ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ασύρματου δικτύου Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ή Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ πρέπει να εγκαθιστάται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

#### Κανονιστική προειδοποίηση Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Για χρήση σε (ή με) προσωπικούς υπολογιστές του καταλόγου UL ή συμβατούς.

#### Βραζιλία

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Ευρωπαϊκή Ένωση

Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

#### Δήλωση συμμόρφωσης

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Λετονία

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 2,4 GHz σε εξωτερικό χώρο.

#### Ιαπωνία

Για εσωτερική χρήση μόνο.

#### Κορέα

#### Ταϊβάν

#### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου που διαθέτετε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

## Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG και Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:

Προσαρμογείς ασύρματου LAN τριών λειτουργιών (802.11a/802.11b/802.11g )
Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG (μοντέλο WM3945ABG)
Προσαρμογείς ασύρματου LAN δύο λειτουργιών (802.11b/802.11g )
Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG (μοντέλο WM3945BG)

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εξελίξιμης κατάστασης των κανονισμών και προτύπων στο χώρο των ασύρματων LAN (IEEE 802.11 και παρόμοια πρότυπα), οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή. Η Intel Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο. Επίσης, η Intel δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

### Πληροφορίες για το χρήστη

### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο Δελτίο 65 OET, Παράρτημα C, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεια για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη ραδιοσυσκευή και μην επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός εάν είναι συνδεδεμένη η κεραία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη ραδιοσυσκευή.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.
- Χρήση κεραίας:
  - Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τα όρια έκθεσης FCC RF, οι ενσωματωμένες κεραίες χαμηλής ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από κάθε άτομο.
  - Οι κεραίες υψηλής ενίσχυσης που τοποθετούνται σε τοίχο ή στύλο είναι σχεδιασμένες ώστε να εγκαθίστανται από επαγγελματία και θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστά (12 ίντσες) από κάθε άτομο. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό εγκατάστασης, το VAR ή τον κατασκευαστή της κεραίας για τις σωστές απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή (βλ. παρακάτω)
- Προειδοποίηση για χρήση κεραίας (βλ. παρακάτω)
- Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος (βλ. παρακάτω)
- Λοιπές ασύρματες συσκευές (βλ. παρακάτω)
- Ηλεκτρική παροχή (σημείο πρόσβασης) (βλ. παρακάτω)

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση:Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως η συσκευή ασύρματου δικτύου) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση:Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τον προσαρμογέα Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να παρέχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα και να μην συνυπάρχει η κεραία στην ίδια τοποθεσία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό ούτε να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό. Εάν η κεραία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά (8 ίντσες), συνιστάται να περιορίζει ο χρήστης το χρόνο έκθεσης.

Προειδοποίηση:Τα προϊόντα Intel(R) PRO/Wireless LAN δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση με κατευθυντικές κεραίες υψηλής ενίσχυσης. Η χρήση τέτοιων κεραιών με τα προϊόντα αυτά είναι παράνομη.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την αεροπορική λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στο έντυπο συνοδευτικό εξοπλισμό των ασύρματων προσαρμογέων Ethernet ή των άλλων συσκευών στο ασύρματο δίκτυο.

#### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b και 802.11g

Προσοχή:Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b και 802.11g ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Η διασύνδεση ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) της συσκευής αποτελεί μέρος του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Οι λειτουργικοί περιορισμοί για Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

Για πληροφορίες ειδικές της χώρας, δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες συμμόρφωσης που παρέχονται με το προϊόν.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή ο Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection είναι σχεδιασμένοι για να λειτουργούν με άλλα προϊόντα ασύρματου LAN που βασίζονται σε ραδιοτεχνολογία Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11b Πρότυπο σε ασύρματο LAN
- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11g Πρότυπο σε ασύρματο LAN
- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11a Πρότυπο σε ασύρματο LAN
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity (WiFi), όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance

#### Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection και η υγεία σας

Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, όπως και άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τη συσκευή αυτή είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή ο ασύρματος προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection λειτουργεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση του προσαρμογέα Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή του προσαρμογέα Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection μπορεί να επιτρέπεται μόνο ως ακολούθως:

- Χρήση του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ή του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG εντός αεροπλάνων ή
- Χρήση του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ή του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος για παρεμβολή με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβής.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων συσκευών σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ΑBG ή του ασύρματου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG πριν τον ενεργοποιήσετε.

### Κανονιστικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και Ολοκληρωτές (Integrators):

Η ακόλουθη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που παρέχονται σε OEM ή Integrators, αλλά δεν θα πρέπει να διανέμονται στον τελικό χρήστη.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Παραχώρηση Εξοπλισμού για τους λοιπούς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται με τοπικά εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον OEM ή Integrator

Οι ακόλουθες κανονιστικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφάλειας πρέπει να δημοσιευτούν στο έντυπο υλικό που παρέχεται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που ενσωματώνει το Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή το Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό σύστημα πρέπει να επισημανθεί με την ένδειξη «Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ή η συσκευή ασύρματου δικτύου της Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ΑΒG ή Σύνδεσης δικτούου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

### Τοπικός περιορισμός στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b και 802.11g

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιευτεί ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g.

Προσοχή:Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b και 802.11g ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

### Απαιτήσεις της FCC για την παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Η συσκευή αυτή περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο λόγω της λειτουργίας της στο εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί το προϊόν αυτό να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για το εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα για επιβλαβή παρέμβαση σε φορητά δορυφορικά συστήματα στο ίδιο κανάλι. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες των ζωνών 5,25 έως 5,35 GHz και 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή ή/και βλάβη στη συσκευή αυτή.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ΑBG ή της συσκευής ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, η συσκευή ασύρματου δικτύου LAN Intel(R) PRO/Wireless θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 τουλάχιστον εκατοστά μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο εξοπλισμός δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εξοπλισμός ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Προσανατολίστε εκ νέου ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ή η συσκευή ασύρματου δικτύου της Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 3945BG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Ζώνες συχνοτήτων Ευρώπης

2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Ευρώπης)
5,15 - 5,35 GHz και 5,47-5,725 GHz (ETSI Ευρώπης)
Η χαμηλή ζώνη 5,25 - 5,35 GHz προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο
Το εύρος 5,47 - 5,725 GHz προς το παρόν δεν επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Γαλλία.

#### Δήλωση συμμόρφωσης

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dIntel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3965ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Francais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Ιαπωνία

Λετονία

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 2,4 GHz σε εξωτερικό χώρο.

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Ελλάδα

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 5,470 – 5,725 GHz σε εξωτερικό χώρο.

#### Λευκορωσία

Η 2,4 GHz OFDM (802.11g) δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

Ινδονησία

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Κορέα

Κουβέιτ

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

Ομάν

Αν οι υπομονάδες είναι λιγότερες από 100 milliwatt δεν απαιτούν άδεια, αλλά αν είναι περισσότερο από 100 milliwatt, ο χρήστης ευθύνεται για την παροχή άδειας για λειτουργία από την Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (TRA) στο Σουλτανάτο του Ομάν.

Ταϊβάν

#### Πακιστάν

Με έγκριση από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν (PTA)

#### Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Ουκρανία

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου που διαθέτετε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

Κανονιστική προειδοποίηση Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Για χρήση σε (ή με) προσωπικούς υπολογιστές του καταλόγου UL ή συμβατούς.

## Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:

Προσαρμογείς ασύρματου LAN τριών λειτουργιών (802.11a/802.11b/802.11g )
Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (μοντέλο WM3B2915ABG)
Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (μοντέλο WM3A2915ABG)

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εξελίξιμης κατάστασης των κανονισμών και προτύπων στο χώρο των ασύρματων LAN (IEEE 802.11 και παρόμοια πρότυπα), οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή. Η Intel Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο. Επίσης, η Intel δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

### Πληροφορίες για το χρήστη

### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ΑBG ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο OET Bulletin 65, Παράρτημα C, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη ραδιοσυσκευή και μην επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός εάν είναι συνδεδεμένη η κεραία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη ραδιοσυσκευή.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.
- Χρήση κεραίας:
  - Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τα όρια έκθεσης FCC RF, οι ενσωματωμένες κεραίες χαμηλής ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από κάθε άτομο.
  - Οι κεραίες υψηλής ενίσχυσης που τοποθετούνται σε τοίχο ή στύλο είναι σχεδιασμένες ώστε να εγκαθίστανται από επαγγελματία και θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστά (12 ίντσες) από κάθε άτομο. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό εγκατάστασης, το VAR ή τον κατασκευαστή της κεραίας για τις σωστές απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή (βλ. παρακάτω)
- Προειδοποίηση για χρήση κεραίας (βλ. παρακάτω)
- Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος (βλ. παρακάτω)
- Λοιπές ασύρματες συσκευές (βλ. παρακάτω)
- Ηλεκτρική παροχή (σημείο πρόσβασης) (βλ. παρακάτω)

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση:Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως η συσκευή ασύρματου δικτύου) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση:Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσήματα που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τον προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG που είναι εγκατεστημένος σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να παρέχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα και να μην συνυπάρχει η κεραία στην ίδια τοποθεσία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό ούτε να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό. Εάν η κεραία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά (8 ίντσες), συνιστάται να περιορίζει ο χρήστης το χρόνο έκθεσης.

Προειδοποίηση:Τα προϊόντα Intel(R) PRO/Wireless LAN δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση με κατευθυντικές κεραίες υψηλής ενίσχυσης. Η χρήση τέτοιων κεραιών με τα προϊόντα αυτά είναι παράνομη.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την αεροπορική λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στο έντυπο συνοδευτικό εξοπλισμό των ασύρματων προσαρμογέων Ethernet ή των άλλων συσκευών στο ασύρματο δίκτυο.

#### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b και 802.11g

Προσοχή:Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b και 802.11g ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Η διασύνδεση ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) της συσκευής αποτελεί μέρος του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Οι λειτουργικοί περιορισμοί για Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

Για πληροφορίες ειδικές της χώρας, δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες συμμόρφωσης που παρέχονται με το προϊόν.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ασύρματου LAN που βασίζονται σε ραδιοτεχνολογία διασποράς φάσματος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11b Πρότυπο σε ασύρματο LAN.
- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11g Πρότυπο σε ασύρματο LAN.
- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11a Πρότυπο σε ασύρματο LAN.
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity (WiFi), όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance

#### Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG και η υγεία σας

Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, όπως κι άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τη συσκευή αυτή είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο ασύρματος προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG λειτουργεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση του ασύρματου προσαρμογεα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ενδεχομένως να περιοριστεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους εκπροσώπους του εκάστοτε οργανισμού. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Χρήση εξοπλισμού του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG σε αεροσκάφη, ή
- Χρήση εξοπλισμού του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει πιθανότητα για παρεμβολή με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία παρεμβολή θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων συσκευών σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του ασύρματου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG πριν τον ενεργοποιήσετε.

### Κανονιστικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και Ολοκληρωτές (Integrators):

Η ακόλουθη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που παρέχονται σε OEM ή Integrators, αλλά δεν θα πρέπει να διανέμονται στον τελικό χρήστη.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Παραχώρηση Εξοπλισμού για τους λοιπούς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται με τοπικά εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον OEM ή Integrator

Οι ακόλουθες κανονιστικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφάλειας πρέπει να δημοσιευτούν στο έντυπο υλικό που παρέχεται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που ενσωματώνει Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό σύστημα πρέπει να επισημανθεί με την ένδειξη «Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Η συσκευή ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

### Τοπικός περιορισμός στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b και 802.11g

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιευτεί ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g.

Προσοχή:Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b και 802.11g ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b και 802.11g είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

### Απαιτήσεις της FCC για την παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Η συσκευή αυτή περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο λόγω της λειτουργίας της στο εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί το προϊόν αυτό να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για το εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα για επιβλαβή παρέμβαση σε φορητά δορυφορικά συστήματα στο ίδιο κανάλι. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες των ζωνών 5,25 έως 5,35 GHz και 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή ή/και βλάβη στη συσκευή αυτή.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της συσκευής ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, η συσκευή ασύρματου δικτύου LAN Intel(R) PRO/Wireless θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 τουλάχιστον εκατοστά μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο εξοπλισμός δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εξοπλισμός ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Προσανατολίστε εκ νέου ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η συσκευή ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Ζώνες συχνοτήτων Ευρώπης

2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Ευρώπης)
5,15 - 5,35 GHz και 5,47-5,725 GHz (ETSI Ευρώπης)
Η χαμηλή ζώνη 5,25 - 5,35 GHz προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο
Το εύρος 5,47 - 5,725 GHz προς το παρόν δεν επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Γαλλία.

#### Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dIntel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fancais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Ιαπωνία

Λετονία

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 2,4 GHz σε εξωτερικό χώρο. (Translation?)

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato ;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Ελλάδα

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 5,470 – 5,725 GHz σε εξωτερικό χώρο.

#### Λευκορωσία

Η 2,4 GHz OFDM (802.11g) δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

Ινδονησία

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Κουβέιτ

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

Ομάν

Αν οι υπομονάδες είναι λιγότερες από 100 milliwatt δεν απαιτούν άδεια, αλλά αν είναι περισσότερο από 100 milliwatt, ο χρήστης ευθύνεται για την παροχή άδειας για λειτουργία από την Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (TRA) στο Σουλτανάτο του Ομάν.

Ταϊβάν

??

#### Πακιστάν

Με έγκριση από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν (PTA)

#### Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Ουκρανία

Η διασύνδεση 5 GHz δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου που διαθέτετε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

Κανονιστική προειδοποίηση Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Για χρήση σε (ή με) προσωπικούς υπολογιστές του καταλόγου UL ή συμβατούς.

## Κανονιστικές πληροφορίες: Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Πληροφορίες για το χρήστη
Κανονιστικές πληροφορίες

### Πληροφορίες για το χρήστη

### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Η Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο OET Bulletin 65, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια του FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη ραδιοσυσκευή και μην επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός εάν είναι συνδεδεμένη η κεραία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη ραδιοσυσκευή.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.
- Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή (βλ. παρακάτω)
- Προειδοποίηση για χρήση κεραίας (βλ. παρακάτω)
- Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος (βλ. παρακάτω)
- Λοιπές ασύρματες συσκευές (βλ. παρακάτω)
- Ηλεκτρική παροχή (σημείο πρόσβασης) (βλ. παρακάτω)

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση:Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως η συσκευή ασύρματου δικτύου) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση:Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσήματα που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τη Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG που είναι εγκατεστημένος σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να παρέχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα και να μην συνυπάρχει η κεραία στην ίδια τοποθεσία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό ούτε να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή ραδιοπομπό. Εάν η κεραία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά (8 ίντσες), συνιστάται να περιορίζει ο χρήστης το χρόνο έκθεσης.

Προειδοποίηση:Το προϊόν Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση με κατευθυντικές κεραίες υψηλής ενίσχυσης. Η χρήση τέτοιων κεραιών με τα προϊόντα αυτά είναι παράνομη.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την αεροπορική λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11b και 802.11g

Είναι εναρμονισμένες όλες οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τα 802.11b και 802.11g. Όμως, σε μερικές χώρες ενδεχομένως να μην επιτρέπεται το 802.11g.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με οποιοδήποτε προϊόν ασύρματου LAN που βασίζεται σε ραδιοτεχνολογία διασποράς φάσματος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Πρότυπο IEEE σε συμμόρφωση με 802.11b-1999. Πρότυπο σε ασύρματο LAN.
- Πρότυπο IEEE συμβατό με 802.11g. Πρότυπο σε ασύρματο LAN.
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity (WiFi), όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance

#### Ο προσαρμογέας Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG Mini PCI και η υγεία σας

Ο προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, όπως κι άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τη συσκευή αυτή είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο ασύρματος προσαρμογέας Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG λειτουργεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση του ασύρματου προσαρμογεα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ενδεχομένως να περιοριστεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους εκπροσώπους του εκάστοτε οργανισμού. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Χρήση εξοπλισμού του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG σε αεροσκάφη, ή
- Χρήση εξοπλισμού του προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει πιθανότητα για παρεμβολή με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία παρεμβολή θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων συσκευών σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του ασύρματου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG πριν τον ενεργοποιήσετε.

### Κανονιστικές πληροφορίες

Η συσκευή ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της συσκευής ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, η συσκευή ασύρματου δικτύου LAN Intel(R) PROSet/Wireless θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 τουλάχιστον εκατοστά μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο εξοπλισμός δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εξοπλισμός ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Προσανατολίστε εκ νέου ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η συσκευή ασύρματου δικτύου προσαρμογέα Σύνδεσης δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

Εύρη συχνοτήτων Η.Π.Α.

2,400 - 2,462 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Ευρώπη—Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ζώνες συχνοτήτων Ευρώπης

2,400 – 2,4835 GHz (ETSI Ευρώπης)

Δήλωση συμμόρφωσης

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dIntel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Απαιτήσεις νέων Κρατών-Μελών για Δήλωση Συμμόρφωσης

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Λετονία

Απαιτείται άδεια για τη χρήση σε ζώνη 2,4 GHz σε εξωτερικό χώρο.

Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Λευκορωσία

Η 2,4 GHz OFDM (802.11g) δεν επιτρέπεται αυτόν τον καιρό.

#### Ταϊβάν

#### Πακιστάν

Με έγκριση από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν (PTA)

#### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου που διαθέτετε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

Επιστροφή στα περιεχόμενα