Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

İçindekilere Dön

# Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma
İlk Kez Bağlanma
Wi-Fi Protected Setup* Kullanımı
Bir Erişim Noktasını Yapılandırma ve Bir Ağ Kurma
Bir Üye Aygıtı Bir Ağa ya da Erişim Noktasına Bağlama
Bir Üye Aygıtı, Kayıt Sorumlusunda Var Olan Bir Ağa Ekleme
Diğer Kablosuz Yöneticileri

# Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

Varolan bir kablosuz ağa bağlanmak için gerekli yönergelerin özeti aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

- Otomatik Bağlantı: Varolan bir profil, kullanılabilen bir ağ ile eşleşiyorsa bu kablosuz ağa otomatik olarak bağlanırsınız.
- Yeni bir profil yapılandırma: Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresindeki kablosuz ağlar listesinden bir kablosuz ağ seçin. Bağlan düğmesini tıklatın. Bağlantı kurulursa, Profiller listesinde ileride kullanılmak üzere bir profil oluşturulur.
- Profiller listesinde bir profile bağlanma: Profiller listesinden bir profil seçebilirsiniz. Profili etkinleştirmek için Bağlan düğmesini tıklatın. Bu olanak listede daha aşağılarda bulunan bir ağa bağlanmanıza izin verir (kullanılabiliyorsa).
- Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın. Profile Bağlan seçeneğini sağ tıklatın. Önceden yapılandırılmış profillerin listesi görüntülenir. Bir profil seçin.
- Wi-Fi Protected Setup* yardımıyla bir kablosuz ağa katılın ya da kablosuz ağı yapılandırın.

# İlk Kez Bağlanma

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı, kablosuz bağdaştırıcınızın erişim menzilindeki kablosuz ağları otomatik olarak algılar. Bir ağ bulunduğunda, masaüstünde şu uyarı bildirimi görüntülenir: Kablosuz ağlar bulundu. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı konuya bakın.

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresini açmak için masaüstü uyarısını çift tıklatın.
2. Kablosuz Ağlar listesinden bir ağ seçin.
3. Bağlan düğmesini tıklatın. Ağ, güvenlik amaçlı kimlik doğrulama işlemi gerektirmiyorsa, ağa bağlandığınızı bildiren bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Görev çubuğu menü ve simgeleri hakkında ek bilgi için Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi ve Görev Çubuğu başlıklı konulara bakın.

Güvenlik amaçlı kimlik doğrulama işlemi eklemek istiyorsanız:

1. Kablosuz Profil Oluştur Genel Ayarlar sayfası açılır ve yapılandırma işleminde size yol gösterir.
2. Bir Profil Adı belirleyin. Profil adı, bu ağa kendiniz için belirlediğiniz addır. Bu ağı tanımanıza yardımcı olacak herhangi bir ad kullanabilirsiniz. Örneğin, "Evdeki Ağ" ya da "Milli Kütüphane Okuyucu Ağı".
3. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısı adını içerir.
4. İleri düğmesini tıklatın. Güvenlik Ayarları, ağın ayarlarını saptamaya çalışır.
   - Ön paylaşılan anahtar (PSK) ya da WEP parolası gerekiyorsa bağlantıdan önce bu bilgileri girmeniz istenir. PSK değerini ya da diğer güvenlik ayarlarını değiştirmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın. Anahtarlar ve parolalar konusunda bilgi için Ağ Anahtarları başlıklı konuya bakın.
   - Güvenlik ayarları eklemeniz gerekiyorsa İleri düğmesini tıklatın. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
5. Kablosuz ağa bağlanmak için, Tamam düğmesini tıklatın.

Kablosuz ağlar bulundu masaüstü uyarısını dikkate almazsanız, Intel(R) PROSet/Kablosuz, aşağıdaki iletiyi görüntüler: Bir kablosuz ağa bağlanmak istiyor musunuz? Evet düğmesini tıklatın. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresi açılır. Kablosuz ağa bağlanmak için, yukarıdaki yönergeleri izleyin.

Intel(R) PROSet/Kablosuz, Görev Çubuğu simgesine ek olarak bağlantı durumunu, kablosuz ağ listesini ve ağ bağlantı durumunu da görüntüler. Ek bilgi için, Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi başlıklı konuya bakın.

## Wi-Fi Protected Setup* Yardımıyla Ağ Yapılandırması veya Ağa Katılım

- Bir erişim noktasını yapılandırma ve bir ağ kurma
- Bir üye aygıtı (bilgisayar) bir ağa ya da erişim noktasına bağlama
- Bir üye aygıtı, kayıt sorumlusunda bir ağa ekleme

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı, kablosuz bir ağın kolaylıkla ve güvenli bir biçimde kurulumunu ve yönetimini sağlamak için Wi-Fi Protected Setup uygulamasını çalıştırır. Kablosuz bir ağın ilk kurulumu yapılırken ve ağa yeni aygıtlar tanıtılırken bu özelliği kullanabilirsiniz. Wi-Fi Protected Setup, kurulum işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, aynı zamanda ağın güvenli bir biçimde yapılandırılmasını da sağlar. Bu bölümde aşağıdaki terimler kullanılmıştır.

- Erişim Noktası: Kablosuz aygıtları bir ağa bağlayan aygıt. Erişim noktası, gerekli ağ adı (SSID) ve güvenlik kimlik bilgileriyle yapılandırılmıştır.
- Kaydolan Üye Aygıt: Bir erişim noktasına ya da kablosuz ağa bağlanmak isteyen ancak bu erişim noktasının ya da ağın parolasına ya da anahtarına sahip olmayan aygıt. Bilgisayar geçerli parolayı ya da anahtarı elde ettikten sonra kablosuz ağın üyesi olur. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı, desteklenen erişim noktasında bir üye aygıt görevini üstlenecek biçimde yapılandırılabilir.
- Kayıt Sorumlusu: Kayıt sorumlusu, diğer aygıtların (genellikle bilgisayarlar) kablosuz ağa katılmasını sağlayan bir mantıksal birimdir (genellikle bilgisayar). Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı, desteklenen erişim noktalarında kayıt sorumlusu görevini üstlenecek biçimde yapılandırılabilir. Kayıt sorumlusu, erişim noktasının anahtarını ya da parolasını güvenli bir biçimde otomatik olarak aktarır.

Erişim noktası yapılandırılarak, kablosuz bağdaştırıcılarla donatılmış istenilen bilgisayarlar bağlanarak ve isteğe bağlı olarak harici ağ bağlantıları eklenerek (başka bir ifadeyle, İnternet; genellikle, erişim noktasını DSL'e ya da kablo modeme veya eşdeğer bir aygıta bağlayarak) yeni bir kablosuz ağ kurulur.

### Bir Erişim Noktasını yapılandırma ve bir Ağ kurma

Aşağıdaki adımlar sayesinde bu bilgisayar, güvenli bir ağ ya da erişim noktası için bir kayıt sorumlusu olarak yapılandırılacaktır.

1. Erişim noktası için aygıt iyelik parolasını bulun. Bu parola, erişim noktası üreticisi tarafından belirlenir. Parola genellikle aygıtın alt tarafındaki etikette yer alır.
2. Ağ erişim noktasını açın.
3. Kayıt sorumlusu olarak kurmak istediğiniz bilgisayarda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını açın.
4. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımında Araçlar >Uygulama Ayarları'nı tıklatın.
5. Wi-Fi Protected Setup altındaki Gelişmiş Ayarlar alanında Aygıt kaydını etkinleştir özelliğini açın.

6. Aşağıdaki iletide, uyumlu bir ya da birkaç aygıtın bilgisayarınızın erişim menzilinde olduğu haber verilir. Bu iletiyi tıklatın. (Ya da, Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresindeki Kablosuz Ağlar listesinden bir ağ seçebilirsiniz.)

7. Aşağıdaki panel açılır. Bağlanmak istediğiniz ağı seçmek için Kullanılabilecek Ağlar listesini kullanın. Bu örnekte biz UnConfigured AP ağını seçtik. Bu, yapılandırılmamış bir erişim noktası için genel bir addır. Listelenen ağ, algılanan ağları esas alır. İleri düğmesini tıklatın.

8. Bir sonraki panele bakın. Erişim noktasından temin ettiğiniz Aygıt İyelik Parolasını girin. İleri düğmesini tıklatın.

9. Bir sonraki panelde Ağ Adı, Güvenlik Tipi ve Parola görüntülenir. Erişim noktası önceden yapılandırılmışsa gri renkle sönükleştirilir; 10. adıma geçin. Erişim noktası yapılandırılmamışsa (alanlar grileştirilmez) 11. adıma ilerleyin.
10. Birkaç saniye sonra aşağıdaki ileti görüntülenir:
    Erişim noktası önceden yapılandırılmış. Yeniden yapılandırmak istiyor musunuz?
    Erişim noktasını yeniden yapılandırmak istemiyorsanız, Hayır'ı seçin. Yazılım, ağa bağlanır, bağlantıyı kurar ve bir profil oluşturur. Daha sonra yazılım kapanarak, bu yordam tamamlanır. Erişim noktasını yeniden yapılandırmak istiyorsanız, Evet'i seçin.
11. Bir sonraki panel görüntülenir (aşağıda gösterilen ile aynı olmayabilir). İlk alanda, erişim noktasının adı görüntülenir. Bunun varsayılan değeri Ağ Adı (SSID)'dır. Bu örnekte biz bunu MyWPS olarak sıfırladık. Siz istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.
12. Aşağıdaki paneldeki bir sonraki alan Güvenlik Tipi'dir. İstediğiniz güvenlik tipini belirleyin.

- WPA* Bireysel için erişim noktalarında ve istemcilerde bir ön paylaşımlı anahtarın (PSK) el ile yapılandırılması gerekir. Bu PSK, hem istemci istasyonunda hem erişim noktasında kullanıcıların kimliğini bir parolayla ya da tanıtıcı bir kodla doğrular. Kimlik doğrulama sunucusu gerekmez.
- WPA2*, WAP güvenliğinin ikinci neslidir ve yalnızca yetkili kullanıcıların kablosuz ağlara erişmesine olanak vererek kuruluşlar ve kablosuz kullanıcılar için daha üst düzeyde güvenlik sağlar. Biz burada WPA2 Bireysel güvenlik ayarını seçtik. Eski bir aygıtta kullanılacak kablosuz ağ adını (SSID) ve WPA2-Bireysel parola dizgesini almak için Intel(R) PROSet/Kablosuz profillerini kullanabilirsiniz. Ek bilgi için Güvenlik başlıklı konuya bakın.

13. Üçüncü alan Parola (Anahtar) alanıdır. Gösterilen parola rasgele üretilir ya da önceden yapılandırılabilir. Fakat siz bunu istediğiniz parolayla değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, güvenliği artırmak için sağlam bir anahtar kullanmalısınız. Parola 8-63 karakter uzunluğunda olmalıdır. (Bu parola daha sonra kaydolan üye aygıtın (bilgisayar) bu ağa erişmesi için girilecektir.) Bu adımı tamamladıktan sonra İleri düğmesini tıklatın.

14. Aşağıdaki panellerde erişim noktası ve kayıt sorumlusu yapılandırması gösterilmiştir.

Bir sonraki panel kısa süreliğine görünür ve erişim noktası için kablosuz ayar yapılandırması görüntülenir.

15. İyelik Parolası ağa ulaştığında, <kablosuz ağ adı> ağına bağlanıldı iletisi görüntülenir. Bitir düğmesini tıklatın. Bu işlemle erişim noktası ve kayıt sorumlusu yapılandırması tamamlanmış olur.

16. İleride eski bir istemci tarafından kullanılması için bu ayarları bir profile kaydetmek isterseniz, Kablosuz ayarları kaydet C:\<kablosuz ağın adı> seçeneğini tıklatın. Profil ayarları yerel sabit diskinizdeki bir metin dosyasına (txt) kaydedilir. Dosya, varsayılan değer olarak yerel C:\ sürücünüze yazılır. Varsayılan kayıt konumunu kabul edin ya da bilgisayarınızdaki başka bir konumu seçmek için Gözat düğmesini tıklatın.

Sonra, kaydolan üye aygıtı (bilgisayar) kayıt sorumlusu yardımıyla ağa bağlayabilirsiniz.

### Bir Üye Aygıtı Bir Ağa ya da Erişim Noktasına Bağlama

Henüz oluşturduğunuz ağa bir üye aygıtı (bilgisayar) bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. Bunun için, kayıt sorumlusu bilgisayarda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının çalıştığı varsayılır.

1. Ağa bağlamak istediğiniz üye aygıtta, Wi-Fi Protected Setup özellikli bir ya da birkaç erişim noktasının kablosuz bilgisayarınızın erişim menzilinde olduğunu belirten aşağıdaki ileti görüntülenir. Bu iletiyi tıklatın. (Ya da, Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresindeki Kablosuz Ağlar listesinden bir ağ seçebilirsiniz.)

2. Kablosuz Ağ Yapılandırma başlangıç sayfası açılır. Bağlanmak istediğiniz ağı seçmek için (bu örnekte bu WscAtherosAP ağıdır) Kullanılabilecek Ağlar listesini kullanın. Sonra İleri düğmesini tıklatın.

3. Bir sonraki ekranda gösterildiği gibi Keşif paneli açılır. Ağa bağlamak istediğiniz üye aygıt, ağ için kayıt sorumlusunu keşfeder. Keşif işleminin başarılı olduğu varsayılarak, kayıt sorumlusunun veya erişim noktasının adı görüntülenir.

4. Bir sonraki panelde Aygıt Parolası görüntülenir (üye aygıt parolası). Üye aygıtta görüntülenen parola, üye aygıt için benzersiz, rasgele üretilen, geçici paroladır. Bu parola, ağ erişim noktasına erişim izni elde etmek için kullanılır. (Aşağıda gösterilen parola sadece örnek olarak verilmiştir.)

5. Kayıt sorumlusunda, üye aygıt tarafından sağlanan parolayı girin. Sonra İleri düğmesini tıklatın.

NOT: Bu işlem için kayıt sorumlusunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının çalıştığı varsayılır; söz konusu işlem ve kayıt sorumlusunda görüntülenen pencereler, başka satıcılardan alınan yazılımlar için farklı olabilir. Bazı erişim noktalarında tümleşik bir kayıt sorumlusu bulunabilir.

6. Bir sonraki panel, bu ağ için ilgili profili listeler. Seçilen profil, üye aygıta gönderilerek, ağa erişimi sağlanacaktır. Yalnızca desteklenen profiller görüntülenir. Desteklenen profiller, WPA-PSK, WPA2-PSK ve Açık (Yok) güvenlik esaslı profillerdir. Bir profil seçin ve kayıt işlemini tamamlamak için İleri düğmesini tıklatın.

7. Aşağıdaki panel, üye aygıtın, kayıt sorumlusu ile kaydının tamamlandığını gösterir. Bitir düğmesini tıklatın.

8. Üye aygıtta, İleri düğmesini tıklatın. Üye aygıtta, <kablosuz ağ adı> ağına bağlanıldığında size haber verilir. Bitir düğmesini tıklatın.

### Bir Üye Aygıtı, Kayıt Sorumlusunda Varolan bir Ağa ekleme

Aşağıdaki yordam yardımıyla, erişim noktasının önceden yapılandırılmış ve kayıt sorumlusunun önceden erişim noktasına katılmış olduğu bir varolan ağa bir üye aygıt ekleyebileceksiniz.

NOT: Bu işlem için kayıt sorumlusunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının çalıştığı varsayılır; söz konusu işlem ve kayıt sorumlusunda görüntülenen pencereler, başka satıcılardan alınan yazılımlar için farklı olabilir.

1. Ağa eklemek istediğiniz üye bilgisayar için Aygıt Parolasını alın.
2. Intel(R) PROSet/Kablosuz için görev tepsisi simgesini sağ tıklatın ve Yeni Bir Aygıt Ekle komutunu seçin.
3. Bir Üye Aygıtı Bir Ağa ya da Erişim Noktasına Bağlama işleminin 5 - 8. adımlarını gerçekleştirin.

## Diğer Kablosuz Yöneticileri

Intel(R) PROSet/Kablosuz başka bir yazılım uygulamasının kablosuz aygıtla ilişki kurmaya çalıştığını saptarsa, bu durumu size bildirir.

#### Microsoft Windows XP* Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasından Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetine geçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Görev Çubuğu menüsünde:

Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetine geçmek için Wi-Fi* yönetimi için Windows'u kullan seçeneğini tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulaması artık geçerli kablosuz yöneticiniz olarak kullanılmaz. Kablosuz yöneticiniz olarak Microsoft Windows XP'yi yapılandırabilirsiniz.

> NOT: Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasında oluşturulan kablosuz profiller, Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetinde görünmez. Intel kablosuz profillerinizi kullanmak istiyorsanız, Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi yönetimi için Intel(R) PROSet/Kablosuz'u kullan seçeneğini belirlemeniz gerekir.

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasında:

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasının Gelişmiş menüsünde Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan seçeneğini tıklatın. Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetiyle işiniz bittikten sonra yeniden Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasına dönebilirsiniz. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Intel(R) PROSet/Kablosuz Etkinleştir ya da Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi yönetimi için Intel(R) PROSet/Kablosuz'u kullan seçeneğini tıklatın.

#### Üçüncü Taraf Şirketlerin Kablosuz Yazılımları

Bir Hotspot noktası (pastane, havaalanı terminali) tarafından sağlanan yazılımı kullanıyorsanız, Intel(R) PROSet/Kablosuz bu durumu bildirir ve kendisini devre dışı bırakır. Başka bir kablosuz yöneticisi kablosuz aygıtla iletişim kurarken kablosuz aygıtı yönetmesi olanaklı değildir. Intel(R) PROSet/Kablosuz özelliklerinden yararlanmak için, Hotspot noktasından ayrılırken Hotspot noktasının sağladığı yazılımı devre dışı bırakabilir ya da kaldırabilirsiniz.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi