Yönetici Aracı

İçindekilere Dön

# Yönetici Aracı

Yönetici Parolasını Belirleme
Yönetici Aracı Ayarları
Yönetici Paketleri
Yönetici Profilleri

- Sürekli
- Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı
- Ortak Profiller
- Ağları Dışlama
- IP üzerinden ses (VoIP)

Uygulama Ayarları
Bağdaştırıcı Ayarları
Yazılım
EAP-FAST A-ID Grupları
Yönetici Görevleri

Yönetici Aracı, bu bilgisayarda yönetici yetkileri olan kişi tarafından kullanılır. Bu araç, ortak (paylaşılan) profilleri, Oturum Öncesi/Ortak profilleri ve sürekli bağlantı profillerini yapılandırmak için kullanılır. Yönetici Aracı, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı içerisinde kullanıcı ayarları yapılandırmak ve diğer sistemlere dağıtmak üzere özel paketler oluşturmak için, bir kurumun Bilgi İşlem bölümü tarafından da kullanılabilir.

Yönetici Aracı, Intel(R) PROSet/Kablosuz Araçlar menüsünde yer alır. Bu özelliğin Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının Özel kurulumu sırasında seçilmesi gerekir. Seçilmezse, Araçlar menüsünde görüntülenmez.

## Yönetici Parolasını Belirleme

Kullanıcılar yönetici ayarlarını ya da profillerini bu araç için parola sahibi olmadıkça değiştiremez. Yönetici Aracı'nı ilk kez kullandığınızda bir parola girmeniz istenir. Parola en çok 56 karakter uzunluğunda olabilir. Boş parolalar kabul edilmez.

NOT: Özgün parolayı bilmiyorsanız, parolayı sıfırlamanızı sağlayacak bir yöntem yoktur.

1. Parola: Bir parola oluşturun (en çok 56 karakter).
2. Parolayı Doğrula: Parolayı yeniden girin.
3. Tamam düğmesini tıklatın. Yönetici Paketini Açma penceresi görüntülenir.

Varolan parolayı değiştirmek için:

1. Araçlar menüsünde Yönetici Aracı seçeneğini belirleyin.
2. Parola giriş formunda Parolayı Değiştir'i tıklatın.
3. Eski Parola: Varolan parolayı girin.
4. Yeni Parola: Yeni parolayı girin.
5. Parolayı Doğrula: Yeni parolayı tekrar girin.
6. Yeni parolayı kaydetmek ve Yönetici Aracı'na girmek için, Tamam düğmesini tıklatın.

## Yönetici Aracı Ayarları

Yönetici, Yönetici profillerinin Yönetici Aracı'ndaki Profiller listesinde hangi konuma yerleştirileceğini belirleyebilir.

1. Ana menüde Araçlar > Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Araçları açıldıktan sonra Araçlar > Ayarlar'ı tıklatın.
   - Yönetici profillerini her zaman Yönetici Aracı'nın Profiller listesinin başına yerleştirmek için Üste Ekle seçeneğini belirleyin.
   - Yönetici profillerini her zaman Yönetici Aracı'nın Profiller listesinin sonuna yerleştirmek için Alta Ekle seçeneğini belirleyin.
3. Pencereyi kapatıp Yönetici Aracı'na dönmek için, Tamam düğmesini tıklatın.

## Yönetici Paketleri

Yönetici Paketleri, yönetim profillerini ve diğer ayarları kaydetmek için kullanılır. Kendiliğinden açılan bu yürütülebilir dosyayı ağınızdaki istemcilere kopyalayabilir ya da gönderebilirsiniz. Dosya hedef bilgisayarda yürütüldüğünde, içindekiler yüklenir ve yapılandırılır.

Yeni bir paket oluşturmak için:

1. Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı'na erişmek için parolanızı girin.
3. Yönetici Paketi: Yeni bir paket oluşturmak ya da var olan bir paketi açmak için aşağıdakilerden birini tıklatın.

> Adı | Açıklama
> --- | ---
> Windows XP ya da Windows 2000 paketi oluştur | Microsoft Windows XP* ya da Microsoft Windows 2000* işletim sistemini içeren bir kullanıcı bilgisayarına verilecek bir paket oluşturur. Bu paket, tüm 802.11X kimlik doğrulama EAP tipi Oturum Öncesi/Ortak ve Sürekli profillerinin verilmesine olanak sağlar.
> Windows Vista paketi oluştur | Windows Vista* işletim sistemini içeren bir kullanıcı bilgisayarına verilecek bir paket oluşturur. Bu paket sadece EAP-TTLS ve EAP-SIM Ortak profillerinin verilmesine olanak sağlar.
> Var olan bir paketi aç | Var olan bir pakete göz atıp açmak için belirlenir.

4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Pakette yer alacak aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:

> Adı | Açıklama
> --- | ---
> Profiller | Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın. Profiller diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.
> Uygulama Ayarları | Bu pakete uygulama ayarları ekle'yi tıklatın. Etkinleştirilecek uygulama ayarlarını belirleyin.
> Bağdaştırıcı Ayarları | Bu pakete bağdaştırıcı ayarlarını ekle'yi tıklatın. Bu bilgisayarda kullanılan bağdaştırıcı ayarları için başlangıç değerlerini belirleyin.
> Yazılım | Bu pakete yazılım ekle'yi tıklatın. Bu bilgisayarında yüklü olan yazılım bileşenlerini tanımlayın. NOT: Yönetici Paketi çalıştırılabilir dosyasının boyutunun küçültülmesiyle ilgili bilgi için Yazılım sayfasına bakın.
> EAP-FAST A-ID Grupları | A-ID Grupları Ekle'yi tıklatın. Çeşitli A-ID'lerden gelen birden fazla PAC'yi desteklemek için A-ID Grubu ekleyin. NOT: Bu ayar Windows Vista istemcileri için Yönetici Paketi oluşturulurken kullanılamaz.

6. Kapat düğmesini tıklatın.
7. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
8. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.
9. Kaydet’i tıklatın. Dosya oluşturulur. NOT: Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
10. Paketin içeriğini görmek için Tamam düğmesini tıklatın.
    - Paket yapılandırmasını yöneticinin bilgisayarında kullanmak istiyorsanız Bu paketi bu bilgisayara uygula'yı tıklatın.
    - Pakete kaydedilen yapılandırmayı yüklemek için, yürütülebilir dosyayı istediğiniz kullanıcının bilgisayarına kopyalayın. Paket dosyasını çalıştırdığınızda sessiz yükleme yapılır.
11. Tamam düğmesini tıklatın.

> NOT: Paketi kaydetmek için Dosya menüsünde Paketi Kaydet seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

> NOT: Windows Vista'da yönetici profilleri XML biçiminde saklanır. Bu profiller, Windows Grup İlke Yöneticisi aracılığıyla Windows Vista sistemine alınmalıdır.

Paketi düzenlemek için:

1. Yönetici Aracı'nı başlatın.
2. Var olan bir paketi düzenlemek için Yönetici Paketini Açma sayfasında Var olan bir paketi aç'ı tıklatın.
3. Gözat düğmesini tıklatın. Paketin yürütülebilir dosyasını bulun.
4. Aç düğmesini tıklatın. Paket ayarlarına güncelleştirmelerinizi yapın.
5. Kapat düğmesini tıklatın.
6. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
7. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.

> NOT: Yönetici Paketi'ni düzenlemek için Dosya menüsünde Paketi Aç'ı da seçebilirsiniz.

## Yönetici Profilleri

Yönetici Profilleri, ağ yöneticisi ya da bu bilgisayarın yöneticisi tarafından yönetilen profillerdir. Bu profiller bu bilgisayarın tüm kullanıcıları tarafından paylaşılan ortak profillerdir. Ancak, son kullanıcılar bu profillerde değişiklik yapamaz. Profilleri değiştirmek için, parola korumalı Yönetici Aracı'nı kullanmak gerekir.

İki tip Yönetici Profili bulunur: Sürekli ve Oturum Öncesi/Ortak. Bir telefon yazılım uygulamasına vermek için IP üzerinden ses (VoIP) ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.

NOT: Windows Vista paketi sadece EAP-TTLS ve EAP-SIM Ortak profillerinin verilmesine olanak sağlar.

NOT: Windows Vista'da, EAP-SIM, Sürekli profil tipleri için desteklenmez.

### Sürekli Bağlantı

Sürekli profiller, önyükleme sırasında ya da bilgisayara kimse oturum açmadığında uygulanır. Bir kullanıcı oturumunu kapattıktan sonra, sürekli profil, bilgisayar kapatılana ya da başka bir kullanıcı oturum açana kadar kablosuz bağlantıyı oluşturur.

> NOT: Windows Vista paketleri için kullanılamaz.

Sürekli Bağlantı ile ilgili temel bilgiler:

- Aşağıdaki profil tipleri Sürekli profil olarak oluşturulabilir:
  - 802.1X kimlik doğrulaması gerektirmeyen tüm profiller (örneğin, WEP şifrelemesiyle açık kimlik doğrulama, Şifreleme kullanmadan açık kimlik doğrulama).
  - 802.1X kimlik doğrulama kullanan ve kimlik bilgileri kaydedilen tüm profiller: LEAP ya da EAP-FAST.
  - "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" seçeneğini içeren güvenlik ayarlarını olan profiller.
  - Kimliği doğrulamak için makine sertifikası kullanan profiller.
  - Kullanıcı sertifikası kullanmayan WPA*-Kuruluş profilleri.
  - WPA-Bireysel profilleri.
- Sürekli profiller sistem açılırken ve kullanıcı oturumu kapattıktan sonra uygulanır.

> NOT: Intel(R) PROSet/Kablosuz birçok makine sertifikasını destekler. Ancak bunlar sertifika listelerinde görüntülenmez.

Yeni bir Sürekli Profil oluşturmak için:

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. Sürekli'yi tıklatın.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
5. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Kablosuz ağınızın adını girin.
6. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
7. Yönetici Profili Tipi: Sürekli: Hiçbir kullanıcı oturum açmadığında etkindir değeri seçilidir.
8. İleri düğmesini tıklatın.
9. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1X güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, bkz: TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST.
10. Tamam düğmesini tıklatın.

### Oturum Öncesi Bağlantı

Oturum Öncesi/Ortak profiller, kullanıcı oturum açmadan önce uygulanır. Tek Oturum Açma desteği yüklendiyse, bağlantı, Windows oturum açma sürecinden önce (Oturum Öncesi/Ortak) kurulur.

> NOT: Windows Vista paketleri için kullanılamaz.

Tek Oturum Açma desteği yüklü değilse, profil kullanıcı oturumu etkin olur olmaz uygulanır. Oturum Öncesi/Ortak profiller, Profiller listesinin başında yer alır. Kullanıcılar kendi oluşturdukları profillerin önceliğini değiştirebilir ancak Oturum Öncesi/Ortak profillerin önceliğini değiştiremezler. Bu profiller Profil listesinin başında yer aldığı için, Intel(R) PROSet/Kablosuz, kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir profili kullanmadan önce otomatik olarak bu profillere bağlanmayı dener.

> NOT: Yalnızca yöneticiler Oturum Öncesi/Ortak profiller oluşturabilir ya da dışarı verebilir.

Oturum Öncesi Bağlantı ile ilgili temel bilgiler:

- Oturum Öncesi Bağlantı yalnızca Windows oturum açma işlemi sırasında etkindir.
- Aşağıdaki profil tipleri Oturum Öncesi/Ortak profil olarak oluşturulabilir:
  - Profilin güvenlik ayarları yapılandırılırken "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" ya da "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" kimlik bilgileri kullanılan 802.1X PEAP, TTLS ya da EAP-FAST profilleri.
  - Profilin güvenlik ayarlarını yapılandırırken "Kullanıcı adı ve parolasını sor" kimlik bilgilerini kullanan LEAP profilleri.
  - Kullanıcı ya da makine sertifikaları içeren 802.1X PEAP ya da TTLS profilleri (makine sertifikalarını kullanabilmek için kullanıcının yönetici hakları olması gerekir).
  - Bir istemcinin ve bir sunucunun kimliğini doğrulamak için dijital sertifikalar kullanan TLS profilleri.
  - Ağda kimlik bilgilerinizi doğrulamak için SIM (Subscriber Identity Module - Abone Kimlik Modülü) kartı kullanan EAP-SIM profilleri.
  - 802.1X olmayan (Açık ve WEP) Ortak ya da Kullanıcı Tabanlı profiller.
- Oturum Öncesi/Ortak profili, kullanıcı Windows'ta oturum açarken uygulanır.

#### Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı Durumu

Oturum Öncesi/Ortak profiller desteği, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı Özel seçeneğiyle kurulurken yüklenir. Daha fazla bilgi için Tek Oturum Açma Özelliğini Yükleme ya da Kaldırma başlıklı konuya bakın.

> NOT: Tek oturum açma ya da Oturum öncesi bağlantı özellikleri yüklü değilse, yönetici yine de, bir kullanıcı bilgisayarına verilmek üzere, Oturum Öncesi/Ortak profiller oluşturabilir.

Aşağıda, Oturum Öncesi Bağlantı özelliğinin sistemin açılmasıyla birlikte nasıl çalıştığı açıklanmaktadır. Kaydedilmiş bir profilin var olduğu varsayılmıştır. Kaydedilmiş bu profil, Windows oturum açma işlemi sırasında uygulanacak "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" değeri de içinde olmak üzere geçerli güvenlik ayarları içermelidir.

1. Sistemi açtıktan sonra Windows oturum açma etki alanınızı, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
2. Tamam düğmesini tıklatın. Oturum Öncesi/Ortak profilin durum sayfası ağ bağlantısının ilerleme durumunu görüntüler. Kablosuz bağdaştırıcı ağ erişim noktasına bağlandıktan sonra Durum sayfası kapatılır ve Windows oturumu açılır.
   - Oturum Öncesi/Ortak bağlantı sırasında ilgili erişim noktası kimlik bilgilerinizi geri çevirirse, kimlik bilgilerinizi girmeniz istenir.
   - Kimlik bilgilerinizi yazın.
   - Tamam düğmesini tıklatın. Profil uygulanır ve Windows oturumu açılıncaya kadar Durum sayfasında bağlantının durumu görüntülenir.
   - Başka bir profil seçmek için Kimlik Bilgileri sayfasında İptal'i tıklatın.

> NOT: Kullanıcı sertifikasına yalnızca bilgisayarda kimlik doğrulamasından geçmiş kullanıcılar erişebilir. Bu nedenle, kullanıcı sertifikasıyla kimlik doğrulaması yapan bir Oturum Öncesi/Ortak profil kullanabilmek için kullanıcının kablolu bir bağlantı, başka bir profil ya da yerel oturum açma olanağını kullanarak bilgisayarda oturum açmış olması gerekir.

Oturumu kapattığınızda kablosuz bağlantı kesilir ve sürekli profil (varsa) uygulanır. Bazı koşullarda geçerli bağlantıyı korumak isteyebilirsiniz (örneğin, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcıya özgü bazı bilgilerin sunucuya yüklenmesi gerekiyorsa ya da gezici profil kullanıyorsa).

Bu durumda, Oturum Öncesi/Ortak ve sürekli olarak belirlenmiş bir profil oluşturun. Kullanıcı oturumu kapattığında bu tip bir profil etkinse, bağlantı korunur.

Oturum Öncesi/Ortak profil oluşturmak için:

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. Oturum Öncesi/Ortak seçeneğini tıklatın.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
5. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
6. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
7. Yönetici Profili Tipi: Oturum Öncesi/Ortak: Bir kullanıcı oturum açtığında etkindir. Bu profil tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır. Bu profil varsayılan olarak seçilmiştir.
8. İleri düğmesini tıklatın.
9. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş'i tıklatın. Aşağıdaki ayarları yapmak için, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

Adı | Açıklama
--- | ---

Otomatik Bağlan

Otomatik: (Varsayılan): Kapsama alanı içinde olduğunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu profile otomatik olarak bağlanması için bu seçeneği belirleyin. Gerek Duyulduğunda: Ağ kapsama alanı içinde olduğunda bir profile otomatik olarak bağlanmayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, kablosuz bağlantı için bir ücret ödüyor ve kapsama alanı içine girdiğinizde otomatik olarak bağlanmayı istemiyor olabilirsiniz.

NOT: Vista'da Yönetici Ortak profilleri için kullanılamaz.

Zorunlu Erişim Noktası | Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir erişim noktasıyla ilişkilendirmek için bunu seçin. Kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya zorlar. Erişim noktasının MAC adresini (BSSID) yazın; 48-bit, 12 onaltılık basamak. Örneğin, 00:06:25:0E:9D:84. Ad hoc işletme moduyla çalışırken bu özellik kullanılamaz. Temizle: Geçerli adresi temizlemek için tıklatın.
Parola Koruması | Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter). NOT: Vista'da Yönetici Ortak profilleri için kullanılamaz.
Uygulama Başlat | Profile bağlandığınızda, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir dosyayı ya da komut dosyasını başlatır. Örneğin kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz.

Kullanıcı Adı Biçimi

Yönetici, kimlik doğrulama sunucusu için kullanıcı adı biçimini seçebilir.

Seçenekler şunlardır:

- kullanıcı (varsayılan)
- kullanıcı@etkialanı
- kullanıcı@etkialanı.com
- ETKİALANI\kullanıcı

NOT: Kullanıcı Adı Biçimi değeri yalnızca Yönetici Aracı’ndaki Gelişmiş Ayarlar’da kullanılabilir. Intel(R) PROSet/Kablosuz Profil Oluşturma Sihirbazı aracılığıyla kullanıcı profili oluştururken kullanılamaz. Bu ayar, makine sertifikaları için kullanılamaz.

10. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
11. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1X güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, bkz: EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST.
12. Profili kaydetmek ve Yönetici profilleri listesinde eklemek için, Tamam düğmesini tıklatın.

> NOT: Profil, hem Oturum Öncesi/Ortak hem de Sürekli bağlantı seçenekleri ile yapılandırılmadıysa ve Sürekli bağlantı daha önce kurulduysa, Oturum Öncesi/Ortak profil dikkate alınmaz.

### Ortak Profiller

Ortak profiller, Grup İlke Yöneticisi aracılığıyla uygulanır. Aşağıdaki profil tipleri Ortak profil olarak oluşturulabilir:

- Profilin güvenlik ayarlarını yapılandırırken "Her bağlandığımda sor" ya da "Aşağıdakileri kullan" kimlik bilgilerini kullanan 802.1X TTLS profilleri.
- Kullanıcı ya da makine sertifikaları içeren 802.1X TTLS profilleri (makine sertifikalarını kullanabilmek için kullanıcının yönetici hakları olması gerekir).
- Ağda kimlik bilgilerinizi doğrulamak için SIM (Subscriber Identity Module - Abone Kimlik Modülü) kartı kullanan EAP-SIM profilleri.

Yeni bir Ortak Profil oluşturmak için:

1. Bu pakete profiller ekle'yi (varsayılan) tıklatın.
2. Ortak düğmesini tıklatın.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
5. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
6. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
7. İleri düğmesini tıklatın.
8. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş'i tıklatın. Aşağıdaki ayarları yapmak için, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın:

Adı | Açıklama
--- | ---

Otomatik Bağlan

Otomatik: (Varsayılan): Kapsama alanı içinde olduğunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu profile otomatik olarak bağlanması için bu seçeneği belirleyin. Gerek Duyulduğunda: Ağ kapsama alanı içinde olduğunda bir profile otomatik olarak bağlanmayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, kablosuz bağlantı için bir ücret ödüyor ve kapsama alanı içine girdiğinizde otomatik olarak bağlanmayı istemiyor olabilirsiniz.

NOT: Vista'da Yönetici Ortak profilleri için kullanılamaz.

Zorunlu Erişim Noktası | Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir erişim noktasıyla ilişkilendirmek için bunu seçin. Kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya zorlar. Erişim noktasının MAC adresini (BSSID) yazın; 48-bit, 12 onaltılık basamak. Örneğin, 00:06:25:0E:9D:84. Ad hoc işletme moduyla çalışırken bu özellik kullanılamaz. Temizle: Geçerli adresi temizlemek için tıklatın.
Parola Koruması | Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter). NOT: Vista'da Yönetici Ortak profilleri için kullanılamaz.
Uygulama Başlat | Profile bağlandığınızda, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir dosyayı ya da komut dosyasını başlatır. Örneğin kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz.

Kullanıcı Adı Biçimi

Yönetici, kimlik doğrulama sunucusu için kullanıcı adı biçimini seçebilir.

Seçenekler şunlardır:

- kullanıcı (varsayılan)
- kullanıcı@etkialanı
- kullanıcı@etkialanı.com
- ETKİALANI\kullanıcı

NOT: Kullanıcı Adı Biçimi değeri yalnızca Yönetici Aracı’ndaki Gelişmiş Ayarlar’da kullanılabilir. Intel(R) PROSet/Kablosuz Profil Oluşturma Sihirbazı aracılığıyla kullanıcı profili oluştururken kullanılamaz. Bu ayar, makine sertifikaları için kullanılamaz.

9. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
10. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1X güvenlik yapılandırması bilgileri için EAP-SIM ya da TTLS'e bakın.
11. Profili kaydetmek ve Yönetici profilleri listesinde eklemek için, Tamam düğmesini tıklatın.

### Ağları Dışlama

Yöneticiler, bağlantıdan dışlanacak ağları belirleyebilirler. Bir ağ bir bağlantıdan dışlandıktan sonra ağı ancak bir ağ yöneticisi Dışlama listesinden kaldırabilir. Dışlanan ağ, Intel(R) PROSet/Kablosuz Dışlama Listesi Yönetimi'nde görüntülenir.

> NOT: Windows Vista paketleri için kullanılamaz.

Bir ağı dışlamak için:

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. Dışla düğmesini tıklatın.
3. Ağı Dışla (SSID) öğesini açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Ağ Adı: Dışlamak istediğiniz ağın ağ adını girin.
5. Ağı listeye eklemek için, Tamam düğmesini tıklatın.

Ağı, dışlama listesinden kaldırmak için:

1. Dışlama listesinden ağ adını seçin.
2. Kaldır düğmesini tıklatın. Ağ, listeden silinir.

### IP Üzerinden Ses (VoIP) Bağlantısı

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı diğer şirketlerin VoIP telefon yazılım uygulamalarını destekler. Diğer şirketlerin VoIP uygulamaları ses codec'lerini destekler. Codec'ler genellikle ağ bant genişliğinden tasarruf etmek için bir sıkıştırma özelliği içerir. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı aşağıdaki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) codec standartlarını destekler:

> Codec | Algoritma
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation - Darbe Kod Modülasyonu)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Alt Bant Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu)
> ITU G.723 | Çoklu Hızda Kodlayıcı
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu)
> ITU G.727 | Değişken Hızda ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction - Düşük Gecikmeli Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction - Çapraz Yapıda Cebir Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin)

Yönetici, VoIP iletimlerinde ses kalitesini artırmak üzere çeşitli codec veri hızlarını ve çerçeve hızlarını yapılandırmak için VoIP ayarlarını verebilir.

VoIP ayarlarını yapılandırmak için:

> NOT: Yönetici Aracı'nın Uygulama Ayarları'nda IP üzerinden Ses seçeneğinin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bu seçenek varsayılan değer olarak etkindir.

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. VoIP’yi tıklatın.
3. VoIP Profili Oluştur sayfasını açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Codec bant genişliği, uygulama kullanımı ve çerçeve hızı değerlerini seçin. Ses verileri için:

> G711, 10ms çerçeve hızı ve 64 kb/s bit hızı sağlar
> G722 10ms çerçeve hızı ve 64 kb/s bit hızı sağlar
> G723 30ms çerçeve hızı ve 5,3 kb/s ya da 6,4 kb/s bit hızı sağlar
> G726-32 10ms çerçeve hızı ve 32 kb/s bit hızı sağlar
> G728 2,5ms çerçeve hızı ve 16 kb/s bit hızı sağlar
> G729 10ms çerçeve hızı ve 10 kb/s bit hızı sağlar

> Açılan menüden parametreleri seçin.

> Codec | Kullanım | Çerçeve Hızı
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - Etkileşimli Ses
> - Sesli Konferans
> - Ses Verileri
> - Video
> - Akışlı Ses

> - 20
> - 30

5. Profiller listesine dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.
6. Profil ayarlarını bir pakete kaydetmek için Kapat düğmesini tıklatın.

## Uygulama Ayarları

Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir.

Uygulama Ayarları'nı yapılandırmak için:

1. Bu pakete uygulama ayarları ekle'yi tıklatın.
2. Aşağıdaki tabloda verilen her ayarı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Adı | Windows XP/2000 Paketleri | Windows Vista Paketleri | Açıklama
--- | --- | --- | ---
802.1X Kimlik Doğrulaması |  |  | Bir kullanıcıya farklı 802.1X kimlik doğrulama EAP türlerini destekleyen profiller oluşturma ya da bu profillere bağlanma olanağını tanıyabilirsiniz. Kullanıcı bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz 802.1X kimlik doğrulama EAP türlerini seçin: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
AAA Denetimi |  |  | Başka bir uygulama kablosuz bağdaştırıcıyı kullandığında bildir
Yönetici Aracı |  |  | Kullanıcının bilgisayarında Yönetici Aracı'na erişimi devre dışı bırakır.
Uygulama Otomatik Başlatma |  |  | Belirli bir profil ağa bağlandığı zaman, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir bir dosyayı ya da bir komut dosyasını başlatmak için bu seçeneği belirleyin. Örneğin kullanıcı bir kablosuz ağa bağlandığında otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz.
Uygulamalar için Radyo Aç/Kapat Denetimi |  |  | Üçüncü bir tarafın sağladığı bir uygulamanın, Intel(R) PROSet/Kablosuz Kablosuz Açık ya da Kablosuz Kapalı anahtarını devre dışı bırakmasına olanak sağlar.

CCXv4

EAP-FAST profilleri için Cisco Uyumlu Uzantılar sürüm 4 (CCXv4) özelliklerini etkinleştirmek için CCXv4 etkinleştir'i seçin.

NOT: CCXv4 etkinleştirilmemişse Yönetici Aracı'ndaki EAP-FAST Yetkili Kimliği (A-ID) Grupları özelliği kullanılamaz.

Kullanıcının bilgisayarında EAP-FAST PAC sağlaması için aşağıdaki bilgi istemlerinden hangilerinin etkinleştirileceğini ya da devre dışı bırakılacağını seçin:

Kimlik doğrulamasız sağlamalar için bilgi istemlerini ve uyarıları devre dışı bırak: Bu seçenek, PAC olmaması ya da bağlı olunan sunucunun gönderdiği A-ID ile eşleşen PAC bulunmaması durumunda PAC'nin otomatik sağlaması ile ilgili bilgi istemlerini ve uyarıları devre dışı bırakmanızı sağlar.

Varsayılan sunucuyu değiştirirken (A-ID) bilgi istemlerini devre dışı bırak: İstemci, daha önce bir PAC sağlamış ama şu anda geçerli sunucu olarak seçilmemiş bir istemciyle karşılaştığında bilgi istemlerini devre dışı bırakmanızı sağlar.

PAC sağlandıktan sonra kimlik doğrulamasız sağlamayı devre dışı bırak: Söz konusu A-ID için bir PAC sağlandıktan sonra otomatik sağlamayı devre dışı bırakır.

NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Kimlik Bilgilerini Önbelleğe Al

Kullanıcı oturum açtıktan sonra kimlik bilgilerini saklamak için bu seçeneği belirleyin. Kablosuz bağlantı geçici olarak kesilirse, yeniden bağlantı kurulduğunda, saklanan bu kimlik bilgileri kullanılır. Kullanıcı oturumu kapattığında kimlik bilgileri temizlenir.

NOT: Bu seçenek temizlenirse profiller oluştururken Her bağlandığımda sor seçeneği kullanılamaz.

Aygıttan Aygıta (ad hoc)

Kullanıcının aygıttan aygıta (ad hoc) profilleri oluşturma ya da aygıttan aygıta (ad hoc) ağlara bağlanma iznini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanıcının aygıttan aygıta ağlara bağlanma iznini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

- Aygıttan aygıta ağ bağlantısı olanağını etkinleştir
- Yalnızca güvenli aygıttan aygıta ağ bağlantısını etkinleştir
- Aygıttan aygıta ağ bağlantısı olanağını devre dışı bırak

Kullanıcının Aygıttan Aygıta (ad hoc) ayarlar içeren profiller yapılandırmasına izin verin ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) profillerin yapılandırılmasını engelleyin.

- Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını görüntüle
- Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle

Aygıttan Aygıta (ad hoc) işletme modunu, kablosuz profilin Genel Ayarlar'ından kaldırmak için Aygıttan aygıta ağ bağlantısını devre dışı bırak ve Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle seçeneklerini belirleyin. Böylece kullanıcıların, Aygıttan Aygıta (ad hoc) ağı destekleyen profiller oluşturmalarını engellemiş olursunuz.

Alma ve Verme |  |  | Kullanıcı bilgisayarından profil almak ve kullanıcı bilgisayarına profil vermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, otomatik alma dizinine kopyalanan kullanıcı profillerinin otomatik alınmasına olanak tanır.
Bağlantıyı Koru |  |  | Oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı profilinin kablosuz bağlantıyı sürdürmesini sağlamak için bu seçeneği işaretleyin. Bağlantıyı Koru seçeneği, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı profilinin kablosuz bağlantıyı sürdürmesini sağlar. NOT: Bağlantıyı Koru seçeneği, VPN istemcisindeki Logoff on Connect (Bağlanınca Oturumu Kapat) seçeneğiyle birlikte kullanılabilir.
Radyo Açık/Kapalı İletisini Etkinleştir |  |  | Üçüncü bir tarafın sağladığı bir uygulamanın, Intel(R) PROSet/Kablosuz Kablosuz Açık ya da Kablosuz Kapalı anahtarını devre dışı olduğu konusunda kullanıcıya bildirimde bulunmasına olanak sağlar.

Microsoft Windows XP ile Birlikte Çalışabilir

Microsoft Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti ile Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu bilgisayarda bir arada bulunmasını etkinleştirin'i seçin.

Microsoft Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti ile Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu bilgisayarda bir arada bulunmasına izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek belirlenirse, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı etkinleştirildiğinde Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti devre dışı bırakılmaz.

NOT: Bu ayar Microsoft Windows Vista istemcilerinde kullanılamaz.

Sürekli Bağlantı |  |  | Oturum açılmadan önce sürekli bağlantı ve bilgisayar ilkelerinin güncel olmasını sağla seçeneğini belirleyin. NOT: İlkelerin güncellenmesi, oturum açma ekranının görüntülenmesini 2 dakika kadar geciktirebilir.

Oturum-Öncesi Cisco Modu

Oturum Öncesi/Ortak bağlantıda Cisco Modunu etkinleştirir.

Cisco erişim noktaları birden çok kablosuz ağ adı (SSID'ler) destekleyebilir fakat yalnızca birini yayınlar. Bu tür bir erişim noktasına bağlanmak için, her profile bağlanma denemesi yapılır. Buna Cisco Modu denir.

NOT: Oturum Öncesi/Ortak bağlantı seçeneği kullanıldığında bağlantı kurmak daha uzun sürebilir.

Profil Bağlanırlığı

Kullanıcı bilgisayarında profil bağlanırlık düzeyini seçin.

Intel kullanıcı profili değiştirme özelliğini devre dışı bırak. Kullanıcılar yalnızca ilk Oturum Öncesi/Ortak profille ya da yalnızca Oturum Öncesi/Ortak profillerle bağlantı kurabilir.

- Kullanıcıya tüm yönetici profilleriyle bağlantı kurma izni ver.
- Kullanıcıya yalnızca ilk yönetici profiliyle bağlantı kurma izni ver.

Güvenlik Düzeyi

Kullanıcı bilgisayarındaki güvenlik düzeyini seçin.

Kullanıcılar yalnızca bu güvenlik düzeyindeki profillere bağlanabilir. Bu onay kutusunun tıklatılması aşağıdaki denetimin açılmasını ya da kapatılmasını sağlar.

- Kullanıcıya yalnızca Bireysel Güvenlik sağlayan ağlara bağlanma izni ver.

NOT: Windows Vista paketleri için kullanılamaz.

Paylaşılan Klasör Bildirimi

Kullanıcı bilgisayarındaki paylaşılan klasör bildirimi ayarını seçin.

- Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca, bağlantı süresince paylaşılan klasörleri otomatik olarak paylaşımdan kaldırmak için bu seçeneği seçin.
- Bu bildirimi devre dışı bırak
- Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca bildir (varsayılan).

Tek Oturum Açma

Kullanıcının bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz Yönetici Profili türlerini seçin.

- Sürekli Bağlantı: Profiller, bilgisayar başlatılırken ve bilgisayarda henüz bir kullanıcı oturum açmadan etkinleşir.
- Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı: Profiller, kullanıcı bilgisayarda oturum açtıktan sonra etkinleşir.

> Kullanıcının bilgisayarında Oturum Öncesi/Ortak özellikleri yüklü değilse Ortak profiller etkinleştirilir. Ortak profiller, kullanıcı oturum açtıktan ve oturum etkin duruma geldikten sonra geçerli olur.

> Sürekli ve Oturum Öncesi/Ortak profiller, kullanıcının profil listesinin başına yerleştirilir. Bu profiller kullanıcı tarafından değiştirilemez ya da silinemez.

Destek Bilgileri

Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımının Hakkında kutusunda görüntülenen destek bilgilerini belirtin.

- Destek URL adresi: Müşterilerinizin teknik destek için erişmelerini istediğiniz destek merkezi web sitesini girin.
- Destek Telefon Numarası: Müşterilerinizin teknik destek için aramalarını istediğiniz telefon numarasını girin.

IP üzerinden ses (VoIP) |  |  | Kullanıcı bilgisayarında VoIP uygulamasını kullanmak için, üçüncü tarafların sağladığı yazılımı etkinleştirir. Varsayılan değer, ayarın etkinleştirilmiş olmasıdır. NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Wi-Fi* Yöneticisi

Kullanıcının kablosuz bağlantılarını denetleyecek Wi-Fi* yöneticisini seçin. Önceki oturum açmış kullanıcının Wi-Fi yöneticisini kullanabilir ya da her kullanıcının kendi Wi-Fi yöneticisini seçmesine izin verebilirsiniz.

- Tüm kullanıcıların oturum açtıktan sonra Intel(R) PROSet/Kablosuz ile Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırması arasında geçiş yapmalarına izin ver.
- Oturum açma sırasındaki Wi-Fi yöneticisi, son kullanıcı oturumu kapatırken etkin olan Wi-Fi yöneticisine göre saptansın.

Wi-Fi Protected Setup*

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı, Wi-Fi Protected Setup* özelliğini destekleyen erişim noktalarında kayıt sorumlusu görevini üstlenecek biçimde yapılandırılabilir. Kayıt Sorumlusu, USB flash sürücüsünü ya da başka bir harici aygıtı kullanarak erişim noktası anahtarını ya da parolasını otomatik olarak ya da el ile güvenli biçimde iletir.

- Diğer aygıtların kaydedilmesini etkinleştir (varsayılan).
- Aygıt Kaydını Etkinleştir uygulama ayarını gizle.

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasının diğer aygıtları kaydetmesini etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Ayrıca, ayarların kullanıcı tarafından değiştirilmesini önlemek için de, Intel(R) PROSet/Kablosuz Uygulama Ayarlarından Aygıt Kaydını Etkinleştir ayarını gizleme özelliğini seçebilirsiniz.

Kablosuz Olay Günlüğü Görüntüleyicisi Tercihleri

Intel Kablosuz Sorun Giderici Kablosuz Olay Görüntüleyicisi günlük dosyasını nereye kaydedeceğinizi seçin.

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Araçlar > Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi tıklatın.
2. Intel Kablosuz Olay Görüntüleyici'de, Kablosuz Olay Görüntüleyici Ayarları'nı açmak için Dosya > Ayarlar'ı tıklatın.
3. Önceden etkinleştirilmemişse, Günlük Kaydını Etkinleştir'i tıklatın.
4. Kaydedilen günlük dosyaları için varsayılan klasörü belirtin: Varsayılan konum Belgelerim'dir. Yeni bir klasör konumu belirlemek için Gözat'ı tıklatın.
5. Dosya Adı: Dosya adı, varsayılan makine adıdır.
6. Maksimum Büyüklük: Dosya büyüklüğünü kilobayt (KB) cinsinden girin.
7. Sayfayı kapatmak ve yapılan değişiklikleri uygulamak için Tamam düğmesini tıklatın. Yapılan değişiklikleri uygulamadan sayfayı kapatmak için İptal düğmesini tıklatın.

Günlük dosyasının belirli sayıda gün geçtikten sonra bir arşiv sitesine kopyalanmasını istiyorsanız:

1. Günlük dosyasını başka bir konuma kopyala'yı tıklatın.
2. Hedef Yol: Dosyaların kaydedileceği yolu girin.
3. Sıklık (gün): Dosyaların hedef klasöre taşınmasını istediğiniz sıklığı seçin.

Kablosuz İletişimi Açma/Kapatma

Kablosuz radyoyu denetleyin.

- Değişiklik yok: Radyo açılmadı ya da kapatılmadı.
- Kablosuz radyoyu kapat: Profil, radyoyu kapatır.
- Kablosuz radyoyu aç: Profil, radyoyu açar.
- Kablosuz İletişimi Açma/Kapatma seçimini devre dışı bırak: Kullanıcının Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresindeki veya Görev Çubuğu menüsündeki Kablosuz Açık/Kapalı denetimine erişmesini önlemek için bunu seçin. Kullanıcı, radyo denetimini açma ya da kapatma girişimininde bulunursa, Bu özellik yönetici tarafından devre dışı bırakıldı uyarısını alır.
- 802.11a Radyo Açık/Kapalı seçimini ekle: Kullanıcıya 802.11a radyosunu, 802.11b/g radyosundan bağımsız olarak açma/kapatma izni vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bunu seçerseniz, 802.11a Radyo Açık/Kapalı seçimini devre dışı bırak kullanılabilir olur. 802.11a Radyo Açık/Kapalı denetimini göstermek ama devre dışı bırakmak için bunu seçin. Bu, radyolar üzerinde kullanıcıya bireysel denetim vermenize olanak sağlar.

Bu özelliği kullanıcının bilgisayarına yükledikten sonra, 802.11 radyo denetimini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

802.11a radyosunu kapatmak için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Kablosuz Açık düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir.
2. 802.11a Radyo Kapalı seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu devre dışı bırakılır.

802.11a radyosunu açmak için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde 802.11a Radyo Kapalı düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir.
2. Kablosuz Açık seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu etkinleştirilir.

NOT: Bu 802.11a Radyo Açık/Kapalı seçimini ekle seçeneği yalnızca 802.11a, 802.11b ve 802.11g'yi destekleyen kablosuz bağdaştırıcılarda kullanılabilir. Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Kapat | Yönetici Aracı'nı kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Bağdaştırıcı Ayarları

Bağdaştırıcı Ayarları'nı yapılandırmak için:

1. Bu pakete bağdaştırıcı ayarlarını ekle'yi tıklatın.
2. Aşağıdaki tabloda verilen her ayar için belirtilen seçeneklerden birini seçin:
   - Varsayılan değeri kullan: Kullanıcının bilgisayarındaki ayarı sıfırlayarak varsayılan değere döndürür.
   - Değişiklik yok: Kullanıcı tarafından seçilen değeri korur. Yönetici, kullanıcının bilgisayarında tüm ayarlar için belirli değerler kullanılmasını zorunlu kılmayabilir. Kullanıcı Intel(R) PROSet/Kablosuz Gelişmiş menüsünü kullanarak bağdaştırıcı ayarlarını değiştirebilir.
   - Değeri seçin: Yönetici, kullanıcının bilgisayarında kullanılacak değeri seçer.

Adı | Açıklama
--- | ---
802.11n Kanal Genişliği | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20Mhz olarak belirler. Varsayılan ayar Otomatik'tir. NOT: Bu ayar ancak bağdaştırıcının bir Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN olması durumunda kullanılabilir.

802.11n Modu

802.11n standardı, önceki 802.11X standartlarına çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) eklenerek geliştirilir. MIMO, veri kapasitesini artırarak, aktarım hızını iyileştirir. Bağdaştırıcının 802.11n modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'tir.

NOT: Bu ayar ancak bağdaştırıcının bir Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN olması durumunda kullanılabilir.

NOT: 802.11n bağlantılarında 54 Mbps'ten daha büyük aktarım hızlarına ulaşmak için, WPA2-AES güvenliği seçilmelidir. Ağ kurulumu ve sorun giderme işlevlerini etkinleştirmek için hiç bir güvenlik ayarı seçilmeyebilir (Yok).

Sistem yöneticisi, güç tüketimini veya diğer bantlarla uyuşmazlıkları ya da uyum sorunlarını azaltmak için, yüksek kapasiteli mod desteğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.

Aygıttan Aygıta Kanalı

Aygıttan Aygıta (ad hoc) ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez.

Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin.

- 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2.4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin.
- 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin.

Aygıttan Aygıta Güç Yönetimi

Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için, güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanıza olanak tanır.

- Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin
- Azami Güç Tasarrufu: Pil ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin.
- Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin.

NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Aygıttan Aygıta QoS Modu

Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, trafiğin sınıflandırılmasını sağlayarak erişim noktası kaynaklı trafiğin kablosuz LAN üzerindeki önceliğinin belirlenmesine olanak verir. WMM* (Wi-Fi Multimedia* - Wi-Fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance*'ın (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır.

- WMM Etkin (Varsayılan)
- WMM Devre Dışı

NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Karma Mod Koruması | Karma 802.11b/802.11g ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirlerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir.

Güç Yönetimi

Güç Yönetimi: Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurulmasını seçmenize olanak tanır. Kablosuz bağdaştırıcı ayarları kaydırıcısı, bilgisayarın güç kaynağı ile pil arasında bir denge kurar.

Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında en iyi dengeyi seçin.
GTM - Güç Tasarrufu Modu
SUM - Sürekli Uyanık Modu

Güç Tasarrufu Modlarından birini seçin:

> GTM SUM: İstemci bağdaştırıcısı sürekli açık durumda.
> GTM Düzey 1: GTM, azami güç ayarında.
> GTM Düzey 2-4: GTM, gücü azami duruma getirmek üzere ayarlı.
> GTM Düzey 5: GTM, pil ömrünü azami duruma getirmek üzere ayarlı.
> GTM Otomatik: Varsayılan, GTM Düzey 6'dır: Güç tüketimi ile pil ömrü arasında denge kurar.

NOT: Güç tasarrufu alt yapı ayarlarına bağlı olarak değişir.

Eşzamanlama Öneki Modu

İlk bağlantı sırasında erişim noktasının aldığı eşzamanlama öneki süresinin ayarını değiştirir. Bir erişim noktasına bağlanmak için, her zaman uzun bir eşzamanlama öneki süresi kullanın. Otomatik TX Eşzamanlama Öneki, eşzamanlama önekinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Destekleniyorsa, kısa eşzamanlama öneki modu kullanılmalıdır. Desteklenmiyorsa uzun eşzamanlama öneki modunu (Uzun TX Eşzamanlama Öneki Modu) kullanın.

NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.

Gezinme Zorlaması

Kablosuz istemcinin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirleyin.

Gezinmeme ile başarım arasında denge kurmak için Varsayılan değeri kullan'ı tıklatın ya da listeden bir değer seçin.

> Değerler:

> 0: Gezinme yok: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider.
> 1-3: Gezinmeye izin ver.
> 2: Varsayılan: Az gezme ve başarım arasında denge kurar. Bunu seçmek için Varsayılan değeri kullan'ı tıklatın.
> 4: Azami Gezinme.

Veri Aktarım Geliştirici

Paket Çoğuşması Denetiminin (Packet Burst Control) değerini değiştirir.

- Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin.
- Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) - Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.

Gönderme Gücü

Yayın gücünün düşürülmesi kapsama alanını daraltır.

Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır

Değerler:

> Tx En Az: En düşük En az erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltın.
> Tx Düzey 1, Tx Düzey 2, Tx Düzey 3: Ülkenin gereksinmelerine göre ayarlanır.
> Tx En Çok: En yüksek En büyük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır.

NOT: Bu ayar, Ağ (Alt Yapı) ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu kullanılırken geçerli olur.

Kablosuz Ağ Modu

Kablosuz ağa bağlanırken hangi bandı kullanmak istediğinizi seçin:

- Yalnızca 802.11a: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar.
- Yalnızca 802.11b: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar.
- Yalnızca 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar.
- 802.11a ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar.
- 802.11b ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar.
- 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarından birine bağlan.

NOT: Bu kablosuz ağ modları (modülasyon tipleri), bulunan erişim noktalarından hangilerinin Kablosuz Ağlar listesinde görüntüleneceğini belirler.

Kapat | Yönetici Aracı'nı kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Yazılım

Kullanıcının bilgisayarına yüklenecek Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılım bileşenlerini seçin.

1. Bu pakete yazılım ekle'yi tıklatın.
2. Intel(R) PROSet/Kablosuz kurulum CD'sini CD sürücüsüne yerleştirin.
3. Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımı Kuruluş dizinini belirtin: Autorun.exe dosyasını bulmak için Gözat'ı tıklatın.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Bu pakete hangi bileşenleri eklemek istediğinizi belirtin: Kullanıcının bilgisayarına yüklemek istediğiniz uygulamaları seçin.

Adı | Açıklama
--- | ---
Kablosuz LAN bağdaştırıcı sürücüsü | Kablosuz LAN bağdaştırıcısının NDIS sürücüsünü yükler.

Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi (Windows Vista Paketi için)

- WMI Desteği: Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olmayan yöneticilerin, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olan istemcileri uzaktan yönetmesini sağlar.
- Yönetici Aracı: Başlat menüsüne Yönetici Aracı'nı yükler.

Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi (Windows XP ya da Windows 2000 paketi için)

Kullanıcının bilgisayarına yüklemek istediğiniz özellikleri seçin.

- Intel(R) Kablosuz Sorun Giderici: Kablosuz bağlantı sorunlarını gidermenize yardımcı olur.
- Wi-Fi Protected Setup: Kablosuz bir ağın ilk kurulumunun yapılmasına ve ağa yeni aygıtların tanıtılmasına yardımcı olur.
- Tek Oturum Açma: Kablosuz ağ bağlantılarında Windows oturum açma kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmanızı sağlar.
  - Oturum Öncesi Bağlantı: Oturum Öncesi/Ortak profili bir kullanıcı bilgisayarda oturum açar açmaz etkindir.
- WMI Desteği: (Windows Yönetim Araçları) Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olmayan yöneticilerin, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olan istemcileri uzaktan yönetmesini sağlar.
- Yönetici Aracı: Araçlar menüsüne Yönetici Aracı'nı yükler.

NOT: Intel Kablosuz Sorun Giderici ve Tek Otururm Açma özellikleri Windows Vista paketlerinde kullanılmaz.

> Yönetici Paketi'ndeki yazılım dosyalarının boyutunu azaltmak için:

1. Kuruluş klasörlerini Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından bir yerel dizine kopyalayın.
2. \XP\Docs ya da \Vista\Docs ve \XP\Apps\x32\iProLang klasörlerindeki kullanılmayan dil klasörlerini kaldırın. Örneğin, yalnızca İngilizce klasörlerini kullanıyorsanız, ENU dışındaki tüm dil klasörlerini kaldırabilirsiniz.
3. Yönetici paketine yazılım dosyaları eklemek için yerel dizininizdeki dosyaları kullanın.

> NOT: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition altında çalışan bir sistemde Yönetici Paketi oluşturursanız, dil klasörleri \XP\Docs ve XP\Apps\x64\iProLang klasörlerinde bulunur.

> NOT: Novell Client* for Windows yazılımını kullanmayı planlıyorsanız, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından önce yüklemeniz gerekir. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı bilgisayara önceden yüklenmişse, Novell Client for Windows yazılımını yüklemeden önce kaldırın.

## EAP-FAST A-ID Grupları

> NOT: Yönetici Aracı Uygulama Ayarları'nda CCXv4 seçilmemişse bu özellik kullanılamaz

> NOT: Bu özellik Windows Vista paketleri için kullanılamaz.

Yetkili Kimliği (A-ID), Korunmuş Erişim Kimlik Bilgileri (PAC) A-ID grupları sağlayan RADIUS sunucusudur. A-ID grupları bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılır ve EAP-FAST profillerinin çeşitli A-ID kaynaklarından gelen çok sayıda PAC'yi desteklemesine olanak verir.

A-ID grupları yönetici tarafından önceden yapılandırılmış ve bir Yönetici Paketi aracılığıyla kullanıcının bilgisayarında ayarlanmış olabilir. Kablosuz ağ profili, kablosuz ağ profilinde belirtilen A-ID ile aynı gruptan A-ID değerine sahip bir sunucuyla karşılaştığında, kullanıcıya sormadan bu PAC'yi kullanır.

A-ID grubu eklemek için:

1. A-ID Grupları Ekle'yi seçin.
2. Ekle düğmesini tıklatın.
3. Yeni bir A-ID grup adı girin.
4. Tamam düğmesini tıklatın. A-ID grubu A-ID Grubu listesine eklenir.

A-ID grubu kilitliyse, gruba yeni A-ID değerleri eklenemez.

A-ID grubuna bir A-ID eklemek için:

1. A-ID Grupları listesinden bir grup seçin.
2. A-ID bölümünde Ekle'yi tıklatın.
3. Bir A-ID seçin.
4. Tamam düğmesini tıklatın. A-ID listeye eklenir.

A-ID grubu seçildiğinde, A-ID grup sunucusundaki PAC'lerden A-ID değerleri alınır. A-ID listesi otomatik olarak oluşturulur.

> NOT: EAP-FAST AID Grupları, Windows Vista istemcilerinde kullanılamaz.

## Yönetici Görevleri

#### İstemci sertifikası nasıl alınır?

EAP-TLS (TLS) ya da EAP-TTLS (TTLS) sertifikanız yoksa kimlik doğrulamasına izin vermek için bir istemci sertifikası almanız gerekir.

Sertifikalar Internet Explorer ya da Microsoft Windows Denetim Masası tarafından yönetilir.

Windows XP ve Windows 2000: Bir istemci sertifikası aldığınızda sağlam özel anahtar korumasını etkinleştirmeyin. Bir sertifika için sağlam özel anahtar korumasını etkinleştirirseniz, sertifika her kullanıldığında bir erişim parolası girmeniz gerekir. TLS ya da TTLS kimlik doğrulaması hizmetini yapılandırıyorsanız sertifikada sağlam özel anahtar korumasını devre dışı bırakmanız gerekir. Bırakmazsanız, gerekli parolayı sağlayacak oturum açmış kullanıcı olmayacağı için, 802.1x hizmeti kimlik doğrulamasında başarısız olur.

Akıllı kartlara ilişkin notlar

Bir Akıllı Kart yüklendikten sonra, sertifika bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenir ve özel sertifika deposu ile kök sertifika deposundan seçilebilir.

#### TLS Ağ Kimlik Doğrulaması İçeren Bir İstemci Ayarlama

Adım 1: Bir sertifika edinin

TLS kimlik doğrulamasına izin vermek için, oturum açmış kullanıcının hesabıyla ilişkili yerel depoda geçerli bir istemci sertifikası bulunmalıdır. Ayrıca kök depoda da güvenilir bir CA sertifikası olması gerekir.

Aşağıda sertifika elde etmek için kullanılabilecek iki yöntem açıklanmıştır:

- Windows 2000 sunucusunda uygulanmış kurumsal bir sertifika yetkilisinden (CA) sertifika alabilirsiniz.
- Internet Explorer'ın sertifika alma sihirbazıyla bir dosyadan sertifika alabilirsiniz.

Sertifika yetkilisinden nasıl kullanıcı sertifikası alınacağını bilmiyorsanız, yordamı öğrenmek için yöneticinize başvurun.

Yerel bilgisayara sertifika yetkilisini yüklemek için:

1. Sertifika yetkilisini edinin ve yerel diske kaydedin.
2. Al düğmesini tıklatın. Sertifika Alma Sihirbazı başlatılır.
3. İleri düğmesini tıklatın.
4. Yerel diskinizdeki sertifikayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
5. Verilen sertifikayı tıklatın.
6. Aç düğmesini tıklatın.
7. İleri düğmesini tıklatın.
8. Tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir'i tıklatın.
9. Sertifika Depolama Alanı Seç penceresini açmak için Gözat'ı tıklatın.
10. Fiziksel depolama alanlarını göster'i tıklatın.
11. Tamam düğmesini tıklatın.
12. Depolama alanları listesini kaydırın ve Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri öğesini genişletin.
13. Yerel Bilgisayar'ı tıklatın.
14. Tamam düğmesini tıklatın.
15. İleri düğmesini tıklatın.
16. İşlemi tamamlamak için Son düğmesini tıklatın.
17. Sertifika yüklendikten sonra sistemi yeniden başlatın.

Sertifika yetkilisinin bilgisayarın depolama alanında yüklü olduğunu doğrulamak için Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) kullanın.

1. Başlat menüsünde Çalıştır'ı tıklatın.
2. MMC yazın.
3. Microsoft Yönetim Konsolu'nu açmak için Tamam düğmesini tıklatın.
4. Dosya'yı tıklatın.
5. Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
6. Tek Başına Ek Bileşen Ekle sayfasını açmak için Ekle düğmesini tıklatın.
7. Sertifikalar'ı tıklatın.
8. Ekle düğmesini tıklatın.
9. Bilgisayar Hesabı'nı tıklatın.
10. İleri düğmesini tıklatın.
11. Bitir düğmesini tıklatın.
12. Kapat düğmesini tıklatın.
13. Tamam düğmesini tıklatın.
14. Konsolda Sertifikalar (Yerel Bilgisayar) seçeneğini tıklatın.
15. Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri'ni tıklatın.
16. Sertifikalar'ı tıklatın.
17. Yüklediğiniz CA'nın listede bulunup bulunmadığını denetleyin.
18. Dosya'yı tıklatın.
19. Konsolu kapatmak için Çıkış'ı tıklatın.

#### Bir Microsoft Windows 2000* CA sertifika yetkilisinden sertifika alma:

1. Internet Explorer'ı başlatın ve Sertifika Yetkilisi HTTP Hizmeti'ne gidin (http://EtkiAlanıSunucusu.EtkiAlanı/certsrv gibi bir URL girin. Burada, certsrv, sertifika yetkilisine ulaşmanızı sağlayan komuttur). Sunucu bilgisayarın IP adresini de kullanabilirsiniz. Örneğin, "192.0.2.12/certsrv".
2. Kimlik doğrulama sunucusunda oluşturulan kullanıcı hesabının adını ve parolasını kullanarak CA yetkilisinde oturum açın. Ad ve parola, geçerli Windows kullanıcısının oturum açma adı ve parolasıyla aynı olmak zorunda değildir.
3. Sertifika yetkilisinin Hoşgeldiniz sayfasında Request a certificate task and submit the form (Bir sertifika görevi seçin ve formu gönderin) seçeneğini belirleyin.
4. Choose Request Type (İstek Tipini Seçin): Advanced request (Gelişmiş İstek) seçeneğini belirleyin.
5. İleri düğmesini tıklatın.
6. Advanced Certificate Requests (Gelişmiş Sertifika İstekleri): Submit a certificate request to this CA using a form (Form kullanarak bu CA'ya sertifika isteği gönder) seçeneğini belirleyin.
7. Submit'i (Gönder) tıklatın.
8. Advanced Certificate Request (Gelişmiş Sertifika İsteği): User certificate template (Kullanıcı sertifika şablonu) seçeneğini belirleyin.
9. Mark keys as exportable'ı (Anahtarları verilebilir olarak işaretle) tıklatın.
10. İleri düğmesini tıklatın. Sağlanan varsayılan değerleri kullanın.
11. Certificate Issued (Sertifika Verilen): Install this certificate'ı (Bu sertifikayı yükle) tıklatın.

> NOT: Bu edindiğiniz ilk sertifikaysa, CA size kök depolama alanına güvenilen bir sertifika yüklemek gerekip gerekmediğini sorar. Bu güvenilen bir CA sertifikası değildir. Sertifikadaki ad, CA'yı barındıranın adıdır. Evet düğmesini tıklatın. Bu sertifika hem TLS, hem TTLS için gerekir.

12. Sertifikanız başarılı biçimde yüklendiyse, "Yeni sertifikanız başarıyla yüklendi" iletisi görüntülenir.
13. Yüklemeyi doğrulamak için, Internet Explorer > Araçlar > Internet Seçenekleri> İçerik > Sertifikalar seçeneklerini tıklatın. Yeni sertifika kişisel klasöre yüklenmiş olmalıdır.

#### Bir Dosyadan Sertifika Alma

1. Internet Özellikleri sayfasını açın (masaüstündeki Internet Explorer simgesini sağ tıklatın).
2. Özellikler seçeneğini belirleyin.
3. İçerik: Sertifikalar'ı tıklatın. Yüklü sertifikaların listesi görüntülenir.
4. Sertifika Alma Sihirbazı'nı başlatmak için Al düğmesini tıklatın.
5. Bir dosya seçin.
6. Dosya için erişim parolası belirleyin. Sağlam özel anahtar korumasını etkinleştir onay kutusunu temizleyin.
7. Sertifika deposu: Sertifikanın türüne göre sertifika depolama alanını otomatik olarak seç'i tıklatın (sertifikaya erişebilmeniz için sertifikanın kullanıcı hesabının kişisel depolama alanında bulunması gerekir).
8. Sertifika Alma Sihirbazı Tamamlanıyor penceresine geçin ve Son'u tıklatın.

WPA ağ kimlik doğrulaması, WEP ya da TKIP şifrelemesi ve TLS kimlik doğrulaması kullanan bir profil yapılandırmak için:

> NOT: İstemci sertifikası edinmek ve yüklemek için 1. adıma bakın ya da yöneticinize danışın.

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulaması tarafından kullanılan sertifikayı belirtin

1. Genel Ayarları açmak için Profil sayfasında Ekle düğmesini tıklatın.
2. Profil Adı: Bir profil adı girin.
3. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
4. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
5. Güvenlik Ayarları'nı açmak için İleri'yi tıklatın.
6. Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın.
7. Ağ Kimlik Doğrulama: Aç seçeneğini belirleyin (Önerilen değer).
8. Veri Şifreleme: WEP seçeneğini belirleyin.
9. 802.1X Etkinleştirildi: Seçilidir.
10. Kimlik Doğrulama Tipi: TLS seçeneğini belirleyin.

#### Adım 1 / 2 : TLS Kullanıcı

1. Bir istemci sertifikası alın ve yükleyin.
2. Sertifika almak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

> Adı | Açıklama
> --- | ---
> Statik Parola: | Bağlantı anında kullanıcı kimlik bilgilerini girmenizi sağlar.
> Bir Kerelik Parola (OTP): | Parolanın bir şifreleme donanım belirteci aygıtından alınmasını sağlar.
> PIN (Yazılım Belirteci) | Parolanın bir şifreleme yazılım belirteci programından alınmasını sağlar.

3. İleri düğmesini tıklatın.

#### Adım 2 / 2 : TLS Sunucusu

1. Aşağıdaki kimlik bilgisi alma yöntemlerinden birini seçin: Sunucu Sertifikasını Doğrula ya da Sunucu ya da Sertifika Adını Belirt.
2. Tamam düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesine eklenir.
3. Profiller listesinin sonundaki yeni profili tıklatın. Yeni profilin önceliğini değiştirmek için yukarı ve aşağı okları kullanın.
4. Seçilen kablosuz ağa bağlanmak için Bağlan düğmesini tıklatın.
5. Intel(R) PROSet/Kablosuz penceresini kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Başa Dön

İçindekilere Dön