Εργαλείο διαχειριστή

Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Εργαλείο διαχειριστή

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης διαχειριστή
Ρυθμίσεις εργαλείου διαχειριστή
Πακέτα διαχειριστή
Προφίλ διαχειριστή

- Μόνιμο
- Σύνδεση προεισόδου/Κοινή σύνδεση
- Κοινά προφίλ
- Εξαίρεση δικτύων
- Φωνή μέσω IP (VoIP)

Ρυθμίσεις εφαρμογής
Ρυθμίσεις προσαρμογέα
Λογισμικό
Ομάδες EAP-FAST A-ID
Εργασίες διαχειριστή

To Εργαλείο διαχειριστή χρησιμοποιείται από το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή αυτό. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τις παραμέτρους των κοινών (κοινόχρηστων) προφίλ, των προφίλ προεισόδου/κοινών προφίλ και των προφίλ μόνιμης σύνδεσης. Το Εργαλείο διαχειριστή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα IT για να ρυθμιστούν οι παράμετροι των ρυθμίσεων χρηστών από το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless και για να δημιουργεί προσαρμοσμένα πακέτα εγκατάστασης για εξαγωγή σε άλλα συστήματα.

Το εργαλείο διαχειριστή βρίσκεται στο μενού Εργαλεία του ntel(R) PROSet/Wireless. Πρέπει να επιλεγεί κατά την Προσαρμοσμένη εγκατάσταση του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless, διαφορετικά το χαρακτηριστικό δεν εμφανίζεται στο μενού Εργαλεία.

## Καθορισμός κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις ούτε τα προφίλ διαχειριστή εκτός κι αν έχουν τον κωδικό πρόσβασης για το εργαλείο αυτό. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο Εργαλείο διαχειριστή για πρώτη φορά, θα πρέπει να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 56 χαρακτήρες. Δεν επιτρέπονται οι κενοί κωδικοί πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης, δεν διατίθεται διαδικασία για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Κωδικός πρόσβασης: Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης (56 χαρακτήρες το μέγιστο).
2. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
3. Κάντε κλικ στο OK. Εμφανίζεται το Άνοιγμα πακέτου διαχειριστή.

Για να αλλάξετε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης:

1. Κάντε κλικ στο Εργαλείο διαχειριστή από το μενού Εργαλεία.
2. Κάντε κλικ στο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο έντυπο καταχώρησης κωδικού πρόσβασης.
3. Παλιός κωδικός πρόσβσσης: Εισάγετε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης.
4. Nέος κωδικός πρόσβασης: Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
5. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
6. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης και να εισέλθετε στο Εργαλείο διαχειριστή.

## Ρυθμίσεις εργαλείου διαχειριστή

Ένας διαχειριστής μπορεί να καθορίσει τη σειρά με την οποία τοποθετούνται τα προφίλ διαχειριστή στη λίστα Προφίλ του Εργαλείου διαχειριστή.

1. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Εργαλείο διαχειριστή.
2. Αφού ανοίξει το Εργαλείο διαχειριστή, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Ρυθμίσεις.
   - Επιλέξτε Εισαγωγή στην αρχή για να τοποθετούνται πάντα τα προφίλ διαχειριστή στην αρχή της λίστας Προφίλ του εργαλείου διαχειριστή.
   - Επιλέξτε Εισαγωγή στο τέλος για να τοποθετούνται πάντα τα προφίλ διαχειριστή στο τέλος της λίστας Προφίλ του εργαλείου διαχειριστή.
3. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε και να επιστρέψετε στο Εργαλείο διαχειριστή.

## Πακέτα διαχειριστή

Τα πακέτα διαχειριστή χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται τα προφίλ διαχείρισης και άλλες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να αποστείλετε αυτό το αυτοαποσυμπιεζόμενο εκτελέσιμο αρχείο σε πελάτες στο δίκτυό σας. Όταν εκτελείται το αρχείο αυτό, γίνεται εγκατάσταση και ρύθμιση των παραμέτρων των περιεχομένων στον υπολογιστή προορισμού.

Για να δημιουργήσετε νέο πακέτο:

1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο Εργαλείο διαχειριστή.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εργαλείο διαχειριστή.
3. Πακέτο διαχειριστή: Κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω για να δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο ή να ανοίξετε ένα πακέτο που ήδη υπάρχει.

> Όνομα | Περιγραφή
> --- | ---
> Δημιουργία πακέτου Windows XP ή Windows 2000 | Δημιουργεί ένα πακέτο που μπορεί να εξαχθεί σε υπολογιστή χρήστη που έχει λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP* ή Microsoft Windows 2000*. Αυτό το πακέτο επιτρέπει την εξαγωγή όλων των προεισόδου/κοινών και μόνιμων προφίλ ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ τύπου EAP.
> Δημιουργία πακέτου Windows Vista | Δημιουργεί ένα πακέτο που μπορεί να εξαχθεί σε υπολογιστή χρήστη που έχει λειτουργικό σύστημα Windows Vista*. Αυτό το πακέτο επιτρέπει την εξαγωγή μόνο κοινών προφίλ EAP-TTLS και EAP-SIM.
> Άνοιγμα υπάρχοντος πακέτου | Επιλέξτε για να αναζητήσετε και να ανοίξετε ένα πακέτο που ήδη υπάρχει.

4. Κάντε κλικ στο OK.
5. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών για να συμπεριληφθούν στο πακέτο:

> Όνομα | Περιγραφή
> --- | ---
> Προφίλ | Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο. Τα προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλους χρήστες.
> Ρυθμίσεις εφαρμογής | Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη ρυθμίσεων εφαρμογής σε αυτό το πακέτο. Καθορίστε τις ρυθμίσεις εφαρμογής που θα ενεργοποιηθούν.
> Ρυθμίσεις προσαρμογέα | Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη ρυθμίσεων προσαρμογέα σε αυτό το πακέτο. Καθορίστε τις αρχικές τιμές για τις ρυθμίσεις προσαρμογέα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον υπολογιστή.
> Λογισμικό | Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη λογισμικού σε αυτό το πακέτο. Ορίστε τα στοιχεία λογισμικού που θα εγκατασταθούν σε αυτόν τον υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο Λογισμικό για πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους του εκτελέσιμου αρχείου πακέτου διαχειριστή.
> Ομάδες A-ID EAP-FAST | Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη ομάδων A-ID. Προσθέστε ομάδα A-ID για να υποστηρίζονται πολλαπλά PAC από πολλαπλά A-ID. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δε διατίθεται όταν δημιουργείτε ένα πακέτο διαχειριστή για πελάτες Windows Vista.

6. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
7. Λαμβάνετε την ειδοποίηση: Το τρέχον πακέτο άλλαξε. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές;
8. Κάντε κλικ στο Ναι. Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο αρχείο σε έναν κατάλογο στην τοπική μονάδα δίσκου.
9. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση. Το αρχείο δημιουργήθηκε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
10. Κάντε κλικ στο Τέλος για να προβάλλετε το περιεχόμενο του πακέτου.
    - Κάντε κλικ στο Εφαρμογή του πακέτου αυτού στον υπολογιστή αυτόν εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του πακέτου στον υπολογιστή του διαχειριστή.
    - Αντιγράψτε το εκτελέσιμο αρχείο σε υπολογιστή οποιουδήποτε χρήστη για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων που έχουν αποθηκευτεί στο πακέτο. Όταν εκτελέσετε το αρχείο πακέτου, πρόκειται για σιωπηλή εγκατάσταση.
11. Κάντε κλικ στο OK.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Αποθήκευση πακέτου στο μενού Αρχείο για να αποθηκεύσετε το πακέτο.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προφίλ διαχειριστή για τα Windows Vista αποθηκεύονται σε μορφή XML. Αυτά τα προφίλ εισάγονται σε σύστημα Windows Vista μέσω της Διαχείρισης πολιτικής ομάδας.

Για να επεξεργαστείτε ένα πακέτο:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο Εργαλείο διαχειριστή.
2. Στη σελίδα Άνοιγμα πακέτου διαχειριστή, κάντε κλικ στο Άνοιγμα υπάρχοντος πακέτου για να επεξεργαστείτε το υπάρχον πακέτο.
3. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση. Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο του πακέτου.
4. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις πακέτων.
5. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
6. Λαμβάνετε την ειδοποίηση: Το τρέχον πακέτο άλλαξε. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές;
7. Κάντε κλικ στο Ναι. Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο αρχείο σε έναν κατάλογο στην τοπική μονάδα δίσκου.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Άνοιγμα πακέτου στο μενού Αρχείο για να επεξεργαστείτε ένα πακέτο διαχειριστή.

## Προφίλ διαχειριστή

Τα προφίλ διαχειριστή ανήκουν και υπόκεινται διαχείριση από τον διαχειριστή δικτύου ή τον διαχειριστή του συγκεκριμένου υπολογιστή. Αυτά τα προφίλ είναι κοινά ή κοινόχρηστα από όλους τους χρήστες σε αυτόν τον υπολογιστή. Ωστόσο, οι τελικοί χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα προφίλ αυτά. Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μόνο από το Εργαλείο διαχειριστή, το οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Υπάρχουν δύο τύποι προφίλ διαχειριστή: Μόνιμο και Προεισόδου/Κοινό. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Φωνή μέσω IP (VoIP) για εξαγωγή σε εφαρμογή λογισμικού τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα πακέτα Windows Vista, είναι δυνατή η δημιουργία μόνο των κοινών προφίλ EAP-SIM και TTLS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows Vista, το EAP-SIM δεν υποστηρίζεται για τους τύπους μόνιμων προφίλ.

### Μόνιμη σύνδεση

Τα μόνιμα προφίλ εφαρμόζονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή ή όποτε δεν είναι κανείς συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης του χρήστη, ένα μόνιμο προφίλ διατηρεί μια ασύρματη σύνδεση είτε έως ότου κλείσει ο υπολογιστής ή συνδεθεί ένας διαφορετικός χρήστης.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη διαθέσιμη για πακέτα των Windows Vista.

Βασικά σημεία της μόνιμης σύνδεσης:

- Οι ακόλουθοι τύποι προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν ως μόνιμο προφίλ:
  - Όλα τα προφίλ που δεν απαιτούν έλεγχο ταυτότητας 802.1Χ (για παράδειγμα, ανοιχτός έλεγχος ταυτότητας με κρυπτογράφηση WEP, ανοιχτός έλεγχος ταυτότητας χωρίς κρυπτογράφηση).
  - Όλα τα προφίλ με έλεγχο ταυτότητας 802.1Χ που έχουν αποθηκευμένες πιστοποιήσεις: LEAP ή EAP-FAST.
  - Προφίλ με ρυθμίσεις ασφάλειας που περιλαμβάνουν την επιλογή "Χρησιμοποίησε το ακόλουθο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης".
  - Προφίλ που χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό του μηχανήματος για τον έλεγχο ταυτότητας.
  - Προφίλ WPA*-Enterprise που δεν χρησιμοποιούν πιστοποιητικό χρήστη.
  - Προφίλ WPA-Personal.
- Τα μόνιμα προφίλ εφαρμόζονται κατά την ενεργοποίηση του συστήματος και μετά την αποσύνδεση του χρήστη.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Intel(R) PROSet/Wireless υποστηρίζει πιστοποιήσεις μηχανών. Ωστόσο, δεν εμφανίζονται στις λίστες πιστοποιητικών.

Για να δημιουργήσετε ένα μόνιμο προφίλ:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο.
2. Κάντε κλικ στο Μόνιμο.
3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
4. Όνομα προφίλ: Εισάγετε ένα περιγραφικό όνομα προφίλ.
5. Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID): Εισάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας.
6. Τρόπος λειτουργίας: Δίκτυο (Υποδομή) επιλέγεται ως προεπιλογή.
7. Τύπος προφίλ διαχειριστή: Μόνιμο: Ενεργό όταν δεν είναι συνδεδεμένος κανένας χρήστης επιλέγεται.
8. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
9. Κάντε κλικ στο Εταιρική ασφάλεια για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις ασφάλειας. Βλ. TLS, TTLS, PEAP, LEAP ή EAP-FAST για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας 802.1Χ.
10. Κάντε κλικ στο OK.

### Σύνδεση προεισόδου

Τα προφίλ προεισόδου, ή τα κοινά προφίλ, εφαρμόζονται μόλις συνδεθεί ένας χρήστης. Εάν είναι εγκατεστημένη υποστήριξη μοναδικής εισόδου, η σύνδεση πραγματοποιείται πριν από την ακολουθία σύνδεσης στα Windows (προείσοδος/κοινό).

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη διαθέσιμη για πακέτα των Windows Vista.

Εάν δεν είναι εγκατεστημένη η υποστήριξη μοναδικής εισόδου, το προφίλ εφαρμόζεται μόλις είναι ενεργή η συνεδρία του χρήστη. Τα προφίλ προεισόδου/κοινά εμφανίζονται πάντα στην αρχή της λίστας Προφίλ. Οι χρήστες μπορεί ακόμη να θέτουν σε προτεραιότητα τα προφίλ που έχουν δημιουργήσει, αλλά δεν μπορούν να θέτουν ξανά σε προτεραιότητα τα προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ. Επειδή τα προφίλ αυτά εμφανίζονται στην αρχή της λίστας προφίλ, το Intel(R) PROSet/Wireless επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί πρώτα στα προφίλ διαχειριστή πριν από οποιοδήποτε προφίλ που δημιουργήθηκε από χρήστη.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν ή να εξάγουν προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ.

Τα βασικά σημεία της σύνδεσης προεισόδου είναι:

- Η σύνδεση προεισόδου είναι ενεργή μόνο κατά τη σύνδεση στα Windows.
- Οι ακόλουθοι τύποι προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν ως προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ:
  - Προφίλ 802.1Χ PEAP, TTLS ή EAP-FAST που χρησιμοποιούν τις πιστοποιήσεις "Χρησιμοποίησε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης στα Windows" ή "Χρησιμοποίησε το ακόλουθο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης" όταν γίνονται οι ρυθμίσεις των παραμέτρων ασφάλειας του προφίλ.
  - Προφίλ LEAP που χρησιμοποιούν πις πιστοποιήσεις "Ερώτηση για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης" όταν ρυθμίζουν τις παραμέτρους των ρυθμίσεων ασφάλειας του προφίλ.
  - Προφίλ 802.1Χ PEAP ή TTLS με πιστοποιητικά χρήστη ή μηχανήματος (ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα διαχειριστή για να χρησιμοποιήσει πιστοποιητικά μηχανήματος).
  - Προφίλ TLS που χρησιμοποιούν ψηφιακά πιστοποιητικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός πελάτη και διακομιστή.
  - Προφίλ EAP-SIM που χρησιμοποιούν κάρτα Subscriber Identity Module (SIM) για την επικύρωση των πιστοποιήσεών σας στο δίκτυο.
  - Όλα τα κοινά προφίλ ή προφίλ βάσει χρήστη που δεν είναι 802.1Χ (ανοιχτά και WEP).
- Ένα προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στα Windows.

#### Κατάσταση σύνδεσης προεισόδου/κοινής σύνδεσης

Η υποστήριξη προφίλ προεισόδου/κοινή εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια Προσαρμοσμένης εγκατάστασης του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Βλ. Εγκατάσταση και κατάργηση της εγκατάστασης του χαρακτηριστικού μοναδικής εισόδου για περισσότερες πληροφορίες.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι εγκατεστημένα τα χαρακτηριστικά μοναδικής εισόδου ή σύνδεσης προεισόδου, ο διαχειριστής μπορεί ακόμη να δημιουργεί προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ για εξαγωγή σε υπολογιστή χρήστη.

Τα ακόλουθα περιγράφουν πώς λειτουργεί το χαρακτηριστικό σύνδεσης προεισόδου από τη στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα. Γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχει αποθηκευμένο προφίλ. Αυτό το αποθηκευμένο προφίλ διαθέτει έγκυρες ρυθμίσεις ασφάλειας επισημασμένες με "Χρησιμοποίησε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης στα Windows" που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στα Windows.

1. Μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος, εισάγετε τον τομέα, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης στα Windows.
2. Κάντε κλικ στο OK. Η σελίδα κατάστασης προεισόδου/κοινού προφίλ εμφανίζει την πρόοδο της σύνδεσης δικτύου. Μετά από τη σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα στο σημείο πρόσβασης δικτύου, η σελίδα Κατάσταση κλείνει και ο χρήστης συνδέεται στα Windows.
   - Εάν το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης απορρίψει τις πιστοποιήσεις σας κατά τη σύνδεση προεισόδου/κοινής σύνδεσης, σας ζητούνται οι πιστοποιήσεις χρήστη.
   - Εισάγετε τις πιστοποιήσεις σας.
   - Κάντε κλικ στο OK. Εφαρμόζεται το προφίλ και η σελίδα Κατάσταση εμφανίζει την πρόοδο της κατάστασης σύνδεσης έως ότου συνδεθείτε στα Windows.
   - Κάντε κλικ στο Ακύρωση στη σελίδα Διαπιστευτήρια για να επιλέξετε άλλο προφίλ.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση σε πιστοποιητικό χρήστη μπορεί να γίνει από χρήστη του οποίου έχει ελεγχθεί η ταυτότητα στον υπολογιστή. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή μία φορά (χρησιμοποιώντας είτε ενσύρματη σύνδεση, εναλλακτικό προφίλ ή τοπική σύνδεση) πριν χρησιμοποιήσει προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ που ελέγχει την ταυτότητα με πιστοποιητικό χρήστη.

Όταν αποσυνδέεστε, αποσυνδέεται κάθε ασύρματη σύνδεση και εφαρμόζεται μόνιμο προφίλ (εάν διατίθεται). Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστάται να διατηρήσετε την τρέχουσα σύνδεση (για παράδειγμα, εάν πρέπει να ανεβάσετε δεδομένα ειδικά του χρήστη στο διακομιστή μετά την αποσύνδεση ή όταν χρησιμοποιούνται προφίλ περιαγωγής).

Για να επιτύχετε τη λειτουργία αυτή, δημιουργήστε ένα προφίλ που είναι επισημασμένο ως προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ και μόνιμο προφίλ. Εάν είναι ενεργό ένα τέτοιο προφίλ όταν αποσυνδέεται ο χρήστης, διατηρείται η σύνδεση.

Για να δημιουργήσετε προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο.
2. Κάντε κλικ στο Προεισόδου/Κοινό.
3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
4. Όνομα προφίλ: Εισάγετε ένα περιγραφικό όνομα προφίλ.
5. Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID): Εισάγετε το αναγνωριστικό δικτύου.
6. Τρόπος λειτουργίας: Δίκτυο (Υποδομή) επιλέγεται ως προεπιλογή.
7. Τύπος προφίλ διαχειριστή: Προεισόδου/Κοινό: Ενεργό όταν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης. Το προφίλ αυτό μοιράζεται από όλους τους χρήστες. Αυτός ο τύπος προφίλ έχει ήδη επιλεγεί.
8. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
9. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για να καθορίσετε τα ακόλουθα:

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---

Αυτόματη σύνδεση

Αυτόματη: (Προεπιλογή): Κάντε την επιλογή αυτή για να συνδέεται το Intel(R) PROSet/Wireless αυτόματα στο προφίλ αυτό όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας. Κατ’ απαίτηση: Κάντε την επιλογή αυτή για να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεση ενός προφίλ όταν το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει χρέωση για την ασύρματη σύνδεση και δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα όταν βρίσκεστε εντός εμβέλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται για Κοινά προφίλ διαχειριστή για τα Vista.

Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης | Επιλέξτε για να συσχετίσετε τον ασύρματο προσαρμογέα με συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης. Αναγκάζει τον ασύρματο προσαρμογέα να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC. Εισάγετε τη διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης (BSSID). 48-bit, 12 δεκαεξαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, 00:06:25:0E:9D:84. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν διατίθενται όταν χρησιμοποιείται τρόπος λειτουργίας ad hoc. Απαλοιφή: Κάντε κλικ για να απαλείψετε την παρούσα διεύθυνση.
Προστασία κωδικού πρόσβασης | Προστασία αυτού του προφίλ με κωδικό πρόσβασης (μέχρι 10 χαρακτήρες) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται για Κοινά προφίλ διαχειριστή για τα Vista.
Έναρξη εφαρμογής | Ξεκινά αυτόματα ένα αρχείο παρτίδας, ένα εκτελέσιμο αρχείο ή δέσμη ενεργειών κάθε φορά που συνδέεστε στο προφίλ. Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια συνεδρία Virtual Private Network (VPN) αυτόματα κάθε φορά που συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο.

Μορφή ονόματος χρήστη

Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τη μορφή ονόματος χρήστη για το διακομιστή ελέγχου ταυτότητας.

Οι επιλογές είναι:

- χρήστης (προεπιλογή)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μορφή ονόματος χρήστη διατίθεται μόνο στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους στο Εργαλείο διαχειριστή. Δεν διατίθενται όταν δημιουργείτε προφίλ χρήστη από τον Οδηγό δημιουργίας ασύρματου προφίλ Intel(R) PROSet/Wireless. Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για πιστοποιητικά μηχανήματος.

10. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
11. Κάντε κλικ στο Εταιρική ασφάλεια για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις ασφάλειας. Βλ. EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ή EAP-FAST για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας 802.1Χ.
12. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε το προφίλ και να το προσθέσετε στη λίστα Προφίλ διαχειριστή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει ήδη δημιουργηθεί μόνιμη σύνδεση, γίνεται παράβλεψη ενός προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ εκτός εάν ρυθμίζονται οι παράμετροι του προφίλ με επιλογές προεισόδου/κοινό και μόνιμης σύνδεσης.

### Κοινά προφίλ

Τα κοινά προφίλ εφαρμόζονται μέσω του Διαχειριστή Πολιτικής Ομάδας. Οι ακόλουθοι τύποι προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινά προφίλ:

- Προφίλ 802.1Χ TTLS που χρησιμοποιούν τις πιστοποιήσεις "Ρωτήστε με κάθε φορά που συνδέομαι" ή "Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες" πιστοποιήσεις όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων ασφαλείας του προφίλ.
- Προφίλ 802.1Χ TTLS με πιστοποιητικά χρήστη ή μηχανήματος (ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα διαχειριστή για να χρησιμοποιήσει πιστοποιητικά μηχανήματος).
- Προφίλ EAP-SIM που χρησιμοποιούν κάρτα Subscriber Identity Module (SIM) για την επικύρωση των πιστοποιήσεών σας στο δίκτυο.

Για να δημιουργήσετε ένα κοινό προφίλ:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο (προεπιλογή).
2. Κάντε κλικ στο Κοινό.
3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
4. Όνομα προφίλ: Εισάγετε ένα περιγραφικό όνομα προφίλ.
5. Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID): Εισάγετε το αναγνωριστικό δικτύου.
6. Τρόπος λειτουργίας: Δίκτυο (Υποδομή) επιλέγεται ως προεπιλογή.
7. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
8. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για να καθορίσετε τις ακόλουθες προαιρετικές ρυθμίσεις:

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---

Αυτόματη σύνδεση

Αυτόματη: (Προεπιλογή): Κάντε την επιλογή αυτή για να συνδέεται το Intel(R) PROSet/Wireless αυτόματα στο προφίλ αυτό όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας. Κατ’ απαίτηση: Κάντε την επιλογή αυτή για να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεση ενός προφίλ όταν το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει χρέωση για την ασύρματη σύνδεση και δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα όταν βρίσκεστε εντός εμβέλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται για Κοινά προφίλ διαχειριστή για τα Vista.

Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης | Επιλέξτε για να συσχετίσετε τον ασύρματο προσαρμογέα με συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης. Αναγκάζει τον ασύρματο προσαρμογέα να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC. Εισάγετε τη διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης (BSSID). 48-bit, 12 δεκαεξαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, 00:06:25:0E:9D:84. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν διατίθενται όταν χρησιμοποιείται τρόπος λειτουργίας ad hoc. Απαλοιφή: Κάντε κλικ για να απαλείψετε την παρούσα διεύθυνση.
Προστασία κωδικού πρόσβασης | Προστασία αυτού του προφίλ με κωδικό πρόσβασης (μέχρι 10 χαρακτήρες) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται για Κοινά προφίλ διαχειριστή για τα Vista.
Έναρξη εφαρμογής | Ξεκινά αυτόματα ένα αρχείο παρτίδας, ένα εκτελέσιμο αρχείο ή δέσμη ενεργειών κάθε φορά που συνδέεστε στο προφίλ. Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια συνεδρία Virtual Private Network (VPN) αυτόματα κάθε φορά που συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο.

Μορφή ονόματος χρήστη

Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τη μορφή ονόματος χρήστη για το διακομιστή ελέγχου ταυτότητας.

Οι επιλογές είναι:

- χρήστης (προεπιλογή)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μορφή ονόματος χρήστη διατίθεται μόνο στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους στο Εργαλείο διαχειριστή. Δεν διατίθενται όταν δημιουργείτε προφίλ χρήστη από τον Οδηγό δημιουργίας ασύρματου προφίλ Intel(R) PROSet/Wireless. Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για πιστοποιητικά μηχανήματος.

9. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
10. Κάντε κλικ στο Εταιρική ασφάλεια για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις ασφάλειας. Βλ. EAP-SIM ή TTLS για πληροφορίες ρύθμισης των παραμέτρων ασφάλειας των 802.1Χ.
11. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε το προφίλ και να το προσθέσετε στη λίστα Προφίλ διαχειριστή.

### Εξαίρεση δικτύων

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν τα δίκτυα που θα εξαιρεθούν από τη σύνδεση. Μόλις εξαιρεθεί ένα δίκτυο, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να καταργήσει το δίκτυο από τη λίστα Εξαίρεσης. Το εξαιρούμενο δίκτυο εμφανίζεται στη Διαχείριση της λίστας εξαίρεσης του Intel(R) PROSet/Wireless.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη διαθέσιμη για πακέτα των Windows Vista.

Για να εξαιρέσετε ένα δίκτυο:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο.
2. Κάντε κλικ στο Εξαίρεση.
3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε το Εξαίρεση δικτύου (SSID).
4. Όνομα δικτύου: Εισάγετε το όνομα δικτύου του δικτύου που θέλετε να εξαιρέσετε.
5. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να προσθέσετε το δίκτυο στη λίστα.

Για να καταργήσετε ένα δίκτυο από εξαίρεση:

1. Επιλέξτε το όνομα δικτύου στη Λίστα εξαίρεσης.
2. Κάντε κλικ στο Κατάργηση. Το δίκτυο διαγράφεται από τη λίστα.

### Σύνδεση φωνής μέσω IP (VoIP)

Το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless υποστηρίζει εφαρμογές τηλεφώνου VoIP τρίτων. Οι εφαρμογές VoIP τρίτων υποστηρίζουν κωδικοποιητές φωνής. Οι κωδικοποιητές γενικά παρέχουν δυνατότητα συμπίεσης για να εξοικονομούν εύρος ζώνης του δικτύου. Το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless υποστηρίζει τους ακόλουθους πρότυπoυς κωδικοποιητές του International Telecommunications Union (ITU):

> Κωδικοποιητής | Αλγόριθμος
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Coder πολλαπλών ρυθμών
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | ADPCM μεταβλητού ρυθμού
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει ρυθμίσεις VoIP για να ρυθμίσει τις παραμέτρους ρυθμών δεδομένων και ρυθμών πλαισίων διαφόρων κωδικοποιητών για τη βελτίωση της ποιότητας φωνής σε μεταδόσεις VoIP.

Για ρύθμιση παραμέτρων των ρυθμίσεων VoIP:

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το Φωνή μέσω IP δεν είναι απενεργοποιημένο στις Ρυθμίσεις εφαρμογής του εργαλείου διαχειριστή. Είναι ενεργοποιημένο, ως προεπιλογή.

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη προφίλ σε αυτό το πακέτο.
2. Κάντε κλικ στο VoIP.
3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τη σελίδα Δημιουργία προφίλ VoIP.
4. Επιλέξτε εύρος ζώνης κωδικοποιητή, χρήση εφαρμογής και ρυθμό πλαισίων. Για δεδομένα φωνής:

> Το G711 έχει ρυθμό πλαισίων 10ms με ρυθμό μεταφοράς bit 64kbps
> Το G722 έχει ρυθμό πλαισίων 10ms με ρυθμό μεταφοράς bit 64kbps
> Το G723 έχει ρυθμό πλαισίων 30ms με ρυθμό μεταφοράς bit είτε 5,3kbps ή 6,4kbps
> Το G726-32 έχει ρυθμό πλαισίων 10ms με ρυθμό μεταφοράς bit 32kbps
> Το G728 έχει ρυθμό πλαισίων 2,5ms με ρυθμό μεταφοράς bit 16kbps
> Το G729 έχει ρυθμό πλαισίων 10ms με ρυθμό μεταφοράς bit 10kbps

> Επιλέξτε παραμέτρους από τα αναπτυσσόμενα μενού.

> Κωδικοποιητής | Χρήση | Ρυθμός πλαισίων
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - Αλληλεπιδραστική φωνή
> - Ήχος διάσκεψης
> - Δεδομένα φωνής
> - Βίντεο
> - Ροή ήχου

> - 20
> - 30

5. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στη λίστα Προφίλ.
6. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις προφίλ σε πακέτο.

## Ρυθμίσεις εφαρμογής

Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει το βαθμό ελέγχου που θα έχουν οι χρήστες όσον αφορά τις συνδέσεις τους σε ασύρματο δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Ρυθμίσεων εφαρμογής:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη ρυθμίσεων εφαρμογής σε αυτό το πακέτο.
2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε κάθε ρύθμιση που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα | Πακέτα Windows XP/2000 | Πακέτα Windows Vista | Περιγραφή
--- | --- | --- | ---
Έλεγχος ταυτότητας 802.1Χ |  |  | Δίνεται η δυνατότητα σε έναν χρήστη να δημιουργεί ή να συνδέεται σε προφίλ που υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους EAP ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ. Επιλέξτε τους τύπους EAP ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ που θέλετε να ενεργοποιήσετε στον υπολογιστή του χρήστη: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
Ειδοποίηση του ΑΑΑ |  |  | Ειδοποίηση όταν άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί τον ασύρματο προσαρμογέα.
Εργαλείο διαχειριστή |  |  | Απενεργοποιήστε την πρόσβαση στο Εργαλείο διαχειριστή στον υπολογιστή του χρήστη.
Αυτόματη εκκίνηση εφαρμογής |  |  | Επιλέξτε για να εκκινήσετε αρχείο παρτίδας, εκτελέσιμο αρχείο ή δέσμη ενεργειών αυτόματα όταν συνδέεται ένα συγκεκριμένο προφίλ στο δίκτυο. Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια συνεδρία Virtual Private Network (VPN) αυτόματα κάθε φορά που συνδέεται ένας χρήστης σε ασύρματο δίκτυο.
Ενεργοποίηση διακόπτη ασύρματης επικοινωνίας της εφαρμογής |  |  | Δίνει τη δυνατότητα σε εφαρμογές τρίτων να απενεργοποιούν το διακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ασύρματης δικτύωσης Intel(R) PROSet/Wireless.

CCXv4

Επιλέξτε Ενεργοποίηση CCXv4 για να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά Cisco Compatible Extensions, έκδοσης 4 (CCXv4), για προφίλ EAP-FAST.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό ομάδων Αναγνωριστικού αρχής (A-ID) EAP-FAST στο Εργαλείο διαχειριστή δεν είναι διαθέσιμο εάν το CCXv4 δεν είναι ενεργοποιημένο.

Επιλέξτε ποια από τις ακόλουθες προτροπές να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στον υπολογιστή του χρήστη για παροχή PAC EAP-FAST:

Απενεργοποίηση προτροπών και προειδοποιήσεων για παροχή χωρίς έλεγχο ταυτότητας: Επιλογή για την απενεργοποίηση των προτροπών και των προειδοποιήσεων για αυτόματη παροχή PAC αν δεν υπάρχει PAC που αντιστοιχεί στο A-ID που έστειλε ο διακομιστής που είναι συνδεδεμένος σε αυτό.

Απενεργοποίηση προτροπών όταν γίνεται εναλλαγή στον προεπιλεγμένο διακομιστή (A-ID): Επιλογή για απενεργοποίηση προτροπών όταν ο πελάτης συναντά διακομιστή στον οποίο έχει γίνει παροχή PAC από πριν, αλλά δεν είναι επί του παρόντος επιλεγμένος ως προεπιλεγμένος διακομιστής.

Απενεργοποίηση παροχής χωρίς έλεγχο ταυτότητας μετά από την παροχή PAC: Επιλογή για απενεργοποίηση αυτόματης παροχής μετά από την παροχή PAC για αυτό το A-ID.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω του πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής του χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Πιστοποιήσεις προσωρινής αποθήκευσης

Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τις πιστοποιήσεις μετά από τη σύνδεση χρήστη. Εάν αποσυνδέεται προσωρινά η ασύρματη σύνδεση, τις αποθηκευμένες πιστοποιήσεις χρησιμοποιούνται κατά την επανασύνδεση. Οι πιστοποιήσεις απαλείφονται όταν αποσυνδεθεί ο χρήστης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει απαλειφθεί, η επιλογή Ρωτήστε με κάθε φορά που συνδέομαι δεν διατίθεται όταν δημιουργείτε προφίλ.

Συσκευή προς συσκευή (ad hoc)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του χρήστη να δημιουργεί προφίλ συσκευής προς συσκευή (ad hoc) ή να συμμετέχει σε συσκευής προς συσκευή (ad hoc) δίκτυα.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα του χρήστη να συνδέεται σε δίκτυα συσκευής προς συσκευή:

- Ενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή
- Ενεργοποίηση μόνο ασφαλούς δικτύωσης συσκευής προς συσκευή
- Απενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή

Επιλέξτε είτε να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις παραμέτρους προφίλ με ρυθμίσεις συσκευής προς συσκευή (ad hoc) ή να μην έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις παραμέτρους προφίλ συσκευής προς συσκευή (ad hoc).

- Εμφάνιση ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή
- Απόκρυψη ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή

Για να καταργήσετε τον τρόπο λειτουργίας συσκευής προς συσκευή (ad hoc) από τις Γενικές ρυθμίσεις του ασύρματου προφίλ, επιλέξτε Απενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή και Απόκρυψη ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή. Έτσι, ο χρήστης δεν θα επιτρέπεται να δημιουργεί προφίλ που υποστηρίζουν δίκτυα συσκευής προς συσκευή (ad hoc).

Εισαγωγή και εξαγωγή |  |  | Επιλέξτε για να εισάγετε ή να εξάγετε προφίλ από τον υπολογιστή χρήστη. Η ενεργοποίηση επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή των προφίλ χρήστη όταν αντιγράφονται σε φάκελο αυτόματης εισαγωγής.
Διατήρηση σύνδεσης |  |  | Επιλέξτε να αποκρύψετε την επιλογή Διατήρηση σύνδεσης στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους της Δημιουργίας ασύρματου προφίλ. Η επιλογή διατήρησης σύνδεσης διατηρεί την ασύρματη σύνδεση με προφίλ χρήστη μετά την αποσύνδεση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Διατήρηση σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πελάτη Nortel VPN όταν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροί της στο Αποσύνδεση κατά τη σύνδεση.
Εμφάνιση μηνύματος με την εναλλαγή ραδιοσήματος |  |  | Ενεργοποίηση της δυνατότητας μιας εφαρμογής τρίτων κατασκευαστών να ειδοποιεί ένα χρήστη ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης ασύρματης επικοινωνίας ή απενεργοποίησης ασύρματης επικοινωνίας του Intel(R) PROSet/Wireless έχει απενεργοποιηθεί.

Συνύπαρξη Microsoft Windows XP

Επιλέξτε Ενεργοποίηση της συνύπαρξης αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft και Intel(R) PROSet/Wireless σε αυτό το σύστημα.

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπεται η συνύπαρξη της αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft και Intel(R) PROSet/Wireless σε αυτό το σύστημα. Όταν κάνετε την επιλογή αυτή, εμποδίζετε την απενεργοποίηση της υπηρεσίας αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης δικτύωσης Microsoft Windows XP όταν είναι ενεργοποιημένο το Intel(R) PROSet/Wireless.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για πελάτη Microsoft Windows Vista.

Μόνιμη σύνδεση |  |  | Επιλέξτε Βεβαιωθείτε ότι η μόνιμη σύνδεση και οι πολιτικές υπολογιστή είναι ενημερωμένες πριν από την είσοδο χρήστη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση πολιτικών ενδεχομένως να καθυστερήσει την οθόνη σύνδεσης για έως 2 λεπτά.

Τρόπος λειτουργίας προεισόδου Cisco

Ενεργοποιεί τη λειτουργία Cisco κατά τη σύνδεση προεισόδου/κοινή σύνδεση.

Τα σημεία πρόσβασης Cisco έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πολλαπλά ονόματα ασύρματου δικτύου (SSID) αλλά να εκπέμπουν μόνο ένα. Προκειμένου να συνδέεστε σε τέτοιο σημείο πρόσβασης, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης σε κάθε προφίλ. Αυτό αναφέρεται ως Λειτουργία Cisco.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση προεισόδου/κοινή σύνδεση μπορεί να αυξήσει το χρόνο σύνδεσης.

Συνδεσιμότητα προφίλ

Επιλέξτε το επίπεδο συνδεσιμότητας προφίλ σε υπολογιστή χρήστη.

Απενεργοποίηση εναλλαγής προφίλ χρήστη. Οι χρήστες μπορούν μόνο να συνδέονται με το πρώτο προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ ή να συνδέονται μόνο με προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ.

- Δυνατότητα του χρήστη να συνδέεται σε όλα τα προφίλ διαχειριστή.
- Δυνατότητα του χρήστη να συνδέεται μόνο στο πρώτο προφίλ διαχειριστή.

Επίπεδο ασφάλειας

Επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας σε υπολογιστή χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε προφίλ μόνο με αυτό το επίπεδο ασφάλειας. Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ενεργοποιεί το ακόλουθο στοιχείο ελέγχου για να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται.

- Δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη μόνο σε δίκτυα με προσωπική ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη διαθέσιμη για πακέτα των Windows Vista.

Ειδοποίηση κοινόχρηστου φακέλου

Επιλέξτε τη ρύθμιση ειδοποίησης κοινοχρησίας φακέλου σε υπολογιστή χρήστη.

- Επιλέξτε για αυτόματη κατάργηση κοινοχρησίας κοινόχρηστων φακέλων στη διάρκεια σύνδεσης σε μη ασφαλές δίκτυο.
- Απενεργοποίηση αυτής της ειδοποίησης
- Ειδοποίηση όταν γίνεται σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο (προεπιλογή).

Μοναδική σύνδεση (single sign on)

Επιλέξτε ποιοι τύποι προφίλ διαχειριστή είναι ενεργοποιημένοι στον υπολογιστή χρήστη.

- Μόνιμη σύνδεση: Τα προφίλ είναι ενεργά κατά την εκκίνηση και όταν δεν είναι συνδεδεμένος χρήστης στον υπολογιστή.
- Σύνδεση προεισόδου/Κοινή σύνδεση: Τα προφίλ είναι ενεργά αμέσως μόλις συνδεθεί ο χρήστης στον υπολογιστή.

> Τα κοινά προφίλ είναι ενεργοποιημένα εάν δεν είναι εγκατεστημένα χαρακτηριστικά προεισόδου/κοινά σε υπολογιστή του χρήστη. Τα κοινά προφίλ είναι ενεργά μετά τη σύνδεση του χρήστη και γίνει η συνεδρία ενεργή.

> Τα μόνιμα προφίλ και τα προφίλ προεισόδου/κοινά προφίλ τοποθετούνται στην αρχή της λίστας προφίλ του χρήστη. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ή η διαγραφή τους από το χρήστη.

Πληροφορίες υποστήριξης

Καθορίστε τις πληροφορίες υποστήριξης που εμφανίζονται στο πλαίσιο Πληροφορίες του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless.

- URL υποστήριξης: Εισάγετε τον δικτυακό τόπο του κέντρου υποστήριξης στον οποίον θέλετε να έχουν πρόσβαση οι πελάτες σας για τεχνική υποστήριξη.
- Τηλέφωνο υποστήριξης: Εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να τηλεφωνούν οι πελάτες σας για τεχνική υποστήριξη.

Φωνή μέσω IP |  |  | Δίνει τη δυνατότητα σε λογισμικό τρίτων να χρησιμοποιεί εφαρμογή VoIP σε υπολογιστή χρήστη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό αυτό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω του πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής του χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Διαχειριστής Wi-Fi*

Επιλέξτε τη διαχείριση Wi-Fi* που ελέγχει τις ασύρματες συνδέσεις ενός χρήστη. Χρησιμοποιήστε είτε τη διαχείριση Wi-Fi του χρήστη που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος ή να επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να επιλέγει την προτιμώμενη διαχείριση Wi-Fi του.

- Να επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν μεταξύ Intel(R) PROSet/Wireless και αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP μετά τη σύνδεση.
- Η διαχείριση Wi-Fi κατά τη σύνδεση καθορίζεται από την ενεργή διαχείριση Wi-Fi όταν αποσυνδέθηκε ο τελευταίος χρήστης.

Wi-Fi Protected Setup*

Μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless ώστε να λειτουργεί ως καταχωρητής για σημεία πρόσβασης που υποστηρίζουν την Wi-Fi Protected Setup*. Ο καταχωρητής μεταφέρει με ασφάλεια το κλειδί ή τον κωδικό πρόσβασης αυτόματα ή χειροκίνητα με μονάδα USB flash ή άλλη εξωτερική συσκευή.

- Ενεργοποίηση εγγραφής άλλων συσκευών (προεπιλογή).
- Ρύθμιση εφαρμογής απόκρυψης ενεργοποίησης εγγραφής συσκευής.

Επιλέξτε την ενεργοποίηση του Intel(R) PROSet/Wireless για την εγγραφή άλλων συσκευών. Επιλέξτε επίσης να αποκρύψετε την ρύθμιση Ενεργοποίησης εγγραφής συσκευής στις Ρυθμίσες εφαρμογής Intel(R) PROSet/Wireless για να μπλοκάρετε τον χρήστη ώστε να μην αλλάξει τις ρυθμίσεις.

Προτιμήσεις προγράμματος προβολής αρχείου καταγραφής ασύρματων συμβάντων

Επιλέξτε που θα αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής Προβολή ασύρματων συμβάντων της Αντιμετώπισης προβλημάτων Intel Wireless.

1. Στο κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless.
2. Στην Αντιμετώπιση προβλήμάτων Intel Wireless, κάντε κλικ στο Αρχείο > Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις προβολής ασύρματων συμβάντων.
3. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί ήδη, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση καταγραφής.
4. Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για τα αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής: Η προεπιλεγμένη θέση είναι το Τα έγγραφά μου. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να καθορίσετε μια νέα θέση φακέλου.
5. Όνομα αρχείου: Το όνομα αρχείου είναι το προεπιλεγμένο όνομα του υπολογιστή.
6. Μέγιστο μέγεθος: Εισάγετε το μέγεθος αρχείου σε kilobyte (KB).
7. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε και να εφαρμόσετε τις νέες αλλαγές. Κάντε κλικ στο Ακύρωση για να κλείσετε χωρίς να εφαρμόσετε τυχόν αλλαγές.

Αν θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο καταγραφής σε περιοχή αρχειοθέτησης μετά από συγκεκριμένο αριθμό ημερών:

1. Κάντε κλικ στο Αντιγραφή του αρχείου καταγραφής σε άλλη θέση.
2. Διαδρομή προορισμού: Εισάγετε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων.
3. Συχνότητα (ημέρες): Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία στον φάκελο προορισμού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου

Ελέγχει την ασύρματη ραδιοπρόσβαση.

- Καμία αλλαγή: Η ραδιοπρόσβαση δεν ενεργοποιείται ούτε απενεργοποιείται.
- Απενεργοποίηση ασύρματης ραδιοπρόσβασης: Το προφίλ απενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση.
- Ενεργοποίηση ασύρματης ραδιοπρόσβασης: Το προφίλ ενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση.
- Απενεργοποίηση επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματου: Επιλέξτε για να εμποδίσετε την πρόσβαση ενός χρήστη στο στοιχείο ελέγχου Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματου στο κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless ή στη μενού της γραμμής εργασιών. Ένας χρήστης ειδοποιείται ότι Το χαρακτηριστικό έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή, αν προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη ρύθμιση ραδιοπρόσβασης.
- Προσθήκη επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης 802.11a: Επιλέξτε για να επιτρέπεται στο χρήστη να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση 802.11a ξεχωριστά από τη ραδιοπρόσβαση 802.11b/g. Αν το επιλέξετε αυτό, διατίθεται η επιλογή Απενεργοποίηση επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης 802.11a . Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε το στοιχείο ελέγχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ραδιοπρόσβασης 802.11a, αλλά απενεργοποιήστε τη. Αυτό σας επιτρέπει να παραχωρήσετε στο χρήστη προσωπικό έλεγχο των ραδιοπροσβάσεων.

Μόλις εγκατασταθεί αυτό το χαρακτηριστικό σε υπολογιστή χρήστη, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιοέλεγχο 802.11a.

Για να απενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση 802.11a:

1. Στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ασύρματου. Εμφανίζεται μια λίστα ραδιοεπιλογών.
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης 802.11a. Η ραδιοπρόσβαση 802.11a είναι τώρα ανενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση 802.11a:

1. Στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης 802.11a. Εμφανίζεται μια λίστα ραδιοεπιλογών.
2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ασύρματης πρόσβασης. Η ραδιοπρόσβαση 802.11a είναι τώρα ενεργή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Προσθήκη επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης 802.11a διατίθεται μόνο για ασύρματους προσαρμογείς που υποστηρίζουν 802.11a, 802.11b και 802.11g. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Κλείσιμο | Κλείνει το Εργαλείο διαχειριστή.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

## Ρυθμίσεις προσαρμογέα

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Ρυθμίσεων προσαρμογέα:

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη ρυθμίσεων προσαρμογέα σε αυτό το πακέτο.
2. Για κάθε ρύθμιση που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - Χρήση προεπιλεγμένης τιμής: Επαναφέρει τη ρύθμιση στο μηχάνημα του χρήστη στην προεπιλεγμένη τιμή.
   - Καμία αλλαγή: Διατηρεί την τιμή που επέλεξε ο χρήστης. Ο διαχειριστής αποφασίζει να μην επιβάλλει όλες τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις τιμές της ρύθμισης προσαρμογέα από το μενού Για προχωρημένους του Intel(R) PROSet/Wireless.
   - Επιλέξτε την τιμή: Ο διαχειριστής επιλέγει την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογιστή του χρήστη.

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Εύρος καναλιού 802.11n | Ρυθμίστε το εύρος καναλιού υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση. Ρυθμίστε το εύρος καναλιού στο Aυτόματο ή στα 20 Mhz. Η προεπιλογή είναι Αυτόματο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο, αν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Λειτουργία 802.11n

Το πρότυπο 802.11n βασίζεται σε προηγούμενα πρότυπα 802.11x με την προσθήκη πολλαπλών κεραιών εκπομπής-λήψης (MIMO). Το MIMO αυξάνει την ρυθμαπόδοση δεδομένων για να βελτιωθεί ο ρυθμός μεταφοράς. Επιλέξτε Eνεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο για να ρυθμίσετε τη λειτουργία 802.11n του προσαρμογέα. Η προεπιλογή είναι Eνεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο, αν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιτύχετε ρυθμούς μεταφοράς μεγαλύτερους από 54 Mbps στις συνδέσεις 802.11n, πρέπει να επιλεγεί η ασφάλεια WPA2-AES. Μπορείτε να επιλέξετε καμία ασφάλεια (Καμία) για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης και της αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την υποστήριξη για τη λειτουργία υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μειωατανάλωση ενέργειας ή προβλήματα με άλλες ζώνες ή ζητήματα συμβατότητας.

Κανάλι ad hoc

Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το κανάλι εκτός εάν οι άλλοι υπολογιστές στο δίκτυο συσκευής προς συσκευή (ad hoc) χρησιμοποιούν διαφορετικό κανάλι από το προεπιλεγμένο κανάλι.

Τιμή: Επιλέξτε το επιτρεπτό κανάλι λειτουργίας από τη λίστα.

- 802.11b/g: Κάντε την επιλογή αυτή όταν χρησιμοποιείτε τη συχνότητα ζώνης ad hoc 802.11b και 802.11b (2,4 GHz).
- 802.11a: Κάντε την επιλογή αυτή όταν χρησιμοποιείτε τη συχνότητα ζώνης ad hoc 802.11a (5 GHz).

Διαχείριση ισχύος ad hoc

Καθορίστε χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ισχύος για δίκτυα συσκευής προς συσκευής (ad hoc).

- Απενεργοποίηση: Επιλέξτε όταν συνδέεστε σε δίκτυα ad hoc που περιέχουν σταθμούς που δεν υποστηρίζουν διαχείριση ισχύος ad hoc.
- Μέγιστη εξοικονόμηση ισχύος: Επιλέξτε για να βελτιστοποιήσετε τη ζωή της μπαταρίας.
- Θορυβώδες περιβάλλον: Επιλέξτε για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση ή τη σύνδεση με πολλαπλούς πελάτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω του πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής του χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Τρόπος λειτουργίας Ad Hoc QoS

Έλεγχος Quality of Service (QoS) σε δίκτυα ad hoc. Το QoS παρέχει τη δημιουργία προτεραιότητας της κίνησης από σημείο πρόσβασης μέσω ασύρματου LAN βάσει την ταξινόμησης κίνησης. Το WMM* (Wi-Fi Multimedia*) είναι η πιστοποίηση QoS της Wi-Fi Alliance*. Όταν είναι ενεργοποιημένο το WMM, ο προσαρμογέας χρησιμοποιεί WMM για να υποστηρίζει την επισήμανση προτεραιότητας και τις δυνατότητες δημιουργίας ουράς για δίκτυα Wi-Fi.

- Ενεργοποιήθηκε το WMM (προεπιλογή)
- Το WMM απενεργοποιήθηκε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω του πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής του χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Προστασία μεικτής λειτουργίας | Χρησιμοποιήστε την για να αποφεύγετε συγκρούσεις σε μικτό περιβάλλον 802.11b και 802.11g. Το Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες δεν ακούν ο ένας τον άλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTS-to-self για να κερδίσετε μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση σε περιβάλλον όπου οι πελάτες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και μπορεί να ακούει ο ένας τον άλλο.

Διαχείριση ισχύος

Διαχείριση ενέργειας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ισορροπία μεταξύ της κατανάλωσης ισχύος και της απόδοσης προσαρμογέα. Το ρυθμιστικό ενέργειας ασύρματου προσαρμογέα ορίζει την ισορροπία μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας του υπολογιστή και της μπαταρίας.

Επιλέξτε ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης προσαρμογέα.
PSP - Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
CAM - Λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης

Επιλέξτε ένα από τα επίπεδα λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας:

> PSP CAM: Ο προσαρμογέας πελάτη είναι συνεχώς ενεργοποιημένος.
> PSP επίπεδο 1: Το PSP είναι ρυθμισμένο σε μέγιστη ισχύ.
> PSP επίπεδα 2-4: Το PSP είναι ρυθμισμένο σε μέγιστη ισχύ.
> PSP επίπεδο 5: Το PSP είναι ρυθμισμένο για μεγιστοποίηση ζωής μπαταρίας.
> PSP αυτόματο: Προεπιλογή σε PSP επίπεδο 6: Ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και ζωής μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξοικονόμηση ενέργειας ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις υποδομής.

Λειτουργία ακολουθίας συγχρονισμού

Αλλάζει τη ρύθμιση μήκους ακολουθίας συγχρονισμού που λήφθηκε από το σημείο πρόσβασης κατά τη διάρκεια αρχικής σύνδεσης. Για τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε πάντα μεγάλο μήκος ακολουθίας συγχρονισμού. Η ακολουθία συγχρονισμού Auto Tx επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό του μήκους ακολουθίας συγχρονισμού. Εάν υποστηρίζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μικρή ακολουθία συγχρονισμού. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε μεγάλη ακολουθία συγχρονισμού (μεγάλη ακολουθία συγχρονισμού Tx).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι εγκατεστημένο μέσω του πακέτου διαχειριστή όταν ο υπολογιστής χρήστη έχει Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Δυναμικότητα περιαγωγής

Ορίζει πόσο επιθετικά πραγματοποιεί περιαγωγή ένας ασύρματος πελάτης για να βελτιώσει τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης.

Κάντε κλικ στο Χρήση προεπιλεγμένης τιμής για ισορροπία μεταξύ καθόλου περιαγωγής και απόδοσης ή επιλέξτε μια τιμή από τη λίστα.

> Τιμές:

> 0: Καθόλου περιαγωγή: Ο ασύρματος πελάτης σας δεν κάνει περιαγωγή. Μόνο σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας σύνδεσης προκαλεί την περιαγωγή σε άλλο σημείο πρόσβασης.
> 1-3: Να επιτρέπεται η περιαγωγή.
> 2: Προεπιλογή: Ισορροπία μεταξύ καθόλου περιαγωγής και απόδοσης. Κάντε κλικ στο Χρήση προεπιλεγμένης τιμής για να επιλέξετε.
> 4: Μέγιστη περιαγωγή.

Βελτίωση ρυθμαπόδοσης

Αλλαγή της τιμής του ελέγχου καταιγισμού πακέτων.

- Ενεργοποίηση: Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την βελτίωση ρυθμαπόδοσης.
- Απενεργοποίηση: (Προεπιλογή) - Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την βελτίωση της ρυθμαπόδοσης.

Μετάδοση ισχύος

Εάν μειώσετε την ισχύ μετάδοσης, μειώνετε τη ραδιοκάλυψη.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Υψηλότερη ρύθμιση ισχύος

Τιμές:

> Tx Ελάχιστο: Χαμηλότερη ελάχιστη κάλυψη: Ρυθμίστε τον προσαρμογέα στη χαμηλότερη ισχύ μετάδοσης. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον αριθμό περιοχών κάλυψης ή να περιορίζετε την περιοχή κάλυψης. Μειώστε την περιοχή κάλυψης σε περιοχές με μεγάλη κίνηση για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης και να αποφεύγετε τη συμφόρηση και την παρεμβολή με άλλες συσκευές.
> Tx επίπεδο 1, Tx επίπεδο 2, Tx επίπεδο 3: Ρύθμιση ανά απαιτήσεις χώρας.
> Tx Μέγιστο: Υψηλότερη μέγιστη κάλυψη: Ρυθμίστε τον προσαρμογέα στο μέγιστο επίπεδο ισχύος μετάδοσης. Επιλέξτε για μέγιστη απόδοση και εύρος σε περιβάλλοντα με περιορισμένες πρόσθετες ραδιοσυσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βέλτιστη ρύθμιση είναι να ρυθμίζει πάντα ένας χρήστης την ισχύ μετάδοσης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι ακόμη συμβατό με την ποιότητα των επικοινωνιών τους. Αυτό επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό ασύρματων συσκευών να λειτουργούν σε πυκνές περιοχές και τη μείωση της παρεμβολής με άλλες συσκευές με τις οποίες αυτή η ραδιοσυσκευή μοιράζεται ραδιοφάσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή ισχύει όταν χρησιμοποιείται λειτουργία Δίκτυο (Υποδομή) ή Συσκευή προς συσκευή (ad hoc).

Ασύρματος τρόπος λειτουργίας

Επιλέξτε τη ζώνη που θα χρησιμοποιήσετε για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο:

- Μόνο 802.11a: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11a.
- 802.11b μόνο: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11b.
- Μόνο 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11g.
- 802.11a και 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11a και 802.11g.
- 802.11b και 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11b και 802.11g.
- 802.11a, 802.11b και 802.11g: (Προεπιλογή) Συνδεθείτε με ένα από τα ασύρματα δίκτυα 802.11a, 802.11b ή 802.11g.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι λειτουργίες ασύρματου δικτύου (τύποι διαμόρφωσης) καθορίζουν τα εντοπισμένα σημεία πρόσβασης που εμφανίζονται στη λίστα ασύρματων δικτύων.

Κλείσιμο | Κλείνει το Εργαλείο διαχειριστή.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

## Λογισμικό

Επιλέξτε ποια συστατικά λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless θα εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη.

1. Κάντε κλικ στο Συμπερίληψη λογισμικού σε αυτό το πακέτο.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης Intel(R) PROSet/Wireless στη μονάδα CD.
3. Καθορίστε τον κατάλογο εγκατάστασης λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless: Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο Autorun.exe.
4. Κάντε κλικ στο OK.
5. Καθορίστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτό το πακέτο: Επιλέξτε τις εφαρμογές για να εγκαταστήσετε σε υπολογιστή χρήστη.

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα ασύρματου LAN: | Εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης NDIS για προσαρμογέα ασύρματου LAN.

Intel(R) PROSet/Wireless (για Πακέτο των Windows Vista)

- Υποστήριξη WMI: Επιτρέπουν στους διαχειριστές που δεν έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως πελάτες που έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless.
- Εργαλείο διαχειριστή: Εγκαθιστά το Εργαλείο διαχειριστή στο μενού Έναρξη.

Intel(R) PROSet/Wireless (για Πακέτο των Windows XP ή Windows 2000)

Επιλέξτε τις λειτουργίες που θα εγκαταστήσετε σε υπολογιστή χρήστη.

- Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel(R) Wireless: Βοηθά στην επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης.
- Wi-Fi Protected Setup: Βοηθά να εγκαταστήσετε αρχικά ένα ασύρματο δίκτυο και να εισάγετε νέες συσκευές στο δίκτυο.
- Μοναδική είσοδος: Ταιριάζει στις πιστοποιήσεις ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασής σας για είσοδο στα Windows για συνδέσεις σε ασύρματο δίκτυο.
  - Σύνδεση προεισόδου: Ένα προφίλ προεισόδου/κοινό είναι ενεργό μόλις ένας χρήστης συνδεθεί στον υπολογιστή.
- Υποστήριξη WMI: (Όργανα διαχείρισης των Windows) Επιτρέπουν στους διαχειριστές που δεν έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως πελάτες που έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless.
- Εργαλείο διαχειριστή: Εγκαθιστά το Εργαλείο διαχειριστή στο μενού Εργαλεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless και η μοναδική είσοδος δεν ισχύουν για τα πακέτα των Windows Vista.

> Για να μειωθεί το μέγεθος των αρχείων λογισμικού στο Πακέτο διαχειριστή σας:

1. Αντιγράψτε τους φακέλους εγκατάστασης από το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless σας σε τοπικό κατάλογο.
2. Καταργήστε τους φακέλους αχρησιμοποίητων γλωσσών από τους φακέλους \XP\Docs ή \Vista\Docs και \XP\Apps\x32\iProLang ή \Vista\Apps\v32\iProLang. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε μόνο τους φακέλους Αγγλικών, μπορείτε να διαγράψετε όλους του φακέλους γλωσσών εκτός από ENU.
3. Χρησιμοποιήστε αρχεία από τον τοπικό κατάλογό σας για να προσθέσετε τα αρχεία λογισμικού στο πακέτο Διαχείριση.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δημιουργήσετε πακέτο διαχειριστή σε σύστημα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, τα αρχεία γλωσσών τοποθετούνται στους φακέλους \XP\Docs και XP\Apps\x64\iProLang .

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πελάτη Novell Client* για Windows, θα πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, θα πρέπει να το αφαιρέσετε πριν από την εγκατάσταση του Novell Client για Windows.

## Ομάδες EAP-FAST A-ID

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο αν το CCXv4 δεν είναι επιλεγμένο στις Ρυθμίσεις εφαρμογής του εργαλείου διαχειριστή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για πακέτα των Windows Vista.

Ένα αναγνωριστικό αρχής (A-ID) είναι ο διακομιστής RADIUS που παρέχει τις ομάδες A-ID με πιστοποιήσεις προστατευμένης πρόσβασης (PAC). Οι ομάδες A-ID μοιράζονται από όλους τους χρήστες στον υπολογιστή και επιτρέπουν σε προφίλ EAP-FAST να υποστηρίζουν πολλαπλά PAC από πολλαπλά A-ID.

Μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι των ομάδων A-ID εκ των προτέρων από έναν διαχειριστή και να εγκατασταθούν μέσω ενός Πακέτου διαχειριστή στον υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένα προφίλ ασύρματου δικτύου συναντά διακομιστή με A-ID εντός της ίδιας ομάδας του A-ID που καθορίζεται στο προφίλ ασύρματου δικτύου, χρησιμοποιεί αυτό το PAC χωρίς να εμφανίζει προτροπή στον χρήστη.

Για προσθήκη ομάδας A-ID:

1. Επιλέξτε Συμπερίληψη ομάδων A-ID.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
3. Εισάγετε καινούργιο όνομα ομάδας A-ID.
4. Κάντε κλικ στο OK. Η ομάδα A-ID προστίθεται στη λίστα ομάδας A-ID.

Αν η ομάδα A-ID είναι κλειδωμένη, τότε δεν είναι δυνατή η προσθήκη κι άλλων A-ID στην ομάδα.

Για προσθήκη A-ID σε ομάδα A-ID:

1. Επιλέξτε μια ομάδα από τη λίστα Ομάδες A-ID.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη στην ενότητα A-ID.
3. Επιλέξτε A-ID.
4. Κάντε κλικ στο OK. Το A-ID προστέθηκε στη λίστα.

Μόλις επιλεχτεί η ομάδα A-ID, τα A-ID εξάγονται από τα PAC στο διακομιστή ομάδας A-ID. Η λίστα A-ID καταλαμβάνεται αυτόματα.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ομάδες EAP-FAST AID δεν ισχύουν για τον πελάτη Windows Vista.

## Εργασίες διαχειριστή

#### Πώς να λάβετε πιστοποιητικό πελάτη

Εάν δεν έχετε κανένα πιστοποιητικό για τα EAP-TLS (TLS) ή EAP-TTLS (TTLS), πρέπει να λάβετε ένα πιστοποιητικό πελάτη για να επιτραπεί ο έλεγχος ταυτότητας.

Η διαχείριση των πιστοποιητικών γίνεται είτε από το Internet Explorer ή τον Πίνακα ελέγχου των Microsoft Windows.

Windows XP και Windows 2000: Όταν λαμβάνετε πιστοποιητικό πελάτη, μην ενεργοποιείται την προστασία με ισχυρό ιδιωτικό κλειδί. Εάν ενεργοποιήσετε την προστασία με ισχυρό ιδιωτικό κλειδί για πιστοποιητικό, πρέπει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης για το πιστοποιητικό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το πιστοποιητικό αυτό. Πρέπει αν απενεργοποιήσετε την προστασία με ισχυρό ιδιωτικό κλειδί για πιστοποιητικό εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας για τον έλεγχο ταυτότητας TLS/TTLS. Διαφορετικά, δεν είναι επιτυχής ο έλεγχος ταυτότητας της υπηρεσίας 802.1Χ επειδή δεν υπάρχει πλέον συνδεδεμένος χρήστης για να παρέχει τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης.

Σημειώσεις για τις έξυπνες κάρτες

Μετά την εγκατάσταση μιας έξυπνης κάρτας, το πιστοποιητικό εγκαθίσταται αυτόματα στον υπολογιστή σας και επιλέγεται από το χώρο αποθήκευσης των προσωπικών πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών ρίζας.

#### Διαμόρφωση πελάτη με έλεγχο ταυτότητας δικτύου TLS

Βήμα 1: Λάβετε πιστοποιητικό

Για να επιτρέπεται ο έλεγχος ταυτότητας TLS, χρειάζεστε έγκυρο πιστοποιητικό πελάτη στο τοπικό χώρο αποθήκευσης για το λογαριασμό του συνδεδεμένου χρήστη. Επίσης χρειάζεστε πιστοποιητικό από αξιόπιστη αρχή έκδοσης στο χώρο αποθήκευσης ριζών.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν δύο μεθόδους για τη λήψη πιστοποιητικού:

- Από αρχή έκδοσης εταιρικών πιστοποιητικών υλοποιημένη σε διακομιστή Windows 2000.
- Εισάγετε πιστοποιητικό από αρχείο με τον οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικών του Internet Explorer.

Εάν δεν γνωρίζετε πώς να λάβετε πιστοποιητικό χρήστη από αρχή έκδοσης, συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Για να εγκαταστήσετε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στο τοπικό μηχάνημα:

1. Λάβετε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και αποθηκεύστε τη στον σκληρό δίσκο σας.
2. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή. Ανοίγει ο Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικών.
3. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
4. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να εντοπίσετε το πιστοποιητικό στον τοπικό δίσκο σας.
5. Κάντε κλικ στο εξαγόμενο πιστοποιητικό.
6. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
7. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
8. Κάντε κλικ στο Τοποθετήστε όλα τα πιστοποιητικά στον ακόλουθο χώρο αποθήκευσης.
9. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να ανοίξετε το Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικού.
10. Κάντε κλικ στο Εμφάνιση φυσικών χώρων αποθήκευσης.
11. Κάντε κλικ στο OK.
12. Από τη λίστα των χώρων αποθήκευσης, μετακινηθείτε προς τα πάνω και επεκτείνετε το Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας.
13. Κάντε κλικ στο Τοπικός υπολογιστής.
14. Κάντε κλικ στο OK.
15. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
16. Κάντε κλικ στο Τέλος για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
17. Κάντε επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού.

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Management Console (MMC) για να βεβαιωθείτε ότι η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών είναι εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης του μηχανήματος.

1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
2. Εισέλθετε στο MMC.
3. Κάντε κλικ στο OK για να ανοίξετε το Microsoft Management Console.
4. Κάντε κλικ στο Αρχείο.
5. Κάντε κλικ στο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.
6. Κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τη σελίδα Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος.
7. Κάντε κλικ στο Πιστοποιητικά.
8. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
9. Κάντε κλικ στο Λογαριασμό υπολογιστή.
10. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
11. Κάντε κλικ στο Τέλος.
12. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
13. Κάντε κλικ στο OK.
14. Στην κονσόλα, κάντε κλικ στο Πιστοποιητικά (Τοπικός υπολογιστής).
15. Κάντε κλικ στο Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών.
16. Κάντε κλικ στο Πιστοποιητικά.
17. Βεβαιωθείτε ότι παρατίθεται η αρχή έκδοσης που μόλις εγκαταστήσατε.
18. Κάντε κλικ στο Αρχείο.
19. Κάντε κλικ στο Έξοδος για να κλείσετε την κονσόλα.

#### Λήψη πιστοποιητικού από αρχή έκδοσης των Microsoft Windows 2000*:

1. Εκκινήστε το Internet Explorer και περιηγηθείτε στο Certificate Authority HTTP Service (χρησιμοποιήστε διεύθυνση URL όπως http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv με το certsrv ως η εντολή που θα σας φέρει στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος διακομιστή. Για παράδειγμα, "192.0.2.12/certsrv".
2. Συνδεθείτε στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε στο διακομιστή ελέγχου ταυτότητας. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι τα ίδια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση στα Windows του τρέχοντος χρήστη.
3. Στη σελίδα υποδοχής της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών, επιλέξτε την Αίτηση εργασίας πιστοποιητικού και υποβολή εντύπου.
4. Επιλέξτε τύπο αίτησης: Επιλέξτε Αίτηση για προχωρημένους.
5. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
6. Αιτήσεις πιστοποιητικών για προχωρημένους: Επιλέξτε Υποβολή αίτησης πιστοποιητικού σε αυτήν την αρχή έκδοσης με χρήση εντύπου.
7. Κάντε κλικ στο Υποβολή.
8. Αίτηση πιστοποιητικού για προχωρημένους: Επιλέξτε Πρότυπο πιστοποιητικού χρήστη.
9. Κάντε κλικ στο Επισήμανση κλειδιών με δυνατότητα εξαγωγής.
10. Κάντε κλικ στο Επόμενο. Χρησιμοποιήστε τις προεπιλογές που παρέχονται.
11. Πιστοποιητικό που εκδόθηκε: Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση του πιστοποιητικού αυτού.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αυτό είναι το πρώτο πιστοποιητικό που λάβατε, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών σας ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσει πιστοποιητικό από αξιόπιστη αρχή έκδοσης στο χώρο αποθήκευσης ριζών. Αυτό δεν είναι πιστοποιητικό από αξιόπιστη αρχή έκδοσης. Το όνομα στο πιστοποιητικό είναι του κεντρικού υπολογιστή της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών. Κάντε κλικ στο Ναι. Χρειάζεστε το πιστοποιητικό αυτό για τα TLS και TTLS.

12. Εάν η εγκατάσταση του πιστοποιητικού σας έγινε με επιτυχία, θα δείτε το μήνυμα: «Το νέο σας πιστοποιητικό εγκαταστάθηκε με επιτυχία».
13. Για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Internet Explorer > Εργαλεία > Επιλογές Internet > Περιεχόμενο > Πιστοποιητικά. Το νέο πιστοποιητικό πρέπει να εγκατασταθεί στο προσωπικό σας φάκελο.

#### Εισαγωγή πιστοποιητικού από αρχείο

1. Ανοίξτε το Ιδιότητες Διαδικτύου (κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer στην επιφάνεια εργασίας).
2. Επιλέξτε Ιδιότητες.
3. Περιεχόμενο: Κάντε κλικ στο Πιστοποιητικά. Εμφανίζεται η λίστα των εγκατεστημένων πιστοποιητικών.
4. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή για να ανοίξετε τον Οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικού.
5. Επιλέξτε το αρχείο.
6. Καθορίστε τον κωδικό σας πρόσβασης στο αρχείο. Καταργήστε την επιλογή Ενεργοποίηση προστασίας με ισχυρό ιδιωτικό κλειδί.
7. Χώρος αποθήκευσης πιστοποιητικού: Κάντε κλικ στο Αυτόματη επιλογή του χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικού βάσει του τύπου πιστοποιητικού (για να είναι προσπελάσιμο το πιστοποιητικό θα πρέπει να βρίσκεται στον προσωπικό χώρο αποθήκευσης του λογαριασμού χρήστη).
8. Προχωρήστε στο Ολοκλήρωση της εισαγωγής πιστοποιητικού και κάντε κλικ στο Τέλος.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προφίλ με έλεγχο ταυτότητας WPA με κρυπτογράφηση WEP ή TKIP που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας TLS:

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποκτήστε και εγκαταστήστε πιστοποιητικό πελάτη, ανατρέξτε στο Βήμα 1 ή συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

Καθορισμός του πιστοποιητικού που χρησιμοποιείται από το Intel(R) PROSet/Wireless

1. Στη σελίδα Προφίλ, κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
2. Όνομα προφίλ: Εισάγετε ένα όνομα προφίλ.
3. Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID): Εισάγετε το αναγνωριστικό δικτύου.
4. Τρόπος λειτουργίας: Δίκτυο (Υποδομή) επιλέγεται ως προεπιλογή.
5. Κάντε κλικ στο Επόμενο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις ασφάλειας.
6. Κάντε κλικ στο Εταιρική ασφάλεια.
7. Έλεγχος ταυτότητας δικτύου: Επιλέξτε το Ανοιχτός (συνιστάται).
8. Κρυπτογράφηση δεδομένων: Επιλέξτε το WEP.
9. Ενεργοποίηση 802.1Χ: Επιλεγμένο.
10. Τύπος ελέγχου ταυτότητας: Επιλέξτε TLS.

#### Βήμα 1 από 2 : Χρήστης TLS

1. Λάβετε και εγκαταστήστε ένα πιστοποιητικό πελάτη.
2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να λάβετε πιστοποιητικό:

> Όνομα | Περιγραφή
> --- | ---
> Στατικό Συνθηματκό | Κατά τη σύνδεση, εισάγετε τις πιστοποιήσεις χρήστη.
> Μονόχρηστος κωδικός πρόσβασης (OTP) | Αποκτήστε τον κωδικό πρόσβασης από συσκευή διακριτικού υλικού.
> PIN (Έξυπνο διακριτικό) | Αποκτήστε τον κωδικό πρόσβασης από το πρόγραμμα διακριτικού λογισμικού.

3. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

#### Βήμα 2 από 2 : Διακομιστής TLS

1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους πιστοποιήσεων: Επαλήθευση πιστοποιητικού διακομιστή ή Καθορισμός διακομιστή ή ονόματος πιστοποιητικού.
2. Κάντε κλικ στο OK. Το προφίλ προστίθεται στη λίστα Προφίλ.
3. Κάντε κλικ στο νέο προφίλ στο τέλος της λίστας Προφίλ. Χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω και κάτω για να αλλάξετε την προτεραιότητα του νέου προφίλ.
4. Κάντε κλικ στο Σύνδεση για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο.
5. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το Intel(R) PROSet/Wireless.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα περιεχόμενα