Eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

Eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen
Erstverbindung
Konfiguration mit Wi-Fi Protected Setup
Einen Zugriffspunkt konfigurieren und ein Netzwerk einrichten
Einen Registrierenden mit einem Netzwerk oder Zugriffspunkt verbinden
Einen Registrierenden einem vorhandenen Netzwerk beim Registrar hinzufügen
Andere Wireless-Manager

# Eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

Im Folgenden finden Sie eine zusammengefasste Anleitung für die Verbindung mit einem vorhandenen drahtlosen Netzwerk. Sie können dazu eine der folgenden Methoden verwenden:

- Automatisch verbinden: Wenn ein vorhandenes Profil zu einem verfügbaren Netzwerk passt, werden Sie mit diesem automatisch verbunden.
- Ein neues Profil konfigurieren: Wählen Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless ein drahtloses Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus. Klicken Sie auf Verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, wird in der Profilliste ein Profil erstellt, das zukünftig verwendet werden kann.
- Eine Verbindung zu einem Profil in der Profilliste herstellen: Sie können ein Profil aus der Profilliste auswählen. Um es zu aktivieren, klicken Sie auf Verbinden. Auf diese Weise können Sie die Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, das sich weiter unten in der Liste befindet (wenn es verfügbar ist).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol, das sich in der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Desktops befindet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Verbindung mit Profil herstellen. Es wird eine Liste der bereits konfigurierten Profile angezeigt. Wählen Sie ein Profil aus.
- Verwenden Sie Wi-Fi Protected Setup*, um ein drahtloses Netzwerk zu konfigurieren oder sich ihm anzuschließen.

# Erstverbindung

Die Software Intel(R) PROSet/Wireless erkennt automatisch alle drahtlosen Netzwerke, die sich im Bereich Ihres drahtlosen Adapters befinden. Wenn ein Netzwerk gefunden wird, wird der folgende Desktop-Hinweis angezeigt: Drahtlose Netzwerke gefunden. Weitere Informationen finden Sie unter Taskleistensymbole.

1. Doppelklicken Sie auf den Desktop-Hinweis, um das Intel(R) PROSet/Wireless Hauptfenster zu öffnen.
2. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.
3. Klicken Sie auf Verbinden. Falls das Netzwerk keine Sicherheitsauthentifizierung verlangt, werden Sie über einen Desktop-Hinweis darauf hingewiesen, dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind. Unter Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless und Taskleiste finden Sie weitere Informationen zum Taskleistenmenü und den Symbolen.

Falls Sie eine Sicherheitsauthentifizierung hinzufügen müssen:

1. Die Allgemeinen Einstellungen zur Erstellung eines drahtlosen Profils werden geöffnet und Sie werden durch den Konfigurationsablauf geführt.
2. Geben Sie einen Profilnamen an. Der Profilname ist Ihr Name in diesem Netzwerk. Es kann ein beliebiger Name sein, der Ihnen hilft, dieses Netzwerk zu identifizieren. Einige Beispiele wären "Mein Heimnetzwerk", "Snack Bar an Bahnhofstraße" usw.
3. Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): Enthält die Netzwerkkennung.
4. Klicken Sie auf Weiter. Über die Sicherheitseinstellungen wird versucht, die Netzwerkeinstellungen dieses Netzwerks zu erkennen.
   - Falls ein PSK- bzw. WEP-Kennwort erforderlich ist, werden Sie aufgefordert, dieses vor Herstellung der Verbindung einzugeben. Klicken Sie auf Erweitert, um den PSK oder andere Sicherheitseinstellungen zu ändern oder zu bearbeiten. Informationen zu Schlüsseln und Kennwörtern finden Sie unter Netzwerkschlüssel.
   - Falls Sie Sicherheitseinstellungen hinzufügen müssen, klicken Sie auf Weiter, um die erforderlichen Sicherheitseinstellungen hinzuzufügen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
5. Klicken Sie auf OK, um eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herzustellen.

Wenn Sie den Desktop-Hinweis Drahtlose Netzwerke gefunden ignorieren, zeigt Intel(R) PROSet/Wireless eine Nachricht mit der folgenden Aufforderung an: Möchten Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen? Klicken Sie auf Ja. Das Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless wird geöffnet. Befolgen Sie die Anleitungen, um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.

Zusätzlich zum Taskleistensymbol zeigt Intel(R) PROSet/Wireless auch den Verbindungsstatus, die Liste der drahtlosen Netzwerke und den Netzwerkverbindungsstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.

## Einsetzen von Wi-Fi Protected Setup*, um ein Netzwerk zu konfigurieren oder sich einem Netzwerk anzuschließen

- Einen Zugriffspunkt konfigurieren und ein Netzwerk einrichten
- Einen Registrierenden (Computer) mit einem Netzwerk oder Zugriffspunkt verbinden
- Einen Registrierenden einem vorhandenen Netzwerk beim Registrar hinzufügen

Intel(R) PROSet/Wireless implementiert Wi-Fi Protected Setup zur einfachen und sicheren Einrichtung und Verwaltung eines drahtlosen Netzwerks. Damit können Sie die erste Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks vornehmen und neue Geräte in das Netzwerk einbringen. Wi-Fi Protected Setup vereinfacht den Einrichtungsvorgang und gewährleistet gleichzeitig die sichere Konfiguration des Netzwerks. Die folgenden Begriffe werden in diesem Zusammenhang verwendet.

- Zugriffspunkt: Ein Gerät, das drahtlose Geräte mit einem Netzwerk verbindet. Der Zugriffspunkt ist mit dem erforderlichen Netzwerknamen (SSID) und den Sicherheits-Zugangsdaten vorkonfiguriert.
- Registrierender: Ein Gerät, das sich an einen Zugriffspunkt oder ein drahtloses Netzwerk anschließen will, aber nicht über das Kennwort oder den Schlüssel des Zugriffspunkts bzw. Netzwerks verfügt. Sobald der Computer im Besitz des gültigen Kennworts oder Schlüssels ist, wird er ein Mitglied des drahtlosen Netzwerks. Intel(R) PROSet/Wireless-Software kann als Registrierender für unterstützte Zugriffspunkte konfiguriert werden.
- Registrar: Ein Registrar ist eine logische Entität (üblicherweise ein Computer), die es anderen Geräten (üblicherweise Computern) erlaubt, sich dem drahtlosen Netzwerk anzuschließen. Intel(R) PROSet/Wireless-Software kann als Registrar für unterstützte Zugriffspunkte konfiguriert werden. Der Registrar überträgt automatisch den Schlüssel bzw. das Kennwort des Zugriffspunktes auf sichere Weise.

Ein neues drahtloses Netzwerk wird durch Konfigurieren des Zugriffspunkts, Anschließen des gewünschten und mit einem drahtlosen Adapter ausgerüsteten Computers und gegebenenfalls Anschließen externer Netzwerkkonnektivität (d.h. das Internet, in der Regel durch Verbinden des Zugriffspunkts mit einem DSL- oder Kabelmodem oder Ähnlichem) eingerichtet.

### Einen Zugriffspunkt konfigurieren und ein Netzwerk einrichten

Anhand der folgenden Schritte wird ein Computer als Registrar für ein sicheres Netzwerk oder einen sicheren Zugriffspunkt konfiguriert.

1. Suchen Sie das Geräte-Besitzrecht-Kennwort für den Zugriffspunkt. Dieses ist durch den Hersteller des Zugriffspunkts festgelegt. Das Kennwort befindet sich häufig auf einer Etikette auf der Unterseite des Geräts.
2. Schalten Sie den Netzwerk-Zugriffspunkt ein.
3. Schalten Sie an dem als Registrar festzulegenden Computer Intel(R) PROSet/Wireless ein.
4. Klicken Sie in Intel(R) PROSet/Wireless auf Extras > Anwendungseinstellungen.
5. Aktivieren Sie im Bereich "Erweiterte Einstellungen" unter Wi-Fi Protected Setup* die Option Geräteregistrierung aktivieren.

6. In der folgenden Meldung werden Sie informiert, das sich ein oder mehrere kompatible Geräte innerhalb des Bereichs Ihres Computers befinden. Klicken Sie auf diese Meldung. (Oder wählen Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless ein drahtloses Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.)

7. Das folgende Fenster wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus. In diesem Beispiel haben wir UnConfiguredAP gewählt. Es handelt sich dabei um einen allgemeinen Namen für einen nicht konfigurierten Zugriffspunkt. Der Inhalt der Liste mit den Netzwerken hängt davon ab, welche Netzwerke erkannt werden. Klicken Sie auf Weiter.

8. Gehen Sie zum nächsten Bereich. Geben Sie nun das vom Zugriffspunkt abgerufene Besitzrecht-Kennwort für das Gerät ein. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

9. Im nächsten Fenster werden der Netzwerkname, der Sicherheitstyp und das Kennwort angezeigt. Falls der Zugriffspunkt bereits konfiguriert ist, erscheint er abgeblendet. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 10 weiter. Falls der Zugriffspunkt nicht konfiguriert ist (die Felder also nicht abgeblendet sind), fahren Sie mit Schritt 11 weiter.
10. Nach einigen Sekunden wird die folgende Meldung angezeigt:
    Der Zugriffspunkt ist bereits konfiguriert. Möchten Sie ihn neu konfigurieren?
    Falls Sie den Zugriffspunkt nicht erneut konfigurieren möchten, klicken Sie auf Nein. Die Software schließt sich dem Netzwerk an, stellt die Verbindung her und erstellt ein Profil. Danach wird sie beendet und dieser Vorgang ist abgeschlossen. Falls Sie den Zugriffspunkt erneut konfigurieren möchten, klicken Sie auf Ja.
11. Das nächste Fenster wird angezeigt (es stimmt möglicherweise nicht mit dem unten dargestellten Fenster überein). Im ersten Feld wird der Name des Zugriffspunkts angezeigt. Dies ist standardmäßig der Netzwerkname (SSID). Wir haben den Namen hier in WscAtherosAP geändert. Sie können einen beliebigen Namen wählen.
12. Das nächste Feld im Fenster ist der Sicherheitstyp. Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus.

- "WPA* - Persönlich" erfordert die manuelle Konfiguration eines vorab freigegebenen Schlüssels (PSK) am Zugriffspunkt und auf Clients. Dieser PSK authentifiziert ein Kennwort oder einen Identifizierungscode auf sowohl Client-Station als auch Zugriffspunkt. Es wird kein Authentifizierungsserver benötigt.
- WPA2* ist die zweite Generation der WPA-Sicherheit, die drahtlosen Unternehmens- und Einzelkunden eine hochgradige Sicherheit liefert, damit nur autorisierte Benutzer auf ihre drahtlosen Netzwerke zugreifen können. Wir haben hier "WPA2 - Persönlich" als Sicherheitseinstellung gewählt. Den Intel(R) PROSet/Wireless-Profilen können Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und den "WPA2 - Persönlich"-Kennsatz zur Verwendung auf Legacy-Geräten entnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit.

13. Das dritte Feld ist das Kennwort (Schlüssel). Das angezeigte Kennwort ist nach dem Zufallsprinzip generiert oder vorkonfiguriert. Sie können es in ein beliebiges Kennwort ändern. Für verbesserte Sicherheit sollten Sie jedoch ein robustes Kennwort wählen. Es muss aus 8 bis 63 Zeichen bestehen. (Das Kennwort wird später vom Registrierenden (Computer) für den Zugang zu diesem Netzwerk eingegeben.) Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

14. Die folgenden Bereiche zeigen die Konfiguration des Zugriffspunkts und des Registrars.

Der nächste Bereich mit der Konfiguration der WLAN-Einstellungen für den Zugriffspunkt wird kurz angezeigt.

15. Nachdem das Netzwerk das Besitzrecht-Kennwort erhält, erhalten Sie die Meldung: Erfolgreich angemeldet bei <Name des drahtlosen Netzwerks>. Klicken Sie auf Fertig stellen. Dieser Vorgang schließt die Konfiguration des Zugriffspunkts und des Registrars ab.

16. Wenn Sie diese Einstellungen zur späteren Verwendung durch einen Legacy-Client in einem Profil speichern möchten, klicken Sie auf WLAN-Einstellungen speichern auf: C:\<Name des drahtlosen Netzwerks>. Die Profileinstellungen werden in einer Textdatei (txt) auf Ihrer lokalen Festplatte gespeichert. Die Datei wird standardmäßig auf Ihrem lokalen Laufwerk C:\ gespeichert. Akzeptieren Sie den Standard-Speicherort oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Speicherort auf Ihrem Computer zu wählen.

Als Nächstes können Sie einen registrierenden Computer mithilfe des Registrars mit dem Netzwerk verbinden.

### Einen Registrierenden mit einem Netzwerk oder Zugriffspunkt verbinden

Führen Sie diese Schritte durch, um einen Registrierenden (Computer) mit dem soeben erstellten Netzwerk zu verbinden. Dabei wird davon ausgegangen, das auf dem Registrar Intel(R) PROSet/Wireless ausgeführt wird.

1. Auf dem registrierenden Computer, den Sie mit dem Netzwerk verbinden möchten, erhalten Sie die unten abgebildete Nachricht, dass sich ein oder mehrere Zugriffspunkte mit Wi-Fi Protected Setup im Bereich Ihres drahtlosen Computers befinden. Klicken Sie auf diese Meldung. (Oder wählen Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless ein drahtloses Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.)

2. Die Startseite der drahtlosen Netzwerkkonfiguration wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus (in unserem Fall ist dies MyWPS). Klicken Sie anschließend auf Weiter.

3. Das im Folgenden abgebildete Fenster "Suche" wird angezeigt. Der registrierende Computer, den Sie mit dem Netzwerk verbinden möchten, erkennt den Registrar für das Netzwerk. Falls der Erkennungsvorgang erfolgreich war, wird in der Folge der Name des Registrars oder der Zugriffspunkt angezeigt.

4. In dem sich anschließend öffnenden Fenster wird das Gerätekennwort (Kennwort des Registrierenden) angezeigt. Das am registrierenden Computer angezeigte Kennwort ist ein einzigartiges, nach dem Zufallsprinzip generiertes, temporäres Kennwort für den registrierenden Computer. Dieses Kennwort dient dazu, die Erlaubnis zum Anschluss an den Netzwerk-Zugriffspunkt zu erfragen. (Das unten gezeigte Kennwort ist nur ein Beispiel.)

5. Geben Sie beim Registrar das vom Registrierenden bereitgestellte Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

HINWEIS: Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass auf dem Registrar die Intel(R) PROSet/Wireless Software ausgeführt wird. Falls andere Software ausgeführt wird, sind die am Registrar angezeigten Vorgänge und Fenster möglicherweise unterschiedlich. Gewisse Zugriffspunkte verfügen möglicherweise über einen integrierten Registrar.

6. Im nächsten Fenster wird das Profil für dieses Netzwerk aufgelistet. Das ausgewählte Profil wird an den Registrierenden geschickt, wodurch dieser Zugang zum Netzwerk erhält. Es werden nur unterstützte Profile angezeigt. Unterstützte Profile bauen auf WPA-PSK, WPA2-PSK und der offenen Sicherheit (Keine) auf. Wählen Sie das Profil und klicken Sie auf Weiter, um den Registrierungsvorgang abzuschließen.

7. Das folgende Fenster zeigt, dass die Registrierung des Registrierenden mit dem Registrar abgeschlossen ist. Klicken Sie auf Fertig stellen.

8. Klicken Sie anschließend beim Registrierenden auf "Weiter". Auf dem registrierenden Computer erhalten Sie die Meldung: Erfolgreich angemeldet bei <Name des drahtlosen Netzwerks>. Klicken Sie auf Fertig stellen.

### Einen Registrierenden einem vorhandenen Netzwerk beim Registrar hinzufügen

Über den folgenden Vorgang können Sie einen registrierenden Computer einem vorhanden Netzwerk hinzufügen. Der Zugriffspunkt ist in diesem Fall bereits konfiguriert und der Registrar ist bereits mit dem Zugriffspunkt verbunden.

HINWEIS: Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass auf dem Registrar die Intel(R) PROSet/Wireless Software ausgeführt wird. Falls andere Software ausgeführt wird, sind die am Registrar angezeigten Vorgänge und Fenster möglicherweise unterschiedlich.

1. Beschaffen Sie sich das Gerätekennwort für den registrierenden Computer, den Sie dem Netzwerk hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol für Intel(R) PROSet/Wireless und wählen Sie die Option Neues Gerät hinzufügen.
3. Führen Sie die Schritte 5 bis 8 des Vorgangs Einen Registrierenden mit einem Netzwerk oder Zugriffspunkt verbinden durch.

## Andere Wireless-Manager

Wenn Intel(R) PROSet/Wireless eine andere Softwareanwendung erkennt, die mit dem drahtlosen Gerät zu kommunizieren versucht, werden Sie darüber informiert.

#### Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP*

Sie können von Intel(R) PROSet/Wireless mit einer der folgenden Methoden zur konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP wechseln:

Vom Menü der Taskleiste aus:

Klicken Sie auf Wi-Fi*-Verwaltung durch Windows, um zur konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP zu wechseln. Durch Auswahl dieser Option wird Intel(R) PROSet/Wireless als Ihr aktueller drahtloser Manager deaktiviert. Sie können dann Microsoft Windows XP als Ihren drahtlosen Manager konfigurieren.

> HINWEIS: In Intel(R) PROSet/Wireless erstellte drahtlose Profile werden von vom Microsoft Windows XP-Dienst der konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung nicht angezeigt. Wenn Sie Ihre Intel drahtlosen Profile verwenden möchten, müssen Sie im Taskleistenmenü Wi-Fi-Verwaltung durch Intel(R) PROSet/Wireless wählen.

Von Intel(R) PROSet/Wireless aus:

Klicken Sie in der Intel(R) PROSet/Wireless-Anwendung im Menü "Erweitert" auf Wi-Fi-Verwaltung durch Windows. Wenn Sie mit der Verwendung der konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP fertig sind, können Sie wieder zu Intel(R) PROSet/Wireless wechseln. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless auf Intel(R) PROSet/Wireless aktivieren oder klicken Sie im Taskleistenmenü auf Wi-Fi-Verwaltung durch Intel(R) PROSet/Wireless.

#### WLAN-Software von Drittanbietern

Wenn Sie von einem Hotspot-Standort (Snackbar, Flughafen-Lounge usw.) angebotene Software verwenden, benachrichtigt Sie Intel(R) PROSet/Wireless und deaktiviert sich selbst. Intel(R) PROSet/Wireless kann das drahtlose Gerät nicht verwalten, wenn andere WLAN-Manager mit dem Gerät kommunizieren. Um die Intel(R) PROSet/Wireless-Funktionen nutzen zu können, sollten Sie diese Software deaktivieren oder entfernen, wenn Sie den Hotspot verlassen.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss