Administratorværktøj

Tilbage til Indhold

# Administratorværktøj

Indstil administratoradgangskode
Administratorværktøjsindstillinger
Administratorpakker
Administratorprofiler

- Vedvarende
- Tilslut før logon/fællestilslutning
- Fælles profiler
- Udelukke netværk
- Voice over IP (VoIP)

Programindstillinger
Adapterindstillinger
Software
EAP-FAST A-ID-grupper
Administratoropgaver

Administratorværktøjet bruges at den person, som har administratorrettigheder på denne computer. Dette værktøj bruges til at konfigurere fælles (delte) profiler, Tilslut før logon/Fælles-profiler og profiler til vedvarende tilslutning. Administratorværktøjet kan også bruges af en IT-afdeling til konfiguration af brugerindstillingerne i Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren samt til oprettelse af brugerdefinerede installationspakker, der kan eksporteres til andre systemer.

Administratorværktøjet findes i menuen Værktøjer i Intel(R) PROSet/Wireless. Det skal vælges under en tilpasset installation af Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren, ellers vises kommandoen ikke i menuen Værktøjer.

## Indstil administrator-adgangskode

Brugere kan ikke ændre administratorindstillingerne eller profilerne, medmindre de har adgangskoden til dette værktøj. Når du første gang åbner Administratorværktøjet, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode. Adgangskoden må ikke overstige 56 tegn. Null-adgangskoder er ikke tilladt.

BEMÆRK: Hvis du ikke kender den oprindelige adgangskode, findes der ingen proces til at nulstille adgangskoden.

1. Adgangskode: Indtast en adgangskode (maks. 56 tegn).
2. Bekræft adgangskode: Genindtast adgangskoden.
3. Klik på OK. Åbn administratorpakken vises.

Sådan ændres den eksisterende adgangskode:

1. Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Klik på Skift adgangskode i indtastningsformularen til adgangskode.
3. Gammel adgangskode: Indtast den eksisterende adgangskode.
4. Ny adgangskode: Indtast den nye adgangskode.
5. Bekræft adgangskode: Genindtast den nye adgangskode.
6. Klik på OK for at gemme den nye adgangskode og lukke Administratorværktøjet.

## Indstillinger for administratorværktøj

En administrator kan bestemme den rækkefølge, hvori administratorprofiler placeres på en administratorværktøjets profilliste.

1. I hovedvinduet skal du klikke på Værktøjer > Administratorværktøjer.
2. Når Administratorværktøjet åbnes, skal du klikke på Værktøjer > Indstillinger.
   - Vælg Indsæt i toppen for altid at placere administratorprofiler øverst på administratorværktøjets profilliste.
   - Vælg Indsæt i bunden for altid at placere administratorprofiler nederst på administratorværktøjets profilliste.
3. Klik på OK for at afslutte og returnere til dialogen Administratorværktøjet.

## Administratorpakker

Administratorpakker bruges til at gemme administrative profiler og andre indstillinger. Du kan kopiere eller sende denne selvudpakkende exe-fil til klienter på netværket. Når exe-filen køres, installeres indholdet og det konfigureres på destinationscomputeren.

Sådan opretter du en ny pakke:

1. Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Indtast din adgangskode, for at åbne Administratorværktøjet.
3. Administratorpakke: Klik på en af følgende for at oprette en ny pakke eller åbne en eksisterende pakke.

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Opret en Windows XP eller Windows 2000 pakke | Opret en pakke, der kan eksporteres til en brugers computer med enten Microsoft Windows XP* eller Microsoft Windows 2000* operativsystemet. Denne pakke giver mulighed for eksport af alle 802.1x EAP-type Tilslut før logon-/fælles og vedvarende godkendelsesprofiler.
> Opret en Windows Vista pakke | Opret en pakke, der kan eksporteres til en brugers computer med Windows Vista* operativsystemet. Denne pakke giver kun mulighed for eksport af EAP-TTLS og EAP-SIM fælles profiler.
> Åbn en eksisterende pakke | Vælg for at gennemse efter og åbne en eksisterende pakke.

4. Klik på OK.
5. Konfigurer de følgende indstillinger til at blive inkluderet i pakken:

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Profiler | Klik på Medtag profiler i denne pakke. Profiler kan deles med andre brugere.
> Applikationsindstillinger | Klik på Medtag programindstillinger i denne pakke. Angiv de programindstillinger, der skal aktiveres.
> Adapterindstillinger | Klik på Medtag adapterindstillinger i denne pakke. Angiv startværdier for de adapterindstillinger, der anvendes på denne computer.
> Software | Klik på Medtag software i denne pakke. Vælg de softwarekomponenter, der er installeret på denne computer. BEMÆRK: Se Software, hvor der fås oplysninger om reduktion af størrelsen af administratorpakkens exe-fil.
> EAP-FAST A-ID-grupper | Klik på Inkluder A-ID-grupper. Tilføj A-ID-gruppe til understøttelse af flere PAC'er fra flere A-ID'er. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig ved oprettelse af en Administratorpakke for Windows Vista-klienter.

6. Klik på Luk.
7. Følgende meddelelse vises: Den aktuelle pakke er ændret. Vil du gemme ændringerne?
8. Klik på Ja. Gem exe-filen i en mappe på den lokale harddisk.
9. Klik på Gem. Filen oprettes. BEMÆRK: Dette kan vare flere minutter.
10. Klik på Færdig for at se indholdet af pakken.
    - Klik på Anvend denne pakke på denne computer, hvis du vil bruge pakkekonfigurationen på administratorens computer.
    - Kopier exe-filen til en brugers computer, hvis du vil installere den konfiguration, der er gemt i pakken. Når du udfører den pakkede fil, er det en automatisk installation.
11. Klik på OK.

> BEMÆRK: Du kan også vælge Gem pakke i menuen Filer, hvis du vil gemme pakken.

> BEMÆRK: Administratorprofiler til Windows Vista gemmes i et XML-format. Disse profiles importeres til Windows Vista systemet via Group Policy Manager.

Sådan redigerer du en pakke:

1. Aktiver Administratorværktøjet
2. Klik på Åbn en eksisterende pakke på siden Åbn administratorpakke for at redigere en eksisterende pakke.
3. Klik på Gennemse. Find pakkens exe-fil.
4. Klik på Åbn. Foretag dine opdateringer af pakkeindstillingerne.
5. Klik på Luk.
6. Følgende meddelelse vises: Den aktuelle pakke er ændret. Vil du gemme ændringerne?
7. Klik på Ja. Gem exe-filen i en mappe på den lokale harddisk.

> BEMÆRK: Du kan også vælge Åbn pakke i menuen Filer, hvis du vil redigere en administratorpakke.

## Administratorprofiler

Administratorprofiler ejes og administreres af netværksadministratoren eller administratoren af denne computer. Disse profiler er fælles for eller delt af alle brugere på denne computer. Slutbrugerne kan imidlertid ikke ændre disse profiler. De kan kun ændres i Administratorværktøjet, der er beskyttet med en adgangskode.

Der findes to typer administratorprofiler: Vedvarende og Tilslut før logon/Fællestilslutning. Du kan også konfigurere Voice over IP (VoIP)-indstillinger til eksport af en soft-telefonapplikation.

BEMÆRK: For Windows Vista-pakker kan der kun oprettes EAP-SIM og TTLS fælles profiler.

BEMÆRK: For Windows Vista understøttes EAP-SIM ikke for vedvarende profiltyper.

### Vedvarende tilslutning

Vedvarende profiler anvendes ved start af computeren, eller når ingen bruger har logget på computeren. Når en bruger logger af, opretholder en Vedvarende profil fortsat en trådløs tilslutning, indtil computeren slukkes, eller en anden bruger logger på.

> BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Windows Vista-pakker.

Hovedpunkterne for Vedvarende tilslutning:

- Følgende profiltyper kan oprettes som vedvarende profiler:
  - Alle profiler, som ikke kræver 802.1x-godkendelse (f.eks. Åben godkendelse med WEP-kryptering, Åben godkendelse uden kryptering).
  - Alle profiler med 802.1x-godkendelse får deres legitimationsoplysninger gemt: LEAP eller EAP-FAST.
  - Profiler med sikkerhedsindstillinger, der inkluderer valget "Brug følgende brugernavn og adgangskode".
  - Profiler, der bruger maskincertifikatet til godkendelse.
  - WPA*-Koncern-profiler, der ikke bruger et brugercertifikat
  - WPA-Personlig-profiler
- Profilen Vedvarende tilslutning anvendes ved systemstart, og når en bruger logger af

> BEMÆRK: Intel(R) PROSet/Wireless understøtter maskincertifikater. Disse vises imidlertid ikke på certifikatlisterne.

Sådan opretter du en Vedvarende profil:

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på Vedvarende
3. Klik på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
4. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst netværk (SSID): Indtast navnet på dit trådløse netværk.
6. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
7. Administratorprofiltype: Vedvarende: Aktiv, når ingen brugere er logget på er valgt.
8. Klik på Næste.
9. Klik på Koncernsikkerhed for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Se TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST for oplysninger om 802.1x-sikkerhedskonfiguration.
10. Klik på OK.

### Tilslut før logon

Før logon/Fælles profiler anvendes før en bruger-logon. Hvis Single Sign On-funktionerne er installeret, sker tilslutningen forud for Windows logon-sekvensen (Før-logon/Fælles).

> BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Windows Vista-pakker.

Hvis Single Sign On-funktionerne ikke er installeret, anvendes profilen, når brugersessionen er aktiv. Tilslut før logon/Fælles profiler vises altid øverst i profillisten. Brugerne kan fortsat prioritere de profiler, de har oprettet, men de kan ikke omprioritere Tilslut før logon/Fælles profiler. Eftersom disse profiler vises øverst i profillisten, forsøger Intel(R) PROSet/Wireless automatisk at tilslutte til administratorprofilerne først, før den forsøger eventuelle brugeroprettede profiler.

> BEMÆRK: Kun administratorer kan oprette eller eksportere Tilslutning før logon/Fælles-profiler.

Hovedpunkterne for Tilslut før logon er:

- Tilslut før logon er kun aktiv ved Windows-pålogføring.
- Følgende profiltyper kan oprettes som Tilslutning førlogon/Fælles-profiler:
  - 802.1x PEAP, TTLS eller EAP-FAST-profiler, der enten bruger "Brug Windows logon brugernavn og adgangskode" eller "Brug følgende brugernavn og adgangskode" legitimation ved konfiguration af profilens sikkerhedsindstillinger.
  - LEAP profiler der anvender "Bed om brugernavn og adgangskode"- legitimationsoplysninger til konfiguration af profilens sikkerhedsindstillinger.
  - 802.1x PEAP eller TTLS profiler med bruger- eller maskincertifikater (brugeren skal have administrative rettigheder til anvendelse af maskincertificater).
  - TLS profiler, der bruger digitale certifikater til verificering af en klients eller servers identitet.
  - EAP-SIM profiler, der bruger et Subscriber Identity Module (SIM)-kort til validering af dine legitimationsoplysninger overfor netværket.
  - Alle ikke-802.1x (Åben og WEP) fælles profiler eller brugerbaserede profiler
- Der vil blive anvendt en Tilslut før logon/Fælles-profil, når brugeren logger på Windows

#### Status for Tilslut før logon/Fælles tilslutning

Understøttelse af Tilslut før logon/Fælles profiler installeres under en Tilpasset installation af Intel(R) PROSet/Wireless software. Se Installer og afinstaller funktionen Single Sign On, hvor der er flere oplysninger.

> BEMÆRK: Hvis Single Sign On eller Tilslut før logon-funktionerne ikke er installeret, vil en administrator stadig kunne oprette Tilslut før logon/Fælles-profiler til eksport til en brugers computer.

I det følgende beskrives, hvordan funktionen Tilslut før logon fungerer ved systemstart. Forudsætningen er, at der findes en gemt profil. Denne gemte profil har gyldige sikkerhedsindstillinger, markeret med "Brug Windows logon brugernavn og adgangskode", der blev anvendt på tidspunktet for Windows-logon.

1. Når systemet er startet, skal du indtaste Windows logon-domæne, brugernavn og adgangskode.
2. Klik på OK. Statussiden Tilslut før logon/Fælles viser status for netværkstilslutningen. Når den trådløse adapter tilsluttes til adgangspunktet i netværket, lukkes statussiden, og Windows logon afsluttes.
   - Hvis det tilsvarende adgangspunkt afviser dine legitimationsoplysninger under Før logon/Fælles forbindelse, bliver du anmodet om at angive dine brugerlegitimationsoplysninger.
   - Indtast dine legitimationsoplysninger.
   - Klik på OK. Profilen overføres, og statussiden viser forløbet af forbindelsesstatus, indtil du er logget på Windows.
   - Klik på Annuller på siden Legitimationsoplysninger for at vælge en anden profil.

> BEMÆRK: Der er kun adgang til et brugercertifikat for en bruger, der er godkendt på computeren. Derfor skal en bruger logge på computeren én gang (enten ved hjælp af en kabelført forbindelse, alternativ profil eller lokal logon), før vedkommende bruger en Tilslut før logon/Fælles-profil, der anvender godkendelse med et brugercertifikat.

Når du logger af, afbrydes eventuelle trådløse forbindelser, og en vedvarende profil overføres (hvis en sådan er til rådighed). Under visse omstændigheder er det ønskværdigt at bevare den aktuelle forbindelse (f.eks. hvis brugerspecifikke data skal uploades til serveren efter logoff eller hvis roaming-profiler anvendes).

Opret en profil, der er mærket som både før-logon/Fælles og vedvarende, for at opnå denne funktionalitet. Hvis en sådan profil er aktiv, når brugeren logger af, bevares forbindelsen.

Opret en Før logon/Fælles profil:

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på Tilslut før logon/Fælles.
3. Klik på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
4. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst netværk (SSID): Indtast netværks-ID.
6. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
7. Administratorprofiltype: Tilslut før logon/fælles: Aktiv, når en bruger er logget på. Denne profil deles af alle brugere. Denne profil er allerede valgt.
8. Klik på Næste.
9. Klik på Avanceret for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Brug de avancerede indstillinger til indstilling af følgende:

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Automatisk tilslutning

Automatisk: (Standard): Vælg, for at få Intel(R) PROSet/Wireless til automatisk at tilslutte til denne profil, når den er inden for rækkevidde. Efter behov: Vælg, for at forhindre automatisk tilslutning af en profil, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis der f.eks. skal betales for en trådløs tilslutning, og du ikke ønsker automatisk tilslutning, når du er inden for rækkevidde.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig for fælles administratorprofiler for Vista.

Obligatorisk adgangspunkt | Vælg, for at knytte den trådløse adapter til et bestemt adgangspunkt. Tvinger den trådløse adapter til at tilslutte til et adgangspunkt ved hjælp af en bestemt MAC-adresse. Indtast adgangspunktets MAC-adresse (BSSID); 48-bit 12 hexadecimale cifre. Eksempelvis 00:06:25:0E:9D:84. Denne funktion er ikke til rådighed, hvis ad hoc-driftstilstand bruges. Slet: Klik for at fjerne den aktuelle adresse.
Adgangskodebeskyttelse | Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn). BEMÆRK: Ikke tilgængelig for fælles administratorprofiler for Vista.
Start program | Starter automatisk en batchfil, exe-fil eller et script, når du tilslutter dig til profilen. F.eks. start en Virtual Private Network (VPN) session automatisk, når en bruger tilslutter til et trådløst netværk.

Format for brugernavn

En administrator kan vælge brugernavnsformat til godkendelsesserveren.

Valgene er:

- bruger (standard)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

BEMÆRK: Brugernavnsformat er kun tilgængeligt under Avancerede indstillinger i Administratorværktøj. Det er ikke tilgængeligt ved oprettelse af en brugerprofil med Intel(R) PROSet/Wireless Opret trådløs profil i profilguiden. Denne indstilling er ikke relevant for maskincertifikater.

10. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.
11. Klik på Koncernsikkerhed for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Se EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST for oplysninger om 802.1X-sikkerhedskonfiguration.
12. Klik på OK for at gemme profilen og føje den til listen Administratorprofiler.

> BEMÆRK: Hvis der allerede var etableret en vedvarende forbindelse, ignoreres en Tilslut før logon/Fælles-profil, med mindre profilen er konfigureret med både Tilslut før logon/Fælles og Vedvarende forbindelsesvalg.

### Fælles profiler

Fælles profiler anvendes via Group Policy Manager. Følgende profiltyper kan oprettes som fælles profiler:

- 802.1x TTLS profiler der anvender "Spørg, hver gang jeg tilslutter"- eller "Brug følgende"-legitimationsoplysninger til konfiguration af profilens sikkerhedsindstillinger.
- 802.1x TTLS-profiler med bruger- eller maskincertifikater (brugeren skal have administrative rettigheder til anvendelse af maskincertificater).
- EAP-SIM profiler, der bruger et Subscriber Identity Module (SIM)-kort til validering af dine legitimationsoplysninger overfor netværket.

Sådan opretter du en Fælles profil:

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke (standard).
2. Klik på Fælles.
3. Klik på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
4. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst netværk (SSID): Indtast netværks-ID.
6. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
7. Klik på Næste.
8. Klik på Avanceret for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Brug de avancerede indstillinger til indstilling af følgende valgfri indstillinger:

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Automatisk tilslutning

Automatisk: (Standard): Vælg, for at få Intel(R) PROSet/Wireless til automatisk at tilslutte til denne profil, når den er inden for rækkevidde. Efter behov: Vælg, for at forhindre automatisk tilslutning af en profil, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis der f.eks. skal betales for en trådløs tilslutning, og du ikke ønsker automatisk tilslutning, når du er inden for rækkevidde.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig for fælles administratorprofiler for Vista.

Obligatorisk adgangspunkt | Vælg, for at knytte den trådløse adapter til et bestemt adgangspunkt. Tvinger den trådløse adapter til at tilslutte til et adgangspunkt ved hjælp af en bestemt MAC-adresse. Indtast adgangspunktets MAC-adresse (BSSID); 48-bit 12 hexadecimale cifre. Eksempelvis 00:06:25:0E:9D:84. Denne funktion er ikke til rådighed, hvis ad hoc-driftstilstand bruges. Slet: Klik for at fjerne den aktuelle adresse.
Adgangskodebeskyttelse | Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn). BEMÆRK: Ikke tilgængelig for fælles administratorprofiler for Vista.
Start program | Starter automatisk en batchfil, exe-fil eller et script, når du tilslutter dig til profilen. F.eks. start en Virtual Private Network (VPN) session automatisk, når en bruger tilslutter til et trådløst netværk.

Format for brugernavn

En administrator kan vælge brugernavnsformat til godkendelsesserveren.

Valgene er:

- bruger (standard)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

BEMÆRK: Brugernavnsformat er kun tilgængeligt under Avancerede indstillinger i Administratorværktøj. Det er ikke tilgængeligt ved oprettelse af en brugerprofil med Intel(R) PROSet/Wireless Opret trådløs profil i profilguiden. Denne indstilling er ikke relevant for maskincertifikater.

9. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.
10. Klik på Koncernsikkerhed for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Se EAP-SIM eller TTLS vedrørende oplysninger om 802.1x-sikkerhedskonfiguration.
11. Klik på OK for at gemme profilen og føje den til listen Administratorprofiler.

### Udelukke netværk

Administratorer kan udpege netværk, der skal udelukkes fra tilslutning. Når først et netværk er udelukket, kan kun en administrator fjerne netværket fra udelukkelseslisten. Det udelukkede netværk vises i Intel(R) PROSet/Wireless Administration af udelukkelsesliste.

> BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Windows Vista-pakker.

Sådan udelukkes et netværk:

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på Udeluk.
3. Klik på Tilføj for at åbne Udeluk netværk (SSID).
4. Netværksnavn: Indtast navnet på det netværk, du vil udelukke.
5. Klik på OK for at tilføje netværksnavnet til listen.

Sådan fjernes et netværk fra udelukkelse:

1. Vælg et netværk på udelukkelseslisten.
2. Klik på Fjern. Netværket slettes fra listen.

### Voice over IP (VoIP)-tilslutning

Intel(R) PROSet/Wireless software understøtter VoIP tredjeparts soft-telefonapplikationer. Tredjeparts VoIP-applikationer understøtter Voice Codecs. Codecs indeholder generelt en kompressionsmulighed, der sparer båndbredde på netværket. Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren understøtter følgende International Telecommunications Union (ITU) codec-standarder:

> Codec | Algoritme
> ITU G0,711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G0,722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0,723 | Multihastigheds-coder
> ITU G0,726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0,727 | Variabel hastigheds-ADPCM
> ITU G0,728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G0,729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

En administrator kan eksportere VoIP-indstillinger til konfiguration af forskellige codec-datahastigheder og frame-hastigheder for at forbedre talekvaliteten ved VoIP-transmissioner.

Sådan konfigureres VoIP-indstillinger:

> BEMÆRK: Sørg for, at Voice over IP ikke er deaktiveret i Administratorværktøjet Programindstillinger. Som standard er funktionen aktiveret.

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på VoIP.
3. Klik på Tilføj for at åbne siden Opret VoIP-profiler.
4. Vælg Codec-båndbredde, applikationsanvendelse og Frame-hastighed. For Taledata:

> G711 har 10 ms Frame-hastighed ved 64kbps bithastighed
> G722 har 10 ms Frame-hastighed ved 64kbps bithastighed
> G723 har 30 ms Frame-hastighed ved enten 5,3kbps eller 6,4kbps bithastighed
> G726-32 har 10 ms Frame-hastighed ved 32kbps bithastighed
> G728 har 2,5 ms Frame-hastighed ved 16kbps bithastighed
> G729 har 10 ms Frame-hastighed ved 10kbps bithastighed

> Vælg parametre fra rullemenuerne.

> Codec | Anvendelse | Frame-hastighed
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - Interaktiv samtale
> - Audiokonference
> - Taledata
> - Video
> - Streaming Audio

> - 20
> - 30

5. Klik på OK for at returnere til listen Profil.
6. Klik på Luk for at gemme profilindstillingerne i en pakke.

## Programindstillinger

En administrator kan vælge, hvor megen kontrol brugerne kan have over deres trådløse netværkstilslutninger.

Sådan konfigureres programindstillinger:

1. Klik på Medtag programindstillinger i denne pakke.
2. Aktiver eller deaktiver de enkelte indstillinger, der er vist i tabellen herunder.

Navn | Windows XP/2000-pakker | Windows Vista-pakker | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
802.1x-godkendelse |  |  | Giv en bruger mulighed for at oprette eller tilslutte til profiler, der understøtter forskellige EAP-typer for 802.1x-godkendelse. Vælg, hvilke EAP-typer for 802.1x-godkendelse, du ønsker aktiveret på en brugers computer. EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
AAA indgående kontrol |  |  | Giv mig besked, når et andet program bruger den trådløse adapter.
Administratorværktøj |  |  | Deaktiver adgang til administratorværktøjet på en brugers computer.
Automatisk start af program |  |  | Marker for automatisk at starte en batchfil, exe-fil eller et script, når en bestemt profil tilslutter sig netværket. F.eks. start en Virtual Private Network (VPN) session automatisk, når en bruger tilslutter til et trådløst netværk.
Program ved aktivering af radio |  |  | Giver et tredjeparts program mulighed for at deaktivere Intel(R) PROSet/Wireless trådløs On eller trådløs Off.

CCXv4

Vælg Aktiver CCXv4 for at aktivere funktioner fra Cisco-kompatible udvidelser, version 4 (CCXv4) for EAP-FAST-profiler.

BEMÆRK: EAP-FAST Authority Identifier (A-ID)-grupper-funktionen i administratorværktøjet findes ikke, hvis CCXv4 ikke er aktiveret.

Vælg den af følgende prompter, der skal aktiveres eller deaktiveres på en brugers computer til EAP-FAST PAC-tildeling:

Slå prompt og advarsler for ikke-autoriserede bestemmelser fra: Mulighed for at slå prompter og advarsler til for PAC automatisk tildeling, hvis der ikke er nogen PAC eller PAC, der matcher A-ID'en, der sendes af serveren, som den er tilsluttet.

Slå prompter fra, når du skifter standard-server (A-ID) : Mulighed for at at slå prompter fra, når en klient finder en server, der har tildelt en PAC før, men ikke aktuelt er valgt som standardserver.

Slå ikke-godkendt tildeling fra, når PAC er tildelt: Mulighed for at slå automatisk tildeling fra, når en PAC for den A-ID er tildelt.

BEMÆRK: Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse.

Gem legitimationsoplysninger

Marker for at gemme legitimationsoplysninger efter at en bruger logger på. Hvis den trådløse forbindelse midlertidigt afbryder, anvendes de gemte legitimationsoplysninger ved gentilslutning. Legitimationsoplysningerne slettes, når brugeren logger af.

BEMÆRK: Hvis du sletter den, vil Spørg, hver gang, jeg tilslutter ikke være til rådighed ved oprettelse af profiler

Enhed til enhed (Ad-hoc)

Aktiver eller deaktiver, hvorvidt en bruger kan oprette enhed-til-enhed-profiler (ad hoc) eller deltage i enhed-til-enhed-netværk (ad hoc).

Marker en af følgende muligheder, for at aktivere eller deaktivere, om brugeren kan tilslutte sig til enhed-til-enhed netværk:

- Aktiver enhed til enhed-netværksfunktion
- Aktiver kun sikre enhed til enhed-netværksfunktioner
- Deaktiver enhed til enhed-netværksfunktion

Marker, for enten at tillade en bruger at konfigurere profiler med Enhed-til-enhed (ad hoc) indstillinger, eller for at forhindre konfiguration af Enhed-til-enhed (ad hoc) profiler.

- Vis programindstillinger for enhed til enhed
- Skjul enhed til enhed-programindstillinger

Hvis du vil fjerne Enhed-til-enhed (ad hoc) driftstilstanden fra den trådløse profil Generelle indstillinger, skal du markere både Deaktiver enhed-til-enhed-netværksfunktioner og Skjul enhed-til-enhed programindstillinger. Dette forhindrer en bruger i at oprette profiler, der understøtter enhed-til-enhed (ad hoc)-netværk.

Import og eksport |  |  | Vælg at importere eller eksportere profiler fra en brugers computer. Ved aktivering tillades automatisk import af brugerprofiler, når de kopieres til en auto-import mappe.
Bevar tilslutning |  |  | Vælg denne for at skjule indstillingen Bevar tilslutning i Opret trådløs profil Avancerede indstillinger. Indstillingen Bevar tilslutning bevarer den trådløse tilslutning med en brugerprofil efter logoff. BEMÆRK: Indstillingen Bevar tilslutning kan bruges med Nortel VPN-klient, når den konfigureres til Logoff on Connect.
Meddelelse ved aktivering af radio |  |  | Giver et tredjepartsprogram mulighed for at give besked til brugeren om, at Intel(R) PROSet/Wireless trådløs Tændt eller trådløs Slukket er deaktiveret.

Microsoft Windows XP sameksistens

Vælg Aktiver Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel(R) PROSet/Wireless til at sameksistere på dette system.

Aktiver denne indstilling for at Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel(R) PROSet/Wireless kan sameksistere på dette system. Når du vælger denne indstilling, forhindrer du Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service i at kunne deaktiveres, når Intel(R) PROSet/Wireless er aktiveret.

BEMÆRK: Denne indstilling er ikke relevant for Microsoft Windows Vista-klient.

Vedvarende tilslutning |  |  | Vælg Sørg for, at vedvarende tilslutning og computerpolitikker er opdateret forud for brugerlogon. BEMÆRK: Opdatering af politikker kan forsinke logonskærmbilledet i op til 2 minutter.

Før-logon Cisco-tilstand

Aktiver Cisco-tilstand under en Tilslut før logon/Fælles-tilslutning.

Cisco-adgangspunkter har evnen til at understøtte flere trådløse netværksnavne (SSID'er), men kun ét broadcastnavn. For at tilslutte til et sådant adgangspunkt, gøres et forbindelsesforsøg med hver profil. Dette kaldes for Cisco-tilstand.

BEMÆRK: Tilslut før logon/Fælles-forbindelse kan tage længere tid at etablere.

Profiltilslutning

Vælg profiltilslutningsniveauet på en brugers computer.

Deaktiver brugerprofilskift. Brugere kan kun tilslutte med den første Tilslut før logon/Fælles-profil eller kun tilslutte med Tilslut før logon/Fælles-profiler.

- Tillad brugeren at tilslutte til alle administratorprofiler
- Tillad kun brugeren at tilslutte til den første administratorprofil

Sikkerhedsniveau

Vælg sikkerhedsniveauet på en brugers computer.

Brugere kan kun tilslutte sig profiler med dette sikkerhedsniveau. Hvis du klikker på dette afkrydsningsfelt, har du mulighed for at slå den følgende kontrolfunktion til eller fra.

- Tillad kun brugere at tilslutte sig netværk med personlig sikkerhed.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Windows Vista-pakker.

Besked om delt mappe

Vælg indstillingen til besked om delt mappe på en brugers computer.

- Vælg denne for automatisk at fjerne delingen af delte mapper for varigheden af en tilslutning til et ikke-sikkert netværk.
- Deaktiver denne besked
- Giv besked ved tilslutning til et ikke-sikret netværk (standard).

Single Sign On

Vælg, hvilke typer administratorprofiler der aktiveres på en brugers computer.

- Vedvarende tilslutning: Profiler er aktive under opstart, og når der ikke er logget nogen bruger på computeren.
- Tilslut før logon/fællestilslutning: Profiler er øjeblikkeligt aktive, når en bruger logger på computeren.

> Fælles profiler er aktiveret, hvis Tilslut før logon/Fælles-funktionerne ikke er installeret på brugerens computer. Fælles profiler er aktive efter at en bruger har logget på, og sessionen bliver aktiv.

> Vedvarende og Tilslut før logon/Fælles-profiler vises altid øverst i brugerens profilliste. De kan hverken ændres eller slettes af brugeren.

Supportoplysninger:

Angiv de supportoplysninger, der vises i boksen Om i Intel(R) PROSet/Wireless Software.

- Support URL: Angiv det supportcenter-websted, du ønsker dine kunder skal have adgang til for teknisk support.
- Supporttelefonnummer: Angiv det telefonnummer, du ønsker dine kunder skal ringe til for teknisk support.

Voice Over IP |  |  | Aktiver et tredjepartsprogram til at bruge VoIP-programmet på en brugers computer. Standardindstillingen aktiverer denne funktion. BEMÆRK: Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse.

Wi-Fi* Manager

Vælg, hvilken Wi-Fi* manager der styrer en brugers trådløse forbindelser. Brug enten Wi-Fi Manager for den bruger, der tidligere var logget på, eller lad brugeren vælge sin foretrukne Wi-Fi-Manager.

- Tillad alle brugere at skifte mellem Intel(R) PROSet/Wireless og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration efter logon.
- Wi-Fi Manager ved logon bestemmes af den aktive Wi-Fi Manager, da den sidste bruger loggede af.

Wi-Fi Protected Setup*

Intel(R) PROSet/Wireless softwaren kan konfigureres til at fungere som en registrator for Wi-Fi Protected Setup*-understøttede adgangspunkter. Registratoren overfører sikkert nøglen eller adgangskoden til adgangspunktet automatisk eller manuelt ved hjælp at et USB-flashdrev eller en anden ekstern enhed.

- Aktiver registrering af andre enheder (standard).
- Skjul programindstillingen Enhed til enhed-registrering.

Vælg for at sætte Intel(R) PROSet/Wireless i stand til at registrere andre enheder. Vælg også for at skjule indstillingen Aktiver enhedsregistrering under Intel(R) PROSet/Wireless applikationsindstillinger, for at blokere for, at brugeren kan ændre indstillingerne.

Præferencer til Wireless Event Log Viewer

Vælg, hvor du vil gemme logfilen til Intel Wireless Troubleshooter Wireless Event Viewer.

1. I hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless skal du klikke på Værktøjer > Intel Wireless Troubleshooter.
2. Klik på Filer > Indstillinger i Intel Wireless Event Viewer for at åbne Indstillinger for Wireless Event Viewer.
3. Hvis den ikke er aktiveret, skal du klikke på Aktiver logføring.
4. Angiv standardmappen til at gemme logfiler i: Standardplaceringen er på Mine dokumenter. Klik på Gennemse for at finde en ny mappeplacering.
5. Filnavn: Filnavnet er standard maskinnavnet.
6. Maksimum størrelse: Angiv størrelsen på filen i kilobytes (KB).
7. Klik på OK for at lukke og anvende de nye ændringer. Klik på Annuller for at lukke uden at anvende eventuelle ændringer.

Hvis du ønsker at kopiere logfilen til et arkivwebsted efter et bestemt antal dage:

1. Klik på Kopier logfilen til et andet sted.
2. Destinationssti: Angiv, hvor filerne skal gemmes.
3. Hyppighed (dage): Vælg, hvor ofte du ønsker filerne flyttet til destinationsmappen.

Trådløs til/fra

Kontroller den trådløse radio.

- Ingen ændring: Den trådløse radio er ikke slået til eller fra.
- Slå trådløs radio fra: Profilen slår radioen fra.
- Slå trådløs radio til: Profilen slår radioen til.
- Deaktiver valg af trådløs til/fra: Vælg den for at forhindre en bruger i at få adgang til kontrolfunktionen Trådløs til/fra i Intel(R) PROSet/Wireless-hovedvinduet eller på Proceslinjen. En bruger får besked på, at Funktionen er deaktiveret af administratoren, hvis vedkommende forsøger at slå styringen af radioen fra.
- Valg af Tilføj 802.11a radio til/fra: Vælg at give brugeren tilladelse til at slå 802.11a radio til/fra uafhængigt af 802.11b/g radio. Hvis du vælger dette, bliver Valg af Deaktiver 802.11a radio til/fra tilgængelig. Vælg denne for at vise kontrolfunktionen 802.11a radio til/fra, men deaktiver den. Denne giver dig mulighed for at lade brugeren have individuel kontrol over radioerne.

Når denne funktion er installeret på en computer skal du følge nedenstående vejledning for at tænde eller slukke 802-11a-radiokontrollen.

Sådan slukker du 802.11a radioen:

1. Klik, i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet, på knappen Trådløs tændt. Listen over radioindstillinger vises.
2. Vælg 802.11a Radio Fra. 802.11a-radioen er nu inaktiv.

Sådan tænder du 802.11a-radioen:

1. Klik, i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet, på knappen 802.11a Radio Fra. Listen over radioindstillinger vises.
2. Vælg Trådløs tændt. 802.11a-radioen er nu aktiv.

BEMÆRK: Indstillingen Valg af Tilføj 802.11a radio til/fra er kun til rådighed for trådløse adaptere, der understøtter 802.11a, 802.11b og 802.11g. Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse.

Luk | Lukker Administratorværktøjet.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

## Adapterindstillinger

Sådan konfigureres adapterindstillinger:

1. Klik på Medtag adapterindstillinger i denne pakke.
2. Vælg en af følgende muligheder for hver indstilling i nedenstående tabel:
   - Brug standardværdi: Nulstiller indstillingen på brugerens maskine til standardværdien.
   - Ingen ændring: Bibeholder den brugervalgte værdi. Administratoren beslutter ikke at gennemtvinge alle indstillingerne på en brugers computer. Brugeren kan ændre adapterindstillingsværdierne i menuen Avanceret i Intel(R) PROSet/Wireless.
   - Vælg værdien: Administratoren vælger hvilken værdi, der skal anvendes på brugerens computer.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 Mhz. Auto er standardindstillingen. BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

802.11n tilstand

802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11x-standarder med tilføjelse af MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO forøger datakapaciteten for at forbedre overførselshastigheden. Vælg Aktiveret eller Deaktiveret for at indstille 802.11n i adapteren. Aktiveret er standardindstillingen.

BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

BEMÆRK: Hvis du vil opnå overførselshastigheder, der er større end 54 Mbps, på 802.11n-tilslutninger, skal du vælge WPA2-AES. Ingen sikkerhed (Ingen) kan vælges for at gøre netværksopsætning og fejlfinding mulig.

En administrator kan aktivere eller deaktivere understøttelse af høj hastighed for at reducere strømforbruget, konflikter med andre bånd eller på grund af kompatibilitetsproblemer.

Ad Hoc-kanal

Der er ikke grund til at skifte kanal, medmindre de andre computere på enhed-til-enhed-netværket (ad hoc) bruger en anden kanal end standardkanalen.

Værdi: Vælg den tilladte driftskanal på listen.

- 802.11b/g: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11b og 802.11g (2,4 GHz) Ad hoc-båndfrekvensen.
- 802.11a: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvensen.

Ad Hoc-strømstyring

Indstil strømbesparelsesfunktioner for enhed-til-enhed (ad hoc) netværk.

- Deaktiver: Vælg ved tilslutning til ad hoc-netværk, som indeholder stationer, der ikke understøtter ad hoc-strømstyring.
- Maksimal strømbesparelse: Vælg for optimering af batterilevetid.
- Støjfyldt miljø: Vælg, for at optimere ydelsen eller tilslutte med flere klienter.

BEMÆRK: Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse.

Ad Hoc QoS-tilstand

Quality of Service (QoS)-kontrol i ad hoc-netværk. QoS sikrer prioritering af trafik fra adgangspunktet over et trådløst LAN, baseret på trafikklassificering. WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) er QoS-certificeringen af Wi-Fi-Alliancen*. Hvis WMM er aktiveret, bruger adapteren WMM til understøttelse af prioritetsmærkning og køkapaciteter for Wi-Fi-netværk.

- WMM aktiveret (Standard)
- WMM deaktiveret

BEMÆRK: Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netværksforbindelse.

Beskyttelse til blandet miljø | Bruges for at undgå datakollisioner i et blandet 802.11b og 802.11g miljø. Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) bør anvendes i miljøer, hvor klienterne muligvis ikke hører hinanden. Brug CTS-to-self kan bruges til at forbedre ydelsen i et miljø, hvor klienterne er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden.

Strømstyring

Strømstyring: Giver dig mulighed for at vælge en balance mellem strømforbrug og adapterydelse. Skyderen til den trådløse adapters strømindstillinger sætter en balance mellem computerens strømkilde og batteriet.

Vælg en balance mellem strømforbrug og adapterydelse.
PSP - Power Saving Mode
CAM - Constantly Awake Mode

Vælg en af strømbesparingstilstandsniveauerne:

> PSP CAM: Klientadapteren strømforsynes hele tiden.
> PSP niveau 1: PSP sat til maks. strøm.
> PSP niveau 2-4: PSP sat til maks. strøm.
> PSP niveau 5: PSP sat til maks. batterilevetid.
> PSP Auto: Standard i PSP niveau 6: Balancer mellem strømforbrug og batterilevetid.

BEMÆRK: Strømforbruget varierer efter infrastrukturindstillingerne.

Starttegns-tilstand

Ændrer længden på den starttegns-indstilling der modtages af adgangspunktet under forbindelsesindledning. Brug altid en lang starttegnslængde til at tilslutte til et adgangspunkt. Med Auto Tx Preamble sker automatisk detektering af starttegn. Hvis det understøttes, bør korte starttegn anvendes. Hvis ikke, bruges lange starttegn (Long Tx Preamble).

BEMÆRK: Denne funktion installeres ikke via en administratorpakke, når en brugers computer har en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-netværksforbindelse.

Roaming-aggressivitet

Med denne indstilling kan du definere, hvor aggresivt din trådløse klient roamer for at forbedre forbindelsen til et adgangspunkt.

Klik på Brug standardværdi til at afstemme mellem ikke-roaming og ydelse, eller vælg en værdi i listen.

> Værdier:

> 0: Ingen roaming: Din trådløse klient roamer ikke. Kun en væsentlig linkkvalitetsnedsættelse vil få den til at roame til et andet adgangspunkt.
> 1-3: Tillad roaming.
> 2: Standard: Afbalanceret mellem ikke-roaming og ydelse. Klik på Brug standardværdi for at vælge.
> 4: Maks. roaming.

Forbedring af ydelse

Ret værdien for Packet Burst Control.

- Aktiver: Vælg for at aktivere forbedring af ydelsen.
- Deaktiver: (Standard) - Vælg for at deaktivere forbedring af ydelsen.

Sendeeffekt

Hvis du reducerer sendeeffekten, reducerer du radiodækningen.

Standardindstilling: Højeste effektindstilling.

Værdier:

> Tx Minimum: Laveste minimumsdækning: Indstiller adapteren til den laveste sendeeffekt. Gør det muligt at udvide antallet af dækningsområder eller indkredse et dækningsområde. Reducerer dækningsområdet i områder med megen trafik, for at forbedre den overordnede transmissionskvalitet og undgå interferings med andre enheder.
> Tx niveau 1, Tx niveau 2, Tx niveau 3: Indstil efter landekrav.
> Tx Maximum: Højeste maksimale dækning: Indstil adapteren til det maksimale sendeeffektniveau. Vælg for maksimal ydelse og dækning i miljøer med begrænset antal yderligere radioenheder.

BEMÆRK: Den optimale indstilling er nået, når brugeren altid indstiller sendeeffekten på det lavest mulige niveau, hvor kommunikationskvaliteten stadig bibeholdes. Dette tillader brug af det maksimale antal trådløse enheder i tæt befolkede områder, og mindsker interferens med andre enheder, som denne radio deler frekvensspektrum med.

BEMÆRK: Denne indstilling træder i kraft, når enten netværk (infrastruktur) eller Enhed-til-enhed (ad hoc) tilstand anvendes.

Trådløs tilstand

Vælg hvilket bånd, der skal bruges til tilslutning til et trådløst netværk:

- Kun 802.11a: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11a-netværk.
- Kun 802.11b/g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11b-netværk.
- Kun 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11g-netværk.
- 802.11a og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11a- og 802.11g-netværk.
- 802.11b og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11b- og 802.11g-netværk.
- 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) Tilslut til enten 802.11a, 802.11b eller 802.11g trådløse netværk.

BEMÆRK: Disse trådløse indstillinger (modulationstype) bestemmer det fundne adgangspunkt, som vises i listen Trådløse netværk.

Luk | Lukker Administratorværktøjet.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

## Software

Vælg de Intel(R) PROSet/Wireless softwarekomponenter, der er installeret på en brugers computer.

1. Klik på Medtag software i denne pakke.
2. Læg Intel(R) PROSet/Wireless-installations-CD'en i CD-drevet.
3. Angiv Intel(R) PROSet/Wireless softwareinstallationsmappen: Klik på Gennemse for at finde filen Autorun.exe.
4. Klik på OK.
5. Angiv hvilke komponenter, der skal inkluderes i denne pakke: Vælg hvilke programmer der skal installeres på brugerens computer.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Wireless LAN-adapterdriver | Installerer NDIS-driveren til den trådløse LAN-adapter.

Intel(R) PROSet/Wireless (for en Windows Vista-pakke)

- WMI Support: Tillader administratorer, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret, til eksternt at kunne administrere klienter, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret.
- Administratorværktøj: Installerer administratorværktøjet i menuen Start.

Intel(R) PROSet/Wireless (for en Windows XP- eller Windows 2000-pakke)

Vælg, hvilke funktioner der skal installeres på en brugers computer.

- Intel(R) Wireless Troubleshooter: Hjælper dig med at løse problemer ved trådløse forbindelser.
- Wi-Fi Protected Setup: Hjælper med den første opsætning af et trådløst netværk og indførelse af nye enheder i netværket.
- Single Sign On: Matcher dine Windows logon-brugernavn og adgangskodeoplysninger til trådløse netværksforbindelser.
  - Tilslut før logon: En Tilslut før logon/Fælles-profil er aktiv, når en bruger logger på computeren.
- WMI Support: (Windows Management Instrumentation) Tillader administratorer, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret, til eksternt at kunne administrere klienter, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret.
- Administratorværktøj: Installerer administratorværktøjet i menuen Værktøjer.

BEMÆRK: Intel Wireless Troubleshooter og Single Sign On gælder ikke for Windows Vista-pakker.

> Sådan reduceres størrelsen af softwarefilerne i Administratorpakken:

1. Kopier installationsmapperne fra Intel(R) PROSet/Wireless software til en lokal mappe.
2. Fjern ubrugte sprogmapper fra mapperne \XP\Docs eller \Vista\Docs og \XP\Apps\x32\iProLang eller \Vista\Apps\v32\iProLang. Hvis du f.eks. har behov for de engelske mapper, kan du fjerne alle sprogmapperne undtagen ENU.
3. Brug filerne fra din lokale mappe til at føje programfiler til Administratorpakken.

> BEMÆRK: Hvis du opretter en Administratorpakke på et Microsoft Windows XP Professional x64 Edition system, findes sprogmapperne i mapperne XP\Docs og XP\Apps\x64\iProLang.

> BEMÆRK: Hvis du vil bruge Novell Client* for Windows, skal den installeres forud for installationen af softwaren til Intel(R) PROSet/Wireless. Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installeret, skal du fjerne den forud for installationen af Novell Client for Windows.

## EAP-FAST A-ID-grupper

> BEMÆRK: Denne funktion findes ikke, hvis CCXv4 ikke er valgt i programindstillingerne for administratorværktøjet

> BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for Windows Vista-pakker.

En A-ID (Authority Identifier) er den RADIUS-server, som tildeler PAC (Protected Access Credential) A-ID-grupper. A-ID-grupper deles af alle brugere af computeren og tillader EAP-FAST-profiler at understøtte flere PAC'er fra flere A-ID'er.

A-ID-grupper kan forudkonfigureres af administratoren og defineres vis en administratorpakke på en brugers computer. Når en trådløs netværksprofil finder en server med en A-ID inden for samme gruppe som den A-ID, der er angivet i den trådløse netværksprofil, bruger den denne PAC uden en prompt til brugeren.

Sådan tilføjes en A-ID-gruppe:

1. Vælg Inkluder A-ID-grupper.
2. Klik på Tilføj.
3. Angiv et nyt A-ID-gruppenavn.
4. Klik på OK. A-ID-gruppen tilføjes til listen over A-ID-grupper.

Hvis A-ID-gruppen er låst, kan der ikke tilføjes yderligere A-ID'er til gruppen.

Sådan tilføjes en A-ID til en A-ID-gruppe:

1. Vælg en gruppe fra A-ID-gruppelisten.
2. Klik på Tilføj i A-ID-sektionen.
3. Vælg en A-ID.
4. Klik på OK. A-ID'en føjes til listen.

Når en A-ID-gruppe er blevet valgt, hentes A-ID'erne fra PAC'erne og A-ID-gruppeserveren. Listen med A-ID'er udfyldes automatisk.

> BEMÆRK: EAP-FAST AID Groups er ikke relevante Windows Vista Client.

## Administratoropgaver

#### Sådan henter du et klientcertifikat

Hvis du ikke har certifikater til EAP-TLS (TLS) eller EAP-TTLS (TTLS) skal du hente et klientcertifikat, der tillader godkendelse.

Certifikater styres enten fra Internet Explorer eller Microsoft Windows kontrolpanel.

Windows XP og Windows 2000: Når du henter et klientcertifikat, skal du ikke aktivere kraftig privat nøglebeskyttelse. Hvis du aktiverer kraftig privat nøglebeskyttelse til et certifikat, skal du indtaste en adgangskode til certifikatet hver gang, du anvender certifikatet. Du skal deaktivere kraftig privat nøglebeskyttelse for certifikatet, hvis du konfigurerer servicen for TLS eller TTLS-godkendelse. I modsat fald kan 802.1X-servicen ikke godkende, fordi der ikke længere er nogen bruger logget på, der kan angive den påkrævede adgangskode.

Noter om smart-kort

Når du har installeret et smart-kort, installeres certifikatet automatisk på computeren, og vælges fra det personlige certifikatlager og rodcertifikatlager.

#### Opsætning af en klient med TLS-netværksgodkendelse

Trin 1: Anskaf et certifikat

For at tillade TLS-godkendelse skal du have et gyldigt klient certifikat i den lokale informationsbase til en aktuelle brugers konto. Du skal også bruge en certifikatmyndighed, som du stoler på, i rodlagret.

Følgende oplysninger indeholder to metoder til hentning af et certifikat:

- Fra en firmaintern certifikatmyndighed (CA), der er implementeret på en Windows 2000-server
- Importer et certifikat fra en fil med Internet Explorer's certifikatimport-guide.

Hvis du ikke ved, hvordan du henter et brugercertifikat fra CA, skal du bede administratoren hjælpe dig.

Sådan installerer du CA på din computer:

1. Hent CA'et, og gem det på dit lokale drev.
2. Klik på Importer. Certifikatimportguiden åbnes.
3. Klik på Næste.
4. Klik på Gennemse for at finde certifikatet på dit lokale drev.
5. Klik på det eksporterede certifikat.
6. Klik på Åbn.
7. Klik på Næste.
8. Klik på Placer alle certifikater i følgende lager.
9. Klik på Gennemse for at åbne Vælg certifikatlager.
10. Klik på Vis fysiske lagre.
11. Klik på OK.
12. På listen over lagre ruller du opad og udvider Rodcertifikatmyndigheder, der stoles på.
13. Klik på Lokal computer.
14. Klik på OK.
15. Klik på Næste.
16. Klik på Færdig for at fuldføre processen.
17. Genstart, når et certifikat er installeret.

Brug Microsoft Management Console (MMC) til at verificere, at CA'et er installeret i computerens lager.

1. Klik, i menuen Start, på Kør.
2. Indtast MMC.
3. Klik på OK for at åbne Microsoft Management Console.
4. Klik på Filer.
5. Klik på Tilføj/fjern snap-in.
6. Klik på Tilføj for at åbne siden Tilføj stand-alone snap-in.
7. Klik på Certifikater.
8. Klik på Tilføj.
9. Klik på Computerkonto.
10. Klik på Næste.
11. Klik på Udfør.
12. Klik på Luk.
13. Klik på OK.
14. Klik, i konsollet, på Certificater (Lokal computer).
15. Klik på Rodcertifikatmyndigheder, der kan stoles på.
16. Klik på Certifikater.
17. Verificer, at det CA, du lige har installeret, er angivet.
18. Klik på Filer.
19. Luk konsollet ved at klikke på Afslut.

#### Hent et certifikat fra en Microsoft Windows 2000*-certifikatmyndighed:

1. Start Internet Explorer, og find Certificate Authority HTTP Service som f.eks. http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv, hvor certsrv er den kommando, som fører dig til certifikatmyndigheden. Du kan også bruge IP-adressen på servercomputeren. F.eks. "192.0.2.12/certsrv."
2. Log på certifikatmyndigheden med navnet og adgangskoden for den brugerkonto, du oprettede (ovenfor) på godkendelsesserveren. Navnet og adgangskoden behøver ikke være den samme som navnet på adgangskoden på den aktuelle Windows-bruger.
3. På velkomstsiden skal du vælge Anmod om en certikatopgave, og send formularen.
4. Vælg anmodningstype: Vælg Avanceret anmodning.
5. Klik på Næste.
6. Avancerede certifikatanmodninger: Vælg Afsend en certifikatanmodning til denne certifikatmyndighed ved hjælp af en formular.
7. Klik på Afsend.
8. Avancerede certifikatanmodninger: Vælg Brugercertifikatskabelon.
9. Klik på Marker nøgler som eksporterbare.
10. Klik på Næste. Brug standarderne.
11. Certifikat udstedt: Klik på Installer dette certifikat.

> BEMÆRK: Hvis dette er det første certifikat, du henter, vil certifikatmyndigheden først spørge dig, om du skal installere et certifikat, der er tillid til, i rodlagret. Der er intet CA-certifikat, der kan stoles på. Navnet på certifikatet, er CA'et vært. Klik på Ja. Du skal bruge dette certifikat til både TLS og TTLS.

12. Hvis dit certifikat blev installeret uden fejl, vil du se meddelelsen, "Dit nye certifikat er installeret uden fejl".
13. For at verificere installationen skal du klikke på Internet Explorer Værktøjer Internet-indstillinger Indholdscertifikater. Det nye certifikat installeres i den personlige mappe.

#### Importer et certifikat fra en fil

1. Åbn Internet-egenskaber (højreklik på Internet Explorer-ikonen på Skrivebordet).
2. Vælg Egenskaber.
3. Indhold: Klik på Certifikater. Listen over installerede certifikater vises.
4. Klik på Importer for at åbne guiden Certifikatimport.
5. Vælg filen.
6. Angiv adgangkoden til filen. Ryd Aktiver stærk beskyttelse af private nøgler.
7. Certifikatlagring: Klik på Vælg automatisk certifikatlager, baseret på certifikattypen (certifikatet skal være i brugerkontoens personlige lager, for at være til rådighed).
8. Fortsæt til Guiden Certifikatimport fuldføres, og klik på knappen Udfør.

Sådan konfigureres en profil ved hjælp af WPA-godkendelse med WEP- eller TKIP-kryptering ved hjælp af TLS-godkendelse.

> BEMÆRK: Hent og installer et klientcertifikat. Se Trin 1, eller spørg administratoren.

Angiv det certifikat, der bruges af Intel(R) PROSet/Wireless

1. Klik, på siden Profiler, på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
2. Profilnavn: Indtast et profilnavn.
3. Navn på trådløst netværk (SSID): Indtast netværks-ID.
4. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
5. Klik på Næste for at åbne Sikkerhedsindstillinger.
6. Klik på Koncernsikkerhed.
7. Netværksgodkendelse: Vælg Åben (Anbefales).
8. Datakryptering: Vælg WEP.
9. 802.1X aktiveret: Valgt.
10. Godkendelsestype: Vælg TLS.

#### Trin 1 af 2: TLS-bruger

1. Anskaf og installer et klientcertifikat.
2. Vælg et af følgende, for at få et certifikat:

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Statisk adgangskode | Ved tilslutning skal du angive brugerlegitimationsoplysningerne.
> Engangsadgangskode (OTP) | Hent adgangskoden fra en hardware token-enhed.
> PIN-kode (Soft Token) | Hent adgangskoden fra en soft token-enhed.

3. Klik på Næste.

#### Trin 2 af 2: TLS-server

1. Vælg en af følgende metoder til at hente brugerlegitimation: Kontroller servercertifikat eller Angiv server- eller certifikatnavn.
2. Klik på OK. Profilen føjes til listen Profiler.
3. Klik på den nye profil nederst på listen Profiler. Brug op- og nedpilene for at ændre prioriteten af den nye profil.
4. Klik på knappen Tilslut for at tilslutte til det valgte trådløse netværk.
5. Klik på OK for at lukke Intel(R) PROSet/Wireless.

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold