Připojení k bezdrátové síti

Zpět na obsah

# Připojení k bezdrátové síti

Připojení k bezdrátové síti
První připojení
Použití technologie Wi-Fi Protected Setup*
Konfigurace přístupového bodu a nastavení sítě
Připojení zapisovaného k síti nebo přístupovému bodu
Přidání zapisovaného k existující síti v registrátoru
Další správci bezdrátové komunikace

# Připojení k bezdrátové síti

V následující části je uveden přehled pokynů pro připojení k existující bezdrátové síti. Můžete použít libovolnou metodu.

- Automatické připojení: Pokud se existující profil shoduje s dostupnou sítí, budete k této bezdrátové síti připojeni automaticky.
- Konfigurace nového profilu: Vyberte bezdrátovou síť v seznamu bezdrátových sítí v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. Klepněte na tlačítko Připojit. Bude-li připojení úspěšné, bude v seznamu profilů vytvořen profil k dalšímu použití.
- Připojení k profilu v seznamu profilů: Můžete vybrat profil ze seznamu profilů. Aktivujte jej klepnutím na tlačítko Připojit. Budete se tak moci připojit k síti, která je uvedena níže v seznamu (je-li k dispozici).
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Připojit k profilu. Zobrazí se seznam dříve nakonfigurovaných profilů. Vyberte profil.
- Pomocí technologie Wi-Fi Protected Setup* se připojte k bezdrátové síti nebo ji nakonfigurujte.

# První připojení

Aplikace Intel(R) PROSet/Wireless automaticky rozpozná bezdrátové sítě, které jsou v dosahu bezdrátového adaptéru. Při nalezení sítě se zobrazí upozornění na ploše: Byly nalezeny bezdrátové sítě. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu.

1. Poklepáním na upozornění na ploše otevřete hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Vyberte síť ze seznamu Bezdrátové sítě.
3. Klepněte na tlačítko Připojit. Jestliže síť nevyžaduje bezpečnostní ověření, zobrazí se na ploše upozornění, že bylo navázáno připojení k síti. Další informace o nabídce hlavního panelu a ikonách najdete v částech Hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless a Hlavní panel.

Přidání bezpečnostního ověření:

1. Otevře se stránka Obecná nastavení okna Vytvořit profil bezdrátové sítě a provede vás procesem konfigurace.
2. Zadejte Název profilu. Název profilu je vaše označení sítě. Může to být cokoli, co jasně síť identifikuje. Několik příkladů: Moje domácí síť, Pouliční kavárna,…
3. Název bezdrátové sítě (SSID): Obsahuje identifikační název sítě.
4. Klepněte na tlačítko Další. Okno Nastavení zabezpečení se pokusí rozpoznat síťové nastavení této sítě.
   - Je-li vyžadován předsdílený klíč (PSK) nebo heslo WEP, zobrazí se před připojením žádost o jejich zadání. Klíč PSK a další nastavení zabezpečení můžete změnit nebo upravit klepnutím na tlačítko Upřesnit. Informace o klíči a heslech naleznete v části Síťové klíče.
   - Chcete-li přidat nastavení zabezpečení, klepněte na tlačítko Další a přidejte požadované nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
5. Připojte se k této bezdrátové síti klepnutím na tlačítko OK.

Budete-li ignorovat upozornění na ploše Byly nalezeny bezdrátové sítě, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless zobrazí následující dotaz: Chcete se připojit k bezdrátové síti? Klepněte na tlačítko Ano. Otevře se hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. Připojte se k bezdrátové síti podle výše uvedených pokynů.

Kromě ikony na hlavním panelu aplikace Intel(R) PROSet/Wireless zobrazuje rovněž stav připojení, seznam bezdrátových sítí a stav připojení k síti. Další informace jsou uvedeny v části Hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

## Použití technologie Wi-Fi Protected Setup* ke konfiguraci sítě nebo k připojení k síti

- Konfigurace přístupového bodu a nastavení sítě
- Připojení zapisovaného (počítače) k síti nebo přístupovému bodu
- Přidání zapisovaného k síti v registrátoru

Aplikace Intel(R) PROSet/Wireless obsahuje technologii Wi-Fi Protected Setup, která umožňuje snadné a bezpečné vytvoření a správu bezdrátové sítě. Tuto funkci můžete použít k vytvoření nové bezdrátové sítě a k připojování nových zařízení k této síti. Technologie Wi-Fi Protected Setup usnadňuje vytvoření a zároveň pomáhá zajistit, aby byla síť správně nakonfigurována. V této části jsou použity následující termíny.

- Přístupový bod: Zařízení, které připojuje bezdrátová zařízení k síti. V přístupovém bodu je nakonfigurován požadovaný název sítě (SSID) a pověření zabezpečení.
- Zapisovaný: Zařízení, které se chce připojit k přístupovému bodu nebo bezdrátové síti, ale nemá heslo nebo klíč přístupového bodu či sítě. Jakmile počítač získá platné heslo nebo klíč, stane se členem bezdrátové sítě. Aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless je možné nakonfigurovat tak, aby pracovala jako zapisovaný pro podporované přístupové body.
- Registrátor: Registrátor je logická entita (obvykle počítač), která umožňuje jiným zařízením (obvykle počítačům) připojení k bezdrátové síti. Aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless je možné nakonfigurovat tak, aby pracovala jako registrátor pro podporované přístupové body. Registrátor zabezpečeně a automaticky přenese klíč nebo heslo přístupového bodu.

Nová bezdrátová síť je vytvořena nakonfigurováním přístupového bodu, připojením požadovaných počítačů vybavených bezdrátovými adaptéry a volitelně připojením konektivity k externí síti (například k Internetu, obvykle připojením přístupového bodu k modemu DSL, kabelovému modemu či podobně).

### Konfigurace přístupového bodu a nastavení sítě

Podle následujících pokynů nakonfigurujete tento počítač jako registrátor pro zabezpečenou síť nebo přístupový bod.

1. Vyhledejte heslo vlastníka přístupového bodu. Toto heslo nastavuje výrobce přístupového bodu. Heslo je obvykle uvedeno na štítku na dolní straně zařízení.
2. Zapněte síťový přístupový bod.
3. Zapněte aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless v počítači, ze kterého chcete vytvořit registrátora.
4. V aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na Nástroje > Nastavení aplikace.
5. V části Upřesnit nastavení Wi-Fi Protected Setup aktivujte možnost Povolit registraci zařízení.

6. Následující zpráva vás informuje, že se v dosahu vašeho počítače nachází jedno nebo více kompatibilních zařízení. Klepněte na tuto zprávu. (Můžete také vybrat síť v seznamu Bezdrátové sítě v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.)

7. Otevře se následující panel. Pomocí seznamu Dostupné sítě vyberte síť, ke které se chcete připojit. V tomto příkladu jsme vybrali přístupový bod UnConfigured AP. To je obecný název nenakonfigurovaného přístupového bodu. Síť uvedená v seznamu závisí na tom, co bylo zjištěno. Klepněte na tlačítko Další.

8. Viz další panel. Zadejte heslo vlastníka zařízení, které jste získali z přístupového bodu. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

9. Na dalším zobrazeném panelu jsou uvedeny položky Název sítě, Typ zabezpečení a Heslo. Je-li přístupový bod již nakonfigurován, je zobrazen šedě; pokračujte krokem 10. Pokud přístupový bod není nakonfigurován (pole nejsou zobrazena šedě) pokračujte krokem 11.
10. Po několika sekundách se zobrazí následující zpráva:
    Tento přístupový bod je již nakonfigurován. Chcete upravit jeho konfiguraci?
    Nechcete-li upravit konfiguraci přístupového bodu, stiskněte tlačítko Ne. Software se připojí k síti, naváže připojení a vytvoří profil. Pak bude ukončen a tento postup bude dokončen. Chcete-li upravit konfiguraci přístupového bodu, stiskněte tlačítko Ano.
11. Zobrazí se další panel (nemusí být shodný s panelem na následujícím obrázku). V prvním poli je zobrazen název přístupového bodu. Ve výchozí konfiguraci je názvem Název sítě (SSID). V tomto příkladu jsme tento název změnili na MyWPS. Můžete zadat libovolný název.
12. Další pole na panelu níže je Typ zabezpečení. Vyberte požadovaný typ zabezpečení.

- Režim WPA* - osobní vyžaduje ruční konfiguraci předsdíleného klíče (PSK) na přístupovém bodu a klientech. Tento klíč PSK ověřuje uživatele pomocí hesla nebo identifikačního kódu, a to na klientské stanici i na přístupovém bodu. Ověřovací server není vyžadován.
- Šifrování WPA2* je druhou generací zabezpečení WPA, která poskytuje podnikovým i domácím uživatelům bezdrátových sítí vysoký stupeň jistoty, že k jejich bezdrátovým sítím budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé. Zde jsme vybrali zabezpečení WPA2 osobní. Můžete použít profily aplikace Intel(R) PROSet/Wireless k získání názvu bezdrátové sítě (SSID) a hesla šifrování WPA2 – osobní k použití se starším zařízením. Další informace najdete v části Zabezpečení.

13. Třetí pole je Heslo (klíč). Zobrazené heslo je vygenerováno náhodně nebo nakonfigurováno předem, ale můžete jej změnit na libovolné heslo. Z důvodu vyššího zabezpečení byste však měli použít robustní klíč. Musí obsahovat 8 až 63 znaků. (Toto heslo bude později zadáno v zapisovaném (počítači) pro získání přístupu k této síti.) Po dokončení tohoto kroku klepněte na tlačítko Další.

14. Na následujících panelech je uvedena konfigurace přístupového bodu a registrátora.

Krátce se zobrazí další panel s konfigurací bezdrátových nastavení přístupového bodu.

15. Když síť přijme Heslo vlastníka, zobrazí se zpráva Úspěšně připojeno k síti <název bezdrátové sítě>. Klepněte na tlačítko Dokončit. Tímto krokem je dokončena konfigurace přístupového bodu a registrátora.

16. Chcete-li toto nastavení uložit do profilu k budoucímu použití starším klientem, klepněte na možnost Uložit nastavení bezdrátové sítě do: C:\<název bezdrátové sítě>. Nastavení profilu bude uloženo do textového souboru (txt) na místním pevném disku. Výchozím umístěním souboru je místní jednotka C:\. Potvrďte výchozí umístění pro uložení nebo klepnutím na tlačítko Procházet zvolte jiné umístění v počítači.

Nyní můžete připojit zapisovaný (počítač) k síti pomocí registrátora.

### Připojení zapisovaného k síti nebo přístupovému bodu

Následující pokyny slouží k připojení zapisovaného (počítače) k právě vytvořené síti. Předpokladem je, že v registrátoru je spuštěna aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

1. V zapisovaném počítači, který chcete připojit k síti, se zobrazí zpráva níže, která vás informuje, že v dosahu vašeho bezdrátového počítače se nachází jeden nebo více přístupových bodů s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup. Klepněte na tuto zprávu. (Můžete také vybrat síť v seznamu Bezdrátové sítě v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.)

2. Zobrazí se úvodní stránka Konfigurace bezdrátové sítě. Pomocí seznamu Dostupné sítě vyberte síť, ke které se chcete připojit (v tomto příkladu MyWPS). Potom klepněte na tlačítko Další.

3. Zobrazí se panel Vyhledávání (viz vedle). Zapisované zařízení, které chcete připojit k síti, vyhledá registrátora sítě. Bude-li proces vyhledání úspěšný, zobrazí se název registrátora nebo přístupového bodu.

4. Zobrazí se následující panel s heslem zařízení (heslo zapisovaného počítače). Heslo zobrazené v zapisovaném zařízení je jedinečné, náhodně vygenerované dočasné heslo pro zapisovaného. Toto heslo se používá k vyžádání povolení připojení k síťovému přístupovému bodu. (Heslo uvedené níže je pouze příklad.)

5. Zadejte v registrátoru heslo poskytnuté zapisovaným. Potom klepněte na tlačítko Další.

POZNÁMKA: Tento proces předpokládá, že v registrátoru je spuštěn software Intel(R) PROSet/Wireless; je-li použit software jiného výrobce, může se proces a okna zobrazená v registrátoru lišit. V některých přístupových bodech může být registrátor zabudován.

6. Na dalším panelu je uveden profil pro tuto síť. Vybraný profil bude odeslán zapisovanému a umožní mu přístup k síti. Jsou zobrazeny jen podporované profily. Podporované profily jsou profily založené na zabezpečení WPA-PSK, WPA2-PSK a Otevřené (Žádné). Vyberte profil a klepnutím na tlačítko Další dokončete proces zápisu.

7. Následující panel ukazuje, že registrace zapisovaného (počítače) s registrátorem je dokončena. Klepněte na tlačítko Dokončit.

8. V zapisovaném klepněte na tlačítko Další. V zapisovaném se po úspěšném připojení zobrazí zpráva Úspěšně připojeno k síti <název bezdrátové sítě>. Klepněte na tlačítko Dokončit.

### Přidání zapisovaného k existující síti v registrátoru

Pomocí následujícího postupu přidáte zapisovaného k existující síti, ve které je již nakonfigurován přístupový bod a registrátor se již k tomuto přístupovému bodu připojil.

POZNÁMKA: Tento proces předpokládá, že v registrátoru je spuštěn software Intel(R) PROSet/Wireless; je-li použit software jiného výrobce, může se proces a okna zobrazená v registrátoru lišit.

1. Získejte heslo zařízení pro zapisovaný počítač, který chcete přidat do sítě.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Intel(R) PROSet/Wireless na hlavním panelu a vyberte příkaz Přidat nové zařízení.
3. Proveďte kroky 5 až 8 postupu Připojení zapisovaného k síti nebo přístupovému bodu.

## Další správci bezdrátové komunikace

Pokud aplikace Intel(R) PROSet/Wireless zjistí, že se s bezdrátovým zařízením pokouší komunikovat jiná softwarová aplikace, budete na toto chování upozorněni zprávou.

#### Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows XP*

Chcete-li přepnout z aplikace Intel(R) PROSet/Wireless na službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows XP, použijte jeden z následujících způsobů:

Z nabídky hlavního panelu:

Klepnutím na příkaz Spravovat Wi-Fi* systémem Windows přepněte na službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows XP. Výběrem této možnosti bude aplikace Intel(R) PROSet/Wireless jako aktuální správce připojení k bezdrátové síti zakázána. Potom můžete jako správce připojení k bezdrátové síti nakonfigurovat systém Microsoft Windows XP.

> POZNÁMKA: Žádný z profilů připojení k bezdrátové síti vytvořených v a Intel(R) PROSet/Wireless není viditelný pro službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP. Chcete-li používat profily aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, je třeba klepnout na příkaz nabídky hlavního panelu Spravovat Wi-Fi aplikací Intel(R) PROSet/Wireless.

Z aplikace Intel(R) PROSet/Wireless:

V nabídce Upřesnit aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na příkaz Spravovat Wi-Fi systémem Windows. Po skončení používání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP můžete přejít zpět na aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless. Klepněte na příkaz Povolit aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nebo klepněte na příkaz Spravovat Wi-Fi aplikací Intel(R) PROSet/Wireless v nabídce hlavního panelu.

#### Software pro bezdrátovou komunikaci jiných výrobců

Používáte-li software poskytnutý aktivním bodem (kavárna, letiště), aplikace Intel(R) PROSet/Wireless vás upozorní a sama se deaktivuje. Aplikace nemůže spravovat bezdrátové zařízení, se kterým komunikuje jiný správce bezdrátového připojení. Chcete-li využívat funkcí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, bude po opuštění aktivního bodu pravděpodobně třeba tento software zakázat nebo odebrat.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky