Profilverwaltung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Profilverwaltung

Was ist ein Profil?
Profilliste
Profillistensymbole
Verbindung zu einem Profil herstellen
Ein neues Profil erstellen
Ein bestehendes Profil bearbeiten
Ein Profil entfernen
Ein Profilkennwort einrichten
Profile exportieren und importieren

# Was ist ein Profil?

Ein Profil ist eine gespeicherte Gruppe von Netzwerkeinstellungen. Profile werden auf der Profilliste angezeigt. Profile sind nützlich, wenn von einem drahtlosen Netzwerk zu einem anderen gewechselt wird. Für jedes drahtlose Netzwerk können unterschiedliche Profile konfiguriert werden. Die Einstellungen der Profile müssen den Netzwerknamen (SSID), den Betriebsmodus und die Sicherheitseinstellungen enthalten.

Ein Profil wird erstellt, wenn Sie die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.

1. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.
2. Klicken Sie auf Verbinden.
3. Falls das drahtlose Netzwerk ein WEP-Kennwort oder einen Chiffrierschlüssel erfordert, werden Sie aufgefordert, diese Information vor Herstellung der Verbindung einzugeben. Um die Sicherheitsoptionen zu ändern, klicken Sie auf Erweitert, um die Sicherheitseinstellungen für die Erstellung eines drahtlosen Profils zu öffnen.
4. Klicken Sie auf OK, um eine Verbindung herzustellen. Es wird ein Profil erstellt, das der Profilliste hinzugefügt wird.

Der Assistent zur Erstellung drahtloser Profile führt Sie durch die Einstellungen, die zur Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk erforderlich sind. Nach Abschluss wird das Profil gespeichert und der Profilliste hinzugefügt. Da diese drahtlosen Einstellungen gespeichert sind, wird beim nächsten Mal, wenn Sie sich im Bereich dieses drahtlosen Netzwerkes befinden, automatisch eine Verbindung hergestellt.

## Profilliste

Die Profilliste zeigt eine Liste mit vorhandenen Profilen an. Wenn Sie sich im Bereich eines drahtloses Netzwerkes befinden, durchsucht Intel(R) PROSet/Wireless die Profilliste nach einem passenden Profil. Wenn eins gefunden wird, werden Sie automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

### Profillisten-Prioritätspfeile

- Mit dem Nach-oben-Pfeil können Sie ein ausgewähltes Profil auf der Profilliste nach oben verschieben.
- Mit dem Nach-unten-Pfeil können Sie ein ausgewähltes Profil auf der Profilliste nach unten verschieben.

## Profillistensymbole

Die Netzwerk-Profilstatussymbole geben an, ob der Adapter mit einem Netzwerk verknüpft ist, welcher Betriebsmodus verwendet wird und ob Sicherheitsverschlüsselung aktiviert ist. Diese Symbole werden neben dem Profilnamen auf der Profilliste angezeigt.

Name | Beschreibung
Profilname | Der Profilname ist Ihr Name in diesem Netzwerk. Es kann ein beliebiger Name sein, der Ihnen hilft, dieses Netzwerk zu identifizieren. Einige Beispiele wären "Mein Heimnetzwerk", "Snack Bar an Bahnhofstraße" usw.
Netzwerkname | Der Name (SSID) des drahtlosen Netzwerks oder Computers.
Verbindungssymbole - Die Statussymbole des Netzwerkprofils zeigen die unterschiedlichen Verbindungszustände des Adapters mit einem drahtlosen Netzwerk an, welcher Betriebsmodus verwendet und ob Netzwerksicherheit verwendet wird.
| Blauer Kreis: Der drahtlose Adapter ist mit einem Zugriffspunkt oder Computer (Ad-Hoc-Modus) verknüpft. Wenn für ein Profil 802.1X-Sicherheit aktiviert wurde, zeigt dies an, dass der drahtlose Adapter verknüpft und authentifiziert wurde.
| Zeigt den Netzwerkmodus (Infrastrukturmodus) an.
| Weist auf den Gerät-zu-Gerät-Modus (Ad-Hoc) hin.
| Weist auf ein Administratorprofil hin.
| Das Netzwerk verwendet Sicherheit als Verschlüsselung.

Pfeile

Platzieren Sie die Profile mit den Pfeiltasten in die für die automatische Verbindung bevorzugte Reihenfolge.

- Nach-oben-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach oben.
- Nach-unten-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach unten.

Verbinden | Stellt eine Verbindung des markierten Profils mit dem drahtlosen Netzwerk her.
Hinzufügen | Öffnet die Allgemeinen Einstellungen des drahtlosen Profils, mit denen ein neues Profil erstellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein neues Profil erstellen.
Entfernen | Entfernt ein ausgewähltes Profil aus der Profilliste. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein Profil entfernen.
Eigenschaften | Über diese Option können Sie den Inhalt eines bestehenden Profils bearbeiten. Sie können auch in der Profilliste auf ein Profil doppelklicken, um es zu bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein bestehendes Profil bearbeiten.
| Exportieren/Importieren: Sie können benutzerbasierte Profile in die und aus der Profilliste importieren und exportieren. Drahtlose Profile können automatisch in die Profilliste importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Profile exportieren oder importieren.
Schließen | Schließt das Profilverwaltungsfenster.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

## Verbindung zu einem Profil herstellen

Wenn Sie sich im Bereich eines drahtlosen Netzwerkes befinden, für das ein passendes Profil vorhanden ist, werden Sie automatisch mit diesem Netzwerk verbunden. Wenn sich in dem Bereich außerdem ein Netzwerk mit einem Profil niedrigerer Priorität befindet, können Sie eine Verbindung mit diesem niedrigeren Profil erzwingen. Dies wird über Intel(R) PROSet/Wireless oder das Taskleistensymbol erzielt.

Manuelle Herstellung der Verbindung zu einem Profil von Intel(R) PROSet/Wireless aus:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste, um das Intel(R) PROSet/Wireless Hauptfenster zu öffnen.
2. Klicken Sie auf Profile, um die Profilliste zu öffnen.
3. Wählen Sie ein Profil aus der Profilliste aus.
4. Klicken Sie auf Verbinden. Denken Sie daran, dass die Verbindung nur dann hergestellt wird, wenn sich das drahtlose Netzwerk im Bereich befindet.

Manuelle Herstellung der Verbindung zu einem Profil von der Taskleiste aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol der Intel(R) PROSet/Wireless Verbindung.
2. Klicken Sie auf Verbindung mit Profil herstellen.
3. Wählen Sie ein Profil aus.
4. Klicken Sie, um die Verbindungsherstellung zu starten.

## Ein neues Profil erstellen

Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.

Klicken Sie auf Verbinden.

Der Manager Wireless-Profil erstellen führt Sie durch die Schritte, die zur Erstellung eines Profils und der Herstellung der Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich sind. Während dieses Vorgangs wird über die Sicherheitseinstellungen für die Erstellung eines drahtlosen Profils versucht, die entsprechenden Sicherheitseinstellungen zu erkennen.

So erstellen Sie ein neues Profil und stellen eine drahtlose Netzwerkverbindung her:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless auf Profile.
2. Klicken Sie in der Profilliste auf Hinzufügen, um die Allgemeinen Einstellungen des drahtlosen Profils zu öffnen.
3. Profilname: Geben Sie einen beschreibenden Profilnamen ein.
4. Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): Geben Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks ein.
5. Betriebsmodus: Netzwerk (Infrastruktur) ist standardmäßig ausgewählt.

#### Allgemeine Einstellungen - Beschreibung

Name | Beschreibung
--- | ---

Profilname

Der Name des drahtlosen Netzwerkprofils.

Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk konfigurieren, das aus der Liste der drahtlosen Netzwerke gewählt wurde, stimmt der Profilname mit dem Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) überein. Sie können ihn in einen beschreibenden oder persönlichen Namen ändern.

Beispiele: Mein Büronetzwerk, Rolfs Heimnetzwerk, ABC-Firmennetzwerk usw.

Name des drahtlosen Netzwerkes (SSID)

Der Name des vom drahtlosen Adapter zur Verbindung verwendeten drahtlosen Netzwerkzugriffspunktes. Der Netzwerkname muss genau mit den Namen des drahtlosen Zugriffspunkts übereinstimmen. Die Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk konfigurieren, das aus der Liste der drahtlosen Netzwerke ausgewählt wurde, wird der Netzwerkname aus dieser Liste abgerufen. Sie können und sollten diese nicht ändern.

Wenn ein Zugriffspunkt seinen Netzwerknamen (SSID) nicht sendet oder der drahtlose Adapter einen verborgenen Netzwerknamen von einem getarnten Zugriffspunkt empfängt, wird in der Liste der drahtlosen Netzwerke <SSID nicht übertragen> angezeigt. Um eine Verbindung mit einem <SSID nicht übertragen>-Netzwerkeintrag herstellen zu können, muss zuvor ein neues Profil erstellt werden. Nach Aufbau der Verbindung wird <SSID nicht übertragen> weiterhin in der Liste der drahtlosen Netzwerke angezeigt. Das verknüpfte SSID-Profil kann in der Profilliste eingesehen werden.

Betriebsmodus

Netzwerk (Infrastruktur): Stellt eine Verbindung mit einem Zugriffspunkt her. Ein Infrastrukturnetzwerk besteht aus einem oder mehreren Zugriffspunkten und einem oder mehreren Computern mit drahtlosen Adaptern. Dieser Verbindungstyp wird in Heimnetzwerken, Firmennetzwerken, Hotels und anderen Bereichen verwendet, um Zugriff auf das Netzwerk bzw. das Internet anzubieten.

HINWEIS: Nur Netzwerk (Infrastruktur) steht für Administratorprofile zur Verfügung (Voranmelde-/Allgemeine Profile, ständige Profile und VoIP-Profile). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Administrator-Tool.

Gerät an Gerät (Ad-Hoc): Stellt eine direkte Verbindung zu anderen Computern in einem drahtlosen Ad-Hoc-Netzwerk her. Dieser Verbindungstyp ist nur für Verbindungen zwischen zwei oder mehr Computern sinnvoll. Er bietet keinen Zugriff auf Netzwerkressourcen oder das Internet.

Erweitert | Klicken Sie auf Erweitert, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen. Über die erweiterten Einstellungen können Sie die Optionen "Verbindung beibehalten", "Benutzernamenformat", "automatische Verbindung" oder automatische Import-Optionen bestimmen, eine Anwendung starten, ein Profilkennwort festlegen (Kennwortschutz) oder einen bestimmten Zugriffspunkt für die Adapterverbindung (Obligatorischer Zugriffspunkt) angeben.
Weiter | Rückt zur Seite Sicherheitseinstellungen vor.
OK | Stellt die Erstellung des neuen Profils mit den aktuellen Einstellungen fertig.
Abbrechen | Schließt den Assistenten zur Erstellung drahtloser Profile und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

6. Klicken Sie auf Erweitert, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:
   - Automatisch verbinden: Aktivieren Sie diese Option, um automatisch oder manuell eine Verbindung zu einem Profil herzustellen.
   - Automatisch importieren: Durch Aktivierung dieser Option kann der Netzwerkadministrator ein Profil auf einen anderen Computer exportieren.
   - Obligatorischer Zugriffspunkt: Wählen Sie diese Option, um den drahtlosen Adapter einem bestimmten Zugriffspunkt zuzuweisen.
   - Kennwortschutz: Wählen Sie diese Option, um das Profil durch ein Kennwort zu schützen.
   - Anwendung starten: Geben Sie ein Programm an, das gestartet werden soll, wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt wird.
   - Verbindung beibehalten: Markieren, um nach der Abmeldung mit einem Benutzerprofil verbunden zu bleiben.

#### Beschreibung der erweiterten Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie ein Profil durch ein Kennwort schützen und einen spezifischen Zugriffspunkt auf einem Netzwerk wählen, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert auf der Seite "Allgemeine Einstellungen", um auf diese Seite zuzugreifen.

Name | Beschreibung
--- | ---

Automatisch verbinden

Automatisch (Standard): Wählen Sie diese Option, damit Intel(R) PROSet/Wireless automatisch eine Verbindung zu diesem Profil herstellt, wenn sich das Netzwerk im Bereich befindet.

Bei Bedarf: Wählen Sie diese Option, um die automatische Verbindungsherstellung eines Profils zu verhindern, wenn sich das Netzwerk im Bereich befindet. Dies ist z. B. empfehlenswert, wenn mit einer drahtlosen Verbindung Kosten verbunden sind und Sie daher nicht wünschen, dass automatisch eine Verbindung hergestellt wird, wenn sich das Netzwerk im Bereich befindet.

So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her:

1. Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.
2. Klicken Sie auf Verbinden.

Automatisch importieren

Mit der Auto-Import-Funktion kann ein Netzwerkadministrator das ausgewählte Profil problemlos auf andere Computer verschieben. Wenn die exportierte Datei auf einem anderen Computer im Verzeichnis Drahtlos\Auto-Import abgelegt wird, importiert Intel(R) PROSet/Wireless das Profil automatisch.

HINWEIS: "Automatisch importieren" steht in den erweiterten Einstellungen nicht zur Verfügung, wenn Administrator-Profile konfiguriert sind.

Obligatorischer Zugriffspunkt

Zwingt den drahtlosen Adapter, die Verbindung mit einem Zugriffspunkt über eine bestimmte MAC-Adresse herzustellen. Geben Sie die MAC-Adresse (BSSID) des obligatorischen Zugriffspunkts ein (48-Bit, 12 hexadezimale Zeichen). Zum Beispiel 00:06:25:0E:9D:84.

Löschen: Löscht die aktuelle Adresse.

HINWEIS: Diese Funktion steht im Ad-Hoc-Betriebsmodus nicht zur Verfügung.

Kennwortschutz

1. Dieses Profil durch ein Kennwort schützen (maximal 10 Zeichen): Markieren Sie diese Option, um ein Kennwort für das Profil zu aktivieren. Die Standardeinstellung ist "deaktiviert".
2. Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein. Die eingegebenen Kennwortzeichen werden als Sternchen angezeigt.
3. Neues Kennwort bestätigen: Geben Sie das Kennwort erneut ein.

HINWEIS: Wenn das Kennwort weder dem Administrator noch Ihnen bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen.

HINWEIS: Für Administratorprofile nicht verfügbar.

Anwendung starten

Startet automatisch eine Batch-Datei, ausführbare Datei oder ein Skript, wenn Sie eine Verbindung zum Profil herstellen. So kann zum Beispiel eine VPN-Sitzung immer dann automatisch gestartet werden, wenn Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.

1. Klicken Sie auf Anwendung starten aktivieren.
2. Geben Sie den Namen des Programms ein, das Sie starten möchten, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um auf Ihrer Festplatte nach der Datei zu suchen. C:\Programme\meinProgramm\meineVPNDatei.exe.
3. Klicken Sie auf OK, um die erweiterten Einstellungen zu schließen.

HINWEIS: Für Administratorprofile nicht verfügbar.

Verbindung beibehalten

Die Option "Verbindung beibehalten" behält die drahtlose Verbindung mit einem Benutzerprofil nach der Abmeldung bei.

Ist die Option Verbindung beibehalten ausgewählt und ein ständiges Profil vorhanden, wird das ständige Profil bei der Abmeldung nicht angewendet. Es wird nur dann angewendet, wenn die Verbindung mit diesem Profil verloren geht.

HINWEIS: Diese Option kann mit Nortel VPN-Client bei Konfiguration zur "Abmeldung bei Verbindung" verwendet werden.

HINWEIS: "Automatisch importieren" steht in den erweiterten Einstellungen nicht zur Verfügung, wenn Administrator-Profile konfiguriert sind.

Benutzernamenformat

Benutzernameformat: Ein Administrator kann das Format des Benutzernamens für den Authentifizierungsserver auswählen.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

- Benutzer (Standard)
- benutzer@domäne
- benutzer@domäne.com
- DOMÄNE\benutzer

HINWEIS: Diese Einstellung steht nur über die "Erweiterten Einstellungen" im Administrator-Tool zur Verfügung. Sie ist nicht verfügbar, wenn ein Profil über die Intel(R) PROSet/Wireless Seite "Wireless-Profil erstellen" erstellt wird.

OK | Schließt die Seite und speichert die Einstellungen.
Abbrechen | Schließt die Seite und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.
Hilfe? | Hilfe-Informationen für diese Seite.

7. Klicken Sie in den allgemeinen Einstellungen auf Weiter, um die Sicherheitseinstellungen zu öffnen.

8. Wählen Sie entweder Persönlich oder Unternehmenssicherheit, um die Optionen Netzwerkauthentifizierung und Datenverschlüsselung zu wählen. Geben Sie die Einstellungen für den Verschlüsselungscode ein und konfigurieren Sie die 802.1X-Einstellungen wie benötigt.

9. Wenn Sie die Festlegung der Profileinstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. Um die Profileinstellungen zu ändern oder zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.
10. Wenn Sie derzeit nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, erkennt Intel(R) PROSet/Wireless, dass ein neues Profil hinzugefügt wurde, und versucht automatisch, eine Verbindung zu diesem neuen Profil herzustellen.
11. Wenn Sie eine manuelle Verbindung zu diesem Profil herstellen möchten, klicken Sie auf Verbinden. Das Verbindungssymbol zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an. Es werden der Netzwerkname, die Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeiten und die Signalqualität angezeigt.

## Ein bestehendes Profil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Profil:

1. Klicken Sie auf Profile im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Profil aus der Profilliste.
3. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Allgemeinen Einstellungen in den Eigenschaften des drahtlosen Profils zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Weiter und auf Zurück, um durch die allgemeinen und die Sicherheitseinstellungen in den Eigenschaften des drahtlosen Profils zu navigieren:
   - Allgemeine Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Einstellungen.
   - Sicherheitseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitseinstellungen.
5. Klicken Sie auf OK, um die aktuellen Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

## Ein Profil entfernen

So entfernen Sie ein Profil:

1. Klicken Sie auf Profile im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Entfernen. Sie erhalten die folgende Meldung: Die ausgewählten Profile werden endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
4. Klicken Sie auf Ja. Das Profil wird aus der Profilliste entfernt.

Wenn Sie immer noch am Netzwerk angemeldet sind:

1. Klicken Sie auf Profile im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Entfernen. Sie erhalten die folgende Meldung: Die ausgewählten Profile werden endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
4. Klicken Sie auf Ja. Sie erhalten die folgende Meldung: Profilname ist aktiv und wird endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
5. Klicken Sie auf Ja. Das Profil wird aus der Profilliste entfernt.

HINWEIS: Ist das Profil durch ein Kennwort geschützt, können Sie die Profileinstellungen nur durch Eingabe des Kennworts entfernen oder bearbeiten. Wenn das Kennwort weder dem Administrator noch Ihnen bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen.

## Ein Profilkennwort einrichten

So schützen Sie ein bestehendes Profil mit einem Kennwort:

1. Klicken Sie auf Profile im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Seite "Allgemeine Einstellungen" in den Eigenschaften des drahtlosen Profils zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Erweitert, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen.
5. Klicken Sie auf Kennwortschutz, um die Kennwortschutzeinstellungen zu öffnen.
6. Klicken Sie auf Dieses Profil durch ein Kennwort schützen (maximal 10 Zeichen).
7. Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.
8. Kennwort bestätigen: Geben Sie das Kennwort erneut ein.
9. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zur Seite "Allgemeine Einstellungen" zurückzukehren.
10. Klicken Sie auf OK, um zum Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless zurückzukehren.

## Profile exportieren oder importieren

Mit dieser Option können Sie benutzerbasierte Profile in die und aus der Profilliste exportieren und importieren. Drahtlose Profile können automatisch in die Profilliste importiert werden.

> HINWEIS: Weitere Informationen zum Exportieren von Administrator-Profilen finden Sie unter Administrator-Pakete.

###

### Profile aus der Profilliste exportieren

1. Wählen Sie einzelne oder mehrere Profile aus der Liste aus.
2. Wählen Sie Exportieren, um ein oder mehrere Profile aus der Profilliste zu exportieren.
3. Wählen Sie den Zielordner aus. Klicken Sie auf Durchsuchen, um Ihre Festplatte nach dem Zielverzeichnis zu durchsuchen. Das Standardverzeichnis ist das C:\-Laufwerk.

4. Klicken Sie auf OK, um das ausgewählte Profil zu exportieren. Die folgende Meldung wird angezeigt: Die markierten Profile wurden erfolgreich in den Zielordner exportiert: C:\.

So wählen Sie mehrere Profile aus:

1. Heben Sie ein Profil mithilfe der Maus hervor.
2. Drücken Sie die Strg-Taste und halten Sie sie gedrückt.
3. Klicken Sie auf jedes Profil, das Sie auswählen möchten. Folgen Sie den Anweisungen aus Schritt 2 oben, um mehrere Profile zu exportieren.

### Profile in die Profilliste importieren

So importieren Sie Profile manuell:

1. Klicken Sie in der Profilliste auf Importieren.
2. Wählen Sie die zu importierenden Profildateien aus.
3. Klicken Sie auf Importieren.
4. Sie werden benachrichtigt, wenn das Profil erfolgreich importiert wurde.

Ein Administrator kann Profile so einrichten, dass sie automatisch in die Profilliste importiert werden. Intel(R) PROSet/Wireless überprüft den Importordner auf Ihrer Festplatte nach neuen Profildateien. Nur Profile, bei denen die Option Auto-Import aktivieren in den Erweiterten Einstellungen aktiviert ist, können automatisch importiert werden. Wenn in der Profilliste bereits ein Profil mit dem gleichen Namen vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, das importierte Profil abzulehnen oder zu akzeptieren. Wenn Sie es akzeptieren, wird das vorhandene Profil ersetzt.

Alle importierten benutzerbasierten Profile werden unten in der Profilliste aufgeführt.

### Kennwortgeschützte Profile

Sie können kennwortgeschützte, benutzerbasierte Profile automatisch auf Fernsysteme importieren und aus diesen exportieren. Wenn ein Profil kennwortgeschützt ist, muss das zugewiesene Kennwort eingegeben werden, bevor es bearbeitet werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein Profilkennwort einrichten.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss