Profilstyring

Tilbage til Indhold

# Profilstyring

Hvad er en profil?
Listen Profiler
Profillisteikoner
Tilslut til en profil
Opret en ny profil
Rediger en eksisterende profil
Fjern en profil
Indstil en profiladgangskode
Eksporter og importer profiler

# Hvad er en profil?

En profil er en gruppe netværksindstillinger, som du har gemt. Profiler vises på profillisten. Profiler er nyttige, når du skifter fra et trådløst netværk til et andet. Du kan konfigurere forskellige profiler for hvert trådløst netværk. Profilindstillinger skal inkludere netværksnavnet (SSID), driftstilstanden og sikkerhedsindstillingerne.

Der oprettes en profil, når du tilslutter til et trådløst netværk.

1. Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk .
2. Klik på Tilslut.
3. Hvis det trådløse netværk kræver en WEP-adgangskode eller krypteringsnøgle, bliver du bedt om at indtaste denne, inden forbindelsen etableres. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne ved at klikke på Avanceret for at åbne Opret trådløs profil - Sikkerhedsindstillinger.
4. Klik på OK for at tilslutte. Der oprettes en profil, der føjes til listen Profiler.

Opret trådløs profil i profilguiden leder dig gennem de nødvendige indstillinger for tilslutning til det trådløse netværk. Ved afslutningen gemmes profilen, og den føjes til listen Profiler. Da disse trådløse indstillinger gemmes, bliver du automatisk tilsluttet, næste gang du er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

## Profilliste

Profillisten viser en liste med eksisterende profiler. Når du er inden for et trådløst netværks rækkevidde, scanner Intel(R) PROSet/Wireless profillisten for at finde ud af, om der er en match. Hvis der findes et match, bliver du automatisk tilsluttet netværket.

### Profilliste - Prioritetspile

- Brug op-pilen til at flytte en markeret profil opad på profillisten.
- Brug ned-pilen til at flytte en markeret profil nedad i profillisten.

## Profilliste-ikoner

Netværkets profilstatusikoner angiver, om adapteren er knyttet til et netværk, den anvendte type driftstilstand, og om sikkerhedskryptering er aktiveret. Disse ikoner vises ved siden af profilnavnet på profillisten.

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profilnavnet er dit navn for dette netværk. Det kan være hvad som helst, der hjælper dig med at identificere dette netværk. F.eks. Mit hjemmenetværk, Kaffebaren på en gade.
Netværksnavn | Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computer.
Tilslutningsikoner - netværkets profilstatusikoner angiver de forskellige tilslutningstilstande for adapteren i et trådløst netværk, den anvendte type driftstilstand, og om netværkssikkerhed anvendes.
| Blå cirkel: Den trådløse adapter er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (ad hoc-tilstand). Hvis en profil har 802.1x-sikkerhed aktiveret, angiver dette, at den trådløse adapter er tilsluttet og godkendt.
| Angiver netværkstilstand (infrastruktur).
| Angiver anhed til enhed (ad-hoc)-tilstand
| Angiver en administratorprofil.
| Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.

Pile

Brug pilene til at placere profilerne i den ønskede rækkefølge til automatisk tilslutning.

- Op pil: Flyt placeringen af en markeret profil opad på profillisten.
- Ned pil: Flyt placeringen af en markeret profil ned i profillisten.

Tilslut | Tilslut den markerede profil til det trådløse netværk.
Tilføj | Åbner Generelle indstillinger, som bruges til at oprette en ny profil. Se Oprettelse af en ny profil for yderligere oplysninger.
Fjern | Fjern en markeret profil fra profillisten. Se Fjernelse af en profil for yderligere oplysninger.
Egenskaber | Bruges til at redigere indholdet af en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil på listen Profiler for at redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil for yderligere oplysninger.
| Eksport/Import: Du kan importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra listen Profiler. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten. Se Import eller eksport af profiler for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker vinduet Profiladministration.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

## Tilslutning til en profil

Når du er inden for rækkevidde af et trådløst netværk med en profil, der matcher, tilsluttes du automatisk netværket. Hvis et netværk med en lavere profil også er inden for rækkevidde, kan du gennemtvinge tilslutning til denne profil. Dette opnås fra Intel(R) PROSet/Wireless eller fra proceslinjeikonet.

Manuel tilslutning til en profil fra Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Dobbeltklik på proceslinje ikonet for at åbne Intel(R) PROSet/Wireless-hovedvinduet.
2. Klik på Profiler for at åbne listen Profiler.
3. Vælg profilen på profillisten.
4. Klik på Tilslut. Husk, at der kun sker tilslutning, hvis det trådløse netværk er inden for rækkevidde.

Manuel tilslutning til en profil fra proceslinjen:

1. Højreklik på Intel(R) PROSet/Wireless proceslinjeikonet.
2. Klik på Tilslut til profil
3. Marker en profil.
4. Klik, for at starte tilslutningen.

## Oprettelse af en ny profil

Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk .

Klik på Tilslut.

Opret trådløs profil hjælper dig gennem de nødvendige trin til oprettelse af en profil og tilslutning til netværket. Under denne proces, forsøger Opret trådløs profil - Sikkerhedsindstillinger at registrere de relevante sikkerhedsindstillinger for dig.

Sådan opretter du en ny profil og tilslutter til et trådløst netværk:

1. Klik på Profiler i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klik, i listen Profiler, på Tilføj for at åbne den trådløse profil Generelle indstillinger.
3. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
4. Navn på trådløst netværk (SSID): Indtast navnet på det trådløse netværk.
5. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.

#### Generelle indstillinger - Beskrivelse

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Profilnavn

Navn på den trådløse netværksprofil.

Når du konfigurerer et trådløst netværk, der blev valgt på listen Trådløse netværk, er profilnavnet det samme som navnet på det trådløse netværk (SSID). Dette navn kan ændres til noget mere beskrivende eller tilpasses til din personlige brug.

Eksempler: Mit kontornetværk, Egons hjemmenetværk, ABC firmanetværk

Navn på trådløst netværk (SSID)

Navn på det trådløse netværksadgangspunkt, der bruges af den trådløse adapter til tilslutning. Netværksnavnet skal svare præcist til navnet på det trådløse adgangspunkt. Store og små bogstaver har betydning.

Når du konfigurerer et trådløst netværk, der er valgt på listen Trådløse netværk, hentes netværksnavnet fra listen over trådløse netværk. Du kan ikke og bør ikke ændre den.

Hvis et adgangspunkt ikke sender sit netværksnavn (SSID), eller den trådløse adapter modtager et skjult netværksnavn fra et skjult adgangspunkt, vises <SSID ikke rundsendt> i listen med trådløse netværk. Du skal oprette en ny profil, før du kan foretage tilslutning til et netværk med <SSID ikke rundsendt> i netværkslisten. Efter tilslutning vises <SSID ikke rundsendt> fortsat i listen med trådløse netværk. Den tilknyttede SSID-profil vises i listen Profiler.

Driftstilstand

Netværk (infrastruktur): Tilslut til et adgangspunkt. Et infrastruktur-netværk består af ét eller flere adgangspunkter og én eller flere computere med trådløse adaptere. Denne forbindelses er den type, der bruges i hjemmenetværk, firmanetværk, hoteller og andre, som giver adgang til netværket og/eller Internettet.

BEMÆRK: Kun Netværk (Infrastruktur) er tilgængelige for administratorprofiler (Tilslut før logon/Fælles og VoIP-profiler). Se Administratorværktøj for yderligere oplysninger.

Enhed til enhed (Ad-hoc): Tilslut direkte til andre computere i et trådløst ad hoc-netværk. Denne type forbindelse er nyttig udelukkende til brug mellem to eller flere computere. Den giver ikke adgang til netværksressourcer eller Internettet.

Avanceret | Klik på Avanceret for at få adgang til Avancerede indstillinger. Brug Avancerede indstillinger til at indstille Bevar tilslutning, Brugernavnsformat, Automatisk tilslutning eller Auto-import, starte et program (Start program), indstille en profiladgangskode (Adgangskodebeskyttelse) eller angive adressen for et bestemt adgangspunkt til adaptertilslutning (Obligatorisk adgangspunkt).
Næste | Fortsæt til siden Sikkerhedsindstillinger.
OK | Afslutter oprettelsen af den nye profil med de aktuelle indstillinger.
Annuller | Lukker guiden Opret trådløs profil, og annullerer eventuelle ændringer.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

6. Klik på Avanceret for at bruge følgende funktioner:
   - Automatisk tilslutning: Vælg, for automatisk eller manuelt at tilslutte til en profil.
   - Auto Import: Netværksadministratoren kan eksportere en profil på en anden computer.
   - Obligatorisk adgangspunkt: Vælg, for at knytte den trådløse adapter til et bestemt adgangspunkt.
   - Adgangskodebeskyttelse: Vælg for at adgangskodebeskytte en profil.
   - Start program: Angiv et program, der skal startes, når en trådløs forbindelse er etableret.
   - Bevar tilslutning: Vælg at bevare tilslutningen til en brugerprofil efter logoff.

#### Beskrivelse af avancerede indstillinger

Bruges til at adgangskodebeskytte en profil og vælge et specifikt adgangspunkt på et netværk til tilslutning. Klik på knappen Avanceret på siden Generelle indstillinger for at få adgang til denne side.

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Automatisk tilslutning

Automatisk (standard): Vælg, for at få Intel(R) PROSet/Wireless til automatisk at tilslutte til denne profil, når den er inden for rækkevidde.

Efter behov: Vælg, for at forhindre automatisk tilslutning af en profil, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis der f.eks. skal betales for en trådløs tilslutning, og du ikke ønsker automatisk tilslutning, når du er inden for rækkevidde.

Sådan tilslutter du dig til netværket:

1. Vælg et trådløst netværk på listen over trådløse netværk.
2. Klik på Tilslut.

Auto-import | Gør det muligt for en netværksadministrator nemt at flytte den markerede profil til andre computere. Når den eksporterede fil placeres i mappen Trådløs\AutoImport på en anden computer, importerer Intel(R) PROSet/Wireless automatisk profilen. BEMÆRK: Auto Import er ikke tilgængelig under Avancerede indstillinger, når Administratorprofiler er konfigureret.
Obligatorisk adgangspunkt | Tvinger den trådløse adapter til at tilslutte til et adgangspunkt ved hjælp af en bestemt MAC-adresse. Indtast adgangspunktets MAC-adresse (BSSID); 48-bit 12 hexadecimale cifre. F.eks. 00:06:25:0E:9D:84. Slet: Slet den aktuelle adresse. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig, når Ad hoc-tilstand bruges.

Adgangskodebeskyttelse

1. Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn): Vælg for at aktivere en adgangskode til profilen. Standardindstilling ryddes uden profiladgangskode.
2. Adgangskode: Indtast en adgangskode. De indtastede adgangskodetegn vises som stjerner.
3. Bekræft ny adgangskode

BEMÆRK: Hvis administratoren eller du ikke kender adgangskoden, findes der ingen proces til at nulstille adgangskoden.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Administratorprofiler.

Start program

Starter automatisk en batchfil, exe-fil eller et script, når du tilslutter dig til profilen. F.eks. start en Virtual Private Network (VPN) session automatisk, når en bruger tilslutter til et trådløst netværk.

1. Klik på Aktiver Start program.
2. Indtast navnet på det program, du vil starte, eller klik på Gennemse for at finde filen på harddisken. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe.
3. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig for Administratorprofiler.

Bevar tilslutning

Indstillingen Bevar tilslutning bevarer den trådløse tilslutning med en brugerprofil efter logoff.

Hvis indstillingen Bevar tilslutning vælges, og der findes en vedvarende profil, anvendes den vedvarende profil ikke ved logoff. Den anvendes kun, hvis tilslutningen med denne profil afbrydes.

BEMÆRK: Denne indstilling kan bruges med Nortel VPN-klient, når den konfigureres til logoff ved tilslutning.

BEMÆRK: Auto Import er ikke tilgængelig under Avancerede indstillinger, når Administratorprofiler er konfigureret.

Format for brugernavn

Brugernavnsformat: En administrator kan vælge brugernavnsformat til godkendelsesserveren.

Valgene er:

- bruger (standard)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig under Avancerede indstillinger i Administratorværktøj. Den er ikke tilgængelig ved oprettelse af en brugerprofil på siden Intel(R) PROSet/Wireless Opret trådløs profil.

OK | Luk og gem indstillingerne.
Annuller | Lukker og annullerer eventuelle ændringer.
Hjælp? | Hjælpeoplysninger om denne side.

7. Klik, under Generelle indstillinger, på Næste for at åbne Sikkerhedsindstillinger.

8. Vælg enten Personlig eller Koncernsikkerhed for at vælge Netværksgodkendelses- og Datakrypterings-indstillinger. Indtast krypteringsnøgleindstillingerne, og konfigurer 802.1X-indstillingerne efter behov

9. Klik på OK, når du har afsluttet profilindstillingerne. Klik på knappen Tilbage for at ændre eller kontrollere profilindstillingerne.
10. Hvis du ikke er tilsluttet et netværk i øjeblikket, registrerer Intel(R) PROSet/Wireless, at der er tilføjet en ny profil, og forsøger automatisk at tilslutte til denne nye profil.
11. Hvis du ønsker manuelt at tilslutte til denne profil, skal du klikke på Tilslut. Tilslutningsikonet viser den aktuelle tilslutnings status. Netværksnavn, sende- og modtagehastigheder og signalkvalitet vises også.

## Redigere en eksisterende profil

Sådan redigerer du en eksisterende profil:

1. Klik på Profiler i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg profilen til redigering fra profillisten.
3. Klik på Egenskaber for at åbne Egenskaber for trådløs profil - Generelle indstillinger.
4. Klik på Næste og Tilbage for at navigere i den trådløse profils Generelle indstillinger og sikkerhedsindstillinger.
   - Generelle indstillinger. Se Generelle indstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
   - Sikkerhedsindstillinger. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
5. Klik på OK for at gemme de aktuelle indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme ændringerne.

## Fjernelse af en profil

Sådan fjerner du en profil:

1. Klik på Profiler i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
4. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

Hvis du stadig er tilsluttet til netværket:

1. Klik på Profiler i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
4. Klik på Ja. Du underrettes om, at Profilnavn er aktivt og fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
5. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

BEMÆRK: Hvis profilen er beskyttet med en adgangskode, kan du ikke fjerne eller redigere profilindstillingerne uden at angive adgangskoden. Hvis administratoren eller du ikke kender adgangskoden, findes der ingen proces til at nulstille adgangskoden.

## Indstilling af profiladgangskode

Sådan beskytter du en eksisterende profil med adgangskode:

1. Klik på Profiler i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Egenskaber for at åbne den trådløse profils Generelle indstillinger.
4. Klik på Avanceret for at åbne Sikkerhedsindstillinger.
5. Klik på Adgangskodebeskyttelse for at åbne indstillingerne for adgangskodebeskyttelse.
6. Vælg Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn).
7. Adgangskode: Indtast adgangskoden.
8. Bekræft adgangskode: Genindtast adgangskoden.
9. Klik på OK for at gemme indstillingen og returnere til siden Generelle indstillinger.
10. Klik på OK for at gå tilbage til hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless.

## Eksport eller import af profiler

Denne funktiongiver dig mulighed for at importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra profillisten. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten.

> BEMÆRK: For eksport af administratorprofiler, se Administratorpakker, hvor der er flere oplysninger.

###

### Eksportere profiler fra listen Profiler

1. Marker enkelte eller flere profiler på listen.
2. Vælg Eksport for at eksportere en eller flere profiler fra listen Profiler.
3. Vælg destinationsmappen: Klik på Gennemse for at søge efter destinationsmappen på harddisken. Drev C:\ er standardmappen.

4. Klik på OK for at gemme den valgte profil. Følgende meddelelse vises: De valgte filer er eksporteret til destinationsmappen: C:\

Sådan markeres flere profiler:

1. Marker en profil med musen.
2. Tryk på Ctrl.
3. Klik på de profiler, der skal markeres. Følg instruktionerne i trin 2 ovenfor, hvis du vil eksportere flere profiler.

### Importer profiler til profillisten

Sådan importerer du profiler manuelt:

1. Klik på Import på profillisten.
2. Vælg profil-filer til import
3. Klik på Importer.
4. Du adviseres, når den valgte profil er blevet korrekt importeret.

En administrator kan indstille, at profiler automatisk importeres på listen Profiler. Intel(R) PROSet/Wireless overvåger mappen Import på harddisken for nye profil-filer. Kun profiler, der har aktiveret Aktiver automatisk import under Avancerede indstillinger, kan importeres automatisk. Hvis der allerede findes en profil med samme navn på profillisten, anmodes du i et vindue om at afvise eller acceptere den. Hvis du accepterer, erstattes den eksisterende profil.

Alle importerede, brugerbaserede profiler er anbragt nederst i listen Profiler.

### Adgangskodebeskyttede profiler

Importer og eksporter automatisk adgangskodebeskyttede brugerbaserede profiler til eksterne systemer. Hvis en profil er beskyttet med adgangskode, skal den tildelte adgangskode angives, før den kan redigeres. Se Indstil en adgangskode for yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser