Intel(R) PROSet/Wireless Software

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Intel(R) PROSet/Wireless Software

Intel(R) PROSet/Wireless als Wireless-Manager verwenden
Intel(R) PROSet/Wireless starten
Intel(R) PROSet/Wireless von der Taskleiste aus starten

- Taskleistensymbole
- QuickInfos und Desktop-Warnungen

Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless

- Liste der drahtlosen Netzwerke
- Verbindungsstatussymbole
- Netzwerkeigenschaften
- Verbindungsdetails
- Profilliste

Menüs von Intel(R) PROSet/Wireless

- Menü "Extras"
  - Anwendungseinstellungen
  - Intel Wireless-Problemhilfe
  - Wireless-Diagnose
  - Administrator-Tool
- Menü "Erweitert"
  - Adapter-Einstellungen
  - Erweiterte Statistiken
  - Wi-Fi*-Verwaltung durch Windows
- Menü "Profile"
  - Profile verwalten
  - Ausschlüsse verwalten

Drahtlosen Sender ein-/ausschalten
Die Software installieren und deinstallieren
WMM* Power Save aktivieren

## Intel(R) PROSet/Wireless als drahtlosen Manager verwenden

Intel(R) PROSet/Wireless dient dem Setup, der Bearbeitung und Verwaltung von Netzwerkprofilen für die Verbindungsherstellung mit einem Netzwerk. Das Programm verfügt weiterhin über erweiterte Einstellungen wie Energieverwaltung oder Kanalauswahl für die Einrichtung von Ad-Hoc-Netzwerken.

Wenn Sie die konfigurationsfreie drahtlose Verbindung von Microsoft* Windows* XP als Wireless-Manager verwenden, können Sie diese über das Register "Drahtloses Netzwerk" in Microsoft Windows deaktivieren.

So deaktivieren Sie die konfigurationsfreie drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP als Wireless-Manager:

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste Drahtlose Netzwerkverbindung.
4. Klicken Sie auf Eigenschaften.
5. Klicken Sie auf Drahtlose Netzwerke.
6. Stellen Sie sicher, dass Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden nicht ausgewählt ist. Deaktivieren Sie die Option falls erforderlich.
7. Klicken Sie auf OK. Damit ist das Dienstprogramm Intel(R) PROSet/Wireless zur Verwaltung Ihrer Netzwerkprofile konfiguriert.

> HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass in den Anwendungseinstellungen die Option Benachrichtigen, wenn eine andere Anwendung den drahtlosen Adapter verwendet ausgewählt ist. Mit dieser Option werden Sie benachrichtigt, wenn die konfigurationsfreie drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP die Verwaltung Ihrer Netzwerkprofile übernimmt.

## Intel(R) PROSet/Wireless starten

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Intel(R) PROSet/Wireless zu starten:

- Klicken Sie auf Start > Programme > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol , das sich in der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Desktops befindet, um das Taskleistenmenü zu öffnen. Klicken Sie auf Intel(R) PROSet/Wireless öffnen.
- Doppelklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um Intel(R) PROSet/Wireless zu öffnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Intel(R) PROSet/Wireless vom Hauptfenster aus zu schließen:

- Wählen Sie im Hauptfenster Datei > Beenden.
- Klicken Sie anschließend auf Schließen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (X) in der rechten oberen Ecke des Fensters.

# Intel(R) PROSet/Wireless von der Taskleiste aus starten

Doppelklicken Sie zum Starten von Intel(R) PROSet/Wireless auf das Taskleistensymbol in der rechten unteren Ecke Ihres Windows-Desktops oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol und klicken Sie auf Intel(R) PROSet/Wireless öffnen.

## Taskleisten-Menüoptionen

Das Intel(R) PROSet/Wireless Symbol wird in der Taskleiste der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Desktops angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Statussymbol, um die Menüoptionen anzuzeigen.

Menüelement | Kommentare
--- | ---
Intel(R) PROSet/Wireless öffnen | Klicken Sie auf diese Option, um Intel(R) PROSet/Wireless zu starten, wenn Intel(R) PROSet/Wireless Ihr drahtloser Manager ist. Wenn Sie Wi-Fi-Verwaltung durch Windows* aus dem Taskleistenmenü wählen, ändert sich die Menüoption in Konfigurationsfreien Dienst für drahtlose Verbindungen öffnen und der konfigurationsfreie Dienst für drahtlose Verbindungen von Microsoft Windows XP wird als Ihr drahtloser Manager verwendet. Wenn Sie Microsoft Windows für die Verwaltung benutzen, können Sie Ihre Intel Profile nicht verwenden.
Konfigurationsfreien Dienst für drahtlose Verbindungen öffnen

Wireless Ein

Wenn Sie Intel(R) PROSet/Wireless installiert haben, wird der aktuelle Status des Senders im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless und in der Taskleiste angezeigt. Wählen Sie Wireless Ein, um den Sender einzuschalten. Wählen Sie Wireless Aus, um den Sender auszuschalten.

Falls Ihr Computer über einen externer Schalter verfügt, kann der Sender mit diesem Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Lesen Sie die Dokumentation des Computerherstellers für Informationen zu diesem Schalter.

Drahtlosnetzwerk ausschalten
802.11a Sender Aus | Diese Option steht nur für drahtlose Adapter zur Verfügung, die 802.11a, 802.11b und 802.11g verwenden. Wählen Sie diese Option, um den 802.11a-Sender auszuschalten. HINWEIS: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn sie im Administrator-Tool aktiviert ist oder Ihr Adapter eine Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung ist.
Intel Wireless-Problemhilfe öffnen | Über diese Option wird eine Anwendung geöffnet, die Sie bei der Lösung von drahtlosen Netzwerkverbindungsproblemen unterstützt. Sobald ein Verbindungsproblem erkannt wird, wird unten rechts am Bildschirmrand eine Desktop-Warnung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Intel Wireless-Problemhilfe.
Verbindung mit Profil herstellen | Zeigt die aktuellen Profile in der Profilliste an. Mit dieser Option kann ebenfalls eine Verbindung mit einem Profil hergestellt werden.
Wi-Fi-Verwaltung durch Windows | Wechselt zwischen Intel(R) PROSet/Wireless und dem konfigurationsfreien Dienst für drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP. Wenn Sie den konfigurationsfreien Dienst für drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP verwenden, sind Ihre Intel Profile nicht verfügbar.
Wi-Fi-Verwaltung durch Intel(R) PROSet/Wireless

# Taskleistensymbole

Das Taskleistensymbol ist der sichtbare Hinweis auf den aktuellen drahtlosen Verbindungszustand. Das Verbindungszustandssymbol befindet sich in der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Desktops. In den Anwendungseinstellungen des Menüs "Extras" können Sie einstellen, ob das Taskleistensymbol ein- oder ausgeblendet wird.

Symbol | Beschreibung
--- | ---
| Wireless Aus: Der drahtlose Adapter ist ausgeschaltet. Das drahtlose Gerät sendet oder empfängt nicht, wenn es abgeschaltet ist. Klicken Sie auf Wireless Ein, um den Adapter zu aktivieren. Das Symbol ist weiß und statisch.
| Nach drahtlosen Netzwerken suchen: Der drahtlose Adapter sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Das Symbol ist weiß und animiert.
| Keine drahtlosen Netzwerke gefunden: Es sind keine drahtlosen Netzwerke verfügbar. Intel(R) PROSet/Wireless scannt regelmäßig nach verfügbaren Netzwerken. Wenn Sie einen Scan erzwingen wollen, doppelklicken Sie auf das Symbol, um Intel(R) PROSet/Wireless zu starten, und klicken Sie auf Aktualisieren. Das Symbol ist rot.
| Drahtloses Netzwerk gefunden: Es wurde ein verfügbares drahtloses Netzwerk gefunden. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Liste der drahtlosen Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie das Netzwerk aus. Klicken Sie auf Verbinden. Das Symbol ist gelb.
| Authentifizierung fehlgeschlagen: Das drahtlose Netzwerk konnte nicht authentifiziert werden. Das Symbol ist grün mit einem gelbem Warndreieck.
| Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen: Blinkt, wenn eine IP-Adresse aufgerufen wird oder ein Fehler auftritt.
| Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt: Es wurde eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt. In einer QuickInfo werden der Name des Netzwerkes, die Geschwindigkeit, die Signalqualität und IP-Adresse angezeigt. Das Symbol ist grün mit Wellen, die die Signalqualität angeben. Je mehr Wellen angezeigt werden, desto besser ist die Signalqualität.

## QuickInfos und Desktop-Warnungen

Die QuickInfos und Desktop-Warnungen bieten Feedback und Interaktion. Um die QuickInfos anzuzeigen, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über das Symbol. Desktop-Warnungen werden angezeigt, wenn sich der Zustand des drahtlosen Netzwerkes ändert. Wenn Sie sich beispielsweise außerhalb der Reichweite von allen drahtlosen Netzwerken befinden, wird eine Desktop-Warnung angezeigt, sobald Sie in den Bereich eintreten.

Wählen Sie Informationsmeldungen anzeigen in den Anwendungseinstellungen, um Desktop-Warnungen zu aktivieren.

## QuickInfos

QuickInfos werden angezeigt, wenn der Mauszeiger über dem Symbol hin- und herbewegt wird. Die QuickInfo zeigt für jeden Verbindungszustand eine Textmeldung an.

## Desktop-Warnungen

Wenn vom Anwender eine Aktion verlangt wird, wird eine Desktop-Warnung angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird die entsprechende Aktion durchgeführt. Wenn beispielsweise drahtlose Netzwerke gefunden werden, wird die folgende Meldung angezeigt:

Aktion: Klicken Sie auf die Desktop-Warnung, um eine Verbindung zu dem Netzwerk in der Liste "Drahtlose Netzwerke" herzustellen.

Nach dem Verbindungsaufbau zeigt die Warnung das verbundene drahtlose Netzwerk, die Geschwindigkeit der Verbindung, die Signalqualität sowie die IP-Adresse an.

Desktop-Warnungen werden auch verwendet, um auf ein bestehendes Verbindungsproblem hinzuweisen. Klicken Sie auf die Warnung, um die Intel Wireless-Problemhilfe zu öffnen.

## Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless

Im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den aktuellen Verbindungsstatus (Signalqualität, Geschwindigkeit und aktueller Netzwerkname) anzeigen.
- nach verfügbaren Netzwerken suchen;
- Profile verwalten.
- Automatische Verbindungen zu verfügbaren Netzwerken in der angegebenen Reihenfolge in der Profilliste herstellen.
- Verbindungen zu Infrastruktur- und Ad-Hoc-Netzwerken herstellen.
- Die Einstellungen des Adapters konfigurieren.
- Fehler der drahtlosen Verbindung beheben.

## Verbindungsstatussymbole

Die Verbindungsstatussymbole zeigen den derzeitigen Verbindungsstatus Ihres drahtlosen Adapters an. Das Verbindungsstatussymbol wird im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless angezeigt. Das Taskleistensymbol zeigt ebenfalls den aktuellen Verbindungsstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter Taskleistensymbole.

### Beschreibung des Verbindungsstatus im Hauptfenster

Die Symbole zeigen den aktuellen Verbindungsstatus an.

Symbol | Beschreibung
--- | ---
| Wireless ausgeschaltet: Der WLAN-Sender ist ausgeschaltet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Wireless Aus", um den Sender einzuschalten.
| Problem bei der Verbindungsherstellung: Deutet auf Verbindungsprobleme einschließlich fehlgeschlagener Authentifizierung hin.
| Nach drahtlosen Netzwerken suchen: Der drahtlose Adapter sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Animierte Symbole:
| Keine drahtlosen Netzwerke gefunden: Der Adapter findet keine verfügbaren drahtlosen Netzwerke.
| Drahtloses Netzwerk gefunden: Es wurde ein verfügbares drahtloses Netzwerk gefunden. Sie können eine Verbindung zu den in der Liste Drahtlose Netzwerke aufgeführten Netzwerken aufnehmen.
| Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen: Sie stellen eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her. Die halbmondförmigen Kurven wechseln zwischen grün und weiß, bis eine IP-Adresse gefunden wird oder ein Verbindungsfehler auftritt.
| Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt: Sie sind mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden. Der Netzwerkname, die Geschwindigkeit, Signalqualität und IP-Adresse zeigen den aktuellen Verbindungsstatus an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um Einzelheiten zu der aktuellen Netzwerkverbindung anzuzeigen.
Netzwerkname | Name (Profilname oder SSID): Der Name des Netzwerks, mit dem der Adapter verbunden ist. In der Namensspalte wird der SSID oder Profilname angezeigt, wenn ein Profil für das Netzwerk verfügbar ist.

Signalstärke

Die Signalstärken-Symbolleisten zeigen die Qualität des Übertragungs- und Empfangssignals zwischen Ihrem drahtlosen Adapter und dem nächsten Zugriffspunkt oder Computer im Ad-Hoc-Modus an. Die Anzahl der vertikalen grünen Leisten gibt die Stärke der Übertragungs- und Empfangssignale an.

HINWEIS: Bei Netzwerken mit mehreren Zugriffspunkten wird die Signalstärke des Zugriffspunktes angezeigt, der dem Netzwerk am nächsten ist.

Die Signalstärke erstreckt sich von "Ausgezeichnet" bis "Außerhalb des Bereichs". Folgende Faktoren wirken sich negativ auf die Signalstärke aus:

- Die Signalqualität wird mit größerem Abstand schwächer und wird durch Metall- und Betonbarrieren beeinflusst.
- Metallene Objekte können Signale reflektieren und Störungen verursachen.
- Ebenso können andere elektrische Geräte Störungen verursachen.

Eigenschaften | Zeigt die Verbindungsstatusinformationen des Adapters an. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkeinstellungen.
Wireless Ein (Aus) | Schaltet den Sender ein und aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wireless aus-/einschalten.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.
Schließen | Schließt das Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.

# Liste der drahtlosen Netzwerke

Die Liste "Drahtlose Netzwerke" zeigt eine Liste der drahtlosen Netzwerke innerhalb des Adapterbereichs an.

Name | Beschreibung
Drahtlose Netzwerke ( ) | Die Zahl in Klammern ist die Anzahl der im Bereich Ihres drahtlosen Netzwerkadapters gefundenen drahtlosen Netzwerke.
| Die Signalstärke des Zugriffspunkts des drahtlosen Netzwerks oder Computers (Ad-Hoc-Modus). Die Signalstärke-Symbolleisten zeigen an, dass das drahtlose Netzwerk oder der Computer für eine Verbindung zur Verfügung steht, aber noch mit keinem Zugriffspunkt oder Computer verbunden ist (Ad-Hoc-Modus).
Netzwerkname | Name (Profilname oder SSID): Der Name des Netzwerks, mit dem der Adapter verbunden ist. In der Namensspalte wird der SSID oder Profilname angezeigt, wenn ein Profil für das Netzwerk verfügbar ist. Wenn ein Zugriffspunkt seinen Netzwerknamen (SSID) nicht sendet oder der drahtlose Adapter einen verborgenen Netzwerknamen von einem getarnten Zugriffspunkt empfängt, wird in der Liste der drahtlosen Netzwerke <SSID nicht übertragen> angezeigt. Um eine Verbindung mit einem <SSID nicht übertragen>-Netzwerkeintrag herstellen zu können, muss zuvor ein neues Profil erstellt werden. Nach Aufbau der Verbindung wird <SSID nicht übertragen> weiterhin in der Liste der drahtlosen Netzwerke zusammen mit dem Profilnamen/der SSID angezeigt. Das verknüpfte SSID-Profil kann in der Profilliste eingesehen werden.
Status | Benachrichtigung darüber, dass der Adapter eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, geht der Status auf Verbunden über.
| Profile: Identifiziert ein Netzwerk in der Liste der drahtlosen Netzwerke, das verbunden ist und über ein Profil in der Profilliste verfügt.
| Das drahtlose Netzwerk verwendet den Modus "Netzwerk (Infrastruktur)".
| Das drahtlose Netzwerk verwendet den Gerät-zu-Gerät-Modus (Ad-Hoc).
| Das Netzwerk verwendet Sicherheit als Verschlüsselung.
| Die vom drahtlosen Netzwerk verwendete Bandfrequenz (802.11a, 802.11b, 802.11g oder 802.11n).
| Das drahtlose Netzwerk befindet sich in der Ausschlussliste, oder das Profil ist für manuelle Verbindung konfiguriert.
Verbinden (Verbindung trennen) | Klicken Sie, um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verwandelt sich die Schaltfläche in Verbindung trennen.
Eigenschaften | Bietet detaillierte Informationen zum verbundenen Netzwerk und seinen Zugriffspunkten. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkeinstellungen.
Aktualisieren | Aktualisiert die Liste mit verfügbaren Netzwerken. Wenn neue Netzwerke innerhalb des Adapterbereichs zur Verfügung stehen, wird die Liste mit dem neuen Netzwerknamen aktualisiert.
Wireless Ein (Aus) | Schaltet den Sender ein und aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wireless aus-/einschalten.
Schließen | Schließt das Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

## Netzwerkeigenschaften

Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless, um die Sicherheitseinstellungen des WLAN-Adapters anzuzeigen. Sie können weiterhin Profile hinzufügen, die von einer automatischen Verbindung ausgeschlossen werden sollen. Wenn der Netzwerkausschluss aktiviert ist (siehe Anwendungseinstellungen), wird auch in den Netzwerkeigenschaften angezeigt, ob das Netzwerk von der automatischen Verbindung ausgeschlossen ist.

#### Details zu den Netzwerkeigenschaften

Name | Beschreibung
--- | ---
Netzwerkname | Zeigt den Namen des drahtlosen Netzwerkes an.

Band

Das aktuell verwendete Band und die aktuell verwendete Frequenz. Zeigt "Außerhalb des Bereichs" an, wenn keine Band- und Frequenzinfos angezeigt werden.

Die folgenden Bänder werden aufgelistet:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Betriebsmodus

Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an:

- Netzwerk (Infrastruktur)

> Ein drahtloses Netzwerk, dessen zentraler Punkt ein Zugriffspunkt ist. In dieser Umgebung bietet der Zugriffspunkt nicht nur die Kommunikation mit dem verkabelten Netzwerk, sondern wickelt auch den drahtlosen Netzwerkverkehr in unmittelbarer Nähe ab.

- Gerät-zu-Gerät (Ad-Hoc)

> Eine Kommunikationskonfiguration, bei der alle Computer über dieselben Funktionen verfügen und eine Kommunikationssitzung initiieren können. Sie wird auch als Peer-to-Peer- oder Computer-to-Computer-Netzwerk bezeichnet.

Authentifizierungsstufe

Zeigt den aktuellen Authentifizierungs-Sicherheitsmodus für das verwendete Netzwerk an.

Die folgenden Netzwerkauthentifizierungsstufen werden aufgelistet:

- Offen
- Freigegeben
- "WPA* - Unternehmen"
- "WPA2* - Unternehmen"
- "WPA - Persönlich"
- "WPA2 - Persönlich"

Zeigt die Authentifizierung an, die vom aktuellen Netzwerk verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitseinstellungen.

Datenverschlüsselung

Die folgenden Datenverschlüsselungseinstellungen werden aufgelistet:

- Keine
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitseinstellungen.

Zugriffspunkte in diesem Netzwerk <0-50>

- Signalstärke: Die Symbolleisten für die Signalstärke zeigen die Stärke der Übertragungs- und Empfangssignale zwischen Ihrem drahtlosen Adapter und dem nächsten Zugriffspunkt an.
- Zeigt eines der folgenden Symbole an: . Kennzeichnet das verwendete Band (802.11a, 802.11b, 802.11g oder 802.11n).
- Kanal: Zeigt den derzeitigen Übertragungs- und Empfangskanal an, der für ein bestimmtes drahtloses Netzwerk verwendet wird.
- BSSID (Infrastruktur-Betriebsmodus): Zeigt die zwölfstellige AP MAC-Adresse des ausgewählten Netzwerks an.

Ausschlüsse verwalten | Weitere Informationen finden Sie unter Ausschlüsse verwalten.
Schließen | Schließt die Netzwerkeigenschaften.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Verbindungsdetails

Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Details im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.

#### Beschreibung der Netzwerkverbindungsdetails

Name | Beschreibung
--- | ---
Profilname | Der Name des Profils.
Netzwerkname | Der Netzwerkname (SSID) der aktuellen Verbindung.

Signalqualität

Ein Funkfrequenzsignal kann anhand von zwei Komponenten eingeschätzt werden:

- Signalstärke (Quantität)
- Signalqualität

Die Signalqualität wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, vor allem der Signalstärke und dem Anteil der Funkfrequenzgeräusche. Funkfrequenzgeräusche entstehen sowohl auf natürliche Weise als auch durch elektrische Geräte. Wenn die Funkfrequenzgeräusche zu stark sind oder die Signalstärke schwach ist, resultiert dies in einem niedrigen Signal/Geräuschanteil-Verhältnis, was eine schlechtere Signalqualität zur Folge hat. Bei einem niedrigen Signal/Geräuschanteil-Verhältnis ist es schwieriger für den Funkempfänger, im Signal enthaltene Dateninformationen von Geräuschen zu unterscheiden.

Signalstärke

Die Signalstärken-Symbolleisten zeigen die Qualität des Übertragungs- und Empfangssignals zwischen Ihrem drahtlosen Adapter und dem nächsten Zugriffspunkt oder Computer im Ad-Hoc-Modus an. Die Anzahl der vertikalen grünen Leisten gibt die Stärke der Übertragungs- und Empfangssignale an.

HINWEIS: Bei Netzwerken mit mehreren Zugriffspunkten wird die Signalstärke des Zugriffspunktes angezeigt, der dem Netzwerk am nächsten ist.

Die Signalstärke erstreckt sich von "Ausgezeichnet" bis "Außerhalb des Bereichs". Folgende Faktoren wirken sich negativ auf die Signalstärke aus:

- Die Signalqualität wird mit größerem Abstand schwächer und wird durch Metall- und Betonbarrieren beeinflusst.
- Metallene Objekte können Signale reflektieren und Störungen verursachen.
- Ebenso können andere elektrische Geräte Störungen verursachen.

IP-Adresse | IPv4-Adresse: Die IP-Adresse der aktuellen Verbindung.
IPv6-Adresse: Die IP-Adresse der nächsten Generation ist abwärtskompatibel und zur Behebung von Datensicherheitsproblemen mit IPv4 konzipiert. IPv6 erhöht den Adressenplatz von 32 auf 128 Bit, was eine unbegrenzte Zahl von Netzwerken und Systemen ermöglicht. Es unterstützt darüber hinaus Servicequalitätsparameter (QoS - Quality of Service) für Echtzeit-Audio und -Video.
Adapter-MAC-Adresse | Die MAC (Media Access Control)-Adresse für den drahtlosen Adapter.

Band

Gibt das drahtlose Band der aktuellen Verbindung an.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Anzahl der eingesetzten Antennen | Zeigt die Anzahl der momentan verwendeten Antennen an. Diese Zahl hängt von den Bändern ab, die die verschiedenen Netzwerke momentan verwenden, von den auf diesen Bändern verwendeten Übertragungs-/Empfangsmodi, der Signalstärke sowie den Fähigkeiten der Zugriffspunkte. Der Benutzer hat keine direkte Kontrolle über diesen Parameter.

Unterstützte Datenraten

Die Raten, mit denen drahtlose Adapter Daten senden und empfangen können. Zeigt die Geschwindigkeitsrate für die verwendete Frequenz in Mbit/s an.

- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 und 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 und 11
- 802,11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 und 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Senderfrequenz

Zeigt die Frequenz der aktuellen drahtlosen Verbindung an.

- 802,11a: 5,15 GHz bis 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz bis 2,4835 GHz (je nach Land)
- 802.11n: 2,400 GHz bis 5,00 GHz

Kanalnummer | Zeigt den Übertragungs- und Empfangskanal an.
Netzwerkauthentifizierung | Zeigt Offen, Freigegeben, "WPA - Persönlich", "WPA2 - Persönlich", "WPA - Unternehmen" und "WPA2 - Unternehmen" an. Zeigt die Authentifizierung an, die vom aktuellen Profil verwendet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
Datenverschlüsselung | Zeigt Keine, WEP, TKIP oder AES-CCMP an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
802.1X Authentifizierungstyp | Zeigt Keine, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP oder EAP-FAST an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
802.1X Authentifizierungsprotokoll | Zeigt "Keine", PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 oder TLS an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
CCX-Version | Die Version von Cisco Compatible Extensions dieser drahtlosen Verbindung.
Aktuelle TX-Leistung | Cisco Compatible Extensions-Übertragungsleistungsstufen.
Unterstützte Leistungsstufen | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Zugriffspunkt-MAC-Adresse | Die MAC-Adresse für den zugeordneten Zugriffspunkt.
Obligatorischer Zugriffspunkt | Zeigt "Keine" an, wenn aktiviert. Wenn die Einstellung für den obligatorischen Zugriffspunkt aktiviert ist, wird die Zugriffspunkt-MAC-Adresse angezeigt. Durch diese Option wird der drahtlose Adapter angewiesen, unter Verwendung einer bestimmten MAC-Adresse (48-Bit, 12 hexadezimale Ziffern, z. B. 00:06:25:0E:9D:84) eine Verbindung zu einem Zugriffspunkt herzustellen.
Reparieren | Erneuert die IP-Adresse. Falls Sie beim Zugriff auf das Netzwerk auf Probleme stoßen, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse gültig ist. Falls Sie 0.0.0.0 oder 169.x.x.x ist, dann ist sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ungültig. Falls Ihr Netzwerk für automatische Zuweisung der Netzwerkadresse eingerichtet ist, klicken Sie auf Reparieren und fordern Sie eine neue IP-Adresse an.
Schließen | Schließt die Seite.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Profilverwaltung

Klicken Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless auf Verbinden auf einem drahtlosen Netzwerk. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird in der Profilliste ein Profil erstellt. Die Profilliste zeigt die aktuellen Benutzerprofile in der Reihenfolge an, in der sie zugewiesen werden. Verwenden Sie die Nach-unten- und Nach-oben-Tasten, um die Profile in einer bestimmten Reihenfolge zur automatischen Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk anzuordnen.

Sie können Profile auch der Profilliste hinzufügen und die Profile bearbeiten und löschen. Klicken Sie auf "Profile" im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.

Für jedes drahtlose Netzwerk können unterschiedliche Profile konfiguriert werden. Die Einstellungen der Profile können den Netzwerknamen (SSID), Betriebsmodus und Sicherheitseinstellungen enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Profilverwaltung.

## Profillistensymbole

Name | Beschreibung
Profilname | Profile sind Netzwerkeinstellungen, mit denen Ihr drahtloser Adapter mit einem Netzwerk-Zugriffspunkt (Modus "Netzwerk (Infrastruktur)") oder Computer (Ad-Hoc-Modus ohne Zugriffspunkt) eine Verbindung herstellen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Profilverwaltung.
Netzwerkname | Name (Profilname oder SSID): Der Name des Netzwerks, mit dem der Adapter verbunden ist. In der Namensspalte wird der SSID oder Profilname angezeigt, wenn ein Profil für das Netzwerk verfügbar ist.
Verbindungssymbole: Die folgenden Netzwerk-Profilstatussymbole geben die unterschiedlichen Verbindungszustände des Adapters mit einem drahtlosen Netzwerk an, welcher Ausführungsmodus verwendet und ob Netzwerksicherheit verwendet wird.
| Blauer Kreis: Der drahtlose Adapter ist mit einem Zugriffspunkt oder Computer (Ad-Hoc-Modus) verknüpft. Wenn für ein Profil 802.1X-Sicherheit aktiviert wurde, zeigt dies an, dass der drahtlose Adapter verknüpft und authentifiziert wurde.
| Weist auf den Infrastrukturmodus hin.
| Weist auf den Gerät-zu-Gerät-Modus (Ad-Hoc) hin.
| Das Netzwerk verwendet Sicherheit als Verschlüsselung.

Pfeile

Platzieren die Profile in die zur automatischen Verbindung bevorzugten Reihenfolge.

- Nach-oben-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach oben.
- Nach-unten-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach unten.

Verbinden | Wenn sich das Netzwerk im Bereich befindet und das Profil mit der Konfiguration im Netzwerk übereinstimmt, wird eine Verbindung hergestellt.
Hinzufügen | Öffnet den Bildschirm Allgemeine Einstellungen des drahtlosen Profils, mit denen ein neues Profil erstellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein neues Profil erstellen.
Entfernen | Entfernt ein ausgewähltes Profil aus der Profilliste. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein Profil entfernen.
Eigenschaften | Über diese Schaltfläche können Sie den Inhalt eines bestehenden Profils bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein bestehendes Profil bearbeiten.
| Exportieren oder Importieren: Mit dieser Option können Sie benutzerbasierte Profile in die und aus der Profilliste importieren und exportieren. Drahtlose Profile können automatisch in die Profilliste importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Profile exportieren oder importieren.
Schließen | Schließt das Profilverwaltungsfenster.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Menüs

Mit den Menüoptionen Datei, Extras, Erweitert, Profile und Hilfe können Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Name | Beschreibung
Datei | Beenden: Schließt das Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless.

Extras

Anwendungseinstellungen: Werden zur Festlegung von systemübergreifenden Verbindungseinstellungen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungseinstellungen.

Intel Wireless-Problemhilfe: Verwenden Sie diese Option, um Probleme bei der Herstellung einer drahtlosen Netzwerkverbindung zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter Intel Wireless-Problemhilfe.

Wireless-Diagnose: Mit den Einstellungen der Wireless-Diagnose können Sie verschiedene Diagnosetests durchführen, um die Funktionalität Ihres drahtlosen Adapters zu prüfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wireless-Diagnose.

Administrator-Tool: Wird von Administratoren oder Benutzern mit Administratorrechten für den jeweiligen Computer verwendet, um gemeinsam genutzte Profile zu konfigurieren (Voranmeldung/Allgemein, Ständig und VoIP). Das Administrator-Tool kann auch von IT-Abteilungen verwendet werden, um Benutzereinstellungen in der Intel(R) PROSet/Wireless Software zu konfigurieren und angepasste Installationspakete zu erstellen, die in andere Systeme exportiert werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Administrator-Tool.

HINWEIS: Das Administrator-Tool steht nur dann zur Verfügung, wenn es während einer benutzerdefinierten Installation der Intel(R) PROSet/Wireless-Software installiert wurde. Weitere Informationen zur benutzerdefinierten Installation finden Sie unter Die Software installieren und deinstallieren.

Erweitert

Adaptereinstellungen: Zeigt die Adaptereinstellungen an, die mit denen in den erweiterten Einstellungen von Microsoft Windows übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Adaptereinstellungen.

So greifen Sie von Microsoft Windows aus auf die Adaptereinstellungen zu:

- Wählen Sie in der Windows-Systemsteuerung Netzwerkverbindungen aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Drahtlose Netzwerkverbindung".
- Wählen Sie im Menü Eigenschaften aus.
- Klicken Sie auf Konfigurieren, um die erweiterten Einstellungen für den Adapter anzuzeigen.

Erweiterte Statistik: Wählen Sie diese Option, um detaillierte Informationen über den drahtlosen Adapter und die Verbindung anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Statistiken.

Wi-Fi-Verwaltung durch Windows: Aktivieren Sie diese Option, um Microsoft Windows XP als drahtlosen Manager festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung von Microsoft Windows XP.

Profile | Profile verwalten: Wählen Sie diese Option, um Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Ausschlüsse verwalten: Wählen Sie diese Option, um Netzwerke von der automatischen Verbindung auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschlüsse verwalten.
Hilfe | Intel(R) PROSet/Wireless - Hilfe: Startet die Online-Hilfe. Info: Gibt die Versionsinformationen der derzeit installierten Anwendungskomponenten an.

## Anwendungseinstellungen (Menü "Extras")

Die Anwendungseinstellungen steuern das Verhalten der Intel(R) PROSet Wireless-Software.

#### Beschreibung der Anwendungseinstellungen

Name | Beschreibung
--- | ---
Adapter | Hier werden die zurzeit verfügbaren Netzwerkadapter aufgelistet. Es kann sich um ein Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, eine Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung, eine Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung oder eine Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung handeln.
Erweiterte Einstellungen: Die folgenden Einstellungen steuern das Verhalten und die Informationsanzeigen von Intel(R) PROSet/Wireless.

Taskleiste

Anwendungssymbol in der Taskleiste anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um das Taskleistensymbol anzuzeigen. Das Symbol befindet sich in der Taskleiste von Windows (Benachrichtigungsbereich). Es liefert Informationen zum Status Ihrer drahtlosen Verbindung. Deaktivieren Sie diese Option, um das Taskleistensymbol auszublenden.

Das Taskleistensymbol verfügt über mehrere Funktionen:

- Visuelle Anzeige des Verbindungsstatus und der Aktivität im drahtlosen Netzwerk. Das Symbol wechselt Farbe und Animation für unterschiedliche Aktivitäten im drahtlosen Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter Taskleistensymbole.
- Menü: Ein Menü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken. Von diesem Menü aus können Sie beispielsweise den Sender ein- oder ausschalten oder die Anwendung Intel(R) PROSet/Wireless starten. Weitere Informationen finden Sie unter Menüoptionen der Taskleiste.
- QuickInfos und Desktop-Warnungen. Weitere Informationen finden Sie unter QuickInfos und Desktop-Warnungen.

Benachrichtigungen

Warnungsmeldungen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um neben dem Taskleistensymbol Desktop-Warnungen anzuzeigen. Wenn eine Aktion verlangt wird, wird eine Meldung angezeigt. Nur Ereignisse von hoher Wichtigkeit lösen eine Desktop-Warnung aus. Wenn die Desktop-Warnungsoption aktiviert ist, wird die notwendige Aktion durchgeführt. Deaktivieren Sie diese Option, damit keine Desktop-Warnungen angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter QuickInfos und Desktop-Warnungen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Informationsmeldungen: Diese Desktop-Warnungen haben weniger Wichtigkeit. Sie erfordern kein Eingreifen, können aber den drahtlosen Betrieb erheblich verbessern.

- Informationshinweise anzeigen: Diese Funktion ist standardmäßig markiert. Alle Desktop-Warnungen mit Informationshinweisen werden neben dem Taskleistensymbol angezeigt. Sie verbessern den drahtlosen Betrieb, indem sie Ihnen mitteilen, wenn sich verfügbare drahtlose Netzwerke innerhalb des Bereichs befinden. Sie informieren Sie außerdem, wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt oder unterbrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter QuickInfos und Desktop-Warnungen.
- Eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzeigen, wenn keine Verbindung besteht: Wenn Informationshinweise anzeigen deaktiviert ist, können Sie diese Option markieren. Wenn die Desktop-Warnungen mit Informationshinweisen deaktiviert sind, können Sie mit dieser Option weiterhin über verfügbare Netzwerke informiert werden, auch wenn der drahtlose Adapter nicht verbunden ist.

Benachrichtigen, wenn eine andere Anwendung den drahtlosen Adapter verwendet: Wenn diese Option markiert ist, wird eine Meldung angezeigt, wenn andere Anwendungen versuchen, Ihren drahtlosen Adapter zu verwalten. Diese Option ist dann hilfreich, wenn Sie Software verwenden, die von einem Hotspot (Snack-Bar, Flughafen-Lounge) angeboten wird. Um die Intel(R) PROSet/Wireless-Funktionen nutzen zu können, sollten Sie diese Software deaktivieren, wenn Sie den Hotspot verlassen.

Benachrichtigung zu abgelehnten TLS-Zertifikaten aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Warnung erhalten möchten, wenn ein PEAP-TLS-Zertifikat vom Authentifizierungsserver zurückgewiesen wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Unternehmenssicherheit und Client für TLS-Netzwerkauthentifizierung einrichten.

Automatisch verbinden

Verbindung mit verfügbarem Netzwerk nur über Profile herstellen: (Standard) Verwendet nur Profile aus der Profilliste, um den drahtlosen Adapter mit einem verfügbaren Netzwerk zu verbinden. Wird kein passendes Profil gefunden, werden Sie davon in Kenntnis gesetzt (siehe Benachrichtigungen). Das drahtlose Gerät bleibt solange ohne Verbindung, bis ein passendes Profil gefunden wird oder Sie ein neues passendes Profil konfigurieren.

Falls kein übereinstimmendes Profil gefunden wird, Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk herstellen: Wählen Sie diese Option, um automatisch eine Netzwerkverbindung herzustellen, wenn Sie kein Profil konfiguriert haben und sich an einem Ort befinden, der über ein offenes (nicht gesichertes) drahtloses Netzwerk verfügt. HINWEIS: Offene Netzwerke verfügen über keine Sicherheit. Für diese drahtlose Verbindung müssten Sie Ihre eigene Sicherheit einsetzen. Eine Methode, eine offene drahtlose Verbindung zu sichern, ist die Verwendung von VPN-Software (Virtual Private Networking-Software).

Verbindung zu beliebigem Netzwerk nur aufgrund von Profilen herstellen (Cisco-Modus): Aktivieren Sie diese Option, um jedes Profil in der bevorzugten Reihenfolge zu verwenden. Dies bedeutet, dass Sie sich in der Nähe eines Zugriffspunktes befinden, der mehrere SSIDs hat, aber nur eine SSID angibt.

Ausschlüsse verwalten

Automatische Ausschlusslistenfunktion aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die automatische Ausschlusslistenfunktion zu aktivieren. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Zugriffspunkte von der automatischen Verbindung auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschlüsse verwalten.

Manuelle Ausschlusslistenfunktion aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die manuelle Ausschlusslistenfunktion zu aktivieren. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Netzwerke von der automatischen Verbindung auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschlüsse verwalten.

Liste der drahtlosen Netzwerke | Spaltensortierungstitel anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um die Spaltentitel in der Liste der drahtlosen Netzwerke anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Spaltenkopfzeile, um die Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Benachrichtigung zu freigegebenen Ordnern

Über Datei- und Druckerfreigabe können andere Computer auf einem Netzwerk auf Ressourcen auf Ihrem Computer zugreifen. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie auf Ihrem drahtlosen Notebook die Datei- und Druckerfreigabe aktivieren.

Verwenden Sie diese Funktion, um bei der Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk mit freigegebenen Ordnern, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, Benachrichtigungen zu erhalten:

- Die Microsoft Windows-Firewall ist deaktiviert.
- Datei- und Druckerfreigabe sind als Ausnahme der Microsoft Windows-Firewalleinstellungen aktiviert.

Wählen Sie diese Option, um freigegebene Ordner während der Verbindung mit einem ungesicherten Netzwerk automatisch zu sperren
Wählen Sie diese Option, um freigegebene Ordner bei jeder Verbindung mit einem ungesicherten Netzwerk automatisch zu verbergen.

Diese Benachrichtigung deaktivieren
Wählen Sie diese Option, um die aktuellen Einstellungen für freigegebene Ordner bei jeder Verbindung mit einem offenen, ungesicherten Netzwerk unverändert lassen.

Bei Verbindung mit einem ungesicherten Netzwerk benachrichtigen
Wählen Sie diese Option, um bei jeder Verbindung mit einem offenen, ungesicherten Netzwerk benachrichtigt zu werden.

Gerät-zu-Gerät-Netzwerkbenachrichtigung (Ad-Hoc)

Abhängig von den folgenden Einstellungen erhalten Sie Warnungen bei Verbindung mit einem Ad-Hoc-Netzwerk. Sie erhalten alle zwei Minuten eine Warnung (maximal fünf Warnungen).

Benachrichtigung, wenn sich keine Peers dem Ad-Hoc-Netzwerk angeschlossen haben
Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn keine Peers eine Verbindung zum Ad-Hoc-Netzwerk hergestellt haben.

Benachrichtigen, wenn alle Peers die Verbindung mit dem Ad-Hoc-Netzwerk beendet haben
Wählen Sie diese Option, um eine Warnung zu erhalten, wenn alle Peers die Verbindung mit dem Ad-Hoc-Netzwerk beendet haben.

Netzwerkname-Benachrichtigung (SSID)

Netzwerkname (SSID)-Warnungseinstellung
Benachrichtigt Sie, wenn der Standard-Netzwerkname (SSID) zur Verbindung mit einem Netzwerk verwendet wird. Gängige Beispiele vordefinierter Standard-Netzwerknamen sind: drahtlos, WLAN, linksys, Standard.

Die Verbindung mit einem Zugriffspunkt, der über einen Standard-Netzwerknamen (SSID) verfügt, kann ein Sicherheitsproblem darstellen. Dieser Zugriffspunkt verwendet in der Regel alle standardmäßigen Sicherheits- und Verwaltungseinstellungen (z. B. offene Authentifizierung, Standard-IP-Adresse, -Benutzername oder -Kennwort). Handelt es sich um ein persönliches Netzwerk, ändern Sie den Netzwerknamen und die Sicherheitseinstellungen, um die Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen.

Bei Verbindung mit einem Netzwerk mit einer Standard-SSID benachrichtigen
Wählen Sie diese Option, um eine Warnung zu erhalten, wenn Sie mit einem Netzwerk über den Standard-Netzwerknamen verbunden sind.

Wi-Fi Protected Setup*

Geräteregistrierung aktivieren
Ist diese Option aktiviert, fungiert der Computer als externer Registrar. In dieser Funktion kann der Computer als Zugriffspunkt eingerichtet werden oder eine Verbindung mit einem konfigurierten Zugriffspunkt herstellen. Nach der Konfiguration des Zugriffspunktes kann der Computer als externer Registrar dem Netzwerk neue Computer (Registrierende) hinzufügen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Deaktivieren Sie die Funktion Geräteregistrierung aktivieren, wenn der Computer ein Netzwerk finden und sich damit als Registrierender verbinden soll.

Benachrichtigen, wenn Wi-Fi Protected Setup Zugriffspunkte im Bereich des Computers sind
Aktivieren Sie diese Funktion, um benachrichtigt zu werden, wenn sich ein Zugriffspunkt mit Unterstützung für Wi-Fi Protected Setup im Bereich Ihres Computers befindet. Dies ist dann erforderlicher, wenn Sie Ihren Computer bei dem Zugriffspunkt registrieren (d.h. damit verbinden) möchten. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

OK | Speichert die Einstellungen und kehrt zur vorherigen Seite zurück.
Abbrechen | Schließt die Seite und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Intel Wireless-Problemhilfe (Menü "Extras")

Die Intel Wireless-Problemhilfe ist eine Anwendung, die Sie bei der Lösung von drahtlosen Netzwerkverbindungsproblemen unterstützt. Sobald ein Verbindungsproblem erkannt wird, wird unten rechts am Bildschirmrand eine Desktop-Warnung angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird eine Diagnosenachricht mit den empfohlenen Schritten zur Lösung des Verbindungsproblems angezeigt. Wenn z. B. ein Verbindungsproblem aufgrund eines ungültigen Kennworts aufgetreten ist, wird der Profilassistent gestartet, wenn Sie auf den angezeigten Hyperlink klicken. Sie können von dieser Seite aus auch die Wireless Ereignisanzeige starten und Warnmeldungen aktivieren bzw. deaktivieren. Die Intel Wireless-Problemhilfe wird unter Microsoft Windows XP* und Microsoft Windows 2000* unterstützt.

Die Seite Intel Wireless-Problemhilfe umfasst zwei Bereiche. Verwenden Sie die linke Maustaste im linken Bereich, um eine Liste der verfügbaren Tools anzuzeigen. Im rechten Bereich werden die aktuellen Verbindungsprobleme zusammengefasst angezeigt. Jeder Bereich besteht aus zwei Teilen: der Fehlermeldung und der empfohlenen Maßnahme. Die empfohlenen Maßnahmen enthalten Beschreibungen zu den verfügbaren Dienstprogrammen und Anleitungen zur Lösung des jeweiligen Verbindungsproblems. Wenn Sie auf einen Link im Hilfetext klicken, wird der entsprechende Text in einem separaten Fenster angezeigt. Wenn Sie auf einen dazugehörigen Problemlösungs-Link klicken, wird ein Programm zur Lösung des Verbindungsproblems gestartet.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Fehlerbehebung.

Name | Beschreibung
Menüoptionen | Datei | Wireless Ereignisanzeige: Startet die Wireless Ereignisanzeige.
Benachrichtigungen deaktivieren/Benachrichtigungen aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Warnungsbenachrichtigungen zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
Beenden: Klicken Sie auf diese Option, um die Intel Wireless-Problemhilfe zu beenden.
Ansicht | Zeigt Verlaufsdaten im rechten Feld der Intel Wireless-Problemhilfe an bzw. blendet diese aus.
Extras | Wireless-Diagnose: Ausführen von Diagnosetests zur Prüfung der Funktionalität Ihres drahtlosen Adapters. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wireless-Diagnose.
Hilfe | Intel(R) Wireless-Problemhilfe - Hilfe: Zeigt die Online-Hilfe für die Intel Wireless-Problemhilfe an.
Info: Zeigt die Versionshinweise für die Intel Wireless-Problemhilfe an.

Verfügbare Hilfe

Fehlermeldung zu Datum/Uhrzeit:

- Beschreibung des Fehlers.
- Link zur Fehlerbehebung (falls verfügbar). Siehe Fehlerbehebung weiter unten.
- Link zu den empfohlenen Schritten zur Fehlerbehebung.

Verlauf | Bietet eine Liste der letzten fünf Warnungen. Die Warnungen sind chronologisch aufgeführt, wobei die letzte Warnung oben in der Liste steht.

# Wireless-Diagnose (Menü "Extras")

Ausführen von Diagnosetests zur Prüfung der Funktionalität Ihres drahtlosen Adapters. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wireless-Diagnose.

# Administrator-Tool (Menü "Extras")

Das Administrator-Tool wird von Administratoren oder Personen verwendet, die über Administratorrechte auf diesem Computer verfügen. Mit diesem Tool kann der Administrator festlegen, wie viel Kontrolle Benutzer dieses Computers über ihre drahtlosen Verbindungen haben. Es wird ebenfalls zur Konfiguration von Allgemeinen (freigegebenen) Profilen verwendet.

Anwender können Administrator-Einstellungen oder Profile nur dann ändern, wenn sie das Kennwort für dieses Tool kennen. Das Kennwort sollte sicher und nicht leicht zu erraten sein.

Sie können diese Einstellungen und Profile als Paket in andere Computer in Ihrem Netzwerk exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Administrator-Tool.

Name | Beschreibung
--- | ---
Administratorpakete | Administratorpakete werden zum Speichern von Verwaltungsprofilen und anderen Einstellungen verwendet. Für Windows XP und Windows 2000 können Sie diese selbst-extrahierende ausführbare Datei kopieren oder an Clients in Ihrem Netzwerk senden. Wenn die Datei ausgeführt wird, wird der Inhalt der Datei auf dem Zielcomputer installiert und konfiguriert. Für Windows Vista* werden Administratorpakete über den Gruppenrichtlinien-Manager importiert. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool - Pakete.
Anwendungseinstellungen | Ein Administrator kann bestimmen, wie viel Kontrolle Benutzer über ihre drahtlose Netzwerkverbindung haben. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool - Anwendungseinstellungen.
Administratorprofile | Aktiviert oder deaktiviert ständige oder Voranmelde-/Allgemeine Profile und konfiguriert VoIP-Einstellungen auf dem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool - Profile. HINWEIS: Für Windows Vista werden über den Gruppenrichtlinien-Manager ausschließlich Allgemeine-Profile importiert.
Adapter-Einstellungen | Ein Administrator kann bestimmen, wie viel Kontrolle Benutzer über ihre drahtlose Netzwerkverbindung haben. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool - Adaptereinstellungen.
Software | Legen Sie fest, welche der Intel(R) PROSet/Wireless Anwendungen auf dem Computer eines Benutzers installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool - Software.
EAP-FAST A-ID-Gruppen | Ein Administrator kann bestimmen, welcher A-ID-RADIUS-Server Profilen mit EAP-FAST-Authentifizierung die PACs (geschützte Zugriffsinformationen) bereitstellt. A-ID-Gruppen werden von allen Benutzern des Computers gemeinsam verwendet und erlauben EAP-FAST-Profilen die Unterstützung mehrerer PACs von mehreren A-IDs. Siehe Administrator-Tool - EAP-FAST A-ID-Gruppen.
Kennwort ändern | Ändert das Kennwort für das Administrator-Tool. Weitere Informationen finden Sie unter Kennwort ändern.
Schließen | Schließt die Seite.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Adaptereinstellungen (Menü "Erweitert")

In den Adaptereinstellungen werden die Geräteeigenschaften für den auf Ihrem Computer installierten drahtlosen Adapter angezeigt. Es kann sich um einen der folgenden Netzwerkverbindungsadapter handeln:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung

#### Beschreibung der Adaptereinstellungen

Name | Beschreibung
--- | ---
802.11n Kanalbreite | Stellt hohe Durchsatzkanalbreite ein für maximale Leistung. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20Mhz ein. Auto ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie 20Mhz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. HINWEIS: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei dem Adapter um einen Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN handelt.

802.11n Modus

Der 802.11n-Standard baut auf früheren 802.1X-Standards auf durch Erweiterung um MIMO (Multiple-Input Multiple Output). MIMO erhöht den Datendurchsatz für eine bessere Übertragungsrate. Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert, um den 802.11n-Modus des Adapters einzustellen. "Aktiviert" ist die Standardeinstellung.

Ein Administrator kann die Unterstützung für den hohen Durchsatzmodus aktivieren oder deaktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren oder Konflikten mit anderen Bändern oder Kompatibilitätsproblemen entgegenzuwirken.

HINWEIS: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei dem Adapter um einen Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN handelt.

Ad-Hoc-Kanal

Außer wenn die anderen Computer im Ad-Hoc-Netzwerk einen anderen als den Standardkanal verwenden, besteht kein Grund, den Kanal zu ändern.

Wert: Wählt den zulässigen Betriebskanal aus der Liste aus.

- 802.11b/g: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11b- und 802.11g- (2,4 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenzen verwendet werden.
- 802.11a: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11a- (5 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenz verwendet wird.

HINWEIS: Wird kein 802.11a-Kanal angezeigt, werden für die 802.11a-Kanäle keine initiierenden Ad-Hoc-Netzwerke unterstützt.

Ad-Hoc-Energieverwaltung

Stellt die Energiesparfunktionen für Gerät-zu-Gerät (Ad-Hoc)-Netzwerke ein.

- Deaktivieren: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Verbindung mit Ad-Hoc-Netzwerken herstellen, die Stationen ohne Unterstützung für Ad-Hoc-Energieverwaltung enthalten.
- Max. Energieersparnis: Wählen Sie diese Option, um die Akkulebenszeit zu optimieren.
- Laute Umgebung: Wählen Sie diese Option, um die Leistung oder Verbindung mit mehreren Clients zu optimieren.

HINWEIS: Diese Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn es sich beim Adapter um eine Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung oder eine Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung handelt.

Ad-Hoc QoS-Modus

Quality of Service (QoS)-Kontrolle in Ad-Hoc-Netzwerken. QoS bietet Priorisierung des Verkehrs von einem Zugriffspunkt über ein WLAN anhand von Verkehrsklassifizierungen. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) ist die Qos-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance. Wenn WMM aktiviert ist, verwendet der Adapter WMM, um die Funktionen Prioritäts-Tagging und Warteschlangen für Wi-Fi-Netzwerke zu unterstützen.

- WMM aktiviert (Standard)
- WMM deaktiviert

HINWEIS: Diese Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn es sich beim Adapter um eine Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung oder eine Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung handelt.

Schutz f. gemischte Umgebungen | Wird verwendet, um Datenkollisionen in gemischten 802.11b/11g/11a/11n-Umgebungen zu vermeiden. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) sollte in einer Umgebung verwendet werden, wo Clients sich gegenseitig nicht hören können. "CTS-to-self" kann verwendet werden, um mehr Durchsatz in einer Umgebung zu erzielen, wo sich Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich gegenseitig hören können. ("CTS-to-self" wird für 802.11n nicht unterstützt.)

Energieverwaltung

Ermöglicht es Ihnen, einen Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Adapterleistung zu wählen. Der Regler der Energieeinstellungen für den drahtlosen Adapter gleicht zwischen der Energiequelle des Computers und der Batterie aus.

- Standardwert verwenden: (Standard) - Energieeinstellungen, die auf der Energiequelle des Computers basieren.
- Manuell: Schieben Sie den Regler auf die gewünschte Einstellung. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung für eine längere Lebensdauer der Batterie. Verwenden Sie die höchste Einstellung für maximale Leistung.

HINWEIS: Energieeinsparungen sind je nach Infrastruktureinstellung unterschiedlich.

Präambel-Modus

Stellt die während einer ersten Verbindung mit dem Zugriffspunkt empfangene Präambellänge ein. Wählen Sie stets Auto-Präambel, um optimalen Netzwerkdurchsatz zu erzielen. Die "Auto Tx"-Präambel gestattet die automatische Präambelerkennung. Falls unterstützt, sollte eine kurze Präambel verwendet werden, andernfalls eine lange Präambel (Lange Tx-Präambel).

HINWEIS: Diese Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn es sich bei dem Adapter um eine Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung handelt.

Bevorzugtes Band

Wählt das Betriebsband aus. Die Wahlmöglichkeiten sind:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

HINWEIS: Diese Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn es sich beim Adapter um eine Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung oder eine Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung handelt.

Roaming-Dynamik

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie dynamisch Ihr drahtloser Client versucht, durch Zugriffspunktwechsel eine bessere Verbindung mit einem Zugriffspunkt herzustellen.

- Standard: Eine zwischen Roaming-Trägheit und Leistung ausgeglichene Einstellung.
- Niedrigster: Der drahtlose Client ist sehr träge. Nur eine entscheidende Verschlechterung der Verbindungsqualität veranlasst ihn, zu einem anderen Zugriffspunkt zu wechseln.
- Höchster: Ihr drahtloser Client überprüft ständig die Verbindungsqualität. Sollten Leistungsabfälle auftreten, versucht er einen stärkeren Zugriffspunkt zu finden.

Durchsatzverbesserung

Ändert den Wert der Packet Burst Control.

- Aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die Durchsatzverbesserung zuzulassen.
- Deaktivieren: (Standard) - Markieren Sie diese Option, um keine Durchsatzverbesserung zuzulassen.

Übertragungsleistung

Standardeinstellung: Höchste Stromeinstellung

Niedrigste Minimalreichweite: Setzt den Adapter auf ein minimales Übertragungsleistungsniveau. Mit dieser Option können Sie die Reichweite erhöhen oder einschränken. Setzen Sie die Reichweite in Bereichen mit starker Datenübertragung herab, um die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern und Überlastung oder Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.

Höchste Maximalreichweite: Setzt den Adapter auf ein maximales Übertragungsleistungsniveau. Wählen Sie diese Option für die beste Leistung bei größter Reichweite in Umgebungen mit einer begrenzten Zahl zusätzlicher Sender.

HINWEIS: Die optimale Einstellung ist ein Übertragungsleistungsniveau, das so gering wie möglich ist, ohne die Qualität der Kommunikation zu beeinträchtigen. Dies lässt den Betrieb der meisten drahtlosen Geräte in Gegenden mit viel Verkehr zu und reduziert Störungen mit anderen Geräten im gleichen Senderbereich wie dieser Sender.

HINWEIS: Diese Einstellung ist aktiv, wenn Sie den Infrastruktur- oder den Ad-Hoc-Modus verwenden.

Wireless-Modus

Über diese Funktion wählen Sie die zu verwendende Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk aus:

- Nur 802.11a: Verbindet den drahtlosen Adapter nur mit 802.11a-Netzwerken.
- Nur 802.11b: Verbindet den drahtlosen Adapter nur mit 802.11b-Netzwerken.
- Nur 802.11g: Verbindet den drahtlosen Adapter nur mit 802.11g-Netzwerken.
- 802.11a und 802.11g: Verbindet den drahtlosen Adapter nur mit 802.11a- und 802.11g-Netzwerken.
- 802.11b und 802.11g: Verbindet den drahtlosen Adapter nur mit 802.11b- und 802.11g-Netzwerken.
- 802.11a, 802.11b und 802.11g: (Standard) - Stellt eine Verbindung mit drahtlosen 802.11a-, 802.11b- oder 802.11g-Netzwerken her.

HINWEIS: Diese Optionen für den drahtlosen Modus (Modulationsarten) bestimmen die entdeckten Zugriffspunkte, die in der Liste der drahtlosen Netzwerke angezeigt werden.

OK | Speichert die Einstellungen und kehrt zur vorherigen Seite zurück.
Abbrechen | Schließt die Seite und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.

# Erweiterte Statistiken (Menü "Erweitert")

Die erweiterte Statistik liefert Informationen zur aktuellen Adapterverbindung.

#### Beschreibung der erweiterten Statistik

Name | Beschreibung
--- | ---

Statistik

Erweiterte Statistik: Diese Informationen beschreiben, wie der Adapter mit einem Zugriffspunkt kommuniziert.

Zuordnung: Wenn der Adapter einen Zugriffspunkt zum Kommunizieren findet, ist der Wert innerhalb des Bereichs. Andernfalls ist der Wert "außerhalb des Bereichs".

- AP MAC-Adresse: Die zwölfstellige MAC-Adresse (00:40:96:31:1C:05) des Zugriffspunkts.
- Anzahl Zuordnungen: Wie oft der Zugriffspunkt den Adapter gefunden hat.
- AP-Anzahl: Die Anzahl der verfügbaren Zugriffspunkte in Reichweite des drahtlosen Adapters.
- Anzahl Vollscans: Wie oft der Adapter alle Kanäle auf Empfangsinformationen überprüft hat.
- Anzahl Teilscans: Die Anzahl abgebrochener Überprüfungen.

Roaming: Diese Informationen enthalten Zählwerte, die sich auf die Ursachen für Adapter-Roaming beziehen. Roaming findet statt, wenn ein Adapter mit einem Zugriffspunkt kommuniziert und dann aus Gründen besserer Signalstärke zu einem anderen wechselt.

- Anzahl Roaming: Wie oft Roaming stattfand.
- AP nicht übertragen: Der Adapter hat vom Zugriffspunkt keine Funksignalübertragung erhalten. Unter Umständen müssen Sie diesen Zugriffspunkt zurücksetzen.
- Schlechte Signalqualität: Die Signalqualität ist zu schlecht, um die Kommunikation mit dem Zugriffspunkt aufrechtzuerhalten. Sie haben den Adapter außerhalb der Reichweite des Zugriffspunkts verschoben oder die Geräteadresseninformationen des Zugriffspunkts wurden geändert.
- AP-Lastenausgleich: Der Zugriffspunkt beendet die Zuordnung zu dem Adapter, da er nicht in der Lage ist, die Kommunikation mit allen ihm zugeordneten Adaptern aufrechtzuerhalten. Zu viele Adapter versuchen, mit einem einzelnen Zugriffspunkt zu kommunizieren.
- AP RSSI zu niedrig: Der Indikator für die Empfangssignalstärke (RSSI) ist zu niedrig, um eine Zuordnung zum Adapter aufrechtzuerhalten. Sie haben den Adapter unter Umständen außerhalb der Reichweite des Zugriffspunkts verschoben oder der Zugriffspunkt hat eventuell seine Datenrate erhöht.
- Schlechte Kanalqualität: Die schlechte Kanalqualität hat den Adapter veranlasst, sich nach einem anderen Zugriffspunkt umzusehen.
- AP entfernte mobiles Gerät: Der Zugriffspunkt hat einen Computer aus der Liste der erkennbaren mobilen Geräte entfernt. Der Computer muss erneut einem Zugriffspunkt hinzugefügt werden.

Verschiedenes: Mit diesen Informationen können Sie bestimmen, ob eine Zuordnung zu einem anderen Zugriffspunkt die Leistung erhöhen und dabei helfen wird, die höchstmögliche Datenrate zu bewahren.

- Empfangene Signale: Die Anzahl der vom Adapter empfangenen Signale.
- Prozent verpasste Signale: Der prozentuale Wert der verpassten Signale.
- Prozent Übertragungsfehler: Der Prozentsatz fehlerhafter Datenübertragungen.
- Signalstärke: Die Signalstärke des Zugriffspunkts in Dezibel (dBm), mit dem der Adapter kommuniziert.

Übertragungs-/Empfangsstatistik (Tx/Rx)

Zeigt die Prozentwerte für nicht-adressierte und adressierte Pakete an.

Gesamtanzahl Hostpakete: Die Gesamtanzahl adressierter und nicht-adressierter Paketzählungen.

- Übertragung - (Mbit/s)
- Empfang - (Mbit/s)

Nicht zugewiesene Pakete: Die Anzahl der ans drahtlose Netzwerk übertragenen empfangenen Pakete.

Zugewiesene Pakete: Die Anzahl der speziell an den drahtlosen Adapter gesendeten empfangenen Pakete.

Gesamtanzahl Byte: Die Gesamtanzahl der Byte für vom drahtlosen Adapter empfangene und gesendete Pakete.

Protokollierung

Legt fest, wie lange statistische Daten für Ihren drahtlosen Adapter aufgezeichnet werden sollen.

Protokolleinstellungen konfigurieren: Klicken Sie auf Einstellungen, um die Häufigkeit der Statistikprotokollierung festzulegen. Sie können die Anzahl der Sekunden und die Anzahl der Stunden für die Statistikprotokollierung festlegen.

So ändern Sie den Speicherort der Protokolldatei.

1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen neuen Protokolldateipfad anzugeben. Der aktuelle Pfad wird angezeigt. Der Standardort befindet sich im Programme-Verzeichnis "Intel(R) PROSet/Wireless".
2. Klicken Sie auf Öffnen, um das Dialogfeld zu schließen und den neuen Dateipfad anzuwenden.
3. Klicken Sie auf Schließen, um die erweiterten Statistiken zu beenden.

Protokollierung starten/stoppen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Protokollierung zu starten bzw. zu stoppen. Wenn Sie auf "Protokollierung starten" klicken, werden statistische Informationen (Beschreibung oben) gesammelt. Wenn Sie auf "Protokollierung stoppen" klicken, wird die Informationssammlung beendet. Die Informationen werden in einer Datei gespeichert, die Sie öffnen und anzeigen können.

Protokolldatei anzeigen...: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Ordner "Wireless" unter "Programme/Intel" zu öffnen (dies ist der Standardspeicherort). Die Namen von Protokolldateien enthalten Monat, Tag, Jahr sowie die Nummer des an diesem Tag erstellten Protokolls. Beispiel: 03122007_001.htm. Die Protokolldatei enthält Folgendes:

- Datum und Uhrzeit
- Adapterinformationen
- Verbindungsinformationen
- Übertragungs-/Empfangsstatistiken

HINWEIS: Ein Administrator kann diese Funktion deaktivieren.

Statistik zurücksetzen | Setzt die statistischen Zähler des Adapters auf Null zurück und beginnt neue Datenmessungen.
Schließen | Schließt die Seite und kehrt zur Hauptseite zurück.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Wi-Fi*-Verwaltung durch Windows (Menü "Erweitert")

Der Microsoft Windows XP-Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" liefert ein integriertes, drahtloses Konfigurationsprogramm. Diese Funktion kann in Intel(R) PROSet/Wireless aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken Sie auf Wi-Fi-Verwaltung durch Windows im Menü Erweitert oder im Taskleisten-Menü. Wenn der Windows XP-Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" aktiviert ist, sind die Funktionen in Intel(R) PROSet/Wireless deaktiviert.

# Verwaltung der Ausschlussliste (Menü "Profile")

Die Verwaltung der Ausschlussliste ist verfügbar, wenn Sie entweder Ausschlüsse verwalten im Profilmenü wählen oder auf die Schaltfläche Eigenschaften in der Liste der drahtlosen Netzwerke klicken.

HINWEIS: Hat ein Administrator den Ausschluss eines Netzwerks festgelegt, kann nur ein Administrator innerhalb des Administrator-Tools das Netzwerk aus der Ausschlussliste entfernen.

WICHTIG: Sie werden nicht automatisch mit einem Netzwerk oder Zugriffspunkt verbunden, das/der sich in dieser Liste befindet.

Verwenden Sie Verwaltung der Ausschlussliste, um ganze drahtlose Netzwerke (SSID) auszuschließen.

HINWEIS: Administratoren können Profile vom Administrator-Tool ausschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Administrator-Tool.

Name | Beschreibung

Verwaltung der Ausschlussliste

- Netzwerkname: Der Name (SSID) des drahtlosen Netzwerks.
- Sender: Zeigt das Band an, wenn ein DHCP-Fehler vorliegt.
- MAC-Adresse: Die MAC-Adresse des Gerätes.
- Grund: Gibt den Grund an, warum dieser Eintrag von automatischen Verbindungen ausgeschlossen wurde.
- Details: Liefert spezifische Informationen dazu, wie der Zugriffspunkt ausgeschlossen wurde und wie er von der der Ausschlussliste wieder entfernt werden kann.

Dieses Netzwerk wurde von der automatischen Verbindung aus folgenden Gründen ausgeschlossen:

- Der Benutzer hat dieses Netzwerk manuell ausgeschlossen.

Markieren Sie dieses Netzwerk (oder den Zugriffspunkt) und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Entfernen, um es wieder für die automatische Verbindung zu qualifizieren.

HINWEIS:

- Durch Klicken auf die Schaltfläche Liste zurücksetzen werden außer den Rogue- und vom Administrator ausgeschlossene Zugriffspunkte alle Einträge aus der Liste entfernt.
- Rogue-Zugriffspunkte werden von der Liste entfernt, wenn zu diesem Zugriffspunkt eine Verbindung mit gültigen Anmeldeinformationen hergestellt wurde.
- Alle ausgeschlossenen Zugriffspunkte eines Netzwerkes (außer Rogue- und vom Administrator ausgeschlossene Zugriffspunkte) werden aus der Liste entfernt, wenn diesem Netzwerk manuell ein Profil zugewiesen wird.

HINWEIS: Abgeblendete Einträge sind ausgeschlossene Rogue-Zugriffspunkte oder vom Administrator ausgeschlossene Zugriffspunkte. Rogue- oder vom Administrator ausgeschlossene Zugriffspunkte können nicht manuell aus der Liste entfernt werden.

Hinzufügen | Fügt der Liste einen Netzwerknamen (SSID) hinzu.
Entfernen | Entfernt einen Eintrag aus der Liste.
Liste zurücksetzen | Entfernt alle Einträge aus der Liste.
Schließen | Schließt das Fenster und speichert die Einstellungen.
Hilfe? | Liefert Hilfe-Informationen für diese Seite.

# Drahtlosen Sender ein-/ausschalten

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um den drahtlosen Sender ein- oder auszuschalten:

- den optionalen Hardware-Schalter zum Ein-/Ausschalten des Senders auf Ihrem Computer (falls vorhanden)
- Intel(R) PROSet/Wireless Software
- Microsoft Windows

> HINWEIS: Wenn der Computer eingeschaltet ist, überträgt der Sender fortwährend Signale. In bestimmten Situationen, beispielsweise in einem Flugzeug, können die Funksignale zu Störungen führen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den WLAN-Sender abzuschalten.

## Verwenden des optionalen Hardwareschalters zum Ein-/Ausschalten des Senders

Falls Ihr Computer über einen externer Schalter verfügt, kann der Sender mit diesem Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Informationen zu diesem Schalter finden Sie in der Dokumentation des Computerherstellers. Wenn Sie Intel(R) PROSet/Wireless installiert haben, wird der aktuelle Status des Senders im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless und in der Taskleiste angezeigt.

## Verwenden von Intel(R) PROSet/Wireless zum Ein-/Ausschalten des Senders

Das Statussymbol von Intel(R) PROSet/Wireless zeigt den aktuellen Senderstatus an. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless auf Wireless Ein oder Wireless Aus, um den Sender ein- oder auszuschalten.

## Den Sender über das Taskleistensymbol ein-/ausschalten

Klicken Sie auf das Taskleistensymbol und markieren Sie Wireless Ein oder Wireless Aus, um den Sender ein- oder auszuschalten.

## Den Sender über Windows ausschalten

Der Sender kann über Windows ausgeschaltet werden.

> HINWEIS: Wenn Sie den Sender von Microsoft Windows aus deaktiviert haben, müssen Sie Microsoft Windows verwenden, um den Sender wieder einzuschalten. Sie können nicht einen Hardware-Schalter oder die Intel(R) PROSet/Wireless verwenden, um den Sender wieder zu aktivieren.

#### Windows XP

1. Klicken Sie im Start-Menü auf Verbinden mit > Drahtlose Netzwerkverbindung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Deaktivieren.
2. Wenn Sie mehrere drahtlose Adapter haben, klicken Sie im Start-Menü auf "Verbinden mit > Verbindungen zeigen". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Adapter und wählen Sie Deaktivieren.

Sie können den Sender auf dieselbe Weise wieder einschalten.

# Die Software installieren und deinstallieren

Eine typische Installation umfasst den WLAN-Adaptertreiber, die Intel(R) PROSet/Wireless Software und die Intel Wireless-Problemhilfe.

> HINWEIS: Bei Verwendung von Novell Client* für Windows sollte diese Komponente vor der Installation der Intel(R) PROSet/Wireless Software installiert werden. Ist Intel(R) PROSet/Wireless bereits installiert, sollte es vor der Installation von Novell Client für Windows entfernt werden.

Die folgenden Funktionen können während einer benutzerdefinierten Installation installiert werden:

- Administrator-Tool
- WMI-Unterstützung
- Einmalanmeldung
- Verbindung vor der Anmeldung

Um diese Funktionen zu installieren, verwenden Sie während des Installationsvorgangs die Option Benutzerdefiniert. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um diese Funktionen zu installieren. Falls Intel(R) PROSet/Wireless bereits installiert ist, lesen Sie die Anweisungen für Schritte nach der Installation.

> HINWEIS: Bei Verwendung von Novell Client für Windows sollte diese Komponente vor der Installation der Intel(R) PROSet/Wireless Software installiert werden. Ist Intel(R) PROSet/Wireless bereits installiert, sollte es vor der Installation von Novell Client für Windows entfernt werden.

### Die Software installieren

1. Legen Sie die Installations-CD in das Laufwerk ein.
2. Klicken Sie im Installationsbildschirm von Intel(R) PROSet/Wireless auf Software installieren.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
4. Wählen Sie Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
7. Wählen Sie die zu installierenden Funktionen aus der Liste:

> WMI-Unterstützung: Die WMI-Funktion ermöglicht Administratoren, die Intel(R) PROSet/Wireless nicht installiert haben, die Fernverwaltung von Clients, auf denen Intel(R) PROSet/Wireless installiert ist.

> - Installieren: Klicken Sie auf WMI-Unterstützung. Wählen Sie Diese Funktion und alle markierten Unterfunktionen installieren. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
> - Nicht installieren: Klicken Sie auf Diese Funktion nicht installieren. Ein rotes X weist darauf hin, dass die Komponente nicht installiert ist.

> Administrator-Tool: Installiert das Administrator-Tool im Menü "Extras". Es wird zur Konfiguration von Allgemeinen Profilen (freigegebenen Profilen) verwendet. Das Administrator-Tool wird auch von der IT-Abteilung eingesetzt, um Funktionen in der Intel(R) PROSet/Wireless-Software zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

> - Installieren: Klicken Sie auf Administrator-Tool. Wählen Sie Diese Funktion und alle markierten Unterfunktionen installieren. Klicken Sie auf Weiter und fahren Sie mit Schritt 8 fort.
> - Nicht installieren: Markieren Sie Diese Funktion nicht installieren. Ein rotes X neben der Option weist darauf hin, dass sie nicht installiert wird.

> Einmalanmeldung: Installiert Funktionen zur Einmalanmeldung/Voranmelde-Verbindung. Es wird zur Konfiguration von Allgemeinen Profilen (freigegebenen Profilen) mit dem Administrator-Tool verwendet.

> Die schnelle Benutzerumschaltung und der Windows XP Willkommen-Bildschirm werden angezeigt, wenn die Einmalanmeldungsunterstützung installiert ist.

> Die Einmalanmeldung zielt auf Unternehmensumgebungen ab, wo Anwender sich mit einem Benutzernamen, Kennwort und für gewöhnlich mit einer Domäne beim Computer anmelden. Die schnelle Benutzerumschaltung unterstützt die Domänenanmeldung nicht.

> > HINWEIS: Die schnelle Benutzerumschaltung von Windows ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie mit Windows XP Home Edition arbeiten. Sie zielt auf Heimanwender ab. Die schnelle Benutzerumschaltung ist auch unter Windows XP Professional verfügbar, wenn Sie es auf einem eigenständigen Gerät oder einem Computer, der Teil einer Arbeitsgruppe ist, installieren. Wenn ein Computer mit Windows XP Professional einer Domäne hinzugefügt wird, ist die Option "Schnelle Benutzerumschaltung" nicht verfügbar.

> Verbindung vor der Anmeldung: Ein Voranmelde-/allgemeines Profil wird aktiv, sobald sich ein Benutzer beim Computer anmeldet. Die Voranmelde-Verbindung wird zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung vor der Benutzeranmeldung bei Windows verwendet. Die Funktion wird mit der Funktion "Einmalanmeldung" installiert.

> - Installieren: Klicken Sie auf Voranmeldeverbindung. Wählen Sie Diese Funktion und alle markierten Unterfunktionen installieren. Klicken Sie auf Weiter und fahren Sie mit Schritt 8 fort.
> - Nicht installieren: Markieren Sie Diese Funktion nicht installieren. Ein rotes X weist darauf hin, dass die Komponente nicht installiert ist.

8. Klicken Sie auf Installieren. Nachdem die Software auf Ihrem Computer installiert ist, werden die installierten Komponenten angezeigt.
9. Klicken Sie auf OK.

> HINWEIS: Wenn die Voranmeldung-Verbindung installiert ist, werden Sie aufgefordert, nach der Installation der Software einen Neustart durchzuführen.

### Funktionen nach der Installation hinzufügen

Wenn Intel(R) PROSet/Wireless bereits installiert ist, gehen Sie folgendermaßen vor, um das Administrator-Tool sowie die Voranmeldung-Verbindung hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Software > Intel(R) PROSet/Wireless-Software.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten/Entfernen.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Klicken Sie auf das rote X neben jeder Funktion, die aktuell nicht installiert ist.
6. Klicken Sie auf Diese Funktion und alle markierten Unterfunktionen installieren.
7. Klicken Sie auf Bearbeiten. Nach der Installation wird die Funktion auf der Funktionsliste des Installationsprogramms von Intel(R) PROSet/Wireless als Installiert gekennzeichnet.
8. Klicken Sie auf OK.

### WMM* Power Save (UAPSD) aktivieren

Um WMM Power Save Delivery (UAPSD) aktivieren zu können, müssen Änderungen an der Registrierdatenbank vorgenommen werden. Bearbeiten Sie die Registrierdatenbank folgendermaßen.

Bearbeiten Sie den folgenden Schlüssel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (wobei c = VI und VO aktiviert sind, f = alle Zugriffskategorien sind aktiviert)

Fügen Sie den folgenden Schlüssel hinzu:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Fügen Sie den folgenden Schlüssel hinzu:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Intel(R) PROSet/Wireless deinstallieren

So deinstallieren Sie Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Software.
2. Klicken Sie auf Intel(R) PROSet/Wireless-Software.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten/Entfernen.
4. Klicken Sie auf Entfernen.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Legen Sie bei der Aufforderung fest, was mit Ihren aktuellen Profilen und Einstellungen geschehen soll:

> Sie haben die komplette Entfernung der Intel(R) PROSet/Wireless Software markiert.

> Markieren Sie, was mit Ihren aktuellen Profilen und Einstellungen geschehen soll:

> - Meine Profile und Einstellungen nicht speichern. Wählen Sie diese Option, um alle Ihre aktuellen Profile und Einstellungen zu entfernen. Wenn Sie die Software erneut installieren, sind die Profile und Einstellungen nicht mehr verfügbar.
> - Meine Profile und Einstellungen im derzeitigen Format (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x) speichern. Wählen Sie diese Option, um Ihre aktuellen Profile und Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Software erneut installieren, sind Ihre aktuellen Profile und Einstellungen verfügbar.
> - Meine Profile und Einstellungen konvertieren und im Intel(R) PROSet/Wireless 9.x Format speichern. Wählen Sie diese Option, um Ihre Einstellungen zu speichern, falls Sie auf eine frühere Version der Intel(R) PROSet/Wireless-Software zurückgreifen müssen. Nachdem Sie die Software erneut installiert haben, sind Ihre aktuellen Profile und Einstellungen verfügbar. HINWEIS: Nur Einstellungen, die für die frühere Version der Software anwendbar sind, stehen zur Verfügung.

7. Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie auf OK.
8. Nachdem die Software entfernt worden ist, klicken Sie auf Ja, um den Computer neu zu starten.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss