Обзор беспроводных сетевых технологий

К содержанию

# Обзор беспроводных сетевых технологий

О технологии беспроводных сетей
Что нужно для установки беспроводной сети?
Основы беспроводных сетевых технологий

- Что такое утилита управления беспроводной сетью?
- Имя сети
- Профили
- Защита
- Идентификация беспроводной сети
- Выбор режима беспроводной сети

Как включить или отключить радиообмен?

## О беспроводных сетях

Беспроводная локальная сеть (WLAN) объединяет компьютеры без использования кабелей. В беспроводной локальной сети устройство называемое точкой доступа или беспроводным маршрутизатором передает и принимает данные в совместимые компьютеры посредством радиосвязи. Точка доступа или беспроводный маршрутизатор - это небольшое устройство, обеспечивающее доступ к беспроводной локальной сети и к Интернету. В беспроводной локальной сети можно совместно использовать файлы и принтеры, а также подключение к Интернету среди нескольких компьютеров.

Когда вы настраиваете свой адаптер беспроводной сети, вы должны выбрать нужный режим работы этой сети. Можно использовать сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN для подключения к другим беспроводным устройствам, соответствующим стандарту 802.11 для беспроводных сетей. Приведенные здесь инструкции позволяют существенно упростить этот процесс.

## Что нужно для установки беспроводной сети?

Для установки беспроводной сети нужно:

- Беспроводный маршрутизатор.
- Беспроводный сетевой адаптер (плата беспроводной сети) для каждого компьютера, который нужно подключить к беспроводной сети (адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Если нужно обеспечить доступ к беспроводной локальной сети из Интернета, также необходим широкополосный доступ в Интернет через службу кабельной сети или DSL. Это включает модем для широкополосного подключения.

## Основы беспроводных сетей

Вы должны быть знакомы со следующими основными концепциями беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.

### Утилита управления беспроводной сетью

Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless предназначено для управления подключениями к беспроводным сетям. Оно обеспечивает поддержку при первоначальной установке беспроводных подключений и простоту дальнейшего управления ими, а именно открытия и закрытия подключений, а также управления необходимой сетевой защитой. Программное обеспечение конфигурации Microsoft Windows Zero - это другой диспетчер беспроводных сетей. Одновременное использование этих обоих средств управления не рекомендуется. Причиной этого является то, что сетевые настройки, созданные одной утилитой, не могут быть применены, если для управления беспроводными подключениями используется другая утилита. Рекомендуется выбрать и использовать только одно средство управления беспроводными сетями.

Дополнительную информацию см. в разделе Подключение к сети.

### Имя сети (SSID)

Каждая беспроводная локальная сеть использует уникальное сетевое имя для идентификации сети. Это имя также называется идентификатором обслуживания сети (Service Set Identifier - SSID) или идентификатором SSID. Когда вы будете устанавливать адаптер беспроводной сети, нужно будет указать SSID. Если вы хотите подключиться к существующей беспроводной сети, вы должны использовать имя этой сети. Если вы настраиваете свою собственную беспроводную сеть, вы можете указать свое имя и использовать его на каждом компьютере. Имя может иметь длину до 32 символов и содержать буквы и цифры. Для точки доступа или беспроводного маршрутизатора назначается идентификатор SSID или имя сети.

### Профили

Профили используются для управления подключениями компьютеров к беспроводным локальным сетям. Профиль - это набор настроек, определяющих как компьютер подключается к беспроводной сети. Данные настройки (профиль) хранятся в компьютере и используются при каждом подключении к беспроводной локальной сети. В профиле содержится вся информация о сети, а также настройки защиты. Для различных беспроводных сетей должны быть созданы различные профили. В вашем компьютере каждая беспроводная локальная сеть будет иметь собственный профиль для управления подключением к этой сети. С использованием программы Intel(R) PROSet/Wireless профили для вашего компьютера будут находиться в ее списке "Профили". В главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless вы можете добавлять, удалять и редактировать профили.

### Защита

Некоторые беспроводные локальные сети могут быть открытыми, незащищенными или безопасными сетями. Обычно защищенная беспроводная сеть имеет ограниченный доступ. Существует несколько уровней такой защиты. Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless может с легкостью помочь вам выбрать и установить метод защиты вашей беспроводной сети.

В общеиспользуемых методах защиты беспроводных локальных сетей применяются ключи или пароли, которые запрашивающие доступ к сети компьютеры предоставляют для получения этого доступа. В беспроводных сетях для кодирования передаваемых данных также может использоваться шифрование. Используя шифрование, компьютер засекречивает данные перед передачей, используя смешанный ключ шифрования. Принимающий компьютер использует тот же ключ для расшифровки данных. Если вы подключаетесь к существующей сети, используйте ключ шифрования, предоставленный вам администратором беспроводной сети. Если вы настраиваете свою собственную сеть, вы можете указать свой ключ и использовать его на каждом компьютере. Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless поможет вам в этом. Информация метода защиты, используемого вашим компьютером для получения доступа к беспроводной локальной сети, хранится в профиле сети. Дополнительные сведения см. в разделе Защита.

### Идентификация беспроводной сети

В зависимости от размера и компонентов беспроводной сети, существуют различные способы идентификации беспроводной сети:

- Имя сети или "Service Set Identifier" (SSID): Идентифицирует беспроводную сеть. Все устройства в беспроводной сети должны использовать один SSID. Это наиболее распространенный способ.
- Basic Service Set (BSS) - простейший набор обслуживания: Состоит из одного или нескольких беспроводных узлов или станций, которые могут распознавать друг друга в сети и устанавливать подключения между собой.
- Broadcast SSID - широковещание идентификатора SSID: Точка доступа может отвечать на запросы компьютеров, рассылая тестовые пакеты, содержащие широковещательный идентификатор SSID. Если эта возможность включена в точке доступа, любой пользователь беспроводной сети, может подключиться к точке доступа, используя пустой (null) SSID.
- Basic Service Set Identifier (BSSID) - уникальный идентификатор обслуживания: Уникальный идентификатор для каждой беспроводной сети. Идентификатор BSSID подобен адресу устройства Ethernet MAC.
- Extended Service Set Identifier (ESSID) - расширенный основной идентификатор обслуживания ESSID: В особых случаях SSID используется для идентификации беспроводной сети, содержащей точки доступа.
- Independent Basic Service Set (IBSS) - независимый набор обслуживания: Режим работы системы в сети 802.11, который позволяет непосредственное взаимодействие устройств сети 802.11 без установления сеанса с точкой доступа.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) - независимый идентификатор обслуживания: - В особых случаях SSID используется для идентификации компьютеров, объединенных в беспроводную сеть, и обменивающихся информацией непосредственно друг с другом, без использования точек доступа.

### Выбор режима беспроводной сети

Беспроводные сети могут работать с точками доступа или без них, в зависимости от количества пользователей в сети. В режиме Infrastructure точки доступа предусмотрены, так как через них компьютеры в беспроводной сети отправляют и принимают информацию. Компьютеры беспроводной сети передают информацию в точки доступа, где она принимается и перенаправляется другим компьютерам. Точка доступа может также быть подключена к проводной сети или к Интернету. Несколько точек доступа могут работать совместно для развертывания сети на определенной территории.

В режиме одноранговой сети, также называемом режимом ad hoc, использование точек доступа не предусмотрено, позволяя компьютерам беспроводной сети отправлять информацию непосредственно другим компьютерам сети. Вы можете использовать режим ad hoc для компьютерных сетей, расположенных дома, в небольших офисах или для создания временной сети при проведении собраний.

## Как включить или отключить радиообмен?

В различных ситуациях вам может потребоваться включать или выключать радиообмен. Например, он должен быть выключен при посадке в самолет. Или это можно сделать для экономии заряда батареи.

Существует три способа включения или отключения радиообмена:

- Аппаратный переключатель радиосвязи (может присутствовать не на всех компьютерах).
- Использование кнопки включения/выключения беспроводной связи в программном обеспечении Intel(R) PROSet/Wireless.
- Использование Windows.

Помните, что при подключении к сетям переключатель радиосвязи должен быть вновь включен. Если вы не можете подключиться к беспроводной сети, проверьте оба переключателя (аппаратный и программный переключатель в Intel(R) PROSet/Wireless) для подтверждения активности радиообмена.

См. раздел Включение или отключение беспроводной связи для получения дополнительной информации.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств