Ansluta till ett trådlöst nätverk

Tillbaka till Innehåll

# Ansluta till ett trådlöst nätverk

Ansluta till ett trådlöst nätverk
Ansluta första gången
Använda Wi-Fi Protected Setup*
Konfigurera åtkomstpunkt och installera nätverk
Anslut registrerare till nätverk eller åtkomstpunkt
Lägga till en registrerare till ett befintligt nätverk hos registreringsfunktionen
Andra hanterare för trådlösa anslutningar

# Ansluta till ett trådlöst nätverk

Det följande är sammanfattande instruktioner för hur du ansluter till ett befintligt trådlöst nätverk. Du kan använda vilken som helst av följande metoder.

- Automatisk anslutning: Om en befintlig profil matchar ett tillgängligt nätverk, ansluts du automatiskt till detta trådlösa nätverk.
- Konfigurera en ny profil: Markera ett trådlöst nätverk i listan med trådlösa nätverk i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Klicka på Anslut. Om du ansluter utan problem skapas en profil i profillistan för framtida användning.
- Anslut till en profil i profillistan: Du kan markera en profil i profillistan. Aktivera den genom att klicka på Anslut. Detta tillåter att du ansluter till ett nätverk som ligger lägre i listan (om det finns något).
- Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet i Windows-skrivbordets nedre högra hörn. Högerklicka på Anslut till profiler. Då visas en lista med tidigare konfigurerade profiler. Markera en profil.
- Använda Wi-Fi Protected Setup* för att ansluta till eller konfigurera ett trådlöst nätverk

# Ansluta första gången

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar identifierar automatiskt trådlösa nätverk som finns inom ditt korts räckvidd. När ett nätverk hittas visas en skrivbordsavisering: Hittade trådlösa nätverk. Se Ikoner i Aktivitetsfältet för mer information.

1. Öppna huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på skrivbordsaviseringen.
2. Markera ett nätverk i listan Trådlösa nätverk.
3. Klicka på Anslut. Om nätverket inte behöver någon säkerhetsautentisering informerar en skrivbordsavisering dig om att du är ansluten till nätverket. Se Huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och Aktivitetsfältet för mer information om menyer och ikoner i Aktivitetsfältet.

Om du behöver lägga till säkerhetsautentisering:

1. Allmänna inställningar i guiden Skapa trådlös profil öppnas och leder dig genom konfigurationsprocessen.
2. Ange Profilnamn. Profilnamnet är ditt namn för det här nätverket. Du anger något som hjälper dig identifiera just detta nätverk. Exempel: Mitt hemnätverk, Internet-kafé på gatan.
3. Namn på trådlöst nätverk (SSID): Innehåller namnet på nätverksidentifieraren.
4. Klicka på Nästa. Säkerhetsinställningar försöker upptäcka nätverksinställningarna för det här nätverket.
   - Om det behövs ett lösenord för PSK (Pre-Shared Key) eller WEP, instrueras du att ange den informationen före anslutningen. Klicka på Avancerat om du vill ändra eller redigera PSK eller andra säkerhetsinställningar. För information om nyckel och lösenord, se Nätverksnycklar.
   - Om du behöver lägga till säkerhetsinställningar, klicka på Nästa för att lägga till de säkerhetsinställningar som behövs. Se Säkerhet - översikt för mer information.
5. Klicka på OK för att ansluta till det trådlösa nätverket.

Om du ignorerar skrivbordsaviseringen Hittade trådlösa nätverk visar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar ett meddelande med instruktionen: Vill du ansluta till ett trådlöst nätverk? Klicka på Ja. Huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar öppnas. Följ ovanstående instruktioner för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

Förutom ikonen i Aktivitetsfältet visar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar dessutom anslutningsstatus och tillgängliga nätverk. Se Huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för mer information.

## Använda Wi-Fi Protected Setup* för att konfigurera eller ansluta till nätverk

- Konfigurera åtkomstpunkt och installera nätverk
- Ansluta registrerare (dator) till nätverk eller åtkomstpunkt
- Lägg till registrerare till nätverk hos registreringsfunktionen

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar implementerar Wi-Fi Protected Setup för att möjliggöra enkel och säker installation och hantering av ett trådlöst nätverk. Du kan använda den här funktionen när du allra först installerar ett trådlöst nätverk och för att introducera nya enheter i nätverket. Wi-Fi Protected Setup förenklar installationen och hjälper dig samtidigt att se till att nätverket är konfigurerat på ett säkert sätt. Följande termer används under den här diskussionen.

- Åtkomstpunkt: En enhet som ansluter trådlösa enheter till ett nätverk. Åtkomstpunkten är konfigurerad med det nödvändiga nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsreferenserna.
- Registrerare: En enhet som försöker ansluta till en åtkomstpunkt eller ett trådlöst nätverk men som inte har lösenordet eller nyckeln för åtkomstpunkten eller nätverket. När datorn erhållit det giltiga lösenordet eller den giltiga nyckeln, blir den en medlem av det trådlösa nätverket. Programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan konfigureras så att den fungerar som en registrerare för en åtkomstpunkt som stöds.
- Registreringsfunktion: En registreringsfunktion är en logisk enhet (vanligtvis en dator) som gör det möjligt för andra enheter (vanligtvis datorer) att ansluta till det trådlösa nätverket. Programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan konfigureras så att den fungerar som en registreringsfunktion för åtkomstpunkter som stöds. Registreringsfunktionen överför automatiskt åtkomstpunktens nyckel eller lösenord på ett säkert sätt.

Ett nytt trådlöst nätverk upprättas genom att konfigurera åtkomstpunkten, ansluta önskade datorer utrustade med trådlösa kort och valfritt att ansluta extern nätverkskonnektivitet (d.v.s. Internet, vanligtvis genom att ansluta åtkomstpunkten till ett DSL- eller kabelmodem, eller motsvarande).

### Konfigurera åtkomstpunkt och installera nätverk

Följande steg konfigurerar den här datorn som en registreringsfunktion för ett säkert nätverk eller åtkomstpunkt.

1. Hitta enhetens ägarskapslösenord för åtkomstpunkten. Detta anges av tillverkaren av åtkomstpunkten. Lösenordet finns ofta på en etikett på enhetens undersida.
2. Aktivera nätverkets åtkomstpunkt.
3. Slå på Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar på den dator som du vill etablera som registreringsfunktionen.
4. I Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Verktyg > Programinställningar.
5. I området Avancerade inställningar under Wi-Fi Protected Setup aktiverar du Aktivera enhetsregistrering.

6. Följande meddelande talar om för dig att det finns en eller flera kompatibla enheter inom datorns räckvidd. Klicka på det här meddelandet. (Du kan också markera nätverket i listan med trådlösa nätverk i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.)

7. Följande panel öppnas. Använd listan Tillgängliga nätverk för att markera det nätverk du vill ansluta till. I det här exemplet har vi valt UnConfigured AP. Detta är ett generiskt namn för en åtkomstpunkt som inte har konfigurerats. Vilket nätverk som visas beror på vad som identifieras. Klicka på Nästa.

8. Se nästa panel. Ange det Ägarskapslösenord för enhet som du hämtat från åtkomstpunkten. Klicka på Nästa för att fortsätta.

9. Nästa panel som visas innehåller Nätverksnamn, Säkerhetstyp och Lösenord. Om åtkomstpunkten redan är konfigurerad, är den grå, fortsätt till steg 10. Om åtkomstpunkten inte är konfigurerad (fälten är inte grå), fortsätt till steg 11.
10. Efter ett par sekunder visas följande meddelande:
    Åtkomstpunkten är redan konfigurerad. Vill du konfigurera om den?
    Om du inte vill konfigurera om åtkomstpunkten, välj Nej. Programvaran ansluter till nätverket, skapar uppkopplingen och skapar en profil. Den avslutas sedan och den här proceduren slutförs. Om du vill konfigurera om åtkomstpunkten, välj Ja.
11. Nästa panel visas (den kanske inte är identisk med vad som visas nedan). Det första fältet visar namnet på åtkomstpunkten. Detta är som standard Nätverksnamn (SSID). I det här exemplet har vi ändrat det till MyWPS. Du kan ge det vilket namn som helst.
12. Nästa fält i panelen nedan är Säkerhetstyp. Markera den säkerhetstyp du vill ha.

- WPA* Personligt kräver manuell konfiguration av en PSK (Pre-Shared Key) på åtkomstpunkterna och klienterna. Denna PSK autentiserar lösenord eller identifierande kod, på både klientstationen och åtkomstpunkten. Det behövs ingen autentiseringsserver.
- WPA2* är den andra generationen WPA-säkerhet som förser trådlösa användare (både företag och konsumenter) med en hög tillitsnivå att endast auktoriserade användare kan nå sina trådlösa nätverk. Här har vi valt säkerheten WPA2 Personligt. Du kan använda profiler för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att få namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och lösenordsmeningen för WPA-Personligt att använda för den äldre enheten. Se Säkerhet för mer information.

13. Det tredje fältet är Lösenord (nyckel). Det lösenord som visas genereras slumpmässigt, eller så är det konfigurerat i förväg, men du kan ändra det till valfritt lösenord. Men du bör använda en robust nyckel för förbättrad säkerhet. Det måste bestå av mellan 8 och 63 tecken. (Detta lösenord anges senare på registreraren (datorn) för att ge den åtkomst till detta nätverk.) När du är klar med detta steg klickar du på Nästa.

14. Följande paneler visar konfigurationen av åtkomstpunkten och registreringsfunktionen.

Nästa panel visas under en kort stund och visar konfigurationen av trådlösa inställningar för åtkomstpunkten.

15. Efter det att nätverket har mottagit ägarskapslösenordet informeras du om att du har Anslutit till <namn på trådlöst nätverk>. Klicka på Slutför. Den här processen slutför konfigurationen av åtkomstpunkten och registreringsfunktionen.

16. Om du vill spara dessa inställningar till en profil för framtida användning för en äldre klient, klicka på Spara trådlösa inställningar till: C:\<namn på trådlöst nätverk>. Profilinställningarna sparas till en textfil (txt) på din lokala hårddisk. Filen sparas som standard till din lokala C:\-enhet. Acceptera standardplatsen för sparande eller klicka på Bläddra för att välja en annan plats på datorn.

Du kan nu ansluta en registrerare (dator) till nätverket med registreringsfunktionen.

### Anslut en Enrollee (dator) till nätverk eller åtkomstpunkt

Utför dessa steg för att ansluta en registrerare till det nätverk du nyss skapat. Detta förutsätter att registrerardatorn kör Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

1. På den registrerare du vill ansluta nätverket till talar meddelandet nedan om för dig att en eller flera åtkomstpunkter med Wi-Fi Protected Setup-funktion finns inom räckvidden för din trådlösa dator. Klicka på det här meddelandet. (Du kan också markera nätverket i listan med trådlösa nätverk i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.)

2. Första sidan i Guiden för konfiguration av trådlöst nätverk öppnas. Använd listan Tillgängliga nätverk för att markera det nätverk du vill ansluta till (i detta exempel är det MyWPS). Klicka sedan på Nästa.

3. Panelen Discovery öppnas, som visas sedan. Den registrerare som du vill ansluta till nätverket upptäcker registreringsfunktionen för nätverket. Under förutsättning att upptäcktsproceduren lyckas visas namnet på registreringsfunktionen eller åtkomstpunkten.

4. Nästa panel visas och innehåller ditt enhetslösenord (registrerarlösenord). Det lösenord som visas på registreraren är ett unikt, slumpmässigt genererat, temporärt lösenord för registreraren. Det här lösenordet används för att be om tillstånd att ansluta till nätverket eller åtkomstpunkten. (Det lösenord som visas nedan är bara ett exempel.)

5. I registreringsfunktionen anger du det lösenord som tillhandahålls av registreraren. Klicka sedan på Nästa.

OBS! Den här proceduren förutsätter att registreringsfunktionen kör programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Proceduren och fönstren som visas på registreringsfunktionen kan skilja sig från programvara från andra tillverkare. Vissa åtkomstpunkter kan ha en inbyggd registreringsfunktion.

6. Nästa panel visar profilen för det här nätverket. Den markerade profilen skickas till registreraren och beviljar den åtkomst till nätverket. Det är bara profiler som stöds som visas. Profiler som stöds är dem som är baserade på WPA-PSK, WPA2-PSK och Öppet (ingen) säkerhet. Markera profilen och klicka på Nästa för att slutföra anmälningsprocessen.

7. Följande panel visar att datorregistreringen hos registreringsfunktionen är klar. Klicka på Slutför.

8. Vid registreraren klickar du på Nästa. Hos registreraren informeras du om att du har Anslutit till <namn på trådlöst nätverk>. Klicka på Slutför.

### Lägg till en registrerare i ett befintligt nätverk hos registreringsfunktionen

Med den procedur som följer kan du lägga till en registrerare i ett befintligt nätverk, där åtkomstpunkten redan är konfigurerad och registreringsfunktionen redan har anslutit till åtkomstpunkten.

OBS! Den här proceduren förutsätter att registreringsfunktionen kör programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Proceduren och fönstren som visas på registreringsfunktionen kan skilja sig från programvara från andra tillverkare.

1. Hämta enhetslösenordet för den registrerardator som du vill lägga till i nätverket.
2. I ikonen i Aktivitetsfältet för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar högerklickar du och väljer Lägg till ny enhet.
3. Utför steg 5 t.o.m. 8 i proceduren Anslut registrerare till nätverk eller åtkomstpunkt.

## Andra hanterare för trådlösa anslutningar

Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar upptäcker ett annat program som försöker kommunicera med den trådlösa enheten får du ett meddelande som talar om detta.

#### Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration

Växla från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar till Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration på ett av följande sätt:

Från menyn i Aktivitetsfältet:

Klicka på Använda Windows för att hantera Wi-Fi* för att växla till Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. Markera detta alternativ om du vill inaktivera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar som din nuvarande hanterare för trådlösa anslutningar. Du kan sedan konfigurera Microsoft Windows XP som din hanterare för trådlösa anslutningar.

> OBS! Varje trådlös profil som skapas i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar syns inte i Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. Om du vill använda dina trådlösa Intel-profiler måste du välja Använd Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera Wi-Fi från menyn i Aktivitetsfältet.

Från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar:

På menyn Avancerat klickar du på Använd Windows för att hantera Wi-Fi i programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. När du är klar med att använda Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration kan du växla tillbaka till Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Klicka på Aktivera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar eller klicka på Använd Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera Wi-Fi från menyn i Aktivitetsfältet.

#### Programvara för trådlös hantering från annat företag

Om du använder program som finns vid uppkopplingsställen (t.ex. Internet-kaféer och flygplatser) får du ett meddelande från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar att det kommer att inaktivera sig själv. Det kan inte hantera trådlösa enheter när en annan trådlös hanterare kommunicerar med den trådlösa enheten. Om du vill utnyttja funktionerna i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar ska du inaktivera eller ta bort detta program när du lämnar uppkopplingsstället.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar