Управление профилями

К содержанию

# Управление профилями

Что такое профиль?
Список профилей
Значки списка профилей
Подключение к профилю
Создание нового профиля
Редактирование существующего профиля
Удаление профилей
Установка пароля профиля
Экспорт и импорт профилей

# Что такое профиль?

Профиль - это сохраненная группа сетевых настроек. Профили отображаются в списке "Профили". Профили полезны при переходе от одной беспроводной сети к другой. Для каждой беспроводной сети можно настроить отдельный профиль. Настройки профилей включают имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты.

Профиль создается, когда Вы подключаетесь к беспроводной сети.

1. Выберите сеть из списка беспроводных сетей.
2. Щелкните Подключить.
3. Если для беспроводной сети нужен пароль WEP или ключ шифрования, перед подключением у вас будет запрошено ввести эту информацию. Щелкните Дополнительно для открытия страницы мастера создания профилей "Настройки защиты".
4. Щелкните OK для подключения. После подключения будет создан профиль в списке профилей.

Мастер создания профилей проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. После завершения настроек профиль будет сохранен и записан в список "Профили". Так как все настройки сети теперь сохранены, в следующий раз, находясь в диапазоне действия этой беспроводной сети, вы будете автоматически подключены к ней.

## Список профилей

В этом списке отображаются все существующие профили. Когда вы находитесь в диапазоне работы беспроводной сети, программа Intel(R) PROSet/Wireless проверит список профилей для поиска соответствия этой сети. Если таковое будет найдено, вы будете автоматически подключены к этой сети.

### Стрелки приоритета списка профилей

- Используйте стрелку вверх для перемещения профиля в списке профилей вверх.
- Используйте стрелку вниз для перемещения профиля в списке профилей вниз.

## Значки списка профилей

Значки состояния сетевого профиля показывают, был ли адаптер подключен к сети, тип режима работы и используемую защиту шифрованием. Значки отображаются после имени профиля в списке "Профили".

Имя | Описание
Имя профиля | Имя профиля - это имя которое Вы даете этой сети. Оно может указывать на что-либо, что поможет вам идентифицировать эту сеть. Например: "Моя домашняя сеть", "Кафе Волга"…
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Значки подключения - Следующие значки состояния сетевого профиля показывают различные состояния соединения адаптера с беспроводной сетью, тип используемого режима работы и состояние используемой сетевой защиты.
| Синий кружок: Адаптер беспроводной сети подключен к точке доступа или компьютеру (режим "ad hoc"). Если профиль имеет включенную защиту 802.1x, это показывает, что адаптер подключен и аутентифицирован.
| Указывает на режим сети "Infrastructure".
| Указывает на режим одноранговой сети (ad Hoc).
| Указывает на профиль администратора.
| В беспроводной сети используется защита шифрованием.

Стрелки

Используйте стрелки для выбора порядка профилей при выполнении автоподключения.

- Стрелка вверх: Перемещает профиль в списке вверх.
- Стрелка вниз: Перемещает выбранный профиль в списке вниз.

Подключить | Подключает выбранный профиль к беспроводной сети.
Добавить | Откроется диалог беспроводного профиля Общие настройки, используемый для создания новых профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Создание нового профиля.
Удаление | Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Удаление профиля.
Свойства | Используется для редактирования содержимого существующего профиля. Для редактирования профиля вы можете дважды щелкнуть его в списке "Профили". Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование существующего профиля.
| Экспорт/Импорт: С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. См. раздел Импорт и экспорт профилей для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает окно управления профилями.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

## Подключение к профилю

Когда вы находитесь в области работы беспроводной сети, для которой у вас есть профиль, вы автоматически подключаетесь к этой сети. Если также доступна сеть с более низким приоритетом, вы можете принудительно выполнить подключение к этой сети. Это может быть выполнено с помощью программы Intel(R) PROSet/Wireless или значка на панели задач.

Подключение профиля вручную из программы Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Дважды щелкните значок на панели задач для открытия главного окна Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Щелкните Профили для доступа к списку профилей.
3. Выберите профиль из списка профилей.
4. Щелкните Подключить. Помните, что подключение может быть выполнено только в случае, если вы находитесь в области работы сети.

Подключение профиля вручную с помощью из панели задач:

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Intel(R) PROSet/Wireless на панели задач.
2. Щелкните Подключиться к профилю.
3. Выберите профиль.
4. Щелкните для запуска подключения.

## Создание нового профиля

Выберите сеть из списка беспроводных сетей.

Щелкните Подключить.

Менеджер создания беспроводных профилей проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. Во время этого процесса мастер создания беспроводных профилей попытается определить необходимые для вас настройки сетевой защиты.

Для создания нового профиля и подключения к беспроводной сети:

1. В главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless щелкните Профили.
2. На странице "Профили" щелкните Добавить для открытия страницы беспроводных профилей Общие настройки.
3. Имя профиля: Введите описательное имя.
4. Имя беспроводной сети (SSID): Введите имя беспроводной сети.
5. Режим работы: Сеть (Infrastructure) - выбрано по умолчанию.

#### Описание страницы "Общие настройки"

Имя | Описание
--- | ---

Имя профиля

Имя профиля беспроводной сети.

Когда вы конфигурируете беспроводную сеть, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, имя профиля должно соответствовать имени сети (SSID). Это имя можно изменить для того, чтобы оно было более описательным или отвечало вашим требованиям.

Примеры: "My Office Network", "Bob’s Home Network", "ABC Company Network" и т. д.

Имя беспроводной сети (SSID)

Имя точки доступа беспроводной сети, используемое адаптером беспроводной сети для подключения. Имя сети должно точно соответствовать имени беспроводной точки доступа. Оно зависит от регистра ввода.

Когда вы конфигурируете беспроводную сеть, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, имя сети выбирается из списка беспроводных сетей. Вы не должны менять его.

Если точка доступа не делает широковещательную рассылку своего сетевого имени (SSID) или беспроводный адаптер получает имя сети от безымянной точки доступа, в списке беспроводных сетей отобразится <не широковещательный SSID>. Для подключения к сети с параметром <не широковещательный SSID> нужно предварительно создать новый профиль. После подключения в списке беспроводных сетей все еще будет отображен <не широковещательный SSID>. Ассоциированный профиль SSID можно найти в списке профилей.

Режим работы

Сеть (Infrastructure): Подключение к точке доступа. Сеть типа "Infrastructure" состоит из одной или нескольких точек доступа и одного или нескольких компьютеров с адаптерами беспроводной сети. Данное подключение относится к типу домашних, корпоративных, для гостиниц и других сетей, предназначенных для осуществления доступа к сети и/или к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только параметр Сеть (Infrastructure) доступен для профилей администратора (профили предварительного/общего, постоянного подключения и VoIP). См. раздел Программа "Администратор" для получения дополнительной информации.

Одноранговая сеть (ad hoc): Подключает непосредственно к другому компьютеру в беспроводной сети "ad hoc". Этот тип подключения полезен только для взаимодействия двух или более компьютеров. Он не обеспечивает доступа к ресурсам сети или к Интернету.

Дополнительно | Щелкните Дополнительно для доступа к странице Дополнительные настройки. Дополнительные настройки предназначены для конфигурации параметров обслуживания подключения, формата имени пользователя, автоподключения или автоимпорта, запуска приложений, установки пароля профиля или указания адреса определенной точки доступа для подключения адаптера (главная точка доступа).
Далее | Выполняет переход на страницу Настройки защиты.
ОК | Завершает создание нового профиля с текущими настройками.
Отмена | Закрывает мастер создания профилей и отменяет любые выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

6. Щелкните Дополнительно для отображения следующих параметров:
   - Авто-подключение: Используется для автоматического подключения к профилю или подключения вручную.
   - Автоимпорт: Сетевой администратор может экспортировать профиль в другой компьютер.
   - Главная точка доступа: Используется для подключения беспроводного адаптера к определенной точке доступа.
   - Защита паролем: Используется для защиты профиля паролем.
   - Запуск приложения: Используется для указания программы, которую нужно запускать при выполнении беспроводного подключения.
   - Обслуживание подключения: Выберите, чтобы остаться подключенным к профилю пользователя после выхода из системы.

#### Описание дополнительных настроек

Данный диалог используется для защиты профиля паролем и выбора определенной точки доступа в сети для подключения. Для доступа к этому диалогу используйте кнопку Дополнительно в диалоге "Общие настройки".

Имя | Описание
--- | ---

Авто-подключение

Автоматически (по умолчанию): Выберите для попытки подключения программы Intel(R) PROSet/Wireless к этому профилю.

По требованию: Используется для предотвращения автоматического подключения профиля, когда сеть находится в диапазоне работы адаптера. Например, если за подключение предусмотрена плата, и вы не хотите автоматически устанавливать соединение с сетью, находясь в зоне приема.

Для подключения к сети:

1. Выберите сеть из списка беспроводных сетей.
2. Щелкните Подключить.

Автоимпорт | Эта функция позволяет сетевому администратору отправлять этот профиль в другие компьютеры. Если экспортируемый файл помещается в каталог другого компьютера Wireless\AutoImport, Intel(R) PROSet/Wireless автоматически импортирует профиль. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр автоимпорта недоступен в диалоге дополнительных настроек во время конфигурации профилей администратора.

Главная точка доступа

Заставляет беспроводный адаптер подключаться к точке доступа, используя MAC-адрес. Введите MAC-адрес точки доступа (BSSID); 48-бит - 12 шестнадцатиричных символов. Например, 00:06:25:0E:9D:84.

Очистить: Используется для очистки текущего адреса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция недоступна в режиме работы "ad hoc".

Защита паролем

1. Защитить профиль паролем (макс. 10 символов): Используется для защиты профиля паролем. По умолчанию - без защиты профиля паролем.
2. Пароль: Введите пароль. Введенные символы пароля отображаются в виде звездочек.
3. Подтвердите новый пароль: Введите пароль еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор или вы не знаете пароля, не существует процедуры для переустановки пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Недоступно для профилей администратора.

Запуск приложения

Автоматически запускает пакетный файл, исполнимый файл или сценарий подключения конкретного профиля к сети. Например, автоматически запускает сеанс VPN (Virtual Private Network) при подключении пользователя к беспроводной сети.

1. Щелкните Разрешить запуск приложения.
2. Введите имя программы, которую необходимо запускать или щелкните Обзор для поиска файла программы на жестком диске. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe.
3. Щелкните OK для закрытия страницы дополнительных настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Недоступно для профилей администратора.

Обслуживание подключения

Параметр "Обслуживание подключения" работает с беспроводным подключением, используя профиль пользователя после выхода того из системы.

Если параметр Обслуживание подключения отмечен, и существует профиль постоянного подключения, этот профиль не будет применен после выхода пользователя из системы. Он будет задействован только, когда будет потеряно подключение с этим профилем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр может использоваться с клиентом Nortel VPN, когда тот сконфигурирован для настройки подключения после выхода из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр автоимпорта недоступен в диалоге дополнительных настроек во время конфигурации профилей администратора.

Формат имени пользователя

Формат имени пользователя: Администратор может выбрать формат имени пользователя в сервере аутентификации.

Параметры:

- пользователь (по умолчанию)
- user@domain
- user@domain.com
- DOMAIN\user

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только в диалоге дополнительных настроек программы Администратор. Он недоступен во время создания профиля в программе Intel(R) PROSet/Wireless.

ОК | Закрывает страницу и сохраняет установки.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

7. На странице "Общие настройки" нажмите Далее для открытия страницы "Настройки защиты".

8. Отметьте Персональная защита или Корпоративная защита для выбора параметров Сетевая аутентификация и Шифрование данных. Введите настройки ключа шифрования и необходимые установки конфигурации для спецификации 802.1X.

9. Щелкните OK после завершения настройки профиля. Для изменения или проверки настроек профиля щелкните кнопку Назад.
10. Если в настоящий момент вы не подключены к сети, программа Intel(R) PROSet/Wireless обнаружит новый добавленный профиль и выполнит попытку подключения к сети с этим профилем.
11. Если нужно вручную подключиться к сети с этим профилем, щелкните Подключить. Значок подключения отображает текущее состояние соединения. Также на экран выводится имя сети, скорость передачи и приема данных, а также параметры качества сигнала.

## Редактирование существующего профиля

Для редактирования существующего профиля:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль для редактирования в списке "Профили".
3. Щелкните Свойства для открытия страницы свойств беспроводного профиля Общие настройки.
4. Щелкните Далее и Назад для перехода к свойствам беспроводного профиля на страницах "Общие настройки" и "Настройки защиты":
   - Общие настройки. См. раздел Общие настройки для получения дополнительной информации.
   - Настройки защиты. См. раздел Настройки защиты для получения дополнительной информации.
5. Щелкните OK для сохранения текущих настроек и выхода. Щелкните Отмена для выхода без сохранения изменений.

## Удаление профилей

Для удаления профиля:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы будете извещены о том, что выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

Если вы все еще подключены к сети:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы будете извещены о том, что выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Вы будете извещены о том, что Профиль <имя профиля> активен и будет окончательно удален. Продолжить?
5. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если профиль защищен паролем, вы не сможете удалить или изменить настройки профиля без ввода пароля. Если администратор или вы не знаете пароля, не существует процедуры для переустановки пароля.

## Установка пароля профиля

Для защиты нового профиля паролем:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Свойства для открытия страницы мастера профилей "Общие настройки".
4. Щелкните Дополнительно для открытия страницы дополнительных настроек.
5. Щелкните Защита паролем для открытия диалога настроек защиты паролем.
6. Выберите Защитить профиль паролем (макс. 10 символов).
7. Пароль: Введите пароль.
8. Подтвердите пароль: Введите пароль еще раз.
9. Щелкните OK для сохранения настроек и возврата на страницу "Общие настройки".
10. Щелкните OK для возврата в главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless.

## Экспорт или импорт профилей

С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей.

> ПРИМЕЧАНИЕ. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Пакеты администратора.

###

### Экспорт профилей из списка профилей

1. Выберите один или несколько профилей из списка.
2. Выберите Экспорт что бы экспортировать один или несколько профилей из списка профилей.
3. Выберите папку назначения. Щелкните Обзор для поиска на жестком диске нужного каталога для копирования. Корневой каталог диска C:\ является папкой по умолчанию.

4. Нажмите OK для запуска экспорта. Появится извещение: Выбранные профили успешно экспортированы в папку: C:\.

Для выбора нескольких профилей:

1. Используйте указатель мыши для высвечивания профиля.
2. Нажмите клавишу Ctrl.
3. Щелкните каждый выбираемый профиль. Для экспорта профилей выполните инструкции, указанные ранее в действии 2.

### Импорт профилей в список профилей

Для импорта профилей вручную:

1. Щелкните Импорт на странице профилей.
2. Выберите файлы профилей для импорта.
3. Щелкните Импорт.
4. Вы будете извещены о том, что профиль успешно импортирован.

Администратор может настроить профили так, чтобы они автоматически импортировались в список профилей. Это осуществляется путем проверки программой Intel(R) PROSet/Wireless папки "import" на вашем жестком диске на наличие файлов новых профилей. Автоматически будут импортироваться только те профили, которые отмечены флажком Включить автоимпорт на странице мастера создания профилей Дополнительные настройки. Если профиль с таким же именем уже существует в списке профилей, отобразится окно с запросом принять или отклонить импортируемый профиль. Если вы согласитесь, существующий профиль будет перезаписан.

Все импортированные профили пользователей размещаются внизу списка профилей.

### Профили, защищенные паролем

Выполняйте импорт и экспорт профилей пользователей защищенных паролем в удаленные системы автоматически. Если профиль защищен паролем, нужно ввести назначенный пароль перед выполнением редактирования профиля. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка пароля профиля.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств