Usar o software Intel(R) PROSet/Wireless

Voltar ao Índice

# Usar o software Intel(R) PROSet/Wireless

Usar o Intel(R) PROSet/Wireless como Gerenciador de conexões sem fio
Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless
Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless na Barra de tarefas

- Ícones da barra de tarefas
- Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho

Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless

- Lista de redes sem fio
- Ícones de status da conexão
- Propriedades de rede
- Detalhes da conexão
- Lista de perfis

Menus do Intel(R) PROSet/Wireless

- Menu Ferramentas
  - Configurações do aplicativo
  - Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio
  - Ferramenta Diagnóstico manual
  - Ferramenta do administrador
- Menu Avançado
  - Configurações do adaptador
  - Estatísticas avançadas
  - Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi*
- Menu Perfis
  - Gerenciar Perfis
  - Gerenciar exclusões

Ligar ou desligar o rádio sem fio
Instalar e desinstalar o software
Habilitar WMM* Power Save

## Usar o Intel(R) PROSet/Wireless como gerenciador de conexões sem fio

O Intel(R) PROSet/Wireless é usado para configurar, editar e gerenciar perfis de rede para conexão com uma rede. Ele também contém configurações avançadas, como gerenciamento de energia e seleção de canais, para configurar redes ad-hoc.

Se você usar a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft* Windows XP* como gerenciador de conexões sem fio, poderá desativá-la na guia Rede sem fio do Microsoft Windows.

Para desativar a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP como gerenciador de conexões sem fio:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle.
2. Clique duas vezes em Conexões de rede.
3. Clique com o botão direito Conexão de rede sem fio.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes sem fio.
6. Certifique-se de que a opção Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio não esteja marcada. Se estiver, desmarque-a.
7. Clique em OK. Isso confirma que o utilitário Intel(R) PROSet/Wireless está configurado para gerenciar os perfis da rede.

> NOTA: Verifique em Configurações do aplicativo se a opção Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador sem fio está selecionada. Esta opção avisará quando a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP começar a gerenciar os perfis de sua rede.

## Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless

Para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless, use um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Clique com o botão direito no Ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows, para abrir o menu Barra de tarefas. Clique em Abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.
- Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.

Para fechar o Intel(R) PROSet/Wireless na janela principal, use um dos seguintes métodos:

- Selecione Arquivo > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

# Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless na barra de tarefas

Para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless, clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas localizado no canto inferior direito da área de trabalho do Windows ou clique com o botão direito no ícone da Barra de tarefas e clique em Abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.

## Opções de menu da barra de tarefas

O ícone do Intel(R) PROSet/Wireless aparece na barra de tarefas, no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. Clique com o botão direito no ícone do status para exibir as opções de menu.

Item de menu | Comentários
--- | ---
Abrir o Intel(R) PROSet/Wireless | Clique para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless quando esse aplicativo for o gerenciador de conexões sem fio. Se você selecionar Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi* no menu da Barra de tarefas, a opção do menu mudará para Abrir Configuração zero para conexões sem fio e o serviço Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP será usado como gerenciador de conexões sem fio. Quando usar o Microsoft Windows, não é possível usar seus perfis da Intel.
Abrir Configuração zero sem fio

Ativar sem fio

Se o Intel(R) PROSet/Wireless estiver instalado, o estado atual do rádio aparecerá na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e na Barra de tarefas. Selecione Ativar sem fio para ativar o rádio. Selecione Desativar sem fio para desligar o rádio.

Se o computador tiver uma chave externa instalada, use-a para ligar ou desligar o rádio. Consulte a documentação do fabricante do computador, para obter mais informações sobre essa opção.

Sem fio desligado
Rádio 802.11a desligado | Esta opção só está disponível para os adaptadores sem fio com suporte para as redes 802.11a, 802.11b e 802.11g. Selecione a opção para desligar o rádio da 802.11a. NOTA: Esta configuração não estará disponível, a menos que habilitada na Ferramenta do administrador ou se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Abrir o Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio | Abre um aplicativo que pode ajudar a solucionar problemas de conexão de rede sem fio. Quando um problema de conexão é detectado, aparece um alerta na parte inferior direita da tela da área de trabalho. Consulte Assistente Intel para problemas em conexões sem fio para obter mais informações.
Conectar ao perfil | Mostra os perfis atuais contidos na Lista de perfis. Usada também para conexão com um perfil.
Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi | Alterna entre o Intel(R) PROSet/Wireless e o Serviço Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP. Ao utilizar o serviço Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows, não é possível usar os perfis Intel.
Usar o Intel(R) PROSet/Wireless para gerenciar Wi-Fi

# Ícones da barra de tarefas

O ícone da bandeja de tarefas indica o estado da conexão sem fio atual. O ícone de status da conexão está posicionado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. O Ícone da Barra de tarefas pode ser definido para ser exibido ou permanecer oculto, em Configurações do aplicativo, no menu Ferramentas.

ícone | Descrição
--- | ---
| Desativar sem fio: O adaptador sem fio está desligado. O dispositivo sem fio não transmitirá nem receberá enquanto estiver desligado. Clique em Ativar sem fio para ativar o adaptador. O ícone é branco e estático.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. O ícone é branco e com animação.
| Nenhuma rede sem fio encontrada: Não há redes sem fio disponíveis. O Intel(R) PROSet/Wireless procura periodicamente por redes disponíveis. Para forçar uma procura, clique duas vezes no ícone para abrir o Intel(R) PROSet/Wireless e clique em Atualizar. O ícone é vermelho.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Clique duas vezes no ícone para exibir a lista Redes sem fio. Selecione a rede. Clique em Conectar. O ícone é amarelo.
| Falha na autenticação: Não é possível autenticar a rede sem fio. O ícone é verde com um triângulo amarelo de aviso.
| Conexão com uma rede sem fio: Pisca enquanto um endereço IP estiver sendo obtido ou quando um erro ocorrer.
| Conectado a uma rede sem fio: Conectado a uma rede sem fio. As Dicas de ferramentas mostram o nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP. O ícone é verde com ondas refletem a qualidade do sinal. Quanto mais ondas, tanto melhor a qualidade do sinal.

## Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho

As Dicas de ferramentas e os Alertas da Área de trabalho fornecem informações e permitem interação. Para exibir as Dicas de ferramentas, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone. Os alertas da área de trabalho são exibidos quando a rede sem fio muda o estado. Por exemplo, se você estiver fora da faixa de quaisquer redes sem fio, quando você entrar na faixa será exibido um alerta da área de trabalho.

Selecione Mostrar notificações informativas nas Configurações do aplicativo para ativar os alertas da área de trabalho.

## Dicas de ferramentas

As Dicas de ferramentas aparecem quando o ponteiro do mouse é movimentado sobre o ícone. Essas dicas exibem um texto para cada estado da conexão.

## Alertas da área de trabalho

Quando for necessária uma ação do usuário, será exibido um alerta da área de trabalho. Se você clicar no alerta, a ação adequada será emitida. Por exemplo, quando as redes sem fio forem detectadas, aparecerá o seguinte alerta:

Ação: Clique no alerta da área de trabalho para estabelecer conexão com a rede na lista Redes sem fio.

Uma vez conectado, o alerta exibe a rede sem fio à qual o sistema está conectado, a velocidade da conexão, a qualidade do sinal e o endereço IP.

Os alertas da área de trabalho também são usados para informar um problema de conexão. Clique no alerta para abrir o Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.

## Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless

A janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless permite:

- Ver o status da conexão atual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede atual).
- Procurar redes disponíveis sem fio.
- Gerenciar perfis.
- Auto conexão de perfis a redes disponíveis em uma seqüência específica, definida na Lista de perfis.
- Conexão com redes dos modos Infra-estrutura e dispositivo-->dispositivo (ad-hoc).
- Configurar as configurações do adaptador
- Solucionar problemas de conexão sem fio.

## Ícones de status da conexão

Os ícones de status da conexão indicam o status da conexão atual do adaptador de rede sem fio. O ícone do status da conexão é exibido na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. O ícone da Barra de tarefas indica o status da conexão atual. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.

### Descrição do status da conexão na janela principal

Os ícones são usados para informar o status da conexão.

ícone | Descrição
--- | ---
| Sem fio desligado : O rádio do adaptador sem fio está desligado. Clique no botão Sem fio desligado para ligar o rádio.
| Problema de conexão: Indica problemas de conexão, inclusive falhas de autenticação.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. Ícones animados:
| Nenhuma rede sem fio encontrada: O adaptador não encontra redes sem fio disponíveis.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Você pode conectar-se às redes disponíveis contidas na lista Redes sem fio.
| Conexão com uma rede sem fio: Você está se conectando com uma rede sem fio. As curvas em forma de meia-lua alternam entre as cores verde e branca até que um endereço IP seja obtido ou até ocorrer um erro de conexão.
| Conectado a uma rede sem fio: Você está conectado a uma rede sem fio. O nome da rede, velocidade, qualidade do sinal e endereço IP mostram o status da conexão atual. Clique no botão Detalhes para exibir os detalhes da conexão de rede atual.
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. A coluna Nome mostra o SSID ou o Nome do perfil se existir um perfil disponível para a rede.

Intensidade do sinal

As barras do ícone da intensidade do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso ou o computador mais próximo, no modo Dispositivo-->Dispositivo (ad-hoc). O número de barras verdes verticais indica a intensidade dos sinais de transmissão e recepção.

NOTA: A intensidade do sinal do PA mais próximo é exibida, nas redes que contêm vários PAs.

A Intensidade do sinal varia de Excelente a Fora da faixa. Os seguintes fatores afetam a intensidade do sinal:

- A qualidade do sinal diminui com a distância e é afetada por barreiras metálicas e de concreto.
- Os objetos metálicos refletem sinais que podem provocar interferência.
- Outros dispositivos elétricos podem causar interferência.

Propriedades | Fornece informações sobre o status da conexão do adaptador Consulte Propriedades da rede para obter informações.
Ativar (Desativar) sem fio | Desligar e ligar o rádio. Consulte Ligar ou Desligar sem fio para obter mais informações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# Lista Redes sem fio

A lista Redes sem fio mostra uma lista de redes sem fio que estão na faixa de alcance do adaptador.

Nome | Descrição
Redes sem fio ( ) | O número entre parênteses representa o número de redes sem fio detectadas dentro da faixa do adaptador da rede sem fio.
| A intensidade do sinal do ponto de acesso da rede sem fio ou o computador (modo Dispositivo->Dispositivo [ad-hoc]). As barras do ícone da intensidade do sinal indicam que a rede sem fio ou o computador está disponível para conexão, mas ainda sem associação a um ponto de acesso ou computador (modo Dispositivo->Dispositivo [ad-hoc]).
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. A coluna Nome mostra o SSID ou o Nome do perfil se existir um perfil disponível para a rede. Se um ponto de acesso não difundir seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador sem fio receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso desconhecido, será exibido <SSID não difusão> na lista Redes sem fio. Para associar-se com uma entrada de rede <SSID não difusão>, é necessário criar um novo perfil antes da conexão. Após a conexão, ainda aparecerá <SSID não difusão> na lista Redes sem fio, juntamente com o Nome do perfil/SSID. O perfil SSID associado é exibido na Lista de perfis.
Status | Notificação de que o adaptador está se conectando à rede sem fio. Após a conexão, o status muda para Conectado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista Redes sem fio, que está conectada e possui um perfil na Lista de perfis.
| A rede sem fio usa o modo de Rede (Infra-estrutura).
| A rede sem fio usa o modo Dispositivo-->dispositivo (ad-hoc).
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
| A freqüência da faixa sendo usada pela rede sem fio (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| A rede sem fio consta na lista de exclusões ou o perfil está configurado para conexão manual.
Conectar (Desconectar) | Clique para conectar-se a uma rede sem fio. Após a conexão, o botão muda para Desconectar.
Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede conectada e seus pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter informações.
Atualizar | Atualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem novas redes disponíveis na faixa de alcance do adaptador, a lista será atualizada de modo a exibir os novos nomes das redes.
Ativar (Desativar) sem fio | Desligar e ligar o rádio. Consulte Ligar ou Desligar sem fio para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Propriedades da rede

Clique no botão Propriedades na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless para exibir as configurações de segurança do adaptador sem fio. Também é possível adicionar perfis a serem excluídos da conexão automática. Se a exclusão de redes estiver ativada (consulte Configurações do aplicativo), as Propriedades da rede também indicarão se a rede está excluída da conexão automática.

#### Detalhes das Propriedades de rede

Nome | Descrição
--- | ---
Nome da rede | Mostra o nome da rede sem fio.

Banda

Banda e freqüência atuais em uso. Exibe Fora de alcance, se nenhuma banda e freqüência forem exibidas.

As seguintes bandas estão listadas:

- 802.11a
- 802.11b
- 802,11g
- 802.11n

Modo de operação

Mostra o modo atual:

- Rede (infra-estrutura)

> Rede sem fio montada em torno de um ponto de acesso. Nesse ambiente, o ponto de acesso não apenas fornece a comunicação com a rede por cabo, como também faz uma mediação do tráfego da rede sem fio na vizinhança ao redor.

- Dispositivo-->Dispositivo (ad-hoc)

> Uma configuração de comunicação na qual cada computador possui os mesmos recursos, e cada um deles pode iniciar uma sessão de comunicação. Também conhecido como rede ponto-a-ponto ou rede de pares de computador.

Nível de autenticação

Mostra o modo da segurança de autenticação atual da rede que está sendo usado.

Os seguintes níveis de autenticação de rede estão listados:

- Aberto
- Compartilhada
- WPA*-Empresa
- WPA2* - Empresa
- WPA-Pessoal
- WPA2 - Pessoal

Exibe a autenticação usada pela rede atual. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

Criptografia de dados

As seguintes configurações de Criptografia de dados estão listadas:

- Nenhum
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

Ponto de acesso nesta rede <0-50>

- Intensidade do sinal: As barras do ícone da Intensidade do sinal indicam a intensidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso mais próximo.
- Exibe um dos seguintes ícones: . Indica a banda sendo usada(802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
- Canal: Mostra os canais de transmissão e recepção atuais, usados em uma determinada rede sem fio.
- BSSID (modo de operação de infra-estrutura): Mostra o endereço MAC de doze dígitos do ponto de acesso da rede selecionada.

Gerenciar exclusões | Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página Propriedades da rede.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Detalhes da conexão

Quando conectado com uma rede, clique no botão Detalhes na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless para exibir os Detalhes da conexão.

#### Descrição dos Detalhes da conexão

Nome | Descrição
--- | ---
Nome de perfil | Nome do perfil.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) da conexão atual.

Qualidade do sinal

Um sinal de RF (radiofreqüência) pode ser avaliado por dois componentes:

- Intensidade do sinal (quantidade)
- qualidade do sinal

A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de fatores. Basicamente, é formada pela intensidade do sinal e pela proporção do ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente na natureza e artificialmente pelos equipamentos elétricos. Se a quantidade de ruído de RF for alta, ou a intensidade do sinal for baixa, isso resulta em um sinal mais baixo para a taxa de ruído e causa uma qualidade de sinal inferior. Com uma relação sinal/ruído baixa, é difícil para o receptor de rádio distinguir entre as informações dos dados contidos no sinal e o próprio ruído.

Intensidade do sinal

As barras do ícone da intensidade do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso ou computador, no modo Dispositivo-->Dispositivo (ad-hoc). O número de barras verdes verticais indica a intensidade dos sinais de transmissão e recepção.

NOTA: A intensidade do sinal do PA mais próximo é exibida, nas redes que contêm vários PAs.

A Intensidade do sinal varia de Excelente a Fora da faixa. Os seguintes fatores afetam a intensidade do sinal:

- A qualidade do sinal diminui com a distância e é afetada por barreiras metálicas e de concreto.
- Os objetos metálicos refletem sinais que podem provocar interferência.
- Outros dispositivos elétricos podem causar interferência.

Endereço IP | Endereço IPv4: Endereço IP (Internet Protocol) para a conexão atual.
Endereço IPv6: O endereço IP da próxima geração tem compatibilidade ascendente e é projetado para corrigir problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço de endereço, de 32 para 128 bits, para um número ilimitado de redes e sistemas. Ele também tem suporte para parâmetros da Qualidade de Serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.
Endereço MAC do adaptador | Endereço MAC (Media Access Control) do adaptador sem fio.

Banda

Indica a banda sem fio da conexão atual.

- 802.11a
- 802.11b
- 802,11g
- 802.11n

Número de antenas em uso | Indica o número de antenas atualmente em uso. Esse número depende da(s) faixa(s) que as diversas redes estiverem usando no momento, do modo de transmissão/recepção em uso nessas faixas, da intensidade do sinal e das capacidades do(s) ponto(s) de acesso. O usuário não tem controle direto sobre esse parâmetro.

Taxas de dados suportadas

Taxas nas quais o adaptador sem fio pode enviar e receber dados. Mostra a velocidade em Mbps para a freqüência que está sendo usada.

- 802,11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiofreqüência

Exibe a freqüência da conexão sem fio atual.

- 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2.400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
- 802.11n: 2,400 GHz a 5,00 GHz

Nº do canal | Mostra o canal de transmissão e recepção.
Autenticação de rede | Exibe os modos Aberta, Compartilhada, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa e WPA2-Empresa. Mostra a autenticação usada pelo perfil atualmente em uso. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | Exibe Nenhuma, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação do 802.1X | Exibe Nenhuma, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1X | Exibe Nenhuma, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Versão do CCX | Versão da Cisco Compatible Extensions nessa conexão sem fio.
Potência Tx atual | Níveis de potência de transmissão de Cisco Compatible Extensions.
Níveis de potência suportados | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Endereço MAC do ponto de acesso | Endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Exibe Nenhum, se não está ativado. Se ativado na Configuração do PA obrigatório, o endereço MAC do ponto de acesso será exibido. Esta opção instrui o adaptador sem fio a conectar-se a um ponto de acesso usando um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits, por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Corrigir | Atualiza o Endereço IP. Se ocorrerem problemas ao acessar a rede, verifique se o endereço IP é válido. Se esse endereço for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, provavelmente não será válido. Se a rede estiver configurada com a atribuição automática de endereço de rede, clique em Corrigir e solicite um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Gerenciamento de perfis

Na janela principal Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Conectar em uma rede sem fio. Após a conexão, é criado um perfil na Lista de perfis. A Lista de perfis mostra os perfis do usuário atual na seqüência em que devem ser aplicados. Use as setas para cima e para baixo para organizar os perfis em uma seqüência específica, para a conexão automática com uma rede sem fio.

Também é possível adicionar, editar e remover perfis na Lista de perfis. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo operacional e as configurações de segurança. Consulte Gerenciamento de perfis para obter mais informações.

## Ícones da Lista de perfis

Nome | Descrição
Nome de perfil | Perfis são configurações da rede que permitem que o adaptador sem fio se conecte a um ponto de acesso da rede (modo Rede (Infra-estrutura) ou a um computador (modo Dispositivo-->Dispositivo [ad-hoc]) que não usa um ponto de acesso). Consulte Gerenciamento de perfis para obter mais informações.
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. A coluna Nome mostra o SSID ou o Nome do perfil se existir um perfil disponível para a rede.
Ícones de conexão: Os seguintes ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a segurança da rede está sendo usada.
| Círculo azul: O adaptador sem fio está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo Ad-hoc). Se um perfil estiver habilitado para segurança 802.1X, isso indica que o adaptador sem fio está associado e autenticado.
| Indica o modo infra-estrutura.
| Modo Dispositivo-->dispositivo (Ad-hoc).
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.

Setas

Posicionam os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática.

- Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na Lista de perfis.
- Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na Lista de perfis.

Conectar | Se a rede estiver dentro da faixa de alcance e o perfil corresponder à configuração da rede, será estabelecida uma conexão.
Adicionar | Abre as Configurações gerais do perfil de conexão sem fio, usadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Consulte Remover um novo para obter mais informações.
Propriedades | Permite editar o conteúdo de um perfil existente. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar ou Importar: Permite importar e exportar perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela do gerenciamento de perfis.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Menus

Use os menus Arquivo, Ferramentas, Avançado, Perfis e Ajuda para configurar os parâmetros da rede.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

Ferramentas

Configurações do aplicativo: Use para definir as preferências de conexão no nível do sistema. Consulte Configurações do aplicativo para obter informações.

Assistente Intel para problemas em conexões sem fio: Use para solucionar problemas em conexões da rede sem fio. Consulte Assistente Intel para problemas em conexões sem fio para obter mais informações.

Ferramenta Diagnóstico manual: A ferramenta Diagnóstico manual permite executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam o funcionamento do adaptador sem fio. Consulte Ferramenta Diagnóstico manual para obter mais informações.

Ferramenta do administrador: Usada por administradores ou pela pessoa com privilégios de administrador neste computador, para configurar perfis compartilhados (Pré-login/Comum, Persistente e Voz sobre IP [VoIP]). A Ferramenta do administrador também pode ser usada por um departamento de Tecnologia da Informação para configurar parâmetros do usuário no software Intel(R) PROSet/Wireless e criar pacotes de instalação personalizada para exportar para outros sistemas. Consulte Ferramenta do administrador para obter mais informações.

NOTA: A Ferramenta do administrador só estará disponível se instalada durante uma instalação personalizada do software Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Instalar ou desinstalar o software para obter mais informações sobre a instalação personalizada.

Avançado

Configurações do adaptador: Mostra as Configurações do adaptador correspondentes às definidas nas Configurações avançadas do Microsoft Windows. Consulte Configurações avançadas para obter informações.

Para acessar as Configurações do adaptador no Microsoft Windows:

- Selecione Conexões de rede no Painel de controle do Windows.
- Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio.
- Selecione Propriedades no menu.
- Clique em Configurar para exibir as Configurações avançadas do adaptador.

Estatísticas avançadas: Selecione esta opção para ver informações detalhadas sobre o adaptador sem fio e a conexão. Consulte Estatísticas avançadas para obter mais informações.

Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi: Selecione para ativar o Microsoft Windows XP como gerenciador de conexões sem fio. Consulte Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP para obter mais informações.

Perfis | Gerenciar Perfis: Selecione para criar ou editar perfis. Gerenciar exclusões: Selecione para excluir redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) PROSet/Wireless: Inicia a Ajuda on-line. Sobre: Mostra informações sobre a versão dos componentes do aplicativo atualmente instalados.

## Configurações do aplicativo (menu Ferramentas)

As Configurações do aplicativo controlam o comportamento do software Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Descrição das Configurações do aplicativo

Nome | Descrição
--- | ---
Adaptador | Lista o adaptador de rede atualmente disponível. Pode ser Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Configurações avançadas: As configurações a seguir controlam o modo como o Intel(R) PROSet/Wireless se comporta e exibe informações.

Barra de tarefas

Mostrar ícone do aplicativo na barra de tarefas: Selecione para exibir o ícone de status na barra de tarefas. Esse ícone reside na barra de tarefas do Windows (Área de notificação) e fornece o status da conexão sem fio. Desmarque para ocultar o ícone de status na barra de tarefas.

O ícone de Status da bandeja de tarefas tem várias funções:

- Feedback visual sobre o estado da conexão e a atividade sem fio da rede sem fio. O ícone muda de cor e de animação de acordo com a atividade sem fio. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.
- Menu: Um menu é exibido quando você clica com o botão direito do mouse no ícone. Nesse menu, você executa tarefas como ligar ou desligar o rádio ou abrir o aplicativo Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Opções do menu da barra de tarefas para obter mais informações.
- Dicas de ferramenta e Alertas da Área de trabalho. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho, para obter mais informações.

Notificações

Mostrar notificações de alerta: Selecione para exibir alertas da área de trabalho ao lado do ícone da barra de tarefas. Quando é necessário executar uma ação, o sistema exibe uma mensagem. Somente os eventos de alta prioridade acionam um alerta da área de trabalho. Se o alerta da área de trabalho estiver marcado, a ação necessária será executada. Desmarque para não exibir esses alertas. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho, para obter mais informações.

Selecione uma das seguintes opções:

Notificações informativas: Esses alertas da área de trabalho têm menos importância. Não requerem interação mas podem melhorar bastante a operação do dispositivo sem fio.

- Mostrar notificações informativas: Marcada, por padrão. Todos os alertas da área de trabalho informativos são exibidos ao lado do ícone de status da barra de tarefas. Esses alertas de desktop melhoram a operação do dispositivo sem fio, avisando quando redes sem fio disponíveis estiverem dentro da faixa de alcance. Também informam quando uma conexão sem fio é estabelecida ou perdida. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho, para obter mais informações.
- Mostrar lista de redes disponíveis quando desconectado: Quando a opção Mostrar notificações informativas estiver desmarcada, é possível selecionar este item. Com os alertas da área de trabalho desativados, essa opção permite que você continue sendo avisado sobre redes disponíveis quando o adaptador sem fio estiver desconectado.

Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador sem fio: Quando marcada, é exibida uma mensagem informando quando outros aplicativos estiverem tentando gerenciar o adaptador sem fio. Isso é útil ao usar um software de um local de acesso (cybercafé, terminal de aeroporto). Para aproveitar os recursos do Intel(R) PROSet/Wireless, convém desabilitar esse software ao sair do ponto de acesso.

Ativar notificação de certificados recusados pelo TLS: Marque esta opção para receber um aviso se um certificado PEAP-TLS for recusado pelo servidor de autenticação. Consulte Segurança corporativa e Configurar o cliente para autenticação de rede TLS para obter mais informações.

Auto conexão

Conectar-se à rede disponível usando perfis apenas: (Padrão) Conecta o adaptador sem fio a uma rede disponível usando um perfil compatível da Lista de perfis. Se não for encontrado um perfil compatível, você receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fio permanece desconectado até que um perfil compatível seja encontrado ou que você configure um novo perfil correspondente.

Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil compatível: Se você estiver em um local que possui uma rede sem fio aberta (sem proteção) e não tiver configurado um perfil para essa rede, esta opção permitirá uma conexão automática com essa rede aberta e desprotegida. NOTA: As redes abertas não têm segurança. Seria necessário que você proporcionasse segurança à conexão sem fio. O uso de um software de rede privada virtual (VPN — Virtual Private Networking) é uma forma de dar segurança a conexões abertas sem fio.

Conectar a qualquer rede com base em perfis apenas (modo Cisco): Selecione a opção para tentar cada perfil na ordem de preferência. Isso significa que você está perto de um ponto de acesso que tem mais de um SSID mas só informa um.

Gerenciar exclusões

Ativar recurso de lista automática de exclusões: Selecione para ativar o recurso de lista automática de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir os pontos de acesso da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.

Ativar recurso de lista de exclusões manuais: Selecione para ativar o recurso de lista manual de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir as redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.

Lista de redes sem fio | Mostrar títulos de classificação das colunas: Selecione para mostrar os títulos das colunas na lista Redes sem fio. Clique em um título de coluna para classificar a coluna em ordem crescente ou decrescente.

Notificação de pasta compartilhada

O compartilhamento de arquivos e impressoras permite que outros computadores em uma rede acessem recursos em seu computador. Tenha cuidado ao usar o notebook sem fio com o compartilhamento de arquivos e impressoras ativado.

Use este recurso para receber notificações quando você se conectar a uma rede sem fio com pastas compartilhadas que atendem a uma das seguintes condições:

- O firewall do Microsoft Windows está desativado.
- O compartilhamento de arquivos e impressoras está ativado como uma exceção para as configurações do firewall do Microsoft Windows.

Selecione esta opção para descompartilhar as pastas compartilhadas automaticamente quando conectado a uma rede desprotegida
Selecione esta opção para descompartilhar as pastas compartilhadas automaticamente quando conectado a uma rede desprotegida

Desativar esta notificação
Selecione esta opção para manter as configurações atuais de pastas compartilhadas, sempre que você se conectar a uma rede aberta, desprotegida.

Notificar quando conectado a uma rede desprotegida
Selecione esta opção para receber uma notificação sempre que você estiver conectado a uma rede aberta, desprotegida.

Notificação da rede Dispositivo-->Dispositivo (ad-hoc)

Recebe alertas de acordo com as seguintes configurações, quando conectado a uma rede ad-hoc. Você receberá um alerta a cada 2 minutos e, no máximo, 5 alertas.

Notificar quando nenhum par se associar à rede ad-hoc
Selecione esta opção para receber uma notificação se nenhum par se associar à rede ad-hoc.

Notificar quando todos os pares saírem da rede ad-hoc
Selecione esta opção para receber um alerta quando todos os pares saírem da rede ad-hoc.

Notificação sobre Nome de rede (SSID)

Aviso de de alerta sobre Nome da rede (SSID)
Notifica quando o nome de rede (SSID) padrão for usado para conexão com uma rede. Exemplos comuns de nomes de rede padrão predefinidos são: wireless, WLAN, linksys, default.

Conectar-se a um ponto de acesso que usa um nome de rede (SSID) padrão pode gerar um problema de segurança. Geralmente, esse ponto de acesso usa todas as configurações padrão de segurança e administrativas (por exemplo, Autenticação aberta; endereço IP padrão, nome do usuário ou senha). Se esta for uma rede pessoal, mude o nome da rede e as configurações de segurança para aumentar a segurança da rede.

Notificar quando conectado a uma rede com um nome SSID padrão
Selecione esta opção para receber um alerta quando conectado a uma rede com o nome de rede padrão.

Wi-Fi Protected Setup*

Habilitar o registro de dispositivos
Ative esta opção para que o computador do usuário funcione como um registrador externo. Com esta capacidade, o computador pode configurar um ponto de acesso ou associar-se a um ponto de acesso configurado. Após a configuração do ponto de acesso, o computador, como um registrador externo, pode adicionar novos computadores (registrandos) à rede. O estado padrão é OFF (desligado).

Desative a opção Habilitar o registro de dispositivos para que o computador detecte e se conecte a uma rede como um registrando.

Notificar quando existirem pontos de acesso com capacidade para a Wi-Fi Protected Setup na faixa de alcance
Ative esta opção para você saber quando um ponto de acesso equipado com Wi-Fi Protected Setup estiver na faixa de alcance de seu computador. Isso é necessário para registrar (conectar) este computador ao ponto de acesso. O estado padrão é ON (ligado).

OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Assistente Intel para problemas em conexões sem fio (Menu Ferramentas)

O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio é um aplicativo que pode ajudá-lo a solucionar problemas de conexão da rede sem fio. Quando um problema de conexão é detectado, aparece um alerta na parte inferior direita da tela da área de trabalho. Assim que você clicar nesse alerta, uma mensagem de diagnóstico exibe as etapas recomendadas para solucionar o problema de conexão ocorrido. Por exemplo, se ocorreu um problema de conexão devido a uma senha inválida, o aplicativo Assistente de perfil é aberto quando você clica em um hiperlink exibido. Você também pode abrir o Event Viewer para conexões sem fio para ativar ou desativar as notificações de alerta. O Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio é aceito pelo Microsoft Windows XP* e Microsoft Windows 2000*.

A página Assistente Intel para problemas em conexões sem fio contém dois painéis. Use o botão esquerdo do mouse no painel da esquerda para exibir uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita mostra o problema de conexão atual, em uma seção. Cada seção tem duas partes: a mensagem de erro e a ação sugerida. A ação sugerida contém descrições sobre os utilitários disponíveis e ajuda a solucionar o problema de conexão associado. Se você clicar em um link da Ajuda, o texto de ajuda será exibido em uma janela. Se você clicar no link de solução de problema associado, será aberto um programa para resolver o problema da conexão.

Consulte a seção Solução de problemas para obter informações sobre como resolver erros.

Nome | Descrição
Opções de menu | Arquivo | Event Viewer para conexões sem fio: Abre o Event Viewer para conexões sem fio.
Desativar notificação/Ativar notificação: Selecione esta opção para desativar ou ativar as notificações de alerta.
Sair: Clique para sair do aplicativo Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Exibir | Exibe ou remove os dados do Histórico, no painel da direita do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Ferramentas | Ferramenta Diagnóstico manual: Execute teste de diagnóstico para verificar o funcionamento do adaptador sem fio. Consulte Ferramenta Diagnóstico manual para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda do Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio: Exibe a Ajuda on-line do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Sobre: Exibe as informações da versão do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.

Ajuda disponível

Data, Hora, mensagem de erro:

- Descrição do erro.
- Link para solucionar erro (se disponível). Consulte a seção Solucionar erros a seguir.
- Link para etapas recomendadas para solucionar erro.

Histórico | Mantém uma lista dos cinco últimos alertas. Os alertas são listados em ordem cronológica, com o alerta mais recente no início da lista.

# Diagnóstico manual (menu Ferramentas)

Execute teste de diagnóstico para verificar o funcionamento do adaptador sem fio. Consulte Ferramenta Diagnóstico manual para obter mais informações.

# Ferramenta do administrador (Menu Ferramentas)

A Ferramenta do administrador é usada pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Esta ferramenta permite que o administrador restrinja o nível de controle que os usuários deste computador terão sobre as respectivas conexões sem fio. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados).

Os usuários não podem modificar as configurações do administrador ou os perfis a menos que eles tenham a senha para esta ferramenta. Deve ser escolhida uma senha segura e não facilmente adivinhada.

É possível exportar estas configurações e perfis como um único pacote para outras computadores na rede. Consulte a seção Ferramenta do administrador para obter mais informações.

Nome | Descrição
--- | ---
Pacotes do administrador | Os Pacotes do administrador são usados para salvar perfis administrativos e outras configurações. Para o Windows XP e Windows 2000, é possível copiar ou enviar esse arquivo executável de extração automática para os clientes existentes em sua rede. Quando executado, o conteúdo desse arquivo é instalado e configurado no computador de destino. Os Pacotes do Administrador são importados para um sistema Windows Vista* através do Gerenciador de Diretivas de Grupo. Consulte Pacotes de Ferramentas do administrador.
Configurações do aplicativo | Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio. Consulte Configurações do aplicativo Ferramenta do administrador.
Perfis do administrador | Ative ou desative perfis Persistente ou Pré-login/Comum e defina configurações de Voz sobre IP (VoIP) no computador. Consulte Perfis da Ferramenta do administrador. NOTA: Para o Windows Vista, somente os perfis Comuns são importados através do Gerenciador de Diretivas de Grupo.
Configurações do adaptador | Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio. Consulte Configurações do adaptador da Ferramenta do administrador.
Software | Selecione quais aplicativos do Intel(R) PROSet/Wireless estão instalados nos computadores dos usuários. Consulte Software Ferramenta do administrador.
Grupos A-ID EAP-FAST | Um administrador pode selecionar o servidor RADIUS de Identificadores de Autoridade (A-ID) para fornecer PACs (Protected Access Credential) para os perfis que usam autenticação EAP-FAST. Os grupos A-ID são compartilhados por todos os usuários do computador e permitem que os perfis EAP-FAST suportem várias PACs de vários A-IDs. Consulte Grupos A-ID EAP-FAST da Ferramenta do administrador.
Alterar senha | Altere a senha da Ferramenta do administrador. Consulte Alterar senha para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Configurações do adaptador (menu Avançado)

As Configurações do adaptador exibem as propriedades dos dispositivos do adaptador sem fio instalado em seu computador. Pode ser um dos seguintes adaptadores de conexão de rede:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Descrição de Configurações do adaptador

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20 MHz. Auto é a configuração padrão. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. NOTA: Esta configuração só estará disponível se o adaptador for um Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Modo 802.11n

O padrão 802.11n se baseia nos padrões 802.11X anteriores, adicionando o recurso MIMO (multiple-input multiple-output). O recurso MIMO aumenta a throughput de dados para melhorar a transferência de transferência. Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11n do adaptador. Ativado é a configuração padrão.

Um administrador pode ativar ou desativar o suporte para o modo de alta throughput para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras faixas, ou problemas de compatibilidade.

NOTA: Esta configuração só estará disponível se o adaptador for um Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Canal ad-hoc

A menos que outros computadores da rede ad-hoc usem um canal diferente do padrão, não há necessidade de mudar esse canal.

Valor: Selecione o canal de operação permitido na lista.

- 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11b e 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11a (5 GHz).

NOTA: Quando um canal 802.11a não é exibido, isso indica que não há suporte para redes ad-hoc nesse canal.

Gerenciamento de energia ad-hoc

Definir recursos para economizar energia com redes Dispositivo a Dispositivo (ad-hoc).

- Desativar: Selecione esta opção ao estabelecer conexão com redes ad-hoc que contêm estações sem suporte para o gerenciamento de energia ad-hoc.
- Economia máxima de energia: Selecione esta opção para prolongar a autonomia da bateria.
- Ambiente ruisoso: Selecione esta opção para otimizar o desempenho ou para estabelecer conexão com vários clientes.

NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.

Modo QoS Ad-hoc

Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance. Quando ativada, o adaptador utiliza a WMM para suportar as capacidades de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede Wi-Fi.

- WMM Ativada (Padrão)
- WMM desativado

NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.

Proteção de modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b/11g/11a/11n. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não podem se ouvir mutuamente. É possível usar o CTS-to-self para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro. (Não há suporte para CTS-to-self no 802.11n).

Gerenciamento de energia

Permite que você selecione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. A barra deslizante das configurações de energia do adaptador sem fio define um equilíbrio entre a bateria e a fonte de alimentação do computador.

- Usar o valor padrão: (Padrão) - As configurações de energia dependem da fonte de alimentação do computador.
- Manual: Ajuste a barra deslizante na configuração necessária. Usar a configuração mais baixa para prolongar ao máximo a autonomia da bateria. Usar a configuração mais alta para obter o máximo desempenho.

NOTA: A economia no consumo de energia varia de acordo com as configurações da infra-estrutura.

Modo do preâmbulo

Altera a configuração do comprimento do preâmbulo recebido pelo ponto de acesso durante uma conexão inicial. Use sempre o preâmbulo automático para proporcionar a throughput de rede ideal. O preâmbulo Tx auto permite a detecção automática do preâmbulo. Se suportado, deve ser usado o preâmbulo curto. Caso contrário, use o preâmbulo longo (Preâmbulo Tx longo)

NOTA: Esta configuração não está disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG.

Banda preferencial

Selecione a banda operacional. As opções são:

- 802.11n
- 802,11g
- 802.11a
- 802.11b

NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.

Agressividade de roaming

Esta configuração permite definir a agressividade de roaming de um cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso.

- Padrão: Parâmetro equilibrado entre não entrar em roaming e o desempenho.
- Mais baixo: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso.
- Mais alto: Seu cliente sem fio rastreia constantemente a qualidade do link. Se ocorrer uma degradação, ele tentará encontrar e fará roaming para um ponto de acesso mais adequado.

Aumento da throughput

Muda o valor do Controle de estouro de pacote.

- Ativar: Selecione para ativar o aumento da throughput.
- Desativar: (Padrão) - Selecione para desativar o aumento da throughput.

Potência de transmissão

Configuração padrão: Configuração de potência máxima

Cobertura de potência mínima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão mínima. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade das transmissões e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos.

Cobertura de potência máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio adicionais limitados.

NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro.

NOTA: Este parâmetro entra em vigor quando é usado o modo de Infra-estrutura ou ad-hoc.

Modo sem fio

Selecione a banda a ser usada para conexão com uma rede sem fio:

- 802,11a somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802.11a.
- 802.11b somente: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b apenas.
- 802.11g somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802,11g.
- 802.11a e 802.11g: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11a e 802.11g apenas.
- 802.11b e 802.11g: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b e 802.11g apenas.
- 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conectar com as redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g.

NOTA: Essas opções de modo sem fio (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na Lista Redes disponíveis.

OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as mudanças feitas.

# Estatísticas avançadas (menu Avançado)

As Estatísticas avançadas fornecem informações sobre a conexão do adaptador atual.

#### Descrição de Estatísticas avançadas

Nome | Descrição
--- | ---

Estatísticas

Estatísticas avançadas: Estas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso.

Associação: Se o adaptador encontrar um ponto de acesso com o qual ele pode se comunicar, o valor será 'Na faixa'. Caso contrário, o valor será Fora da faixa.

- Endereço MAC do ponto de acesso: Endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso.
- Número de associações: Número de vezes em que o ponto de acesso encontrou o adaptador.
- Total de PAs: Número de pontos de acesso disponíveis dentro da faixa de alcance do adaptador sem fio.
- Número de análises completas: O número de vezes que o adaptador analisou todos os canais para recebimento de informações.
- Número de análises parciais: O número de análises encerradas.

Roaming: Estas informações contêm contadores relacionados aos motivos pelos quais o adaptador faz roaming. O roaming acontece quando o adaptador muda de um ponto de acesso para outro em busca de um sinal com intensidade maior.

- Total de roamings: Número de vezes em que ocorreu roaming.
- PA sem transmissão: O adaptador não recebeu nenhum sinal de rádio do ponto de acesso. Talvez seja necessário redefinir o ponto de acesso.
- Baixa qualidade de beacon: A qualidade do sinal é baixa demais para garantir a comunicação com o ponto de acesso. Você moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso mudaram.
- Balanceamento de carga do PA: O ponto de acesso encerrou a associação com o adaptador pois não foi capaz de manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Excesso de adaptadores tentando se comunicar com um único ponto de acesso.
- RSSI de PA baixo demais: O RSSI (Receive Signal Strength Indicator) é baixo demais para manter a associação com o adaptador. Você pode ter saído da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado sua taxa de dados.
- Qualidade de canal baixa: A qualidade do canal é baixa e fez com que o adaptador começasse a procurar outro ponto de acesso.
- Unidade móvel perdida do PA: O ponto de acesso removeu um computador da lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador precisa se reassociar com um ponto de acesso.

Diversos: Use estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente vai aumentar o desempenho e ajudar a manter a taxa de dados mais alta possível.

- Beacons recebidos: Número de beacons recebidos pelo adaptador.
- Porcentagem de beacons perdidos: Valor percentual de beacons perdidos.
- Porcentagem de erros de transmissão: Porcentagem dos dados transmitidos que continham erros.
- Intensidade do sinal: Intensidade do sinal do ponto de acesso com o qual o adaptador está se comunicando, exibida em decibéis (dBm).

Estatísticas de transmissão/recepção (Tx/Rx)

Exibe os valores percentuais referentes a pacotes não direcionados e direcionados.

Total de pacotes de host: Número total de contagens de pacotes direcionados e não direcionados.

- Transmissão - (Mbps)
- Recepção - (Mbps)

Pacotes não direcionados: Número de pacotes difundidos para a rede sem fio que foram recebidos.

Pacotes direcionados: Número de pacotes recebidos que foram enviados especificamente para o adaptador sem fio.

Total de bytes: Número total de bytes dos pacotes enviados e recebidos pelo adaptador sem fio.

Registrando

Defina o intervalo de tempo para registrar os dados estatísticos para o adaptador sem fio.

Configurar configurações de registro: Clique em Configurações para definir a freqüência de registro das estatísticas. É possível definir o número de segundos e a quantidade de horas registrando as estatísticas.

Para alterar o local de armazenamento do arquivo de log:

1. Clique em Procurar para especificar a localização de um novo arquivo de log. O caminho atual é exibido. A localização padrão é o diretório Arquivos de programa do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho do arquivo.
3. Clique em Fechar para sair das Estatísticas avançadas.

Iniciar/Parar registro: Clique neste botão para iniciar e parar o registro. Quando você clicar em Iniciar registro, as informações estáticas (descritas anteriormente) são acumuladas. Quando você clicar em Parar registro, o acúmulo é encerrado e essas informações são gravadas em um arquivo que você pode abrir e exibir.

Ver arquivo de log...: Clique neste botão para abrir a pasta Wireless (Sem fio) em Arquivos de programas/Intel (esta é a localização padrão). Os arquivos de log são nomeados usando o mês, dia e ano, mais o nome do log criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O arquivo de log fornece:

- Data e Hora
- Informação do adaptador
- Informações da conexão
- Estatísticas de transmissão/recepção

NOTA: Um administrador pode desativar este recurso.

Redefinir estatísticas | Zera os contadores estatísticos do adaptador e começa a fazer novas medições de dados.
Fechar | Fecha e retorna à janela principal.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi* (menu Avançado)

O recurso Configuração zero para conexões sem fio do Windows XP é um utilitário de configuração de rede sem fio integrado. Este recurso pode ser ativado ou desativado no Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi no menu Avançado ou no menu Barra de tarefas. Se a Configuração zero para conexões sem fio do Windows XP estiver ativada, os recursos no Intel(R) PROSet/Wireless serão desativados.

# Gerenciamento de listas de exclusões (menu Perfis)

O Gerenciamento de lista de exclusões estará disponível quando você selecionar a opção Gerenciar exclusões no menu Perfis ou clicar no botão Propriedades na lista Redes sem fio.

NOTA: Se um administrador indicar uma rede para exclusão, somente um administrador na Ferramenta do administrador poderá remover a rede da Lista de exclusões.

IMPORTANTE: Não é possível estabelecer uma conexão automática com uma rede ou um ponto de acesso que consta na lista.

Use Gerenciamento de lista de exclusões para excluir redes sem fio (SSID) inteiras.

NOTA: Os administradores podem excluir perfis na Ferramenta do administrador. Consulte Ferramenta do administrador.

Nome | Descrição

Gerenciamento de lista de exclusões

- Nome da rede: Nome (SSID) da rede sem fio.
- Rádio: Exibe a banda se ocorrer um erro de DHCP.
- Endereço MAC: Endereço MAC do dispositivo.
- Motivo: Indica a razão pela qual esta entrada foi excluída da conexão automática.
- Detalhes: Fornece informações específicas sobre como o ponto de acesso foi excluído e como retirá-lo da exclusão.

Esta rede foi excluída da conexão automática pelos seguintes motivos.

- O usuário excluiu esta rede manualmente.

Para tornar esta rede (ou pontos de acesso) elegível para conexão automática novamente, selecione-a e clique no botão Remover.

NOTA:

- O botão Redefinir lista remove da lista todas as entradas, exceto os pontos de acesso desconhecidos e excluídos pelo administrador.
- Os pontos de acesso desconhecidos são removidos da lista quando uma conexão é estabelecida com esses pontos usando credenciais válidas.
- Todos os pontos de acesso excluídos em uma rede (exceto os desconhecidos e excluídos pelo administrador) serão removidos da lista quando um perfil dessa rede for aplicado manualmente.

NOTA: as entradas esmaecidas são pontos de acesso desconhecidos ou excluídos pelo administrador. Os pontos de acesso não autorizados ou excluídos pelo administrador não podem ser removidos da lista manualmente.

Adicionar | Adiciona um Nome de rede (SSID) à lista.
Remover | Remove uma entrada da lista.
Limpar lista | Remove todas as entradas da lista.
Fechar | Fecha a janela e salva as configurações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Ligar ou desligar o rádio sem fio

Para ligar ou desligar o rádio sem fio, use um dos seguintes métodos:

- Use a chave de rádio do hardware opcional no computador (se existir).
- Usar o software Intel(R) PROSet/Wireless.
- Use o Microsoft Windows.

> NOTA: Quando o computador está ligado, o rádio transmite sinais continuamente. Em certas situações, como em aviões, os sinais de rádio podem causar interferências. Para desligar o rádio do adaptador sem fio, use os seguintes métodos.

## Usar a chave liga/desliga do rádio opcional do computador

Se o computador tiver uma chave externa instalada, use-a para ligar ou desligar o rádio. Consulte o fabricante do computador, para obter mais informações sobre essa chave. Se o Intel(R) PROSet/Wireless estiver instalado, o estado atual do rádio aparecerá na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e na Barra de tarefas.

## Usar o Intel(R) PROSet/Wireless para ligar/desligar o rádio

O ícone do status no Intel(R) PROSet/Wireless mostra o estado atual do rádio. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Ligar sem fio ouDesligar sem fio para ligar ou desligar o rádio.

## Ligar ou Desligar o rádio no ícone da Barra de tarefas

Para ligar ou desligar o rádio, clique no Ícone da barra de tarefas e selecione Sem fio ligado ou Sem fio desligado.

## Usar o Windows para desligar o rádio

É possível desligar o rádio no Windows.

> NOTA: Se desativar o rádio no Microsoft Windows, use o Microsoft Windows para ativá-lo. Você não poderá usar uma chave de hardware nem o Intel(R) PROSet/Wireless para reativar o rádio.

#### Windows XP

1. No menu Iniciar, clique em Connect to > Wireless Network Connection (Conectar-se à > Conexão de Rede sem Fio). Clique com o botão direito e selecione Desativar.
2. Ou se existir mais de um adaptador sem fio, no menu Iniciar, clique em Conectar a > Mostrar conexões. Clique com o botão direito no adaptador almejado e selecione Desativar.

Você pode usar o mesmo método para religar o rádio.

# Instalar e desinstalar o software

Uma instalação Típica inclui o driver do adaptador de LAN sem fio, o software Intel(R) PROSet/Wireless e o Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.

> NOTA: Se você pretende usar o Novell Client* para Windows, instale esse aplicativo antes do software Intel(R) PROSet/Wireless. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, remova-o para instalar o Novell Client para Windows.

Durante uma instalação Personalizada, os seguintes recursos estão disponíveis para instalação:

- Ferramenta do administrador
- Suporte para WMI
- Início de sessão única
- Conexão Pré-Login

Para instalar esses recursos, selecione Personalizada, no decorrer da instalação. Siga as instruções abaixo para instalar esses recursos. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

> NOTA: Se você pretende usar o Novell Client para Windows, instale esse aplicativo antes do software Intel(R) PROSet/Wireless. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, remova-o para instalar o Novell Client para Windows.

### Instalar o software

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD.
2. Clique em Instalar o software na tela do Instalador do Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Leia o contrato de licença.
4. Selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.
5. Clique em Avançar.
6. Clique em Personalizada.
7. Selecione na lista os resursos a serem instalados:

> Suporte para WMI: A funcionalidade Testador de instrumentação de gerenciamento do Windows permite que os administradores que não possuem o Intel(R) PROSet/Wireless instalado gerenciem no modo remoto os clientes que possuem esse aplicativo instalado.

> - Instalar: Clique em Suporte para WMI. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos selecionados. Vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Clique em Não instalar este recurso. Um X vermelho indica que o recurso não está instalado.

> Ferramenta do administrador: Instala a Ferramenta do administrador no Menu Iniciar. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados). A Ferramenta do administrador também é usada por um Departamento de Tecnologia da Informação para ativar ou desativar recursos no software Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Instalar: Clique em Ferramenta do administrador. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos selecionados. Clique em Avançar e vá para a etapa 8.
> - Não Instalar: Selecione Não instalar este recurso. Um X vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Sign-on único: Instala o recurso Conexão Pré-login do Sign-on único. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados) com a Ferramenta do administrador.

> A Alternação rápida de usuário e a Tela Bem-vindo ao Windows XP são desativadas quando o suporte para Sign-on único é instalado.

> O Sign-on único é direcionado para o ambiente empresariam, no qual os usuários fazem o login no computador com um nome de usuário, uma senha e, geralmente, um domínio. Alternação rápida de usuário não suporta o login de domínio.

> > NOTA: Por padrão, a Alternação rápida de usuário estará ativada se você estiver usando o Microsoft Windows XP Home Edition. Ela é direcionada para o usuário residencial. A Alternação rápida de usuário também está disponível no Microsoft Windows XP Professional, se instalado em um computador independente ou conectado a um grupo de trabalho. Se um computador executando o Windows XP Professional for adicionado a um domínio, a opção Alternação rápida do usuário não estará disponível.

> Conexão Pré-Login: Um perfil Pré-login/Comum estará ativo assim que um usuário fizer login no computador. A Conexão Pré-login estabelece uma conexão sem fio antes do logon do usuário no Windows. Este recurso é instalado com o Sign-on unico.

> - Instalar: Clique em Conexão Pré-login. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos selecionados. Clique em Avançar e vá para a etapa 8.
> - Não Instalar: Selecione Não instalar este recurso. Um X vermelho indica que o recurso não está instalado.

8. Clique em Instalar. Os componentes instalados são listados após a instalação do software no computador.
9. Clique em OK.

> NOTA: Quando a Conexão Pré-Login for instalada, você será instruído a reinicializar o sistema após a instalação do software.

### Adicionar recursos pós-instalação

Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, siga estas instruções para adicionar a Ferramenta do administrator e a Conexão Pré-login:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas > Software Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Alterar/Remover.
3. Clique em Modificar.
4. Clique em Avançar.
5. Clique no X vermelho ao lado de qualquer recurso que não esteja instalado atualmente.
6. Clique em Instalar este recurso e todos os subrecursos selecionados.
7. Clique em Modificar. Após a instalação, o recurso aparece como Instalado na lista de recursos do Instalador do Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Clique em OK.

### Habilitar WMM* Power Save (UAPSD)

Para habilitar o WMM Power Save, é necessário modificar o Registro. Edite o Registro e faça as seguintes alterações.

Edite a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c ou f

> (onde c = VI e VO estão habilitados, f = todas as categorias de acesso estão habilitadas)

Adicione a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Adicione a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Desinstalar o Intel(R) PROSet/Wireless

Para desinstalar o Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.
2. Clique em Software Intel(R) PROSet/Wireless .
3. Clique em Alterar/Remover.
4. Clique em Remover.
5. Clique em Avançar.
6. Quando solicitado, responda o que deseja fazer com os perfis e configurações atuais:

> Você escolheu a remoção completa do software Intel(R) PROSet/Wireless.

> Selecione o que fazer com os perfis e configurações atuais:

> - Não salvar meus perfis e configurações. Selecione remover completamente todos os perfis e configurações atuais. Se você reinstalar o software, os perfis e as configurações não estarão mais disponíveis.
> - Salvar meus perfis e configurações no formato atual (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Selecione esta opção para salvar os perfis e configurações atuais. Se você reinstalar o software, os perfis e as configurações atuais estarão disponíveis.
> - Converter e salvar meus perfis e configurações no formato do Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Se for necessário reverter a uma versão anterior do software Intel(R) PROSet/Wireless, selecione para salvar suas configurações. Após reinstalar o software, os perfis e as configurações atuais estarão disponíveis. NOTA: Somente as configurações aplicáveis à versão anterior do software estarão disponíveis.

7. Faça a sua escolha e clique em OK.
8. Após a remoção do software, clique em Sim para reiniciar o computador.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade