การใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

กลับไปที่สารบัญ

# การใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

การใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ
เริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless
เริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless จากแถบงาน

- ไอคอนแถบงาน
- คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

หน้าต่างหลักของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

- รายการเครือข่ายไร้สาย
- ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ
- คุณสมบัติเครือข่าย
- รายละเอียดการเชื่อมต่อ
- รายการส่วนกำหนดค่า

เมนู Intel(R) PROSet/Wireless

- เมนูเครื่องมือ
  - การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง
  - เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
- เมนูขั้นสูง
  - การตั้งค่าอแด็ปเตอร์
  - สถิติขั้นสูง
  - ใช้ Windows เพื่อจัดการ Wi-Fi*
- เมนูส่วนกำหนดค่า
  - จัดการส่วนกำหนดค่า
  - จัดการการแยก

เปิดหรือปิดวิทยุไร้สาย
ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
เปิดใช้ WMM* Power Save

## การใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

Intel(R) PROSet/Wireless ใช้ในการตั้งค่า แก้ไข และจัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การจัดการพลังงาน และการเลือกแชนเนล สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายเฉพาะกิจ

หากคุณใช้ Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ คุณจะสามารถยกเลิกใช้งานได้จากแถบเครือข่ายไร้สายของ Microsoft Windows

การยกเลิกใช้งาน Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ:

1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม
2. ดับเบิลคลิกที่ Network Connections
3. คลิกขวาที่ Wireless Network Connection
4. คลิก Properties
5. คลิก Wireless Networks
6. ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก Use Windows to configure my wireless network settings ถ้าตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ ให้ยกเลิกการเลือก
7. คลิก ตกลง วิธีนี้เป็นการยืนยันว่ายูทิลิตี Intel(R) PROSet/Wireless ได้รับการกำหนดค่าให้จัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

> หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ตัวเลือก แจ้งเตือนเมื่อโปรแกรมอื่นใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย ถูกเลือกไว้ ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบเมื่อ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration เริ่มที่จะจัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

## เริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless

เมื่อต้องการเริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless
- คลิกขวาที่ ไอคอนแถบงาน ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ท็อปของ Windows เพื่อเปิดเมนูแถบงาน คลิก เปิด Intel(R) PROSet/Wireless
- ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแถบงาน เพื่อเปิด Intel(R) PROSet/Wireless

หากต้องการปิด Intel(R) PROSet/Wireless จากหน้าต่างหลัก ใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก แฟ้ม > ออก จากหน้าต่างหลัก
- คลิก ปิด
- คลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมด้านขวาบนของหน้าต่าง

# เริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless จากแถบงาน

เมื่อต้องการเริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแถบงาน ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ท็อปของ Windows หรือคลิกขวาที่ไอคอนแถบงานและคลิก เปิด Intel(R) PROSet/Wireless

## ตัวเลือกเมนูแถบงาน

ไอคอน Intel(R) PROSet/Wireless จะปรากฏอยู่ในแถบงานซึ่งอยู่ที่มุมขวาล่างบนเดสก์ท็อปของ Windows คลิกขวาที่ไอคอนสถานะเพื่อแสดงตัวเลือกเมนู

รายการเมนู | ข้อคิดเห็น
--- | ---
เปิด Intel(R) PROSet/Wireless | คลิกเพื่อเริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless เมื่อ Intel(R) PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ ถ้าคุณเลือก ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi* จากเมนูแถบงาน ตัวเลือกเมนูจะเปลี่ยนเป็น เปิด Wireless Zero Configuration และจะใช้บริการ Wireless Zero Configuration ของ Microsoft Windows XP เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนกำหนดค่าของ Intel ได้
เปิด Wireless Zero Configuration
เปิดไร้สาย | หากคุณติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless สถานะปัจจุบันของการแสดงผลวิทยุจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless และบนแถบงาน เลือก เปิดไร้สาย เพื่อเปิดวิทยุ เลือก ปิดไร้สาย เพื่อปิดวิทยุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งสวิตช์ภายนอก คุณสามารถใช้สวิตช์ดังกล่าวเพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์นี้จากคู่มือของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
ปิดไร้สาย
ปิดวิทยุ 802.11a | ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่สนับสนุน 802.11a, 802.11b และ 802.11g เท่านั้น เลือกเพื่อปิดวิทยุ 802.11a หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้นอกจากจะมีการเปิดใช้งานใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ หรือถ้าอแด็ปเตอร์ของคุณคือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
เปิด Intel Wireless Troublehooter | เปิดโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณได้ เมื่อตรวจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ ข้อความเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าเดสก์ท็อปของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Intel Wireless Troubleshooter
เชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า | แสดงส่วนกำหนดค่าปัจจุบันในรายการส่วนกำหนดค่า ตัวเลือกนี้ยังสามารถใช้เชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าได้อีกด้วย
ใช้ Windows เพื่อจัดการ Wi-Fi | สลับระหว่าง Intel(R) PROSet/Wireless และ Windows XP Wireless Zero Configuration Service เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนกำหนดค่า Intel ได้
ใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อจัดการ Wi-Fi

# ไอคอนแถบงาน

ไอคอนในแถบงานทำหน้าที่แสดงสถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อไร้สาย ไอคอนแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะอยู่ที่มุมขวาล่างบนเดสก์ท็อปของ Windows ในเมนูเครื่องมือ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ คุณจะสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือซ่อนไอคอนแถบงาน

ไอคอน | คำอธิบาย
--- | ---
| ปิดไร้สาย: ปิดการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายไม่ได้รับหรือส่งข้อมูลในขณะที่ปิดอยู่ คลิก เปิดไร้สาย เพื่อเปิดใช้อแด็ปเตอร์ ไอคอนจะเป็นสีขาวและไม่เคลื่อนไหว
| กำลังค้นหาเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไร้สายจะค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ไอคอนจะเป็นสีขาวและเป็นภาพเคลื่อนไหว
| ไม่พบเครือข่ายไร้สาย: ไม่มีเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ Intel(R) PROSet/Wireless จะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้เป็นระยะๆ หากคุณต้องการบังคับให้มีการสแกน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่ม Intel(R) PROSet/Wireless แล้วคลิก ฟื้นฟู ไอคอนเป็นสีแดง
| พบเครือข่ายไร้สาย: พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงรายการเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่าย คลิก เชื่อมต่อ ไอคอนเป็นสีเหลือง
| การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว: ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับเครือข่ายไร้สายได้ ไอคอนเป็นสีเขียวพร้อมกับปรากฏสัญลักษณ์เตือนรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง
| การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย: กะพริบในขณะที่กำลังรับที่อยู่ IP หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
| เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว: เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงชื่อเครือข่าย ความเร็ว คุณภาพของสัญญาณ และที่อยู่ IP ไอคอนเป็นสีเขียวพร้อมทั้งปรากฏคลื่นแสดงคุณภาพของสัญญาณ คลื่นยิ่งมาก หมายถึงคุณภาพของสัญญาณยิ่งดีมาก

## คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนข้อความจะแสดงผลตอบรับและการโต้ตอบ เมื่อต้องการแสดงคำแนะนำเครื่องมือ ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปยังไอคอน การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นเมื่อเครือข่ายไร้สายของคุณเปลี่ยนสถานะ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณอยู่นอกระยะการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย เมื่อคุณเข้ามาในระยะการเชื่อมต่อ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปก็จะปรากฏขึ้น

เลือก แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล ใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

## คำแนะนำเครื่องมือ

คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้นเมื่อวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอน คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงข้อความสำหรับสถานะแต่ละแบบของการเชื่อมต่อ

## การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการการดำเนินการจากผู้ใช้ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้น หากคุณคลิกที่สัญลักษณ์การแจ้งเตือน ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อพบเครือข่ายไร้สาย การแจ้งเตือนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

การดำเนินการ: คลิกที่การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายในรายการเครือข่ายไร้สาย

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว การแจ้งเตือนจะแสดงเครือข่ายไร้สายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ความเร็วของการเชื่อมต่อ คุณภาพสัญญาณ และที่อยู่ IP

นอกจากนี้ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปยังใช้เพื่อแสดงให้ทราบกรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อด้วย คลิกที่สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเพื่อเปิด Intel Wireless Troubleshooter

## หน้าต่างหลักของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

หน้าต่างหลักของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ช่วยให้คุณสามารถ:

- ดู สถานะการเชื่อมต่อ ปัจจุบัน (คุณภาพของสัญญาณ, ความเร็ว และชื่อเครือข่ายปัจจุบัน)
- สแกนเพื่อค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
- จัดการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ กับเครือข่ายที่ใช้ได้ตามลำดับที่กำหนดไว้ในรายการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
- กำหนดค่า ดูการตั้งค่าอแด็ปเตอร์
- แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

## ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ

ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อจะแสดงอยู่ในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless นอกจากนี้ ไอคอนแถบงานยังแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไอคอนในแถบงาน

### คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่อในหน้าต่างหลัก

ไอคอนใช้สำหรับระบุสถานะการเชื่อมต่อ

ไอคอน | คำอธิบาย
--- | ---
| ปิดไร้สาย : วิทยุของอแด็ปเตอร์ไร้สายถูกปิด คลิกปุ่ม ปิดไร้สาย เพื่อเปิดวิทยุ
| ปัญหาในการเชื่อมต่อ: แสดงปัญหาการเชื่อมต่อ รวมทั้งความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้อง
| กำลังค้นหาเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไร้สายกำลังค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ไอคอนภาพเคลื่อนไหว:
| ไม่พบเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไม่พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
| พบเครือข่ายไร้สาย: พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้ ซึ่งแสดงอยู่ในรายการ เครือข่ายไร้สาย
| การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย: คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย เส้นโค้งทรงพระจันทร์เสี้ยวจะสลับระหว่างสีเขียวกับสีขาว จนกว่าจะได้รับที่อยู่ IP หรือมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเกิดขึ้น
| เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว: คุณมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย ชื่อเครือข่าย ความเร็ว คุณภาพสัญญาณ และที่อยู่ IP จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน คลิกปุ่ม รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบัน
ชื่อเครือข่าย | ชื่อ (ชื่อส่วนกำหนดค่าหรือ SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ คอลัมน์ชื่อจะแสดง SSID หรือชื่อส่วนกำหนดค่า หากมีส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย

ความเข้มของสัญญาณ

แถบบนไอคอนแสดงความเข้มของสัญญาณระบุถึงคุณภาพของการรับส่งสัญญาณระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณกับจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด หรือคอมพิวเตอร์ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) จำนวนแถบสีเขียวแนวตั้งแสดงถึงความเข้มของสัญญาณรับส่ง

หมายเหตุ: จะแสดงความเข้มของสัญญาณสำหรับ จุดเชื่อมต่อ ที่ใกล้ที่สุด สำหรับเครือข่ายที่มี AP หลายตัว

ความเข้มของสัญญาณจะมีช่วงตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงอยู่นอกพื้นที่ ปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อความเข้มของสัญญาณ:

- คุณภาพของสัญญาณจะลดลงตามระยะทาง และได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะและคอนกรีต
- วัตถุที่เป็นโลหะอาจสะท้อนสัญญาณและก่อให้เกิดการรบกวน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจก่อให้เกิดการรบกวนเช่นกัน

คุณสมบัติ | แสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ ดูรายละเอียดใน คุณสมบัติเครือข่าย
เปิดไร้สาย (ปิด) | ปิดและเปิดวิทยุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปิดหรือปิดไร้สาย
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้
ปิด | ปิดหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless

# รายการเครือข่ายไร้สาย

รายการเครือข่ายไร้สายจะแสดงรายการเครือข่ายไร้สายที่อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์

ชื่อ | คำอธิบาย
เครือข่ายไร้สาย ( ) | ตัวเลขภายในวงเล็บแสดงถึงจำนวนเครือข่ายไร้สายที่พบภายในระยะของอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ
| ความเข้มของสัญญาณของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ]) แถบบนไอคอนความเข้มของสัญญาณระบุว่าเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์นั้นๆ พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ])
ชื่อเครือข่าย | ชื่อ (ชื่อส่วนกำหนดค่าหรือ SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ คอลัมน์ชื่อจะแสดง SSID หรือชื่อส่วนกำหนดค่า หากมีส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย ถ้าจุดเชื่อมต่อไม่ได้แพร่สัญญาณชื่อเครือข่าย (SSID) หรืออแด็ปเตอร์ไร้สายได้รับชื่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จากจุดเชื่อมต่อที่ไม่รู้จัก จะปรากฏข้อความ <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> ในรายการเครือข่ายไร้สาย เพื่อเชื่อมโยงกับรายการเครือข่าย <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะต้องสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ หลังจากที่เชื่อมต่อ <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะยังคงปรากฏอยู่ในรายการเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งชื่อส่วนกำหนดค่า/SSID ส่วนกำหนดค่า SSID ที่เกี่ยวข้องจะปรากฎอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
สถานะ | การแจ้งเตือนว่าอแด็ปเตอร์กำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น เชื่อมต่อ
| ส่วนกำหนดค่า: ระบุว่าเครือข่ายหนึ่งในรายการเครือข่ายไร้สายมีการเชื่อมต่ออยู่ และมีส่วนกำหนดค่าอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
| เครือข่ายไร้สายใช้โหมด (โครงสร้างพื้นฐาน) เครือข่าย
| เครือข่ายไร้สายใช้โหมด (เฉพาะกิจ) อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์
| เครือข่ายไร้สายใช้การเข้ารหัส ความปลอดภัย
| ความถี่ในย่านความถี่ที่เครือข่ายไร้สายใช้ (802.11a, 802.11b, 802.11g หรือ 802.11n)
| เครือข่ายไร้สายอยู่ในรายการที่แยก หรือส่วนกำหนดค่าถูกตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อโดยผู้ใช้
เชื่อมต่อ (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) | คลิกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ | ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่และจุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดใน คุณสมบัติเครือข่าย
ฟื้นฟู | ฟื้นฟูรายการเครือข่ายที่ใช้ได้ หากมีเครือข่ายใหม่ที่ใช้ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ รายการนี้จะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงชื่อเครือข่ายใหม่
เปิดไร้สาย (ปิด) | ปิดและเปิดวิทยุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปิดหรือปิดไร้สาย
ปิด | ปิดหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

## คุณสมบัติเครือข่าย

คลิกปุ่ม คุณสมบัติ บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อแสดงการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่จะแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ถ้าการแยกเครือข่ายเปิดใช้งานอยู่ (ดูที่ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์) คุณสมบัติของเครือข่ายจะระบุด้วยว่าเครือข่ายนี้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือไม่

#### รายละเอียดคุณสมบัติเครือข่าย

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ชื่อเครือข่าย | แสดงชื่อเครือข่ายไร้สาย

แบนด์

แบนด์และความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แสดงเป็นนอกพื้นที่ หากไม่ปรากฏแบนด์และความถี่

แบนด์ต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

โหมดการทำงาน

แสดงโหมดปัจจุบัน:

- เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)

> เครือข่ายไร้สายที่ล้อมรอบจุดเชื่อมต่อ ในสภาพแวดล้อมนี้ จุดเชื่อมต่อนอกจากจะรองรับการสื่อสารกับเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)

> โครงแบบการสื่อสารที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถเหมือนๆ กัน และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็สามารถเริ่มต้นเซสชันการสื่อสาร หรืออาจเรียกว่าเครือข่ายอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์

ระดับการตรวจสอบความถูกต้อง

แสดงโหมดรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเครือข่ายที่ใช้อยู่

ระดับการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ:

- เปิด
- ใช้ร่วมกัน
- WPA* - Enterprise
- WPA2* - Enterprise
- WPA - Personal
- WPA2 - Personal

แสดงการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้โดยเครือข่ายปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าความปลอดภัย

การเข้ารหัสข้อมูล

การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงในรายการ:

- ไม่มี
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าความปลอดภัย

จุดเชื่อมต่อในเครือข่ายนี้ <0-50>

- ความเข้มของสัญญาณ: แถบไอคอนความเข้มของสัญญาณแสดงถึงความเข้มของสัญญาณที่รับส่งระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด
- แสดงไอคอนอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้: ระบุย่านความถี่ที่กำลังใช้ (802.11a, 802.11b, 802.11g หรือ 802.11n)
- แชนเนล: แสดงช่องสัญญาณรับส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับเครือข่ายไร้สายนั้นๆ
- BSSID (โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน): แสดงที่อยู่ MAC 12 หลัก ของจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายที่เลือก

จัดการการแยก | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก
ปิด | ปิดคุณสมบัติเครือข่าย
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# รายละเอียดการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด ในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อ

#### คำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการเชื่อมต่อ

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ชื่อส่วนกำหนดค่า | ชื่อของส่วนกำหนดค่า
ชื่อเครือข่าย | ชื่อเครือข่าย (SSID) ของการเชื่อมต่อปัจจุบัน

คุณภาพของสัญญาณ

การประเมินสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) สามารถทำได้โดยใช้องค์ประกอบสองส่วน คือ:

- ความเข้มของสัญญาณ (ปริมาณ)
- คุณภาพของสัญญาณ

คุณภาพของสัญญาณจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เริ่มแรกจะพิจารณาความเข้มของสัญญาณและอัตราสัญญาณรบกวน RF ที่ปรากฏขึ้น สัญญาณรบกวน RF เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสัญญาณรบกวน RF มีปริมาณสูง หรือความเข้มของสัญญาณอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนอยู่ในระดับที่ลดลง และทำให้สัญญาณมีคุณภาพต่ำ หากอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้เครื่องรับวิทยุประสบปัญหาในการแยกแยะข้อมูลที่อยู่ในสัญญาณออกจากสัญญาณรบกวน

ความเข้มของสัญญาณ

แถบบนไอคอนแสดงความเข้มของสัญญาณระบุถึงคุณภาพของการรับส่งสัญญาณระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) จำนวนแถบสีเขียวแนวตั้งแสดงถึงความเข้มของสัญญาณรับส่ง

หมายเหตุ: จะแสดงความเข้มของสัญญาณสำหรับ จุดเชื่อมต่อ ที่ใกล้ที่สุด สำหรับเครือข่ายที่มี AP หลายตัว

ความเข้มของสัญญาณจะมีช่วงตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงอยู่นอกพื้นที่ ปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อความเข้มของสัญญาณ:

- คุณภาพของสัญญาณจะลดลงตามระยะทาง และได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะและคอนกรีต
- วัตถุที่เป็นโลหะอาจสะท้อนสัญญาณและก่อให้เกิดการรบกวน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจก่อให้เกิดการรบกวนเช่นกัน

ที่อยู่ IP | ที่อยู่ IPv4: ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน
ที่อยู่ IPv6: ที่อยู่ IP รุ่นอนาคตจะสามารถใช้งานร่วมกับรุ่นก่อนหน้านี้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลใน IPv4 IPv6 จะเพิ่ม address space จาก 32 บิต เป็น 128 บิต เพื่อเพิ่มจำนวนเครือข่ายและระบบโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ยังสนับสนุนพารามิเตอร์ quality of service (QoS) สำหรับเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์อีกด้วย
ที่อยู่ MAC ของอแด็ปเตอร์ | ที่อยู่ Media Access Control (MAC) สำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย

แบนด์

ระบุย่านความถี่ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

จำนวนเสาสัญญาณที่ใช้งานอยู่ | ระบุจำนวนเสาสัญญาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวเลขนี้ขึ้นอยู่กับแบนด์ที่เครือข่ายต่างๆ กำลังใช้อยู่ โหมดรับ/ส่งที่ใช้บนแบนด์เหล่านั้น ความเข้มของสัญญาณ และความสามารถของจุดเชื่อมต่อ ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมพารามิเตอร์นี้ได้โดยตรง

อัตราข้อมูลที่สนับสนุน

อัตราที่อแด็ปเตอร์ไร้สายสามารถส่งและรับข้อมูล แสดงอัตราเป็น Mbps สำหรับความถี่ที่กำลังใช้

- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54
- 802.11b: 1, 2, 5.5 และ 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

ความถี่วิทยุ

ระบุความถี่ของการเชื่อมต่อไร้สายปัจจุบัน

- 802.11a: 5.15 GHz to 5.85 GHz
- 802.11b/g: 2.400 GHz ถึง 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
- 802.11n: 2.400 GHz to 5.00 GHz

หมายเลขแชนเนล | แสดงช่องสัญญาณสำหรับการรับและส่ง
การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย | แสดงโหมดเปิด, ใช้ร่วมกัน, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise และ WPA2-Enterprise แสดงการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้โดยส่วนกำหนดค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเข้ารหัสข้อมูล | แสดงค่าเป็น ไม่มี, WEP, CKIP, TKIP หรือ AES-CCMP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X | แสดงค่า ไม่มี, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP หรือ EAP-FAST ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X | แสดงค่าเป็น ไม่มี, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 หรือ TLS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
รุ่น CCX | รุ่นของส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco บนการเชื่อมต่อไร้สายนี้
พลังงาน Tx ปัจจุบัน | ระดับพลังงานของส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco
ระดับพลังงานที่สนับสนุน | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
ที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ | ที่อยู่ Media Access Control (MAC) สำหรับจุดเชื่อมต่อที่ถูกเชื่อมโยง
จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ | แสดงค่าเป็น "ไม่มี" หากไม่ได้เปิดใช้งาน หากถูกเปิดใช้งานจาก การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อค่าบังคับ ที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น ตัวเลือกนี้กำหนดให้อแด็ปเตอร์ไร้สายทำการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่ใช้ที่อยู่ MAC เฉพาะ (เลขฐานสิบหก 12 หลัก แบบ 48 บิต เช่น 00:06:25:0E:9D:84)
ซ่อมแซม | กำหนดที่อยู่ IP ใหม่ ถ้าคุณประสบปัญหาในการเข้าใช้เครือข่าย ให้ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ IP ถ้าที่อยู่ IP คือ 0.0.0.0 หรือ 169.x.x.x เป็นไปได้ว่าที่อยู่นี้ไม่ถูกต้อง ถ้าเครือข่ายของคุณตั้งค่าไว้ให้กำหนดที่อยู่เครือข่ายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ซ่อมแซม และขอที่อยู่ IP ใหม่ได้
ปิด | ปิดหน้านี้
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# จัดการส่วนกำหนดค่า

บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้คลิก เชื่อมต่อ บนเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ส่วนกำหนดค่าจะถูกสร้างขึ้นในรายการส่วนกำหนดค่า รายการส่วนกำหนดค่าจะแสดงส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้ปัจจุบันตามลำดับที่นำไปใช้ ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อจัดเรียงส่วนกำหนดค่าตามลำดับเฉพาะ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเอาส่วนกำหนดค่าออกจากรายการส่วนกำหนดค่า คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless

คุณสามารถตั้งส่วนกำหนดค่าหลายชุดสำหรับเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่ายได้ การตั้งค่าสำหรับส่วนกำหนดค่าประกอบด้วยชื่อเครือข่าย (SSID), โหมดการทำงาน และการตั้งค่าความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการส่วนกำหนดค่า

## ไอคอนรายการส่วนกำหนดค่า

ชื่อ | คำอธิบาย
ชื่อส่วนกำหนดค่า | ส่วนกำหนดค่าเป็นการตั้งค่าเครือข่ายที่ช่วยให้อแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณสามารถเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)) หรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)) ซึ่งไม่ได้ใช้จุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการส่วนกำหนดค่า
ชื่อเครือข่าย | ชื่อ (ชื่อส่วนกำหนดค่าหรือ SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ คอลัมน์ชื่อจะแสดง SSID หรือชื่อส่วนกำหนดค่า หากมีส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย
ไอคอนการเชื่อมต่อ: ไอคอนแสดงสถานะส่วนกำหนดค่าเครือข่ายต่อไปนี้ จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ระหว่างอแด็ปเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย รวมถึงประเภทของโหมดการทำงานที่ใช้ และระบุว่ามีการใช้การป้องกันเครือข่ายหรือไม่
| วงกลมสีฟ้า: อแด็ปเตอร์ไร้สายถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดเฉพาะกิจ) หากส่วนกำหนดค่าเปิดใช้การรักษาความปลอดภัย 802.1X ไอคอนนี้จะระบุว่าอแด็ปเตอร์ไร้สายได้ถูกเชื่อมโยงและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
| แสดงโหมดโครงสร้างพื้นฐาน
| แสดงโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
| เครือข่ายไร้สายใช้การเข้ารหัส ความปลอดภัย

ลูกศร

จัดเรียงส่วนกำหนดค่าตามลำดับที่ต้องการสำหรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

- ลูกศรขึ้น: เลื่อนตำแหน่งของส่วนกำหนดค่าที่เลือกขึ้นด้านบนในรายการส่วนกำหนดค่า
- ลูกศรลง: เลื่อนตำแหน่งของส่วนกำหนดค่าที่เลือกลงด้านล่างในรายการส่วนกำหนดค่า

เชื่อมต่อ | ถ้าเครือข่ายอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และส่วนกำหนดค่าตรงกันกับการตั้งค่าของเครือข่าย จึงจะทำการเชื่อมต่อ
เพิ่ม | เปิดหน้าจอ การตั้งค่าทั่วไป ของส่วนกำหนดค่าไร้สาย ซึ่งใช้สำหรับการสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่
ลบ | เอาส่วนกำหนดค่าออกจากรายการส่วนกำหนดค่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การเอาส่วนกำหนดค่าออก
คุณสมบัติ | ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การแก้ไขส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่
| ส่งออกหรือนำเข้า: ให้คุณนำเข้าและส่งออกส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ใช้จากรายการส่วนกำหนดค่า ส่วนกำหนดค่าไร้สายสามารถนำเข้าไปยังรายการส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การส่งออกหรือนำเข้าส่วนกำหนดค่า
ปิด | ปิดหน้าต่างจัดการส่วนกำหนดค่า
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# เมนู

ใช้เมนู แฟ้ม, เครื่องมือ, ขั้นสูง, ส่วนกำหนดค่า และ วิธีใช้ เพื่อตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

ชื่อ | คำอธิบาย
แฟ้ม | ออก: ปิดหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless

เครื่องมือ

การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์: ใช้สำหรับตั้งค่าการกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อทั้งระบบ ดูรายละเอียดใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

Intel Wireless Troubleshooter: ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Intel Wireless Troubleshooter

เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง: เครื่องมือวินิจฉัยด้วยตนเองจะช่วยให้คุณสามารถรันการทดสอบเพื่อวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง

เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อปรับตั้งส่วนกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกัน (ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป, ต่อเนื่อง และ Voice over IP [VoIP]) เครื่องมือผู้ดูแลระบบยังสามารถใช้งานโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดค่าผู้ใช้ภายในซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และสร้าง แพ็คเกจ ติดตั้งแบบกำหนดเองเพื่อส่งออกไปยังระบบอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: เครื่องมือผู้ดูแลระบบจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless แบบกำหนดเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแบบกำหนดเองใน ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

ขั้นสูง

การตั้งค่าอแด็ปเตอร์: แสดงการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ที่สัมพันธ์กับการตั้งค่าใน Microsoft Windows Advanced Settings ดูรายละเอียดใน การตั้งค่าอแด็ปเตอร์

การเข้าถึงการตั้งค่าอแด็ปเตอร์จาก Microsoft Windows:

- เลือก การเชื่อมต่อเครือข่าย จาก แผงควบคุม ของ Windows
- คลิกขวาที่ Wireless Network Connection
- เลือก คุณสมบัติ จากเมนู
- คลิก Configure เพื่อแสดงการตั้งค่าความขั้นสูงสำหรับอแด็ปเตอร์

สถิติขั้นสูง: เลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอแด็ปเตอร์ไร้สายและการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สถิติขั้นสูง

ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi: เลือกเพื่อให้ใช้ Microsoft Windows XP เป็นตัวจัดการไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration

ส่วนกำหนดค่า | จัดการส่วนกำหนดค่า: เลือกเพื่อสร้างหรือแก้ไขส่วนกำหนดค่า จัดการการแยก: เลือกเพื่อแยกเครือข่ายออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก
วิธีใช้ | วิธีใช้ Intel(R) PROSet/Wireless: เริ่มวิธีใช้แบบออนไลน์ เกี่ยวกับ: แสดงข้อมูลรุ่นสำหรับคอมโพเนนต์ของโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

## การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ (เมนูเครื่องมือ)

การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์จะควบคุมลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

#### คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
อแด็ปเตอร์ | แสดงรายการอแด็ปเตอร์เครือข่ายที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็น Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection หรือ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
การตั้งค่าขั้นสูง: การตั้งค่าต่อไปนี้จะควบคุมวิธีดำเนินการและวิธีแสดงข้อมูลของ Intel(R) PROSet/Wireless

แถบงาน

แสดงไอคอนโปรแกรมประยุกต์ในแถบงาน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไอคอนสถานะในแถบงาน ไอคอนนี้อยู่ในแถบงานของ Windows (พื้นที่แจ้งสถานะ) ไอคอนนี้จะให้ข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อจะไม่แสดงไอคอนสถานะแถบงาน

ไอคอนสถานะบนแถบงานประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ หลายฟังก์ชัน:

- การแสดงผลภาพสำหรับสถานะการเชื่อมต่อและกิจกรรมไร้สายของเครือข่ายไร้สายของคุณ ไอคอนจะมีการเปลี่ยนสีและภาพเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมไร้สายต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไอคอนในแถบงาน
- เมนู: เมนูจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ไอคอน จากเมนูนี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ เช่น เปิด/ปิดวิทยุ หรือเริ่มโปรแกรมประยุกต์ Intel(R) PROSet/Wireless ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ตัวเลือกเมนูแถบงาน
- คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ดู: คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การแจ้งเตือน

แสดงการแจ้งเตือน: เลือกเพื่อแสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปถัดจากไอคอนแถบงาน เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการ จะมีข้อความปรากฏขึ้น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นเฉพาะกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูงเท่านั้น หากเลือกการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมเกิดขึ้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อจะไม่แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ดู: คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

การแจ้งเตือนข้อมูล: การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเหล่านี้จะมีความสำคัญน้อยกว่า และไม่ต้องการการโต้ตอบจากคุณ แต่อาจช่วยปรับปรุงการใช้งานไร้สายได้อย่างมาก

- แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล: เลือกตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนข้อมูลบนเดสก์ท็อปทั้งหมดจะปรากฏขึ้น โดยอยู่ถัดจากไอคอนสถานะในแถบงาน การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการใช้งานไร้สายของคุณ โดยจะแจ้งเตือนเมื่อมีเครือข่ายที่ใช้ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเชื่อมต่อไร้สายหรือเมื่อสูญเสียการเชื่อมต่อ ดู: คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
- แสดงรายการเครือข่ายที่ใช้ได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ: เมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ เนื่องจากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปถูกยกเลิกใช้งาน ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับเครือข่ายที่ใช้ได้ต่อไปเมื่ออแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ

แจ้งเตือนเมื่อโปรแกรมอื่นใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย: หากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ กำลังพยายามจัดการอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากจุดด่วน (ร้านกาแฟ อาคารสนามบิน) หากต้องการใช้คุณลักษณะของ Intel(R) PROSet/Wireless คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์นี้เมื่อคุณออกจากจุดด่วน

เปิดใช้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง TLS ที่ถูกปฏิเสธ: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้มีการเตือนเมื่อใบรับรอง PEAP-TLS ถูกปฏิเสธจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ความปลอดภัยขององค์กร และ ติดตั้งเครื่องลูกข่ายสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TLS

เชื่อมต่ออัตโนมัติ

เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้โดยใช้ส่วนกำหนดค่าเท่านั้น: (ค่าเริ่มต้น) เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่ายที่ใช้ได้ โดยใช้ส่วนกำหนดค่าที่ตรงกันจาก รายการส่วนกำหนดค่า หากไม่พบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือน (ดู การแจ้งเตือน) อุปกรณ์ไร้สายจะยังคงไม่เชื่อมต่อจนกว่าจะพบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน หรือจนกว่าคุณจะตั้งส่วนกำหนดค่าที่ตรงกันใหม่

เชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆ ที่ใช้ได้หากไม่พบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน: เลือกที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้ตั้งส่วนกำหนดค่าและอยู่ในตำแหน่งที่มีเครือข่ายไร้สายแบบเปิดที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย หมายเหตุ: เครือข่ายเปิดไม่มีการรักษาความปลอดภัย คุณจะต้องจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยของคุณเองสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ วิธีหนึ่งที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่อไร้สายแบบเปิดคือ การใช้ซอฟต์แวร์ Virtual Private Networking (VPN)

เชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆ โดยยึดตามส่วนกำหนดค่าเท่านั้น (โหมด Cisco): เลือกเพื่อลองใช้ส่วนกำหนดค่าทั้งหมดตามลำดับที่ต้องการ นั่นหมายความว่าคุณอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อที่มี SSID มากกว่าหนึ่งอัน แต่เปิดเผยเพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้น

จัดการการแยก | ใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยอัตโนมัติ: เลือกเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแยกจุดเชื่อมต่อที่ไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก ใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยผู้ใช้: เลือกเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยผู้ใช้ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแยกเครือข่ายที่ไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก
รายการเครือข่ายไร้สาย | แสดงส่วนหัวของการจัดเรียงคอลัมน์: เลือกเพื่อแสดงชื่อคอลัมน์ในรายการเครือข่ายไร้สาย คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงคอลัมน์ได้ทั้งจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายสามารถเข้าถึงทรัพยากรบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไร้สายที่รองรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ไฟล์วอลล์ของ Microsoft Windows ถูกปิดการใช้งาน
- การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกเปิดใช้ โดยเป็นข้อยกเว้นสำหรับการตั้งค่าของไฟล์วอลล์ของ Microsoft Windows

เอาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันออกโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย
เลือกเพื่อซ่อนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย

ไม่ใช้การแจ้งเตือนนี้
ปล่อยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไว้ตามเดิมทุกครั้งที่ฉันเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเปิด/ไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย
เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเปิดที่ไม่ปลอดภัย

การแจ้งเตือนเครือข่ายอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)

รับการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าต่อไปนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะกิจ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุก 2 นาที โดยการแจ้งเตือนสูงสุดคือ 5 ครั้ง

แจ้งเตือนเมื่อไม่มีเครื่องลูกข่ายเข้าร่วมเครือข่ายเฉพาะกิจ
เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือน หากไม่มีเครื่องลูกข่ายเข้าร่วมเครือข่ายเฉพาะกิจ

แจ้งเตือนเมื่อเครื่องลูกข่ายออกจากเครือข่ายเฉพาะกิจ
เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องลูกข่ายทั้งหมดออกจากเครือข่ายเฉพาะกิจ

การแจ้งเตือนชื่อเครือข่าย (SSID)

หมายเหตุการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชื่อเครือข่าย (SSID)
แจ้งเตือนเมื่อชื่อเครือข่ายเริ่มต้น (SSID) ถูกใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวอย่างทั่วไปของชื่อเครือข่ายเริ่มต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ: ไร้สาย, WLAN, linksys, ค่าเริ่มต้น

การเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่มีชื่อเครือข่ายเริ่มต้น (SSID) อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัย โดยปกติแล้ว จุดเชื่อมต่อนี้จะใช้การรักษาความปลอดภัยและการจัดการที่เป็นค่าเริ่มต้น (เช่น การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิด, ที่อยู่ IP เริ่มต้น, ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน) หากนี่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ให้เปลี่ยนชื่อเครือข่ายและการตั้งค่าความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่าย

แจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยชื่อ SSID ที่เป็นค่าเริ่มต้น
เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีชื่อเครือข่ายเริ่มต้น

Wi-Fi Protected Setup*

เปิดใช้การลงทะเบียนอุปกรณ์
เปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนภายนอก ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์สามารถตั้งค่าจุดเชื่อมต่อหรือเข้าร่วมในจุดเชื่อมต่อที่ได้รับการกำหนดค่า หลังจากที่กำหนดค่าจุดเชื่อมต่อแล้ว คอมพิวเตอร์ในฐานะนายทะเบียนภายนอกจะสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ (ผู้ลงทะเบียน) ลงในเครือข่าย สถานะเริ่มต้นคือ ปิด

ปิด เปิดใช้การลงทะเบียนอุปกรณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตรวจหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายในฐานะผู้ลงทะเบียน

แจ้งเตือนเมื่อจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi Protected Setup อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อ
เปิดเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อจุดเชื่อมต่อที่มี Wi-Fi Protected Setup อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งนี้จำเป็นเมื่อคุณต้องการลงทะเบียน (เชื่อมต่อ) คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เข้ากับจุดเชื่อมต่อ สถานะเริ่มต้นคือ เปิด

ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# Intel Wireless Troubleshooter (เมนูเครื่องมือ)

Intel Wireless Troubleshooter เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เมื่อตรวจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ ข้อความเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณคลิกที่ข้อความเตือนดังกล่าว ข้อความวิเคราะห์จะแสดงขั้นตอนที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรแกรมตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิด Wireless Event Viewer และเปิดใช้หรือปิดการแจ้งเตือน Intel Wireless Troubleshooter สามารถใช้งานภายใต้ Microsoft Windows XP* และ Microsoft Windows 2000* ได้เท่านั้น

Intel Wireless Troubleshooter ประกอบด้วยบานหน้าต่างสองบาน ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์บนบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อแสดงรายการเครื่องมือที่ใช้ได้ หน้าต่างบานขวาแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบันในส่วนนี้ แต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วน: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และการดำเนินการที่แนะนำ การดำเนินการที่แนะนำประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับ Utility และวิธีในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณคลิกที่ลิงค์ของวิธีใช้ ข้อความวิธีใช้จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง ถ้าคุณคลิกที่ลิงค์สำหรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมจะเริ่มทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อ

ดูส่วน การแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด

ชื่อ | คำอธิบาย
ตัวเลือกเมนู | แฟ้ม | Wireless Event Viewer: เริ่ม Wireless Event Viewer
ยกเลิกใช้งานการแจ้งเตือน/ใช้งานการแจ้งเตือน: เลือกเพื่อยกเลิกหรือใช้งานการแจ้งเตือน
ออก: คลิกเพื่อออกจากโปรแกรม Intel Wireless Troubleshooter
มุมมอง | แสดงหรือลบข้อมูลประวัติทางด้านขวาของ Intel Wireless Troubleshooter
เครื่องมือ | เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง: ทำการทดสอบวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง
วิธีใช้ | วิธีใช้ Intel(R) Wireless Troubleshooter: แสดงวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับ Intel Wireless Troubleshooter
เกี่ยวกับ: แสดงข้อมูลรุ่นสำหรับ Intel Wireless Troubleshooter

วิธีใช้ที่มีอยู่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวันที่ เวลา:

- รายละเอียดข้อผิดพลาด
- ลิงค์สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) ดู การแก้ไขข้อผิดพลาด ที่ด้านล่างนี้
- ลิงค์สำหรับขั้นตอนที่แนะนำในการแก้ไขข้อผิดพลาด

ประวัติ | เก็บรักษารายการการแจ้งเตือน 5 ครั้งล่าสุด การแจ้งเตือนจะเรียงลำดับตามเวลา โดยการแจ้งเตือนล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

# เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง (เมนูเครื่องมือ):

ทำการทดสอบวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือการวินิจฉัยด้วยตนเอง

# เครื่องมือผู้ดูแลระบบ (เมนูเครื่องมือ)

เครื่องมือผู้ดูแลระบบจะถูกใช้งานโดยผู้ดูแลระบบหรือบุคคลที่มีสิทธิในระดับของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดระดับการควบคุมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีอยู่สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย นอกจากนั้น เครื่องมือนี้ใช้ในการตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน)

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบได้ นอกจากจะมีรหัสผ่านสำหรับเครื่องมือนี้ ควรเลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยและคาดเดาได้ยาก

คุณสามารถส่งออกการตั้งค่าและส่วนกำหนดค่าเหล่านี้เป็นแพ็คเกจเดียวไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบ | แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบใช้สำหรับบันทึกส่วนกำหนดค่าการดูแลระบบ และการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับ Windows XP และ Windows 2000 คุณสามารถคัดลอกหรือส่งแฟ้มปฏิบัติการนี้ไปยังเครื่องไคลเอ็นต์บนเครือข่ายของคุณ เมื่อแฟ้มดังกล่าวถูกเรียกใช้ เนื้อหาจะถูกติดตั้งและกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง สำหรับ Windows Vista* แพ็คเกจผู้ดูแลระบบจะถูกนำเข้าผ่านโปรแกรมจัดการนโยบายแบบกลุ่ม ดู แพ็คเกจเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกระดับการควบคุมของผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ดู การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ | เปิดหรือปิดส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องหรือส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป และกำหนดการตั้งค่า Voice over IP (VoIP) บนคอมพิวเตอร์ ดู ส่วนกำหนดค่าเครื่องมือผู้ดูแลระบบ หมายเหตุ: สำหรับ Windows Vista ส่วนกำหนดค่าแบบทั่วไปจะถูกนำเข้าผ่านโปรแกรมจัดการนโยบายแบบกลุ่มเท่านั้น
การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกระดับการควบคุมของผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ดู การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
ซอฟต์แวร์ | เลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ Intel(R) PROSet/Wireless ตัวใดลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ดู ซอฟต์แวร์เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
กลุ่ม EAP-FAST A-ID | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ Authority Identifier (A-ID) RADIUS ที่จะกำหนด Protected Access Credentials (PACs) สำหรับส่วนกำหนดค่าที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST กลุ่ม A-ID ถูกแบ่งใช้โดยผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และยินยอมให้ส่วนกำหนดค่า EAP-FAST สนับสนุน PAC หลายชุดจาก A-ID หลายชุด ดู กลุ่ม EAP-FAST A-ID ในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
เปลี่ยนรหัสผ่าน | เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเครื่องมือผู้ดูแลระบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปลี่ยนรหัสผ่าน
ปิด | ปิดหน้านี้
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ (เมนูขั้นสูง)

การตั้งค่าอแด็ปเตอร์จะแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจเป็นหนึ่งในอแด็ปเตอร์การเชื่อมต่อเครือข่ายต่อไปนี้:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าอแด็ปเตอร์

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ขนาดแชนเนล 802.11n | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20Mhz อัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้น ใช้ 20Mhz ถ้าแชนเนล 802.11n ถูกจำกัด หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่อแด็ปเตอร์คือ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

โหมด 802.11n

มาตรฐาน 802.11n สร้างบนมาตรฐาน 802.11X ก่อนหน้านี้ โดยมีการเพิ่ม multiple-input multiple-output (MIMO) ทั้งนี้ MIMO จะเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน เลือก เปิดใช้งาน หรือ ยกเลิกใช้งาน เพื่อตั้งโหมด 802.11n ของอแด็ปเตอร์ เปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานการสนับสนุนสำหรับโหมดปริมาณการรับส่งข้อมูลในระดับสูง เพื่อลดการใช้พลังงานหรือปัญหาความขัดแย้งกับแบนด์อื่นๆ หรือปัญหาความเข้ากันได้

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่อแด็ปเตอร์คือ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

แชนเนลเฉพาะกิจ

หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้ใช้แชนเนลที่ต่างออกไปจากแชนเนลเริ่มต้น ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแชนเนลนั้น

ค่า: เลือกแชนเนลที่ใช้ได้จากรายการ

- 802.11b/g: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11b และ 802.11g (2.4 GHz)
- 802.11a: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11a (5 GHz)

หมายเหตุ: หากแชนเนล 802.11a ไม่ปรากฏ แสดงว่าเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแชนเนล 802.11a

การจัดการพลังงานเฉพาะกิจ

ตั้งค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่าย (เฉพาะกิจ) แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์

- ยกเลิกใช้งาน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจซึ่งมีสถานีที่ไม่สนับสนุนการจัดการพลังงานเฉพาะกิจ
- การประหยัดพลังงานสูงสุด: เลือกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด
- สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง: เลือกเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกข่ายหลายเครื่อง

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

โหมด QoS เฉพาะกิจ

การควบคุม คุณภาพของการให้บริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจ QoS จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อสูงกว่า LAN ไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการรับส่งข้อมูล WMM* (Wi-Fi Multimedia*) เป็นการตรวจสอบ QoS ของ Wi-Fi Alliance เมื่อ WMM ถูกเปิดใช้ อแด็ปเตอร์จะใช้ WMM ในการสนับสนุนการใส่แท็กความสำคัญและการจัดลำดับความสามารถสำหรับเครือข่าย Wi-Fi

- WMM ถูกเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
- WMM ถูกยกเลิกใช้งาน

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

การป้องกันโหมดผสม | ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสมของ 802.11b/11g/11a/11n ฟังก์ชั่น ขอให้ส่ง/ล้างเพื่อส่ง (RTS/CTS) ควรใช้ในสถานการณ์ที่เครื่องลูกข่ายอาจไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ CTS-to-self สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เครื่องลูกข่ายอยู่ในระยะใกล้เคียงกันและสามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ (CTS-to-self ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ 802.11n)

การจัดการพลังงาน

ให้คุณเลือกจุดที่สมดุลระหว่างความสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ แถบเลื่อนสำหรับปรับการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย จะกำหนดจุดที่สมดุลระหว่างแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่

- ใช้ค่าเริ่มต้น: (ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าพลังงานขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์
- การปรับด้วยตนเอง: ปรับแถบเลื่อนเพื่อให้ได้ค่าปรับตั้งตามที่ต้องการ ใช้การตั้งค่าต่ำสุดเพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด ใช้การตั้งค่าสูงสุดเพื่อใช้ประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ: การประหยัดการใช้พลังงานจะให้ผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน

โหมดเริ่มนำ

เปลี่ยนค่าความยาวของการเริ่มนำที่จุดเชื่อมต่อได้รับในระหว่างการเชื่อมต่อเบื้องต้น ใช้การเริ่มนำอัตโนมัติเสมอ เพื่อให้การเชื่อมต่อเครือข่ายดีที่สุด การเริ่มนำ Tx แบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจพบการเริ่มนำโดยอัตโนมัติได้ ควรใช้การเริ่มนำแบบสั้นหากสนับสนุนการใช้งาน หากไม่สนับสนุน ให้ใช้การเริ่มนำแบบยาว (การเริ่มนำ Tx แบบยาว)

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

แบนด์ที่กำหนด

เลือกแบนด์สำหรับการทำงาน ตัวเลือกได้แก่

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

ความแรงในการใช้งานข้ามเขต

การตั้งค่านี้จะช่วยคุณกำหนดว่าเครื่องลูกข่ายไร้สายจะข้ามเครือข่ายด้วยความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับจุดเชื่อมต่อ

- ค่าเริ่มต้น: การตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
- ต่ำ: เครื่องลูกข่ายของคุณจะไม่มีการข้ามเครือข่าย เฉพาะกรณีที่คุณภาพการเชื่อมต่อต่ำลงอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะมีการข้ามไปยังจุดเชื่อมต่ออื่น
- สูงสุด: เครื่องลูกข่ายไร้สายของคุณติดตามคุณภาพการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง หากคุณภาพสัญญาณลดลง เครื่องลูกข่ายก็จะพยายามค้นหาและข้ามเครือข่ายไปยังจุดเชื่อมต่อที่ดีกว่า

การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง

เปลี่ยนค่าของการควบคุมการส่งชุดข้อมูลจำนวนมาก

- ใช้งาน: เลือกเพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง
- ยกเลิกใช้งาน: (ค่าเริ่มต้น) เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรารับส่ง

การส่งผ่านพลังงาน

การตั้งค่าเริ่มต้น: การตั้งค่ากำลังสูงสุด

พื้นที่ครอบคลุมต่ำสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งต่ำสุด ทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่ครอบคลุมหรือจำกัดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ลดขนาดพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณที่มีการใช้สัญญาณสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งโดยรวม และหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการใช้สัญญาณและการเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ

พื้นที่ครอบคลุมสูงสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งสูงสุด เลือกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ในปริมาณจำกัด

หมายเหตุ: การตั้งค่าดีที่สุดใช้สำหรับผู้ใช้ที่มักจะตั้งกำลังการส่งไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ยังสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้ การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณหนาแน่น และลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่วิทยุนี้ใช้ช่วงคลื่นวิทยุร่วมกัน

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดโครงสร้างพื้นฐานหรือโหมดเฉพาะกิจ

โหมดไร้สาย

เลือกแบนด์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย:

- 802.11a เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a เท่านั้น
- 802.11b เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b เท่านั้น
- 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11g เท่านั้น
- 802.11a และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a และ 802.11g เท่านั้น
- 802.11b และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b และ 802.11g เท่านั้น
- 802.11a, 802.11b และ 802.11g: (ค่าเริ่มต้น) - เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.11a, 802.11b หรือ 802.11g

หมายเหตุ: ตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ (ประเภทการแปลงสัญญาณ) จะกำหนดจุดเชื่อมต่อที่พบ ซึ่งจะแสดงใน รายการเครือข่ายไร้สาย

ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

# สถิติขั้นสูง (เมนูขั้นสูง)

สถิติขั้นสูงจะให้ข้อมูลการเชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ปัจจุบัน

#### คำอธิบายเกี่ยวกับสถิติขั้นสูง

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---

สถิติ

สถิติขั้นสูง: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่อแด็ปเตอร์ใช้ในการสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อ

การเชื่อมโยง: หากอแด็ปเตอร์ค้นหาจุดเชื่อมต่อ (AP) ที่จะสื่อสารด้วย ค่าที่แสดงคือ อยู่ในระยะ มิฉะนั้น ค่าที่แสดงจะเป็น นอกพื้นที่

- ที่อยู่ AP MAC: ที่อยู่ MAC แบบ 12 หลัก (00:40:96:31:1C:05) ของจุดเชื่อมต่อ
- จำนวนการเชื่อมโยง: จำนวนครั้งที่จุดเชื่อมต่อพบอแด็ปเตอร์
- จำนวน AP: จำนวนจุดเชื่อมต่อที่ใช้ได้ภายในระยะของอแด็ปเตอร์ไร้สาย
- จำนวนการสแกนเต็ม: จำนวนครั้งที่อแด็ปเตอร์ทำการสแกนช่องสัญญาณทั้งหมดเพื่อรับข้อมูล
- จำนวนการสแกนแบ่งส่วน: จำนวนการสแกนที่สิ้นสุดแล้ว

การข้ามเครือข่าย: ข้อมูลนี้แสดงจำนวนซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในการข้ามเครือข่ายของอแด็ปเตอร์ การข้ามเครือข่ายเกิดขึ้นเมื่ออแด็ปเตอร์สื่อสารกับจุดเชื่อมต่อหนึ่ง และจากนั้นก็สื่อสารกับจุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่ง เพื่อรับสัญญาณที่มีความเข้มสูงกว่า

- จำนวนการข้ามเครือข่าย: จำนวนครั้งที่การข้ามเครือข่ายเกิดขึ้น
- AP ไม่ส่งผ่าน: อแด็ปเตอร์ไม่ได้รับคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากจุดเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าจุดเชื่อมต่อใหม่
- คุณภาพการบอกตำแหน่งต่ำ: คุณภาพของสัญญาณต่ำเกินไปจนไม่สามารถรักษาการสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อได้ คุณได้ย้ายอแด็ปเตอร์ออกนอกพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อ หรือข้อมูลที่อยู่อุปกรณ์ของจุดเชื่อมต่อได้เปลี่ยนแปลงไป
- ความสมดุลการโหลด AP: จุดเชื่อมต่อได้สิ้นสุดการเชื่อมโยงกับอแด็ปเตอร์ เนื่องจากจุดเชื่อมต่อไม่สามารถรักษาการสื่อสารกับอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยง มีอแด็ปเตอร์จำนวนมากเกินไปที่พยายามจะสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน
- AP RSSI ต่ำเกินไป: Receive Signal Strength Indicator (RSSI) ต่ำเกินไป จนไม่สามารถรักษาการเชื่อมโยงกับอแด็ปเตอร์ต่อไปได้ คุณอาจเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อ หรือจุดเชื่อมต่ออาจเพิ่มอัตราข้อมูล
- คุณภาพแชนเนลต่ำ: แชนเนลมีคุณภาพต่ำ และทำให้อแด็ปเตอร์ต้องค้นหาจุดเชื่อมต่ออื่น
- AP ขาดการเชื่อมต่อกับหน่วยพกพา: จุดเชื่อมต่อละทิ้งคอมพิวเตอร์จากรายการอุปกรณ์แบบพกพาที่รู้จัก คอมพิวเตอร์จะต้องทำการเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ: ใช้ข้อมูลนี้เพือพิจารณาว่าการเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่ออื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยรักษาอัตราข้อมูลสูงสุด

- การบอกตำแหน่งที่ได้รับ: จำนวนการบอกตำแหน่งที่อแด็ปเตอร์ได้รับ
- เปอร์เซ็นต์การบอกตำแหน่งขาดหาย: ค่าเปอร์เซ็นต์ของการบอกตำแหน่งที่ขาดหาย
- เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดการส่งผ่าน: เปอร์เซ็นต์ของการส่งผ่านข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด
- ความเข้มของสัญญาณ: ความเข้มของสัญญาณของจุดเชื่อมต่อที่จะสื่อสารกับอแด็ปเตอร์ ซึ่งแสดงในหน่วยเดซิเบล (dBm)

สถิติการส่ง/รับ (Tx/Rx)

แสดงค่าเปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มข้อมูลทางอ้อมและทางตรง

กลุ่มข้อมูลแม่ข่ายทั้งหมด: จำนวนรวมทั้งหมดของกลุ่มข้อมูลทางตรงและทางอ้อม

- ส่ง - (Mbps)
- รับ - (Mbps)

กลุ่มข้อมูลทางอ้อม: จำนวนกลุ่มข้อมูลที่ได้รับซึ่งแจกจ่ายไปยังเครือข่ายไร้สาย

กลุ่มข้อมูลทางตรง: จำนวนกลุ่มข้อมูลที่ได้รับซึ่งส่งไปยังอแด็ปเตอร์ไร้สายโดยเฉพาะ

ไบต์ทั้งหมด: จำนวนไบต์ทั้งหมดสำหรับกลุ่มข้อมูลที่อแด็ปเตอร์ไร้สายรับและส่ง

การบันทึก

ตั้งระยะเวลาที่คุณต้องการบันทึกข้อมูลทางสถิติสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ

กำหนดค่าการบันทึก: คลิก การตั้งค่า เพื่อตั้งว่าคุณต้องการบันทึกสถิติบ่อยครั้งแค่ไหน คุณสามารถตั้งจำนวนวินาทีและจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องการบันทึกสถิติ

การเปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บของแฟ้มบันทึก

1. คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งแฟ้มบันทึกใหม่ เส้นทางปัจจุบันจะแสดงขึ้น ตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้นอยู่ในแฟ้มไดเรกทอรีโปรแกรม Intel(R) PROSet/Wireless
2. คลิก เปิด เพื่อปิด และนำเส้นทางแฟ้มใหม่ไปใช้
3. คลิก ปิด เพื่อออกจากสถิติขั้นสูง

หยุดการบันทึก: คลิกปุ่มนี้เพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก เมื่อคุณคลิก เริ่มการบันทึก ข้อมูลสถิติ (ตามที่อธิบายข้างต้น) จะได้รับการสะสม เมื่อคุณคลิก หยุดการบันทึก การสะสมจะสิ้นสุดลงและข้อมูลนี้จะถูกบันทึกลงในแฟ้มที่คุณสามารถเปิดและดู

ดูแฟ้มบันทึก...: คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Wireless ภายใต้ Program Files/Intel (เป็นตำแหน่งเริ่มต้น) แฟ้มบันทึกถูกตั้งชื่อโดยใช้เดือน วัน และปี และจำนวนบันทึกที่สร้างในวันนั้น ตัวอย่างเช่น: 03122007_001.htm. แฟ้มบันทึกประกอบด้วย:

- วันที่และเวลา
- ข้อมูลอแด็ปเตอร์
- ข้อมูลการเชื่อมต่อ
- สถิติส่งผ่าน/ได้รับ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกใช้งานคุณลักษณะนี้

ตั้งค่าสถิติใหม่ | ตั้งค่าจำนวนนับเชิงสถิติของอแด็ปเตอร์ให้กลับไปที่ค่าศูนย์ และเริ่มต้นนับข้อมูลใหม่
ปิด | ปิดและกลับไปที่หน้าต่างหลัก
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi* (เมนูขั้นสูง)

คุณลักษณะ Wireless Zero Configuration ของ Windows XP มีสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอย แบบฝังตัว สำหรับการกำหนดค่าไร้สาย คุณลักษณะนี้สามารถเปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานได้ใน Intel(R) PROSet/Wireless คลิก ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi บนเมนู ขั้นสูง หรือเมนู แถบงาน ถ้า Wireless Zero Configuration ของ Windows XP ถูกเปิดใช้งาน คุณลักษณะใน Intel(R) PROSet/Wireless จะถูกยกเลิกการใช้งาน

# จัดการการแยก (เมนูส่วนกำหนดค่า)

ตัวจัดการรายการที่แยกสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเลือก จัดการการแยก จากเมนูส่วนกำหนดค่า หรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติ บนรายการเครือข่ายไร้สาย

หมายเหตุ: ถ้าผู้ดูแลระบบได้กำหนดเครือข่ายสำหรับการแยก เฉพาะผู้ดูแลระบบภายใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ เท่านั้นที่จะสามารถเอาเครือข่ายออกจากรายการแยก

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับเครือข่ายหรือจุดเชื่อมต่อที่อยู่ในรายการนี้

ใช้ ตัวจัดการรายการที่แยก เพื่อแยกเครือข่ายไร้สายทั้งหมด (SSID)

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถแยกส่วนกำหนดค่าจากเครื่องมือผู้ดูแลระบบ ดู เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

ชื่อ | คำอธิบาย

ตัวจัดการรายการที่แยก

- ชื่อเครือข่าย: ชื่อ (SSID) ของเครือข่ายไร้สาย
- วิทยุ: จะแสดงย่านความถี่ถ้าเกิดข้อผิดพลาด DHCP ขึ้น
- ที่อยู่ MAC: ที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์
- เหตุผล: ระบุเหตุผลที่รายการนี้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติ
- รายละเอียด: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จุดเชื่อมต่อถูกแยกออกและวิธีการเอาจุดเชื่อมต่อนั้นออกจากรายการที่แยก

เครือข่ายนี้ได้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลต่อไปนี้

- ผู้ใช้ได้แยกเครือข่ายนี้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำให้เครือข่าย (หรือจุดเชื่อมต่อ) นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง ให้เลือกรายการและคลิกที่ปุ่ม เอาออก

หมายเหตุ:

- ปุ่ม ตั้งค่ารายการใหม่ จะลบรายการทั้งหมด ยกเว้นจุดเชื่อมต่อปลอมและจุดเชื่อมต่อที่ถูกแยกโดยผู้ดูแลระบบ ออกจากรายการ
- จุดเชื่อมต่อปลอมจะถูกเอาออกจากรายการเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อนี้โดยใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกต้อง
- จุดเชื่อมต่อที่แยกทั้งหมดในเครือข่าย (ที่ไม่ใช่จุดเชื่อมต่อปลอมและจุดเชื่อมต่อที่ถูกแยกโดยผู้ดูแลระบบ) จะถูกเอาออก จากรายการเมื่อส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายถูกนำไปใช้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:รายการที่เป็นสีเทาคือจุดเชื่อมต่อปลอมที่ถูกแยกหรือจุดเชื่อมต่อที่ถูกแยกโดยผู้ดูแลระบบ จุดเชื่อมต่อปลอมหรือจุดเชื่อมต่อที่ถูกแยกโดยผู้ดูแลระบบไม่สามารถเอาออกจากรายการด้วยตนเองได้

เพิ่ม | เพิ่มชื่อเครือข่าย (SSID) ไปยังรายการ
ลบ | เอาชื่อออกจากรายการ
ตั้งค่ารายการใหม่ | เอาชื่อทั้งหมดออกจากรายการ
ปิด | ปิดและบันทึกการตั้งค่า
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# ปิดหรือเปิดวิทยุไร้สาย

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดวิทยุไร้สาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ใช้สวิตช์วิทยุที่เป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เสริมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้ามี)
- การใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless
- ใช้ Microsoft Windows

> หมายเหตุ: เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดเครื่อง วิทยุจะส่งสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ ในบางสถานการณ์ เช่น บนเครื่องบิน สัญญาณจากวิทยุอาจก่อให้เกิดการรบกวน ใช้วิธีการต่อไปนี้ถ้าคุณจำเป็นต้องปิดวิทยุอแด็ปเตอร์ไร้สาย

## ใช้สวิตช์เปิดหรือปิดวิทยุบนคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งสวิตช์ภายนอก คุณสามารถใช้สวิตช์ดังกล่าวเพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ โปรดสอบถามผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์นี้ หากคุณติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless สถานะปัจจุบันของการแสดงผลวิทยุจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless และบน แถบงาน

## ใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ

ไอคอนสถานะใน Intel(R) PROSet/Wireless จะแสดงสถานะปัจจุบันของวิทยุ จากหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้คลิก เปิดวิทยุ หรือ ปิดวิทยุ เพื่อสลับการเปิดหรือปิดวิทยุ

## เปิดหรือปิดวิทยุจากไอคอนในแถบงาน

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดวิทยุ ให้คลิก ไอคอนในแถบงาน และเลือก เปิดไร้สายหรือปิดไร้สาย

## ใช้ Windows เพื่อปิดวิทยุ

สามารถปิดวิทยุโดยใช้ Windows

> หมายเหตุ: ถ้าคุณยกเลิกการใช้งานวิทยุจาก Microsoft Windows ในการเปิดวิทยุคุณจะต้องเปิดโดยใช้ Microsoft Windows คุณจะไม่สามารถใช้สวิตช์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือ Intel(R) PROSet/Wireless ในการเปิดใช้งานวิทยุอีกครั้ง

#### Windows XP

1. ที่เมนู Start ให้คลิก Connect to > Wireless Network Connection คลิกขวาและเลือก Disable
2. หรือถ้าคุณมีอแด็ปเตอร์ไร้สายมากกว่าหนึ่งอัน ที่เมนู Start ให้คลิก Connect to > Show Connections คลิกขวาที่อแด็ปเตอร์ที่ต้องการและเลือก Disable

คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อเปิดวิทยุอีกครั้ง

# ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งแบบปกติประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมอแด็ปเตอร์ Wireless LAN, ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และ Intel Wireless Troubleshooter

> หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน Novell Client* for Windows ให้ทำการติดตั้งก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ถ้าได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ไว้แล้ว คุณควรเอา Intel(R) PROSet/Wireless ออกก่อนการติดตั้ง Novell Client for Windows

สามารถติดตั้งคุณลักษณะต่อไปนี้ได้ในระหว่างการติดตั้งแบบกำหนดเอง:

- เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
- การสนับสนุน WMI
- การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single Sign On)
- การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า

เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะเหล่านี้ ให้เลือก กำหนดเอง ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งคุณลักษณะเหล่านี้ ถ้าได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ไว้แล้ว ดู คำแนะนำหลังการติดตั้ง

> หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน Novell Client for Windows ให้ทำการติดตั้งก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ถ้าได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ไว้แล้ว คุณควรเอา Intel(R) PROSet/Wireless ออกก่อนการติดตั้ง Novell Client for Windows

### ติดตั้งซอฟต์แวร์

1. ใส่ซีดีการติดตั้งลงในไดรฟ์ซีดี
2. คลิก ติดตั้งซอฟต์แวร์ บนหน้าจอโปรแกรมติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless
3. อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน
4. เลือก ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน
5. คลิก ถัดไป
6. คลิก กำหนดเอง
7. เลือกจากรายการคุณลักษณะที่จะติดตั้ง:

> การสนับสนุน WMI: ฟังก์ชัน Windows Management Instrumentation ช่วยให้ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless สามารถจัดการเครื่องลูกข่ายที่มี Intel(R) PROSet/Wireless ติดตั้งอยู่ได้จากระยะไกล

> - ติดตั้ง: คลิก การสนับสนุน WMI เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยที่เลือก ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: คลิก อย่าติดตั้งคุณลักษณะนี้ เครื่องหมาย X สีแดง ระบุว่าไม่ได้รับการติดตั้ง

> เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ติดตั้งเครื่องมือผู้ดูแลระบบไปยังเมนูเครื่องมือ เครื่องมือนี้ใช้ในการตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน) เครื่องมือผู้ดูแลระบบยังถูกใช้โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

> - ติดตั้ง: คลิก เครื่องมือผู้ดูแลระบบ เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยที่เลือก คลิก ถัดไปและทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: เลือก อย่าติดตั้งคุณลักษณะนี้ เครื่องหมาย X สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> Single Sign On: ติดตั้งคุณลักษณะ Single Sign On Pre-Login Connect เครื่องมือนี้ใช้ในการตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน) ด้วยเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

> การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วและหน้าจอต้อนรับของ Windows XP ถูกปิดการใช้งาน เมื่อมีการติดตั้งการสนับสนุน Single Sign On

> Single Sign On เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบองค์กรที่ผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมนตามปกติ การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วไม่สนับสนุนการล็อกออนเข้าสู่โดเมน

> > หมายเหตุ: การสลับผู้ใช้อย่างเร็วของ Windows จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นถ้าคุณใช้ Windows XP Home Edition คุณลักษณะดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน นอกจากนี้ จะสามารถใช้การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วใน Windows XP Professional หากคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการดังกล่าวไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพียงลำพังหรือเชื่อมต่อกับเวิร์กกรุ๊ป หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ถูกเพิ่มลงในโดเมน ก็จะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

> การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า: ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะทำงานทันทีเมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์นี้ การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าสร้างการเชื่อมต่อไร้สายก่อนที่ผู้ใช้จะล็อกออนเข้าสู่ระบบ Windows คุณลักษณะนี้ได้รับการติดตั้งพร้อมกับ Single Sign On

> - ติดตั้ง: คลิก เชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยที่เลือก คลิก ถัดไปและทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: เลือก อย่าติดตั้งคุณลักษณะนี้ เครื่องหมาย X สีแดง ระบุว่าไม่ได้รับการติดตั้ง

8. คลิก ติดตั้ง คอมโพเนนต์ที่ติดตั้งจะแสดงอยู่ในรายการหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
9. คลิก ตกลง

> หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มระบบใหม่หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์

### เพิ่มคุณลักษณะหลังการติดตั้ง

ถ้าได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเพิ่ม เครื่องมือผู้ดูแลระบบ และการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า:

1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก > ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless
2. คลิก เปลี่ยน/เอาออก
3. คลิก ปรับเปลี่ยน
4. คลิก ถัดไป
5. คลิกเครื่องหมาย X สีแดงที่อยู่ถัดจากคุณลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับการติดตั้งในปัจจุบัน
6. คลิก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยที่เลือก
7. คลิก ปรับเปลี่ยน หลังจากที่ติดตั้งแล้ว คุณลักษณะนี้จะปรากฏในรายการเป็น ติดตั้งแล้ว บนรายการคุณลักษณะของโปรแกรมติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless
8. คลิก ตกลง

### เปิดใช้ WMM* Power Save (UAPSD)

ในการเปิดใช้ WMM Power Save จะต้องแก้ไขรีจิสทรี ให้แก้ไขรีจิสทรีและทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

แก้ไขคีย์ต่อไปนี้:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c หรือ f

> (โดยที่ c = VI และ VO ถูกเปิดใช้, f = การเข้าถึงทุกประเภทถูกเปิดใช้)

เพิ่มคีย์ต่อไปนี้:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

เพิ่มคีย์ต่อไปนี้:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### ถอนการติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless

การถอนการติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless:

1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
2. คลิก ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless
3. คลิก เปลี่ยน/เอาออก
4. คลิก เอาออก
5. คลิก ถัดไป
6. เมื่อมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้น พิจารณาว่าคุณต้องการดำเนินการอย่างไรกับส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบัน:

> คุณได้เลือกที่จะเอาซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ออกทั้งหมด

> เลือกสิ่งที่ต้องการดำเนินการกับส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าของคุณ:

> - ไม่ต้องบันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าของฉัน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณออกทั้งหมด ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
> - บันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าในรูปแบบปัจจุบัน (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x)เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบัน ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณจะยังสามารถใช้งานได้
> - แปลงค่าและบันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าของฉันในรูปแบบ Intel(R) PROSet/Wireless 9.x ถ้าคุณต้องการแปลงค่ากลับไปยังรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณจะยังสามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: เฉพาะการตั้งค่าที่ใช้กับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้

7. เลือกตัวเลือก และคลิก ตกลง
8. หลังจากเอาซอฟต์แวร์ออก คลิก ใช่ เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่อีกครั้ง

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์