Zarządzanie profilami

Powrót do Spisu treści

# Zarządzanie profilami

Co to jest profil?
Lista profili
Ikony listy profili
Łączenie z profilem
Tworzenie nowego profilu
Edytowanie istniejącego profilu
Usuwanie profilu
Ustawianie hasła dla profilu
Eksportowanie i importowanie profili

# Co to jest profil?

Profil to zapisana grupa ustawień sieciowych. Profile są wyświetlane na liście profili. Profile są przydatne podczas przełączania się między sieciami. Dla każdej sieci bezprzewodowej można skonfigurować inne profile. W ustawieniach profilu można uwzględniać nazwę sieci (identyfikator SSID), tryb działania i ustawienia zabezpieczeń.

Profil tworzy się podczas łączenia z siecią bezprzewodową.

1. Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe.
2. Kliknij przycisk Połącz.
3. Jeśli dla sieci bezprzewodowej wymagany jest klucz szyfrowania lub hasło WEP, przed nawiązaniem połączenia należy wprowadzić te informacje w oknie monitu. Aby zmienić opcje zabezpieczeń, kliknij opcję Zaawansowane w celu otworzenia strony Ustawienia zabezpieczeń menedżera tworzenia profili sieci bezprzewodowej.
4. Kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie. Profil zostanie utworzony i dodany do listy profili.

Kreator tworzenia profili sieci bezprzewodowej przeprowadza użytkownika przez ustawienia wymagane do połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu profil jest zapisywany i dodawany do listy profili. Ponieważ te ustawienia sieci bezprzewodowej są zapisywane, kiedy karta sieci bezprzewodowej znajdzie się następnym razem w zasięgu danej sieci bezprzewodowej, połączenie następuje automatycznie.

## Lista profili

Na liście profili wyświetlane są istniejące profile. Gdy karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, program Intel(R) PROSet/Wireless skanuje listę profili w poszukiwaniu zgodnego profilu. Jeśli zgodny profil zostanie znaleziony, nastąpi automatyczne połączenie z siecią.

### Strzałki priorytetów listy profili

- Przy użyciu strzałki w górę wybrany profil można przesunąć do góry na liście profili.
- Przy użyciu strzałki w dół wybrany profil można przesunąć w dół na liście profili.

## Ikony listy profili

Ikony stanu profilu sieciowego wskazują, czy karta jest skojarzona z siecią, rodzaj wykorzystywanego trybu działania oraz czy włączone jest szyfrowanie zabezpieczające. Ikony są wyświetlane obok nazwy profilu, na liście profili.

Nazwa | Opis
Nazwa profilu | Nazwa profilu to nazwa użytkownika dla danej sieci. Może to być dowolna nazwa umożliwiająca identyfikację sieci. Przykłady: Moja sieć domowa, Kawiarnia itd.
Nazwa sieci | Nazwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) lub komputera.
Ikony połączenia. Ikony stanu profilu sieciowego wskazują poszczególne stany połączenia karty z siecią bezprzewodową, typ trybu działania oraz czy używane są zabezpieczenia sieci.
| Niebieskie kółko: Karta sieci bezprzewodowej została skojarzona z punktem dostępu lub komputerem (tryb ad hoc). Jeśli zabezpieczenia sieci 802.1X dla profilu są włączone, oznacza to, że karta sieci bezprzewodowej została skojarzona i uwierzytelniona.
| Wskazuje tryb Sieć (Infrastruktura).
| Wskazuje tryb Urządzenie z urządzeniem (ad hoc).
| Wskazuje profil administratora.
| W sieci bezprzewodowej używane jest szyfrowanie zabezpieczające.

Strzałki

Strzałki służą do określania preferowanej kolejności profili, na potrzeby automatycznego łączenia.

- Strzałka w górę: Wybrany profil można przesunąć w górę na liście profili.
- Strzałka w dół: Wybrany profil można przesunąć w dół na liście profili.

Połącz | Łączenie wybranego profilu z siecią bezprzewodową.
Dodaj | Otwiera stronę Ustawienia ogólne danego profilu sieci bezprzewodowej, który pozwala utworzyć nowy profil. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Tworzenie nowego profilu.
Usuń | Usuwanie wybranego profilu z listy profili. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usuwanie profilu.
Właściwości | Edytowanie zawartości istniejącego profilu. Aby edytować profil można również kliknąć dwukrotnie profil na liście. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Edytowanie istniejącego profilu.
| Eksportuj/importuj: Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Eksportowanie i importowanie profili.
Zamknij | Zamyka okno zarządzania profilami.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

## Łączenie z profilem

Jeśli karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, dla której istnieje zgodny profil, następuje automatyczne połączenie z tą siecią. Jeśli w zasięgu znajduje się również sieć o niższym priorytecie profilu, można wymusić połączenie z siecią o niższym priorytecie profilu. Można to wykonać w programie Intel(R) PROSet/Wireless lub przy użyciu ikony na pasku zadań.

Ręczne łączenie z profilem w programie Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, aby otworzyć okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Kliknij przycisk Profile, aby otworzyć listę profili.
3. Wybierz profil z listy profili.
4. Kliknij przycisk Połącz. Połączenie jest nawiązywane tylko wtedy, gdy w zasięgu znajduje się sieć bezprzewodowa.

Ręczne łączenie z profilem przy użyciu paska zadań:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Intel(R) PROSet/Wireless na pasku zadań.
2. Kliknij opcję Połącz z profilem.
3. Wybierz profil.
4. Kliknij, aby nawiązać połączenie.

## Tworzenie nowego profilu

Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe.

Kliknij przycisk Połącz.

Menedżer tworzenia profili sieci bezprzewodowej przeprowadza użytkownika przez czynności wymagane do utworzenia profilu i połączenia z siecią. W trakcie tego procesu menedżer tworzenia profili sieci bezprzewodowej próbuje wykryć odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Aby utworzyć nowy profil i połączyć się z siecią bezprzewodową:

1. W oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless kliknij przycisk Profile.
2. Na liście Profile kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne danego profilu sieci bezprzewodowej.
3. Nazwa profilu: Wprowadź opisową nazwę profilu.
4. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej.
5. Tryb działania: Sieć (Infrastruktura) — opcja zaznaczona domyślnie.

#### Ustawienia ogólne — opis

Nazwa | Opis
--- | ---

Nazwa profilu

Nazwa profilu sieci bezprzewodowej.

Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci bezprzewodowe nazwa profilu jest taka sama, jak nazwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID). Nazwę tę można zmienić na bardziej opisową lub dostosować ją do własnych wymagań.

Przykłady: Moja sieć w biurze, Sieć domowa Edyty, Sieć firmy ABC.

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)

Nazwa punktu dostępu sieci bezprzewodowej używana przez kartę sieci bezprzewodowej, na potrzeby połączenia. Nazwa sieci musi być dokładnie zgodna z nazwą punktu dostępu do sieci bezprzewodowej. Uwzględniana jest w nim wielkość liter.

W przypadku konfigurowania sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci bezprzewodowe nazwa sieci jest pobierana z listy sieci bezprzewodowych. Nie można i nie należy go zmieniać.

Jeśli punkt dostępu nie emituje nazwy sieci lub karta sieci bezprzewodowej odbierze nazwę sieci z ukrytego punktu dostępu, na liście sieci bezprzewodowych wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Aby skojarzyć nowy profil z siecią identyfikowaną jako <brak emisji SSID>, należy go utworzyć przed nawiązaniem połączenia. Po nawiązaniu połączenia na liście sieci bezprzewodowych nadal wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Profil skojarzony z danym identyfikatorem SSID jest wyświetlany na liście Profile.

Tryb działania

Sieć (Infrastruktura): Łączenie z punktem dostępu. Sieć infrastrukturalna składa się z co najmniej jednego punktu dostępu oraz co najmniej jednego komputera z kartą sieci bezprzewodowej. Połączenie tego typu jest używane w sieciach domowych, sieciach korporacyjnych w hotelach i innych obszarach w celu zapewnienia dostępu do sieci i/lub Internetu.

UWAGA: Dla profili administratora (łączenia trwałego, łączenia przed logowaniem/wspólnego i głos przez protokół internetowy) dostępny jest tylko tryb Sieć (infrastruktura). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie administratora.

Urządzenie z urządzeniem (ad hoc): Łączenie bezpośrednio z innymi komputerami w sieci bezprzewodowej ad hoc. Połączenie tego typu jest użyteczne w przypadku łączenia dwóch lub więcej komputerów. Połączenie to nie zapewnia dostępu do zasobów sieciowych ani do Internetu.

Zaawansowane | Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia zaawansowane. Strona Ustawienia zaawansowane umożliwia konfigurowanie opcji utrzymywania połączenia, formatu nazwy użytkownika, automatycznego łączenia i automatycznego importu, uruchamiania aplikacji, ustawiania hasła dla profilu i określania adresu punktu dostępu na potrzeby łączenia z kartą (obowiązkowy punkt dostępu).
Dalej | Przechodzenie do strony Ustawienia zabezpieczeń.
OK | Kończy tworzenie nowego profilu z bieżącymi ustawieniami.
Anuluj | Zamyka kreatora tworzenia profili sieci bezprzewodowej i anuluje wprowadzone zmiany.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
   - Automatyczne łączenie: Zaznacz, aby połączyć się z profilem automatycznie lub ręcznie.
   - Automatyczny import: Administrator sieci może eksportować profil do innego komputera.
   - Obowiązkowy punkt dostępu: Zaznacz, aby skojarzyć kartę sieci bezprzewodowej z określonym punktem dostępu.
   - Zabezpiecz hasłem: Zaznacz, aby zabezpieczyć profil hasłem.
   - Uruchamianie aplikacji: Określ program, który ma być uruchamiany po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego.
   - Utrzymaj połączenie: Zaznacz, aby utrzymać połączenie z profilem użytkownika po wylogowaniu.

#### Ustawienia zaawansowane — opis

Umożliwia zabezpieczanie profilu hasłem i wybieranie określonego punktu dostępu w sieci do połączenia. Dostęp do tej strony można uzyskać za pomocą przycisku Zaawansowane na stronie Ustawienia ogólne.

Nazwa | Opis
--- | ---

Automatyczne łączenie

Automatycznie (ustawienie domyślne): Zaznacz, aby oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless automatycznie łączyło się z danym profilem, kiedy znajdzie się w zasięgu.

Na żądanie: Zaznacz, aby uniemożliwić automatyczne łączenie profilu, gdy sieć znajduje się w zasięgu. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy połączenie bezprzewodowe jest płatne i użytkownik nie chce automatycznie nawiązywać połączenia, gdy znajdzie się w zasięgu sieci.

Aby połączyć się z siecią:

1. Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe.
2. Kliknij przycisk Połącz.

Automatyczny import

Umożliwia administratorowi sieci łatwe przenoszenie wybranego profilu na inne komputery. Gdy wyeksportowany plik zostanie umieszczony w katalogu Wireless\AutoImport innego komputera, profil zostanie automatycznie zaimportowany przez oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless.

UWAGA: Opcja Automatyczny import nie jest dostępna w ustawieniach zaawansowanych, jeśli skonfigurowano profile administratora .

Obowiązkowy punkt dostępu

Wymusza łączenie karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu przy użyciu określonego adresu MAC. Należy wprowadzić adres MAC punktu dostępu (BSSID): 48 bitów, 12 cyfr w formacie szesnastkowym. Na przykład: 00:06:25:0E:9D:84.

Brak zaznaczenia: Czyszczenie bieżącego adresu.

UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna, gdy używany jest tryb działania ad hoc.

Zabezpiecz hasłem

1. Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków): Po zaznaczeniu profil będzie zabezpieczany hasłem. Domyślnie to pole jest niezaznaczone (profil nie jest zabezpieczany hasłem).
2. Hasło: Podaj hasło użytkownika. Wprowadzane znaki hasła są wyświetlane w postaci gwiazdek.
3. Potwierdź nowe hasło: Wprowadź hasło ponownie.

UWAGA: Jeśli ani użytkownik ani administrator nie zna hasła, jego zresetowanie nie jest możliwe.

UWAGA: Opcja niedostępna w przypadku profili administratora.

Uruchamianie aplikacji

Po połączeniu z profilem automatycznie uruchamia plik wsadowy, plik wykonywalny lub skrypt. Na przykład, przy każdym połączeniu użytkownika z siecią bezprzewodową automatycznie uruchamiana może być sesja VPN.

1. Kliknij opcję Włącz uruchamianie aplikacji.
2. Wprowadź nazwę programu, który ma być uruchamiany, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować dany plik na dysku twardym. C:\Program Files\mójprogram\mójplikVPN.exe.
3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Ustawienia zaawansowane.

UWAGA: Opcja niedostępna w przypadku profili administratora.

Utrzymaj połączenie

Opcja Utrzymaj połączenie pozwala utrzymywać połączenie bezprzewodowe profilu użytkownika po wylogowaniu się tego użytkownika.

Jeśli opcja Utrzymaj połączenie jest wybrana i istnieje profil trwały, profil ten nie będzie stosowany przy wylogowaniu. ale wyłącznie po utraceniu połączenia tego profilu.

UWAGA: Opcja może być używana przez klienta Nortel VPN, jeśli skonfigurowano go do wylogowania po połączeniu.

UWAGA: Opcja Automatyczny import nie jest dostępna w ustawieniach zaawansowanych, jeśli skonfigurowano profile administratora .

Format nazwy użytkownika

Format nazwy użytkownika: Administrator może wybierać format nazwy użytkownika dla serwera uwierzytelniania.

Dostępne opcje:

- użytkownik (domyślnie)
- użytkownik@domena
- użytkownik@domena.com
- DOMENA\nazwa_użytkownika

UWAGA: To ustawienie jest dostępne tylko w oknie ustawień zaawansowanych Narzędzia administratora. Nie jest ono dostępne w czasie tworzenia profilu na stronie menedżera tworzenia profili sieci bezprzewodowej programu Intel(R) PROSet/Wireless.

OK | Zamykanie okna i zapisywanie ustawień.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.
Pomoc? | Informacje Pomocy dla tej strony.

7. Na stronie Ustawienia ogólne kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Ustawienia zabezpieczeń.

8. Wybierz opcję Indywidualne lub Zabezpieczenia korporacyjne, aby wybrać opcje Uwierzytelnianie sieci i Szyfrowanie danych. Wprowadź ustawienia klucza szyfrowania i skonfiguruj ustawienia 802.1X według potrzeb.

9. Po wprowadzeniu ustawień profilu, kliknij przycisk OK. Aby zmienić lub zweryfikować ustawienia profilu, kliknij przycisk Wstecz.
10. Jeśli użytkownik nie jest aktualnie połączony z siecią, program Intel(R) PROSet/Wireless wykrywa dodanie nowego profilu i próbuje automatycznie połączyć się z nowym profilem.
11. Aby ręcznie połączyć się z tym profilem, kliknij przycisk Połącz. Ikony połączenia wskazuje bieżący stan połączenia. Wyświetlana jest również nazwa sieci, szybkość transmisji i odbioru oraz jakość sygnału.

## Edycja istniejącego profilu

Aby dokonać edycji istniejącego profilu:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Z listy profili wybierz profil, który ma zostać poddany edycji.
3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne dla profilu sieci bezprzewodowej.
4. Między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami zabezpieczeń (właściwości profilu sieci bezprzewodowej) można przełączać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz:
   - Ustawienia ogólne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia ogólne.
   - Ustawienia zabezpieczeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać bieżące ustawienia i zamknąć okno. Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

## Usuwanie profilu

Aby usunąć profil:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
4. Wybierz opcję Tak. Profil zostanie usunięty z listy.

Jeśli połączenie z siecią jest nadal aktywne:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
4. Wybierz opcję Tak. Wyświetlone zostanie powiadomienie Nazwa profilu jest aktywna i zostanie trwale usunięta. Czy chcesz kontynuować?
5. Wybierz opcję Tak. Profil zostanie usunięty z listy.

UWAGA: Jeśli profil jest chroniony hasłem, nie można usunąć ani edytować jego ustawień bez podania hasła. Jeśli ani użytkownik ani administrator nie zna hasła, jego zresetowanie nie jest możliwe.

## Ustawianie hasła dla profilu

Aby zabezpieczyć istniejący profil hasłem:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć kartę Ustawienia ogólne dla właściwości profilu sieci bezprzewodowej.
4. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć stronę Ustawienia zaawansowane.
5. Kliknij opcję Zabezpiecz hasłem, aby otworzyć ustawienia zabezpieczania hasłem.
6. Kliknij opcję Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków).
7. Hasło: Wprowadź hasło.
8. Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie.
9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do strony Ustawienia ogólne.
10. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna głównego programu Intel(R) PROSet/Wireless.

## Eksportowanie i importowanie profili

Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie.

> UWAGA: Informacje na temat eksportowania profili administratora można znaleźć w sekcji Pakiety administratora.

###

### Eksportowanie profili z listy profili

1. Należy wybrać jeden lub wiele profili z listy.
2. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować jeden lub więcej profili z listy.
3. Określ folder docelowy. Aby znaleźć katalog docelowy na dysku twardym, kliknij przycisk Przeglądaj. Katalogiem domyślnym jest napęd C:\.

4. Kliknij przycisk OK, aby wyeksportować zaznaczony profil. Wyświetlone zostanie powiadomienie: Zaznaczone profile zostały pomyślnie wyeksportowane do folderu docelowego: C:\.

Aby zaznaczyć wiele profili:

1. Wyróżnij profil za pomocą myszy.
2. Naciśnij klawisz Ctrl.
3. Kliknij każdy profil, który ma zostać zaznaczony. Aby wyeksportować wiele profili, wykonaj instrukcje od kroku 2.

### Importowanie profili do listy profili

Aby zaimportować profile ręcznie:

1. Kliknij przycisk Importuj na liście Profile.
2. Wybierz pliki profilu do zaimportowania.
3. Kliknij przycisk Importuj.
4. Użytkownik jest powiadamiany o pomyślnym zaimportowaniu profilu.

Administrator może konfigurować automatyczne importowanie profili na listę profili. Program Intel(R) PROSet/Wireless monitoruje folder importu, znajdujący się na dysku twardym, w celu pobrania nowych profili. Tylko profile z zaznaczonym polem wyboru Włącz automatyczny import na stronie Ustawienia zaawansowane mogą być importowane automatycznie. Jeśli na liście profili istnieje już profil o takiej samej nazwie, wyświetlane jest powiadomienie o odrzuceniu lub zaakceptowaniu importowanego profilu. Jeśli profil zostanie zaakceptowany, istniejący profil zostanie zastąpiony.

Wszystkie zaimportowane profile zdefiniowane przez użytkownika są umieszczane na końcu listy profili.

### Profile zabezpieczone hasłem

Zabezpieczone hasłem profile utworzone przez użytkownika można automatycznie importować z systemów zdalnych, a także je do nich eksportować. Zanim możliwe będzie edytowanie profilu zabezpieczonego hasłem, należy wprowadzić ustawione dla niego hasło. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawianie hasła profilu.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia