Подключение к беспроводной сети

К содержанию

# Подключение к беспроводной сети

Подключение к беспроводной сети
Первое подключение
Использование Wi-Fi Protected Setup*
Конфигурация точки доступа и установка сети
Подключение подписчика к сети или точке доступа
Добавление подписчика в существующую сеть с помощью регистратора
Другие менеджеры беспроводной сети

# Подключение к беспроводной сети

Выполните общие инструкции для подключения к существующей беспроводной сети. Можно использовать любой из следующих способов.

- Автоматическое подключение: Если настройки существующего профиля соответствуют доступной сети, вы будете автоматически подключены к этой сети.
- Сконфигурировать новый профиль: В главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless выберите сеть из списка беспроводных сетей. Щелкните Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей для дальнейшего использования.
- Подключиться к профилю из списка профилей: Вы можете выбрать профиль из списка профилей. Для его активизации щелкните Подключить. Это позволит вам подключиться к сети, которая находится ниже в списке сетей (если она доступна).
- Щелкните правой кнопкой значок на панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните правой кнопкой мыши Подключиться к профилям. Отобразится список ранее сконфигурированных профилей. Выберите профиль.
- Использование Wi-Fi Protected Setup* для подключения или конфигурации беспроводной сети

# Первое подключение

Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless автоматически обнаруживает беспроводные сети, которые находятся в диапазоне работы адаптера. После обнаружения сети на рабочем столе появится извещение: Обнаружены беспроводные сети. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач.

1. Дважды щелкните сообщение извещения на рабочем столе для открытия Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите сеть из списка беспроводных сетей.
3. Щелкните Подключить. Если для сети не требуется защита с помощью аутентификации, в извещении на рабочем столе будет указано, что вы подключены к сети. См. разделы Главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless и Панель задач для получения подробной информации о панели задач и ее значках.

Если вам нужно изменить аутентификацию системы защиты:

1. Будет открыто окно Конфигурировать настройки беспроводной сети на странице Общие настройки, с помощью которого вы сможете завершить процесс конфигурации.
2. Укажите имя профиля. Имя профиля - это имя которое Вы даете этой сети. Оно может указывать на что-либо, что поможет вам идентифицировать эту сеть. Например: "Моя домашняя сеть", "Кафе Волга"…
3. Имя беспроводной сети (SSID): Введите имя идентификатора сети.
4. Щелкните Далее. Затем функция менеджера профилей Настройки защиты попытается определить настройки этой сети.
   - Если требуется предварительно опубликованный ключ (PSK) или пароль WEP, перед подключением у вас будет запрошена необходимая информация. Щелкните Дополнительно для изменения или редактирования PSK или других параметров защиты. Для получения информации о ключах и паролях см. раздел Сетевые ключи.
   - Если нужно добавить настройки защиты, нажмите Далее для выполнения необходимых настроек. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
5. Щелкните кнопку OK для подключения к беспроводной сети.

Если вы игнорируете на рабочем столе извещение Обнаружены беспроводные сети, программа Intel(R) PROSet/Wireless отобразит следующее сообщение: Подключиться к беспроводной сети? Щелкните Да. Будет открыто главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless. Выполните приведенные выше инструкции для подключения к беспроводной сети.

В дополнение к значку на панели задач программа Intel(R) PROSet/Wireless также отобразит информацию о состоянии подключения списка беспроводных сетей и состояние подключения. Дополнительную информацию см. в разделе Главное окно Intel(R) PROSet/Wireless.

## Использование Wi-Fi Protected Setup* для конфигурации или подключения к сети

- Конфигурация точки доступа и установка сети
- Подключение подписчика (компьютер) к сети или точке доступа
- Добавление подписчика к сети с помощью регистратора

Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless содержит функцию Wi-Fi Protected Setup, предназначенную для выполнения простой, безопасной установки и управления беспроводной сетью. Эта функция может использоваться для начальной установки беспроводной сети, а также для подключения к ней новых устройств. Функция Wi-Fi Protected Setup упрощает процесс установки и обеспечивает защиту устанавливаемой сети. Далее рассматриваются следующие элементы.

- Точка доступа: Это устройство, которое подключает устройства к сети. Точка доступа конфигурируется с нужным именем сети (SSID) и идентификационной информацией системы защиты.
- Подписчик: Устройство, которому нужно подключиться к точке доступа или беспроводной сети, но у него нет пароля или ключа защиты для доступа к указанным сетевым ресурсам. После того, как компьютер получит допустимый пароль или ключ, он станет членом беспроводной сети. Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless может быть настроено для работы подписчиком для поддерживаемых точек доступа.
- Регистратор: Регистратор - это логический объект (обычно компьютер), который разрешает другим устройствам (обычно компьютерам) подключиться к беспроводной сети. Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless может быть настроено для работы регистратором для поддерживаемых точек доступа. Регистратор автоматически и безопасно передает ключ или пароль точки доступа.

Новая беспроводная сеть создается посредством конфигурации точки доступа, подключения к ней компьютеров, оборудованных беспроводными адаптерами, и иногда посредством обеспечения дополнительных подключений (например, к Интернету. Обычно это подключение точки доступа к модему кабельной сети, сети DSL и подобному устройству).

### Конфигурация точки доступа и установка сети

В следующих действиях описывается конфигурация компьютера-регистратора для защищенной сети или точки доступа.

1. Определите пароль владения точки доступа. Он может быть установлен изготовителем точки доступа. Пароль часто находится на наклейке на нижней стороне устройства.
2. Включите точку доступа.
3. На компьютере, устанавливаемом в качестве регистратора, включите программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless.
4. Далее в Intel(R) PROSet/Wireless выберите Инструменты > Настройки приложения.
5. В области дополнительных настроек Wi-Fi Protected Setup* активизируйте параметр Включить регистрацию устройств.

6. Следующее сообщение покажет, что в диапазоне работы вашего компьютера находится одно или несколько совместимых устройств. Щелкните это сообщение. (Или в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless можно выбрать сеть из списка беспроводных сетей).

7. Далее откроется следующая панель. Из списка "Доступные сети" выберите сеть, к которой нужно подключиться. В этом примере выбрана несконфигурированная точка доступа (UnConfigured AP). Это типовое имя для несконфигурированной точки доступа. Отображение сетей в списке зависит от обнаруженных сетей. Щелкните Далее.

8. См. следующую панель. Введите пароль владения устройства, полученный для точки доступа. Щелкните Далее для продолжения.

9. На следующей отображенной панели показано имя сети, тип защиты и пароль. Если точка доступа уже сконфигурирована, она отображается серым цветом; перейдите к действию 10. Если точка доступа еще не сконфигурирована (поля не отображаются серым цветом), перейдите к действию 11.
10. Через несколько секунд будет отображено следующее сообщение:
    Точка доступа уже сконфигурирована. Изменить ее конфигурацию?
    Если не требуется менять конфигурацию точки доступа, выберите Нет. Программное обеспечение выполнит подключение к сети и создаст профиль. Затем оно закончит работу и завершит эту процедуру. Если нужно изменить конфигурацию точки доступа, выберите Да.
11. Отобразится следующая панель (она может отличаться от отображенной далее). Первое поле на следующей панели отражает имя точки доступа. По умолчанию это Имя беспроводной сети (SSID): в этом примере оно изменено на MyWPS. Но вы можете назначить любое нужное имя.
12. Следующее поле на нижней панели - это Тип защиты. Выберите нужный тип защиты.

- Для персональной защиты WPA* необходимо вручную сконфигурировать предварительно опубликованный общий ключ (PSK) в точке доступа или клиентах. Этот ключ PSK аутентифицирует пользователей с помощью пароля или кода идентификации на обеих сторонах - станции клиента и в точке доступа. Сервер аутентификации не требуется.
- WPA2* - это второе поколение WPA-защиты, обеспечивающее предприятия и отдельных пользователей беспроводных сетей наивысшим уровнем безопасности, гарантирующим лишь санкционированный доступ к их беспроводным сетям. Здесь была выбрана персональная защита WPA2. Можно использовать профили Intel(R) PROSet/Wireless для получения имени беспроводной сети (SSID) и контрольной фразы персональной защиты WPA2 для использования с устройством устаревшей версии. Более подробную информацию см. в разделе Защита.

13. Третье поле - это Пароль (ключ). Показанный пароль сгенерирован предварительно или по методу случайных значений, но вы можете изменить его по желанию. Однако нужно сохранить его надежность для обеспечения безопасности. Длина пароля должная быть 8 и 63 символа. (Пароль, вводимый позднее подписчиком (компьютер), обеспечивает его доступ к этой сети). После завершения этого действия щелкните Далее.

14. На следующих панелях показана конфигурация процесса в точке доступа и в компьютере регистраторе.

На следующей панели отображается краткая конфигурация беспроводных настроек точки доступа.

15. Как только сеть получит пароль владения, появится извещение: Успешно подключено к сети <имя беспроводной сети>. Щелкните Готово. Этот процесс завершает конфигурацию точки доступа и регистратора.

16. Если нужно сохранить эти настройки в виде профиля для дальнейшего использования клиентом устаревшей версии, выберите Сохранить настройки в: C:\<имя беспроводной сети>. Параметры профиля записываются в текстовый файл (txt) на локальный жесткий диск. По умолчанию файл сохраняется на локальный диск C:\. Примите предложенное по умолчанию или выберите другое местоположение, нажав кнопку Обзор.

Далее с помощью регистратора вы можете выполнить подписку (подключить) компьютера в сети.

### Подключение подписчика к сети или точке доступа

Выполните следующие действия для подключения подписчика к только что созданной сети. Предполагается, что регистратор - это компьютер с программным обеспечением Intel(R) PROSet/Wireless.

1. В подключаемом к сети подписчике появится сообщение о том, что в диапазоне работы вашего компьютера есть одна или несколько точек доступа с функцией Wi-Fi Protected Setup. Щелкните это сообщение. (Или в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless можно выбрать сеть из списка беспроводных сетей).

2. Отобразится страница запуска конфигурации беспроводной сети. Из списка "Доступные сети" выберите сеть, к которой нужно подключиться (в данном случае это MyWPS). Затем нажмите Далее.

3. Далее откроется панель обнаружения. Подключаемый к сети подписчик выполнит в сети обнаружение регистратора. Если предположить, что процесс обнаружения успешен, отобразится имя регистратора или точки доступа.

4. На следующей появившейся панели отобразится пароль устройства (пароль подписки). Пароль, отображаемый на компьютере подписчика - это уникальный, временный пароль, генерируемый по случайному принципу. Этот пароль используется для запроса разрешения на подключение к сетевой точке доступа. (Пароль, показанный далее, приводится только в качестве примера).

5. В компьютере-регистраторе введите пароль, предоставленный подписчиком. Затем нажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс предполагает, что в регистраторе работает программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless; процессы и окна, отображаемые в регистраторе, могут отличаться от программного обеспечения других поставщиков. Некоторые точки доступа могут иметь встроенные регистраторы.

6. На следующей панели отображаются профили для этой сети. Выбранный профиль будет отправлен подписчику, гарантируя ему доступ к сети. Отображаются только поддерживаемые профили. Поддерживаемые профили - это профили, основанные на открытой (нет) защите, защите WPA-PSK и WPA2-PSK. Выберите профиль и нажмите Далее для завершения процесса подписки.

7. На следующей панели показано завершение регистрации подписчика. Щелкните Готово.

8. Затем в компьютере-подписчике нажмите "Далее". В компьютере подписчике будет получено извещение: Успешно подключено к сети <имя беспроводной сети>. Щелкните Готово.

### Добавление подписчика в существующую сеть с помощью регистратора

Следующая процедура используется для добавления подписчика в существующую сеть, в которой точка доступа уже сконфигурирована, а регистратор уже подключен к этой точке доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс предполагает, что в регистраторе работает программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless; процессы и окна, отображаемые в регистраторе, могут отличаться от программного обеспечения других поставщиков.

1. Получите пароль устройства для компьютера подписчика, который нужно подключить к сети.
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок Intel(R) PROSet/Wireless на панели задач и выберите Добавление новых устройств.
3. Выполните действия с 5 по 8 для процедуры подключения подписчика к точке доступа.

## Другие менеджеры беспроводной сети

Если программа Intel(R) PROSet/Wireless обнаружит другое приложение, пытающееся взаимодействовать с беспроводным устройством, вы будете оповещены об этом.

#### Конфигурация Microsoft Windows Wireless XP* Zero

Для переключения от программы Intel(R) PROSet/Wireless к менеджеру конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero используйте один из следующих способов:

Из меню панели задач:

Выберите Использовать Windows для управления Wi-Fi для включения конфигурации Microsoft Windows XP* Wireless Zero. Выбор этого параметра отключает использование программы Intel(R) PROSet/Wireless - вашего текущего менеджера беспроводной сети. После этого вы можете настраивать свое подключение с помощью Microsoft Windows XP.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Любые профили беспроводной сети, созданные с помощью программы Intel(R) PROSet/Wireless, не будут доступны для службы конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero. Если вам нужно использовать свои беспроводные профили Intel, нужно вновь включить программу Intel(R) PROSet/Wireless, выбрав для этого параметр меню панели задач Использовать Intel/PROSet/Wireless для управления Wi-Fi.

В программе Intel(R) PROSet/Wireless:

Из меню "Дополнительно" приложения Intel(R) PROSet/Wireless выберите Использовать Windows для управления Wi-Fi. После того, как вы завершите использовать службу конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero, можно вернуться к использованию приложения Intel(R) PROSet/Wireless. Щелкните Включить Intel(R) PROSet/Wireless в главном окне Intel(R) PROSet/Wireless или выберите Использовать Intel(R) PROSet/Wireless для управления Wi-Fi на панели задач.

#### Программное обеспечение беспроводной сети независимых производителей

Если вы начнете использовать программное обеспечение, предоставленное в месте расположения общественной точки доступа (кафе, здание аэропорта), программа Intel(R) PROSet/Wireless оповестит вас об этом и выполнит самостоятельное отключение. Она не сможет управлять беспроводным устройством, пока другой менеджер беспроводной сети взаимодействует с ним. Чтобы воспользоваться всеми функциональными преимуществами Intel(R) PROSet/Wireless, нужно отключить или удалить это программное обеспечение после того, как вы покинете область этой точки доступа.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств