Använda programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Tillbaka till Innehåll

# Använda programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar som hanterare av dina trådlösa anslutningar
Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar
Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet

- Ikoner i Aktivitetsfältet
- Verktygstips och skrivbordsaviseringar

Huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

- Lista med trådlösa nätverk
- Anslutningsstatusikoner
- Nätverksegenskaper
- Anslutningsinformation
- Profillista

Menyer i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

- Verktyg-menyn
  - Programinställningar
  - Intel Felsökning för trådlösa anslutningar
  - Verktyget Manuell diagnostik
  - Administratörsverktyg
- Menyn Avancerat
  - Kortinställningar
  - Avancerad statistik
  - Använd Windows för att hantera Wi-Fi*
- Menyn Profiler
  - Hantera profiler
  - Hantera undantag

Sätta på/stänga av trådlös radio
Installera och avinstallera programvaran
Aktivera WMM* Power Save

## Använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar som din hanterare för trådlösa anslutningar

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar används för att konfigurera, redigera och hantera nätverksprofiler för att ansluta till ett nätverk. Det inkluderar dessutom avancerade inställningar såsom energisparfunktioner och kanalval för att konfigurera ad hoc-nätverk.

Om du använder Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration som din hanterare för trådlösa anslutningar kan du inaktivera den från fliken Trådlösa nätverk i Microsoft Windows.

Inaktivera Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration som din hanterare av trådlösa anslutningar så här:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.
3. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
4. Klicka på Egenskaper.
5. Klicka på Trådlösa nätverk.
6. Verifiera att Konfigurera trådlöst nätverk inte är markerat. Om den är markerad ska du avmarkera den.
7. Klicka på OK. Detta bekräftar att verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar är konfigurerat att hantera dina nätverksprofiler.

> OBS! Verifiera att i Programinställningar är alternativet Informera när ett annat program använder det trådlösa kortet markerat. Detta alternativ talar om för dig när Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration börjar hantera dina nätverksprofiler.

## Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar med en av följande metoder:

- Klicka på Start > Program > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet som finns längst ner i menyn du når från det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet. Klicka på Öppna Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
- Öppna Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.

Stäng Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar från huvudfönstret genom att använda ett av följande:

- Välj Arkiv > Avsluta från huvudfönstret.
- Klicka på Stäng.
- Klicka på knappen Stäng (X) i fönstrets övre högra hörn.

# Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet

Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet eller högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

## Menyalternativ i Aktivitetsfältet

Ikonen Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visas i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet. Högerklicka på statusikonen för att visa menyalternativen.

Menyalternativ | Kommentarer
--- | ---
Öppna Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar | Klicka för att starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar när Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar är din hanterare för trådlösa anslutningar. Om du valt Använd Windows för att hantera Wi-Fi* på menyn i Aktivitetsfältet ändras menyalternativet till Öppna Wireless Zero Configuration och Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration används då som hanterare av dina trådlösa anslutningar. När du använder Microsoft Windows kan du inte använda dina Intel-profiler.
Öppna Tjänst för Wireless Zero Configuration

Aktivera trådlöst

Om du har installerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visas radions aktuella läge i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och i Aktivitetsfältet. Markera Aktivera trådlöst för att slå på radion. Markera Stäng av trådlöst för att stänga av radion.

Om datorn har en fristående knapp installerad kan du använda den för att sätta på och stänga av radion. Se datortillverkarens dokumentation för mer information om denna knapp.

Stäng av trådlöst
802.11a-radio av | Detta alternativ finns endast tillgängligt för trådlösa kort som stödjer 802.11a, 802.11b och 802.11g. Markera för att stänga av 802.11a-radion. OBS! Den här inställningen finns inte tillgänglig såvida den inte aktiverats i Administratörsverktyget eller om ditt kort är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Öppna Intel Felsökning för trådlösa anslutningar | Öppnar ett program som kan bistå dig när du ska lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. När ett anslutningsproblem upptäcks visas en skrivbordsavisering i det nedre högra hörnet på skrivbordet. Se Intel Felsökning för trådlösa anslutningar för mer information.
Anslut till profil | Visar de aktuella profilerna som finns i profillistan. Det här alternativet kan också användas för att ansluta till profil.
Använd Windows för att hantera Wi-Fi | Växlar mellan Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och Microsoft Windows XP-tjänsten Wireless Zero Configuration. När du använder Microsoft Windows XP-tjänsten Wireless Zero Configuration kan du inte använda dina Intel-profiler.
Använd Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera Wi-Fi

# Ikoner i Aktivitetsfältet

Ikonen i Aktivitetsfältet tillhandahåller visuell indikering om den trådlösa anslutningens läge. Anslutningsstatusikonen finns i Windows-skrivbordets nedre högra hörn. På Verktyg-menyn i Programinställningar kan du konfigurera ikonen i Aktivitetsfältet så att den visas eller döljs.

Ikon | Beskrivning
--- | ---
| Stäng av trådlöst: Det trådlösa kortet av avstängt. Den trådlösa enheten överför inte något när den är avstängd. Klicka på Aktivera trådlöst för att aktivera kortet. Ikonen är vit och statisk.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk. Ikonen är vit med animering.
| Hittade inga trådlösa nätverk: Det finns inga tillgängliga trådlösa nätverk. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar söker periodiskt efter tillgängliga nätverk. Om du vill göra en avsökning dubbelklickar du på ikonen för att starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och klickar sedan på Uppdatera. Ikonen är röd.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Dubbelklicka på ikonen för att visa listan med trådlösa nätverk. Markera nätverket. Klicka på Anslut. Ikonen är gul.
| Autentisering misslyckades: Det går inte att autentisera med trådlöst nätverk. Ikonen är grön med gul varningstriangel.
| Ansluta till ett trådlöst nätverk: Blinkar medan en IP-adress erhålls eller om ett fel uppstår.
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Ansluten till ett trådlöst nätverk. Ett verktygstips visar nätverksnamn, hastighet, signalkvalitet och IP-adress. Ikonen är grön med vågor som ger en bild av signalkvaliteten. Ju fler vågor ju bättre signalkvalitet.

## Verktygstips och skrivbordsaviseringar

Verktygstips och skrivbordsaviseringar ger feedback och samverkan. Om du vill visa verktygstips flyttar du muspekaren över ikonen. Skrivbordsaviseringar visas när ditt trådlösa nätverk ändrar status. Exempelvis visas en skrivbordsavisering när du är utanför räckvidden för trådlöst nätverk.

Aktivera skrivbordsaviseringar genom att markera Visa informationsmeddelanden i Programinställningar.

## Verktygstips

Verktygstips visas när muspekaren rullar över ikonen. Verktygstipsen visar text för vart och ett av anslutningslägena.

## Skrivbordsaviseringar

När det krävs användaråtgärd visas en skrivbordsavisering. Om du klickar på aviseringen vidtas lämplig åtgärd. När ett trådlöst nätverk hittas visas exempelvis följande avisering:

Åtgärd: Klicka på skrivbordsaviseringen för att ansluta till nätverk i listan Trådlösa nätverk.

När du är ansluten visar meddelandet det trådlösa nätverk du är ansluten till, anslutningshastigheten, signalkvaliteten och IP-adressen.

Skrivbordsaviseringar används även för att indikera om det finns anslutningsproblem. Klicka på aviseringen för att öppna Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.

## Huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

I huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan du:

- Visa aktuell anslutningsstatus (signalkvalitet, hastighet och aktuellt nätverksnamn).
- Söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
- Ställa in profiler
- Ansluta profiler automatiskt till tillgängliga nätverk i en specifik ordning som definieras i profillistan.
- Anslut till infrastruktur- och enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc).
- Konfigurera kortinställningar.
- Felsök problem med den trådlösa anslutningen.

## Anslutningsstatusikoner

Ikonerna för anslutningsstatus indikerar ditt trådlösa korts aktuella anslutningsstatus. Ikonen för anslutningsstatus visas i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Ikonen i Aktivitetsfältet indikerar också aktuell anslutningsstatus. Se Ikoner i Aktivitetsfältet för mer information.

### Huvudfönster Anslutningsstatus Beskrivning

Ikonerna används för att ange anslutningsstatus.

Ikon | Beskrivning
--- | ---
| Stäng av trådlöst: Den trådlösa kortradion är av. Klicka på knappen Stäng av trådlöst för att slå på radion.
| Anslutningsproblem: Indikerar anslutningsproblem som innefattar autentiseringsfel.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter eventuellt tillgängliga trådlösa nätverk. Animerade ikoner:
| Hittade inga trådlösa nätverk: Kortet hittar inte några tillgängliga trådlösa nätverk.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Du kan välja att ansluta till tillgängliga nätverk som visas i listan Trådlösa nätverk.
| Ansluta till ett trådlöst nätverk: Du ansluter till ett trådlöst nätverk. De halvmånsformade kurvorna växlar mellan grönt och vitt tills en IP-adress erhålles eller ett anslutningsfel uppstår.
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Nätverkets namn, hastighet, signalkvalitet och IP-adress visar aktuell anslutningsstatus. Klicka på knappen Information för att visa detaljer om den aktuella nätverksanslutningen.
Nätverksnamn | Namn (Profilnamn eller SSID): Namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Kolumnen Namn visar SSID eller profilnamnet om det finns en tillgänglig profil för nätverket.

Signalstyrka

Staplarna för signalstyrka anger kvaliteten för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och den närmaste åtkomstpunkten eller datorn i läget Enhet-till-enhet (ad hoc). Antalet lodräta, gröna staplar visar styrkan på sändnings- och mottagningssignalerna.

OBS! För nätverk som innehåller flera åtkomstpunkter visas signalstyrkan för närmaste åtkomstpunkt.

Signalstyrkan varierar mellan utmärkt och utanför intervall. Följande faktorer påverkar signalstyrka:

- Signalkvaliteten minskar med avstånd och påverkas av metall- och cementbarriärer.
- Metallobjekt kan reflektera signaler och orsaka störningar.
- Andra elektriska enheter kan också orsaka störningar.

Egenskaper | Tillhandahåller kortets anslutningsstatusinformation. Se Nätverksegenskaper för information.
Aktivera trådlöst (Stäng av trådlöst) | Växla radion av och på. Se Aktivera trådlöst eller stäng av trådlöst för mer information.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.
Stäng | Stänger huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

# Lista med trådlösa nätverk

I listan med tillgängliga nätverk visas en lista med trådlösa nätverk inom kortets räckvidd.

Namn | Beskrivning
Trådlösa nätverk ( ) | Numret inom parentes betecknar antalet trådlösa nätverk som hittades inom räckvidden för ditt trådlösa nätverkskort.
| Signalstyrkan för det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt eller för datorn (läget Enhet-till-enhet (ad hoc)). Staplarna i ikonen för signalstyrka indikerar att det trådlösa nätverket eller datorn finns tillgängligt för anslutningen men är fortfarande inte associerade med åtkomstpunkt eller dator (läget Enhet-till-enhet (ad hoc)).
Nätverksnamn | Namn (Profilnamn eller SSID): Namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Kolumnen Namn visar SSID eller profilnamnet om det finns en tillgänglig profil för nätverket. Om en åtkomstpunkt inte skickar ut dess nätverksnamn (SSID) eller om det trådlösa kortet tar emot ett dolt nätverksnamn från en oförmärkt åtkomstpunkt, visas <SSID inte utsänt> i listan Trådlösa nätverk. Det måste skapas en ny profil före anslutningen för att kunna associera med en nätverksuppgift av typ <SSID inte utsänt>. Efter anslutningen visas <SSID inte utsänt> fortfarande i listan Trådlösa nätverk, tillsammans med Profilnamn/SSID. Den associerade SSID-profilen visas i listan Profiler.
Status | Meddelande om att kortet ansluter till det trådlösa nätverket. När du väl är ansluten ändras status till Ansluten.
| Profiler: Identifierar ett nätverk i listan Trådlösa nätverk som är anslutet och har en profil i profillistan.
| Det trådlösa nätverket använder läget Nätverk (infrastruktur).
| Det trådlösa nätverket använder läget Enhet-till-enhet (ad hoc).
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.
| Den bandfrekvens som används av det trådlösa nätverket (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| Det trådlösa nätverket finns på undantagslistan eller så är profilen konfigurerad för manuell anslutning.
Anslut (Koppla från) | Klicka för att ansluta till ett trådlöst nätverk. När du väl är ansluten ändras knappen till Koppla från.
Egenskaper | Ger detaljerad information om det anslutna nätverket och dess åtkomstpunkter. Se Nätverksegenskaper för information.
Uppdatera | Uppdaterar listan med tillgängliga nätverk. Om något av de nya nätverken finns tillgängligt inom kortets räckvidd uppdateras listan för att visa det nya nätverksnamnet.
Aktivera trådlöst (Stäng av trådlöst) | Växla radion av och på. Se Aktivera trådlöst eller stäng av trådlöst för mer information.
Stäng | Stänger huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

## Nätverksegenskaper

Klicka på knappen Egenskaper i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att visa säkerhetsinställningar för det trådlösa kortet. Du kan också lägga till profiler som ska undantas från automatisk anslutning. Om uteslutna nätverk är aktiverat (se Programinställningar), då indikerar även Nätverksegenskaper om nätverket är undantaget automatisk anslutning.

#### Information om Nätverksegenskaper

Namn | Beskrivning
--- | ---
Nätverksnamn | Visar det trådlösa nätverksnamnet.

Band

Visar vilket band och vilken frekvens som används. Visar Utanför intervall om inget band och ingen frekvens visas.

Följande band visas:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11b

Läge

Visar aktuellt läge:

- Nätverk (Infrastruktur)

> Ett trådlöst nätverk som har en åtkomstpunkt som centrum. I denna miljö tillhandahåller inte åtkomstpunkten bara kommunikation med det kabelanslutna nätverket utan förmedlar också trådlös nätverkstrafik mellan enheterna i dess omedelbara närhet.

- Enhet till enhet (ad hoc)

> En kommunikationskonfiguration där varje dator har samma funktioner och valfri dator kan initiera en kommunikationssession. Kallas även för peer-to-peer-nätverk eller dator-till-dator-nätverk.

Autentiseringsnivå

Visar aktuellt autentiseringssäkerhetsläge för det nätverk som används.

Följande nivåer visas för nätverksautentisering:

- Öppna
- Delad
- WPA* - Företag
- WPA2* - Företag
- WPA - Personligt
- WPA2 - Personligt

Visar vilken autentisering som används av det aktuella nätverket. Se Säkerhetsinställningar för mer information.

Datakryptering

Följande inställningar visas för Datakryptering:

- Ingen
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Se Säkerhetsinställningar för mer information.

Åtkomstpunkter i detta nätverk <0-50>

- Signalstyrka: Staplarna i ikonen för signalstyrka anger styrkan för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och närmaste åtkomstpunkt.
- Visar en av följande ikoner: . Indikerar det band som används (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
- Kanal: Visar aktuell överföringskanal som används för ett visst, trådlöst nätverk.
- BSSID (infrastrukturläge): Visar den tolvsiffriga MAC-adressen för åtkomstpunkten i det markerade nätverket.

Hantera undantag | Se Hantera undantag för mer information.
Stäng | Stänger Nätverksegenskaper.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Anslutningsinformation

När du är ansluten till ett nätverk klickar du på knappen Information i huvudfönstret i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att visa Anslutningsinformation.

#### Beskrivning av Anslutningsinformation

Namn | Beskrivning
--- | ---
Profilnamn | Profilens namn.
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID) för den aktuella anslutningen.

Signalkvalitet

En radiofrekvenssignal (RF-signal) kan utvärderas av två komponenter:

- signalstyrka (kvantitet)
- signalkvalitet

Kvaliteten på signalen fastställs av en kombination med faktorer. Signalstyrkan sammanställs huvudsakligen av signalstyrka och förhållandet med närvarande RF-brus. RF-brus uppstår både naturligt och konstlat av elapparater. Om RF-brusnivån är hög eller signalstyrkan låg, resulterar det i lågt signal-till-brus-förhållande och leder till sämre signalkvalitet. Med ett lågt signal-till-brus-förhållande är det svårt för radiomottagaren att urskilja datainformationen i signalen från bruset.

Signalstyrka

Staplarna för signalstyrka anger kvaliteten för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och åtkomstpunkten eller datorn i läget Enhet-till-enhet (ad hoc). Antalet lodräta, gröna staplar visar styrkan på sändnings- och mottagningssignalerna.

OBS! För nätverk som innehåller flera åtkomstpunkter visas signalstyrkan för närmaste åtkomstpunkt.

Signalstyrkan varierar mellan utmärkt och utanför intervall. Följande faktorer påverkar signalstyrka:

- Signalkvaliteten minskar med avstånd och påverkas av metall- och cementbarriärer.
- Metallobjekt kan reflektera signaler och orsaka störningar.
- Andra elektriska enheter kan också orsaka störningar.

IP-adress | IPv4-adress: IP-adress för den aktuella anslutningen.
IPv6-adress: Nästa generations IP-adress är bakåtkompatibel och är utformad för att åtgärda datasäkerhetsproblem med IPv4. IPv6 ökar adressutrymmet från 32 till 128 bitar, vilket möjliggör ett obegränsat antal nätverk och system. Det stödjer också QoS-parametrar (Quality of Service) för realtidsljud och -video.
Kortets MAC-adress | Det trådlösa kortets MAC-adress (Media Access Control).

Band

Visar det trådlösa bandet för den aktuella anslutningen.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11b

Antal antenner som används | Detta indikerar antalet antenner som används för närvarande. Detta värder är beroende av vilket eller vilka band som de olika nätverken använder för närvarande, sändnings-/mottagningslägen som används på de banden, signalstyrkan och åtkomstpunktens/-punkternas kapacitet. Användaren har ingen direkt kontroll över den här parametern.

Datahastigheter som kan användas

De hastigheter som det trådlösa kortet kan använda för att skicka och ta emot data. Visar hastigheten i Mbit/sekund för den frekvens som används.

- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54
- 802.11b: 1, 2, 5.5 och 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiofrekvens

Visar frekvensen för den aktuella anslutningen.

- 802.11a: 5,15 GHz till 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz till 2,4835 GHz (beroende på land)
- 802.11n: 2.400 GHz till 5.00 GHz

Kanalnummer | Visar överförings- och mottagningskanal.
Nätverksautentisering | Visar Öppet, Delad, WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag och WPA2-Företag. Visar vilken autentisering som används av den profil som är aktiv just nu. Se Säkerhet - översikt för mer information.
Datakryptering | Visar Ingen, WEP, TKIP eller AES-CCMP. Se Säkerhet - översikt för mer information.
802.1X-autentiseringstyp | Visar Ingen, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST. Se Säkerhet - översikt för mer information.
802.1X-autentiseringsprotokoll | Visar Ingen, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 eller TLS. Se Säkerhet - översikt för mer information.
CCX-version | Versionen för Cisco Compatible Extensions på den här trådlösa anslutningen.
Nuvarande överföringsenergi | Överföringsenerginivåer för Cisco Compatible Extensions.
Energinivåer som stöds | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Åtkomstpunkts MAC-adress | MAC-adressen (Media Access Control) för den associerade åtkomstpunkten.
Obligatorisk åtkomstpunkt | Visar Ingen om det inte är aktiverat. Om detta aktiverats, från inställningen Obligatorisk åtkomstpunkt, visas åtkomstpunktens MAC-adress. Detta alternativ instruerar det trådlösa kortet att ansluta till en åtkomstpunkt med hjälp av en specifik MAC-adress (48-bitars, 12 hexadecimala siffror, exempelvis 00:06:25:0E:9D:84).
Reparera | Förnyar IP-adressen. Om du har problem med att nå nätverket, bekräfta att du har en giltig IP-adress. Om den är 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, är den troligtvis inte giltig. Om ditt nätverket är inställt för automatisk allokering av nätverksadress, klicka då på Reparera och begär en ny IP-adress.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Profilhantering

I huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på knappen Anslut i ett trådlöst nätverk. När du väl är ansluten skapas en profil i profillistan. Profillistan visar de nuvarande användarprofilerna i den ordning som de ska användas. Använd pil upp och pil ner för att arrangera profiler i en specifik ordning för att automatiskt ansluta till ett trådlöst nätverk.

Du kan också lägga till, redigera och ta bort profiler från profillistan. Klicka på Profiler i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk. Profilinställningar kan inkludera nätverksnamnet (SSID), driftläget och säkerhetsinställningarna. Se Profilhantering för mer information.

## Ikoner i profillistan

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Profiler är nätverksinställningar som tillåter ditt trådlösa kort att ansluta till ett nätverks åtkomstpunkt (läget Nätverk (Infrastruktur)) eller till en dator (läget Enhet-till-enhet (ad hoc)) som inte använder någon åtkomstpunkt. Se Profilhantering för mer information.
Nätverksnamn | Namn (Profilnamn eller SSID): Namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Kolumnen Namn visar SSID eller profilnamnet om det finns en tillgänglig profil för nätverket.
Anslutningsikoner: Följande statusikoner för nätverksprofiler visar olika anslutningslägen för kort i ett trådlöst nätverk, vilken typ av läge som används och huruvida nätverkssäkerhet används.
| Blå cirkel: Det trådlösa kortet är associerat med en åtkomstpunkt eller dator (ad hoc-läge). Om en profil har aktiverad 802.1X-säkerhet anger detta att det trådlösa kortet är associerat och autentiserat.
| Indikerar infrastrukturläge.
| Indikerar läget Enhet-till-enhet (ad hoc)
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.

Pilar

Placerar profiler i önskad ordning för automatisk anslutning.

- Pil upp: Flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan.
- Pil ned: Flytta ned positionen för en markerad profil i profillistan.

Anslut | Om nätverket är inom räckvidden, och profilen matchar nätverkskonfigurationen, görs en anslutning.
Lägg till | Öppnar skärmen Allmänna inställningar i den trådlösa profilen som används för att skapa en ny profil. Se Skapa ny profil för mer information.
Ta bort | Tar bort en markerad profil från profillistan. Se Ta bort profil för mer information.
Egenskaper | Du kan redigera innehållet i en befintlig profil. Se Redigera befintlig profil för mer information.
| Exportera eller importera: Du kan importera användarbaserade profiler till och exportera användarbaserade profiler från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan. Se Exportera eller importera profiler för mer information.
Stäng | Stäng profilhanteringsfönstret.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Menyerna

Använd alternativen på menyerna Arkiv, Verktyg, Avancerat, Profiler och Hjälp för att konfigurera dina nätverksinställningar.

Namn | Beskrivning
Arkiv | Avsluta: Stänger huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

Verktyg

Programinställningar: Använd för att ange systemomfattande anslutningsinställningar. Se Programinställningar för information.

Intel Felsökning för trådlösa anslutningar: Använd för att lösa problem med den trådlösa anslutningen. Se Intel Felsökning för trådlösa anslutningar för mer information.

Verktyget Manuell diagnostik: Med verktyget Manuell diagnostik kan du köra en uppsättning med diagnostiktester som verifierar funktionen i ditt trådlösa kort. Se Verktyget Manuell diagnostik för mer information.

Administratörsverktyg: Används av administratörer eller den person som har administratörsrättigheter på den här datorn för att konfigurera delade profiler (Före inloggning/gemensam, Beständig och VoIP (Voice over IP)). Administratörsverktyget kan också användas av en IT-avdelning för att konfigurera användarinställningar i programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och för att skapa anpassade installationspaket som ska exporteras till andra system. Se Administratörsverktyg för mer information.

OBS! Administratörsverktyget är endast tillgängligt om det installerats under en anpassad installation av programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Se Installera och avinstallera programvaran för mer information om anpassad installation.

Avancerat

Kortinställningar: Visar kortinställningar som motsvarar de inställningar som gjorts i Avancerade inställningar i Microsoft Windows. Se Kortinställningar för information.

Gå till Kortinställningar från Microsoft Windows så här:

- Markera Nätverksanslutningar i Kontrollpanelen i Windows.
- Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
- Klicka på Egenskaper på menyn.
- Visa avancerade inställningar för kortet genom att klicka på Konfigurera.

Avancerad statistik: Markera för att visa detaljerad information om det trådlösa kortet och anslutningen. Se Avancerad statistik för mer information.

Använd Windows för att hantera Wi-Fi: Markera för att aktivera Microsoft Windows XP som trådlös hanterare. Se Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration för mer information.

Profiler | Hantera profiler: Markera för att skapa eller redigera profiler. Hantera undantag: Markera om du vill utesluta nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.
Hjälp | Hjälp om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar: Startar direkthjälpen. Om: Visar versionsinformation för de nuvarande, installerade programkomponenterna.

## Programinställningar (Verktyg-menyn)

Programinställningar styr hur programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar fungerar.

#### Beskrivning av Programinställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
Kort | Visar det nätverkskort som finns tillgängligt för tillfället. Det kan vara antingen Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ , Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG, Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Avancerade inställningar: Följande inställningar styr hur Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar fungerar och visar information.

Aktivitetsfältet

Visa programikon i Aktivitetsfältet: Markera om du vill visa statusikon i Aktivitetsfältet. Ikonen visas i Aktivitetsfältet i Windows (Meddelandefältet). Den här ikonen ger status om din trådlösa anslutning. Avmarkera om du inte vill visa statusikon i Aktivitetsfältet.

Statusikonen i Aktivitetsfältet möjliggör många funktioner:

- Visuell bild över anslutningsstatus och trådlösa aktiviteter i det trådlösa nätverket. Ikonen ändrar färg och animering för olika trådlösa aktiviteter. Se Ikoner i Aktivitetsfältet för mer information.
- Meny: En meny visas när du högerklickar på ikonen. Med alternativen i den här menyn kan du utföra uppgifter så som att sätta på/stänga av radion eller starta programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Se Menyalternativ i Aktivitetsfältet för mer information.
- Verktygstips och skrivbordsaviseringar. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information.

Meddelanden

Visa varningsmeddelanden: Markera för att visa skrivbordsaviseringar bredvid ikonen i Aktivitetsfältet. När det krävs en åtgärd från dig visas ett meddelande. Det är endast händelser av stor betydelse som utlöser en skrivbordsvarning. Om du markerar varningen på skrivbordet utförs rätt åtgärd. Avmarkera om du inte vill visa skrivbordsaviseringar. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information.

Välj ett av följande alternativ:

Informationsmeddelanden: Dessa skrivbordsaviseringar är inte lika viktiga. Ingen aktivitet krävs från dig utan här finns förslag på ändringar på hur du kan förbättra den trådlösa anslutningen.

- Visa informationsmeddelanden: Markeras som standard. Alla skrivbordsaviseringar av informationstyp visas bredvid statusikonen i Aktivitetsfältet. Dessa skrivbordsaviseringar förbättrar din upplevelse med trådlösa anslutningar genom att visa meddelanden när tillgängliga trådlösa nätverk finns inom räckhåll. Du informeras också om när en trådlös anslutning har gjorts och när den inte längre upprätthålls. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information.
- Visa en lista med tillgängliga nätverk när det inte finns någon anslutning: När Visa informationsmeddelanden inte är markerat kan du markera det här alternativet. När skrivbordsaviseringar är inaktiverade, kan du med det här alternativet ändå få ett meddelande om tillgängliga nätverk när det trådlösa kortet inte är anslutet.

Informera när ett annat program använder det trådlösa kortet: När alternativet är markerat visas ett meddelande när andra program försöker hantera det trådlösa kortet. Detta är bra om du använder program som finns vid uppkopplingsställen som Internet-kaféer och på flygplatser. Om du vill utnyttja fördelarna med funktionerna i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar ska du inaktivera detta program när du lämnar uppkopplingsstället.

Aktivera information om TLS-avvisade certifikat: Markera om du vill att en varning ska utfärdas när ett PEAP-TLS-certifikat avvisas av autentiseringsservern. Se Företagssäkerhet och Ställa in klient med TLS-nätverksautentisering för mer information.

Anslut automatiskt

Anslut endast till tillgängliga nätverk med profiler: (Standard) Anslut det trådlösa kortet till ett tillgängligt nätverk med en passande profil från Profillistan. Du får ett meddelande om det inte går att hitta en passande profil (se Meddelanden). Den trådlösa enheten förblir bortkopplad tills en passande profil kan hittas eller tills du konfigurerar en ny profil som passar.

Anslut till valfritt tillgängligt nätverk om det inte finns någon matchande profil: Markera för att ansluta till ett nätverk automatiskt om du inte har konfigurerat en profil, och om du befinner dig på en plats som har ett öppet trådlöst nätverk utan säkerhet. OBS! Öppna nätverk är inte säkra. Du måste därför själv ordna säkerheten för den trådlösa anslutningen. Ett sätt att säkra en öppen trådlös anslutning är att använda programmet VPN (Virtual Private Networking).

Anslut bara till nätverk som är baserat på profiler (Cisco-läge): Markera om du vill prova med varje profil i den prioriterade ordningen. Detta innebär att du är i närheten av en åtkomstpunkt som har fler än ett SSID men bara annonserar ett.

Hantera undantag

Aktivera funktionen för automatisk undantagslista: Markera om du vill aktivera funktionen för automatisk undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera åtkomstpunkter från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.

Aktivera funktionen för manuell undantagslista: Markera om du vill aktivera funktionen för manuell undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.

Lista med trådlösa nätverk | Visa kolumnsorteringsrubriker: Markera för att visa kolumnnamnen i listan med trådlösa nätverk. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera kolumnen i stigande eller fallande ordning.

Meddelande om delad mapp

Fil- och skrivardelning gör det möjligt för andra datorer i ett nätverk att nå resurser på datorn. Du ska vara försiktig när du använder din trådlösa bärbara dator med fil- och skrivardelning aktiverat.

Använd den här funktionen för att få meddelanden när du ansluter till ett trådlöst närverk med delade mappar som uppfyller ett av följande villkor:

- Brandväggen i Microsoft Windows är inaktiverad.
- Fil- och skrivardelning är aktiverade som ett undantag till inställningarna för brandväggen i Microsoft Windows.

Ta bort delning automatiskt för delade mappar under en anslutning tilll oskyddat nätverk
Markera om du vill dölja delade mappar automatiskt när du är ansluten till ett oskyddat nätverk.

Inaktivera detta meddelande
Markera för att lämna de mappar som du delar för närvarande varje gång du ansluter till ett öppet/osäkert nätverk.

Informera vid anslutning till osäkert nätverk
Markera om du vill få meddelande varje gång du ansluts till ett öppet, osäkert nätverk.

Meddelande om Enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc)

Ta emot varningar beroende av följande inställningar när du ansluts till ett ad hoc-nätverk. Du varnas varannan minut, med högst fem varningar.

Informera när inga peer har anslutits till ad hoc-nätverket
Markera om du vill få ett meddelande om inga peer har anslutit till ad hoc-nätverket.

Informera när alla peer lämnar ad hoc-nätverket
Markera om du vill få ett meddelande när alla peer lämnar ad hoc-nätverket.

Meddelande om nätverksnamn (SSID)

Varningsmeddelande om nätverksnamn (SSID)
Informerar dig när standard nätverksnamnet (SSID) används för att ansluta till ett nätverk. Vanliga exempel på fördefinierade, standard nätverksnamn är: trådlöst, WLAN, linksys, standard.

Det kan innebära ett säkerhetsproblem att ansluta till en åtkomstpunkt som har ett standard nätverksnamn (SSID). Denna åtkomstpunkt använder vanligtvis all standardsäkerhet och alla hanteringsinställningar (t.ex. öppen autentisering, standard-IP-adress, användarnamn och/eller lösenord). Om detta är ett personligt nätverk ändrar du nätverksnamnet och säkerhetsinställningarna för att förbättra nätverkssäkerheten.

Informera vid anslutning till nätverk med standard-SSID-namn
Markera om du vill ha ett meddelande när du ansluts till ett nätverk med standardnätverksnamnet

Wi-Fi Protected Setup*

Aktivera enhetsregistrering
Aktivera det här om du vill låta datorn fungera som en fristående registreringsfunktion. På det här sättet kan datorn installeras som en åtkomstpunkt eller gå med i en konfigurerad åtkomstpunkt. När åtkomstpunkten har konfigurerats kan datorn, som fristående registreringsfunktion, lägga till nya datorer (registrerare) i nätverket. Standardläget är AV.

Stäng av Aktivera enhetsregistrering om du vill låta datorn identifiera och ansluta till nätverk som registrerare.

Informera när Wi-Fi Protected Setup-åtkomstpunkter finns inom räckvidd
Aktivera om du vill veta när en åtkomstpunkt utrustad med Wi-Fi Protected Setup finns inom datorns räckvidd. Detta behövs om du vill registrera (ansluta) den här datorn till åtkomstpunkten. Standardläget är PÅ.

OK | Spara inställningar och gå tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Intel Felsökning för trådlösa anslutningar (Verktyg-menyn)

Intel Felsökning för trådlösa anslutningar är ett program som kan hjälpa dig att lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. När ett anslutningsproblem upptäcks visas en skrivbordsavisering i det nedre högra hörnet på skrivbordet. När du har klickat på skrivbordsaviseringen visas ett diagnosmeddelande med de rekommenderade stegen för hur du löser det anslutningsproblem som uppstått. Om ett anslutningsproblem exempelvis uppstod på grund av ett ogiltigt lösenord startas programmet Profilguiden när du klickar på en hyperlänk som visas. Du kan också starta Loggbok för trådlösa anslutningar och aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden. Intel Felsökning för trådlösa anslutningar kan användas under Microsoft Windows XP* och Microsoft Windows 2000*.

Sidan Intel Felsökning för trådlösa anslutningar består av två fönster. Använd vänster musknapp i vänster fönster för att visa en lista med tillgängliga verktyg. Det högra fönstret visar det aktuella anslutningsproblemet i en sektion. Varje sektion har två delar: felmeddelandet och den rekommenderade åtgärden. Den rekommenderade åtgärden innehåller beskrivningar om tillgängliga hjälpprogram och hjälper till att lösa det associerade anslutningsproblemet. Om du klickar på en hjälplänk visas tillhörande hjälptext i ett fönster. Om du klickar på länken för den föreslagna lösningen, startas ett program för att lösa anslutningsproblemet.

Se avsnittet Felsökning för information om hur du löser problem.

Namn | Beskrivning
Menyalternativ | Arkiv | Loggbok för trådlösa anslutningar: Startar Loggbok för trådlösa anslutningar.
Inaktivera meddelande/Aktivera meddelande: Markera om du vill inaktivera eller aktivera varningsmeddelanden.
Avsluta: Klicka för att avsluta programmet Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.
Visa | Visar eller tar bort tidigare data på högerpanelen i Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.
Verktyg | Verktyget Manuell diagnostik: Kör diagnostiskt test för att verifiera att ditt trådlösa kort fungerar. Se Verktyget Manuell diagnostik för mer information.
Hjälp | Hjälp om Intel(R) Felsökning för trådlösa anslutningar: Visar online-hjälp för Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.
Om: Visar versionsinformation för Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.

Tillgänglig hjälp

Felmeddelande för Datum och Tid:

- Felbeskrivning.
- Länk för att lösa fel (om sådan finns tillgänglig) Se Åtgärda fel nedan.
- Länk till rekommenderade steg för hur du åtgärdar felet.

Tidigare | Upprätthåller en lista med de fem senaste varningarna. Varningarna visas i kronologisk ordning, med den senaste varningen överst i listan.

# Manuellt diagnostikverktyg (Verktyg-menyn)

Kör diagnostiskt test för att verifiera att ditt trådlösa kort fungerar. Se Verktyget Manuell diagnostik för mer information.

# Administratörsverktyg (Verktyg-menyn)

Administratörsverktyget är avsett för administratörer eller den person som har administratörsrättigheter på den här datorn. Det här verktyget gör det möjligt för administratören att begränsa vilken styrningsnivå användare har för denna dator över sina trådlösa anslutningar. Detta verktyg används också för att konfigurera gemensamma (delade) profiler.

Användaren kan inte ändra administratörsinställningarna eller profilerna om de inte känner till lösenordet för verktyget. Du skall välja ett lösenord som är säkert och som inte är lätt att gissa.

Du kan exportera dessa inställningar och profiler som ett paket till andra datorer i ditt nätverk. Se avsnittet Administratörsverktyg för mer information.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Administratörspaket | Administratörspaket används för att spara administrativa profiler och andra inställningar. För Windows XP och Windows 2000 kan du kopiera eller skicka denna självextraherande körbara fil till klienter i nätverket. När den körs installeras och konfigureras innehållet på måldatorn. För Windows Vista* gäller att Administratörspaket importeras via hanteraren för grupprinciper. Se Administratörsverktygspaket.
Programinställningar | En administratör kan bestämma vilken nivå av kontroll som användare har över sina trådlösa nätverksanslutningar. Se Programinställningar i Administratörsverktyget.
Administratörsprofiler | Aktivera eller inaktivera profiler av typ Beständig eller Före inloggning/Gemensam och konfigurera VoIP-inställningar (Voice over IP) på datorn. Se Profiler i Administratörsverktyget. OBS! För Windows Vista gäller att gemensamma profiler importeras via hanteraren för grupprinciper.
Kortinställningar | En administratör kan bestämma vilken nivå av kontroll som användare har över sina trådlösa nätverksanslutningar. Se Kortinställningar i Administratörsverktyget.
Programvara | Markera vilka program i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar som är installerade på en användares dator. Se Programvaran för Administratörsverktyget.
EAP-FAST A-ID-grupper | En administratör kan välja vilken Authority Identifier (A-ID) RADIUS-server som ska tillhandahålla PAC (Protected Access Credentials) för profiler som använder EAP-FAST-autentisering. A-ID-grupper delas av alla användare för datorn och tillåter att EAP-FAST-profiler stöder flera PAC från flera A-ID. Se Administratörserktyg EAP-FAST A-ID-grupper.
Byt lösenord | Ändra lösenordet för administratörsverktyget. Se Ändra lösenord för mer information.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Kortinställningar (menyn Avancerat)

Kortinställningar visar enhetsegenskaperna för det trådlösa kort som installerats i datorn. Det kan vara ett av följande nätverksanslutningskort:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG
- Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG
- Intel PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

#### Beskrivning av kortinställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
802.11n-kanalbredd | Ange kanal med hög genomströmning för att maximera prestanda. Konfigurera kanalbredd till Auto eller 20 MHz. Auto är standardinställningen. Använd 20 MHz om 802.11n-kanaler är begränsade. OBS! Denna inställning är endast tillgänglig om kortet är ett Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

802.11n-läge

802.11n-standarden vidareutvecklar tidigare 802.1X-standarder genom att lägga till MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO ökar datagenomströmning för att förbättra överföringshastigheten. Markera Aktiverat eller Inaktiverat för att ange 802.11n-läget för kortet. Aktiverat är standardinställningen.

En administratör kan aktivera eller inaktivera stöd för läget med hög genomströmning för att reducera energiförbrukningen eller konflikter med andra band eller kompatibilitetsproblem.

OBS! Denna inställning är endast tillgänglig om kortet är ett Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Ad hoc-kanal

Om de andra datorerna i ad hoc-nätverket inte använder en annan kanal, behöver du inte ändra kanal.

Värde: Markera tillåten kanal i listan.

- 802.11b/g: Markera detta alternativ när ad hoc-bandfrekvens 802.11b och 802.11g (2,4 GHz) används.
- 802.11a: Markera detta alternativ när du använder ad hoc-bandfrekvens 802.11a (5 GHz).

OBS! När en 802.11a-kanal inte visas, stöds inte initierande ad hoc-nätverk för 802.11a-kanaler.

Energisparfunktioner för ad hoc

Ange energisparfunktioner för enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc).

- Inaktivera: Markera vid anslutning till ad hoc-nätverk som innehåller stationer som inte stöder energisparfunktioner för ad hoc.
- Maximal energibesparing: Markera för att optimera batteriets livslängd.
- Miljö med störningar: Markera för att optimera prestanda eller anslutning till flera klienter.

OBS! Denna inställning finns inte tillgänglig om kortet är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.

Ad Hoc QoS-läge

QoS-kontroll (Quality of Service) i ad hoc-nätverk. QoS tillhandahåller prioritisering av trafik från åtkomstpunkten över ett trådlöst LAN baserat på trafikklassificering. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) är QoS-certifieringen av Wi-Fi Alliance. När WMM är aktiverat använder kortet WMM för att ge stöd åt prioritetstaggning och köfunktioner för Wi-Fi-nätverk.

- WMM aktiverat (standard)
- WMM inaktiverat

OBS! Denna inställning finns inte tillgänglig om kortet är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.

Skydd för blandat läge | Använd för att undvika datakollisioner i en blandad miljö med 802.11b/11g/11a/11n. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) ska användas i en miljö där klienterna kanske inte hör varandra. CTS-till-själv kan användas för att uppnå mer dataflöde i en miljö där klienter är i varandras närhet och kan höra varandra. (CTS-till-själv stöds inte för 802.11n.)

Energisparfunktioner

Gör det möjligt att välja en balans mellan energiförbrukning och kortprestanda. Reglaget för det trådlösa kortets energiinställningar ställer in en balans mellan datorns strömkälla och batteriet.

- Använd standardvärde: (standard) Energiinställningar är baserade på datorns strömkälla.
- Manuellt: Justera skjutreglaget till önskad inställning. Använd den lägsta inställningen för maximal batterilivslängd. Använd den högsta inställningen för maximala prestanda.

OBS! Energiförbrukningsbesparingar varierar baserat på infrastrukturinställningar.

Blockbörjan-läge

Ändrar inställningen för blockbörjans längd som mottages av åtkomstpunkten under en första anslutning. Använd alltid automatisk blockbörjan för att tillhandahålla optimal genomströmning i nätverket. Blockbörjan med automatisk överföring möjliggör automatisk identifiering av blockbörjan. Kort blockbörjan bör användas, om det stöds. Om så inte är fallet, använd lång blockbörjan (Lång blockbörjan vid överföring).

OBS! Denna inställning är inte tillgänglig om kortet är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG.

Önskat band

Väljer driftsband. Alternativen är:

- 802.11b
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

OBS! Denna inställning finns inte tillgänglig om kortet är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG eller Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.

Roaming-aggressivitet

Med den här inställningen kan du definiera hur aggressivt din trådlös klient ska utföra roaming för att förbättra anslutning till en åtkomstpunkt.

- Standard: Balanserad inställning mellan att inte utföra roaming och prestanda.
- Lägsta: Din trådlösa klient utför inte roaming. Endast märkbar degradering i länkkvalitet leder till att den försöker utföra roaming till en annan åtkomstpunkt.
- Högst: Din trådlösa klient spårar kontinuerligt länkkvaliteten. Om någon försämring sker försöker den hitta och roam till en bättre åtkomstpunkt.

Genomflödesförbättring

Ändra värdet för "Packet Burst Control".

- Aktivera: Markera om du vill aktivera dataflödesförbättring.
- Inaktivera: (standard) Markera om du vill inaktivera dataflödesförbättring.

Överföringsenergi

Standardinställning: Högsta energiinställning

Lägsta: Minimal täckning: Ställ in kortet till lägsta överföringsnivå. Du kan expandera antalet täckningsområden eller begränsa ett täckningsområde. Reducera täckningsområdet i högtrafikområden för att förbättra generell överföringskvalitet och undvika trafikstockning och störningar i andra enheter.

Högsta: Maximal täckning: Ställ in kortet till maximal överföringsnivå. Markera för maximala prestanda och intervall i miljöer med begränsade ytterligare radioenheter.

OBS! Den optimala inställningen är för en användare som alltid ska ange överföringsenergi på lägsta möjliga nivå som fortfarande är kompatibel med kvaliteten på deras kommunikation. Detta möjliggör det maximala antalet trådlösa enheter som ska fungera i täta områden och reducera störning i andra enheter som den här radion delar radiospektrum med.

OBS! Denna inställning träder i kraft när antingen läget infrastruktur eller ad hoc används.

Trådlöst läge

Markera vilket band som ska användas för anslutning till trådlöst nätverk:

- Endast 802.11a: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11a-nätverk.
- Endast 802.11b: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11b-nätverk.
- Endast 802.11g: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11g-nätverk.
- 802.11a och 802.11g: Anslut endast det trådlösa kortet till 802.11a- och 802.11g-nätverk.
- 802.11b och 802.11g: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11b- och 802.11g-nätverk.
- 802.11a, 802.11b och 802.11g: (standard) - Anslut till antingen trådlösa 802.11a-, 802.11b- eller 802.11g-nätverk.

OBS! Dessa trådlösa lägen (moduleringstyper) avgör vilka upptäckta åtkomstpunkter som visas i listan Trådlöst nätverk.

OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.

# Avancerad statistik (menyn Avancerat)

Avancerad statistik tillhandahåller aktuell information om kortanslutningen.

#### Beskrivning av Avancerad statistik

Namn | Beskrivning
--- | ---

Statistik

Avancerad statistik: Denna information gäller hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt.

Association: Om kortet hittar en åtkomstpunkt att kommunicera med är värdet inom räckvidden. Annars är värdet utanför räckvidden.

- AP MAC-adress: Åtkomstpunktens tolvsiffriga MAC-adress (00:40:96:31:1C:05).
- Antal associationer: Det antal gånger som åtkomstpunkten har hittat kortet.
- AP-antal: Antalet tillgängliga åtkomstpunkter inom räckvidden för det trådlösa kortet.
- Antal fullständiga skanningar: Det antal gånger som kortet har sökt igenom alla kanaler för att ta emot information.
- Antal ofullständiga skanningar: Antalet avsökningar som har avslutats.

Roaming: Denna information innehåller räknare som har att göra med orsaker till varför kortet utför roaming. Roaming sker när ett kort kommunicerar med en åtkomstpunkt och sedan kommunicerar med en annan i syfte att få bättre signalstyrka.

- Roamingantal: Antalet gånger som roaming inträffade.
- AP överförde inte: Kortet mottog inte radioöverföring från åtkomstpunkten. Du kanske behöver återställa åtkomstpunkten.
- Dålig beacon-kvalitet: Signalkvaliteten är alltför låg för att upprätthålla kommunikation med åtkomstpunkten. Antingen har du flyttat kortet utanför täckningsområdet för åtkomstpunkten eller så har åtkomstpunktens information om enhetsadress ändrats.
- AP-belastningsfördelning: Åtkomstpunkten avslutade sin association med kortet baserat på åtkomstpunktens oförmåga att upprätthålla kommunikation med alla dess associerade kort. Alltför många kort försöker kommunicera med en åtkomstpunkt.
- AP RSSI alltför låg: RSSI (Relative Signal Strength Indicator) är alltför låg för att upprätthålla en association med kortet. Du kanske har flyttat utanför åtkomstpunktens täckningsområde eller så kanske åtkomstpunktens datahastighet ökat.
- Dålig kanalkvalitet: Kanalkvaliteten är låg och orsakade att kortet söker efter en annan åtkomstpunkt.
- AP utelämnade mobil enhet: Åtkomstpunkten utelämnade en dator från listan med mobila enheter som den känner igen. Datorn måste omassocieras med en åtkomstpunkt.

Diverse: Använd denna information för att avgöra om en association med en annan åtkomstpunkt ökar prestanda och hjälper till att upprätthålla högsta möjliga datahastighet.

- Mottagna beacon: Antal beacon som mottagits av kortet.
- Procent missade beacon: Procentvärde för missade beacon.
- Procent överföringsfel: Procentvärdet med dataöverföringar som hade fel.
- Signalstyrka: Signalstyrkan för den åtkomstpunkt som kortet kommunicerar med visas i decibel (dBm).

Överförings-/mottagningsstatistik

Visar procentvärden för ej hänvisade och hänvisade paket.

Sammanlagt antal värdpaket: Den totala summan av antalet hänvisade och ej hänvisade paket.

- Skicka - (Mbit/s)
- Ta emot - (Mbit/s)

Ej hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut till det trådlösa nätverket.

Hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut specifikt till det trådlösa kortet.

Totalt antal byte: Det sammanlagda antalet byte för paket som mottagits och skickats av det trådlösa kortet.

Loggning

Ange den tidslängd som du vill registrera statistiska data för avseende ditt trådlösa kort.

Konfigurera loggningsinställningar: Klicka på Inställningar för att anga hur ofta du vill logga statistiken. Du kan ange antalet sekunder och hur många timmar du vill att statistiken ska loggas.

Om du vill ändra loggfilens lagringsplats.

1. Klicka på Bläddra om du vill ange en ny loggfilsplacering. Den aktuella sökvägen visas. Standardplatsen är i Program-mappen Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klicka på Öppna för att stänga och tillämpa den nya filsökvägen.
3. Klicka på Stäng för att lämna Avancerad statistik.

Starta/stoppa loggning: Klicka på den här knappen för att starta och stoppa loggning. När du klickar på Starta loggning ackumuleras statistisk information (beskrivs ovan). När du klickar på Stoppa loggning avslutas ackumuleringen och denna information sparas till en fil som du kan öppna och visa.

Visa loggfil...: Klicka på den här knappen för att öppna mappen Wireless (Trådlöst) under Program/Intel (detta är standardplaceringen). Loggfiler namnges genom att använda månad, dag och år, plus numret på loggen som skapats den dagen. Exempel: 03122007_001.htm. Loggfilen innehåller:

- Datum och tid
- Kortinformation
- Anslutningsinformation
- Statistik för skicka/ta emot

OBS! En administratör kan inaktivera den här funktionen.

Återställ statistik | Nollställer kortets statistikräknare och börjar göra nya datamätningar.
Stäng | Stänger och går tillbaka till huvudfönstret.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Använd Windows för att hantera Wi-Fi* (menyn Avancerat)

Microsoft Windows XP-funktionen för nollkonfiguration av trådlöst nätverk tillhandahåller ett inbyggt verktyg för trådlös konfiguration. Den här funktionen kan aktiveras och inaktiveras i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Klicka på Använd Windows för att hantera Wi-Fi på menyn Avancerat eller menyn i Aktivitetsfältet. Om Windows XP:s Wireless Zero Configuration är aktiverad, är funktionerna i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar inaktiverade.

# Hantering av undantagslista (menyn Profiler)

Hantering av undantagslista finns tillgängligt när du antingen väljer Hantera undantag på menyn Profiler eller klickar på knappen Egenskaper i listan med trådlösa nätverk.

OBS! Om en administratör har utsett ett nätverk för uteslutning, kan bara en administratör som befinner sig i Administratörsverktyg ta bort nätverket från undantagslistan.

Viktigt! Du ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en åtkomstpunkt som finns i listan.

Använd Hantering av undantagslista för att utesluta fullständiga trådlösa nätverk (SSID).

OBS! Administratörer kan utesluta profiler från Administratörsverktyget. Se Administratörsverktyget.

Namn | Beskrivning

Hantering av undantagslista

- Nätverksnamn: Namn (SSID) på det trådlösa nätverket.
- Radio: Visar bandet om det förekommer ett DHCP-fel.
- MAC-adress: Enhetens MAC-adress.
- Orsak: Visar vilken orsaken är varför det här inte tas med i den automatiska anslutningen.
- Information: Tillhandahåller specifik information om hur åtkomstpunkten utesluts och hur den tas bort från uteslutandet.

Detta nätverk har uteslutits från automatisk anslutning av följande anledningar.

- Användaren har uteslutit detta nätverk manuellt.

Gör detta nätverk (eller åtkomstpunkterna) berättigat till automatisk anslutning igen genom att markera det och klicka på knappen Ta bort.

OBS!

- Knappen Återställ lista tar bort alla poster förutom otillåtna åtkomstpunkter och åtkomstpunkter som uteslutits av administratören från listan.
- Otillåtna åtkomstpunkter tas bort från listan när en anslutning görs till den här åtkomstpunkten med giltiga referenser.
- Alla uteslutna åtkomstpunkter i ett nätverk (förutom de otillåtna och dem som uteslutits av administratören) tas bort från listan när en manuell profil för nätverket används.

Obs! Uppgifter som är gråfärgade är otillåtna åtkomstpunkter eller åtkomstpunkter som administratören har uteslutit. Otillåtna åtkomstpunkter och/eller åtkomstpunkter som har uteslutits av administratören går inte att ta bort från listan manuellt.

Lägg till | Lägger till ett nätverksnamn (SSID) i listan.
Ta bort | Tar bort en post från listan.
Återställ lista | Tar bort alla poster från listan.
Stäng | Stänger och sparar inställningar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Sätta på/stänga av den trådlösa radion

Sätt på och stäng av den trådlösa radion genom att göra något av följande:

- Använd den valfria maskinvaruradioknappen på datorn (om en sådan finns).
- Använda programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
- Använda Microsoft Windows.

> OBS! När datorn är på, pågår en konstant överföring från radion. I vissa situationer, såsom på ett flygplan, kan radiosignaler orsaka störningar. Använd följande metoder om du måste stänga av radion för det trådlösa kortet.

## Använda tillvalet i form av en knapp på datorn för att sätta på och stänga av radion

Om datorn har en fristående knapp installerad kan du använda den för att sätta på och stänga av radion. Kontakta datortillverkaren för mer information om denna knapp. Om du har installerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visas radions aktuella läge i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och i Aktivitetsfältet.

## Använd Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att stänga av och sätta på radion

Statusikonen i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visar radions aktuella läge. I huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Aktivera trådlöst eller Stäng av trådlöst för att växla radion på eller av.

## Sätta på och stänga av radion från ikonen i Aktivitetsfältet

Sätt på eller stäng av radion genom att klicka på ikonen i Aktivitetsfältet och välj Aktivera trådlöst eller Stäng av trådlöst.

## Använda Windows för att slå av radion

Du kan stänga av radion genom att använda Windows.

> OBS! Om du har inaktiverat radion från Microsoft Windows måste du också använda Microsoft Windows för att slå på radion igen. Du kan då inte använda en maskinvaruknapp eller Intel(R) PROSet för trådlösa inställningar för att aktivera radion igen.

#### Windows XP

1. På Start-menyn klickar du på Anslut till > Trådlös nätverksanslutning. Högerklicka och välj Inaktivera.
2. Eller, om du har mer än ett trådlöst kort, klickar du på Start-menyn och sedan Anslut till > Visa anslutningar. Högerklicka på önskat kort och välj Inaktivera.

Du kan använda samma metod att slå på radion igen.

# Installera och avinstallera programvaran

En standardinstallation omfattar kortdrivrutinen för trådlöst LAN, programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och Intel Felsökning för trådlösa anslutningar.

> OBS! Om du avser att använda Novell Client* för Windows skall det installeras innan du installerar programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat ska du ta bort det programmet innan du installerar Novell Client för Windows.

Följande funktioner finns tillgängliga för installation under en Anpassad installation:

- Administratörsverktyg
- WMI-stöd
- Enkel inloggning
- Anslut före inloggning

Installera dessa funktioner genom att välja Anpassad under installationen. Installera dessa funktioner genom att följa nedanstående anvisningar. Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat, se anvisningar efter installationen.

> OBS! Om du avser att använda Novell Client för Windows skall det installeras innan du installerar programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat ska du ta bort det programmet innan du installerar Novell Client för Windows.

### Installera programvaran

1. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.
2. Klicka på Installera programvara på skärmen för installationsprogrammet för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
3. Läs licensavtalet.
4. Välj Jag samtycker till villkoren i licensavtalet.
5. Klicka på Nästa.
6. Klicka på Anpassad.
7. Välj ur listan med funktioner att installera:

> WMI-stöd: Funktionen WMI (Windows Management Instrumentation) gör det möjligt för administratörer som inte har installerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar att fjärrhantera klienter som har installerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

> - Installera: Klicka på WMI-stöd. Markera Installera den här funktionen och eventuella markerade, underordnade funktioner. Gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Klicka på Installera inte denna funktion. Ett rött X visar att det inte är installerat.

> Administratörsverktyg: Installerar Administratörsverktyg i Verktyg-menyn. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler. Administratörsverktyget används också av en IT-avdelning för att aktivera eller inaktivera funktioner i programmet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

> - Installera: Klicka på Administratörsverktyg. Markera Installera den här funktionen och eventuella markerade, underordnade funktioner. Klicka på Nästa och gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Markera Installera inte denna funktion. Ett rött X visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte är installerat.

> Enkel inloggning: Installerar funktionen för Enkel inloggning, Anslutning före inloggning. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler med Administratörsverktyget.

> Välkomstskärm och snabbt användarbyte i Windows XP inaktiveras när enkel inloggning har installerats.

> Enkel inloggning gäller för den företagsmiljö som användaren loggar in till med användarnamn, lösenord och vanligtvis en domän. Snabbt användarbyte har inget stöd för domäninloggning.

> > OBS! Snabbt användarbyte i Windows aktiveras som standard om du använder Windows XP Home Edition. Funktionen används främst av hemanvändare. Snabbt användarbyte finns även tillgängligt i Windows XP Professional, om du installerat det på en fristående dator eller en dator som kopplats till en arbetsgrupp. Om en dator som kör Windows XP Professional läggs till i en domän finns alternativet Snabbt användarbyte inte tillgängligt.

> Anslut före inloggning: Profil av typ Före inloggning/gemensam aktiveras när en användare loggar in på datorn. Anslutning före inloggning upprättar en trådlös anslutning före användarinloggning till Windows. Den här funktionen installeras med enkel inloggning.

> - Installera: Klicka på Anslutning före inloggning. Markera Installera den här funktionen och eventuella markerade, underordnade funktioner. Klicka på Nästa och gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Markera Installera inte denna funktion. Ett rött X visar att det inte är installerat.

8. Klicka på Installera. De installerade komponenterna visas när programvaran har installerats på datorn.
9. Klicka på OK.

> OBS! När Anslutning före inloggning installerats ombeds du att starta om efter installationen av programvaran.

### Lägga till funktioner efter installationen

Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat, följ nedanstående anvisningar för att lägga till Administratörsverktyget och Anslutning före inloggning.

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Programvara Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Klicka på Ändra/Ta bort.
3. Klicka på Ändra.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på det röda X bredvid någon av de funktioner som inte är installerad för närvarande.
6. Klicka på Installera den här funktionen och eventuella markerade, underordnade funktioner.
7. Klicka på Ändra. Efter installationen visas funktionen som Installerad på funktionslistan i installationsprogrammet för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
8. Klicka på OK.

### Aktivera WMM* Power Save (UAPSD)

Innan du kan aktivera WMM Power Save måste du redigera registret. Redigera registret och gör följande ändringar.

Redigera följande nyckel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (där c = VI och VO är aktiverade, f = alla åtkomstkategorier är aktiverade)

Lägg till följande nyckel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Lägg till följande nyckel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar så här:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
2. Klicka på Program för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
3. Klicka på Ändra/Ta bort.
4. Klicka på Ta bort.
5. Klicka på Nästa.
6. När du instrueras att göra så fastställer du vad du vill göra med dina aktuella profiler och inställningar:

> Du har valt att ta bort programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar helt och hållet.

> Markera vad du vill göra med dina aktuella profiler och inställningar:

> - Spara inte mina profiler och inställningar. Markera om du vill ta bort alla dina aktuella profiler och inställningar helt och hållet. Om du installerar programvaran igen finns profilerna och inställningarna inte längre tillgängliga.
> - Spara mina profiler och inställningar i det aktuella formatet (Intel(R) PROSet/trådlöst 10.x).Markera att du vill spara dina aktuella profiler och inställningar. Om du installerar programvaran igen finns profilerna och inställningarna tillgängliga.
> - Konvertera och spara mina profiler och inställningar i formatet Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar 9.x. Om du måste gå tillbaka till en tidigare version av programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar markerar du detta för att spara dina inställningar. När du har installerat programvaran igen finns profilerna och inställningarna tillgängliga. OBS! Endast de inställningar som gällde den tidigare versionen av programvaran finns tillgängliga.

7. Gör en markering och klicka på OK.
8. När programvaran har tagits bort, klicka på Ja för att starta om datorn.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar