Ligar a uma rede sem fios

Voltar ao índice

# Ligar a uma rede sem fios

Ligar a uma rede sem fios
Primeira ligação
Utilizar o Wi-Fi Protected Setup*
Configurar um ponto de acesso e configurar uma rede
Ligar uma pessoa que se regista a uma rede ou ponto de acesso
Adicionar uma pessoa que se regista a uma rede existente no agente de registo
Outros gestores sem fios

# Ligar a uma rede sem fios

Segue um resumo das instruções para estabelecer a ligação a uma rede sem fios existente. Pode utilizar qualquer dos seguintes métodos.

- Ligação automática: Se um perfil existente corresponder a uma rede disponível, é ligado automaticamente a essa rede sem fios.
- Configurar um novo perfil: Seleccione uma rede sem fios na lista de redes sem fios na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Ligar. Se conseguir estabelecer a ligação com sucesso, é criado um perfil na lista de perfis para futura utilização.
- Estabelecer a ligação a um perfil na lista de perfis: Pode seleccionar um perfil na lista de perfis. Para o activar, clique em Ligar. Isto permite estabelecer ligação com uma rede não prioritária na lista (se estiver disponível).
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique com o botão direito em Ligar ao perfil. Aparece uma lista de perfis previamente configurados. Seleccione um perfil.
- Utilize o Wi-Fi Protected Setup* para aderir a ou configurar uma rede.

# Primeira ligação

O software Intel(R) PROSet/Wireless detecta automaticamente redes sem fios que estejam dentro do alcance da sua placa sem fios. Quando uma rede é localizada, surge uma notificação de aviso no ambiente de trabalho: Redes sem fios localizadas. Consulte ?cones da barra de tarefas para obter mais informações.

1. Faça duplo clique no alerta para abrir a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione uma rede na lista de redes sem fios.
3. Clique em Ligar. Se a rede não precisar de autenticação de segurança, um alerta notifica-o de que está ligado à rede. Consulte Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e Barra de tarefas para obter mais informação sobre o menu e ícones da barra de tarefas.

Se tiver de adicionar autenticação de segurança:

1. A caixa de diálogo das Definições gerais de 'Criar perfil sem fios' abre-se e orienta-o através do processo de configuração.
2. Especifique um Nome de perfil. O nome de perfil é o nome desta rede. Pode ser qualquer conteúdo que identifique esta rede. Por exemplo, 'A minha rede doméstica', 'Café da rua A', etc.
3. Nome da rede sem fios (SSID): Contém o nome identificador da rede.
4. Clique em Seguinte. As Definições de segurança tentam detectar as definições desta rede.
   - Se uma chave pré-partilhada (PSK) ou uma palavra-passe WEP for necessária, é-lhe solicitado que introduza esta informação antes de estabelecer a ligação. Clique em Avançadas para alterar ou editar a PSK ou outras definições de segurança. Para obter informações sobre chaves e palavras-passe, consulte Chaves da rede.
   - Se tiver de adicionar definições de segurança, clique em Seguinte para adicionar as definições de segurança necessárias. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para se ligar a uma rede sem fios.

Se ignorar o alerta Redes sem fios localizadas, o Intel(R) PROSet/Wireless apresenta a seguinte mensagem: Deseja estabelecer a ligação a uma rede sem fios? Clique em Sim. A janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless abre-se. Siga as instruções acima para ligar a uma rede sem fios.

Para além do ícone da barra de tarefas, o Intel(R) PROSet/Wireless apresenta também o estado da ligação, a lista de redes sem fios e o estado da ligação à rede. Consulte Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless para obter mais informações.

## Utilizar o Wi-Fi Protected Setup* para configurar ou aderir a uma rede

- Configurar um ponto de acesso e configurar uma rede
- Ligar uma pessoa que se regista (computador) a uma rede ou ponto de acesso
- Adicionar uma pessoa que se regista a uma rede no agente de registo

O Intel(R) PROSet/Wireless implementa o Wi-Fi Protected Setup para permitir uma configuração e gestão fáceis e seguras de uma rede sem fios. Pode utilizar esta capacidade para configurar inicialmente uma rede sem fios e para introduzir novos dispositivos na rede. O Wi-Fi Protected Setup simplifica o processo de configuração e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir que a rede tem uma configuração segura. Os termos seguintes são utilizados nesta discussão.

- Ponto de acesso: Um dispositivo que liga dispositivos sem fios a uma rede. O ponto de acesso está configurado com o nome de rede (SSID) e credenciais de segurança necessários.
- Pessoa que se regista: Um dispositivo que procura aderir a um ponto de acesso ou rede sem fios, mas que não tem a palavra-passe ou chave do ponto de acesso ou da rede. Assim que o computador obtiver a palavra-passe ou chave válida, torna-se membro da rede sem fios. O software Intel(R) PROSet/Wireless pode ser configurado para funcionar como computador que se regista para um ponto de acesso suportado.
- Agente de registo: Um agente de registo é uma entidade lógica (normalmente, um computador) que permite que outros dispositivos (normalmente, computadores) adiram à rede sem fios. O software Intel(R) PROSet/Wireless pode ser configurado para funcionar como agente de registo para pontos de acesso suportados. O agente de registo transfere a chave ou palavra-passe do ponto de acesso em segurança e automaticamente.

Uma nova rede sem fios é estabelecida configurando o ponto de acesso, ligando os computadores pretendidos equipados com placas sem fios e, opcionalmente, proporcionando conectividade de rede externa (i.e. a Internet, normalmente ligando o ponto de acesso a um modem DSL ou de cabo ou outro equivalente).

### Configurar um ponto de acesso e configurar uma rede

Os passos que se seguem irão configurar este computador como agente de registo para uma rede ou ponto de acesso seguro.

1. Localize a palavra-passe de propriedade do dispositivo para o ponto de acesso. Esta é definida pelo fabricante do ponto de acesso. A palavra-passe está normalmente localizada numa etiqueta, na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue o ponto de acesso da rede.
3. No computador que pretende estabelecer como agente de registo, active o Intel(R) PROSet/Wireless.
4. No Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Ferramentas > Definições da aplicação.
5. Na área 'Definições avançadas', em Wi-Fi Protected Setup, active a opção Activar registo do dispositivo.

6. A seguinte mensagem informa-o de que um ou mais dispositivos compatíveis estão dentro do alcance do seu computador. Clique nesta mensagem. (Ou pode seleccionar a rede na lista de redes sem fios da janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.)

7. Aparece o seguinte painel. Utilize a lista de redes disponíveis para seleccionar a rede à qual pretende estabelecer a ligação. Neste exemplo, seleccionámos UnConfigured AP. Trata-se de um nome genérico para um ponto de acesso não configurado. A rede listada depende do que é detectado. Clique em Seguinte.

8. Veja o painel seguinte. Introduza a palavra-passe de propriedade do dispositivo que obteve do ponto de acesso. Clique em Seguinte para continuar.

9. O painel seguinte apresenta o Nome da rede, o Tipo de segurança e a Palavra-passe. Se o ponto de acesso já estiver configurado, estará esbatido; avance para o passo 10. Se o ponto de acesso não estiver configurado (os campos não estão esbatidos), avance para o passo 11.
10. Após alguns segundos, aparece a seguinte mensagem:
    O ponto de acesso já está configurado. Quer voltar a configurá-lo?
    Se não quiser reconfigurar o ponto de acesso, seleccione Não. O software adere à rede, estabelece a ligação e cria um perfil. Depois, sai e este procedimento fica concluído. Se quiser reconfigurar o ponto de acesso, seleccione Sim.
11. Aparece o painel seguinte (pode não ser idêntico àquele apresentado abaixo). O primeiro campo mostra o nome do ponto de acesso. Este é por predefinição Nome de rede (SSID). Neste exemplo, seleccionámos WscAtherosAP. Pode atribuir o nome que quiser.
12. O campo seguinte no painel abaixo é o Tipo de segurança. Seleccione o tipo de segurança pretendido.

- O WPA* Pessoal requer uma configuração manual de uma chave pré-partilhada (PSK) no ponto de acesso e nos clientes. Esta PSK autentica uma palavra-passe ou código de identificação, tanto na estação cliente como no ponto de acesso. Não é necessário um servidor de autenticação.
- O WPA2* é a segunda geração de segurança WPA que proporciona aos utilizadores empresariais e domésticos sem fios um elevado nível de garantia de que apenas os utilizadores autorizados poderão aceder às suas redes sem fios. Aqui, seleccionámos a segurança WPA2 Pessoal. Pode utilizar os perfis do Intel(R) PROSet/Wireless para obter o nome da rede sem fios (SSID) e a frase de palavra-passe para WPA2-Pessoal a utilizar para um dispositivo antigo. Consulte Segurança para obter mais informações.

13. O terceiro campo é a Palavra-passe (Chave). A palavra-passe apresentada é gerada ou pré-configurada de forma aleatória, mas pode alterá-la para aquela que quiser. Porém, deve utilizar uma chave robusta para maior segurança. Tem de ter entre 8 e 63 caracteres. (Esta palavra-passe será introduzida mais tarde no computador da pessoa que se regista para obter acesso a esta rede.) Quando tiver terminado este passo, clique em Seguinte.

14. Os painéis que se seguem mostram a configuração do ponto de acesso e do agente de registo.

O painel seguinte aparece por breves instantes e mostra a configuração das definições sem fios para o ponto de acesso.

15. Quando a rede receber a palavra-passe de proprietário, o utilizador é notificado de que A ligação à rede <nome da rede sem fios> foi estabelecida com êxito. Clique em Concluir. Este processo termina a configuração do ponto de acesso e do agente de registo.

16. Se quiser guardar estas definições num perfil para futura utilização por um cliente antigo, clique em Guardar definições sem fios em: C:\<nome da rede sem fios>. As definições do perfil são guardadas num ficheiro de texto (txt) no seu disco rígido local. O ficheiro é guardado na unidade C:\ local por predefinição. Aceite a localização predefinida ou clique em Procurar para escolher outra no seu computador.

Em seguida, pode ligar à rede uma pessoa que se regista (computador) utilizando o agente de registo.

### Ligar uma pessoa que se regista a uma rede ou ponto de acesso

Execute estes passos para ligar uma pessoa que se regista à rede que acabou de criar. Parte-se do princípio de que o computador do agente de registo está a executar o Intel(R) PROSet/Wireless.

1. No computador da pessoa que pretende ligar à rede, a mensagem abaixo informa-o de que um ou mais pontos de acesso com a capacidade Wi-Fi Protected Setup está dentro do alcance do seu computador sem fios. Clique nesta mensagem. (Ou pode seleccionar a rede na lista de redes sem fios da janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.)

2. Aparece a página de início Configuração da rede sem fios. Utilize a lista de redes disponíveis para seleccionar a rede à qual pretende estabelecer a ligação (neste exemplo, é WscAtherosAP). Depois, clique em Seguinte.

3. Aparece o painel 'Descoberta', tal como ilustrado a seguir. O computador que pretende ligar à rede descobre o agente de registo da rede. Assumindo que o processo de descoberta é bem-sucedido, o nome do agente de registo ou ponto de acesso é apresentado.

4. Aparece o painel seguinte, apresentando a palavra-passe do dispositivo (palavra-passe da pessoa que se regista). A palavra-passe apresentada no computador que se regista é uma palavra-passe temporária exclusiva, gerada aleatoriamente, para o computador que se regista. Esta palavra-passe é utilizada para pedir permissão para estabelecer a ligação ao ponto de acesso da rede. (A palavra-passe apresentada abaixo é apenas um exemplo.)

5. No agente de registo, introduza a palavra-passe fornecida pela pessoa que se regista. Depois, clique em Seguinte.

NOTA: Este processo assume que o agente de registo está a executar o software Intel(R) PROSet/Wireless; o processo e as janelas apresentadas no agente de registo poderão ser diferentes para o software de outros fornecedores. Alguns pontos de acesso poderão ter um agente de registo incorporado.

6. O painel seguinte lista o perfil para esta rede. O perfil seleccionado será enviado para o computador da pessoa que se regista, concedendo-lhe acesso à rede. Apenas os perfis suportados são apresentados. Os perfis suportados são aqueles baseados na segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e Aberta (Nenhuma). Seleccione o perfil e clique em Seguinte para finalizar o processo de registo.

7. O painel seguinte mostra que o registo da pessoa que se regista no agente de registo está concluído. Clique em Concluir.

8. No computador da pessoa que se regista, clique em Seguinte. No computador que se regista, o utilizador é notificado quando tiver A ligação à rede <nome da rede sem fios> foi estabelecida com êxito. Clique em Concluir.

### Adicionar uma pessoa que se regista a uma rede existente no agente de registo

O seguinte procedimento permite-lhe adicionar um computador que se regista a uma rede existente, onde o ponto de acesso já esteja configurado e o agente de registo já aderiu ao AP.

NOTA: Este processo assume que o agente de registo está a executar o software Intel(R) PROSet/Wireless; o processo e as janelas apresentadas no agente de registo poderão ser diferentes para o software de outros fornecedores.

1. Obtenha a palavra-passe do dispositivo para o computador que se regista que pretende adicionar à rede.
2. No ícone da barra de tarefas do Intel(R) PROSet/Wireless, clique com o botão direito do rato e seleccione Adicionar um novo dispositivo.
3. Execute os passos 5 a 8 do procedimento Ligar uma pessoa que se regista a uma rede ou ponto de acesso.

## Outros gestores sem fios

Se o Intel(R) PROSet/Wireless detectar outra aplicação de software a tentar comunicar com o dispositivo sem fios, a mensagem di-lo-á.

#### Configuração nula sem fios do Microsoft Windows XP*

Para mudar do Intel(R) PROSet/Wireless para a Configuração Nula Sem Fios do Windows XP, utilize um dos seguintes métodos:

No menu da barra de tarefas:

Clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi* para mudar para a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP. Seleccione esta opção para desactivar o Intel(R) PROSet/Wireless como gestor sem fios actual. Depois, pode configurar o Microsoft Windows XP como o seu gestor sem fios.

> NOTA: Os perfis sem fios criados com o Intel(R) PROSet/Wireless não são visíveis na Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP. Se quiser utilizar os seus perfis sem fios da Intel, tem de seleccionar Utilizar Intel(R) PROSet/Wireless para gerir o Wi-Fi no menu da barra de tarefas.

A partir do Intel(R) PROSet/Wireless:

No menu 'Avançadas', clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi na aplicação Intel(R) PROSet/Wireless. Quando tiver terminado a utilização da Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP, pode mudar de volta para o Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Activar o Intel(R) PROSet/Wireless na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless ou clique em Utilizar Intel(R) PROSet/Wireless para gerir o Wi-Fi no menu da barra de tarefas.

#### Software sem fios de terceiros

Se estiver a utilizar software fornecido por uma localização hotspot (café, terminal de aeroporto), o Intel(R) PROSet/Wireless envia-lhe uma notificação e desactiva-se automaticamente. Não consegue gerir o dispositivo sem fios quando outro gestor sem fios está a comunicar com o dispositivo sem fios. Para beneficiar de todas as funcionalidades do Intel(R) PROSet/Wireless, recomendamos que desactive ou remova este software quando sair do hotspot.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade