Intel(R) Wireless Troubleshooter

Voltar ao índice

# Intel(R) Wireless Troubleshooter

Intel(R) Wireless Troubleshooter
Visualizador de eventos sem fios
Ferramenta de Diagnóstico Manual
Como resolver erros

## Intel Wireless Troubleshooter

O Intel Wireless Troubleshooter é uma aplicação que pode ajudá-lo a resolver problemas de ligação à rede sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Quando clica no alerta, uma mensagem de diagnóstico apresenta os passos recomendados para a resolução do problema de ligação que ocorreu. Por exemplo, se ocorreu um problema de ligação devido introdução de uma palavra-passe inválida, a aplicação Assistente de perfis iniciada quando clica numa hiperligação apresentada. Pode também iniciar o Visualizador de eventos sem fios e activar ou desactivar as notificações de aviso. O Intel Wireless Troubleshooter é suportado pelo Microsoft Windows XP* e Microsoft Windows 2000*.

#### Descrição do Intel Wireless Troubleshooter

O Intel Wireless Troubleshooter inclui dois painéis. O painel da esquerda apresenta uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita apresenta o problema de ligação actual. Este painel está dividido em duas secções: a mensagem de erro e a acção recomendada. A acção recomendada contém descrições acerca de utilitários disponíveis e ajuda a resolver o problema de ligação relacionado. Se clicar numa ligação de ajuda, o texto de ajuda é apresentado numa janela. Se clicar na ligação de resolução do problema associado, será iniciado um programa para resolução do problema de ligação.

Nome | Descrição
Opções do menu | Ficheiro | Visualizador de eventos sem fios: Inicia o Visualizador de eventos sem fios.
Desactivar notificações/Activar notificações: Seleccione para desactivar ou activar as notificações de aviso.
Sair: Clique para sair da aplicação Intel Wireless Troubleshooter.
Ver | Histórico: Apresenta ou remove os dados de histórico no painel da direita do Intel Wireless Troubleshooter.
Ferramentas | Ferramenta de Diagnóstico Manual: Execute o teste de diagnóstico para verificar a funcionalidade da sua placa em fios. Consulte Ferramenta de Diagnóstico Manual para obter mais informações. A ferramenta também pode ser acedida através do menu 'Ferramentas'.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) Wireless Troubleshooter: apresenta a ajuda on-line do Intel Wireless Troubleshooter.
Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.

Ajuda disponível

A data, a hora e a mensagem de erro:

- Descrição do erro.
- Ligação para resolução do erro (se disponível). Consulte Resolver erros em baixo.
- Ligação para os passos recomendados de resolução do erro.

Histórico | Mantém uma lista dos últimos cinco alertas. Os alertas estão listados por ordem cronológica, com o alerta mais recente no topo da lista.

## Ferramenta de Diagnóstico Manual

A Ferramenta de Diagnóstico Manual permite-lhe executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam a funcionalidade da sua placa sem fios. Há dois níveis de detalhes de diagnóstico representados nesta ferramenta: nível de utilizador e nível de suporte técnico. Ao nível do utilizador, a ferramenta só mostra uma breve descrição dos diferentes passos de diagnóstico que estão a ser tomados e só mostra uma indicação de êxito ou de falha para cada passo. O nível do suporte técnico inclui a criação de um ficheiro de registo que contém informações detalhadas sobre todos os testes executados. Este ficheiro de registo pode ser guardado num ficheiro de texto e enviado por correio electrónico para um departamento de suporte técnico para resolver problemas de ligação.

Invoque a Ferramenta de Diagnóstico Manual no menu Ferramentas.

Para definir a localização do ficheiro de registo:

1. Clique em Ficheiro.
2. Clique em Definições para guardar o ficheiro de registo. Este ficheiro de registo pode ser guardado num ficheiro de texto e enviado para um grupo ou administrador de suporte técnico para resolver problemas de ligação à rede.
3. Clique em Procurar para especificar a localização do ficheiro de registo.
4. Clique em OK para voltar à Ferramenta de Diagnóstico Manual.

Para realizar os testes:

1. Clique na caixa de verificação ao lado de cada teste para seleccionar o teste a executar.
2. Clique em Executar testes para executar os testes seleccionados.
3. Clique em Fechar para fechar a Ferramenta de Diagnóstico Manual.

#### Testes disponíveis

Nome | Descrição
--- | ---

Teste do hardware

O teste passa se a placa sem fios estiver presente e acessível. O teste falha se a placa não estiver presente ou estiver presente, mas desactivada. O resumo do teste indica se o hardware sem fios está activado ou desactivado.

A resolver problemas

- Verifique se a sua placa está listada em Placas de rede em 'Gestor de dispositivos'.
- Se a placa não estiver listada, clique com o botão direito do rato em Placas de rede e seleccione Verificar se há alterações de hardware. Também pode reiniciar o seu sistema.
- Verifique se a placa está activada no 'Gestor de dispositivos'. Quando a placa estiver desactivada, aparece um X vermelho no dispositivo. Clique com o botão direito do rato na placa e seleccione Activar no menu.
- Quando a placa apresentar um ponto de exclamação amarelo, clique com o botão direito do rato na placa e volte a instalar o controlador a partir do CD do Intel(R) PROSet/Wireless.
- Contacte o fabricante do computador para outras opções de resolução de problemas.

Teste do controlador

O resumo do teste apresenta o controlador da ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless suportado pela placa sem fios. O teste verifica se a versão binária do controlador é compatível com a versão instalada do software Intel(R) PROSet/Wireless. O teste falha se a versão binária do controlador não for localizada ou se a versão do controlador não corresponder à versão do software Intel(R) PROSet/Wireless (por exemplo, Intel(R) PROSet/Wireless versão 11.1.x.x e versão do controlador 9.0.x.x, 9.1.x.x ou 11.1.x.x).

Resolução de problemas

- Volte a instalar os controladores com o software Intel(R) PROSet/Wireless.

Teste de rádio

O resumo do teste apresenta 'Ligar o rádio' ou 'Desligar o rádio'. O teste consulta o estado actual do rádio. Se o rádio estiver ligado, o teste passa com êxito. Se o rádio estiver desligado, o teste falha.

Resolução de problemas

Verifique se o rádio da placa sem fios está ligado. Há duas formas de ligar e desligar o rádio:

- O interruptor de hardware
- O botão Sem fios activado/desactivado no software Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Ligar/desligar rádio sem fios para obter mais informações.

Teste de análise

O teste consulta as redes sem fios dentro do alcance da sua placa sem fios. O teste passa com êxito se as redes estiverem indicadas na lista de análise. O resumo do teste indica o número de redes disponíveis para estabelecer a ligação.

Resolução de problemas

- Verifique se está dentro do alcance de um ponto de acesso.
- Desligue e volte a ligar o rádio sem fios.
- Verifique se a definição da banda sem fios corresponde à definição da banda do ponto de acesso.
- Desligue e volte a ligar o ponto de acesso.

Teste de associação

O resumo do teste indica 'Associado' ou 'Não associado'. A associação é o estabelecimento e a manutenção da ligação sem fios entre dispositivos. Quando a segurança estiver activada, os dispositivos apenas trocam credenciais de segurança. O teste verifica se há conectividade sem fios. O teste passa se o cliente for associado com êxito.

Resolução de problemas

- Quando a força do sinal do ponto de acesso estiver fraca, utilize o teste de sinal listado abaixo.
- Verifique se foi criado um perfil. Se tiver sido criado:
  - Certifique-se de que o SSID do perfil corresponde ao nome de rede (SSID) do ponto de acesso.
  - Remova o perfil e crie um novo perfil.
- Certifique-se de que a sua rede sem fios não está incluída na lista de exclusões (de perfis).
- Certifique-se de que o endereço MAC não foi excluído no ponto de acesso.

Teste de autenticação

Descreve o processo após a associação, durante o qual a identidade do dispositivo sem fios ou utilizador final é verificada para depois ser permitido o acesso à rede. O teste consulta a informação de estado da autenticação, incluindo todas as informações das 'Extensões compatíveis com a Cisco' e relacionadas com a segurança. O teste passa se o cliente for autenticado com êxito. O teste falha se o cliente não for autenticado. O resumo do teste indica se a autenticação é necessária para a ligação à rede.

Resolução de problemas

- Seleccione Intel(R) Wireless Troubleshooter no menu Ferramentas na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. Seleccione 'Visualizador de eventos sem fios' para visualizar registos do registo de erros para resolver problemas com este teste.
- Edite o seu perfil para garantir que as credenciais correctas foram utilizadas para a chave WEP, PSK, palavra-passe ou certificados.
- Remova o perfil existente e crie um novo perfil.

Teste de sinal

O resumo do teste indica a qualidade do sinal. Se a qualidade do sinal for fraca, utilize o botão Resolução de problemas para diagnosticar e corrigir o problema.

Resolução de problemas

- Desloque o computador até 3 a 6 metros do ponto de acesso ou router sem fios.
- Reduza a interferência afastando-se de aparelhos (microondas, telemóveis ou telefones de 2,4 GHz) ou pontos de acesso que utilizem o mesmo canal.
- Aumente a potência de transmissão do ponto de acesso.

Teste de ping

O teste verifica se a placa sem fios enviou mensagens e recebeu respostas com êxito do endereço IP do ponto de acesso, gateway predefinido, servidor DHCP (se activado) e servidores DNS. O resumo do teste indica se foram recebidas respostas destas entidades.

Exemplo: Resposta: AP, gateway predefinido. Sem resposta: Servidor DHCP

NOTA: Se os testes de ping para este ponto de acesso e gateway predefinido forem bem-sucedidos, mas o teste de ping para o servidor DNS falhar, não se trata de um problema de rede sem fios, mas de um problema de rede geral.

Resolução de problemas

- Desactive o firewall de segurança e execute o teste de ping novamente.
- Contacte o fabricante do ponto de acesso para resolver os problemas na configuração da sua rede doméstica.
- Os utilizadores empresariais devem contactar o administrador da rede.

Resolução de problemas | Diagnostica e resolve os problemas indicados por cada um dos testes. O botão Resolução de problemas torna-se activo se o teste falhar.
Executar testes | Executa os testes que o utilizador tiver seleccionado.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

### Visualizador de eventos sem fios

O programa Visualizador de eventos sem fios apresenta uma lista de itens do registo de erros. Pode guardar todos os itens de registo disponíveis num ficheiro de formato binário para o enviar para o suporte ao cliente. Para iniciar o 'Visualizador de eventos sem fios', no menu 'Ferramentas', clique em Intel Wireless Troubleshooter. Clique em Visualizador de eventos sem fios.

#### Descrição do 'Visualizador de eventos sem fios'

Nome | Descrição
--- | ---

Ficheiro

Definições:

Para alterar a localização de armazenamento do ficheiro de registo.

1. Clique em Ficheiro > Definições para abrir as Definições do Visualizador de eventos sem fios.
2. Especifique a pasta predefinida para ficheiros de registo guardados: A localização predefinida é Os meus documentos. Clique em Procurar para localizar uma nova localização da pasta.
3. Nome do ficheiro: O nome do ficheiro é o nome predefinido do computador.
4. Tamanho máximo do ficheiro (KB): Introduza o tamanho do ficheiro em kilobytes (KB).
5. Clique em OK para fechar e aplicar as novas alterações. Clique em Cancelar para fechar sem aplicar quaisquer alterações.

Se quiser que o ficheiro de registo seja copiado para um local de arquivos após um determinado número de dias:

1. Clique em Copiar o ficheiro de registo para outro local.
2. Pasta de destino: Introduza o local onde pretende armazenar os ficheiros ou clique em Procurar para seleccionar a localização da pasta.
3. Frequência (dias): Seleccione a frequência com que pretende que os ficheiros sejam movidos para a pasta de destino.
4. Clique em OK para fechar e aplicar as novas alterações. Clique em Cancelar para fechar sem aplicar quaisquer alterações.

Sair: Clique para sair do Visualizador de eventos sem fios e voltar ao Intel Wireless Troubleshooter.

NOTA: Um administrador pode utilizar a definição de aplicação da Ferramenta do Administrador, Preferências do Visualizador do registo de eventos sem fios, para definir a localização predefinida do ficheiro de registo.

Modo

Seleccione para visualizar registos de eventos actuais ou anteriormente guardados:

- Visualização do evento em tempo real: Seleccione esta opção para visualizar eventos de erro à medida que ocorrem em tempo real.
- Visualização do ficheiro de registo: Seleccione esta opção para abrir um ficheiro de registo de erros que tenha sido guardado ou para guardar o registo de eventos de erro actual num ficheiro.

Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página. Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.

Informação acerca do Visualizador de eventos sem fios

Nível: O nível de gravidade do problema de ligação é indicado por um ícone.

Os níveis de gravidade são:

- Informações
- Erro
- Aviso

Descrição: Breve descrição do problema de ligação.
Data e hora: Data e hora do problema de ligação detectado. Esta coluna pode ser ordenada por ordem ascendente ou descendente. Clique no cabeçalho da coluna para ordenar os eventos apresentados.
Aberta | Abre ficheiros de registo arquivados de sessões anteriores com o Intel(R) Wireless Troubleshooter.
Limpar | Remove as informações do Visualizador de eventos sem fios.
Guardar como | Guarda o registo disponível. Utilize o nome sugerido ou altere-o.

# Resolver erros

Utilize as recomendações seguintes para resolver os problemas de ligação de rede detectados pelo Intel Wireless Troubleshooter.

Não recebeu um endereço IP
A rede ad hoc está inactiva e nenhum par aderiu à rede
A rede ad hoc está inactiva e todos os pares deixaram a rede
Está ligado a uma rede com um nome de rede predefinido (SSID). A rede ou o ponto de acesso poderá não estar configurado com segurança
Está ligado a uma rede que não está configurada com segurança e há pastas partilhadas detectadas no seu sistema
A placa de rede sem fios no sistema está desactivada
Não foi detectada qualquer placa de rede sem fios no sistema
Não foi instalada qualquer placa de rede sem fios
Desligado de um ponto de acesso

Se for um utilizador avançado ou um administrador, utilize estas mensagens de erro para diagnosticar problemas nos perfis da rede sem fios.

Não foi possível iniciar a aplicação
Falha de autenticação devido a nome de utilizador inválido
Falha de autenticação devido a credenciais de utilizador inválidas
Falha de autenticação devido a um certificado de utilizador inválido
Falha de autenticação devido a identidade de servidor inválida
Falha de autenticação devido a credenciais de servidor inválidas
Falha de autenticação devido a um certificado de servidor inválido
Falha de autenticação devido à indisponibilidade do servidor AAA
O servidor AAA rejeitou o método EAP
PIN inválido para recuperação de certificado
Ocorreu um erro devido à remoção inesperada do adaptador GSM
O cartão inteligente foi removido inesperadamente
Falha de autenticação devido à expiração do temporizador
Falha de autenticação do perfil de um administrador
Um perfil de administrador não recebeu um endereço IP

# Não recebeu um endereço IP

A placa sem fios não conseguiu obter um endereço IP válido: A palavra-passe de segurança sem fios ou a chave de encriptação não corresponde àquela utilizada pelo ponto de acesso. Outras causas são: a rede sem fios requer um endereço IP estático; há um problema com o servidor DHCP; ou um problema de rede geral.

Para limpar esta mensagem:

- Volte a introduzir a palavra-passe de segurança nas definições de segurança da rede. Consulte Segurança pessoal.
- Reinicie o ponto de acesso, router, computador e modem para DSL/cabo.
- Verifique a configuração de segurança no ponto de acesso ou router sem fios. Para obter assistência, contacte o fabricante do seu ponto de acesso ou router.
- Contacte o seu administrador para obter ajuda a configurar a sua ligação sem fios.

# A rede ad hoc está inactiva e nenhum par aderiu à rede

Se criar uma rede ad hoc e nenhum par aderir a essa rede ad hoc durante dois minutos, este alerta notifica-o de que a rede ad hoc está inactiva.

Esta notificação de aviso é activada ou desactivada em Definições da aplicação.

Para limpar esta mensagem:

1. No menu 'Ferramentas', clique em Definições da aplicação.
2. Desloque-se para baixo para localizar Notificação de rede ad hoc.
3. Limpe Notificar quando nenhum par aderiu à rede ad hoc.
4. Clique em OK para guardar as definições e regressar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# A rede ad hoc está inactiva e todos os pares deixaram a rede

Se criar ou aderir a uma rede ad hoc com outros participantes, este alerta notifica-o quando algum ou todos os participantes tiverem deixado a rede ad hoc.

Esta notificação de aviso é definida nas Definições da aplicação.

Para limpar esta mensagem:

1. No menu 'Ferramentas', clique em Definições da aplicação.
2. Desloque-se para baixo para localizar Dispositivo para dispositivo (ad hoc).
3. Limpe Notificar quando todos os pares deixam a rede ad hoc.
4. Clique em OK para guardar as definições e regressar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# Está ligado a uma rede com um nome de rede predefinido (SSID). A rede ou o ponto de acesso poderá não estar configurado com segurança

Estabelecer a ligação a um ponto de acesso que utilize um nome de rede predefinido (SSID) pode constituir um problema de segurança. Este ponto de acesso utiliza normalmente todas as predefinições de segurança e gestão (por exemplo, autenticação aberta; endereço IP, nome de utilizador ou palavra-passe predefinido). Se for uma rede pessoal, mude o nome da rede e as definições de segurança para aumentar a segurança da rede.

Esta notificação de aviso é activada ou desactivada em Definições da aplicação.

Para limpar esta mensagem:

1. No menu 'Ferramentas', clique em Definições da aplicação.
2. Desloque-se para baixo para localizar Notificação SSID.
3. Limpe Notificar quando ligado a uma rede com um nome SSID predefinido.
4. Clique em OK para guardar as definições e regressar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# Está ligado a uma rede que não está configurada com segurança e há pastas partilhadas detectadas no sistema

A partilha de ficheiros e impressoras permite que outros computadores numa rede acedam a recursos no seu computador. Deve ter cuidado ao utilizar o seu computador portátil sem fios com a partilha de ficheiros e impressoras activada.

Se for avisado quando estabelecer a ligação a uma LAN sem fios com pastas partilhadas, desactive esta notificação seguindo as instruções abaixo.

Esta notificação de aviso é activada ou desactivada em Definições da aplicação.

Para limpar esta mensagem e restaurar as pastas partilhadas da rede no momento em que desligar:

1. No menu 'Ferramentas', clique em Definições da aplicação.
2. Desloque-se para baixo para localizar Notificação de pasta partilhada.
3. Seleccione Desactivar esta notificação para manter as definições actuais para pastas partilhadas sempre que estabelecer uma ligação a uma rede aberta não segura.
4. Clique em OK para guardar as definições e regressar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# A placa de rede sem fios no sistema está desactivada

Active a placa sem fios.

1. Clique com o botão direito do rato em O meu computador.
2. Seleccione Propriedades.
3. Clique em Hardware.
4. Clique em Gestor de dispositivos.
5. Clique em Placas de rede.
6. Clique com o botão direito do rato na placa Intel(R) PRO/Wireless listada.
7. Clique em Activar.
8. Clique em Ficheiro > Sair para fechar o gestor de dispositivos.
9. Clique em OK para fechar as propriedades do sistema.

# Não foi detectada qualquer placa de rede sem fios no sistema

Não foi possível ao sistema detecta uma placa sem fios Intel no sistema. A placa pode ter sido removida ou não estar instalada.

Primeiro, verifique se há uma placa sem fios listada no 'Gestor de dispositivos':

1. Clique com o botão direito do rato em O meu computador.
2. Seleccione Propriedades.
3. Clique em Hardware.
4. Clique em Gestor de dispositivos.
5. Clique em Placas de rede.

Se houver uma placa Intel(R) PRO/Wireless listada, actualize o controlador a partir do Web site de suporte da Intel Corporation em http://support.intel.com/. Se não houver uma placa Intel(R) PRO/Wireless listada, contacte o fabricante do computador.

# Não foi detectado qualquer controlador de placa de rede sem fios no sistema

Não foi possível ao sistema detecta uma placa sem fios Intel no sistema. Poderá ser necessário actualizar o controlador da placa sem fios.

Primeiro, verifique se há uma placa sem fios listada no 'Gestor de dispositivos':

1. Clique com o botão direito do rato em O meu computador.
2. Seleccione Propriedades.
3. Clique em Hardware.
4. Clique em Gestor de dispositivos.
5. Clique em Placas de rede.

Se a placa sem fios estiver listada:

1. Clique com o botão direito do rato na placa de rede Intel(R) PRO/Wireless que está instalada no seu computador.
2. Clique em Actualizar controlador. Aparece as Boas-vindas do Windows ao assistente de actualização de hardware.
3. No ecrã Assistente de actualização de hardware, clique em Sim, apenas esta vez.
4. Clique em Seguinte.
5. Clique em Instalar o software automaticamente. Se souber a localização do controlador, clique em Instalar a partir de uma lista ou localização especificada.
6. Se receber a mensagem Impossível continuar o assistente de actualização de hardware, contacte o Web site do suporte da Intel Corporation em http://support.intel.com/.

Se a placa sem fios não estiver listada: Contacte o Web site do suporte da Intel Corporation em http://support.intel.com/.

# Desligado de um ponto de acesso

As mensagens de erro indicadas abaixo são apresentadas quando o adaptador sem fios é desligado do ponto de acesso de rede.

Desligar do ponto de acesso devido a associações falhadas.
Desligar do ponto de acesso devido a falhas de autenticação.
Desligar do ponto de acesso devido a falha do TKIP Michael Integrity Check.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de não autenticação do pacote da classe 2.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de não associação do pacote da classe 3.
Desligar do ponto de acesso devido à falha numa nova associação.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de elemento de informação.
Desligar do ponto de acesso devido à falha do intercâmbio de 4 vias do protocolo da chave EAPOL.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de autenticação 802.1X.

Acção recomendada: Seleccione o perfil. Clique em Ligar e tente associar-se à rede.

# Não foi possível iniciar a aplicação

Não é possível localizar a aplicação que especificou para ser iniciada quando este perfil estabelecesse a ligação. Verifique o caminho e o nome do ficheiro nas definições avançadas do Assistente de perfis.

Para verificar o caminho e nome do ficheiro:

1. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Perfis.
2. Seleccione o perfil.
3. Clique em 'Propriedades'.
4. Clique em Avançadas.
5. Clique em Activar inicialização da aplicação. Verifique se o nome do ficheiro e o caminho para a localização do ficheiro estão correctos.
6. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
7. Clique em OK para fechar as definições gerais e voltar à lista dos perfis.

# Falha de autenticação devido a nome de utilizador inválido: Volte a introduzir o nome de utilizador

Este erro de autenticação pode ser causado por um nome de utilizador inválido.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o tipo de autenticação 802.1X adequado.

> Para os perfis TTLS, PEAP e EAP-FAST:

> - A opção Utilizar o seguinte deve ser seleccionada.
> - Verifique as informações do Nome do utilizador.

5. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a credenciais de utilizador inválidas: Volte a introduzir as credenciais

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de utilizador inválidas (pode ser o nome de utilizador, a palavra-passe ou outra forma de credenciais de utilizador).

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione um perfil TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST na lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Deve seleccionar o tipo de autenticação 802.1X.
5. seleccione a opção Utilizar o seguinte para Credenciais do utilizador.
6. Verifique as informações de Nome do utilizador, Domínio e palavra-passe. Se Utilizar início de sessão do Windows ou Pedir cada vez que ligar estiver seleccionado, certifique-se de que são utilizadas as informações correctas para as credenciais do utilizador quando efectua a ligação à rede sem fios.
7. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado de utilizador inválido: Seleccione outro certificado

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de servidor (domínio) inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o tipo de autenticação 802.1X adequado.
5. Para os perfis TLS: Clique em Seleccionar e seleccione outro certificado na lista de certificados instalados.
6. Clique em OK.
7. Clique em OK para guardar as configurações.

> Notas sobre os certificados: A identidade especificada deve corresponder a quem o certificado foi emitido e estar registada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) utilizado pelo autenticador. O certificado deve ser válido para o servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e, geralmente, significa que o servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como uma autoridade de certificação. Deve iniciar sessão com o nome de utilizador utilizado quando o certificado foi instalado.

# Falha de autenticação devido a identidade de servidor inválida: Volte a introduzir o nome do servidor

Este erro de autenticação pode ser causado por informações de identidade de servidor inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o tipo de autenticação 802.1X adequado.
5. Para os perfis TTLS e PEAP: verifique se o nome do servidor de identidade de roaming está correcto.
6. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a credenciais de servidor inválidas: Volte a introduzir as credenciais do servidor

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de servidor (domínio) inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o tipo de autenticação 802.1X adequado.

> Para os perfis TTLS, PEAP e EAP-FAST:

> - Seleccione a opção Utilizar o seguinte para as credenciais do utilizador.
> - Verifique as informações do domínio.

> Se Utilizar início de sessão do Windows ou Pedir cada vez que ligar estiver seleccionado, certifique-se de que são utilizadas as informações correctas para as credenciais de domínio quando efectua a ligação à rede sem fios. NOTA: Esta opção só está disponível se tiver instalado o componente de início de sessão único com ligação de pré-início de sessão.
> Para os perfis LEAP: Seleccione Utilizar o seguinte nome do utilizador e palavra-passe e verifique se o domínio está correcto. Se Pedir nome de utilizador e palavra-passe estiver seleccionado, certifique-se de que a informação correcta do domínio e da palavra-passe é introduzida quando estabelecer a ligação à rede sem fios. (Tem de corresponder ao que sucede na janela das definições de segurança.)

5. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado de servidor inválido: Seleccione outro certificado

Este erro de autenticação pode ser causado por um certificado de servidor inválido.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. O tipo de autenticação 802.1X apropriado está seleccionado.

> Para os perfis TTLS e PEAP: Verifique se o tipo de autenticação correcto está seleccionado na lista. Clique em Seguinte para escolher outro certificado da lista de certificados instalados ou especifique outro servidor ou nome de certificado. Clique em OK.
> Para os perfis TLS: Clique em Seleccionar e seleccione outro certificado na lista de certificados instalados. Clique em OK.

5. Clique em Fechar.
6. Clique em OK para guardar as configurações.

Notas sobre os certificados: A identidade especificada deve corresponder a quem o certificado foi emitido e estar registada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) utilizado pelo autenticador. O certificado deve ser válido para o servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e, geralmente, significa que o servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como uma autoridade de certificação. Deve iniciar sessão com o nome de utilizador utilizado quando o certificado foi instalado.

# Falha de autenticação devido à indisponibilidade do servidor AAA

A placa sem fios está associada ao ponto de acesso, mas a autenticação 802.1X não pode ser concluída devido a uma resposta do servidor de autenticação.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Ligar e tente efectuar a associação à rede e executar a autenticação com o servidor.

# O servidor AAA rejeitou o método EAP

Este erro ocorre quando o servidor AAA não aceita a autenticação configurada.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Seleccione o perfil associado ou o último perfil utilizado na lista de perfis.
4. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
5. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança.
6. Verifique se Activar 802.1X está seleccionado.
7. Verifique se o tipo de autenticação correcto está seleccionado.
8. Introduza a informação de segurança necessária.
9. Clique em OK. O perfil voltou a ser aplicado. O Intel(R) PROSet/Wireless tenta estabelecer ligação com a rede sem fios.

# PIN inválido para recuperação de certificado: Volte a introduzir o PIN

A recuperação do certificado falhou devido a um PIN incorrecto.

Acção recomendada: Introduza o PIN correcto.

# Ocorreu um erro devido à remoção inesperada do adaptador GSM

Este erro ocorre quando o adaptador GSM não é inserido por completo ou é removido inesperadamente da estação móvel.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Volte a inserir o adaptador GSM.
2. Clique duas vezes no ícone Intel(R) PROSet/Wireless Software na parte inferior direita do ecrã.
3. Seleccione o perfil associado ou o último perfil utilizado na lista de perfis.
4. Clique em Ligar. O perfil voltou a ser aplicado. O software Intel(R) PROSet/Wireless tenta estabelecer ligação com a rede sem fios.

# O cartão inteligente foi removido inesperadamente

Este erro ocorreu porque o cartão inteligente foi removido inesperadamente.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Introduza o cartão inteligente.
2. Seleccione o perfil de autenticação 802.1X EAP-SIM.
3. Clique em Ligar e tente associar-se à rede.

# Falha de autenticação devido à expiração do temporizador

A autenticação falhou porque o temporizador de autenticação expirou enquanto esta estação móvel estava a autenticar. Um ponto de acesso não controlado ou um problema com o servidor RADIUS pode ter sido a causa deste problema.

Acção recomendada:

- Se suspeitar de um ponto de acesso não controlado, considere adicionar este ponto de acesso à lista de pontos de acesso excluídos para evitar que a placa sem fios volte a estabelecer a ligação a este ponto de acesso no futuro.
- Se não suspeitar da existência de um ponto de acesso não controlado, clique no perfil na lista de perfis. Clique em Ligar para efectuar a associação à rede e tentar executar a autenticação com o servidor.

# Falha de autenticação do perfil de um administrador

Este erro ocorre quando as credenciais no perfil não são aceites pelo autenticador (por exemplo, um ponto de acesso ou servidor AAA). Contacte o administrador para resolver este problema.

# O perfil de administrador não recebeu um endereço IP

A placa sem fios não conseguiu obter um endereço IP válido: A palavra-passe de segurança sem fios ou a chave de encriptação não corresponde àquela utilizada pelo ponto de acesso. Outras causas são: a rede sem fios requer um endereço IP estático; há um problema com o servidor DHCP; ou um problema de rede geral.

Acção recomendada: Contacte o seu administrador para obter ajuda a configurar a sua ligação sem fios.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade