Estabelecer conexão com uma rede sem fio

Voltar ao Índice

# Estabelecer conexão com uma rede sem fio

Estabelecer conexão com uma rede sem fio
Conexão pela primeira vez
Usando Wi-Fi Protected Setup*
Configurar um ponto de acesso e uma rede
Conectar um Registrando a uma rede ou ponto de acesso
Adicionar um Registrando a uma rede existente no Registrador
Outros gerenciadores de conexões sem fio

# Estabelecer conexão com uma rede sem fio

A seguir, instruções resumidas para conectar-se com uma rede sem fio atual. Use um dos seguintes métodos.

- Auto conexão: Se um perfil existente for igual ao de uma rede disponível, você estará automaticamente conectado a essa rede sem fio.
- Configurar um novo perfil: Selecione uma rede sem fio na lista de redes sem fio, na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Conectar. Se a conexão for bem-sucedida, será criado um perfil na Lista de perfis, para uso posterior.
- Conectar-se com um perfil na Lista de perfis: É possível selecionar um perfil na Lista de perfis. Para ativá-lo, clique em Conectar. Isto permite estabelecer uma conexão com uma rede posicionada mais abaixo na lista (se ela estiver disponível).
- Clique com o botão direito no Ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. Clique com o botão direito do mouse em Conectar-se com perfis. Será exibida uma lista dos perfis configurados previamente. Selecione um perfil.
- Use Wi-Fi Protected Setup* para configurar ou entrar em uma rede sem fio.

# Conexão pela primeira vez

O software Intel(R) PROSet/Wireless detecta automaticamente as redes sem fio dentro da faixa de alcance do adaptador sem fio. Quando uma rede é localizada, é exibida uma notificação de alerta na área de trabalho: Redes sem fio encontradas. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.

1. Clique duas vezes no alerta da área de trabalho para abrir a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selecione uma rede na lista Redes sem fio.
3. Clique em Conectar. Se a rede não exigir autenticação de segurança, um alerta na área de trabalho confirmará a conexão com a rede. Consulte Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e Barra de tarefas para obter mais informações sobre o menu e ícones da barra de tarefas.

Se for necessário adicionar autenticação de segurança:

1. As Configurações gerais para a criação de perfis de conexões sem fio são exibidas e o orientarão em todo o processo de configuração.
2. Especifique um Nome de perfil. O nome de perfil é seu nome para esta rede. Pode ser qualquer coisa que o ajude a identificar esta rede. Alguns exemplos são; Minha rede doméstica, Cybercafé em uma rua.
3. Nome da rede sem fio (SSID): Contém o nome identificador da rede.
4. Clique em Avançar. As Configurações de segurança tentam detectar as configurações de rede desta rede.
   - Se uma chave pré-compartilhada (PSK) ou senha WEP for obrigatória, você será instruído a fornecer essa informação antes da conexão. Clique em Avançado para alterar ou editar a PSK ou outros parâmetros de segurança. Para obter informações sobre a chave e as senhas, consulte Chaves de rede.
   - Se você precisar adicionar configurações de segurança, clique em Avançar para incluir as configurações de segurança necessárias. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para conectar-se à rede sem fio.

Se você ignorar o alerta da área de trabalho Redes sem fio encontradas, o Intel(R) PROSet/Wireless exibirá uma mensagem perguntando: Deseja conectar-se a uma rede sem fio? Clique em Sim. A janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless é aberta. Siga as instruções acima para estabelecer uma conexão com uma rede sem fio.

Além do ícone da barra de tarefas, o Intel(R) PROSet/Wireless também exibe o status da conexão, a lista de redes sem fio e o status de conexões das redes. Consulte Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, para obter mais informações.

## Usando Wi-Fi Protected Setup* para configurar ou entrar em uma rede

- Configurar um ponto de acesso e uma rede
- Conectar um Registrando (computador) a uma rede ou ponto de acesso
- Adicionar um Registrando a uma rede no Registrador

O Intel(R) PROSet/Wireless implementa a Wi-Fi Protected Setup para permitir configuração e gerenciamento de uma rede sem fio, de modo fácil e seguro. Você pode usar esse recurso para configurar inicialmente uma rede sem fio e inserir novos dispositivos na rede. A Wi-Fi Protected Setup simplifica o processo de instalação e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir que a rede seja configurada de modo seguro. Nesta discussão, são utilizados os termos a seguir.

- Ponto de acesso: Um dispositivo que conecta dispositivos sem fio a uma rede. O ponto de acesso é configurado com as necessárias informações do nome da rede (SSID) e credenciais de segurança.
- Registrando (Enrollee): Um dispositivo que tenta se associar a um ponto de acesso ou rede sem fio, mas não possui a senha ou chave do ponto de acesso ou da rede. Tão logo obtenha a senha ou chave válida, o computador se tornará membro da rede sem fio. É possível configurar o software Intel(R) PROSet/Wireless para funcionar como um Registrando para um ponto de acesso suportado.
- Registrador: Um registrador é uma entidade lógica (geralmente um computador) que permite que outros dispositivos (geralmente computadores) se associem à rede sem fio. É possível configurar o software Intel(R) PROSet/Wireless para funcionar como um registrador para os pontos de acesso suportados. O registrador transfere automaticamente a chave ou senha do ponto de acesso, de modo seguro.

Uma nova rede sem fio é estabelecida, configurando o ponto de acesso, conectando os computadores necessários, equipados com os adaptadores sem fio e, opcionalmente, acoplando uma conectividade de rede externa (por exemplo, Internet, geralmente conectando o ponto de acesso a um DSL ou modem a cabo, ou dispositivo equivalente).

### Configurar um ponto de acesso e uma rede

As seguintes etapas configurarão este computador como um registrador para um rede ou ponto de acesso seguro(a).

1. Localize a senha do proprietário do dispositivo para o ponto de acesso. Esta senha é definida pelo fabricante do ponto de acesso. A senha está geralmente localizada em uma etiqueta posicionada na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue o ponto de acesso da rede.
3. No computador que será definido como registrador, ligue o Intel(R) PROSet/Wireless.
4. No Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Ferramentas > Configurações do aplicativo.
5. Na área Configurações avançadas, em Wi-Fi Protected Setup, ative Habilitar o registro de dispositivos.

6. A mensagem a seguir informa que um ou mais dispositivos compatíveis estão dentro da faixa de alcance de seu computador. Clique nessa mensagem. (Ou você pode selecionar a rede na lista Redes sem fio, na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.)

7. É aberto o painel a seguir. Use a lista Redes disponíveis para selecionar a rede à qual deseja se conectar. Neste exemplo, selecionamos UnConfigured AP (PA não configurado). Este é um nome genérico para um ponto de acesso não configurado. A rede listada depende do que o sistema detectou. Clique em Avançar.

8. Consulte o painel seguinte. Digite a Senha do proprietário do dispositivo, que você recuperou do ponto de acesso. Clique em Avançar para continuar.

9. O painel seguinte mostra o Nome da rede, Tipo de segurança e Senha. Se o ponto de acesso já estiver configurado, aparecerá esmaecido; passe para a etapa 10. Se o ponto de acesso não estiver configurado (os campos não estarão esmaecidos), passe para a etapa 11.
10. Após alguns segundos, a seguinte mensagem será exibida:
    O ponto de acesso já está configurado. Deseja reconfigurá-lo?
    Para não reconfigurar o ponto de acesso, selecione Não. O software se associa à rede, faz a conexão e cria um perfil. Em seguida, ele sai da rede e este procedimento estará concluído. Para reconfigurar o ponto de acesso, selecione Sim.
11. É exibido o painel seguinte (pode não ser idêntico ao mostrado a seguir). O primeiro campo traz o nome do ponto de acesso. Por padrão, é o Nome da rede sem fio (SSID). Neste exemplo, redefinimos como MyWPS. Você pode atribuir o nome que desejar.
12. O campo seguinte no painel abaixo é o Tipo de segurança. Selecione o tipo de segurança necessário.

- O Modo WPA*-Pessoal requer a configuração manual de uma chave pré-compartilhada (PSK) no ponto de acesso e nos clientes. Essa PSK autentica uma senha ou um código de identificação, na estação cliente e no ponto de acesso. Não é necessário um servidor de autenticação.
- WPA2* é a segunda geração de segurança WPA que fornece aos usuários de conexões sem fio em empresas e individuais um alto nível de certeza de que somente os usuários autorizados poderão acessar suas redes sem fio. Selecionamos aqui a seguraça WPA2-Pessoal. Use os perfis do Intel(R) PROSet/Wireless para obter o nome da rede sem fio (SSID) e a senha WPA-Pessoal para usar o dispositivo legado. Consulte Segurança para obter mais informações.

13. O terceiro campo é a Senha. A senha exibida é gerada ou pré-configurada aleatoriamente, mas você pode alterá-la para uma senha qualquer. Contudo, mantenha uma senha de alta segurança. A senha deve ter 8 a 63 caracteres. (Esta senha será inserida posteriormente no Registrando (computador) para conceder acesso a esta rede.) Quando terminar esta etapa, clique em Avançar.

14. Os painéis seguintes mostram a configuração do ponto de acesso e registrador.

O painel seguinte é exibido rapidamente e traz a definição das configurações do ponto de acesso.

15. Assim que a rede receber a Senha de propriedade, você será notificado do Êxito na conexão com a <nome da rede sem fio>. Clique em Concluir. Este processo conclui a configuração do ponto de acesso e registrador.

16. Para salvar estas configurações em um perfil para uso posterior por um cliente do legado, clique em Salvar configurações de dispositivo sem fio em: C:\<nome da rede sem fio>. As configurações do perfil são gravadas em um arquivo texto (txt) no disco rígido local. Por padrão, o arquivo é gravado na unidade C:\ local. Aceite o local de gravação padrão ou clique em Procurar para escolher outro local em seu computador.

Em seguida, você pode conectar um registrando (computador) à rede, usando o registrador.

### Conectar um Registrando a uma rede ou ponto de acesso

Execute estas etapas para conectar um Registrando com a rede que acabou de criar. Presume-se que o computador Registrador esteja executando o Intel(R) PROSet/Wireless.

1. No registrando que deseja conectar à rede, a mensagem abaixo informa que um ou mais pontos de acesso com capacidade Wi-Fi Protected Setup estão dentro da faixa de alcance do computador sem fio. Clique nessa mensagem. (Ou você pode selecionar a rede na lista Redes sem fio, na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.)

2. Será exibida a página Configuração de rede sem fio - Página Inicial. Use a lista Redes disponíveis para selecionar a rede à qual deseja se conectar (neste exemplo, a MyWPS). Depois, clique em Avançar.

3. É aberto o painel Descoberta, como mostrado a seguir. O Registrando a ser conectado à rede detecta o registrador dessa rede. Presumindo-se que o processo de Descoberta obtenha êxito, será exibido o nome do registrador ou ponto de acesso.

4. O painel seguinte exibe a senha do dispositivo (senha do registrando). A senha exibida no registrando é uma senha exclusiva, gerada aleatoriamente para esse registrando. Essa senha é utilizada para solicitar permissão para conectar-se ao ponto de acesso da rede. (A senha mostrada abaixo é apenas um exemplo).

5. No registrador, digite a senha fornecida pelo registrando. Depois, clique em Avançar.

NOTA: Este processo pressupõe que o registrador esteja executando o software Intel(R) PROSet/Wireless; o processo e as janelas exibidas no registrador podem ser diferentes no software de outros fornecedores. Alguns pontos de acesso podem ter um registrador interno.

6. O painel seguinte lista o perfil dessa rede. O perfil selecionado será enviado ao Registrando, concedendo-lhe acesso à rede. São exibidos somente os perfis com suporte. Perfis com suporte são aqueles baseados na segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e Aberta (Nenhuma). Selecione o perfil e clique em Avançar para finalizar o processo de registro.

7. O painel seguinte mostra que o registro do Registrando junto ao registrador está concluído. Clique em Concluir.

8. No Registrando, clique em Avançar. No Registrando, você será notificado do Êxito na conexão com a <nome da rede sem fio>. Clique em Concluir.

### Adicionar um Registrando a uma rede existente no Registrador

O procedimento a seguir permite adicionar um registrando a uma rede existente, onde o ponto de acesso já está configurado e o registrador já se associou a esse PA.

NOTA: Este processo pressupõe que o registrador esteja executando o software Intel(R) PROSet/Wireless; o processo e as janelas exibidas no registrador podem ser diferentes no software de outros fornecedores.

1. Obtenha a Senha do dispositivo para o computador Registrando a ser adicionado à rede.
2. No ícone da bandeja de tarefas do Intel(R) PROSet/Wireless, clique com o botão direito e selecione Adicionar novo dispositivo.
3. Execute as etapas 5 a 8 do procedimento Conectar um Registrando a uma rede ou ponto de acesso.

## Outros gerenciadores de dispositivos sem fio

Se o Intel(R) PROSet/Wireless detectar outro aplicativo tentando comunicar-se com o dispositivo sem fio, será exibida uma mensagem.

#### Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP*

Para alternar do Intel(R) PROSet/Wireless para o Serviço de configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP, use um dos métodos a seguir:

No menu da Barra de tarefas:

Clique em Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi* para alternar para a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP. Selecione esta opção para desativar o Intel(R) PROSet/Wireless como gerenciador atual de dispositivos sem fio. A partir de então, é possível configurar o Microsoft Windows XP como gerenciador de dispositivos sem fio.

> NOTA: Os perfis de conexões sem fio criados no Intel(R) PROSet/Wireless não ficam visíveis no Serviço de configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP. Para usar os perfis de conexões sem fio da Intel, selecione Usar o Intel(R) PROSet/Wireless para gerenciar Wi-Fi no menu Barra de tarefas.

No Intel(R) PROSet/Wireless:

No menu Avançado, clique em Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi no aplicativo Intel(R) PROSet/Wireless. Quando terminar de usar o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP, você pode alternar de volta para o Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Ativar o Intel(R) PROSet/Wireless na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless ou clique em Usar o Intel(R) PROSet/Wireless para gerenciar Wi-Fi no menu da Barra de tarefas.

#### Software para dispositivos sem fio de terceiros

Se você estiver usando software fornecido por um local de acesso (cybercafé, terminal de aeroporto) o Intel(R) PROSet/Wireless avisará essa ocorrência e se desativará. Ele não pode gerenciar o dispositivo sem fio quando outro gerenciador está se comunicando com esse dispositivo. Para aproveitar os recursos do Intel(R) PROSet/Wireless, convém desabilitar ou remover esse software quando sair do local de acesso.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade