Especificações

Voltar ao índice

# Especificações

Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN
Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN

Factor de forma | Mini Placa PCI Express*
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 28,29oz | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32 e 64 bits), Windows Vista* (32 e 64 bits).
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_

Esta é uma versão do Intel Wireless WiFi 4965AGN com capacidades Draft N desactivadas. Draft N refere-se à norma: IEEE P802.11n/D1.0 Alteração provisória da NORMA [PARA] Tecnologias de Informação-Telecomunicações e intercâmbio de informação entre sistemas-Redes locais e metropolitanas-Requisitos específicos-Parte 11: Especificações Wireless LAN Medium Access Control (MAC) e Physical Layer (PHY): Melhorias para Maior Produtividade

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 28,29oz | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 e 64 bits) e Windows Vista (32 e 64 bits).
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Factor de forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 59,75 mm x comprimento 50,95 mm x altura 5 mm
Peso | 12,90 g (0,7 oz.)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite SO-DIMM de 124 pinos
Tensão | 3,3 Volts
Temperatura de funcionamento | 0 a +70 graus Celsius
Humidade | 50 a 85% sem condensação
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v3.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Factor de forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensões | Largura 59,75 mm x comprimento 44,45 mm x altura 5 mm
Peso | 12,90 g (0,7 oz.)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini PCI de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +70 graus Celsius
Humidade | 50 a 85% sem condensação
Modulação da frequência | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda de frequência | 2,400 - 2,472 GHz (EUA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japão) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa, ETSI)
Modulação | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canais | Total suporte de 14 canais
Velocidades de dados | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v2.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g e 802.11b
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bits), WEP de 128 bits e de 64 bits.
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade