Korzystanie z oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless

Powrót do Spisu treści

# Korzystanie z oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless

Używanie programu Intel(R) PROSet/Wireless jako menedżera sieci bezprzewodowej
Uruchamianie oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless
Uruchamianie oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless z paska zadań

- Ikony na pasku zadań
- Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie

Intel(R) PROSet/Wireless — okno główne

- Lista sieci bezprzewodowych
- Ikony stanu połączenia
- Właściwości sieci
- Szczegóły połączenia
- Lista profili

Menu programu Intel(R) PROSet/Wireless

- Menu Narzędzia
  - Ustawienia aplikacji
  - Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową
  - Narzędzie diagnostyki ręcznej
  - Narzędzie administratora
- Menu Zaawansowane
  - Ustawienia karty
  - Zaawansowane informacje &statystyczne
  - Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi*
- Menu Profile
  - Zarządzaj profilami
  - Zarządzaj wykluczeniami

Włączanie i wyłączanie łączności radiowej
Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania
Włączanie funkcji oszczędzania energii WMM*

## Używanie programu Intel(R) PROSet jako menedżera sieci bezprzewodowej

Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless służy do konfigurowania, edytowania i obsługi profili sieciowych w celu połączenia z siecią. Zawiera również ustawienia zaawansowane (np. zarządzanie energią i wybór kanałów na potrzeby konfiguracji sieci ad hoc).

Jeśli rolę menedżera sieci bezprzewodowej pełni funkcja konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft* Windows XP*, można go wyłączyć na karcie Sieć bezprzewodowa systemu Microsoft Windows.

Aby wyłączyć funkcję konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP jako menedżera sieci bezprzewodowej:

1. Kliknij przycisk Start > Panel sterowania.
2. Kliknij dwukrotnie łącze Połączenia sieciowe .
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Połączenie z siecią bezprzewodową.
4. Kliknij przycisk Właściwości.
5. Kliknij opcję Sieci bezprzewodowe.
6. Upewnij się, że opcja Użyj systemu Windows do konfigurowania moich ustawień sieci bezprzewodowej nie jest zaznaczona. Jeśli jest, usuń zaznaczenie.
7. Kliknij przycisk OK. Będzie to potwierdzenie, że oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless zostało skonfigurowane do zarządzania profilami sieciowymi.

> UWAGA: Upewnij się, że w sekcji Ustawienia aplikacji zaznaczono opcję Powiadamiaj o używaniu karty sieci bezprzewodowej przez inną aplikację. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy funkcja konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP przejmuje zarządzanie profilami sieciowymi.

## Uruchamianie programu Intel(R) PROSet/Wireless

Aby uruchomić program Intel(R) PROSet/Wireless, można użyć jednej z następujących metod:

- Kliknij kolejno Start > Programy > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu Windows, aby otworzyć menu paska zadań. Kliknij opcję Otwórz program Intel(R) PROSet/Wireless.
- Kliknij dwukrotnie ikonę programu Intel(R) PROSet/Wireless na pasku zadań.

Aby zamknąć okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W oknie głównym wybierz Plik > Zakończ.
- Kliknij przycisk Zamknij.
- Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna.

# Uruchamianie oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless z paska zadań

Aby uruchomić oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless, kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań , umieszczoną w prawym dolnym rogu Pulpitu systemu Windows lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Otwórz program Intel(R) PROSet/Wireless.

## Opcje menu na pasku zadań

Ikona programu Intel(R) PROSet/Wireless jest wyświetlana na pasku zadań w prawej dolnej części pulpitu Windows. Aby wyświetlić opcje menu, należy kliknąć ikonę stanu, prawym przyciskiem myszy.

Polecenie menu | Komentarze
--- | ---
Otwórz program Intel(R) PROSet/Wireless | Kliknij, aby uruchomić oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless, jeśli jest menedżerem sieci bezprzewodowej. Jeśli w menu na pasku zadań wybrana zostanie opcja Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi*, opcja menu zostanie zmieniona na Otwórz konfigurację zerową sieci bezprzewodowej i usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP będzie używana jako menedżer sieci bezprzewodowej. Jeśli używany jest system Microsoft Windows, korzystanie z profili Intel jest niemożliwe.
Otwórz konfigurację zerową sieci bezprzewodowej

Włącz sieć bezprzewodową

Jeśli zainstalowany został program Intel(R) PROSet/Wireless, w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless i na pasku zadań wyświetlany jest bieżący stan połączenia radiowego. Aby włączyć łączność radiową, wybierz opcję Włącz sieć bezprzewodową. Aby wyłączyć łączność radiową, wybierz opcję Wyłącz sieć bezprzewodową.

Jeśli komputer został wyposażony w przełącznik zewnętrzny, można za jego pomocą włączać i wyłączać łączność radiową. Więcej informacji na temat przełącznika można znaleźć w dokumentacji producenta komputera.

Wyłącz sieć bezprzewodową
Łączność radiowa 802.11a wyłączona | Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku kart sieci bezprzewodowych obsługujących standardy: 802.11a, 802.11b i 802.11g. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć łączność radiową 802.11a. UWAGA: To ustawienie jest niedostępne, jeśli nie zostanie włączone w Narzędziu administratora lub jeśli karta to Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Otwórz Narzędzie Intel(R) do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową | Otwiera aplikację pomocną przy rozwiązywaniu problemów związanych z połączeniami w sieci bezprzewodowej. Kiedy wykryty zostanie problem związany z połączeniem, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest alert na pulpicie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.
Połącz z profilem | Wyświetla bieżące profile znajdujące się na liście profili. Opcja ta może być również używana do łączenia z profilami.
Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi | Przełącza między programem Intel(R) PROSet/Wireless i usługą konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows XP. Jeśli używana jest funkcja konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej wystemu Microsoft Windows XP, nie można korzystać z profili Intel.
Użyj programu Intel(R) PROSet/Wireless do zarządzania połączeniami Wi-Fi

# Ikony na pasku zadań

Ikona na pasku zadań wskazuje bieżący stan połączenia z siecią bezprzewodową. Ikona stanu połączenia znajduje się w prawym, dolnym rogu pulpitu Windows. W menu Narzędzia na stronie Ustawienia aplikacji można decydować, czy ikona na pasku zadań ma być pokazywana, czy ukrywana.

Ikona | Opis
--- | ---
| Sieć bezprzewodowa wyłączona: Karta sieci bezprzewodowej jest wyłączona. Urządzenie bezprzewodowe nie wysyła ani nie odbiera danych. Aby włączyć kartę, należy kliknąć opcję Włącz sieć bezprzewodową. Ikona jest biała i statyczna.
| Trwa wyszukiwanie sieci bezprzewodowych: Przeprowadzane jest wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Ikona jest biała i animowana.
| Nie znaleziono sieci bezprzewodowych: Brak sieci dostępnych sieci bezprzewodowych. W programie Intel(R) PROSet/Wireless przeprowadzane jest okresowe skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci. Aby wymusić skanowanie, należy kliknąć dwukrotnie ikonę programu Intel(R) PROSet/Wireless i kliknąć opcję Odśwież. Ikona jest czerwona.
| Znaleziono sieci bezprzewodowe: Znaleziono dostępną sieć bezprzewodową. Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby wyświetlić listę Sieci bezprzewodowych. Wybierz sieć. Kliknij przycisk Połącz. Ikona jest żółta.
| Błąd uwierzytelniania: Nie można wykonać uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej. Ikona jest zielona z żółtym trójkątem ostrzegawczym.
| Łączenie z siecią bezprzewodową: Miga podczas uzyskiwania adresu IP lub gdy wystąpi błąd.
| Połączono z siecią bezprzewodową: Połączono z siecią bezprzewodową. Na etykietce narzędzia wyświetlana jest nazwa sieciowa, szybkość i jakość sygnału oraz adres IP. Ikona jest zielona z falami wskazującymi jakość sygnału. Im więcej fal, tym lepsza jest jakość sygnału.

## Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie

Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie umożliwiają uzyskiwanie informacji i wykrywanie czynności. Aby wyświetlić etykietki narzędzi, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną. Alerty na pulpicie są wyświetlane w przypadku zmiany stanu sieci bezprzewodowej. Jeśli na przykład użytkownik będzie poza zasięgiem, a następnie znajdzie się w zasięgu sieci bezprzewodowej, wyświetlony zostanie alert na pulpicie.

Aby włączyć alerty na pulpicie, należy wybrać opcję Pokaż powiadomienia informacyjne na stronie Ustawienia aplikacji.

## Etykietki narzędzi

Etykietki narzędzi są wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie. W etykietkach narzędzi wyświetlany jest tekst dla każdego stanu połączenia.

## Alerty na pulpicie

Alerty na pulpicie są wyświetlane, gdy wymagana jest akcja użytkownika. Po kliknięciu alertu podejmowana jest odpowiednia akcja. Jeśli na przykład znaleziona zostanie sieć bezprzewodowa, wyświetlony zostanie następujący alert:

Czynność: Kliknij alert na pulpicie, aby nawiązać połączenie z siecią z listy Sieci bezprzewodowe.

Po nawiązaniu połączenia w okienku alertu wyświetlona zostanie nazwa sieci bezprzewodowej, z którą nawiązano połączenie, szybkość połączenia, jakość sygnału i adres IP.

Alerty na pulpicie informują również o problemach związanych z połączeniem. Po kliknięciu alertu otwierane jest Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.

## Okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless

Okno główne oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless umożliwia:

- wyświetlanie bieżącego stanu połączenia (jakości sygnału, szybkości i bieżącej nazwy sieci),
- skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych,
- zarządzanie profilami,
- automatyczne łączenie profili z dostępnymi sieciami w kolejności określonej na liście profili,
- łączenie z sieciami Infrastruktura i Urządzenie z urządzeniem (ad hoc),
- konfigurowanie ustawień karty,
- rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami bezprzewodowymi.

## Ikony stanu połączenia

Ikony stanu połączenia wskazują bieżący stan połączenia karty sieci bezprzewodowej. Ikona stanu połączenia jest wyświetlana w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless. Ikona na pasku zadań również wskazuje bieżący stan połączenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.

### Okno główne - opis stanu połączenia

Ikony wskazują stan połączenia.

Ikona | Opis
--- | ---
| Sieć bezprzewodowa wyłączona: Karta radiowej sieci bezprzewodowej jest wyłączona. Aby włączyć łączność radiową, wybierz opcję Wyłącz sieć bezprzewodową.
| Problem związany z połączeniem: Oznacza wystąpienie problemów z połączeniem, w tym błędów uwierzytelniania.
| Trwa wyszukiwanie sieci bezprzewodowych: Przeprowadzane jest skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych. Ikony animowane:
| Nie znaleziono sieci bezprzewodowych: Karta nie znajduje dostępnych sieci bezprzewodowych.
| Znaleziono sieci bezprzewodowe: Znaleziono dostępną sieć bezprzewodową. Można również wybrać opcję połączenia z dostępnymi sieciami wyświetlanymi na liście Sieci bezprzewodowe.
| Łączenie z siecią bezprzewodową: Następuje łączenie z siecią bezprzewodową. Linie w kształcie półksiężyca zmieniają naprzemiennie kolor z zielonego na biały do momentu uzyskania adresu IP lub wystąpienia błędu połączenia.
| Połączono z siecią bezprzewodową: Nastąpiło połączenie z siecią bezprzewodową. Wyświetlany jest bieżący stan połączenia: nazwa sieci, szybkość i jakość sygnału oraz adres IP. Aby wyświetlić szczegóły bieżącego połączenia sieciowego, kliknij przycisk Szczegóły.
Nazwa sieci | Nazwa (nazwa profilu lub nazwa SSID): Nazwa sieci, do której podłączona została karta. W kolumnie Nazwa wyświetlana jest nazwa SSID lub nazwa profilu (jeśli dla danej sieci jest dostępny profil).

Siła sygnału

Paski ikony mocy sygnału wskazują jakość sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą sieci bezprzewodowej i najbliższym punktem dostępu lub komputerem w trybie urządzenie z urządzeniem (ad hoc). Liczba zielonych pionowych pasków wskazuje moc sygnałów transmisji i odbioru.

UWAGA: W przypadku sieci z wieloma punktami dostępu moc sygnału jest wyświetlana dla najbliższego punktu dostępu.

Moc sygnału waha się od wartości Doskonała do Poza zasięgiem. Na moc sygnału wpływają następujące czynniki:

- Jakość sygnału zmniejsza się w miarę wzrostu odległości i mają na nią wpływ przeszkody w postaci obiektów wykonanych z metalu i betonu.
- Przedmioty metalowe mogą odbijać sygnały i powodować zakłócenia.
- Inne urządzenia elektryczne mogą powodować zakłócenia.

Właściwości | Umożliwia uzyskanie informacji o stanie połączenia karty. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Właściwości sieci.
Włącz (Wyłącz) sieć bezprzewodową | Włączanie i wyłączanie łączności radiowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie łączności radiowej.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.
Zamknij | Zamyka okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.

# Lista sieci bezprzewodowych

Lista Sieci bezprzewodowe zawiera sieci bezprzewodowe znajdujące się w zasięgu karty.

Nazwa | Opis
Sieci bezprzewodowe ( ) | Liczba w nawiasach oznacza liczbę sieci bezprzewodowych znalezionych w zasięgu karty sieci bezprzewodowej.
| Moc sygnału punktu dostępu lub komputera (tryb "urządzenie z urządzeniem" (ad hoc)) w sieci bezprzewodowej. Paski ikony mocy sygnału wskazują, że sieć bezprzewodowa lub komputer są dostępne dla połączeń, ale wciąż nie zostały skojarzone z punktem dostępu ani z komputerem (tryb Urządzenie z urządzeniem (ad hoc)).
Nazwa sieci | Nazwa (nazwa profilu lub nazwa SSID): Nazwa sieci, do której podłączona została karta. W kolumnie Nazwa wyświetlana jest nazwa SSID lub nazwa profilu (jeśli dla danej sieci jest dostępny profil). Jeśli punkt dostępu nie emituje nazwy sieci lub karta sieci bezprzewodowej odbierze nazwę sieci z ukrytego punktu dostępu, na liście sieci bezprzewodowych wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Aby skojarzyć nowy profil z siecią identyfikowaną jako <brak emisji SSID>, należy go utworzyć przed nawiązaniem połączenia. Po nawiązaniu połączenia na liście sieci bezprzewodowych wraz z nazwą profilu/SSID nadal wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Profil skojarzony z danym identyfikatorem SSID jest wyświetlany na liście Profile.
Stan | Powiadomienie o łączeniu karty z siecią bezprzewodową. Po połączeniu stan jest zmieniany na Połączono.
| Profile: Wskazuje na liście Sieci bezprzewodowych sieć, z którą nastąpiło połączenie i dla której istnieje profil na liście profili.
| Sieć bezprzewodowa typu Sieć (infrastruktura).
| Sieć działa w trybie Urządzenie z urządzeniem (ad hoc).
| W sieci bezprzewodowej używane jest szyfrowanie zabezpieczające.
| Częstotliwość pasma używana dla sieci bezprzewodowej (802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n).
| Sieć bezprzewodowa znajduje się na liście wykluczeń lub profil został skonfigurowany do łączenia ręcznego.
Połącz (Rozłącz) | Kliknij, aby połączyć się z siecią bezprzewodową. Po połączeniu przycisk jest zmieniany na Rozłącz.
Właściwości | Dostarcza szczegółowych informacji o połączonej sieci i jej punktach dostępu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Właściwości sieci.
Odśwież | Odświeża listę dostępnych sieci. Jeśli w zasięgu karty znajdują się nowe sieci, lista jest aktualizowana ich nazwami.
Włącz (Wyłącz) sieć bezprzewodową | Włączanie i wyłączanie łączności radiowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie łączności radiowej.
Zamknij | Zamyka okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

## Właściwości sieci

W oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless kliknij przycisk Właściwości, aby wyświetlić ustawienia zabezpieczeń dla karty sieci bezprzewodowej. Można również dodawać profile, które będą wykluczane z łączenia automatycznego. Jeśli wykluczanie sieci jest włączone (zobacz: Ustawienia aplikacji), strona Właściwości sieci wskazuje również, czy sieć została wykluczona z łączenia automatycznego.

#### Właściwości sieci — szczegóły

Nazwa | Opis
--- | ---
Nazwa sieci | Wyświetla nazwę sieci bezprzewodowej.

Pasmo

Aktualnie używane pasmo i częstotliwość. Jeśli nie jest wyświetlane żadne pasmo ani częstotliwość, na ekranie pojawi się komunikat Poza zasięgiem.

Na liście znajdują się następujące pasma:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Tryb działania

Wyświetla bieżący tryb:

- Sieć (infrastruktura)

> Sieć bezprzewodowa skupiona wokół punktu dostępu. Punkt dostępu zapewnia w swoim środowisku nie tylko łączność z siecią przewodową, ale również reguluje ruch sieciowy w najbliższym otoczeniu.

- Urządzenie z urządzeniem (ad hoc)

> Konfiguracja komunikacji, w której każdy komputer posiada te same możliwości i dowolny komputer może zainicjować sesję komunikacji. Określana również mianem sieci równorzędnej lub sieci typu komputer z komputerem.

Poziom uwierzytelniania

Wyświetlanie bieżącego trybu zabezpieczeń uwierzytelniania dla używanej sieci:

Na liście znajdują się następujące poziomy uwierzytelniania sieci:

- Otwórz
- Udostępniane
- WPA*-Korporacyjne
- WPA2*-Korporacyjne
- WPA-Indywidualne
- WPA2-Indywidualne

Wyświetlanie uwierzytelniania używanego dla bieżącej sieci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.

Szyfrowanie danych

Na liście znajdują się następujące ustawienia szyfrowania danych:

- Żadne
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.

Punkty dostępu w tej sieci <0-50>

- Moc sygnału: Paski ikony mocy sygnału wskazują moc sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą sieci bezprzewodowej i najbliższym punktem dostępu.
- Wyświetla jedną z ikon: . Wskazuje używane pasmo (802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n).
- Kanał: Wyświetla aktualnie używany kanał transmisji i odbioru w danej sieci bezprzewodowej.
- BSSID (Tryb działania — infrastruktura): Wyświetla dwunastocyfrowy adres MAC punktu dostępu w wybranej sieci.

Zarządzaj wykluczeniami | Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.
Zamknij | Zamyka stronę Właściwości sieci.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Szczegóły połączenia

Po połączeniu z siecią i kliknięciu przycisku Szczegóły w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless wyświetlana jest strona Szczegóły połączenia.

#### Szczegóły połączenia — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Nazwa profilu | Nazwa profilu.
Nazwa sieci | Nazwa sieci (identyfikator SSID) bieżącego połączenia.

Jakość sygnału

Sygnał częstotliwości radiowej (RF) może być oceniany na podstawie dwóch składników:

- mocy sygnału (ilości)
- jakości sygnału

Jakość sygnału zależy od pewnej kombinacji czynników. Składa się na nią głównie moc sygnału i współczynnik istniejących szumów na częstotliwości radiowej. Zakłócenia na częstotliwościach radiowych występują zarówno w środowisku naturalnym, jak i z powodu sprzętu elektrycznego. Jeśli zakłócenia na częstotliwościach radiowych są znaczne lub moc sygnału jest niska, współczynnik sygnału do zakłóceń jest niski i jakość sygnału jest słabsza. Niski współczynnik sygnału do zakłóceń powoduje problemy związane z odróżnianiem odbieranych danych zawartych w sygnale od samych zakłóceń.

Moc sygnału

Paski ikony mocy sygnału wskazują jakość sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą sieci bezprzewodowej a punktem dostępu lub komputerem w trybie urządzenie z urządzeniem (ad hoc). Liczba zielonych pionowych pasków wskazuje moc sygnałów transmisji i odbioru.

UWAGA: W przypadku sieci z wieloma punktami dostępu moc sygnału jest wyświetlana dla najbliższego punktu dostępu.

Moc sygnału waha się od wartości Doskonała do Poza zasięgiem. Na moc sygnału wpływają następujące czynniki:

- Jakość sygnału zmniejsza się w miarę wzrostu odległości i mają na nią wpływ przeszkody w postaci obiektów wykonanych z metalu i betonu.
- Przedmioty metalowe mogą odbijać sygnały i powodować zakłócenia.
- Inne urządzenia elektryczne mogą powodować zakłócenia.

Adres IP | Adres IPv4: Adres IP bieżącego połączenia.
Adres IPv6: Adres IP nowej generacji, zgodny wstecznie ze standardem IPv4, opracowany w celu wyeliminowania problemów z zabezpieczeniami. Standard IPv6 rozszerza przestrzeń adresową z 32 do 128 bitów, oferując obsługę nieograniczonej liczby sieci i systemów. Obsługuje także parametry QoS (Quality of Service), umożliwiając korzystanie z zawartości audio i wideo w czasie rzeczywistym.
Adres MAC karty | Adres MAC karty sieci bezprzewodowej.

Pasmo

Wskazuje pasmo łączności bezprzewodowej dla bieżącego połączenia.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Liczba używanych anten | Wskazuje liczbę aktualnie używanych anten. Liczba ta zależy od pasm używanych aktualnie przez różne sieci, trybów transmisji/odbioru używane w tych pasmach, mocy sygnału i funkcji punktu dostępu. Użytkownik nie ma bezpośredniej kontroli nad tym parametrem.

Obsługiwana szybkość transmisji danych

Szybkości wysyłania i odbierania danych przez kartę sieci bezprzewodowej. Dla używanej częstotliwości wyświetlana jest szybkość w Mb/s.

- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 i 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Częstotliwość radiowa

Wyświetla częstotliwość bieżącego połączenia bezprzewodowego.

- 802.11a: 5,15 GHz–5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
- 802.11n: 2,400 GHz–5,85 GHz

Numer kanału | Wyświetla kanał transmisji i odbioru.
Uwierzytelnianie sieci | Wyświetla tryb: Otwarte, Udostępniane, WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne i WPA2-Korporacyjne. Wyświetlanie uwierzytelniania używanego dla bieżącego profilu. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Szyfrowanie danych | Wyświetlane pozycje: Żadne, WEP, TKIP lub AES-CCMP. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Typ uwierzytelniania 802.1X | Wyświetla Żadne, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP lub EAP-FAST. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Protokół uwierzytelniania 802.1X | Wyświetla: Żadne, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 lub TLS. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Wersja CCX | Wersja rozszerzeń Cisco dla tego połączenia bezprzewodowego.
Bieżąca moc transmisji | Poziomy mocy transmisji rozszerzeń Cisco.
Obsługiwane poziomy mocy | 1,0; 5,0; 20,0; 31,6; 50,1 mW
Adres MAC punktu dostępu | Adres MAC skojarzonego punktu dostępu.
Obowiązkowy punkt dostępu | Jeśli opcja jest wyłączona, wyświetlana jest wartość Brak. Jeśli ustawienie zostało włączone przy użyciu opcji Obowiązkowy punkt dostępu, wyświetlany jest adres MAC punktu dostępu. Włączenie tej opcji powoduje łączenie karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu przy użyciu określonego adresu MAC (48 bitów, 12 cyfr w układzie szesnastkowym, np. 00:06:25:0E:9D:84).
Napraw | Odnawia adres IP. W przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do sieci, należy sprawdzić, czy adres IP jest prawidłowy. Jeśli adres to 0.0.0.0 lub 169.x.x.x, prawdopodobnie jest nieprawidłowy. Jeśli dla sieci zostało skonfigurowane automatyczne przypisywanie adresu sieciowego, można kliknąć przycisk Napraw i zażądać nowego adresu IP.
Zamknij | Zamyka stronę.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Zarządzanie profilami

W oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless należy kliknąć opcję Połącz dla danej sieci bezprzewodowej. Po połączeniu utworzony zostanie profil na liście profili. Na liście profili wyświetlane są aktualne profile użytkownika — w kolejności, w jakiej mają być stosowane. Aby określić konieczną kolejność profili, do automatycznego łączenia się z siecią bezprzewodową, należy użyć strzałek w górę i w dół.

Na liście profili można również dodawać, edytować i usuwać profile. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless.

Dla każdej sieci bezprzewodowej można skonfigurować inne profile. W ustawieniach profilu można uwzględniać nazwę sieci (identyfikator SSID), tryb działania i ustawienia zabezpieczeń. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie profilami.

## Ikony listy profili

Nazwa | Opis
Nazwa profilu | Profile to ustawienia sieciowe umożliwiające łączenie karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu do sieci (tryb Sieć (infrastruktura)) lub z komputerem (tryb "urządzenie z urządzeniem", czyli ad hoc), który nie korzysta z punktu dostępu. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie profilami.
Nazwa sieci | Nazwa (nazwa profilu lub nazwa SSID): Nazwa sieci, do której podłączona została karta. W kolumnie Nazwa wyświetlana jest nazwa SSID lub nazwa profilu (jeśli dla danej sieci jest dostępny profil).
Ikony połączenia: Poniższe ikony stanu profilu sieciowego wskazują poszczególne stany połączenia karty z siecią bezprzewodową, typ trybu działania oraz czy używane są zabezpieczenia sieci.
| Niebieskie kółko: Karta sieci bezprzewodowej została skojarzona z punktem dostępu lub komputerem (tryb ad hoc). Jeśli zabezpieczenia sieci 802.1X dla profilu są włączone, oznacza to, że karta sieci bezprzewodowej została skojarzona i uwierzytelniona.
| Wskazuje tryb infrastruktury.
| Wskazuje tryb Urządzenie z urządzeniem (ad hoc).
| W sieci bezprzewodowej używane jest szyfrowanie zabezpieczające.

Strzałki

Umożliwiają określanie preferowanej kolejności profili na potrzeby automatycznego łączenia.

- Strzałka w górę: Wybrany profil można przesunąć w górę na liście profili.
- Strzałka w dół: Wybrany profil można przesunąć w dół na liście profili.

Połącz | Jeśli w zasięgu znajduje się sieć i profil jest zgodny z konfiguracją tej sieci, nawiązywane jest połączenie.
Dodaj | Otwiera ekran Ustawienia ogólne danego profilu sieci bezprzewodowej, który pozwala utworzyć nowy profil. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Tworzenie nowego profilu.
Usuń | Usuwa wybrany profil z listy profili. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usuwanie profilu.
Właściwości | Umożliwia edytowanie zawartości istniejącego profilu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Edytowanie istniejącego profilu.
| Eksportuj/importuj: Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Eksportowanie i importowanie profili.
Zamknij | Zamyka okno zarządzania profilami.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# System menu

Ustawienia sieci można konfigurować korzystając z menu Plik, Narzędzia, Zaawansowane, Profile i Pomoc.

Nazwa | Opis
Plik | Zakończ: Zamyka okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.

Narzędzia

Ustawienia aplikacji : Umożliwia konfigurowanie preferencji systemowych dotyczących połączeń. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienia aplikacji.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową: Umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami z siecią bezprzewodową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.

Narzędzie diagnostyki ręcznej: Narzędzie diagnostyki ręcznej pozwala przeprowadzać serię testów diagnostycznych weryfikujących poprawność działania karty sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie diagnostyki ręcznej.

Narzędzie administratora: Umożliwia administratorom i osobom z uprawnieniami administratora na tym komputerze konfigurowanie profili wspólnych (Przed logowaniem/wspólne, Trwałe i Głos przez protokół internetowy (VoIP)). Narzędzie administratora może być również używane przez personel z działu informatycznego do konfigurowania ustawień użytkownika w programie Intel(R) PROSet/Wireless oraz do tworzenia pakietów instalacji niestandardowej, eksportowanych do innych systemów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie diagnostyki ręcznej.

UWAGA: Narzędzie administratora jest dostępne tylko wtedy, gdy zostało zainstalowane podczas niestandardowej instalacji programu Intel(R) PROSet/Wireless. Więcej informacji o instalacji niestandardowej można znaleźć w sekcji Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania.

Zaawansowane

Ustawienia karty: Wyświetla stronę Ustawienia karty, odpowiadającą ustawieniom zaawansowanym w systemie Microsoft Windows. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienia karty.

Aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia karty w systemie Microsoft Windows:

- W Panelu sterowania systemu Windows kliknij aplet Połączenia sieciowe.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie z siecią bezprzewodową.
- W menu wybierz polecenie Właściwości.
- Kliknij przycisk Konfiguruj, aby wyświetlić ustawienia zaawansowane karty.

Zaawansowane informacje statystyczne: Zaznacz, aby wyświetlić szczegółowe informacje o karcie i połączeniu bezprzewodowym. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Statystyki zaawansowane.

Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi: Zaznacz, aby włączyć system Microsoft Windows XP jako menedżera sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekcji Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP.

Profile | Zarządzaj profilami: Zaznacz, aby tworzyć lub edytować profile. Zarządzaj wykluczeniami: Zaznacz, aby wykluczyć sieci z łączenia automatycznego. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.
Pomoc | Intel(R) PROSet/Wireless — pomoc: Uruchamia Pomoc w trybie online. Informacje: Wyświetla informacje o wersji aktualnie zainstalowanych składników aplikacji.

## Ustawienia aplikacji (menu Narzędzia)

Ustawienia aplikacji służą do określania zachowania oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Ustawienia aplikacji — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Karta | Wyświetla listę aktualnie dostępnych kart sieciowych. Dotyczy kart: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Ustawienia zaawansowane: Poniższe ustawienia określają zachowanie i sposób wyświetlania danych programu Intel(R) PROSet/Wireless.

Pasek zadań

Pokaż ikonę aplikacji na pasku zadań: Zaznacz, aby wyświetlana była ikona stanu na pasku zadań. Ikona ta znajduje się na pasku zadań systemu Windows (w obszarze powiadomień). Ikona wskazuje stan połączenia bezprzewodowego. Usuń zaznaczenie, aby ikona stanu na pasku zadań nie była wyświetlana.

Ikona stanu na pasku zadań pełni kilka funkcji:

- Stan połączenia i tryb działania sieci bezprzewodowej są przedstawiane w formie wizualnej. W zależności od trybu działania zmieniany jest kolor i animacja ikony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.
- Menu: Po kliknięciu ikony prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu. Menu umożliwia wykonywanie takich zadań, jak włączanie/wyłączanie łączności radiowej i uruchamianie aplikacji Intel(R) PROSet/Wireless. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje menu na pasku zadań.
- Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.

Powiadomienia

Pokaż powiadomienia o alertach: Zaznacz, aby obok ikony na pasku zadań wyświetlane były alerty. Gdy wymagana jest akcja użytkownika, wyświetlany jest komunikat. Tylko zdarzenia o wysokiej ważności wyzwalają alerty na pulpicie. Jeśli alert na pulpicie zostanie zaznaczony, wykonana zostanie odpowiednia akcja. Usuń zaznaczenie, aby alerty na pulpicie nie były wyświetlane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.

Wybierz jedną z opcji:

Powiadomienia informacyjne: Ważność tych alertów na pulpicie jest niższa. W przypadku tych dymków interwencja użytkownika nie jest wymagana, ale może w znacznym stopniu usprawnić działanie sieci bezprzewodowej.

- Pokaż powiadomienia informacyjne: Opcja zaznaczona domyślnie. Wszystkie informacyjne alerty na pulpicie są wyświetlane obok ikony stanu na pasku zadań. Alerty na pulpicie usprawniają działanie sieci bezprzewodowej, powiadamiając użytkownika, gdy w zasięgu znajduje się dostępna sieć bezprzewodowa. Informują również o nawiązaniu i utracie połączenia bezprzewodowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.
- Pokaż listę dostępnych sieci przy braku połączenia: Gdy zaznaczenie opcji Pokaż powiadomienia informacyjne jest usunięte, można wybrać ten element. Gdy alerty na pulpicie są wyłączone, ta opcja umożliwia informowanie użytkownika o dostępnych sieciach, gdy karta sieci bezprzewodowej nie jest podłączona.

Powiadamia o używaniu karty sieci bezprzewodowej przez inną aplikację: Jeśli opcja została zaznaczona, w przypadku próby zarządzania kartą bezprzewodową przez inne aplikacje wyświetlony zostanie komunikat. Funkcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z oprogramowania aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej (kawiarnia, terminal na lotnisku). Aby korzystać z funkcji programu Intel(R) PROSet/Wireless, oprogramowanie to należy wyłączyć po opuszczeniu aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej.

Włącz powiadomienia o odrzuconych certyfikatach TLS: Zaznacz, jeśli w przypadku odrzucenia certyfikatu PEAP-TLS wyświetlane ma być ostrzeżenie przez serwer uwierzytelniania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Zabezpieczenia korporacyjne i Konfigurowanie klienta z uwierzytelnianiem sieci TLS.

Automatyczne łączenie

Połącz z dostępnymi sieciami tylko przy użyciu profili: (ustawienie domyślne) Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej z dostępną siecią przy użyciu zgodnego profilu z listy profili. Jeśli nie będzie można znaleźć zgodnego profilu, wyświetlone zostanie powiadomienie (patrz: Powiadomienia). Urządzenie bezprzewodowe pozostaje niepołączone do momentu znalezienia zgodnego profilu lub skonfigurowania nowego zgodnego profilu.

Połącz z dowolną dostępną siecią, jeśli nie znaleziono zgodnego profilu: Zaznacz, aby automatycznie łączyć z otwartą (niezabezpieczoną) siecią bezprzewodową w przypadku, gdy nie skonfigurowano dla niej profilu. UWAGA: Sieci otwarte są niezabezpieczone. Dla takiego połączenia bezprzewodowego należy zapewnić własne zabezpieczenia. Jednym ze sposobów zabezpieczania połączeń z otwartą siecią bezprzewodową jest oprogramowanie sieci VPN.

Połącz z dowolną siecią tylko przy użyciu profili (tryb Cisco): Zaznacz, aby wypróbować wszystkie profile w preferowanej kolejności. Opcji tej używa się, gdy użytkownik znajduje się w pobliżu punktu dostępu, dla którego istnieje więcej niż jeden identyfikator SSID, ale rozgłaszany jest tylko jeden.

Zarządzaj wykluczeniami

Włącz automatyczną listę wykluczeń: Zaznacz, aby włączyć funkcję listy wykluczeń automatycznych. Funkcja ta umożliwia wykluczanie punktów dostępu z połączeń automatycznych. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.

Włącz ręczną listę wykluczeń: Zaznacz, aby włączyć funkcję listy wykluczeń ręcznych. Funkcja ta umożliwia wykluczanie sieci z połączeń automatycznych. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.

Lista sieci bezprzewodowych | Pokaż nagłówki sortowania kolumn: Zaznacz, aby wyświetlać nazwy kolumn na liście Sieci bezprzewodowe. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować jej zawartość w porządku rosnącym lub malejącym.

Powiadomienie o folderach udostępnianych

Udostępnianie plików i drukarek umożliwia innym komputerom w sieci uzyskiwanie dostępu do zasobów komputera użytkownika. W przypadku udostępniania plików i drukarek na komputerze przenośnym należy zachować szczególną ostrożność.

Ta funkcja pozwala otrzymywać powiadomienia o nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową w sytuacji, gdy foldery udostępniane w komputerze spełniają jeden z następujących warunków:

- zapora systemu Microsoft Windows jest wyłączona,
- udostępnianie plików i drukarek jest włączone jako wyjątek w ustawieniach zapory systemu Microsoft Windows.

Zaznacz, aby automatycznie zabezpieczać foldery udostępniane w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną.
Zaznacz, aby zawsze automatycznie ukrywać foldery udostępniane, gdy następuje łączenie z siecią niezabezpieczoną.

Wyłącz to powiadomienie
Zaznacz, aby zachować ustawienia folderów udostępnianych bez zmian w momencie nawiązania połączenia z otwartą (niezabezpieczoną) siecią.

Powiadom w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia o nawiązaniu połączenia z otwartą (niezabezpieczoną) siecią.

Powiadomienie sieci ad hoc

W czasie połączenia z siecią ad hoc alerty mogą być generowana na podstawie wymienionych poniżej ustawień. Alerty są wyświetlane co dwie minuty, przez maksymalnie dziesięć minut.

Powiadom, jeśli z siecią ad hoc nie połączyło się żadne urządzenie równorzędne
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku, gdy do sieci ad hoc nie dołączyły żadne komputery równorzędne.

Powiadom, jeśli wszystkie urządzenia równorzędne rozłączyły się z siecią ad hoc
Zaznacz, aby otrzymywać alerty w przypadku, gdy wszystkie komputery równorzędne opuszczą sieć ad hoc.

Powiadomienie o nazwie SSID

Powiadomienie o alercie dotyczącym nazwy sieci (SSID)
Powiadamia o użyciu do połączenia się z siecią domyślnej nazwy sieci (identyfikatora SSID). Typowe przykłady wstępnie zdefiniowanych, domyślnych nazw sieci to: wireless, WLAN, linksys, domyślna.

Łączenie z punktem dostępu, który ma domyślną nazwę sieci (identyfikator SSID), może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takie punkty dostępu zwykle używają wyłącznie domyślnych zabezpieczeń i ustawień (na przykład uwierzytelniania otwartego oraz domyślnego adresu IP, nazwy użytkownika i hasła). W przypadku sieci prywatnej należy zmienić nazwę sieci i ustawienia zabezpieczeń w celu podniesienia poziomu ochrony sieci.

Powiadom w przypadku połączenia z siecią o domyślnej nazwie SSID
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku połączenia z siecią, która ma domyślną nazwę.

Wi-Fi Protected Setup*

Włącz rejestrację urządzenia
Włącz tę opcję, aby użyć komputera jako zewnętrznego rejestratora. W takiej sytuacji komputer może zostać skonfigurowany jako punkt dostępu lub przyłaczyć się do skonfigurowanego punktu dostępu. Po skonfigurowaniu punktu dostępu komputer, jako zewnętrzny rejestrator, może dodawać do sieci nowe komputery (rejestrowane). Ustawieniem domyślnym jest WYŁĄCZENIE.

Wyłącz opcję Włącz rejestrację urządzenia, aby komputer mógł wykryć i podłączyć się do sieci jako rejestrowany.

Powiadom, gdy punkty dostępu Wi-Fi Protected Setup są w zasięgu komputera
Włącz, aby otrzymać powiadomienie, gdy punkt dostępowy obsługujący standard Wi-Fi Protected Setup znajdzie się w zasięgu komputera. Jest to konieczne, aby zarejestrować (podłączyć) ten komputer w punkcie dostępu. Ustawieniem domyślnym jest WŁĄCZENIE.

OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową (menu Narzędzia)

Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową to aplikacja pomocna przy rozwiązywaniu problemów związanych z połączeniami w sieci bezprzewodowej. Kiedy wykryty zostanie problem związany z połączeniem, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest alert na pulpicie. Po kliknięciu alertu na pulpicie wyświetlony zostaje komunikat diagnostyczny z zalecanymi punktami, które należy wykonać w celu rozwiązania problemu z połączeniem. Jeśli na przykład problem jest związany z wprowadzeniem nieprawidłowego hasła, po kliknięciu wyświetlonego hiperłącza uruchomiony zostanie Kreator profili. Można również uruchamiać Przeglądarkę zdarzeń sieci bezprzewodowej, a także włączać i wyłączać powiadomienia o alertach. Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową działa tylko w systemach Microsoft Windows XP* i Microsoft Windows 2000*.

Strona Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową zawiera dwa okienka. Kliknij lewym przyciskiem myszy w lewym okienku, aby wyświetlić listę dostępnych narzędzi. W prawym okienku wyświetlany jest bieżący problem związany z połączeniem w sekcji. Każda sekcja zawiera dwie części: komunikatu o błędzie i zalecanego działania. Zalecane działanie zawiera opisy dostępnych narzędzi i ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami. Po kliknięciu łącza pomocy w oknie wyświetlany jest tekst pomocy. Jeśli kliknięte zostanie łącze rozwiązywania problemów, uruchomiony zostanie program, umożliwiający rozwiązanie problemu.

Informacje o rozwiązywaniu problemów można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Nazwa | Opis
Opcje menu | Plik | Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej: Uruchamianie Przeglądarki zdarzeń sieci bezprzewodowej.
Wyłącz powiadomienie/Włącz powiadomienie: Zaznacz, aby wyłączyć lub włączyć powiadomienia o alertach.
Zakończ: Kliknij, aby zamknąć Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.
Wyświetl | Wyświetla lub usuwa dane Historii znajdujące się w prawym okienku Narzędzia Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.
Narzędzia | Narzędzie diagnostyki ręcznej: Przeprowadź test diagnostyczny, aby zweryfikować poprawność działania karty sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie diagnostyki ręcznej.
Pomoc | Narzędzie Intel(R) do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową: Wyświetla pomoc online Narzędzia Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.
Informacje: Wyświetla informacje o wersji Narzędzia Intel do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową.

Dostępna pomoc

Komunikat o błędzie dotyczącym daty i godziny:

- Opis błędu.
- Łącze do usunięcia błędu (jeśli jest dostępne). Patrz: Usuwanie błędów poniżej.
- Łącze do zalecanych punktów, które mają zostać podjęte w celu usunięcia błędu.

Historia | Zawiera listę pięciu ostatnich alertów. Alerty są uporządkowane chronologicznie, a jako pierwszy wyświetlany jest ostatni z nich.

# Narzędzie do diagnostyki ręcznej (menu Narzędzia)

Przeprowadź test diagnostyczny, aby zweryfikować poprawność działania karty sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie diagnostyki ręcznej.

# Narzędzie administratora (menu Narzędzia)

Narzędzie administratora jest przeznaczone dla administratorów lub osób z uprawnieniami administratora na danym komputerze. Narzędzie to umożliwia administratorowi ograniczanie poziomu kontroli użytkownika komputera nad połączeniami bezprzewodowymi. To narzędzie służy również do konfigurowania profili wspólnych (udostępnianych).

Użytkownicy nie mogą modyfikować ustawień ani profili administratora, jeśli nie dysponują hasłem do narzędzia. Należy określić hasło bezpieczne i niełatwe do odgadnięcia.

Te ustawienia i profile można eksportować do komputerów w sieci w jednym pakiecie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie administratora.

Nazwa | Opis
--- | ---
Pakiety administratora | Pakiety administratora służą do zapisywania profili administracyjnych i innych ustawień. W przypadku systemu Windows XP i Windows 2000 ten samowyodrębniający się plik wykonywalny można kopiować i wysyłać do klientów w sieci. Po uruchomieniu jego zawartość jest instalowana i konfigurowana na komputerze docelowym. W przypadku systemu Windows Vista* pakiety administratora są importowane przy użyciu menedżera zasad dotyczących grup. Zobacz Narzędzie administratora — Pakiety.
Ustawienia aplikacji | Administrator może określać poziom kontroli, jaką dysponują użytkownicy nad połączeniem z siecią bezprzewodową. Zobacz Narzędzie administratora — Ustawienia aplikacji.
Profile administratora | Umożliwia włączanie i wyłączanie profili trwałych lub przed logowaniem/wspólnych i konfigurowanie ustawień Głos przez protokół internetowy (VoIP) na komputerze. Zobacz Narzędzie administratora — Profile. UWAGA: W przypadku systemu Windows Vista tylko profile wspólne są importowane przy użyciu menedżera zasad dotyczących grup.
Ustawienia karty | Administrator może określać poziom kontroli, jaką dysponują użytkownicy nad połączeniem z siecią bezprzewodową. Zobacz Narzędzie administratora — Ustawienia karty.
Oprogramowanie | Wybierz aplikacje Intel(R) PROSet/Wireless, które są instalowane na komputerach użytkownika. Zobacz Narzędzie administratora — Oprogramowanie.
Grupy identyfikatorów urzędów EAP-FAST | Administrator może określać serwer RADIUS identyfikatora urzędu (A-ID), który ma podawać poświadczenia dostępu zabezpieczonego profilom, w których używane jest uwierzytelnianie EAP-FAST. Grupy identyfikatorów urzędów są udostępniane wszystkim użytkownikom komputera. Dzięki nim profile EAP-FAST obsługują wiele poświadczeń dostępu pochodzących z wielu identyfikatorów urzędów. Zobacz Narzędzie administratora — Grupy identyfikatorów urzędów EAP-FAST.
Zmień hasło | Umożliwia zmianę hasła Narzędzia administratora. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zmiana hasła.
Zamknij | Zamyka stronę.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Ustawienia karty (menu Zaawansowane)

Na karcie Ustawienia karty wyświetlane są właściwości karty zainstalowanej w komputerze. Może to być jedna z następujących kart połączeń sieciowych:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Połączenie sieciowe Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Ustawienia karty — opis

Nazwa | Opis
--- | ---

Szerokość kanału 802.11n

Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Ustawieniem domyślnym jest wartość Automatycznie. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz.

UWAGA: To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku karty Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Tryb 802.11n

Standard 802.11n został rozszerzony względem poprzednich standardów 802.1X przez dodanie obsługi funkcji MIMO (ang. Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umożliwia zwiększenie przepływności danych w celu zwiększenia szybkości transmisji. Aby ustawić tryb standardu 802.11n karty, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono.

Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepływności w celu zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania konfliktów z innymi pasmami lub wyeliminowania problemów związanych ze zgodnością.

UWAGA: To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku karty Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.

Kanał ad hoc

O ile pozostałe komputery w sieci ad hoc nie stosują innego kanału od kanału domyślnego, nie ma potrzeby zmiany kanału.

Wartość: Umożliwia wybór dozwolonego kanału z listy.

- 802.11b/g: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11b i 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11a (5 GHz).

UWAGA: Jeśli kanał 802.11a nie jest wyświetlany, nie można go wykorzystać w inicjowanej sieci ad hoc.

Zarządzanie energią w sieci ad hoc

Ustaw funkcje oszczędzania energii dla sieci "urządzenie z urządzeniem" (ad hoc).

- Wyłącz: Zaznacz w przypadku łączenia się z sieciami ad hoc, które zawierają stacje nieobsługujące zarządzania energią w sieci ad hoc.
- Maksymalna oszczędność energii: Zaznacz, aby zoptymalizować czas eksploatacji baterii.
- Środowisko z zakłóceniami: Zaznacz, aby zoptymalizować wydajność lub w przypadku łączenia się z wieloma klientami.

UWAGA: W przypadku kart Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection to ustawienie jest niedostępne.

Tryb ad hoc QoS

Kontrola QoS w sieciach ad hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzację ruchu wychodzącego z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej LAN na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizację Wi-Fi Alliance. Gdy funkcja WMM jest włączona, karta korzysta z niej w celu obsługi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytetów dla sieci Wi-Fi.

- WMM włączone (Ustawienie domyślne)
- WMM wyłączone

UWAGA: W przypadku kart Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection to ustawienie jest niedostępne.

Zabezpieczenie trybu mieszanego | Umożliwia unikanie kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11b/11g/11a/11n. W środowisku, w którym klienci mogą się nawzajem nie słyszeć, powinny być używane sygnały RTS/CTS. Włączenie sygnału zwrotnego CTS umożliwia zwiększenie przepustowości w środowisku, w którym klienci znajdują się blisko siebie i mogą się wykryć. (Funkcja sygnału zwrotnego CTS nie jest obsługiwana w standardzie 802.11n).

Zarządzanie energią

Pozwala wybrać punkt równowagi między zużyciem energii a wydajnością karty. Suwak zużycia energii przez kartę bezprzewodową określa punkt równowagi między źródłem zasilania komputera a żywotnością baterii.

- Użyj wartości domyślnej: (ustawienie domyślne) Ustawienia zasilania są zależne od źródła zasilania komputera.
- Ręcznie: Określić żądane ustawienie przy użyciu suwaka. Ustawienie najniższe zapewnia maksymalny czas pracy baterii. Ustawienie najwyższe zapewnia maksymalną wydajność.

UWAGA: Oszczędność zużycia energii zależy od ustawień infrastrukturalnych.

Tryb nagłówka komunikatu

Ustawianie długości nagłówka komunikatu odbieranego przez punkt dostępu podczas inicjowania połączenia. Aby zapewnić optymalną przepustowość sieci, zawsze należy używać automatycznego nagłówka komunikatu. Opcja Automatyczny nagłówek komunikatu transmisji umożliwia automatyczne wykrywanie nagłówka komunikatu. Jeśli obsługiwane są krótkie nagłówki komunikatu, należy ich używać. Jeśli nie, należy używać nagłówków długich (Długi nagłówek komunikatu transmisji).

UWAGA: To ustawienie jest niedostępne w przypadku karty Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Pasmo preferowane

Umożliwia wybór pasma działania. Dostępne opcje:

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

UWAGA: W przypadku kart Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection to ustawienie jest niedostępne.

Agresywność mobilności

To ustawienie umożliwia określanie stopnia agresywności mobilności klienta sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jakości połączenia z punktem dostępu.

- Ustawienie domyślne: Ustawienie równoważące brak mobilności i wydajność.
- Najniższa: Brak mobilności klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obniżenie jakości połączenia powoduje przełączenie na inny punkt dostępu.
- Najwyższa: Klient sieci bezprzewodowej nieustannie śledzi jakość połączenia. Jeśli nastąpi obniżenie jakości, następuje próba znalezienia lepszego punktu dostępu i przełączenia się na ten punkt.

Rozszerzenie przepływności

Zmiana wartości kontroli pakietów.

- Włącz: Zaznacz, aby włączyć rozszerzenie przepływności.
- Wyłącz: (ustawienie domyślne) Zaznacz, aby wyłączyć rozszerzoną przepływność.

Moc transmisji

Ustawienie domyślne: Najwyższe ustawienie poziomu mocy.

Najmniejszy zasięg: Ustawianie najniższego poziomu mocy transmisji dla karty. Umożliwia rozszerzenie liczby obszarów zasięgu i ograniczenie obszaru zasięgu. Aby zwiększyć ogólną jakość transmisji, a także uniknąć przeciążenia i zakłóceń innych urządzeń, należy zmniejszyć obszar zasięgu.

Największy zasięg: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Należy zaznaczyć, aby uzyskać maksymalną wydajność i zasięg w środowiskach z ograniczoną liczbą dodatkowych urządzeń radiowych.

UWAGA: Ustawienie optymalne dla użytkownika to moc transmisji na możliwie najniższym poziomie, zapewniająca jednak dobrą jakość komunikacji. Ustawienie takie umożliwia działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w zagęszczonych obszarach i zredukowanie zakłóceń innych urządzeń, z którymi dzielona jest przestrzeń radiowa.

UWAGA: Ustawienie to zostanie zastosowane w trybie infrastruktury lub ad hoc.

Tryb sieci bezprzewodowej

Określ pasmo używane do łączenia z siecią bezprzewodową:

- Tylko 802.11a: Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej tyko z sieciami 802.11a.
- Tylko 802.11b: Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej tyko z sieciami 802.11b.
- Tylko 802.11g: Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej tyko z sieciami 802.11g.
- 802.11a i 802.11g: Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej tyko z sieciami 802.11a i 802.11g.
- 802.11b i 802.11g: Umożliwia łączenie karty sieci bezprzewodowej tyko z sieciami 802.11b i 802.11g.
- 802.11a, 802.11b i 802.11g: (ustawienie domyślne) Łączenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802.11a, 802.11b lub 802.11g.

UWAGA: Tryby sieci bezprzewodowej (typy modulacji) określają wykryte punkty dostępu wyświetlane na liście Sieci bezprzewodowe.

OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.

# Zaawansowane informacje statystyczne (menu Zaawansowane)

Karta Zaawansowane informacje statystyczne zawiera bieżące informacje o połączeniu karty.

#### Zaawansowane informacje statystyczne — opis

Nazwa | Opis
--- | ---

Statystyka

Zaawansowane informacje statystyczne: Informacje te dotyczą sposobu komunikacji karty z punktem dostępu.

Skojarzenie: Jeśli zostanie znaleziony punkt dostępu, z którym karta może się połączyć, wartością tego pola jest W zasięgu. W przeciwnym przypadku wartością jest Poza zasięgiem.

- Adres MAC punktu dostępu: Dwunastocyfrowy adres MAC punktu dostępu (np. 00:40:96:31:1C:05).
- Liczba skojarzeń: Liczba wskazująca, ile razy karta została znaleziona przez punkt dostępu.
- Liczba punktów dostępu: Liczba dostępnych punktów dostępu znajdujących się w zasięgu karty sieci bezprzewodowej.
- Liczba skanów pełnych: Liczba wskazująca, ile razy przeprowadzane było skanowanie wszystkich kanałów w poszukiwaniu odbieranych informacji.
- Liczba skanów częściowych: Liczba skanów, które zostały przerwane.

Mobilność: Informacje zawierające liczniki powiązane z przyczynami mobilności karty. Mobilność polega na łączeniu się karty z jednym punktem dostępu, a następnie z kolejnym, w celu uzyskania lepszej mocy sygnału.

- Liczba mobilności: Liczba wskazująca, ile razy wystąpiła mobilność.
- Nieprzetransmitowane przez punkt dostępu: Transmisja radiowa z punktu dostępu nie została odebrana przez kartę. Może zaistnieć potrzeba zresetowania punktu dostępu.
- Niska jakość sygnału: Jakość sygnału jest zbyt słaba, aby utrzymać połączenie z punktem dostępu. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub dane adresowe punktu dostępu zostały zmienione.
- Równoważenie obciążenia punktu dostępu: Skojarzenie punktu dostępu z kartą zostało zakończone, z powodu braku możliwości utrzymywania łączności punktu dostępu ze wszystkimi skojarzonymi kartami. Zbyt wiele kart próbuje nawiązać łączność z punktem dostępu.
- Zbyt niski poziom RSSI punktu dostępu: Wartość RSSI (moc sygnału) jest zbyt niska, aby utrzymać skojarzenie z kartą. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub szybkość transmisji danych punktu dostępu została zwiększona.
- Niska jakość kanału: Niska jakość kanału powoduje, że karta szuka innego punktu dostępu.
- Liczba jednostek mobilnych opuszczonych przez punkt dostępu: Komputer został usunięty z listy rozpoznawalnych urządzeń mobilnych punktu dostępu. Zachodzi konieczność ponownego skojarzenia komputera z punktem dostępu.

Inne: Te informacje umożliwiają określanie, czy skojarzenie z innym punktem dostępu spowoduje wzrost wydajności i pomoże utrzymać możliwie największą szybkość transmisji danych.

- Sygnały odebrane: Liczba sygnałów nawigacyjnych odebranych przez kartę.
- Procent pominiętych sygnałów: Wartość procentowa pominiętych sygnałów nawigacyjnych.
- Procent błędów transmisji: Wartość procentowa transmisji danych, w których wystąpiły błędy.
- Moc sygnału: Moc sygnału punktu dostępu, z którym łączy się karta podana w decybelach (dBm).

Statystyka transmisji/odbioru (Tx/Rx)

Wyświetla wartości procentowe pakietów kierowanych i niekierowanych.

Całkowita liczba pakietów hosta: Całkowita liczba pakietów kierowanych i niekierowanych.

- Transmisja —Mb/s
- Odbiór —Mb/s

Pakiety niekierowane: Liczba odebranych pakietów wyemitowanych do sieci bezprzewodowej.

Pakiety kierowane: Liczba odebranych pakietów wysłanych specjalnie do karty sieci bezprzewodowej.

Całkowita liczba bajtów: Całkowita liczba bajtów w pakietach wysłanych i odebranych przez kartę sieci bezprzewodowej.

Zapisywanie w dzienniku

Pozwala określić okres, dla którego mają być rejestrowane statystyki karty sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj ustawienia zapisywania w dzienniku: Kliknij przycisk Ustawienia, aby określić żądaną częstotliwość logowania statystyk. Możesz określić interwał (w sekundach) i czas logowania statystyk (w godzinach).

Aby zmienić lokalizację przechowywania pliku dziennika.

1. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić nową lokalizację pliku dziennika. Wyświetlana jest bieżąca ścieżka. Domyślna lokalizacja to katalog plików oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Kliknij przycisk Otwórz, aby zamknąć i zastosować nową ścieżkę.
3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Zaawansowane informacje statystyczne.

Rozpocznij/Zakończ zapisywanie: Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać zapisywanie w dzienniku. Po kliknięciu opcji Rozpocznij zapisywanie gromadzone są informacje statystyczne (opisane powyżej). Po kliknięciu przycisku Zakończ zapisywanie gromadzenie zostaje zakończone, a informacje zostają zapisane do pliku, który można otworzyć i przeglądać.

Wyświetl plik dziennika...: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć folder Wireless, znajdujący się w folderze Program Files/Intel (domyślna lokalizacja). Nazwy plików dziennika zawierają miesiąc, dzień, rok i kolejny numer dziennika w danym dniu. Na przykład: 03122007_001.htm. Zawartość pliku dziennika:

- Data i godzina
- Informacje o karcie
- Informacje o połączeniu
- Statystyka transmisji/odbioru

UWAGA: Administrator może wyłączyć tę funkcję.

Resetuj statystykę | Resetowanie liczników statystycznych karty i rozpoczynanie nowych pomiarów dotyczących danych.
Zamknij | Zamyka i powraca do okna głównego.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi* (menu Zaawansowane)

Funkcja konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows XP zapewnia wbudowane narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej. Tę funkcję można włączać i wyłączać w oprogramowaniu Intel(R) PROSet/Wireless. W tym celu należy kliknąć opcję Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi menu Zaawansowane lub w menu na pasku zadań. Jeśli włączona zostanie konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej systemu Windows XP, funkcje programu Intel(R) PROSet/Wireless zostaną wyłączone.

# Zarządzanie listą wykluczeń (menu Profile)

Strona Zarządzanie listą wykluczeń jest dostępna po wybraniu polecenia Zarządzaj wykluczeniami w menu Profile lub kliknięciu przycisku Właściwości na liście Sieci bezprzewodowe.

UWAGA: Jeśli administrator wyznaczył sieć do wykluczenia, tylko administrator może usunąć tę sieć z listy wykluczeń w Narzędziu administratora.

WAŻNE: Połączenie z siecią lub punktem dostępu znajdującym się na liście nie następuje automatycznie.

Funkcja Zarządzanie listą wykluczeń umożliwia wykluczanie całych sieci bezprzewodowych (SSID).

UWAGA: Administrator może wykluczać profile w Narzędziu administratora. Zobacz Narzędzie administratora.

Nazwa | Opis

Zarządzanie listą wykluczeń

- Nazwa sieci: Nazwa (identyfikator SSID) sieci bezprzewodowej.
- Łączność radiowa: W przypadku wystąpienia błędu DHCP wyświetla pasmo.
- Adres MAC: Adres MAC urządzenia.
- Przyczyna: Wskazuje przyczynę wykluczenia pozycji z łączenia automatycznego.
- Szczegóły: Podaje szczegółowe informacje o sposobie, w jaki punkt dostępu został wykluczony i jak anulować wykluczenie.

Ta sieć została wykluczona z automatycznego łączenia z następujących przyczyn.

- Użytkownik ręcznie wykluczył tę sieć.

Aby ta sieć (lub punkt dostępu) ponownie podlegała automatycznemu łączeniu, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

UWAGA:

- Użycie przycisku Resetuj listę spowoduje usunięcie z listy wszystkich pozycji z wyjątkiem nielegalnych lub wykluczonych przez administratora punktów dostępu.
- Nielegalne punkty dostępu są usuwane z listy, gdy z tym punktem dostępu zostaje nawiązane połączenie z prawidłowymi poświadczeniami.
- Wszystkie wykluczone punkty dostępu w sieci (inne niż nielegalne i administratora) zostają usunięte z listy po ręcznym zastosowaniu profilu dla tej sieci.

UWAGA: Pozycje wygaszone są wykluczonymi nielegalnymi punktami dostępu lub punktami dostępu wykluczonymi przez administratora. Nielegalne lub wykluczone przez administratora punkty dostępu nie mogą być usuwane z listy ręcznie.

Dodaj | Dodawanie nazwy sieci (identyfikatora SSID) do listy.
Usuń | Usuwanie pozycji z listy.
Resetuj listę | Usuwanie wszystkich pozycji z listy.
Zamknij | Umożliwia zamknięcie okna i zapisanie ustawień.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

# Włączanie i wyłączanie łączności radiowej

Aby włączyć lub wyłączyć łączność radiową, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Użyj opcjonalnego sprzętowego przełącznika łączności radiowej w komputerze (jeśli istnieje).
- Użyj oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless.
- Użyj systemu Microsoft Windows.

> UWAGA: Po uruchomieniu komputera typu laptop funkcja łączności radiowej ciągle wysyła sygnały. W niektórych sytuacjach (np. na pokładzie samolotu) sygnały radiowe mogą powodować zakłócenia. Poniższe metody umożliwiają wyłączanie łączności radiowej dla karty bezprzewodowej.

## Korzystanie z opcjonalnego wyłącznika łączności radiowej w komputerze

Jeśli komputer został wyposażony w przełącznik zewnętrzny, można za jego pomocą włączać i wyłączać łączność radiową. Więcej informacji na temat przełącznika można uzyskać u producenta komputera. Jeśli zainstalowany został program Intel(R) PROSet/Wireless, w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless i na pasku zadań wyświetlany jest bieżący stan połączenia radiowego.

## Włączanie i wyłączanie łączności radiowej w programie Intel(R) PROSet/Wireless

Ikona stanu programu Intel(R) PROSet/Wireless wskazuje aktualny stan łączności radiowej. W oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless można wyłączać i włączać łączność radiową, klikając odpowiednio opcję Włącz sieć bezprzewodową lub Wyłącz sieć bezprzewodową.

## Włączanie i wyłączanie łączności radiowej przy użyciu ikony na pasku zadań

Aby włączyć lub wyłączyć łączność radiową, należy kliknąć ikonę, na pasku zadań i wybrać polecenie Włącz łączność radiową lub Wyłącz łączność radiową.

## Wyłączanie łączności radiowej przy użyciu systemu Windows

Łączność radiową można wyłączać przy użyciu systemu Windows.

> UWAGA: Jeśli łączność radiowa została wyłączona w systemie Microsoft Windows, to aby ją ponownie włączyć, również należy użyć funkcji systemu Microsoft Windows. Do ponownego włączenia łączności radiowej nie można użyć przełącznika sprzętowego ani programu Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Windows XP

1. W menu Start kliknij polecenie Połącz z > Połączenie sieci bezprzewodowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyłącz.
2. Jeśli istnieje wiele kart sieci bezprzewodowej, w menu Start kliknij opcję Połącz z > Pokaż połączenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną kartę i wybierz polecenie Wyłącz.

W ten sam sposób można ponownie włączyć łączność radiową.

# Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania

Podczas instalacji typowej instalowany jest sterownik karty sieci bezprzewodowej LAN, oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless i Narzędzie Intel do rozwiązywania problemów.

> UWAGA: Jeśli planowane jest używanie programu Novell Client* for Windows, program ten należy zainstalować przed oprogramowaniem Intel(R) PROSet/Wireless. Jeśli oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless zostało już zainstalowane, przed instalacją programu Novell Client for Windows należy je odinstalować.

Podczas instalacji niestandardowej instalowane są następujące elementy:

- Narzędzie administratora
- Obsługa funkcji WMI
- Logowanie pojedyncze
- Łączenie przed logowaniem

Aby zainstalować te funkcje, należy w trakcie instalacji wybrać opcję Niestandardowa. Aby zainstalować te funkcje, wykonaj poniższe instrukcje. Jeśli oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless zostało już zainstalowane, patrz: instrukcje po instalacji.

> UWAGA: Jeśli planowane jest używanie programu Novell Client for Windows, program ten należy zainstalować przed oprogramowaniem Intel(R) PROSet/Wireless. Jeśli oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless zostało już zainstalowane, przed instalacją programu Novell Client for Windows należy je odinstalować.

### Instalowanie oprogramowania

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD.
2. Kliknij przycisk Instaluj oprogramowanie na ekranie instalatora programu Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Przeczytaj umowę licencyjną.
4. Wybierz opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij opcję Niestandardowa.
7. Wybierz funkcje do zainstalowania z listy:

> Obsługa funkcji WMI: Obsługa funkcji Windows Management Instrumentation umożliwia administratorom, którzy nie mają zainstalowanego oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless, zdalne zarządzanie klientami z zainstalowanym oprogramowaniem Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Instalowanie: Kliknij przycisk Obsługa WMI. Kliknij opcję Zainstaluj tę funkcję i wszystkie zaznaczone podfunkcje. Przejdź do Punktu 8.
> - Bez instalowania: Wybierz opcję Nie instaluj tej funkcji. Wyświetlony zostanie czerwony symbol X, wskazujący, że nie jest ona zainstalowana.

> Narzędzie administratora: Instaluje Narzędzie administratora w menu Narzędzia. To narzędzie służy do konfigurowania profili wspólnych (udostępnianych). Narzędzie administratora jest również używane przez personel działu informatycznego do włączania i wyłączania funkcji oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Instalowanie: Kliknij opcję Narzędzie administratora. Kliknij opcję Zainstaluj tę funkcję i wszystkie zaznaczone podfunkcje. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do punktu 8.
> - Bez instalowania: Wybierz opcję Nie instaluj tej funkcji. Obok danej opcji wyświetlony zostanie czerwony symbol X, wskazujący, że nie jest ona zainstalowana.

> Logowanie pojedyncze: Instaluje funkcję łączenia przed logowaniem dla logowania pojedynczego. To narzędzie służy do konfigurowania profili wspólnych (udostępnianych) za pomocą Narzędzia administratora.

> Po zainstalowaniu funkcji logowania pojedynczego szybkie przełączanie użytkowników oraz ekran powitalny systemu Windows XP zostają wyłączone.

> Logowanie pojedyncze jest przeznaczone dla środowiska korporacyjnego, w którym użytkownicy logują się w systemie, podając nazwę użytkownika, hasło i zwykle domenę. W przypadku szybkiego przełączania użytkowników logowanie przy użyciu domeny nie jest obsługiwane.

> > UWAGA: Szybkie przełączanie użytkowników systemu Windows jest domyślnie włączone w systemie Windows XP Home Edition. Jest ono przeznaczone dla użytkowników domowych. Funkcja ta jest dostępna również w systemie Windows XP Professional (jeśli został zainstalowany jako komputer autonomiczny lub połączony z grupą roboczą. Jeśli komputer z systemem Windows XP Professional został dodany do domeny, funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest niedostępna.

> Łączenie przed logowaniem: Profil łączenia przed logowaniem/wspólnego jest aktywny po zalogowaniu użytkownika w systemie. Łączenie przed logowaniem ustanawia połączenie bezprzewodowe przed logowaniem do systemu Windows. Ta opcja jest instalowana z funkcją logowania pojedynczego.

> - Instalowanie: Kliknij opcję Łączenie przed logowaniem. Kliknij opcję Zainstaluj tę funkcję i wszystkie zaznaczone podfunkcje. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do punktu 8.
> - Bez instalowania: Wybierz opcję Nie instaluj tej funkcji. Wyświetlony zostanie czerwony symbol X, wskazujący, że nie jest ona zainstalowana.

8. Kliknij opcję Instaluj. Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze wyświetlona zostanie lista zainstalowanych składników.
9. Kliknij przycisk OK.

> UWAGA: Jeśli instalowana jest funkcja łączenia przed logowaniem, po zainstalowaniu oprogramowania należy uruchomić system ponownie.

### Dodawanie funkcji po instalacji

Jeśli oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless zostało już zainstalowane, wykonaj poniższe instrukcje w celu zainstalowania Narzędzia administratora i funkcji łączenia przed logowaniem:

1. Kliknij Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Kliknij opcję Zmień/Usuń.
3. Kliknij przycisk Modyfikuj.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij czerwony symbol X obok dowolnej funkcji, która nie jest aktualnie zainstalowana.
6. Kliknij opcję Zainstaluj tę funkcję i wszystkie zaznaczone podfunkcje.
7. Kliknij przycisk Modyfikuj. Po zainstalowaniu funkcja jest oznaczona opisem Zainstalowano na liście funkcji instalatora programu Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Kliknij przycisk OK.

### Włączanie funkcji oszczędzania energii WMM* (UAPSD)

Aby włączyć funkcję oszczędzania energii WMM, konieczna jest modyfikacja Rejestru. Otwórz Rejestr w celu edycji i wprowadź następujące zmiany.

Edytuj następujący klucz:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c lub f

> (gdzie c = włączone opcje VI i VO, a f = włączone wszystkie kategorie dostępu)

Dodaj następujący klucz:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Dodaj następujący klucz:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Odinstalowywanie programu Intel(R) PROSet/Wireless

Aby odinstalować oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
2. Kliknij opcję Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless.
3. Kliknij opcję Zmień/Usuń.
4. Kliknij przycisk Usuń.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Po wyświetleniu monitu określ, co chcesz zrobić z bieżącymi profilami i ustawieniami:

> Wybrano całkowite usunięcie oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless.

> Określ, co chcesz zrobić z bieżącymi profilami i ustawieniami:

> - Nie zapisuj moich profili i ustawień. Zaznacz, aby całkowicie usunąć wszystkie bieżące profile i ustawienia. Jeśli oprogramowanie zostanie zainstalowane ponownie, profile i ustawienia nie będą dłużej dostępne.
> - Zapisz moje profile i ustawienia w bieżącym formacie (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Zaznacz, aby zapisać bieżące profile i ustawienia. Jeśli oprogramowanie zostanie zainstalowane ponownie, profile i ustawienia będą dostępne.
> - Przekonwertuj i zapisz moje profile i ustawienia w formacie Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Jeśli zajdzie potrzeba przejścia do poprzedniej wersji oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless, zaznacz tę opcję, aby zapisać ustawienia. Jeśli oprogramowanie zostanie zainstalowane ponownie, profile i ustawienia będą dostępne. UWAGA: Dostępne będą tylko ustawienia mające zastosowanie w poprzedniej wersji oprogramowania.

7. Dokonaj wyboru i kliknij przycisk OK.
8. Po usunięciu oprogramowania kliknij przycisk Tak, aby uruchomić komputer ponownie.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia