Bruk programvaren Intel(R) PROSet/Wireless

Tilbake til Innhold

# Bruk programvaren Intel(R) PROSet/Wireless

Bruk Intel(R) PROSet/Wireless som trådløsverktøy
Start Intel(R) PROSet/Wireless
Start Intel(R) PROSet/Wireless fra oppgavefeltet

- Oppgavefeltikoner
- Verktøytips og skrivebordsvarslinger.

Hovedvindu i Intel(R) PROSet/Wireless

- Trådløsnettverksliste
- Tilkoblingsstatusikoner
- Nettverksegenskaper
- Tilkoblingsdetaljer
- Profilliste

Menyer Intel(R) PROSet/Wireless

- Verktøymeny
  - Applikasjonsinnstillinger
  - Intel Trådløs Feilsøking
  - Manuelt diagnostikkverktøy
  - Administratorverktøy
- Avansert meny
  - Adapterinnstillinger
  - Avansert statistikk
  - Bruk Windows for å administrere Wi-Fi*
- Profilmeny
  - Behandle profiler:
  - Administrer ekskluderinger

Skru trådløsradio på eller av
Installere og avinstallere programvaren
Aktivere WMM* Power Save

## Bruke Intel(R) PROSet/Wireless som din trådløsforvalter

Intel(R) PROSet/Wireless brukes for å installere, redigere og administrere nettverksprofiler for å koble til et nettverk. Det har også avanserte innstillinger som strømstyring og kanalvalg for å installere ad hock-nettverk.

Hvis du bruker Microsoft* Windows* XP Wireless Zero Configuration som trådløsverktøy, kan du deaktivere det fra kategorien Microsoft Windows Wireless Network.

Å deaktivere Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration som ditt trådløsverktøy.

1. Klikk Start > Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger.
3. Høyreklikk Trådløse nettverkstilkoblinger.
4. Klikk Egenskaper.
5. Klikk Trådløsnettverk.
6. Bekreft at Bruk Windows for å konfigurere mine trådløse nettverksinnstillinger ikke er valgt. Hvis det er, så fjern det.
7. Klikk OK. Dette bekrefter at redskapet Intel(R) PROSet/Wireless er konfigurert for å administrere nettverksprofilene dine.

> OBS: Bekreft at Applikasjonsinnstillinger-alternativet Varsle når en annen applikasjon bruker trådløskortet er valgt. Dette alternativet blir du anmodet om når Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration begynner å administrere nettverksprofilene dine.

## Start Intel(R) PROSet/Wireless

Bruk én av følgende metoder for å starte Intel(R) PROSet/Wireless:

- Klikk Start > Programmer > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless .
- Høyreklikk på Oppgavefeltikonet som er plassert i nederst høyre hjørne av Windows-skrivebordet for åpne oppgavefeltet. Klikk Åpne Intel(R) PROSet/Wireless.
- Dobbeltklikk oppgavefeltikonet for å åpne Intel (R) Prosent/Wireless.

For å lukke Intel(R) PROSet/Wireless fra hovedvinduet, velger du ett av følgende:

- Velg Fil > Avslutt fra hovedvinduet.
- Klikk Lukk.
- Klikk på knappen Lukk (X) i øverste høyre hjørnet av vinduet.

# Start Intel(R) PROSet/Wireless fra oppgavefeltet

For å starte Intel(R) PROSet/Wireless skal du dobbelklikke på oppgavefletikonet som er i nederste høyre hjørne av Windows-skrivebordet eller høyreklikke på oppgavefeltikonet og klikke Åpne Intel(R) PROSet/Wireless.

## Oppgavefeltets menyalternativer

Ikonet for Intel(R) PROSet/Wireless vises i oppgavefeltet som er plassert i nedre høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Høyreklikk på statusikonet for å vise menyalternativene.

Menypost | Kommentarer
--- | ---
Åpne Intel(R) PROSet/Wireless | Klikk for å starte Intel(R) PROSet/Wireless hvis Intel(R) PROSet/Wireless er trådløsverktøyet. Hvis du velger Bruk Windows for å administrere Wi-Fi fra oppgavefeltmenyen, endres menyalternativet til Åpne Wireless Zero Configuration og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service brukes som trådløsverktøy. Når du bruker Microsoft Windows, kan du ikke bruke Intel-profilene dine.
Åpne Wireless Zero Configuration
Trådløs på | Hvis du har installert Intel(R) PROSet/Wireless, vises den gjeldende status for radioen i hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless og i Oppgavefeltet. Velg Trådløs på for å slå radioen på. Velg Trådløs av for å slå radioen av. Hvis datamaskinen har installert en ekstern bryter, kan den brukes til å slå radioen av eller på. Se på dokumentasjonen fra produsenten av datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om denne bryteren.
Trådløs av
802,11a &Radio Av | Dette alternativet er kun tilgjengelig for trådløskort som støtter 802.11a, 802.11b og 802.11g. Velg for å slå av 802.11a radio. OBS: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig med mindre den er aktivert i Administratorverktøy, eller hvis koret er en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Åpne Intel Wireless Troubleshooter | Åpner en applikasjon som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Når et tilkoblingsproblem oppdages kommer det frem et skrivebordsvarsel nederst til høyre på skrivebordsskjermen. Se på Intel Trådløs Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon.
Koble til profil | Viser gjeldende profiler i profillisten. Dette alternativet kan også brukes for å koble til en profil.
Bruk Windows for å administrere Wi-Fi | Veksler mellom Intel(R) PROSet/Wireless og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service. Når du bruker Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service, kan du ikke bruke Intel-profilene dine.
Bruk Intel(R) PROSet/Wireless for å administrere Wi-Fi

# Oppgavefeltikoner

Oppgavefeltikonet gir visuell angivelse av aktuell trådløs tilkoblingsstatus. Tilkoblingsstatusikonet er plassert i nederst høyre hjørne av Windows-skrivebordet. I verktøymenyen Applikasjonsinnstillinger kan du velge om oppgavefeltikonet skal vises eller skjules.

Ikon | Beskrivelse
--- | ---
| Trådløs av: Trådløskortet er slått av. Den trådløse enheten verken sender eller mottar når den er slått av. Klikk på Trådløs på for å aktivere kortet. Ikonet er hvitt og statisk.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Ikonet er hvitt med animasjon.
| Ingen trådløsnettverk funnet: Det finnes ingen tilgjengelige nettverk. Intel(R) PROSet/Wireless skanner jevnlig etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil tvinge frem en skanning, dobbeltklikker du ikonet for å starte Intel(R) PROSet/Wireless og klikker på Oppdater. Ikonet er rødt.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Dobbeltklikk på ionet for å vise trådløsnettverkslisten. Velg nettverket. Klikk Koble til. Ikonet er gult.
| Autentifikasjonen mislyktes: Kan ikke godkjennes på trådløsnettverket. Ikonet er grønt med en gul varseltrekant.
| Koble til et trådløst nettverk: Blinker mens en IP-adresse skaffes til veie, eller det inntrer en feil.
| Koblet til et trådløst nettverk: Koblet til et trådløst nettverk. Et verktøytipps viser nettverksnavn, hastighet, signalkvalitet og IP-adresse. Ikonet er grønt med bølger gjenspeiler signalkvaliteten. Jo flere bølger, jo bedre signalkvalitet.

## Verktøytips og skrivebordsvarslinger.

Verktøytippset skrivebordsvarslene sørger for tilbakemelding og interaktivitet. For å vise Verktøytipps skal du bevege musepekeren over ikonet. Skrivebordsvarslene vises når trådløsnettverket endrer status. For eksempel hvis du er utenfor rekkevidde for alle trådløsnettverk, vises et skrivebordsvarsel når du kommer innenfor rekkevidde.

Velg Vis informasjonsbeskjeder i Applikasjonsinnstillingene for å aktivere skrivebordsvarsler.

## Verktøytipps

Verktøytipps vises når musepekeren beveges over ikonet. Verktøytipps vises for hver av tilkoblingsstatusene.

## Skrivebordsvarsler

Når handling fra bruker er nødvendig, vises et skrivebordsvarsel. Hvis du klikker på varselet, foretas nødvendig handling. For eksempel hvis trådløsnettverk blir funnet, vises følgende skrivebordsvarsel:

Handling: Klikk skrivebordsvarselet for å koble til nettverk i listen over trådløse nettverk.

Når du er koblet til, viser varselet det trådløsnettverket du er koblet til, hastigheten på forbindelsen, signalkvaliteten og IP-adressen.

Skrivebordsvarsler brukes også hvis det er et tilkoblingsproblem. Klikk varselet for å åpne Intel Trådløs Feilsøking.

## Hovedvindu i Intel(R) PROSet/Wireless

Hovedvindu i Intel(R) PROSet/Wireless lar deg:

- Se gjeldende tilkoblingsstatus (signalkvalitet, hastighet og gjeldende nettverksnavn)
- Søk etter tilgjengelige trådløsnettverk.
- Behandle profiler.
- Utfør automatisk profiltilkobling til tilgjengelige nettverk i en spesifikk rekkefølge angitt i Profillisten.
- Koble til infrastruktur- og enhet-til-enhetsnettverk (ad hoc).
- Konfigurere strøminnstillinger for trådløskortet.
- Feilsøk trådløsforbindelsesproblemer.

## Tilkoblingsstatusikoner

Tilkoblingsstatusikonene angir gjeldende tilkoblingsstatus for trådløskortet. Tilkoblingsstatusikonet vises i hovedvinduet for Intel(R) PROSetWireless. Oppgavefeltikonet kan også angi gjeldende tilkoblingsstatus. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon.

### Tilkoblingsstatusbeskrivelse for hovedvindu

Ikonene brukes for å angi tilkoblingsstatus.

Ikon | Beskrivelse
--- | ---
| Trådløs av: Trådløskortrioen er skrudd av. Klikk på knappen Trådløs Av for å skru på radioen.
| Forbindelsesproblem: Indikerer forbindelsesproblemer herunder autentifikasjonssvikt.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Animerte ikoner:
| Ingen trådløsnettverk funnet: Kortet finner ikke noe tilgjengelig nettverk.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Du kan velge å koble til tilgjengelige nettverk som vises i listen Trådløse nettverk.
| Koble til et trådløst nettverk: Du kobler til et trådløst nettverk. Halvmånene veksler mellom grønne og hvite halvmåner inntil en IP adresse er skaffet til veie eller en tilkoblingsfeil inntreffer.
| Koblet til et trådløst nettverk: Du er koblet til et trådløst nettverk. Nettverksnavnet, hastighet og signalkvalitet og IP-adresse viser gjeldende tilkoblingsstatus. Klikk på knappen Detaljer for å vise detaljer om den gjeldende nettverksforbindelsen.
Nettverksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Navnekolonnen viser SSID eller profilnavnet hvis en profil for nettverket er tilgjengelig.

Signalstyrke

Signalstykreikonlinjen angir kvaliteten på de sendte og mottatte signalene mellom trådløskortet og nærmeste tilgangspunkt eller datamaskin i en enhet-til-enhet-modus. Antallet vertikale grønne linjer angir styrken på sende- og mottakssignalene.

OBS: Signalstyrken vises for det nærmeste tilgangspunktet for nettverk som har flere tilgangspunkt.

Signalstyrken går fra utmerket til utenfor området. Følgende faktorer påvirker signalstyrken:

- Signalkvaliteten forringes med avstanden og påvirkes av metall- og betonghindringer.
- Metallobjekter kan reflektere signaler og forårsake interferens.
- Andre elektriske enheter kan forårsake interferens.

Egenskaper | Gir tilkoblingsstatus for kortet. Se Nettverksegenskaper for å få mer informasjon.
Trådløs på (av) | Slå radio av og på. Se Slå radioen på eller av hvis du vil ha mer informasjon.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.
Lukk | Lukker hovedvindu for Intel(R) PROSet/Wireless.

# Trådløsnettverksliste

Trådløsnettverkslisten viser en liste over trådløsnettverk innen rekkevidde for kortet.

Navn | Beskrivelse
Trådløsnettverk ( ) | Tallet innenfor parentesene angir antallet trådløsnettverk funnet innen rekkevidde for trådløsnettverkskortet.
| Signalstyrken for trådløsnettverkstilgangspunktet eller datamaskinen (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus). Signalstyrkeikonlinjene angir at trådløsnettverket eller datamaskinen er tilgjengelige for tilkobling, men fortsatt ikke er tilknyttet med et tilgangspunkt eller datamaskin (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus).
Nettverksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Navnekolonnen viser SSID eller profilnavnet hvis en profil for nettverket er tilgjengelig. Hvis et tilgangspunkt ikke kringkaster nettverksnavnet sitt (SSID), eller trådløskortet mottar et skjult nettverksnavn fra et skjult tilgangspunkt, vises <SSID ikke kringkastet> i trådløsnettverkslisten. For å assosiere med en <SSID ikke kringkastet>-nettverksinnføring, må det opprette en ny profil før tilkoblingen. Etter tilkoblingen vises <SSID ikke kringkastet> fortsatt i trådløsnettverkslisten sammen med profilnavnet/SSID-en. Den assosierte SSID-profilen vises i profillisten.
Status | Melding om at kortet kobler til trådløsnettverket. Straks det er tilkoblet, endres status til Tilkoblet.
| Profiler: Identifiserer et nettverk i trådløsnettverkslisten som er koblet til og har en profil i profillisten.
| Trådløsnettverket bruker nettverksmodus (infrastruktur).
| Trådløsnettverket bruker enhet-til-enhetsmodus (ad hoc).
| Nettverket bruker sikkerhets-kryptering.
| Den båndfrekvensen som brukes av trådløsnettverket.(802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| Det trådløse nettverket er på ekskluderingslisten, eller profilen er konfigurert for manuell tilkobling.
Koble til (frakoble) | Klikk for å koble til et trådløst nettverk. Når du er koblet til, endres knappen til Frakoble.
Egenskaper | Gir detaljert informasjon om det tilkoblede nettverket og dets tilgangspunkter. Se Nettverksegenskaper for å få mer informasjon.
Oppdater | Oppdaterer listen over tilgjengelige nettverk. Hvis noen nye nettverk er tilgjengelige innenfor kortets rekkevidde, oppdateres listen, slik at det nye nettverksnavnet vises.
Trådløs på (av) | Slå radio av og på. Se Slå radioen på eller av hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker hovedvindu for Intel(R) PROSet/Wireless.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Nettverksegenskaper

Klikk på Egenskaper-knappen på hovedvinduet til Intel(R) PROSet/Wireless for å vise sikkerhetsinnstillingene for trådløskortet. Du kan også legge til profiler som skal ekskluderes fra automatisk tilkobling. Hvis nettverksekskludering er aktivert (se Applikasjonsinnstillinger), så angir også nettverksegenskaper om nettverket er ekskludert fra å bli koblet automatisk til.

#### Detaljer om Nettverksegenskaper

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Nettverksnavn | Viser navnet på det trådløse nettverket.

Bånd

Gjeldende bånd og frekvens som brukes. Viser Utenfor område hvis det ikke vises noe bånd eller frekvens.

De følgende båndene er listet opp:

- 802,11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Driftsmodus

Viser gjeldende modus:

- Nettverk (Infrastruktur)

> Et trådløst nettverk som er sentrert rundt et tilgangspunkt. I dette miljøet etablerer tilgangspunktet ikke bare kommunikasjon med det trådløse nettverket, men det formidler også trafikk for trådløse nettverk i de nærmeste omgivelsene.

- Enhet til enhet (Ad-Hoc)

> En kommunikasjonskonfigurasjon der hver datamaskin har de samme kapasitetene, og en hvilken som helst datamaskin kan initiere en kommunikasjonsøkt. Også kjent som et peer-to-peer-nettverk eller et datamaskin-til-datamaskinnettverk .

Nettverksgodkjenning

Viser den gjeldende autentifikasjonssikkerhetsstatusen for nettverket som brukes.

De følgende nettverksgodkjenningsnivåene vises:

- Åpen
- Delt
- WPA*-Foretak
- WPA2* - Foretak
- WPA-Personlig
- WPA2 - Personlig

Viser godkjenningen brukt av det nettverket som nå er i bruk. Se Sikkerhetsinnstillinger for å få mer informasjon.

Datakryptering

De følgende datakrypteringsinnstillingene vises:

- Ingen
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Se Sikkerhetsinnstillinger for å få mer informasjon.

Tilgangspunkt i dette nettverket <0-50>

- Signalstyrke: Signalstyrkeikonlinjene angir styrken på overførings- og mottakssignalene mellom trådløskortet og det nærmeste tilgangspunktet.
- Viser ett av de følgende ikonene: . Angir det båndet som brukes (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
- Kanal: Viser gjeldende sende- og mottakskanal som blir brukt for et spesielt trådløsnettverk.
- BSSID (Driftsmodusen Infrastruktur): Viser den tolvsifrede MAC-adressen til tilgangspunktene i det valgte nettverket.

Administrer ekskluderinger | Se Forvalte ekskluderinger for å få mer informasjon.
Lukk | Lukker nettverksegenskaper.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Tilkoblingsdetaljer

Når du er koblet til et nettverk, klikker du på Detaljer-knappen på hovedvinduet til Intel(R) Prosent/Wireless for å vise Tilkoblingsdetaljer.

#### Beskrivelse av tilkoblingsdetaljer:

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Navnet på profilen.
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SID) for den aktuelle forbindelsen.

Signalkvalitet

Et radiofrekvenssingal (RF-signal) kan vurderes på grunnlag av to komponenter:

- signalstyrke (kvantitet)
- signalkvalitet

Signalkvaliteten avgjøres av en kombinasjon av faktorer. Primært er den satt sammen av signalstyrke og forholdet til RF-støyen som finnes. REF-støy oppstår både naturlig og kunstig ved elektrisk utstyr. Hvis mengden av REF-støy er høy eller signalstyrken er svak, fører dette til et svakere signal til støy-forhold, som forårsaker dårligere signalkvalitet. Det er vanskelig for radiomottakeren å skjelne signalets innhold av datainformasjon fra støyen i seg selv med et svakt signal i forhold til støy.

Signalstyrke

Signalstyrkeikonlinjen angir kvaliteten på de sendte og mottatte signalene mellom trådløskortet og tilgangspunktet eller datamaskin i en enhet-til-enhet-modus. Antallet vertikale grønne linjer angir styrken på sende- og mottakssignalene.

OBS: Signalstyrken vises for det nærmeste tilgangspunktet for nettverk som har flere tilgangspunkt.

Signalstyrken går fra utmerket til utenfor området. Følgende faktorer påvirker signalstyrken:

- Signalkvaliteten forringes med avstanden og påvirkes av metall- og betonghindringer.
- Metallobjekter kan reflektere signaler og forårsake interferens.
- Andre elektriske enheter kan forårsake interferens.

I-adresse | IPv4-adresse: Internet protokoll (I)-adresse for den aktuelle forbindelsen.
IPv6-adresse: Den neste generasjon I-adresser er baklengs kompatible med og er utformet for å fikse datasikkerhetsproblemer med IPv4. IPv6 øker adresseområdet fra 32 til 128 bits, og det gir mulighet for et ubegrenset antall nettverk og systemer. Det støtter også [quality om service (QoS)] tjenestekvalitetsparametrene for sanntids audio og video.
MAC-adresse for kort | MAC-adressen (Media Access Control) til det trådløse kortet.

Bånd

Angir det trådløse båndet for den aktuelle forbindelsen.

- 802,11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Antall antenner i bruk | Dette angir antallet antenner som nå er i bruk. Dette antallet avhenger av båndet/båndene som de ulike nettverkene for tiden bruker, sende-/mottaksmodusen som brukes på disse båndene, signalstyrken og kapasiteten til tilgangspunktet/-punktene. Brukeren har ingen direkte kontroll over denne parameteren.

Datahastigheter som støttes

Hastigheter som det trådløse kortet kan sende og motta data på. Viser hastigheten i Mbps for frekvensen som brukes.

- 802,11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 og 11
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiofrekvens

Viser frekvensen for den aktuelle trådløsforbindelsen.

- 802.11a: 5.15 GHz til 5.85 GHz
- 802.11b/g: 2.400 GHz to 2.4835 GHz (avhengig av landet)
- 802.11n: 2.400 GHz til 5.00 GHz

Kanalnummer | Viser sende- og mottakskanal.
Nettverksautentifikasjon: | Viser Åpen, Delt, WPA-personlig, WPA-personlig, WPA-foretak og WPA2-fioretak. Viser godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
Datakryptering | Viser Ingen, WEB, TEIP eller AKES-CAMP. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
802.1x-autentifikasjonstype | Viser Ingen EP-SIM, TALS, TØLS, PEPP, LEAP eller EAP-FAST. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
802.1x-autentifikasjonsprotokoll | Viser Ingen, PAMP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 eller TLS. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
CCX Versjon | Versjoner av Cisco Compatible Extensions på denne trådløse forbindelsen.
Aktuell Tx-styrke | Sendingsstyrkenivåer Cisco Compatible Extensions.
Støttede styrkenivåer | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
MAC-adresse for tilgangspunkt | MAC-adressen (Media Access Control) til det tilordnede tilgangspunktet.
Obligatorisk tilgangspunkt | Viser Ingen hvis ikke aktivert. Hvis Obligatorisk AP-innstilling er aktivert, vises MAC-adressen for tilgangspunktet. Dette alternativet får det trådløse kortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en bestemt MAC-adresse (48-biters tolv heksadesimale tall, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
Reparer | Fornyer IP-adressen. Hvis du har problemer med å få tilgang til nettverket, må du kontrollere om IP-adressen er gyldig. Hvis den er 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, er den trolig ikke gyldig. Hvis nettverket er innstilt for automatisk nettverksadressetildeling, kan du klikke på Reparer og be om ny IP-adresse.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Profilbehandling

På hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless klikker du på Legg-til på et trådløsnettverk. Når du er tilkoblet, opprettes en profil i profillisten. Profillisten viser gjeldende brukerprofiler i den rekkefølgen de skal brukes. Bruk opp- og ned-pilene for å ordne profilene i en spesiell rekkefølge for å koble automatisk til et trådløsnettverk.

Du kan også legge til, redigere og slette profiler fra profillisten. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless.

Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger kan omfatte nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger. Se Profilbehandling for å få mer informasjon.

## Profillisteikoner

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er nettverksinnstillinger som lar trådløskortet koble til et tilgangspunkt for nettverk (nettverk[infrastruktur]modus) eller en datamaskin (enhet-til-enhet-modus) som ikke bruker tilgangspunkt. Se Profilbehandling for å få mer informasjon.
Nettverksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Navnekolonnen viser SSID eller profilnavnet hvis en profil for nettverket er tilgjengelig.
Tilkoblingsikoner: De følgende nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om nettverkssikkerhet er aktivert.
| Blå sirkel: Trådløskortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (Ad hoc-modus). Hvis en profil har aktivert 802.1X-sikkerhetsinnstillinger, angir dette at trådløskortet er tilknyttet og godkjent.
| Angir infrastrukturmodus.
| Angir Enhet-til-enhet (Ad hoc)-modus.
| Nettverket bruker sikkerhets-kryptering.

Piler

Plasserer profiler i en foretrukket rekkefølge for automatisk tilkobling.

- Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten.
- Ned-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.

Koble til | Hvis nettverket er innenfor rekkevidde, og profilen matcher konfigurasjonen til nettverket, så opprettes en forbindelse.
Legg til | Åpner trådløsprofilskjermen Generelle innstillinger , som brukes for å opprette en ny profil. Se Opprett en ny profil hvis du vil ha mer informasjon.
Fjern | Fjerner en valgt profil fra profillisten. Se Fjern en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Gjør det mulig å redigere innholdet i en eksisterende profil. Se Rediger en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.
| Eksporter eller importer: Lar deg importere og eksportere brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Eksportere eller importere profiler for mer informasjon.
Lukk | Lukk profilbehandlingsvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Menyer

Bruk menyalternativene Fil, Verktøy, Avansert, Profiler og Hjelp for å konfigurere nettverksinnstillingene.

Navn | Beskrivelse
Fil | Avslutt: Lukker hovedvindu for Intel(R) PROSet/Wireless.

Verktøy

Applikasjonsinnstillinger: Bruk for å innstille systemdekkende forbindelsespreferanser. Se Applikasjonsinnstillinger for å få mer informasjon.

Intel Trådløs Feilsøking: Bruk for å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Se på Intel Trådløs Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon.

Manuelt diagnostikkverktøy: Det manuelle diagnostikkverktøyet lar deg kjøre et sett med diagnostiseringstester som bekrefter funksjonsdyktigheten til trådløskortet. Se Manuelt diagnostiseringsverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

Administratorverktøy: Brukes av administratorer eller den personen som har administrasjonsrettigheter på denne datamaskinen til å konfigurere delte profiler (Forhåndspålogging, vedvarende og Voice over IP (VoIP)). Administratorverktøyet kan også brukes av en IT-avdeling for å konfigurere brukerinnstillingene i programvaren Intel(R) PROSet/Wireless og opprette kundesinstallerings-pakker som skal eksporteres til andre systemer. Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

OBS: Administratorverktøyet er kun tilgjengelig hvis det ble installert under en tilpasset installasjon av programvaren Intel(R) PROSet/Wireless. Se Installere og avinstallere programmet hvis du vil ha mer informasjon om tilpasset installasjon.

Avansert

Kortinnstillinger: Viser Kortinnstillingsinnstillinger korresponderende til innstillinger gjort i Microsofts Avanserte Windowsinnstillinger. Se Kortinnstillinger for å få mer informasjon.

For å komme til kortinnstillinger fra Microsoft Windows:

- Velg Nettverkstilkoblinger fra kontrollpanelet i Windows.
- Høyreklikk Trådløse nettverkstilkoblinger.
- Velg Egenskaper fra menyen.
- Klikk Konfigurer for å vise avanserte innstillinger for kortet.

Avansert statistikk: Velg å vise detaljert informasjon om trådløskortet og -tilkoblingen. Se Avansert statistikk hvis du vil ha mer informasjon.

Bruk Windows for å administrere Wi-Fi: Velg for å aktivere Windows XP som trådløsbehandler. Se Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration for å få mer informasjon.

Profiler | Forvalte profiler: Velg for å opprette eller redigere profiler. Administrere ekskluderinger: Velg for å ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Forvalte ekskluderinger for å få mer informasjon.
Hjelp | Intel(R) PROSet/Wireless-hjelp. Starter onlinehjelp. Om: Viser versjonsinformasjon for de gjeldende installerte programkomponentene.

## Applikasjonsinnstillinger (Verktøy-menyen)

Denne applikasjonsinnstillingen kontrollerer atferden til programvaren Intel(R) Prosent/Wireless.

#### Beskrivelse av applikasjonsinnstillinger:

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Kort | Lister opp nettverkskort som for tiden er tilgjengelige. Det kan etnen være en Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ , Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Avanserte innstillinger: De følgende innstillingene kontrollerer hvordan Intel(R) Prosent/Wireless virker og viser informasjon.

Oppgavefelt

Vise programikon i oppgavefeltet: Velg for å vise oppgavefeltikonet. Dette ikonet finnes i Windows Oppgavefelt (Varslingsområdet). Dette ikonet gir status for trådløsforbindelsen. Fjern for ikke å vise oppgavefeltikonet.

Oppgavefeltstatusikonet har flere funksjoner:

- Visuell tilbakemelding for tilkoblingsstatus og trådløsaktivitetene i trådløsnettverket ditt. Ikonet endrer farge og animasjon for ulik trådløsaktivitet. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon.
- Meny: En meny vises når du høyreklikker på ikonet. Fra denne menyen utfører du oppgaver som å slå radioen på/av eller å starte programmet Intel(R) Prosent/Wireless. Se Oppgavemenyalternativer hvis du vil ha mer informasjon.
- Verktøytips og skrivebordsvarslinger. Se Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon.

Varslinger

Vis varslingsmeldinger: Velg for å vise skrivebordsvarslinger ved siden av oppgavefeltikonet. Når handling fra deg er nødvendig, vises en meldingsledetekst. Kun hendelser av høy viktighet utløser en skrivebordsvarsling. Hvis skrivebordsvarsling velges, foretas den rette handlingen. Fjern for ikke å vise skrivebordsvarslinger. Se Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon.

Velg ett av de følgende alternativene:

Informasjonsvarslinger: Disse skrivebordsvarslingene er av mindre viktighet. De krever ikke at du interaktivere, men kan bedre trådløsopplevelsen betraktelig.

- Vis Informasjonsvarslinger: Valgt som standard. Alle informasjonsskrivebordsvarslingene vises ved siden av oppgavefeltstatusikonet. Disse skrivebordsvarslingene bedrer trådløsopplevelsen ved å varsle deg når det er tilgjengelige trådløsnettverk i området. De informerer deg også når en trådløsforbindelse er blitt opprettet eller er falt bort. Se Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon.
- Vis en liste over tilgjengelige nettverk når man ikke er koblet til: Når Vis informasjonsvarslinger er fjernet, kan du velge dette elementet. Fordi skrivebordsvarslinger er deaktivert, lar dette alternativet deg fortsatt bli varslet om tilgjengelige nettverk hvis trådløskortet ikke er koblet til.

Varsle når en annen applikasjon bruker trådløskortet: Når valgt, vises et vindu når andre programmer prøver å håndtere trådløskortet ditt. Dette er nyttig hvis du bruker programvare levert av av et hotspot-sted (kafé, flyplassterminal). For å dra nytte av Intel(R) Prosent/Wireless-egenskapene skal du deaktivere denne programvaren når du forlater hotspoten.

Aktiver melding om TALS avviste sertifikater: Velg hvis du vil ha melding når er PEPP-TALS-sertifikat blir avvist av godkjenningsserveren. Se Foretakssikkerhet og Konfigurer en klient med TALS-nettverksidentifikasjon for å få mer informasjon.

Autotilkobling

Koble til tilgjengelige nettverk kun ved bruk av profiler: (Standard) Koble trådløskortet til et eller annet tilgjengelig nettverk kun ved hjelp av en profil fra Profillisten. Hvis det ikke finnes noen passende profil, blir du varslet (se Varslinger). Trådløsenheten holder seg frakoblet inntil det finnes en passende profil, eller du konfigurerer en ny passende profil.

Koble til vilkårlig tilgjengelig nett hvis passende profil ikke finnes: Velg for å koble automatisk til et nettverk hvis du ikke har konfigurert en profil for dette og er på et sted som har et åpent, usikkert trådløsnettverk. OBS: Åpne nettverk har ingen sikkerhet. Du må sørge for din egen sikkerhet for denne trådløsforbindelsen. En måte for å sikre en åpen trådløsforbindelse er med programvaren Virtual Private Networking (VON).

Koble til et hvilket som helst nettverk basert bare på profiler (Cisco-modus): Velg for å prøve hver profil i foretrukket rekkefølge. Dette angir at du er i nærheten av et tilgangspunkt som har mer enn én SID, men kunngjør kun én.

Administrer ekskluderinger | Aktivere automatiske ekskluderingslistefunksjon: Velg for å aktivere den automatiske listefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for ekskludere tilgangspunkter fra automatisk tilkobling. Se Forvalte ekskluderinger for å få mer informasjon. Aktivere manuell ekskluderingslistefunksjon: Velg for å aktivere den manuelle ekskluderingslistefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Forvalte ekskluderinger for å få mer informasjon.
Trådløsnettverksliste | Vise kolonnesorteringsoverskrifter: Velg for å vise kolonnenavnene i trådløsnettverkslisten. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere kolonnen enten i stigende eller fallende rekkefølge.

Meddelelse delt mappe

Fil- og skriverdeling gjør det mulig for andre datamaskiner på et nettverk å aksessere ressurser på datamaskinen. Du må være varsom hvis du bruker din trådløse, bærbare datamaskin med fil- og skriverdeling aktivert.

Bruk denne funksjonen for å motta meldinger når du kobler til et trådløst nettverk med delte mapper som oppfyller ett av følgende vilkår:

- Microsoft Windows' brannmur er deaktivert.
- Fil- og skriverdeling er aktivert som et unntak fra Microsoft Windows' brannmurinnstillinger.

Velg å automatisk oppheve deling av mapper så lenge det er tilkobling til et usikret nettverk
Velg å skjule delte mapper automatisk hver gang du kobler til et usikret nettverk.

Deaktivere denne meldingen
Velg å la dine delte mapper være intakte hver gang du kobler til et åpent /usikkert nettverk.

Gi beskjed når det kobles til et usikret nettverk
Velg å motta melding hver gang du kobles til et åpent, usikret nettverk.

Enhet-til-enhetsnettverksidentifikasjon (ad hoc)

Motta varsler avhengig av følgende innstillinger når tilkoblet til et ad hoc-nettverk. Du blir varslet hvert annet minutt med maksimalt fem varsler.

Gi beskjed hvis ingen datamaskiner har sluttet seg til ad hoc-nettverket
Velg å motta melding hvis ingen datamaskiner slutter seg til ad hoc-nettverket.

Gi beskjed hvis alle datamaskinene forlater ad hoc-nettverket
Velg å motta et varsel hvis alle datamaskinene forlater ad hoc-nettverket.

Nettverksnavnmelding (SID)

Nettverksnavn (SSID)-varselmelding
Gir deg melding hvis standardnettverksnavnet (SSID) brukes for å koble til et nettverk. Vanlige eksempler på forhåndsdefinerte standardnettverksnavn er: trådløs, WAN, linkses, standard

Det å koble til et tilgangspunkt som bruker et standard SID-navn (SID), kan utgjøre et sikkerhetsproblem. Tilgangspunktet bruker vanligvis alle standard sikkerhets- og forvaltningsinnstillingene (f. eks. Åpen autentifikasjon, standard I-adresse, brukernavn eller passord) Hvis dette er et privat nettverk, skal du endre nettverksnavnet og sikkerhetsinnstillingene for å bedre nettverkssikkerheten.

Gi beskjed hvis det kobles til et nettverk med standard SSID-navn
Velg å motta et varsel hvis det kobles til et nettverk med standard nettverksnavn.

Wie-Fri Protected Stup*

Aktivere enhetsregistrering
Skru denne på for å la datamaskinen virke som en ekstern registra. Som sådan kan datamaskinen sette opp et tilgangspunkt eller slutte seg til et konfigurert tilgangspunkt. Etter at tilgangspunktet er blitt konfigurert, kan datamaskinen som en ekstern registra legge nye datamaskiner (enrolleer) til nettverket. Standardstatus er AV.

Skru Aktivere enhetsregistrering av for å la datamaskinen oppdage og koble seg til et nettverk som en enrollee.

Gi melding når Wi-Fi Protected Setup-tilgangspunkter er innen rekkevidde for datamaskinen
Skru på for å la deg få vite når et tilgangspunkt utstyrt med Wi-Fi Protected Setup, er innen rekkevidde for datamaskinen din. Dette er nødvendig hvi du vil melde (koble) denne datamaskinen på til tilgangspunktet. Standardstatus er PÅ.

OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Intel Trådløs Feilsøking (Verktøymeny)

Intel Wireless Troubleshooter er et program som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Når et tilkoblingsproblem oppdages kommer det frem et skrivebordsvarsel nederst til høyre på skrivebordsskjermen. Når du klikker på skrivebordsvarselet, viser en diagnosemelding de anbefalte tiltakene for å løse tilkoblingsproblemet. Om et tilkoblingsproblem for eksempel oppsto på grunn av et ugyldig passord, startes Profilveiviserprogrammet når du klikker på en vist hyperlink. Du kan også starte Wireless Evet Vierer og aktiver eller deaktiver varslingsbeskjeder. Intel Trådløs Feilsøking støttes under Microsoft Windows XP* og Microsoft Windows 2000*

Intel Wireless Troubleshooter inneholder to ruter. Bruk venstre museknapp på den venstre ruten for å vise en liste over tilgjengelige verktøy. Den høyre ruten viser det aktuelle tilkoblingsproblemet i en seksjon Hver seksjon har to deler: feilmeldingen og den anbefalte handlingen. Den anbefalte handlingen inneholder beskrivelser om tilgjengelige redskaper og bidrar til å løse de tilknyttede tilkoblingsproblemene. Hvis du klikker på en lenke for en hjelp, vises hjelpeteksten i et vindu. Hvis du klikker på den tilknyttede løsningslenken, startes et program for å løse dette tilkoblingsproblemet.

Les seksjonen Feilsøking for å få flere informasjoner om feilløsning.

Navn | Beskrivelse
Menyalternativer | Fil | Wireless Evet Vierer: Starter Wireless Evet Vierer.
Deaktiver varsling / Aktiver varsling: Klikk for å deaktivere eller aktivere varslingsmeldingene.
Avslutt: Klikk for å avslutte applikasjonen Intel Trådløs Feilsøking.
Vis | Viser eller fjerner historiedataene på det høyre panelet av Intel Wireless Troubleshooter.
Verktøy | Manuelt diagnostikkverktøy: Kjør diagnostikktest for å verifisere funksjonsdyltigheten til trådløskortet. Se Manuelt diagnostiseringsverktøy hvis du vil ha mer informasjon.
Hjelp | Hjelp for Intel(R) trådløs feilsøking: Viser elektronisk hjelp for Intel Trådløs Feilsøking.
Om: Viser versjonsinformasjon for Intel Trådløs Feilsøking.

Tilgjengelig hjelp

Dato-/tid-feilmelding:

- Beskrivelse av feil.
- Link for å rette feilen (hvis tilgjengelig). Se Løse problemer nedenfor.
- Link til anbefalte tiltak for å løse feil.

Historie | Sørger for en liste med de siste fem varslene. Varslene listes opp kronologisk liste med de siste varslene øverst på listen.

# Manuelt diagnostikkverktøy (Verktøymeny)

Kjør diagnostikktest for å verifisere funksjonsdyltigheten til trådløskortet. Se Manuelt diagnostiseringsverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

# Administratorverktøy (Verktøy-menyen)

Administratorsverktøyet brukes av de administratorene som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette verktøyet lar administratoren begrense hvilket kontrollnivå brukerne av denne datamaskinen har over sine trådløsforbindelser. Dette vertøyet brukes også for å konfigurere felles (delte) profiler.

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Et passord som er sikkert, og som ikke er lett å gjette, må velges.

Du kan eksportere disse innstillingene og profilene som én pakke til andre datamaskiner på nettverket ditt. Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Administratorpakker | Administratorpakkene brukes for å lagre administrative profiler og andre innstillinger. Når det gjelder Windows XP og Windows 2000, kan du kopiere eller sende denne kjørbare filen til klienter på nettverket ditt. Når den kjørbare filen kjører, installeres og konfigureres innholdet på måldatamaskinen. Når det gjelder Windows Vista*, Administratorpakker, så importeres de ved help av Group Policy Manager. Les Administratorverktøypakker
Applikasjonsinnstillinger | En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser. Les Administratorverktøyprograminnstillinger
Administratorprofiler | Aktivere eller deaktivere vedvarende- eller forhåndspåloggings-/fellesprofiler og konfigurere innstillinger for Voice over IP (VoIP) på datamaskinen. Les Administratorverktøyprofiler OBS: Når det gjelder Windows Vista, så importeres fellesprofiler kun ved help av Group Policy Manager.
Adapterinnstillinger | En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser. Les Administratorverktøykortinnstillinger
Programvare | Velg hvilke Intel(R) PROSet/Wireless-applikasjoner som er installert på en brukers datamaskin. Les Administratorverktøyprogramvare
EP-FAST A-ID-grupper | En administrator kan velge hvilken Authority Identifier (A-ID) RADIUS-server som skal gi Protected Access Credentials (PACs) for profiler som bruker EAP-FAST-autentifikasjonen. A-ID-grupper deles av alle brukerne på datamaskinen og gir EAP-FAST-profiler støtte for flere PAC-er fra flere A-ID-er. Se Administratorverktøy EAP-FAST A-ID Groups.
Endre passord | Endre passordet for administratorverktøyet. Se Endre passord hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Kortinnstillinger (Avansert-menyen)

Kortinnstillingene viser enhetsegenskaper for trådløse kort installert på datamaskinen. Det kan hende er ett av de følgende nettverkstilkoblingskortene:

- Intel (R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

#### Beskrivelse av innstilling

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n Kanalbredde | Sett høy gjennomkjøringskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Auto er standardinnstilling. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. OBS: Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis kortet er et Intel(R) Wireless Wie-Fri Link 4965AGN.

802.11n-modus

802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11x-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MEMO). MEMO øker datagjennomkjøringen for å gi bedre overføringsfart. Velg Aktivert eller Deaktivert for å innstille 802. 11n-modusen til kortet. Aktivert er standardinnstilling.

En administrator kan aktiver eller deaktiver støtte for høy gjennomkjøring for å redusere energiforbruket eller konflikter med andre bånd- eller kompatibilitetsproblemer.

OBS: Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis kortet er et Intel(R) Wireless Wie-Fri Link 4965AGN.

Ad Hoc-kanal

Med mindre andre datamaskiner i Ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen, er det ikke nødvendig å endre kanalen.

Verdi: Velg den tillatte driftskanalen fra listen.

- 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2.4 GHz) ad hoc-båndfrekvens.
- 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens.

OBS: Hvis en 802.11a-kanal ikke vises, støttes ikke initierende ad hoc-nettverk for 802.11a-kanaler.

Ad Hoc strømstyring

Innstill strømsparingsegenskapene for Enhet-til-Enhet (Ad Hoc)-nettverk.

- Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring
- Maksimum strømsparinger: Velg for å optimalisere batterilevetid.
- Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter.

OBS: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Ad Hoc QoS modus

Quality om Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over en trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance. Når WMM er aktivert, bruker kortet WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for Wi-Fi-nettverk.

- WMO Aktivert (Standard)
- WMO deaktivert

OBS: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b/11g/11a/11n-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RATS/COS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene ikke kan hører hverandre. COS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre. (COS-til selv støttes ikke for 802.11n).

Strømstyring

Lar deg velge en balanse mellom strømforbruk og kortytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for trådløskortet angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet.

- Bruk standardverdi: (Standard) - Strøminnstillinger er basert på datamaskinens strømkilde.
- Manuell: Juster glidebryteren for ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse.

OBS: Strømsparingen varierer basert på innstillingene for infrastrukturen.

Blokkstartmodus

Endrer Overførings-blokkstartinnstillingen mottatt av tilgangspunktet under begynnelsen på en tilkobling. Bruk alltid automatisk blokkstartlengde for å gi optimal nettverksgjennomstrømming. Auto Tex Preamblet muliggjør automatisk blokkstartoppdagelse. Hvis dette støttes, bør kort blokkstart brukes. Hvis ikke, brukes lang blokkstart (Loing Tex Preamblet).

OBS: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Foretrukket bånd

Velg operativbåndet. Valgene er:

- 802.11n
- 802.11g
- 802,11a
- 802.11b

OBS: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Streifingsaggresjon

Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt.

- Standard: Balansert innstilling mellom ikke-streifning og ytelse.
- Lavest: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt.
- Høyeste: Trådløsklienten sporer hele tiden linkkvaliteten . Hvis det skjer noen reduksjon, prøver den å finne og å streife til et bedre punkt.

Gjennomstrømningsutvidelse

Endrer verdien for Pakket Bust Control.

- Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomløpsforbedring.
- Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomløpsforbedring.

Overføringsstrøm

Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå

Laveste minimumsdekning: Sett kortet til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antallet dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Redusere dekningsområdet i høytrafikksområder for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter.

Høyeste maksimumsdekning: Angi kortet til maksimalt nivå for sendestyrke. Velg for å få maksimal ytelse og maksimalt område i omgivelser med begrensede ekstra radioenheter.

OBS: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder og redusere innblandingen i andre enheter som denne radioen deler radiospekteret med.

OBS: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Infrastruktur eller ad hoc brukes.

Trådløsmodus

Velger hvilken båndbredde som skal brukes for å koble til et trådløsnettverk:

- Bare 802.11a: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11a-nettverk
- Bare 802.11b: Kobler trådløskortet utelukkende til 802.11b-nettverk.
- Bare 802,11g: Koble trådløskortet utelukkende til 802,11g-nettverk
- 802.11a og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11a- og 802.11g-nettverk.
- 802.11b og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11b- og 802.11g-nettverk.
- 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g.

OBS: Disse innstillingene for trådløsmodus (modulasjonstyper) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Trådløsnettverkslisten.

OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer eventuelle endringer.

# Avansert statistikk (Avansert-menyen)

Den avanserte statistikken gir aktuell korttilkoblingsinformasjon.

#### Beskrivelse av avansert statistikk

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Statistikk

Avansert statistikk: Denne informasjonen gjelder måten kortet kommuniserer med et tilgangspunkt.

Tilknytning: Hvis kortet finner et tilgangspunkt å kommunisere med, er verdien innenfor område. Hvis ikke, er verdien Utenfor område.

- AP MAC-adresse: Den tolvsifrede MAC-adressen (00:40:96:31:1C:05) for tilgangspunktet.
- Antall tilordninger: Antall ganger tilgangspunktet har funnet kortet.
- AP-antall: Antall tilgjengelige tilgangspunkt innenfor trådløskortets rekkevidde.
- Antall fulle skanninger: Antall ganger kortet har søkt på alle kanalene etter mottaksinformasjon.
- Antall delvise skanninger: Antallet skanninger som er avsluttet.

Streifing: Denne informasjonen inneholder tellere som er relatert til årsaker for kortstreifingen. Streifing oppstår når et kort kommuniserer med et tilgangspunkt og deretter kommuniserer med et annet for å få bedre signalstyrke.

- Streifingsantall: Antall ganger kortstreifingen fant sted.
- AP sendte ikke: Kortet mottok ikke radiooverføring fra tilgangspunktet. Det kan være du må tilbakestille tilgangspunktet.
- Dårlig signalkvalitet: Signalkvaliteten er for dårlig til å opprettholde kommunikasjonen med tilgangspunktet. Enten har du flyttet kortet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller enhetsadresseinformasjonen for tilgangspunktet er endret.
- Belastningsfordeling for AP: Tilgangspunktet avsluttet tilknytningen med kortet ettersom tilgangspunktet ikke kunne opprettholde kommunikasjonen med alle de tilknyttede kortene. For mange kort prøver å kommunisere med ett tilgangspunkt.
- RSSI for AP for lav: RSSI-en (Receive Signal Strengts Indikator) er for lav til å opprettholde en tilknytning med kortet. Du kan ha flyttet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller tilgangspunktet kan ha økt datahastigheten.
- Dårlig kanalkvalitet: Kvaliteten på kanalen er dårlig, noe som forårsaket at kortet så etter andre tilgangspunkt.
- AP droppet mobil enhet: Tilgangspunktet slettet en datamaskin fra listen over gjenkjennelige mobile enheter. Datamaskinen må knyttes til tilgangspunktet på nytt.

Forskjellig: Bruk denne informasjonen til å fastsette om en tilknytning til et annet tilgangspunkt vil øke ytelsen og hjelpe til å holde høyest mulig datahastighet.

- Mottatte signaler: Antall signaler som ble mottatt av kortet.
- Prosent tapte signaler: Prosentverdi for signaler som ikke ble oppdaget.
- Prosent overføringsfeil: Prosentandel av dataoverføringene som inneholdt feil.
- Signalstyrke: Signalstyrken for tilgangspunktet som kortet kommuniserer med, vist i desibel (dem).

Send/motta (Tex/Rex) Statistikk

Viser prosentverdier for ikke ikke-adresserte og adresserte pakker.

Totalt antall pakker for vert: Tellere for summen av samlet antall adresserte og ikke-adresserte pakker.

- Overført - (Mops)
- Mottatt - (Mops)

Uadresserte pakker: Antall mottatte pakker som er kringkastet på det trådløse nettverket.

Adresserte pakker: Antall mottatte pakker som er sendt spesielt til trådløskortet.

Totalt antall byte: Det totale antall bytes for pakker som er sendt og mottatt av trådløskortet.

Logging

Innstille varigheten som du vil ta opp statistiske data for trådløskortet ditt.

Konfigurer loggingsinnstillinger: Klikk Innstillinger for å stille hvor ofte du vil logge statistikkene. Du kan innstille antallet sekunder og hvor mange timer du vil at statistikken skal logges.

Slik endrer du lagringsstedet for loggfilen.

1. Klikk Bla gjennom for å angi en ny loggfilplassering. Den aktuelle banen vises. Standardplasseringen er i katalogen Intel(R) Prosent/Wireless Program Files.
2. Klikk Åpne for å lukke og ta i bruk den nye filbanen.
3. Klikk Lukk for å gå ut av Avansert statistikk.

Start/Stop Logging: Hvis du klikker på denne knappen, starter og stanser loggingen. Når du klikker på Start logging, akkumuleres statistisk informasjon (beskrevet foran). Når du klikker på Stop Logging, avsluttes akkumuleringen, og denne informasjonen lagres til en fil som du åpne og vise.

Loggfilvisning...: Klikk på denne knappen for å åpne Wireless-mappen under Program Files/Intel (dette er standard plasseringssted). Loggfiler navngis ved bruk av måned, dag og år pluss nummeret på den loggen som opprettes den dagen. For eksempel: 03122007_001.ham. Loggfilen gir:

- Dato og tid
- Kortinformasjon
- Tilkoblingsinformasjon
- Sende/motta statistikk

OBS: En administrator kan deaktivere denne funksjonen.

Tilbakestill statistikk | Tilbakestiller kortstatistikktellerne til null og begynner å gjøre nye datamålinger.
Lukk | Lukker og returnerer til hovedvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Bruk Windows for å administrere Wi-Fi* (avansert meny)

Funksjonen XP Windows Wireless Zero Configuration er et innebygdt verktøy for trådløskonfigurasjon. Denne funksjonen kan aktiveres og deaktiveres i Intel(R) PROSet/Wireless. Klikk Bruke Windows for å administrere Wi-Fi på menyen Avansert eller menye Oppgavefelt. Hvis Windows XP Wireless Zero Configuration er aktivert, deaktiveres funksjonene i Intel(R) PROSet/Wireless.

# Ekskluderingslisteadministrasjon (Profilmeny)

Behandle Ekskluderingsliste er tilgjengelig hvis du enten velger Behandle ekskluderinger fra profilmenyen eller klikker på knappen Egenskaper på Trådløsnettverkslisten.

OBS: Hvis en administrator har utpekt et nettverk for ekskludering, er det kun en administrator i Administratorverktøyet som tillates å fjerne nettverket fra ekskluderingslisten.

VIKTIG: Du kobles ikke automatisk til et nettverk eller et Tilgangspunkt som er i denne listen.

Bruk Behandle Ekskluderingsliste for å ekskludere hele trådløsnettverk (SSID).

OBS: Administratorer kan ekskludere profiler fra administratorverktøyet. Les Administratorverktøyet

Navn | Beskrivelse

Administrasjon av ekskluderingsliste

- Nettverksnavn: Navn (SSID) på trådløsnettverket.
- Radio: Viser båndet hvis det er en DHCP-feil.
- MAC-adresse: AC-adressen til enheten.
- Årsak: Angir årsaken til at denne innføringen ble ekskludert fra automatisk tilkobling.
- Detaljer: Gir spesifikk informasjon om hvordan tilgangspunktet ble ekskludert og hvordan det fjernes fra ekskluderingen.

Dette nettverket er blitt ekskludert fra automatisk tilkobling av følgende årsaker.

- Bruker har ekskludert dette nettverket manuelt.

For å gjøre dette nettverket (eller tilgangspunktet) kvalifisert på nytt, skal du velge det, og klikke på Fjern-knappen.

OBS:

- Knappen Tilbakestille liste fjerner alle innføringene fra listen bortsett fra svindlertilgangspunktene og tilgangspunkt som administrator har fjernet fra listen.
- Svindlertilgangspunkter fjernes fra listen når det gjøres en tilkobling til dette tilgangspunktet ved hjelp av gyldige legitimasjonsbeskrivelser.
- Alle ekskluderte tilgangspunkter i et nettverk (andre enn svindler og administratorfjernede) vil bli fjernet fra listen når en profil for det nettverket anvendes manuelt.

MERK: Innføringer som er nedtonet til grått, er ekskluderte svindlertilgangspunkter eller administratorekskluderte tilgangspunkter. Svindlertilgangspunkter eller administratorekskluderte tilgangspunkter kan ikke fjernes manuelt fra listen.

Legg til | Legg et nettverksnavn (SSID) til listen.
Fjern | Fjerner en innføring fra listen.
Tilbakestill liste | Fjerner alle innføringer fra listen.
Lukk | Lukker og lagrer innstillingene.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Skru trådløs radio av eller på

For å slå trådløsradioen på eller av, bruker du ett av følgende:

- Den tilvalgbare maskinvareradiobryteren på datamaskinen (hvis den finnes).
- Bruk programvaren Intel(R) PROSet/Wireless
- Bruke Microsoft Windows.

> OBS: Når datamaskinen er slått på, overfører radioen kontinuerlig signaler. I enkelte situasjoner, for eksempel på et fly, kan signalene fra radioen forårsake interferens. Bruk de følgende metodene hvis du må skru av trådløskortradioen.

## Bruk den valgfrie på-/av-bryteren på datamaskinradioen

Hvis datamaskinen har installert en ekstern bryter, kan den brukes til å slå radioen av eller på. Se på dokumentasjonen fra produsenten av datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om denne bryteren. Hvis du har installert Intel(R) PROSet/Wireless, vises den gjeldende status for radioen i hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless og i Oppgavefeltet.

## Bruk Intel(R) PROSet/Wireless til å skru radioen av eller på

Statusikonet på displayet for Intel(R) PROSet/Wireless viser gjeldende status for radioen. Fra Intel(R) PROSet/Wireless hovedvindu klikker du på Trådløs påeller Trådløs av for å veksle radioen av og på.

## Skru radioen av eller på fra oppgavefeltikonet

For å slå radioen av eller på klikker du på Oppgavefeltikoner og velger Skru trådløs på eller trådløs av.

## Bruke Windows for å skru radioen av

Radioen kan skrus av ved hjelp av Windows.

> OBS: Hvis du deaktiverte radioen fra Microsoft Windows, må du bruke Microsoft Windows for å slå radioen på. Du kan ikke bruke en maskinvarebryter eller Intel(R) PROSet/Wireless for å reaktivere radioen.

#### Windows XP

1. På Startmenyen klikker du Koble til > Trådløs nettverksforbindelse. Høyreklikk, og velg Deaktiver.
2. Eller hvis du har mer enn ett trådløskort, skal du på Startmenyen klikke Koble til > Vis koblinger. Høyreklikk det ønsked kortet, og velg Deaktiver.

Du kan bruke den samme metoden for å skru radioen på igjen.

# Installere og avinstallere programvaren

En typisk installasjon inkluderer Wireless LAN-kortdriveren, Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren og Intel Trådløs Feilsøking.

> OBS: Hvis du har tenkt å bruke Novelle Clint for Windows, må den installeres før du installerer Intel Prosent/Wireless-programvaren. Hvis du allerede har installert Intel(R) Prosent/Wireless, må du fjerne den før du installerer Novelle Clint for Windows.

De følgende funksjonene er tilgjengelige under en vanlig installasjon:

- Administratorverktøy
- WMI-støtte
- Singelpålogging
- Forhåndspåloggingstilkobling

For å installere disse funksjonene, velger du Vanlig under installasjonsprosessen. Følg instruksjonene nedenfor for å installere disse funksjonene. Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installert, ser du instruksjonene for etterinstallasjon.

> OBS: Hvis du har tenkt å bruke Novelle Clint for Windows, må den installeres før du installerer Intel Prosent/Wireless-programvaren. Hvis du allerede har installert Intel(R) Prosent/Wireless, må du fjerne den før du installerer Novelle Clint for Windows.

### Installere programvaren

1. Sett inn installasjons-CD-en i CD-drevet.
2. Klikk Installere programvare på Intel(R) PROSet/Wireless Installer-skjermen.
3. Les lisensavtalen.
4. Velg Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen.
5. Klikk Neste.
6. Klikk Tilpass.
7. Velg fra listen over funksjoner som skal installeres:

> WMO-støtte: Windows Management Instrumentation lar administratorer som ikke har Intel(R) Prosent/Wireless installert, å håndtere på avstand klienter som har installert Intel(R) Prosent/Wireless.

> - Installer: Klikk WMI-støtte. Velg Installer denne funksjonen og eventuelle valgte underfunksjoner. Gå til trinn 8.
> - Ikke installer: Klikk Ikke innstaller denne funksjonen. En rød X angir at den ikke er installert.

> Administratorverktøy: Installerer administratorverktøyet å Verktøy-menyen. Dette vertøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler. Administratorverktøyet brukes også av IT-avdelingen for å aktiver eller deaktiver funksjoner i programvaren Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Installer: Klikk Administratorverktøy. Velg Installer denne funksjonen og eventuelle valgte underfunksjoner. Klikk Neste og fortsett til trinn 8.
> - Ikke installer: Velg Ikke innstaller denne funksjonen. Et rødt X ved siden av alternativet viser at den ikke er installert.

> Singelpålogging: Installerer singelpåloggingstilkoblingsfunksjonene. Dette vertøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler med administratorverktøyet

> Hurtig brukerveksling og Windows XP Velkomstskjerm er deaktivert hvis støtte for Singelpålogging er installert.

> Singelpålogging er rettet inn mot foretaksmiljøer der brukerne logger på til sine datamaskiner med et brukernavn, passord og vanligvis et domene. Hurtig brukerveksling støtter ikke domenepålogging.

> > OBS: Hurtigbrukerveksling aktiveres som standard hvis du bruker Windows XP Home Edition. Det er rettet inn mot hjemmebrukeren. Hurtigbrukerveksling er også tilgjengelig på Windows XP Professional hvis du installerer den på en enkeltstående datamaskin eller en arbeidsgruppedatamaskin. Hvis en datamaskin som kjører Windows XP Professional legges til et domene, er alternativet Hurtig brukerveksling ikke tilgjengelig.

> Forhåndspåloggingstilkobling: En forhåndspåloggings/fellesprofil blir aktiv straks en bruker logger på datamaskinen. Forhåndspålogging oppretter en trådløs tilkobling før brukeren logger på Windows. Denne funksjonen er installert med Enkeltpålogging.

> - Installer: Klikk Førpåloggings-/Fellestilkobling. Velg Installer denne funksjonen og eventuelle valgte underfunksjoner. Klikk Neste og fortsett til trinn 8.
> - Ikke installer: Velg Ikke innstaller denne funksjonen. En rød X angir at den ikke er installert.

8. Klikk Installere. De installerte komponentene blir listet opp etter at programvaren er installert på datamaskinen.
9. Klikk OK.

> OBS: Når tilkobling ved forhåndspålogging installeres, blir du bedt om å starte opp maskinen igjen etter installasjonen av programvaren.

### Legg til funksjoner for etterinstallasjon

Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installert, følger du instruksjonene under for å legge til Administratorverktøy og tilkobling ved forhåndspålogging:

1. Klikk Start > Kontroll > Panel > Legg til eller fjern programmer > Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klikk Endre/fjern.
3. Klikk Endre.
4. Klikk Neste.
5. Klikk den røde X ved siden av en eller annen funksjon som for tiden ikke er installert.
6. Klikk Installer denne funksjonen og eventuelle valgte underfunksjoner.
7. Klikk Endre. Etter installasjonen listes funksjonen opp som Installert på listen til Intel(R) PROSet/Wireless Installer.
8. Klikk OK.

### Aktivere WWW* Power Save (UAPSD)

For å aktivere WMM Power Save må registeret modifiseres. Rediger registeret, og foreta følgende endringer.

Rediger følgende nøkkel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (der c = VI og VO er aktivert, f = alle tilgangskategorier er aktivert)

Legg til følgende nøkkel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Legg til følgende nøkkel:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Avinstallere Intel(R) PROSet/Wireless

For å avinstallere Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Klikk Start > Kontrollpanel >Legg til eller fjern programmer.
2. Klikk Intel(R) PROSet Wireless-programvare.
3. Klikk Endre/fjern.
4. Klikk Fjern.
5. Klikk Neste.
6. Når du blir bedt om det, skal du avgjøre hva du vil gjøre med de aktuelle profilene og innstillingene:

> Du har valgt å fjerne programvaren Intel(R) PROSet/Wireless fullstendig.

> Velg hva du vil gjøre med de aktuelle profiler og innstillinger:

> - Ikke lagre mine profiler og innstillinger. Velg for å fjerne alle aktuelle profiler og innstillinger fullstendig. Hvis du reinstallerer programvaren, er profiler og innstillinger ikke lenger tilgjengelige.
> - Lagre mine profiler og innstillinger i det gjeldende formatet (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Velg for å lagre dine aktuelle profiler og innstillinger. Hvis du reinstallerer programvaren, er dine aktuelle profiler og innstillinger tilgjengelige.
> - Konverter og lagre mine profiler og innstillinger i Intel(R) PROSet/Wireless 9.x format. Hvis du må gå tilbake til en tidligere versjon av Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren, skal du velge å lagre innstillingene dine. Etter at du har reinstallert programvaren, er dine aktuelle profiler og innstillinger tilgjengelige. OBS: Kun innstillinger som gjelder for den tidligere versjonen av programvaren, er tilgjengelige.

7. Gjør et valg, og klikk OK.
8. Etter at programmet er fjernet, klikk Ja for å starte maskinen på nytt.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser