ワイヤレス ネットワークに接続する

目次へ戻る

# ワイヤレス ネットワークに接続する

ワイヤレス ネットワークに接続する
初めて接続する
Wi-Fi Protected Setup を使って
アクセス ポイントを設定およびネットワークをセットアップする
ネットワークまたはアクセス ポイントに登録者を接続する
登録者をレジストラで既存のネットワークに追加する
その他のワイヤレス マネージャー

# ワイヤレス ネットワークに接続する

既存のワイヤレス ネットワークに接続するための要約手順は次の通りです。 次のどの方法でも使用できます。

- 自動接続： 既存のプロファイルが使用可能なネットワークに一致する場合は、そのワイヤレス ネットワークに自動接続します。
- 新規プロファイルの作成： インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで、ワイヤレス ネットワークのリストから接続したいワイヤレス ネットワークを選択します。 [接続] をクリックします。 接続に成功したら、プロファイル リストにそのプロファイルが作成されるので、将来使用できます。
- プロファイル リスト内のプロファイルに接続する： プロファイル リストからプロファイルを選択できます。 選択したプロファイルをアクティブにするには、[接続] をクリックします。 この方法により、リスト内で優先順位の低いネットワークに（使用可能な場合）接続できます。
- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコンを右クリックします。 [プロファイルに接続] を右クリックします。 設定済みのプロファイルのリストが表示されます。 プロファイルを選択します。
- Wi-Fi Protected Setup* を使ってワイヤレス ネットワークを接続または設定すします。

# 初めて接続する

インテル(R) PROSet/Wireless は、ワイヤレス アダプタの範囲内のワイヤレス ネットワークを自動的に検出します。 ネットワークが検出されると、次のデスクトップ アラート通知が表示されます。 ワイヤレス ネットワークが検出されました 詳細は、タスクバー アイコンを参照してください。

1. タスクバーにあるアイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを開きます。
2. ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。
3. [接続] をクリックします。 ネットワークがセキュリティ認証を必要としない場合は、デスクトップ アラートはネットワークに接続されたことを通知します。 詳細は、インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウとタスクバーを参照してください。

セキュリティ認証を追加する必要がある場合：

1. 設定プロセスを案内する [ワイヤレス プロファイルの作成] の [一般設定] が開きます。
2. プロファイル名を指定します。 ［プロファイル名］ はユーザー自身がこのネットワークに付ける名前です。 このネットワークを区別するために任意の名前を付けることができます。 例えば、「自宅のネットワーク」、「Ａ 町の喫茶店」などといったプロファイル名が考えられます。
3. ワイヤレス ネットワーク名(SSID)： ネットワーク ID が含まれます。
4. [次へ] をクリックします。 [セキュリティー設定] によって、このネットワークのネットワーク設定の検出が試みられます。
   - PSK (PreShared Key、事前共通鍵) または WEP パスワードが必要な場合は、接続する前にこの情報を入力するように指示されます。 PSK やその他のセキュリティ設定を変更または編集するには、[詳細設定] をクリックします。 キーとパスワードについての詳細は、「ネットワーク キー」を参照してください。
   - セキュリティー設定を追加する必要がある場合は、[次へ] をクリックして必要なセキュリティー設定を追加します。 詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
5. [OK] をクリックして、ワイヤレス ネットワークに接続します。

「ワイヤレス ネットワークが検出されました」というデスクトップ アラートを無視すると、 ワイヤレス ネットワークに接続しますか? と言うメッセージが表示されますので、[はい] をクリックします。 インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウが開きます。 ワイヤレス ネットワークに接続するには、表示される指示に従います。

タスクバー アイコンに加え、インテル(R) PROSet/Wireless では、接続状況、ワイヤレス ネットワーク リストおよびネットワーク接続状況も表示します。 詳細は、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを参照してください。

## Wi-Fi Protected Setup* を使ってネットワークを設定または接続する

- アクセス ポイントを設定およびネットワークをセットアップする
- ネットワークまたはアクセス ポイントに登録者 (コンピュータ) を接続する
- レジストラでネットワークに登録者を追加する

インテル(R) PROSet/Wireless は、 Wi-Fi Protected Setup を実装して、ワイヤレス ネットワークの簡単で安全なセットアップおよび管理を許可します。 この機能を使って、ワイヤレス ネットワークの初期設定ができ、新しいデバイスをネットワークに紹介できます。 Wi-Fi Protected Setup は、セットアップのプロセスを簡素化し、同時にネットワークが安全に設定されていることを確認するのに役立ちます。 次の用語がこのディスカッションで使用されています。

- アクセス ポイント： ワイヤレス デバイスをネットワークに接続するデバイスです。 アクセス ポイントは、必要なネットワーク名 (SSID) とセキュリティ認証情報で設定されます。
- 登録者： アクセス ポイントまたはワイヤレス ネットワークへ接続を求めているが、そのアクセス ポイントまたはネットワークへのパスワードまたはキーがないデバイスです。 そのコンピュータが有効なパスワードまたはキーを取得すると、そのワイヤレス ネットワークのメンバーになります。 インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアは、サポートするアクセス ポイントの登録者として動作するように設定できます。
- レジストラ： レジストラは論理エンティティ (通常はコンピュータ) で、他のデバイス (通常はコンピュータ) がワイヤレス ネットワークの接続を可能にします。 インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアは、サポートするアクセス ポイントのレジストラとして動作するように設定できます。 レジストラはアクセス ポイント キーまたはパスワードを自動的に安全転送します。

アクセス ポイントを設定し、ワイヤレス アダプタ搭載の希望のコンピュータを接続し、オプションで外部ネットワーク接続 (例： インターネット、通常アクセス ポイントを DSL またはケーブル モデム、または同等のものに接続する) を接続することにより、新しいワイヤレス ネットワークを設立します。

### アクセス ポイントを設定およびネットワークをセットアップする

次の手順は、コンピュータを安全なネットワークまたはアクセス ポイントのレジストラに設定します。

1. アクセス ポイントのデバイス所有者のパスワードを検索します。 これは、アクセス ポイントの製造元により設定されており、 通常デバイスの底のラベルに記載されています。
2. ネットワークのアクセス ポイントをオンにします。
3. レジストラとして設立するコンピュータで、インテル(R) PROSet/Wirelss をオンにします。
4. インテル(R) PROSet/Wireless で [ツール] > [アプリケーションの設定] をクリックします。
5. Wi-Fi Protected Setup の [詳細設定] フィールドで、[Enable device registration (デバイス登録を有効にする)] をオンにします。

6. 次のメッセージは、1 つ以上の互換性のあるデバイスが、コンピュータの範囲内にあることを示します。 このメッセージをクリックします。 (または、インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウのワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択できます。)

7. 次のパネルが開きます。 ［使用可能なネットワーク］ リストを使って、接続するネットワークを選択します。 この例では、UnConfigured AP が選択されています。 これは、未設定のアクセスポイントの一般名です。 リストされたネットワークは検出結果により異なります。 [次へ] をクリックします。

8. 次のパネルを参照します。 アクセス ポイントから取得したデバイス所有者のパスワードを入力します。 [次へ] をクリックして進めます。

9. 表示される次のパネルでは、ネットワーク名、セキュリティ タイプ、およびパスワードを表示します。 アクセス ポイントがすでに設定済みの場合、淡色表示され、手順 10 に続きます。アクセス ポイントが設定されていない場合 (フィールドは淡色表示されていない)、手順 11 に続きます。
10. 数秒後、次のメッセージが表示されます。
    アクセス ポイントはすでに設定されています。 今すぐ再設定しますか?
    アクセス ポイントを再設定しない場合は、[いいえ] を選択します。 ソフトウェアはネットワークに接続し、プロファイルを作成します。 その後終了し、この手順は完了します。 アクセス ポイントを再設定する場合は、[はい] を選択します。
11. 次のパネルが表示されます (下に表示されるものと同一でない場合があります)。 最初のフィールドはアクセス ポイントの名前を表示します。 デフォルトではネットワーク名 (SSID) です。 この例では MyWPS にリセットしました。 希望の名前を付けることができます。
12. 下のパネルの次のフィールドはセキュリティ タイプです。 希望するセキュリティ タイプを選択します。

- WPA* パーソナルでは、アクセス ポイントとクライアントで PSK (Pre-Shared Key、事前共通鍵) を手動で設定する必要があります。 この PSK は、クライアント ステーションとアクセス ポイントの両方でのパスワードまたは ID コードを認証します。 認証サーバーは必要ありません。
- WPA2* は WPA セキュリティの第 2 世代で、企業および個人のワイヤレス ユーザーに許可を持つユーザーしかワイヤレス ネットワークにアクセスできないという高レベルの安全保護を提供します。 ここで、WPA2 パーソナル セキュリティを選択しました。 インテル(R) PROSet/Wireless プロファイルを使ってレガシー デバイスに使用するワイヤレス ネットワーク名 (SSID) と WPA2-パーソナル パス フレーズを入手できます。 詳細は、セキュリティを参照してください。

13. 3 番目のフィールドはパスワードです。 表示されたパスワードはランダムに生成されているか、再設定されていますが、希望のパスワードに変更できます。 ただし、改善されたセキュリティには強固なキーを使ってください。 パスワードは 8 から 63 文字までです。 (登録者 (コンピュータ) で後にこのパスワードが入力され、このネットワークにアクセス権を取得します。) この手順を完了したら、[次へ] をクリックします。

14. 次のパネルは、アクセス ポイントの設定およびレジストラを表示します。

次のパネルは、アクセス ポイントのワイヤレス設定を簡潔に表示します。

15. ネットワークが所有者パスワードを受信した後、「<ワイヤレス ネットワーク名> への接続が完了しました」ことが通知されます。 [完了] をクリックします。 このプロセスは、アクセス ポイントおよびレジストラの設定を完了します。

16. この設定をレガシー クライアントによる今後の使用のためにプロファイルに保存する場合には、[ワイヤレス設定を保存： C:\<ワイヤレス ネットワーク名>] をクリックします。 プロファイル設定は、ハード ドライブ上のテキスト ファイル (txt) に保存されます。 このファイルはデフォルトでローカルの C:\ ドライブに保存されます。 デフォルトの保存場所を受け入れるか、[参照] をクリックしてお使いのコンピューター上の別の場所を選択します。

次に、レジストラを使って登録者 (コンピュータ) をネットワークに接続できます。

### ネットワークまたはアクセス ポイントに登録者を接続する

これらの手順を実行し、登録者 を作成したネットワークに接続します。 これによりレジストラのコンピュータはインテル(R) PROSet/Wireless を実行していることを仮定します。

1. ネットワークに接続する登録者で、次のメッセージは、Wi-Fi Proected Setup 機能を搭載する 1 つ以上のアクセス ポイントがワイヤレス コンピュータの範囲内にあることを示します。 このメッセージをクリックします。 (または、インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウのワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択できます。)

2. [ワイヤレス ネットワーク設定ウィザード - スタートアップ ページ] が開きます。 ［使用可能なネットワーク］ リストを使って、接続するネットワークを選択します (この場合、MyWPS)。 [次へ] をクリックします。

3. 次に示されるように検索パネルが開きます。 ネットワークに接続する登録者はネットワークのレジストラを検出します。 検索プロセスが終了すると仮定して、レジストラまたはアクセス ポイントの名前が表示されます。

4. 次のパネルが表示され、デバイスのパスワード (登録者のパスワード) を表示します。 登録者で表示されたパスワードは固有で、ランダムに生成された、登録者の一時的なパスワードです。 このパスワードは、ネットワーク アクセス ポイントへの接続許可を得るために使用されます。 (下記に示されるパスワードはほんの一例です)。

5. レジストラで、登録者が提供したパスワードを入力します。 [次へ] をクリックします。

注： このプロセスは、レジストラがインテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアを実行していることを仮定します。レジストラで表示されたプロセスおよびウィンドウは他のベンダーのソフトウェアに対して異なる場合があります。 一部のアクセス ポイントはレジストラで組み込まれた可能性があります。

6. 次のパネルは、このネットワークのプロファイルを一覧表示します。 選択したプロファイルが登録者に送信され、ネットワークへのアクセスが許可されます。 サポートするプロファイルのみが表示さます。 サポートするプロファイルは、WPA-PSK、 WPA2-PSK、およびオープン (なし) セキュリティに基づきます。 プロファイルを選択して、[次へ] をクリックし、登録プロセスを終了させます。

7. 次のパネルは、レジストラを使った登録者の登録が完了したことを示します。 [完了] をクリックします。

8. 登録者で [次へ] をクリックします。 登録者で、「<ワイヤレス ネットワーク名> への接続が完了しました際に通知されます。 [完了] をクリックします。

### 登録者をレジストラで既存のネットワークに追加する

次の手順は、アクセス ポイントがすでに設定され、レジストラがすでに AP を接続した既存のネットワークに登録者を追加できるようにします。

注： このプロセスは、レジストラがインテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアを実行していることを仮定します。レジストラで表示されたプロセスおよびウィンドウは他のベンダーのソフトウェアに対して異なる場合があります。

1. ネットワークを追加する登録者のコンピュータ用のデバイス パスワードを取得します。
2. インテル(R) PROSet/Wireless のタスク トレイ アイコンで右クリックし、[Add New Device (新しいデバイスを追加する)] を選択します。
3. 登録者をネットワークまたはアクセス ポイントに接続する作業の手順 5 から 8 を実行します。

## その他のワイヤレス マネージャー

別のソフトウェア アプリケーションがワイヤレス デバイスと通信しようとしていることがインテル(R) PROSet/Wireless により検出されると、その旨が通知されます。

#### Microsoft Windows XP* ワイヤレス ゼロ構成

インテル(R) PROSet/Wireless から Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成に切り替えるには、次のいずれかの方法に従います。

タスクバー メニューから：

[Windows を使用して Wi-Fi* を管理する] をクリックして、Windows XP ワイヤレス ゼロ構成に切り替えます。 このオプションを選択すると、現在のワイヤレス マネージャーであるインテル(R) PROSet/Wireless が無効になります。 その後、Microsoft Windows XP をワイヤレス マネージャーとして設定します。

> 注： インテル(R) PROSet/Wireless によって作成されたワイヤレス プロファイルは、Windows XP ワイヤレス ゼロ構成では表示されません。 インテルのワイヤレス プロファイルを使用するには、タスクバー メニューから [インテル(R) PROSet/Wireless を使用して Wi-Fi を管理する] を選択します。

インテル(R) PROSet/Wireless から：

インテル(R) PROSet/Wireless アプリケーションの [詳細設定］ メニューから、［Windows を使用して Wi-Fi を管理する］ をクリックします。 Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成を使い終えたら、インテル(R) PROSet/Wireless に戻ることができます。 インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで [インテル(R) PROSet/Wireless を有効にする] をクリックするか、タスクバー メニューから [インテル(R) PROSet/Wireless を使用して Wi-Fi を管理する] をクリックします。

#### サードパーティのワイヤレス ソフトウェア

ホットスポット（喫茶店や空港ターミナルなど）が提供するソフトウェアを使用している場合は、インテル(R) PROSet/Wireless による通知が表示され、その後設定サービスが無効になります。 設定サービスは、別のワイヤレス マネージャーがワイヤレス デバイスと通信している間はワイヤレス デバイスを制御できません。 インテル(R) PROSet/Wireless 機能を利用するためには、ホットスポットから出るときにそのソフトウェアを無効にする、または削除することを推奨します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報