Administratorverktøy

Tilbake til Innhold

# Administratorverktøy

Innstille administratorpassord
Administratorverktøyinnstillinger
Administratorpakker
Administratorprofiler

- Vedvarende
- Forhåndspålogging/Vanlig tilkobling:
- Fellesprofiler
- Ekskludere nettverk
- Voice Over IP (VoIP)

Applikasjonsinnstillinger
Adapterinnstillinger
Programvare
EAP-FAST A-ID-grupper
Administratoroppgaver

Administratorsverktøyet brukes av den personen som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette verktøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler, forhåndspåloggede profiler og vedvarende tilkoblingsprofiler. Administratorverktøyet kan også brukes av en IT-avdeling for å konfigurere brukerinnstillingene i programvaren Intel(R) PROSet/Wireless og opprette kundesinstallerings-pakker som skal eksporteres til andre systemer.

Du finner administratorverktøyet på verktøymenyen for Intel (R) Prosent/Wireless. Det må velges under en vanlig installasjon av programvaren Intel(R) Prosent/Wireless, ellers vises ikke funksjonen på Verktøy-menyen.

## Innstill administratorpassord

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Når du går til administratorverktøyet første gangen, blir du bedt om å sette inn et passord. Passordet må ikke ha mer enn 56 tegn. Nullpassord er ikke tillatt.

OBS: Hvis du ikke vet det opprinnelige passordet, finnes det ingen prosess som kan nullstille passordet.

1. Passord: Opprett et passord (maksimalt 56 tegn).
2. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
3. Klikk OK. Åpne administratorpakken vises.

For å endre det eksisterende passordet:

1. Klikk på Administratorverktøy fra Verktøymenyen.
2. Klikk på Endre passord på passordinnsettingsformularet.
3. Gammelt passord: Skriv inn det eksisterende passordet.
4. Nytt passord: Skriv inn det nye passordet.
5. Bekreft passord: Skriv inn det nye passordet igjen.
6. Klikk OK for å lagre det nye passordet og lukke administratorverktøyet.

## Administratorverktøyinnstillinger

En administrator kan avgjøre rekkefølgen administratorprofilene skal plasseres i, i en brukers profilliste.

1. På hovedvinduet klikker du Verktøy > Administratorverktøy.
2. Etter at Administratorverktøy er åpnet, klikker du Verktøy > Innstillinger.
   - Velg Sett inn på toppen for alltid å plassere administratorprofilene på toppen av en profillisten for Administratorverktøy.
   - Velg Sett inn på bunnen for alltid å plassere Administratorprofilene på bunnen av en profilliste for Administratorverktøy.
3. Klikk OK for å lukke og vende tilbake til administratorverktøy.

## Administratorpakker

Administratorpakkene brukes for å lagre administrative profiler og andre innstillinger. Du kan kopiere eller sende selvutpakkende kjørbare filer til klienter på nettverket ditt. Når den kjørbare filen kjører, installeres og konfigureres innholdet på måldatamaskinen.

Slik oppretter du en ny pakke:

1. På Verktøy-menyen klikker du Administratorverktøy.
2. Sett inn passordet for å komme til administratorverktøyet.
3. Administratorpakke: Klikk på en av følgende for å opprette en ny pakke eller for å åpne en eksisterende pakke

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Opprette en Windows XP- eller Windows 2000-pakke | Opprette en pakke som kan eksporteres til en brukers datamaskin som enten har operativsystemet Microsoft Windows XP* eller Microsoft Windows 2000*. Denne pakken muliggjør eksport av alle 802.1X-autentifikasjon-EP-type forhåndspåloggings/felles og vedvarende profiler.
> Opprette en Windows Vista-pakke | Opprette en pakke som kan eksporteres til en brukers datamaskin som har operativsystemet Windows Vista*. Denne pakken muliggjør kun eksport av EP-TØLS-profiler og EP-SIM-fellesprofiler.
> Åpne en eksisterende pakke | Velg for å bla for å åpne en eksisterende pakke.

4. Klikk OK.
5. Konfigurer de følgende alternativene som skal være med i pakken:

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Profiler | Klikk Inkluder profiler i denne pakken. Profiler kan deles med andre brukere.
> Applikasjonsinnstillinger | Klikk Inkluder applikasjonsinnstillinger i denne pakken. Angi applikasjonsinnstillinger som skal aktiveres.
> Adapterinnstillinger | Klikk Inkluder kortinnstillinger i denne pakken. Angi førsteverdier for kortinnstillinger brukt på denne datamaskinen.
> Programvare | Klikk Inkluder programvare i denne pakken. Definer hvilke programvarekomponenter som er installert på denne datamaskinen. OBS: Les Programvare for å få informasjon vedrørende det å redusere størrelsen på administratorpakkens selvgående fil.
> EP-FAST A-ID-grupper | Klikk Inkluder A-ID-grupper. Legg til A-ID-gruppe for å støtte mange PAC-er fra mange A-ID-er. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når det opprettes en administratorpakke for Windows Vista-klienter.

6. Klikk Lukk.
7. Du blir meddelt: Den aktuelle pakken er endret. Vil du lagre endringene?
8. Klikk Ja. Lagre den kjørbare filen på en katalog på den lokale diskdriven.
9. Klikk Lagre. Filen er opprettet. OBS: Dette tar kanskje flere minutter.
10. Klikk Avsluttet for å se innholdet i pakken.
    - Klikk på Bruk denne pakken på denne datamaskinen hvis du vil bruke pakkekonfigurasjonen på administratorens datamaskin.
    - Kopier den kjørbare filen til en hvilken som helst brukers datamaskin for å installere konfigurasjonen som er blitt lagret i pakken. Når du setter i gang pakkefilen, skjer det en stille installasjon.
11. Klikk OK.

> OBS: Du kan også velge Lagre pakke på filmenyen for å lagre pakken.

> OBS: Administratorprofiler for Windows Vista lagres i et XML-format. Disse profilene må importeres til et Windows Vista-system ved hjelp av Group Policy Manager.

Slik redigerer du en pakke:

1. Gå til Administratorverktøyet
2. Åpne administratorpakkesiden, klikk Åpne den eksisterende pakken for å redigere en eksisterende pakke.
3. Klikk på Bla gjennom. Finn frem til pakkens kjørbare fil.
4. Klikk Åpne. Foreta dine oppdateringer til pakkeinnstillingene.
5. Klikk Lukk.
6. Du blir meddelt: Den aktuelle pakken er endret. Vil du lagre endringene?
7. Klikk Ja. Lagre den kjørbare filen på en katalog på den lokale diskdriven.

> OBS: Du kan også velge Åpne pakke på Filmenyen for å redigere en administratorpakke.

## Administratorprofiler

Administratorprofiler er eid og blir forvaltet av nettverksadministratoren eller administratoren av denne datamaskinen. Disse profilene er felles eller delte for alle brukerne på denne datamaskinen. Men sluttbrukerne kan ikke modifisere disse profilene. De kan kun modifiseres fra administratorverktøyet som er passordbeskyttet.

Det finnes to typer Administratorprofiler: Vedvarende eller Forhånds-/Felles. Du kan også konfigurere Voile over I (VIP)-innstillinger for eksport til en softphone-applikasjon.

OBS: Når det gjelder Windows Vista-pakker, kan det kun opprettes EAP-SIM- og TTLS-fellesprofiler.

OBS: Når det gjelder Windows Vista, støttes ikke EAP-SIM for Vedvarende profiltyper.

### Vedvarende forbindelse

Vedvarende profiler anvendes på oppstartstidspunktet eller når det ikke lenger er noen som er logget på datamaskinen. Etter at en bruker logger av, opprettholder en Vedvarende profil en trådløsforbindelse enten til datamaskinen slås av eller en annen bruker logger seg på.

> OBS: Utilgjengelig for Windows Vista-pakker.

Viktige punkter vedrørende Vedvarende tilkobling:

- De følgende profiltypene kan opprettes som Vedvarende profiler:
  - Alle profiler som ikke krever 802.1x-autentifikasjon (for eksempel åpen autentifikasjon med WEB-kryptering, åpen autentifikasjon uten kryptering).
  - Alle profiler med 802.1x-autentifikasjon som har legitimasjonsbeskrivelsene lagret. LEPP eller EP-FAST.
  - Profiler med sikkerhetsinnstillinger som omfatter alternativet "Bruk følgende brukernavn og passord".
  - Profiler som bruker maskinsertifikatet for å autentifisere.
  - WCA*-Foretaksprofiler som ikke bruker et brukersertifikat.
  - WCA-Personlig-profiler.
- Vedvarende profil vil bli brukt ved systemoppstart og etter at en bruker logger av.

> OBS: Intel(R) Prosent/Wireless støtter maskinsertifikater. Men de vises ikke på sertifikatopplistingene.

Slik oppretter du en vedvarende-profil:

1. Klikk Inkluder profiler i denne pakken.
2. Klikk Vedvarende.
3. Klikk Legg til for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Profilnavn: Skriv inn et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst nettverk (SID): Skriv inn trådløsnettverksnavnet.
6. Driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur velges som standard.
7. Administratorprofiltype: Vedvarende: Aktiv hvis det ikke er logget noen bruker på er valgt.
8. Klikk Neste.
9. Klikk Foretakssikkerhet for å åpne Sikkerhetsinnstillinger. Se TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST for 802.1x-sikkerhetskonfigurasjonsinformasjon.
10. Klikk OK.

### Forhåndspåloggingstilkobling

Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler anvendes før en bruker logger seg på. Hvis Singelpålogging er installert, gjøres tilkoblingen før Windows-påloggingssekvensen (forhåndspålogging/vanlig pålogging).

> OBS: Utilgjengelig for Windows Vista-pakker.

Hvis støtte for Singelpålogging ikke er installert, anvendes profilen straks brukerøkten er aktiv. Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler vises alltid øverst på profillisten. Brukerne bruker kan fortsatt prioritere profiler som de har opprettet, men de kan ikke omprioritere Forhåndspåloggings-/Fellesprofilene. Siden disse profiler vises på toppen av profillisten, prøver Intel(R) Prosent/Wireless automatisk å koble til administratorprofilene først før eventuelle brukeropprettede profiler.

> OBS: Kun administratorer kan opprette eller eksportere Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler.

Viktige punkter for Forhåndspåloggingstilkobling er:

- Forhåndspåloggingstilkobling er bare aktiv når brukeren logges på Windows.
- De følgende profiltypene kan opprettes som Forhåndspåloggingsprofiler/Vanlige profiler:
  - 802.1x- PEPP-, TØLS- eller EP-FAST- profiler som enten bruker legitimasjonsbeskrivelsene "Bruk Windowspåloggingsbrukernavn og -passord" eller "Bruk følgende brukernavn og passord" når de konfigurerer profilens sikkerhetsinnstillinger.
  - LEPP-profiler som bruker legitimasjonsbeskrivelsene "Foreslå brukernavn og passord." når profilens sikkerhetsinnstillinger konfigureres.
  - 802.1X- PEAPeller TTLS-profiler med bruker- eller maskinsertifikater (brukeren må ha administratorrettigheter for å bruke maskinsertifikater).
  - TALS-profiler som bruker digitale sertifikater for å bekrefte identiteten til en klient og en server.
  - EP-SIM-profiler som bruker et Subskriber Identity Modale (SIM)-kort for å bekrefte dine legitimasjonsbeskrivelser hos nettverket.
  - Alle ikke-802.1x (Åpne og WEB)-Fellesprofiler eller Brukerbaserte profiler.
- En Forhåndspåloggingsprofil/vanlig påloggingsfil vil bli brukt ved Windows-brukers påloggingstid.

#### Status Forhåndspålogging/Vanlig tilkobling:

Forhåndspåloggingsstøtte/Fellespåloggingsstøtte ble installert under en Tilpasset installasjon av programvaren Intel(R) Prosent/Wireless. Se på Installere og avinstallere Singel-påloggingsfunksjonen for å få mer informasjon.

> OBS: Hvis Singelpåloggings- eller Forhåndspåloggingstilkoblingsfunksjonene ikke er installert, kan en administrator fortsatt opprette Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler for eksport til en brukers datamaskiner.

Det følgende beskriver hvordan funksjonen Forhåndspåloggingstilkobling virker fra systemoppstart. Det formodes at en lagret profil finnes. Denne lagrede profilen har gyldige sikkerhetsinnstillinger merket med "Bruk windowspåloggingsbrukernavn og -passord" som anvendes på tidspunktet for Windowspåloggingen.

1. Etter systemomstart eller start, skriv inn ditt Windowspåloggingsnavn, passord og domene.
2. Klikk OK. Profilstatusdialogen for Forhåndspålogging/Vanlig pålogging viser progresjonen i nettverkstilkoblingen. Etter at trådløskortet er koblet til nettverkstilgangspunktet, lukkes statusdialogen, og Windows-brukerpåloggingsdialogen vises.
   - Hvis det korresponderende tilgangspunktet avviser din identifikasjon under Forhåndspåloggingstilkobling/Felles pålogging, vil du bli vist ledetekst for at du skal gi din identifikasjon.
   - Sett inn dine legitimasjonsbeskrivelser.
   - Klikk OK. Profilen brukes, og statussiden viser progresjonen i tilkoblingsstatusen inntil du er logget på Windows.
   - Klikk Avbryt på identifikasjonssiden for å prøve en annen profil.

> OBS: Bare en bruker som er godkjent på datamaskinen, får tilgang til et brukersertifikat. Derfor bør brukerne logge på datamaskinen en gang (med fast tilkobling, alternativ profil eller lokal pålogging) før de bruker en profil for forhåndspålogging/vanlig pålogging med et brukersertifikat.

Når du logger av, kobles trådløsforbindelsen fra, og en vedvarende profil (hvis det er en tilgjengelig) brukes. Under visse forhold er det ønskelig å bevare den aktuelle tilkoblingen (for eksempel hvis brukerspesifikke data må lastes opp til serveren etter avlogging eller hvis streifningsprofiler brukes).

Opprett en profil som er merket som både forhåndspålogging/vanlig pålogging og vedvarende for å oppnå denne funksjonaliteten. Hvis en slik profil er aktiv når brukeren logger av, bevares tilkoblingen.

For å opprette en forhåndspåloggings-/fellesprofil:

1. Klikk Inkluder profiler i denne pakken.
2. Klikk på Før-påloggings-/vanlig.
3. Klikk Legg til for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Profilnavn: Skriv inn et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst nettverk (SID): Skriv inn nettverksidentifikatoren.
6. Driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur velges som standard.
7. Administratorprofiltype: Førpåloggings-/Felles: Aktiv når en bruker er logget på. Denne profilen deles av alle brukerne Denne profiltypen er allerede valgt ut.
8. Klikk Neste.
9. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger. Bruk de Avanserte innstillingene for å innstille følgende:

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Autotilkobling

Automatisk: (Standard): Velg dette for at Intel(R) Prosent/Wireless skal koble til denne profilen automatisk når den er innenfor rekkevidde. På forespørsel: Velg for å hindre automatisk tilkobling av en profil når nettverket er innen rekkevidde. For eksempel hvis det er en kostnad for en trådløstilkobling, og du ikke vil koble automatisk til når du er innen rekkevidde.

OBS: Utilgjengelig for administratorfellesprofiler for Vista.

Obligatorisk tilgangspunkt | Velg dette for å knytte trådløskortet til et spesifikt tilgangspunkt. Tvinger trådløskortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en spesifikk MAC-adresse. Sett inn MAC-adressen til tilgangspunktet (BSSID); 48-bit 12 heksadesimaltall. For eksempel 00:06:25:0E:9D:84. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når ad hoc-modus er i bruk. Slett: Klikk for å fjerne den nåværende adressen.
Passordbeskyttelse | Passordbeskytt denne profilen (maksimum 10 tegn). OBS: Utilgjengelig for administratorfellesprofiler for Vista.
Start applikasjon | Starter automatisk en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript hver gang du kobler til profilen. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VON) automatisk hver gang du kobler til et trådløsnettverk.

Brukernavnformat

En administrator kan velge brukernavnformatet for autentifikasjonsserveren.

Alternativene er:

- bruker (standard)
- bruker@domene
- bruker@domene.ccm
- DOMENE/bruker

OBS: Brukernavnformat er kun tilgjengelig i Avanserte innstillinger i administratorverktøyet. Det er utilgjengelig når det lages en brukerprofil fra Intel(R) Prosent/Wireless Create Wireless Profile-veiviseren. Denne innstillingen gjelder ikke for maskinsertifikater.

10. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger.
11. Klikk Foretakssikkerhet for å åpne Sikkerhetsinnstillinger. Se EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST f for 802.1x-sikkerhetskonfigurasjonsinformasjon.
12. Klikk OK for å lagre profilen og legge den til Administratorprofillisten.

> OBS: Hvis en vedvarende forbindelse allerede er blitt opprettet, blir en forhåndspåloggings-/fellesprofil ignorert med mindre profilen er konfigurert med både profilene forhåndspålogging/felles og vedvarende tilkoblinger.

### Fellesprofiler

Fellesprofiler brukes ved hjelp av Graup Policy Manager. De følgende profiltypene kan opprettes som Fellesprofiler:

- 802.1X TØLS-profiler som bruker legitimasjonsbeskrivelsene "Anmod hver gang jeg kobler til" eller "Bruk følgende" når profilens sikkerhetsinnstillinger konfigureres.
- 802.1X- TØLS-profiler med bruker- eller maskinsertifikater (brukeren må ha administratorrettigheter for å bruke maskinsertifikater).
- EP-SIM-profiler som bruker et Subskriber Identity Modale (SIM)-kort for å bekrefte dine legitimasjonsbeskrivelser hos nettverket.

Slik oppretter du en Fellesprofil:

1. Klikk Inkluder profiler i denne pakken (standard).
2. Klikk Felles.
3. Klikk Legg til for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Profilnavn: Skriv inn et beskrivende profilnavn.
5. Navn på trådløst nettverk (SID): Skriv inn nettverksidentifikatoren.
6. Driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur velges som standard.
7. Klikk Neste.
8. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger. Bruk de Avanserte innstillingene for å innstille følgende valgfrie innstillinger:

Navn | Beskrivelse
--- | ---

Autotilkobling

Automatisk: (Standard): Velg dette for at Intel(R) Prosent/Wireless skal koble til denne profilen automatisk når den er innenfor rekkevidde. På forespørsel: Velg for å hindre automatisk tilkobling av en profil når nettverket er innen rekkevidde. For eksempel hvis det er en kostnad for en trådløstilkobling, og du ikke vil koble automatisk til når du er innen rekkevidde.

OBS: Utilgjengelig for administratorfellesprofiler for Vista.

Obligatorisk tilgangspunkt | Velg dette for å knytte trådløskortet til et spesifikt tilgangspunkt. Tvinger trådløskortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en spesifikk MAC-adresse. Sett inn MAC-adressen til tilgangspunktet (BSSID); 48-bit 12 heksadesimaltall. For eksempel 00:06:25:0E:9D:84. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når ad hoc-modus er i bruk. Slett: Klikk for å fjerne den nåværende adressen.
Passordbeskyttelse | Passordbeskytt denne profilen (maksimum 10 tegn). OBS: Utilgjengelig for administratorfellesprofiler for Vista.
Start applikasjon | Starter automatisk en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript hver gang du kobler til profilen. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VON) automatisk hver gang du kobler til et trådløsnettverk.

Brukernavnformat

En administrator kan velge brukernavnformatet for autentifikasjonsserveren.

Alternativene er:

- bruker (standard)
- bruker@domene
- bruker@domene.ccm
- DOMENE/bruker

OBS: Brukernavnformat er kun tilgjengelig i Avanserte innstillinger i administratorverktøyet. Det er utilgjengelig når det lages en brukerprofil fra Intel(R) Prosent/Wireless Create Wireless Profile-veiviseren. Denne innstillingen gjelder ikke for maskinsertifikater.

9. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger.
10. Klikk Foretakssikkerhet for å åpne Sikkerhetsinnstillinger. Se EP-SIM eller TØLS for informasjon om 802.1X-sikkerhetskonfigurasjon.
11. Klikk OK for å lagre profilen og legge den til Administratorprofillisten.

### Ekskludere nettverk

Administratorer kan opprette nettverk som skal ekskluderes fra tilkobling. Straks et nettverk er ekskludert, er det bare en administrator som kan fjerne nettverket fra ekskluderingslisten. Det ekskluderte nettverket vises i Intel(R) Prosent/Wireless Exclude List Management.

> OBS: Utilgjengelig for Windows Vista-pakker.

Å ekskludere et nettverk:

1. Klikk Inkluder profiler i denne pakken.
2. Klikk Ekskludere.
3. Klikk Legg til for å åpne Ekskludere Nettverk (SSID).
4. Nettverksnavn: Sett inn navnet på det nettverket du vil ekskludere.
5. Klikk OK for å legge nettverksnavnet til listen.

Å fjerne et nettverk fra ekskludering:

1. Velg nettverksnavnet i Ekskluderingslisten.
2. Klikk Fjern. Nettverket slettes fra listen.

### Voile over I (VIP)-tilkobling

Intel(R) Prosent/Wireless-programvaren støtter VIP-softphone-applikasjoner fra tredjeparter. Tredjeparts VIP-applikasjoner støtter Voile Codecs. Codecs besørger normalt komprimering for å spare nettverksbåndbredde. Intel(R) Prosent/Wireless-programvaren støtter de følgende codecs-standardene fra Internasjonal Telecommunications Union (IT):

> Codec | Algoritme
> IT G.711 | PM (Pulse Kode Modulasjon)
> IT G0,722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differensial Pulse Kode Modulasjon)
> IT G0,723 | Mufti-rate Coxer
> IT G0,726 | ADPCM (Adaptive Differensial Pulse Kode Modulasjon)
> IT G0,727 | Variable-Rate ADPCM
> IT G0,728 | LD-CELP (Los-Delay Kode Excited Linear Prediction)
> IT G0,729 | COS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Kode Excited Linear Prediction)

En administrator kan eksportere VIP-innstillinger for å konfigurere ulike codec-datahastigheter og rammehastigheter for å bedre kvaliteten på VIP-transmisjonene.

Å konfigurere VIP-innstillinger:

> OBS: Påse at Voile over I ikke er deaktivert i administratorinnstillingeneApplikasjonsinnstillinger. Den er aktivert som standard.

1. Klikk Inkluder profiler i denne pakken.
2. Klikk VIP .
3. Klikk Legg til for åpne Opprett VIP-profiler-siden.
4. Velg codec-båndbredde, applikasjonsbruk og rammehastighet. For Stemmedata:

> G711 har 10 ms rammehastighet med 64 kops bitrate
> G722 har 10 ms rammehastighet med 64 kops bitrate
> G723 har 30 ms rammehastighet med enten 5,3 kops eller 6,4 kops bitrate
> G726-32 har 10 ms rammehastighet med 34 kops bitrate
> G728 har 2,5 ms rammehastighet med 16 kops bitrate
> G729 har 10 ms rammehastighet med 10 kops bitrate.

> Velg parametere fra rullegardinlistemenyene.

> Codec | Bruk | Rammehastighet
> --- | --- | ---

> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE

> - Interaktiv tale
> - Audiokonferanse
> - Stemmedata
> - Video
> - Streaming-audio

> - 20
> - 30

5. Klikk OK for å gå tilbake til Profillisten.
6. Klikk Lukk for å lagre profilinnstillingene til en pakke.

## Applikasjonsinnstillinger

En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser.

Slik konfigurerer du applikasjonsinnstillinger:

1. Klikk Inkluder applikasjonsinnstillinger i denne pakken.
2. Aktiver eller deaktiver hver enkelt innstilling listet opp i tabellen under.

Navn | Windows XP/2000-pakker | Windows Vista-pakker | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
802.1x-autentifikasjon |  |  | Gjør det mulig for en bruker å opprette eller koble til profiler som støtter ulike 802.1x-autentifikasjons-EAP-typer. Velg hvilke EAP-typer for 802.1x-godkjenning du vil aktivere på en brukers datamaskin: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
AAA In Control |  |  | Meld fra når en annen applikasjon bruker den trådløse adapteren.
Administratorverktøy |  |  | Deaktiver tilgangen til administratorverktøyet på en brukers datamaskin.
Autostart av applikasjon |  |  | Velg å starte en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript automatisk når en spesifikk profil kobler seg til nettverket. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VON) automatisk hver gang en bruker kobler til et trådløsnettverk.
Radiokontroll for applikasjon av/på |  |  | Gjør det mulig for en tredjepartsapplikasjon å deaktivere Intel(R) PROSet/Wireless Trådløs-på- eller Trådløs-av-bryteren.

CCXv4

Velg Aktiver CCXv4 for å aktivere egenskapene i Enable Cisco Compatible Extensions, versjon 4 (CCXv4) for EAP-FAST-profiler.

OBS: EAP-FAST Authority Identifier (A-ID)-gruppe-funksjonen i Administratorverktøy er utilgjengelig hvis ikke CCXv4 er aktivert.

Velg hvilken av de følgende ledetekstene som skal aktiveres eller deaktiveres på en brukers datamaskin for EAP-FAST PAC-besørgelse:

Deaktiver meldinger og advarsler for ikke-godkjent levering: Alternativ for å slå av meldinger og advarsler for automatisk PAC-levering, hvis det ikke er noen PAC, eller ingen PAC matcher A-ID-en som ble sendt av serveren den er koblet til.

Slå av meldinger ved bytting av standardserver (A-ID): Alternativ for å skru av ledetekster hvis en klient møter en server som har besørget en PAC før, men som nå ikke er valgt som standardserveren.

Skru av uautentifisert tilrettelegging etter at PAC er besørget: Alternativ for å skru av autobesørgelse automatisk etter at en PAC for denne A-ID er blitt besørget.

OBS: Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 2915BG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelser

Velg for å lagre legitimasjonsbeskrivelser etter at en bruker logger på. Hvis trådløstilkoblingen midlertidig kobler ut, brukes de lagrede legitimasjonsbeskrivelsene for å gjenåpne tilkoblingen. Legitimasjonsbeskrivelsene fjernes når brukeren logger av.

OBS: Hvis ikke merket, er alternativet Foreslå hver gang jeg kobler til ikke tilgjengelig når det opprettes profiler

Enhet til enhet (Ad-Hoc)

Aktiverer eller deaktiverer hvorvidt en bruker skal være i stand til enten å opprette enhet-til-enhet-profiler (ad hoc-profiler) eller slutte seg til enhet-til-enhet-nettverk (ad hoc-nettverk).

Velg ett av følgende for å aktiver eller deaktiver hvorvidt brukeren kan koble til enhet-til-enhet-nettverk:

- Aktiver Enhet til enhet (Ad-Hoc)-nettverksvirksomhet
- Aktiver bare sikkert enhet til enhet-nettverk
- Deaktiver Enhet til enhet (Ad-Hoc)-nettverksvirksomhet

Velg for enten å tillate at en bruker konfigurerer profiler med enhet-til-enhet (ad hoc)-innstillinger eller hindre konfigurasjon av enhet-til-enhet (ad hoc)-profiler.

- Vis enhet til enhet-programinnstillinger
- Skjul enhet til enhet-programinnstillinger

For å fjerne enhet-til-enhet (ad hoc)-driftsmodus fra trådløsprofilens generelle innstillinger, velger du både Deaktiver enhet-til-enhet-nettverksvirksomheten og Skjul enhet-til-enhet-applikasjonsinnstillinger. Dette hindrer at en bruker kan opprette profiler som støtter enhet-til-enhet (ad hoc)-nettverk.

Import og eksport |  |  | Velg for å importere eller eksportere profiler fra en brukers datamaskin. Aktiver tillater automatisk import av brukerprofiler når de kopieres til en automatisk importmappe.
Behold forbindelse |  |  | Velg for å skjule alternativet Bevare forbindelse i avanserte innstillinger for Opprette trådløsprofiler. Alternativet Bevare forbindelse bevarer trådløsforbindelsen med en brukerprofil etter fralogging. OBS: Alternativet Bevare forbindelse kan brukes sammen med Nortel VPN-klient hvis den er konfigurert til Logg av ved tilkobling.
Aktiver radio på/av-melding |  |  | Gjør det mulig for en tredjepartsapplikasjon å gi melding til en bruker at Intel(R) PROSet/Wireless trådløs-på-bryter eller Wireless-av-svitsj er deaktivert.

Microsoft Windows XP-sameksistens

Velg Aktiver sameksistens for Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel(R) PROSet/Wireless på dette systemet.

Aktiver dette alternativet for å kunne ha Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel(R) PROSet/Wireless samtidig på dette systemet. Når du velger dette alternativet, hindrer du at tjenesten Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration deaktiveres når Intel(R) PROSet/Wireless aktiveres.

OBS: Denne innstillingen er ikke gjeldende for Microsoft Windows Vista(TM)-klienter.

Vedvarende forbindelse |  |  | Velg Påse at policyer for vedvarende forbindelse og datamaskin er oppdatert for bruker logger på. OBS: Oppdatering av policyer kan hende forsinker påloggingsskjermen i inntil 2 minutter.

Forhåndspålogging Cisco-modus

Aktiver Cisco-modus under en forhåndspåloggingsforbindelse.

Cisco gjør tilgang til punkter som har evne til å støtte flere trådløse nettverksnavn (SSID-er), men kun kan kringkaste ett. For å koble til et slikt tilgangspunkt, gjøres et forsøk på å koble til med hver profil. Dette kalles Cisco-modus.

OBS: Forhåndspåloggingen/Vanlig pålogging øker kanskje tiden det tar å koble til.

Profilforbindelse

Velg profiltilkoblingsnivået på en brukers datamaskin.

Deaktivere brukerprofilsvitsjing. Brukere kan kun koble til med den første forhåndspåloggingsprofilen (fellesprofilen) eller kun koble til med forhåndspåloggingsprofiler/vanlige profiler.

- Lar brukeren koble til alle administratorprofilene.
- Lar brukeren kun koble til den første administratorprofilen.

Sikkerhetsnivå

Velg sikkerhetsnivået på en brukers datamaskin.

Brukere kan kun koble til profiler med dette sikkerhetsnivået. Ved å klikke på denne avmerkingsboksen skrus den følgende kontrollen på eller av.

- Gjør det mulig for brukeren å bare koble til nettverk med Personlig sikkerhet.

OBS: Utilgjengelig for Windows Vista-pakker.

Meddelelse delt mappe

Velg meldingsinnstillingen for den delte mappen på en brukers datamaskin.

- Velg å automatisk oppheve deling av mapper så lenge du er tilkoblet et usikret nettverk.
- Deaktiver denne meddelelsen
- Gi meddelelse når koblet til et usikret nettverk (standard).

Singelpålogging

Velg hvilken administratorprofiltyper som er aktivert på en brukerdatamaskin.

- Vedvarende tilkobling: Profiler er aktive under oppstarttiden og når det ikke er noen bruker logget på datamaskinen.
- Forhåndspålogging/Felles tilkobling: Profilene er aktive straks en bruker logger på datamaskinen.

> Vanlige profiler aktiveres hvis det ikke er installert funksjoner for forhåndspålogging/vanlig pålogging på en brukers datamaskin. Vanlige profiler er aktive etter at en bruker har logget på, og økten blir aktiv.

> Vedvarende profiler og forhåndspåloggingsprofiler/vanlig påloggingsprofiler plasseres øverst på brukerens profilliste. De kan ikke endres eller slettes av en bruker.

Støtteinformasjon

Angi støtteinformasjonen som vises i boksen Om for programvaren Intel(R) Prosent/Wireless.

- Støtte-URL: Sett inn nettstedet for det støttesenteret du vil at kundene dine skal aksessere for å få teknisk støtte.
- Støttetelefonnummer: Sett inn telefonnummeret du vil kundene dine skal ringe for å få teknisk støtte.

Voile over I |  |  | Gjør det mulig for programvare fra tredjepart å bruke VIP-applikasjonen på en brukers datamaskin. Standardinnstillingen aktiverer denne egenskapen. OBS: Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 2915BG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Wi-Fi*-forvalter

Velg hvilken Wi-Fi*-behandling som styrer en brukers trådløse tilkoblinger. Bruk forrige påloggede brukers Wi-Fi-behandling, eller tillat at hver bruker velger sin foretrukkede Wi-Fi-behandling.

- Tillat alle brukere å bytte mellom Intel(R) PROSet/Wireless og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration etter pålogging.
- Wi-Fi-behandling ved pålogging bestemmes av den Wi-Fi-behandlingen som var aktiv da siste bruker logget av.

Wie-Fri Protected Stup*

Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren kan konfigureres til å operere som en registrar for tilgangspunkt som støttes av Wi-Fi Protected Setup*. Registraren overfører på sikkert vis tilgangspunktnøkkelen eller -passordet automatisk eller manuelt med en USB-flashdrive eller en annen ekstern enhet.

- Aktivere registrering av andre enheter (standard).
- Skjule applikasjonsinnstillinger for Enable Device Registration

Velg å aktivere Intel(R) PROSet/Wireless for å registrere andre enheter. Velg også å skjule innstillingen Aktivere enhetsregistrering i Intel(R) PROSet/Wireless Application-innstillingene for å hindre at brukeren endrer innstillingene.

Wireless Event Log Viewer-preferanser

Velg hvor du vil lagre Intel Wireless Troubleshooter Wireless Event Log Viewer-loggfilen.

1. På hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless klikker du Verktøy > Intel Wireless Troubleshooter.
2. I Intel Wireless Event Viewer klikker du Fil > Innstillinger for å åpne Innstillinger for Wireless Event Viewer.
3. Hvis den ikke allerede er aktivert, klikker du Aktivere logging.
4. Angi standardmappen for lagrede loggfiler: Standardplasseringen er Mine dokumenter. Klikk Bla gjennom for å lokalisere en ny mappeplassering.
5. Filnavn: Filnavnet er standard maskinnavn.
6. Maksimumstørrelse: Sett inn størrelsen på filen i kilobytes (KB).
7. Klikk OK for å lukke slik at de nye endringene trer i kraft. Klikk Avbryt for å lukke uten å bruke eventuelle endringer.

Hvis du vil kopiere loggfilen til et arkivsted etter et gitt antall dager:

1. Klikk Kopiere loggfilen til det annet sted.
2. Målbane: Sett inn hvor filene skal lagres.
3. Frekvens (dager): Velg hvor ofte du vil at filene skal flyttes til målmappen.

Trådløs på/av

Kontroller trådløsradioen.

- Ingen endring: Radioen er ikke skrudd på eller av.
- Slå trådløs av: Profilen skrur radioen av.
- Slå trådløsradio på: Profilen skrur radioen på.
- Deaktiver valget Trådløs På/Av: Velg for å hindre en bruker fra å aksessere kontrollen Trådløs På/Av på hovedvinduet eller oppgavefeltmenyen for Intel(R) PROSet/Wireless. En bruker gis beskjed om at Funksjonen er deaktivert av administrator hvis de prøver å skru radiokontrollen på eller av.
- Legg til 802.11a Radio på/av-valg: Velg for å la brukeren kunne skru på/av radioen separat fra 802.11b/g-radioen. Hvis du velger dette, blir Deaktiver valget 802.11a Radio På/Av utilgjengelig. Velg dette for å vise kontrollen 802.11a radio På/Av, men deaktiver den. Dett lar deg gi brukeren individuell kontroll over radioene.

Når denne funksjonen er installert på datamaskinen, følger du instruksjonene nedenfor for å slå av eller på 802.11a-radiokontrollen.

Slik slår du av 802.11a-radioen:

1. I hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless klikker du Trådløs på-knappen. Listen over radioalternativer vises.
2. Velg 802.11a Radio av. 802.11a-radioen er nå inaktiv.

Slik slår du på 802.11a-radioen:

1. I hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless klikker du knappen 802.11a Radio av. Listen over radioalternativer vises.
2. Velg Trådløs på. 802.11a-radioen er nå aktiv.

OBS: Alternativet Legg til valget 802.11a Radio På/Av er kun tilgjengelig for trådløskort sim støtter 802.11a, 802.11b and 802.11g. Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 2200ABG Network Connection.

Lukk | Lukker administratorverktøyet
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Kortinnstillinger

Slik konfigurerer du kortinnstillinger:

1. Klikk Inkluder kortinnstillinger i denne pakken.
2. For hver innstilling listet opp nedenfor, skal du velge ett av de følgende alternativene:
   - Bruk standardverdi: Tilbakestill innstillingen på brukermaskinen til standardverdien.
   - Ingen endring: Bevarer den brukervalgte verdien. Administratoren avgjør om alle innstillingene på en brukers datamaskin skal håndheves. Brukeren kan endre kortinnstillingsverdiene fra Intel(R) Prosent/Wireless Advanced meny.
   - Velg verdien: Administratoren velger verdien som skal brukes på brukerens datamaskin.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n Kanalbredde | Sett høy gjennomkjøringskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Auto er standardinnstilling. OBS: Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis kortet er et Intel(R) Wireless Wie-Fri Link 4965AGN.

802.11n-modus

802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11x-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MEMO). MEMO øker datagjennomkjøringen for å gi bedre overføringsfart. Velg Aktivert eller Deaktivert for å innstille 802. 11n-modusen til kortet. Aktivert er standardinnstilling.

OBS: Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis kortet er et Intel(R) Wireless Wie-Fri Link 4965AGN.

OBS: For å få til overføringshastigheter større enn 54 Mops på 802.11n-forbindelser, må sikkerheten WPA2-AKES. Ingen sikkerhet (Ingen kan velges for å aktivere nettverksinnstillingen og feilsøkingen.

En administrator kan aktiver eller deaktiver støtte for høy gjennomkjøring for å redusere energiforbruket eller konflikter med andre bånd- eller kompatibilitetsproblemer.

Ad Hoc-kanal

Det er ikke noe behov for å endre kanalen med mindre de andre datamaskinene i enhet-til-enhet-nettverket (ad hoc) bruker en annen kanal enn standardkanalen.

Verdi: Velg den tillatte driftskanalen fra listen.

- 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2.4 GHz) ad hoc-båndfrekvens.
- 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens.

Ad Hoc strømstyring

Innstill strømsparingsegenskapene for Enhet-til-Enhet (Ad Hoc)-nettverk.

- Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring
- Maksimum strømsparinger: Velg for å optimalisere batterilevetid.
- Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter.

OBS: Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 2915BG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Ad Hoc QoS modus

Quality om Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over en trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance*. Når WMM er aktivert, bruker kortet WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for Wi-Fi-nettverk.

- WMO Aktivert (Standard)
- WMO deaktivert

OBS: Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 2915BG Network Connection eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RATS/COS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene ikke kan hører hverandre. COS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.

Strømstyring

Strømstyring: Lar deg velge en balanse mellom strømforbruk og kortytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for trådløskortet angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet.

Velg en balanse mellom strømforbruk og kortytelse.
POP - Power Savning Mode
CAMP - Constantly Awake Mode

Velg et av strømsparingsnivåene:

> POP CAMP: Klientkortet har strøm hele tiden.
> POP Nivå 1: POP satt til maksimalt med strøm
> : POP Nivåer 2-4: POP satt til maksimalt med strøm.
> POP Nivå 5: POP satt til maksimalt batterivarighet.
> POP Auto: Standard i POP Nivå 6: Balanserer mellom strømforbruk og batterivarighet.

OBS: Strømsparingen varierer basert på innstillingene for infrastrukturen.

Blokkstartmodus

Endrer Overførings-blokkstartinnstillingen mottatt av tilgangspunktet under begynnelsen på en tilkobling. Bruker alltid lang blokkstartlengde ved tilkobling til et tilgangspunkt. Auto Tex Preamblet muliggjør automatisk blokkstartoppdagelse. Hvis dette støttes, bør kort blokkstart brukes. Hvis ikke, brukes lang blokkstart (Loing Tex Preamblet).

OBS: Denne funksjonen installeres ikke gjennom en administratorpakke når en brukers datamaskin har Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.

Streifingsaggresjon

Angir hvor aggressivt en trådløs klient skal streife for å forbedre tilkoblingen til et tilgangspunkt.

Klikk Bruk standardverdi for å balansere mellom ikke å streife og ytelse, eller velg en verdi fra listen.

> Verdier:

> 0: Ingen streifing: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt.
> 1-3: Tillat streifning.
> 2: Standard: Balanserer mellom ikke-streifning og ytelse. Klikk Bruk standardverdi for å velge.
> 4: Maksimum streifing.

Gjennomstrømningsutvidelse

Endre verdien for Pakket Bust Control.

- Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomløpsforbedring.
- Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomløpsforbedring.

Overføringsstrøm

Hvis du reduserer sendestyrken, reduseres radiodekningen.

Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå

Verdier:

> Minimal Tex: Laveste minimumsdekning: Sett kortet til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antallet dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduser dekningsområdet i områder med høy trafikk for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter.
> TEX Nivå 1, TEX Nivå 2, TEX Nivå 3: Innstille landskrav.
> Maksimal Tex: Høyeste maksimumsdekning: Angi kortet til maksimalt nivå for sendestyrke. Velg for å få maksimal ytelse og maksimalt område i omgivelser med begrensede ekstra radioenheter.

OBS: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder og redusere innblandingen i andre enheter som denne radioen deler radiospekteret med.

OBS: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen nettverk (Infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc) brukes.

Trådløsmodus

Velger hvilken båndbredde som skal brukes for å koble til et trådløsnettverk:

- Bare 802.11a: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11a-nettverk
- Bare 802.11b: Kobler trådløskortet utelukkende til 802.11b-nettverk.
- Bare 802,11g: Koble trådløskortet utelukkende til 802,11g-nettverk
- 802.11a og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11a- og 802.11g-nettverk.
- 802.11b og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11b- og 802.11g-nettverk.
- 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g.

OBS: Disse innstillingene for trådløsmodus (modulasjonstype) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Trådløsnettverks-listen.

Lukk | Lukker administratorverktøyet
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Programvare

Velg hvilke Intel(R) Prosent/Wireless-programvarekomponenter som er installert på en brukers datamaskin.

1. Klikk Inkluder programvare i denne pakken.
2. Sette installasjons-CD-en for Intel(R) Prosent/Wireless i CD-stasjonen.
3. Angi programvareinstallasjonskatalogen for Intel Prosent/Wireless: Klikk Bla for å finne Autoren.exe file.
4. Klikk OK.
5. Angi hvilke komponenter du vil ha med i denne pakken: Velg hvilken applikasjon som skal installeres på brukerens datamaskin.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Wireless LAN-kortdriver | Installerer NEIS-driveren for det trådløse LAN-kortet.

Intel(R) PROSet/Wireless (for en Windows Vista-pakke)

- WMO-støtte: Lar administratorer som ikke har Intel(R) Prosent/Wireless installert, å håndtere på avstand klienter som har installert Intel(R) Prosent/Wireless.
- Administratorverktøy: Installerer administratorverktøyet på startmenyen.

Intel(R) PROSet/Wireless (for en Windows XP- eller Windows 2000-pakke)

Velg hvilken egenskap som skal installeres på brukerens datamaskin.

- Intel(R) trådløse feilsøking: Hjelper deg å løse problemer med trådløstilkoblingen.
- Wi-Fi Protected Setup: Hjelper med først å innstille et trådløsnettverk og å innføre nye enheter i nettverket.
- Singelpålogging: Matcher dine legitimasjonsbeskrivelser for Windows' brukernavn og passord for trådløse nettverksforbindelser.
  - Forhåndspåloggingstilkobling: En forhåndspåloggings/fellesprofil blir aktiv straks en bruker logger på datamaskinen.
- WMO-støtte: (Windows Management Instrumentation) Lar administratorer som ikke har Intel(R) Prosent/Wireless installert, å håndtere på avstand klienter som har installert Intel(R) Prosent/Wireless.
- Administratorverktøy: Installerer administratorverktøyet å Verktøy-menyen.

OBS: Intel Wireless Troubleshooter og Singelpålogging er ikke tilgjengelige for Windows Vista-pakker.

> For å redusere størrelsen på programfilene i administratorpakken:

1. Kopier installasjonsmappene fra din Intel(R) Prosent/Wireless-programvare til en lokal katalog.
2. Fjern ubrukte språkmapper fra mappene \XP\Docs or \Vista\Docs og \XP\Apps\x32\iProLang eller \Vista\Apps\v32\iProLang. F. eks. hvis du kun behøver de engelske mappene, kan du fjerne alle språkmappene unntatt EN U.
3. Bruk filene fra din lokale katalog for å legge programvarefilene til administratorpakken.

> OBS: Hvis du oppretter en administratorpakken på et Microsoft Windows XP Professional x64 Edition-system, er språkfilene plassert i mappene XP\Docs og XP\Apps\x64\iProLang.

> OBS: Hvis du har tenkt å bruke Novelle Clint for Windows, må den installeres før du installerer Intel Prosent/Wireless-programvaren. Hvis du allerede har installert Intel(R) Prosent/Wireless, må du fjerne den før du installerer Novelle Clint for Windows.

## EAP-FAST A-ID-grupper

> OBS: Denne funksjonen er utilgjengelig hvis CCXv4 ikke er valgt i Administratorverktøyprogramvareinnstillingene

> OBS: Denne funksjonen er utilgjengelig for Windows Vista-pakker.

En A-ID (Authority Identifier) er RADIUS-server som leverer PAC-er (Protected Access Credential) til A-ID-grupper. A-ID-grupper deles av alle brukerne på datamaskinen og gir EAP-FAST-profiler støtte for flere PAC-er fra flere A-ID-er.

A-ID-gruppene kan forhåndskonfigureres av administratoren og innstilles gjennom en Administratorpakke på en brukers datamaskin. Hvis en trådløs nettverksprofil møter en server med en A-ID innen den samme gruppen av A-ID-er som er angitt i trådløsnettverksprofilen, bruker den denne PAC uten noen ledetekst til brukeren.

For å legge til en A-ID-gruppe:

1. Velg Inkluder A-ID-grupper.
2. Klikk Legg til.
3. Sett inn et nytt A-ID-gruppenavn.
4. Klikk OK. A-ID-gruppen legges til A-ID-gruppelisten.

Hvis A-ID-gruppen er låst, kan ikke nye A-ID-er legges til gruppen.

For å legge en A-ID til en A-ID-gruppe:

1. Velg en gruppe fra A-ID-gruppelisten.
2. Klikk Legg til i A-ID-seksjon.
3. Velg en A-ID.
4. Klikk OK. A-ID- en legges til listen.

Strake en A-ID-grupper er blitt valgt, trekkes A-ID-ene ut fra PAC-ene på A-ID-gruppeserveren. Listen over A-ID-er fylles automatisk opp.

> OBS: EAP-FAST AID Groups er ikke tilgjengelig for Windows Vista Client.

## Administratoroppgaver

#### Hvordan skaffe et klientsertifikat

Dersom du ikke har noen sertifikater for EAP-TLS (TLS) eller EAP-TTLS (TTLS), må du få et klientsertifikat for å tillate godkjenning.

Sertifikater administreres fra enten Internet Explorer eller Microsoft Windows kontrollpanel.

Windows XP og Windows 2000: Når du har skaffet deg et klientsertifikat, skal du ikke aktivere kraftig privatnøkkelbeskyttelse. Dersom du bruker sterk privatnøkkelbeskyttelse på et sertifikat, vil du måtte sette inn et tilgangspassord for sertifikatet hver gang dette sertifikatet blir brukt. Du må deaktivere sterk privatnøkkelbeskyttelse for sertifikatet dersom du konfigurerer tjenesten for TLS/TTLS-godkjenning. Ellers lykkes ikke 802.1x-service å autentifisere fordi det ikke er noen innlogget bruker som kan gi det påkrevde passordet.

Merknader om smartkort

Etter installeringen av et smartkort, blir sertifikatet automatisk installert på datamaskinen din og kan velges fra personsertifikatlageret og rotsertifikatlageret.

#### Konfigurer en klient med delt nettverksgodkjenning

Trinn 1: Skaffe et sertifikat

For å tillate TLS-autentifikasjon behøver du et gyldig klient (bruker)-sertifikat i det lokale oppbevaringsstedet for kontoen til innlogget bruker. Du trenger også et fortrolig CAen-sertifikat i rotlageret.

Den følgende informasjonen gir to metoder for å skaffe sertifikat;

- Fra en felles sertifiseringsinstans (CAen) som er implementert på en Windows 2000-server
- Impotere et sertifikat fra en fil med sertifikatimporteringsveiviseren til Internet Explorer.

Hvis du ikke vet hvordan du skaffer et brukersertifikat fra CAen, rådspør din administrator om fremgangsmåten.

For å installere CAen på den lokale maskinen:

1. Skaff CAen og lagre det på din lokale harddisk.
2. Klikk Importer. Sertifikatimportveiviseren åpner.
3. Klikk Neste.
4. Klikk Bla gjennom for å finne sertifikatet på den lokale disken.
5. Klikk Installer dette sertifikatet.
6. Klikk Åpne.
7. Klikk Neste.
8. Klikk Plasser alle sertifikater i følgende lager
9. Klikk Bla for å åpne Velg sertifikatlager.
10. Klikk Vis fysiske lager.
11. Klikk OK.
12. Fra listen over lager ruller du opp til og utvider Klarerte rotsertifikatinstanser.
13. Klikk Lokal datamaskin.
14. Klikk OK.
15. Klikk Neste.
16. Klikk Fullfør for å fullføre prosessen.
17. Start opp på nytt etter at et sertifikat er installert.

Bruk Microsoft* Management Console (MMC) til å verifisere at CAen er installert i maskinlageret.

1. I startmenyen klikker du Kjør.
2. Skriv MMC.
3. Klikk OK for å åpne Microsoft Management Console.
4. Klikk Fil.
5. Klikk Legg til / fjern snapin-modul.
6. Klikk Legg til for å åpne Legg til alenestående snap-in-side.
7. Klikk Sertifikater.
8. Klikk Legg til.
9. Klikk Datamaskinkonto.
10. Klikk Neste.
11. Klikk Fullfør.
12. Klikk Lukk.
13. Klikk OK.
14. I konsollen klikker du Sertifikater (Lokal datamaskin).
15. Klikk Klarerte rotsertifikatinstanser.
16. Klikk Sertifikater.
17. Sjekk at CAen du akkurat installerte er listet.
18. Klikk Fil.
19. Klikk Avslutt for å stenge konsollen.

#### Skaffe et sertifikat fra en Microsoft Windows 2000*-CA:

1. Start Internet Explorer og bla gjennom til Certificate Authority HTTP Service som http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv der certsrv er den kommandoen som tar deg til sertifiseringsinstansen. Du kan også bruke servermaskinens IP-adresse. For eksempel "192.0.2.12/certsrv."
2. Logg på til CAen med navnet og passordet til brukerkontoen du opprettet (foran) på godkjenningsserveren. Navnet og passordet behøver ikke være det samme som Windows-påloggingsnavnet og passordet for din aktuelle bruker.
3. På velkommensiden til CAen, velg Spør om en sertifikatoppgave og send inn skjema.
4. Velg forespørseltype: Velg Avansert forespørsel.
5. Klikk Neste.
6. Avanserte sertifikatforespørsler: Velg Send en sertifikatforespørsel til denne CAen med et skjema.
7. Klikk Send.
8. Avanserte sertifikatforespørsler: Velg Bruk sertifikatmal.
9. Klikk Merk nøkler som eksporterbare.
10. Klikk Neste. Bruk de gitte standardverdiene.
11. Sertifikat utstedt: Klikk Installer dette sertifikatet.

> OBS: Hvis dette er det første sertifikatet du har fått, spør CAen først om den skal installere et klarert CA-sertifikat i rotlageret. Dette er ikke etklarert CA-sertifikat. Navnet på sertifikatet er CA-verten. Klikk Ja. Du trenger dette sertifikatet til både TLS og TTLS.

12. Dersom sertifikatet ble installert på en vellykket måte, vil du se meldingen "Ditt nye sertifikat er blitt vellykket installert."
13. Du kontrollerer installasjonen ved å klikke Internet Explorer > Verktøy> Alternativer for Internett > Innhold> Sertifikater. Det nye sertifikatet må installeres i personlig-mappen.

#### Importer et sertifikat fra en fil

1. Åpne Egenskaper for Internett (høyreklikk Internet Explorer-ikonet på skrivebordet).
2. Klikk på Egenskaper.
3. Innhold: Klikk Sertifikater. Listen over installerte sertifikater vises.
4. Klikk Importer for å åpne sertifikatimporteringsveiviseren.
5. Velg filen.
6. Angi ditt tilgangspassord for filen. Fjern merket for Aktiver sterk privatnøkkelbeskyttelse..
7. Sertifikatlagre: Klikk Velg automatisk sertifikatlager basert på sertifikattype (sertifikatet må være i brukerkontoens personlig lager for å være tilgjengelig).
8. Gå videre til Fullfører importveiviseren for sertifikat, og klikk Fullfør.

For å konfigurere en profil ved hjelp av WPA-autentifikasjon med WEP- eller TKIP-kryptering ved bruk av TLS-autentifikasjon:

> OBS: For å skaffe og installere et klientsertifikat, se trinn 1, eller rådfør deg med systemadministratoren din.

Angi sertifikatet som brukes av Intel(R) PROSet/Wireless.

1. På profilsiden klikker du Legg til for å åpne Generelle innstillinger.
2. Profilnavn: Sett inn et profilnavn.
3. Navn på trådløst nettverk (SID): Skriv inn nettverksidentifikatoren.
4. Driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur velges som standard.
5. Klikk Neste for å få tilgang til Sikkerhetsinnstillinger.
6. Klikk Foretakssikkerhet.
7. Nettverksgodkjenning: Velg Åpen (anbefalt).
8. Datakryptering: Velg WEP.
9. 802.1x-aktivert: Valgt.
10. Godkjenningstype: Velg TLS.

#### Trinn 1 av 2: TLS-bruker

1. Skaff og installer et klientsertifikat.
2. Velg ett av de følgende for å skaffe et sertifikat:

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Statisk passord | Skriv inn brukeridentifikasjonen ved tilkobling.
> Engangspassord (OTP) | Skaff passord fra en maskinvaretegnenhet.
> PIN (Myktegn) | Skaff passordet fra et softtokenprogram.

3. Klikk Neste.

#### Trinn 2 av 2: TLS-server

1. Velg en av de følgende legitimasjonsgjeninnhentingsmetodene: Bekreft serversertifikat eller Angi server/sertifikatnavn.
2. Klikk OK. Profilen er lagt til profillisten.
3. Velg den nye profilen nederst på Profillisten. Bruk opp- og ned-pilen til å endre prioritet for den nye profilen.
4. Klikk Koble til for å koble til det valgte trådløsnettverket.
5. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet/Wireless.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold