インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアの使用

目次へ戻る

# インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアの使用

インテル(R) PROSet/Wireless をワイヤレス マネージャーとして使用する
インテル(R) PROSet/Wireless の起動
タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless を起動する

- タスクバー アイコン
- ツールのヒントとデスクトップ アラート

インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウ

- ワイヤレス ネットワーク リスト
- 接続状態アイコン
- ネットワーク プロパティ
- 接続の詳細
- プロファイル リスト

インテル(R) PROSet/Wireless のメニュー

- [ツール] メニュー
  - アプリケーションの設定
  - インテル ワイヤレス トラブルシューター
  - 手動診断ツール
  - 管理者ツール
- [詳細設定] メニュー
  - アダプタの設定
  - 詳細統計
  - Windows を使用して Wi-Fi* を管理する
- [プロファイル] メニュー
  - プロファイルの管理
  - 除外リストの管理

ワイヤレスのオン/オフの切り替え
ソフトウェアのインストールとアンインストール
WMM* Power Save を有効にする

## インテル(R) PROSet/Wireless をワイヤレス マネージャーとして使用する

インテル(R) PROSet/Wireless は、ネットワークに接続するためのネットワーク プロファイルのセットアップ、編集、管理に使用します。これには、電源管理やアドホック ネットワークを設定するためのチャネル選択などの詳細設定もあります。

Microsoft* Windows XP* ワイヤレス ゼロ構成をワイヤレス マネージャーとして使用している場合には、Microsoft Windows の [ワイヤレス ネットワーク] タブから無効にできます。

ワイヤレス マネージャーとして Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成を無効にするには次の手順に従います。

1. [[スタート] > [コントロール パネル] をクリックします。
2. [ネットワーク接続] をダブルクリックします。
3. [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックします。
4. [プロパティ] をクリックします。
5. [ワイヤレス ネットワーク] をクリックします。
6. [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する] が選択されていないことを確認します。選択されている場合は、選択を解除してください。
7. [OK] をクリックします。 これによって、インテル(R) PROSet/Wireless ユーティリティーがネットワーク プロファイルを管理するように設定されます。

> 注： [アプリケーションの設定] オプションの [他のアプリケーションがワイヤレス アダプタを使用しているときに通知します] が選択されていることを確認してください。このオプションは、Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成がネットワーク プロファイルの管理を開始した場合に通知します。

## インテル(R) PROSet/Wireless の開始

インテル(R) PROSet/Wireless を起動するには、次の手順のいずれかに従います。

- [スタート] > [プログラム] > [インテル(R) PROSet/Wireless] > [インテル(R) PROSet/Wireless] をクリックします。
- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコン を右クリックして、タスクバー メニューを開きます。[インテル(R) PROSet/Wireless を開く] をクリックします。
- タスクバーにあるアイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless を開きます。

メイン ウィンドウからインテル(R) PROSet/Wireless を終了するには、次のいずれかを選択します。

- メイン ウィンドウから [ファイル] > [終了] を選択します。
- [閉じる] をクリックします。
- ウィンドウの右上にある [閉じる] ボタンをクリックします。

# タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless を起動する

インテル(R) PROSet/Wireless を起動するには、Windows デスクトップの右下にあるタスクバー アイコン をダブルクリックするか、タスクバー アイコンを右クリックして [インテル(R) PROSet/Wireless を開く] をクリックします。

## タスクバー メニュー オプション

インテル(R) Wireless Assistant アイコンは、Windows デスクトップの右下にあるタスクバーに表示されます。ステータス アイコンを右クリックすると、メニュー オプションが表示されます。

メニュー項目 | コメント
--- | ---
インテル(R) PROSet/Wireless を開く | インテル(R) PROSet/Wireless がワイヤレス マネージャーである場合に、インテル(R) PROSet/Wireless を起動するためにクリックします。タスクバー メニューから [Windows を使用して Wi-Fi を管理する] を選択すると、メニュー オプションは [ワイヤレス ゼロ構成を開く] に変って、ワイヤレス マネージャーとして Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成が使用されます。Microsoft Windowsを使用時はインテルのプロファイルは使用できません。
ワイヤレス ゼロ構成を開く
ワイヤレス オン | インテル(R) PROSet/Wireless がインストールされている場合は、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウとタスクバーに無線の現在の状態が表示されます。無線をオンにするには、[ワイヤレス オン] を選択します。無線をオフにするには、[ワイヤレス オフ] を選択します。 コンピュータに外部スイッチが付いている場合は、それを使用して無線をオン、オフにできます。このスイッチについての詳細は、コンピュータの製造元のマニュアルを参照してください。
ワイヤレス オフ
802.11a 無線オフ | このオプションは、802.11a、802.11b、および 802.11g 準拠のワイヤレス アダプタでのみ使用可能です。802.11a 無線をオフにする場合に選択します。 注： この設定は、管理者ツールで有効になっていないか、アダプタがインテル PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクションの場合は使用できません。
インテル ワイヤレス トラブルシュータ を開く | ワイヤレス ネットワークの接続の問題を解決するお手伝いをするアプリケーションです。接続に関する問題が検出されると、デスクトップ アラートがデスクトップ画面の右下隅に表示されます。詳細は、インテル ワイヤレス トラブルシューターを参照してください。
プロファイルに接続(C) | プロファイル リストに現在のプロファイルが表示されます。このオプションは、プロファイルに接続するためにも使用できます。
Windows を使用して Wi-Fi を管理する | インテル(R) PROSet/Wireless と Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成を切り替えます。Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成サービスを使用している場合、インテルのプロファイルは使用できません。
インテル(R) PROSet/Wireless を使用して Wi-Fi を管理する

# タスクバー アイコン

タスクバー アイコンは現在のワイヤレス接続状態をビジュアルに示します。接続状態アイコンは、Windows デスクトップの右下にあります。[ツール] メニューの [アプリケーションの設定] でタスクバー アイコンの表示、非表示を設定できます。

アイコン | 説明
--- | ---
| ワイヤレス オフ：ワイヤレス アダプタがオフの状態です。オフの場合、ワイヤレス デバイスは送受信を行いません。アダプタを有効にするには、[ワイヤレス オン] をクリックします。アイコンは白色で静的です。
| ワイヤレス ネットワークを検索しています：ワイヤレス アダプタは使用可能なワイヤレス ネットワークをスキャンしています。アイコンは白いアニメーションです。
| ワイヤレス ネットワークが見つかりませんでした： 利用できるワイヤレス ネットワークはありません。 インテル(R) PROSet/Wireless は定期的に使用可能なネットワークをスキャンします。 強制的にスキャンしたい場合は、アイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless を起動し、[更新] をクリックします。このアイコンは赤です。
| ワイヤレス ネットワークが見つかりました：使用可能なワイヤレス ネットワークが見つかりました。ワイヤレス ネットワーク リストを表示するには，このアイコンをダブル クリックします。ネットワークを選択します。[接続] をクリックします。このアイコンは黄です。
| 認証に失敗しました：ワイヤレス ネットワークで認証できませんでした。警告を示す黄色の三角形が付いた緑色のアイコンです。
| ワイヤレス ネットワークへの接続： IP アドレスの取得中やエラーが発生したとき点滅します。
| ワイヤレス ネットワークへの接続：ワイヤレス ネットワークに接続します。ツール ヒントにネットワーク名、速度、信号の品質、IP アドレスが表示されます。この波模様のついた緑のアイコンは信号の品質を示します。波模様の多いほど、信号の品質が良いことを示します。

## ツールのヒントとデスクトップ アラート

ツール ヒントとデスクトップ アラートによって、接続状況のフィードバックや変化情報が表示されます。ツール ヒントを表示するには、マウス ポインタをアイコン上に移動します。デスクトップ アラートはワイヤレス ネットワークの状態が変化すると表示されます。例えば、ワイヤレス ネットワークの電波圏外から圏内に入ったときにデスクトップ アラートが表示されます。

デスクトップ アラートを有効にするには、[アプリケーションの設定] で [情報の通知を表示する] を選択します。

## ツール ヒント

マウス ポインタをアイコンの上に置くと、ツール ヒントが表示されます。接続のそれぞれの状態に対してテキストが表示されます。

## デスクトップ アラート

ユーザーの操作が必要な場合は、デスクトップ アラートが表示されます。アラートをクリックすると、適切な操作が行われます。例えば、ワイヤレス ネットワークが検出されると、以下のアラートが表示されます：

アクション： デスクトップ アラートをクリックしてワイヤレス ネットワーク リストのネットワークに接続します。

接続されると、接続されたワイヤレス ネットワーク、接続速度、信号の質および IP アドレスが表示されます。

デスクトップ アラートは、接続の問題があることを知らせるためにも使用されます。クリックしてインテル ワイヤレス トラブルシューターを開きます。

## インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウ

インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウでは次の操作を行えます。

- 現在の接続状況（信号の品質、速度および現在のネットワーク名）を表示。
- 使用可能なワイヤレス ネットワークのスキャン。
- プロファイル管理。
- プロファイル リストで定義された順番に従って、使用可能なネットワークにプロファイルを自動接続。
- インフラストラクチャとデバイスからデバイス (アドホック通信) ネットワークに接続。
- アダプタの設定。
- ワイヤレス接続問題のトラブルシューティング。

## 接続状態アイコン

接続状態アイコンは、ワイヤレス アダプタの現在の接続状態を示します。接続状態アイコンは、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウに表示されます。現在の接続状態はタスクバー アイコンにも表示されます。詳細は、タスクバー アイコンを参照してください。

### メイン ウィンドウの接続状態の説明

現在の接続状態はアイコンで表示されます。

アイコン | 説明
--- | ---
| ワイヤレス オフ：ワイヤレス アダプタの無線はオフになっています。無線をオンにするには [ワイヤレス オフ] ボタンをクリックします。
| 接続エラー：認証の失敗などといった接続に関する問題を示します。
| ワイヤレス ネットワークを検索しています：ワイヤレス アダプタは使用可能なワイヤレス ネットワークをスキャンしています。 動的アイコン：
| ワイヤレス ネットワークが見つかりませんでした：アダプタは使用可能なワイヤレス ネットワークを検出していません。
| ワイヤレス ネットワークが見つかりました：使用可能なワイヤレス ネットワークが見つかりました。[ワイヤレス ネットワーク] リストに表示された使用可能なネットワークへの接続を選択できます。
| ワイヤレス ネットワークへの接続：ワイヤレス ネットワークに接続しています。三日月形の曲線は、IP アドレスを取得するか接続エラーが発生するまで緑と白の間で切り替わります。
| ワイヤレス ネットワークへの接続：ワイヤレス ネットワークに接続されています。現在の接続状態にネットワーク名、速度、信号の品質、および IP アドレスが表示されます。[詳細] ボタンをクリックすると、現在のネットワーク接続の詳細が表示されます。
ネットワーク名 | 名前 (プロファイル名または SSID)：ワイヤレス アダプタが接続されているネットワーク名。そのネットワークのプロファイルが利用可能な場合、[名前] 列には SSID またはプロファイル名が表示されます。

信号の強さ

信号の強さアイコン バーは、ワイヤレス アダプタと一番近いアクセス ポイント間、またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードではワイヤレス アダプタとコンピュータ間の送受信信号の質を示します。送受信信号の強さは、緑色の縦線の数で示されます。

注：複数のアクセス ポイントがあるネットワークの場合、最も近いアクセス ポイントの信号の強さが表示されます。

信号の強さは、[非常に良い]から[ネットワークの電波圏外]までの範囲で示されます。信号の強さには次の要素が影響します。

- 信号の品質は、距離が遠くなると弱くなり、金属やコンクリートの壁によっても影響を受けます。
- 金属の物体は信号を反射して干渉を引き起こします。
- 他の電気機器も干渉を起こす場合があります。

プロパティ | アダプタの接続状態情報を表示します。詳細は、ネットワークのプロパティを参照してください。
ワイヤレス オン (オフ) | ワイヤレスのオフ、オンを切り替えます。詳細は、ワイヤレスのオン/オフの切り替えを参照してください。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。
閉じる | インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。

# ワイヤレス ネットワーク リスト

[ワイヤレス ネットワーク] のリストは、アダプタの有効範囲内にあるワイヤレス ネットワークを表示します。

名前 | 説明
ワイヤレス ネットワーク ( ) | 括弧内の数値は、ワイヤレス ネットワーク アダプタの範囲内で検出されたワイヤレス ネットワークの数を表します。
| ワイヤレス ネットワークのアクセス ポイントまたはコンピュータ （デバイスからデバイス (アドホック通信) モード）の信号の強さ。信号の強さのアイコン バーは、接続に使用可能なワイヤレス ネットワークまたはコンピュータがあるが、アクセス ポイントまたはコンピュータ （デバイスからデバイス (アドホック通信) モード）に関連付けられていないことを示します。
ネットワーク名 | 名前 (プロファイル名または SSID)：ワイヤレス アダプタが接続されているネットワーク名。そのネットワークのプロファイルが利用可能な場合、[名前] 列には SSID またはプロファイル名が表示されます。 アクセス ポイントがそのネットワーク名 (SSID)をブロードキャストしないか、ワイヤレス アダプタがステルス アクセス ポイントから隠されたネットワーク名を受信した場合、[ワイヤレス ネットワーク] リストに <SSID はブロードキャストされていません> と表示されます。<SSID はブロードキャストされていません> というネットワーク エントリに関連付けるには、接続する前に新しいプロファイルを作成する必要があります。接続した後も、<SSID はブロードキャストされていません> と プロファイル名/SSID は [ワイヤレス ネットワーク] リストに表示されたままになります。関連付けられた SSID プロファイルが [プロファイル] リストに表示されます。
ステータス | アダプタをワイヤレス ネットワークに接続中であるという通知。接続されると、ステータスは[接続] に変ります。
| プロファイル：接続済みでプロファイル リストにプロファイルがあるネットワークをワイヤレス ネットワーク リストで識別します。
| ワイヤレス ネットワークは、ネットワーク (インフラストラクチャ通信) モードを使用します。
| ワイヤレス ネットワークはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードを使用します。
| ワイヤレス ネットワークはセキュリティ暗号化を使用します。
| 帯域周波数がワイヤレス ネットワーク (802.11a、802.11b、802.11g、または 802.11n) に使用されています。
| ワイヤレス ネットワークは除外リストに含まれているか、プロファイルが手動接続に設定されています。
接続(切断) | クリックしてワイヤレス ネットワークに接続します。一旦接続されると、ボタンの名前は[切断] に変ります。
プロパティ | 接続したネットワークと、そのアクセス ポイントに関する詳細な情報を提供します。詳細は、ネットワークのプロパティを参照してください。
更新 | 使用可能なネットワークのリストの表示を更新します。アダプタの有効範囲内に使用可能な新しいネットワークがあると、リストが更新され、そのネットワーク名が表示されます。
ワイヤレス オン (オフ) | ワイヤレスのオフ、オンを切り替えます。詳細は、ワイヤレスのオン/オフの切り替えを参照してください。
閉じる | インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

## ネットワーク プロパティ

ワイヤレス アダプタのセキュリティ設定を表示するには、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで [プロパティ] ボタンをクリックします。自動接続から除外するプロファイルを追加することもできます。ネットワーク除外が有効にされた場合 ([アプリケーションの設定] を参照)、[ネットワーク プロパティ] にネットワークが自動接続から除外されたかどうかが表示されます。

#### ネットワーク プロパティーの詳細

名前 | 説明
--- | ---
ネットワーク名 | ワイヤレス ネットワークの名前が表示されます。

バンド

現在使用中のバンドと周波数。バンドと周波数が表示されていない場合は、[圏外] が表示されます。

以下のバンドがあります。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作モード

現在のモードを表示します。

- ネットワーク (インフラストラクチャ通信)

> アクセス ポイントの付近に集中したワイヤレス ネットワーク。この環境では、アクセス ポイントは有線ネットワークとの通信を提供するだけでなく、即時の近隣環境においてのワイヤレス ネットワーク トラフィックを仲介します。

- デバイスからデバイス (アドホック通信)

> 各コンピュータが同じ機能を持ち、いずれのコンピュータも通信セッションを開始できる通信の設定。ピアーツーピアー ネットワークまたはコンピュータ対コンピュータのネットワークとも呼ばれます。

認証レベル

使用しているネットワークの現在のセキュリティ認証モードを表示します。

以下のネットワーク認証レベルがあります。

- オープン システム
- 共有
- WPA* - エンタープライズ
- WPA2* - エンタープライズ
- WPA - パーソナル
- WPA2 - パーソナル

現在のネットワークで使用されている認証を表示します。詳細は、セキュリティ設定を参照してください。

データ暗号化

以下のデータ暗号化設定があります。

- なし
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

詳細は、セキュリティ設定を参照してください。

このネットワークのアクセス ポイント <0-50>

- 信号の強さ： 信号の強さのアイコン バーは、ワイヤレス アダプタと最も近くにあるアクセス ポイント間で送受信する信号の強さを緑色の線の数で示します。
- 次のアイコンのいずれかが表示されます：。このアイコンは使用されている帯域を示します (802.11a、802.11b、802.11g、802.11n)。
- チャネル： 特定のワイヤレス ネットワーク用の現在の送受信チャネルを表示します。
- BSSID（インフラストラクチャ操作モード）： 選択されたネットワークにあるアクセス ポイントの 12 桁の MAC アドレスを表示します。

除外リストの管理 | 詳細は、除外リストの管理を参照してください。
閉じる | [ネットワーク プロパティー] を閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# 接続の詳細

ネットワークに接続したとき、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで [詳細] ボタンをクリックして、接続の詳細を表示します。

#### 接続の詳細

名前 | 説明
--- | ---
プロファイル名 | プロファイルの名前。
ネットワーク名 | 現在の接続のネットワーク名（SSID）。

信号の品質

高周波（RF）信号は、基本的には次の 2 つのコンポーネントによって評価できます。

- 信号の強さ (量)
- 信号の品質

信号の品質はいくつかの要素によって決まります。主要素は、信号の強さと RF ノイズ率です。RF ノイズは、自然発生するものと、電気機器によって人工的に生じるものがあります。 RF ノイズの量が多く、または信号の強さが弱いと、信号対雑音比が低下して、信号の品質が劣化します。信号対雑音比が低いと、信号に含まれるデータ情報を無線受信機がノイズから識別することが難しくなります。

信号の強さ

信号の強さアイコン バーは、ワイヤレス アダプタとアクセス ポイント間、またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードではワイヤレス アダプタとコンピュータ間の送受信信号の質を示します。送受信信号の強さは、緑色の縦線の数で示されます。

注：複数のアクセス ポイントがあるネットワークの場合、最も近いアクセス ポイントの信号の強さが表示されます。

信号の強さは、[非常に良い]から[ネットワークの電波圏外]までの範囲で示されます。信号の強さには次の要素が影響します。

- 信号の品質は、距離が遠くなると弱くなり、金属やコンクリートの壁によっても影響を受けます。
- 金属の物体は信号を反射して干渉を引き起こします。
- 他の電気機器も干渉を起こす場合があります。

IP アドレス | IIPv4 アドレス：現在の接続のインターネット プロトコル（IP）アドレス。
IPv6 アドレス：次世代 IP アドレスは、IPv4 のデータ セキュリティ上の問題の修正を意図して設計されており、IPv4 と下位互換性があります。IPv6 はアドレス領域を 32 ビットから 128 ビットに拡大し、無限の下図のネットワークおよびシステムに対応できるようになっています。また、リアルタイム オーディオおよびビデオのサービス品質 (QoS) パラメータもサポートしています。
アダプタの MAC アドレス | ワイヤレス アダプタの MAC（Media Access Control）アドレス。

バンド

現在のワイヤレス接続のバンドを示します。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

使用中のアンテナ数 | 現在使用中のアンテナの数を示します。この数は、現在使用しているさまざまなネットワークの帯域、それらの帯域で使用されている送信モードと受信モード、信号の強さ、およびアクセス ポイントの機能に左右されます。ユーザーはこのパラメータを直接制御することはできません。

サポートされているデータ速度

ワイヤレス アダプタがデータを送受信できる通信速度。使用中の周波数の速度を Mbps で表示します。

- 802.11g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 および 54
- 802.11b：1、2、5.5、11
- 802.11a:6、9、12、18、24、36、48、54
- 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

無線周波数

現在のワイヤレス接続の周波数を示します。

- 802.11a:5.15 GHz〜5.85 GHz
- 802.11b/g：2.400 GHz〜2.4835 GHz (国によって異なります)
- 802.11n:2.400 GHz〜5.00 GHz

チャネル番号 | 送信と受信のチャネルを表示します。
ネットワーク認証 | [オープン システム]、[共有]、[WPA - パーソナル]、[WPA2 - パーソナル]、[WPA - エンタープライズ]、[WPA2 - エンタープライズ] があります。現在使用しているプロファイルで使用されている認証を表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
データ暗号化 | [なし]、[WEP]、[TKIP]、［AES-CCMP］ のいずれかを表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
802.1X 認証タイプ | なし、EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP、または EAP-FAST を表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
802.1X 認証プロトコル | なし、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2、または TLS が表示されます。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
CCX バージョン | このワイヤレス接続で使用する Cisco Compatible Extensions のバージョン。
現在の送信電力 | Cisco Compatible Extensions 転送パワー レベル。
サポートされるパワー レベル | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
AP の MAC アドレス | 関連付けられたアクセス ポイントの MAC（Media Access Control）アドレス。
必須 AP | 有効でない場合は、[なし] が表示されます。必須 AP（アクセスポイント）設定から有効にした場合、そのアクセス ポイントの MAC アドレスが表示されます。このオプションは、特定の MAC アドレス（48 ビットの 12 桁の 16 進数、たとえば 00:06:25:0E:9D:84）を使用して、ワイヤレス アダプタをアクセス ポイントに接続するように指示します。
修復 | IP アドレスを更新します。ネットワークへのアクセスに問題がある場合は、IP アドレスが有効であることを確認してください。0.0.0.0 または 169.x.x.x であれば、有効ではありません。ネットワークに対しネットワーク アドレスの自動割り当てが設定されている場合は、[修復] をクリックして、新しい IP アドレスを要求します。
閉じる | ページを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# プロファイル管理

インテル(R) PROSet/Wireless メインウィンドウで、ワイヤレス ネットワークの [接続] をクリックします。接続されたら、プロファイル リストにプロファイルが作成されます。プロファイル リストは現在のユーザー プロファイルを適用する順に表示します。上向き矢印と下向き矢印を使用してワイヤレス ネットワークに自動接続するプロファイルの優先順位を指定します。

プロファイル リストでプロファイルの追加、編集、削除を行えます。インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします

ワイヤレス ネットワークごとに異なるプロファイルを設定できます。プロファイルの設定には、ネットワーク名（SSID）、操作モード、セキュリティ設定が含まれます。詳細は、プロファイル管理を参照してください。

## プロファイル リスト アイコン

名前 | 説明
プロファイル名 | プロファイルは、ワイヤレス アダプタをネットワークのアクセス ポイント（ネットワーク [インフラストラクチャ通信] モード）に接続、またはアクセス ポイントを使用しない場合(デバイスからデバイス (アドホック通信) モード)にはアダプタを コンピュータに接続できるようにするネットワーク設定です。詳細は、プロファイル管理を参照してください。
ネットワーク名 | 名前 (プロファイル名または SSID)：ワイヤレス アダプタが接続されているネットワーク名。そのネットワークのプロファイルが利用可能な場合、[名前] 列には SSID またはプロファイル名が表示されます。
接続アイコン：ネットワーク プロファイルの状態アイコンは、ワイヤレス ネットワークのアダプタの接続状態、使用されている操作モードの種類、およびネットワーク セキュリティが使用されているかどうかを示します。
| 青の円形：ワイヤレス アダプタは、アクセス　ポイントまたはコンピュータ（アドホック　モード）につながっています。プロファイルで 802.1X セキュリティが有効になっている場合、このアイコンはワイヤレス アダプタが関連付けられ、認証されていることを示します。
| インフラストラクチャ モードを示します。
| デバイスからデバイス (アドホック通信) モードを示します。
| ワイヤレス ネットワークはセキュリティ暗号化を使用します。

矢印

自動接続の優先順でプロファイルを配置します。

- 上向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを上方向に移動します。
- 下向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを下方向に移動します。

接続 | ネットワークが範囲内にあり、プロファイルがネットワークの設定に一致していれば、接続されます。
追加 | ワイヤレス プロファイルの [一般設定] 画面を開いて、新しいプロファイルを作成します。詳細は、新しいプロファイルの作成を参照してください。
削除 | プロファイル リストから選択されたプロファイルを削除します。詳細は、プロファイルの削除を参照してください。
プロパティ | 既存のプロファイルの内容を編集できるようにします。詳細は、既存のプロファイルの編集を参照してください。
| エクスポート/インポート： プロファイル リストのユーザー ベースのプロファイルをインポート/エクスポートします。ワイヤレス プロファイルは、プロファイル リストに自動的にインポートできます。詳細はプロファイルのエクスポートとインポートを参照してください。
閉じる | プロファイル管理ウィンドウを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# メニュー

ネットワークを設定するには、[ファイル]、[ツール]、[詳細設定]、[プロファイル]、[ヘルプ] メニューを使用します。

名前 | 説明
ファイル | 終了：インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。

ツール

アプリケーションの設定：システム全体の接続設定を行なうために使用します。詳細は、アプリケーションの設定を参照してください。

インテル ワイヤレス トラブルシューター：ワイヤレス ネットワーク接続問題を解決するために使用します。詳細は、インテル ワイヤレス トラブルシューターを参照してください。

手動診断ツール：手動診断ツールでは、ワイヤレス アダプタの機能を検証する一連の診断テストを実行できます。詳細については、手動診断ツールを参照してください。

管理者ツール：このコンピュータの管理者または管理者権限を持つユーザーが、共有プロファイル (ログオン前/共通、持続、ボイス オーバー IP [VoIP]) を設定するために使用します。管理者ツールは、IT 部門で、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア内のユーザー設定を行い、カスタム インストール パッケージ を作成して他のシステムにエクスポートするためにも使用できます。詳細については、管理者ツールを参照してください。

注： 管理者ツールは、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアをカスタム インストール中に管理者ツールをインストールした場合のみ使用できます。カスタム インストールの詳細は、ソフトウェアのインストールとアンインストールを参照してください。

詳細設定

アダプタの設定：Microsoft Windows の [詳細設定] で行った設定に対応するアダプタの設定を表示します。詳細は、アダプタの設定を参照してください。

Microsoft Windows で [アダプタの設定] にアクセスするには：

- Windows コントロール パネルで [ネットワーク接続] を選択します。
- [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックします。
- メニューから [プロパティー] を選択します。
- [構成] をクリックして、アダプタの詳細設定を表示します。

詳細統計：ワイヤレス アダプタと接続に関する詳細情報を表示するために選択します。詳細は、詳細統計を参照してください。

Windows を使用して Wi-Fi を管理する：Microsoft Windows XP をワイヤレス マネージャーとして有効にする場合に選択します。詳細は、Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成を参照してください。

プロファイル | プロファイルの管理：プロファイルを作成または編集する場合に選択します。 除外リストの管理：ネットワークを自動接続から除外する場合に選択します。詳細は、除外リストの管理を参照してください。
ヘルプ | インテル(R) PROSet/Wireless のヘルプ：オンライン ヘルプを開きます。 バージョン情報：現在インストールされているアプリケーション コンポーネントのバージョン情報を表示します。

## アプリケーションの設定（[ツール] メニュー）

[アプリケーションの設定] では、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアの動作を指定します。

#### アプリケーションの設定

名前 | 説明
--- | ---
アダプタ | 現在使用可能なネットワーク アダプタのリストが表示されます。表示されるデバイスは、インテル Wireless WiFi Link 4965AGN、インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_、インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション、インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション、またはインテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクションのいずれかです。
詳細設定：[アプリケーションの設定] は、インテル(R) PROSet/Wireless の動作と情報の表示方法を制御します。

タスクバー

タスクバーにアプリケーション アイコンを表示する：タスクバーのステータス アイコンを表示する場合に選択します。このアイコンは Windows タスクバー（通知領域）に常駐します。このアイコンは、ワイヤレス接続の状態を表します。タスクバーのステータス アイコンを表示しない場合には、オフにします。

タスクバーのステータス アイコンにはいくつかの機能があります。

- ワイヤレス ネットワークの接続状態とワイヤレス アクティビティをビジュアルに示します。異なるワイヤレス アクティビティが行われる度にアイコンの色とアニメーションが変化します。詳細は、タスクバー アイコンを参照してください。
- メニュー： アイコンを右クリックするとメニューが表示されます。このメニューから、ワイヤレスのオン/オフ切り替えやインテル(R) PROSet/Wireless アプリケーションの起動など、様々なタスクを実行できます。詳細は、タスクバー メニュー オプションを参照してください。
- ツールのヒントとデスクトップ アラート詳細は、ツール ヒントとデスクトップ アラートを参照してください。

通知

アラートの通知を表示する：選択すると、デスクトップ アラートがタスクバー アイコンの横に表示されます。ユーザーの操作が必要な場合は、メッセージが表示されます。非常に重要なイベントに対してのみ、デスクトップ アラートが表示されます。デスクトップ アラートを選択すると、適切な操作が実行されます。デスクトップ アラートを表示しない場合は、オフにします。詳細は、ツール ヒントとデスクトップ アラートを参照してください。

次のいずれかを選択します。

情報の通知：これらのデスクトップ アラートは重要度が低いことを示します。特にユーザーの操作は必要としませんが、ワイヤレスの利便性向上につながる場合があります。

- 情報の通知を表示する：デフォルトで選択されています。情報用のデスクトップ アラートはすべて、タスクバーのステータス アイコンの隣に表示されます。これらのデスクトップ アラートは、利用可能なワイヤレス ネットワークがカバレッジ エリア内に入ると通知することで、ワイヤレスの利便性を向上させます。また、ワイヤレス接続が確立または切断された場合にも通知します。詳細は、ツール ヒントとデスクトップ アラートを参照してください。
- 接続されていないときに利用可能なネットワークのリストを表示します。[情報の通知を表示する] がクリアされている場合、この項目を選択できます。デスクトップ アラートが無効になっている場合、このオプションを使うことによって、ワイヤレス アダプタが接続されていないときにも利用可能なネットワークの通知を受信し続けることができます。

他のアプリケーションがワイヤレス アダプタを使用しているときに通知します：このオプションがチェックされていると、他のアプリケーションがご使用のワイヤレス アダプタを制御しようとした場合にウィンドウが表示されます。このオプションは、ホットスポット（喫茶店や空港ターミナルなど）が提供するソフトウェアを使用する場合に便利です。インテル（R) PROSet/Wireless 機能を利用するためには、ホットスポットから出るときにそのソフトウェアを無効にすることを推奨します。

TLS 証明書拒否通知を有効にする：認証サーバーによってPEAP-TLS 証明書が拒否された場合に警告を発行する場合に選択します。詳細は、「エンタープライズ セキュリティ」と「TLS ネットワーク認証を使用するクライアントのセットアップ」を参照してください。

自動接続

プロファイルのみを使用して、使用できるネットワークに接続します：（デフォルト) プロファイル リストから一致するプロファイルを使用してワイヤレス アダプタを利用可能なネットワークに接続します。一致するプロファイルが見つからない場合は、通知されます（通知を参照）。ワイヤレス デバイスは、一致するプロファイルが見つかるまで、あるいは新たに一致するプロファイルが設定されるまで、接続が切断されたままとなります。

一致するプロファイルが見つからない場合、使用できるネットワークに接続します：セキュリティ保護されていないオープンな ワイヤレス ネットワークのある場所で、このようなネットワークのためのプロファイルが設定されていない場合、このオプションを選択すると、ネットワークに自動的に接続することができます。注：オープンなネットワークはセキュリティが保護されていません。オープンなワイヤレス接続をする場合は、ユーザー自身が何らかのセキュリティ対策を講じる必要があります。オープンなワイヤレス接続のセキュリティを保護する1つの方法は、VPN（仮想プライベートネットワーク）ソフトウェアを使うことです。

プロファイルに基づいてネットワークのいずれかに接続します (シスコモード)：すべてのプロファイルを優先順に試行する場合に選択します。 これは、複数の SSID を持つが、1 つの SSID のみを公表しているアクセス ポイントの近くにいることを意味します。

除外リストの管理 | 自動除外リスト機能の有効化：自動除外リスト機能が有効になるよう選択します。この機能は、自動接続からアクセス ポイントを除外する手段を提供します。詳細は、除外リストの管理を参照してください。 手動除外リスト機能の有効化： 手動除外リスト機能が有効になるよう選択します。この機能は、自動接続からネットワークを除外する手段を提供します。詳細は、除外リストの管理を参照してください。
ワイヤレス ネットワーク リスト | 列見出しを表示：選択すると、ワイヤレス ネットワーク リストの列見出しが表示されます。列見出しをクリックして、列を昇順または降順に並べ替えます。

共有フォルダの通知

ファイルとプリンタの共有により、ユーザーのコンピュータ上のリソースにネットワーク上の他のコンピュータからアクセスできるようになります。ファイルとプリンタの共有を有効にしてワイヤレス ノートブック コンピュータを使用する場合は、注意が必要です。

次のいずれかの状況に当てはまる場合に共有フォルダを含むワイヤレス ネットワークに接続した際に、この機能を使って通知を受信できるようにします。

- Microsoft Windows ファイアウォールが無効になっている。
- ファイルとプリンタの共有が Microsoft Windows のファイアウォール設定の例外に設定されている。

選択すると、セキュリティ保護されていないネットワークに接続されるとき自動的に共有フォルダを削除します
選択すると、セキュリティ保護されていないネットワークに接続するときに自動的に共有フォルダを非表示にします。

この通知を無効にする
ネットワークまたはセキュリティ保護されていないネットワークに接続するとき共有フォルダを元のままの状態に保持します。

セキュリティ保護されていないネットワークに接続されたときに通知する
セキュリティ保護されていないネットワークに接続するとき通知が表示されます。

デバイスからデバイス (アドホック) ネットワーク通知 | アドホック ネットワークに接続するとき以下の設定に応じて警告が表示されます。警告は 2 分間隔で最大 5 回まで表示されます。 ピアーが参加しない場合に通知する アドホック ネットワークにピアーが接続していない場合に通知が表示されます。 すべてのピアーが離れた場合に通知する すべてのピアーがアドホック ネットワークの接続を切断したとき警告が表示されます。

ネットワーク名 (SSID) 通知

ネットワーク名 (SSID) アラート通知
ネットワークへの接続にデフォルトのネットワーク名 (SSID) が使用されたとき通知が表示されます。定義済みでデフォルトのネットワーク名には、次のような一般例があります：wireless、WLAN、linksys、default。

デフォルトのネットワーク名 (SSID) を持つアクセス ポイントに接続することは、セキュリティ上問題になる場合があります。このようなアクセス ポイントは通常、デフォルトのセキュリティと管理設定がすべて使用されています (例えば、オープン システム認証、デフォルト IP アドレス、ユーザー名、またはパスワード)。個人用のネットワークの場合は、ネットワーク名とセキュリティ設定を変更してネットワークのセキュリティを強化してください。

デフォルト SSID でネットワークに接続されたときに通知する
デフォルトのネットワーク名でネットワークに接続されたときに警告が表示されます。

Wi-Fi Protected Setup*

[デバイス登録を有効にする]
コンピュータを外部レジストラとして作動する場合、オンにします。この機能では、コンピュータはアクセスポイントをセットアップするか、設定済みのアクセスポイントを接続できます。アクセス ポイントを設定した後、コンピュータは外部レジストラとして、新しいコンピュータ (登録者) をネットワークに追加できます。デフォルトの状態はオフです。

[デバイス登録を有効にする] をオフにして、コンピュータを検出および登録者としてネットワークに接続します。

Wi-Fi Protected Setup アクセス ポイントがコンピュータの範囲内にある場合は通知する
オンにすると、Wi-Fi Protected Setup を搭載のアクセス ポイントがコンピュータの範囲内にある場合に通知します。このコンピュータをアクセス ポイントに登録 (接続) する場合は必要です。デフォルトの状態はオンです。

OK | 設定を保存して、前のページに戻ります。
キャンセル | ページを閉じて、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# インテル ワイヤレス トラブルシューター （［ツール］メニュー）

インテル ワイヤレス トラブルシューターはワイヤレス ネットワークの接続の問題を解決するお手伝いをするアプリケーションです。接続に関する問題が検出されると、デスクトップ アラートがデスクトップ画面の右下隅に表示されます。デスクトップ アラートをクリックすると、接続に関する問題を解決するための推奨手順が診断メッセージに表示されます。たとえば、パスワードが不正なために接続の問題が起きた場合は、表示されたハイパーリンクをクリックすると、[プロファイル・ウィザード] が起動されます。ワイヤレス イベント ビューア を起動して、アラート通知の有効/無効を切り替えることもできます。インテル ワイヤレス トラブルシューターは、Microsoft Windows XP* と Microsoft Windows 2000* でサポートされています。

インテル ワイヤレス トラブルシューター ページは 2 つのパネルで構成されます。左側のパネルでマウスの左ボタンを使用すると、利用可能なツールの一覧が表示されます。右のパネルのセクションには、現在の接続に関する問題が表示されます。各セクションは、エラー メッセージと推奨する対策の 2 つの部分に分かれています。対策には、問題を解決するために使用できるユーティリティおよびヘルプが説明されています。ヘルプのリンクをクリックすると、ウィンドウにヘルプ テキストが表示されます。関連する問題の解決リンクをクリックすると、接続問題を解決するためのプログラムが起動されます。

エラーの解決方法の詳細については、トラブルシューティング セクションを参照してください。

名前 | 説明
メニュー オプション | ファイル | ワイヤレス イベント ビューア：ワイヤレス イベント ビューアを起動します。
通知を無効にする/通知を有効にする：アラートの通知を無効または有効にする場合に選択します。
終了：クリックすると、インテル ワイヤレス トラブルシューター アプリケーションが終了します。
表示 | インテル ワイヤレス トラブルシューターの右側のパネルに履歴データを表示または非表示します。
ツール | 手動診断ツール：ワイヤレス アダプタの機能を検証する診断テストを実行します。詳細については、手動診断ツールを参照してください。
ヘルプ | インテル(R) ワイヤレス トラブルシューター ヘルプ：インテル ワイヤレス トラブルシューターのオンライン ヘルプを表示します。
バージョン情報：インテル ワイヤレス トラブルシューターのバージョン情報を表示します。

使用可能なヘルプ

日付、時刻、エラー メッセージ:

- エラーの説明
- 利用可能な場合は、エラーを解決するためのリンクが表示されます。下記の「エラーを解決する」を参照してください。
- エラーを解決するための推奨手順へのリンク

履歴 | 最後の 5 回までの警告のリストを維持します。警告は時刻順にリストされ、最新の警告がリストの一番上になります。

# 手動診断 ([ツール] メニュー)

ワイヤレス アダプタの機能を検証する診断テストを実行します。詳細については、手動診断ツールを参照してください。

# 管理者ツール（［ツール］ メニュー）

管理者ツールは、管理者またはこのコンピュータで管理者特権を持つユーザー用のツールです。このツールによって、管理者はこのコンピュータのユーザーが持つワイヤレス接続コントロールのレベルを制限できます。共通の（共有）プロファイルを設定するのにもこのツールを使用します。

各ユーザーは、このツールを使用するためのパスワードを入力しない限り、管理者設定やプロファイルを変更することはできません。安全で推測されにくいパスワードを選択してください。

これらの設定とプロファイルは、1 つのパッケージとしてネットワークの他のコンピュータにエクスポートできます。詳細については、管理者ツールセクションを参照してください。

名前 | 説明
--- | ---
管理者パッケージ | 管理者パッケージは、管理者プロファイルおよびその他の設定を保存するのに使用します。Windows XP と Windows 2000 の場合、この自己抽出実行ファイルは、コピーしてネットワーク上のクライアントに送信できます。実行すると、その内容がターゲット コンピュータにインストール・設定されます。Windows Vista* の場合、管理者パッケージは、グループ ポリシー マネージャーを使用してインポートされます。管理者ツール パッケージを参照してください。
アプリケーションの設定 | 管理者は、ワイヤレス ネットワーク接続でユーザーが持つ制御レベルを選択できます。管理者ツールのアプリケーションの設定を参照してください。
管理プロファイル | 持続プロファイルやログオン前/共通プロファイルの有効/無効を切り替えたり、コンピュータのボイスオーバー IP (VoIP) 設定を設定したりします。管理者ツールのプロファイルを参照してください。 注：Windows Vista の場合、共有パッケージのみがグループ ポリシー マネージャーを使用してインポートされます。
アダプタの設定 | 管理者は、ワイヤレス ネットワーク接続でユーザーが持つ制御レベルを選択できます。管理者ツールのアダプタの設定を参照してください。
ソフトウェア | ユーザーのコンピュータにインストールするインテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア コンポーネントを選択します。管理者ツールのソフトウェアを参照してください。
EAP-FAST A-ID グループ | 管理者は、EAP-FAST 認証を使用するプロファイルに Protected Access Credential (PAC) A-ID グループを RADIUS サーバーが提供するための認証 ID (A-ID) を選択できます。A-ID グループは、コンピュータのすべてのユーザーにより共有され、EAP-FAST プロファイルが複数の A-ID から複数の PAC をサポートできるようにします。管理者ツールの EAP-FAST A-ID グループを参照してください。
パスワードの変更 | 管理者ツール用のパスワードを変更します。詳細は、パスワードの変更を参照してください。
閉じる | ページを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# アダプタの設定（[詳細設定] メニュー）

[アダプタの設定] には、コンピュータにインストールしたワイヤレス アダプタのデバイス プロパティが表示されます。次のいずれかのネットワーク コネクション アダプタです。

- インテル (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

#### アダプタの設定

名前 | 説明
--- | ---
802.11n チャネル幅 | パフォーマンスを最適化するように高スループットのチャネル幅を設定します。チャネル幅を [自動] または [20Mhz] に設定します。デフォルトの設定は [自動] です。802.11n チャネルが制限されている場合に [20Mhz] を使用します。 注：この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless WiFi Link 4965AGN の場合にのみ使用できます。

802.11n モード

802.11n 標準は、既存の 802.1x 標準に MIMO (Multiple Input Multiple Output) 技術を追加して策定されています。MIMO はデータのスループットを高めて、転送レートを向上させます。[有効] または [無効] を選択して、アダプタの 802.11n モードを設定します。デフォルトの設定は [有効] です。

管理者は、高スループット モードのサポートを有効または無効にして、電源使用量を減らしたり、他の帯域または互換性の問題による競合を軽減させたりできます。

注：この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless WiFi Link 4965AGN の場合にのみ使用できます。

アドホック チャネル

アドホック ネットワークの他のコンピュータが、デフォルト以外のチャネルを使用していない限り、チャネルを変更する必要はありません。

値：許可されている操作チャンネルをリストから選択してください。

- 802.11b/g：802.11b および 802.11g (2.4 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。
- 802.11a：802.11a (5 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。

注：802.11a チャネルが表示されない場合、802.11a チャネルに対してアドホック ネットワークがサポートされていません。

アドホック電源管理

デバイスからデバイス (アドホック通信) ネットワークの節電機能を設定します。

- 無効：アドホック電源管理をサポートしないステーションを含むアドホック ネットワークに接続するときに選択します。
- 最大節電：バッテリ駆動時間を最適化するときに選択します。
- 雑音の多い環境：最適なパフォーマンスを得るため、または複数クライアントに接続するときに選択します。

注：この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクションまたはインテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクションの場合は使用できません。

アドホック QoS モード

アドホック ネットワークのサービス品質 (QoS) 制御。QoS は、トラフィックの分類に基づいて、無線 LAN 経由でアクセス ポイントから送信されるトラフィックの優先付けを行います。WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) は、Wi-Fi Alliance の QoS 認証です。WMM を有効にすると、アダプタは WMM を使用して Wi-Fi ネットワークの優先度のタグ付けとキュー機能をサポートします。

- WMM が有効 （デフォルト）
- WMM が無効

注：この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクションまたはインテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクションの場合は使用できません。

混在モード保護 | 802.11b、11g、11a、11n が混在する環境でのデータの競合を避けるために使用します。クライアントが相互に認識できない環境では、Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) を使用します。11g および 11b クライアントが近接し相互に認識できる環境では、[個別 CTS 有効] を使用してスループットを向上できます。(個別 CTS は 802.11n でサポートされていません)。

電源管理

電源の使用量とアダプタのパフォーマンスのバランスを選択できます。ワイヤレス アダプタのパワー設定スライダでコンピュータの電源およびバッテリのバランスを設定します。

- デフォルト値の使用：（デフォルト）電源の設定はコンピュータの電源の種類に基づきます。
- 手動：スライダを調節して任意の設定にします。バッテリの駆動時間を最大にするには、最小に設定します。最大のパフォーマンスを得るには、最大に設定します。

注：消費電力がどれだけ節約できるかは、インフラの設定によって異なります。

プリアンブル モード | 初期接続中にアクセス ポイントが受け取るプリアンブルの長さの設定を変更します。ネットワークのスループットを最適化するために、常に自動プリアンブルを使用します。自動送信プリアンブルでは、プリアンブルを自動的に検出します。サポートされている場合は、ショート プリアンブルを使用してください。ショートプリアンブルがサポートされていない場合は、ロング プリアンブル (ロング送信プリアンブル) を使用してください。 注： この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクションの場合は使用できません。

優先バンド

優先するバンドを選択します。次の選択肢があります。

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11a
- 802.11b

注：この設定は、アダプタがインテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクションまたはインテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクションの場合は使用できません。

ローミングの積極性

この設定では、アクセス ポイントへの接続を改善するためにワイヤレス クライアントをどれだけ積極的にローミングさせるかを指定します。

- デフォルト：ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとった設定となります。
- 最小： ワイヤレス クライアントはローミングしません。リンクの品質が極端に劣化したときのみ、別のアクセス ポイントへローミングします。
- 最大：ワイヤレス クライアントが継続的にリンクの品質を追跡します。リンクの品質が劣化した場合、ワイヤレス クライアントは品質の良いアクセス ポイントを参照し、ローミングを試行します。

スループットの増加

パケット バースト コントロールの値を変更します。

- 有効：スループットを向上させるために選択します。
- 無効：(デフォルト) スループットを向上させるために選択します。

送信パワー

デフォルト設定：最大パワー設定です。

最小範囲：アダプタの通信パワーを最小にします。範囲を広げることも、限定することもできます。高トラフィック領域内のカバレッジ エリアを縮小して、全体的な伝送品質を改善し、通信回線の過密化や他のデバイスとの干渉を防止できます。

最大範囲：アダプタの通信パワーを最大のレベルにします。追加の無線装置数が限られている環境で最大のパフォーマンスとカバレッジ エリアを得るために選択します。

注：最適な設定は、常にユーザーが通信の品質を犠牲にすることなく送信パワーを最小レベルに設定することです。これによって、密度の高い領域で最大数のワイヤレス デバイスが稼動できるようになり、またこの無線と無線スペクトルを共有する他のデバイスとの干渉を軽減できます。

注：この設定は、インフラストラクチャまたはアドホック モードを使用する場合に有効になります。

ワイヤレス モード

ワイヤレス ネットワークへの接続に使用するモードを選択します。

- 802.11a のみ：ワイヤレス アダプタを 802.11a ネットワークのみに接続します。
- 802.11b のみ：ワイヤレス アダプタを 802.11b ネットワークのみに接続します。
- 802.11g のみ：ワイヤレス アダプタを 802.11g ネットワークのみに接続します。
- 802.11a および 802.11g：ワイヤレス アダプタを 802.11a および 802.11g ネットワークのみに接続します。
- 802.11b および 802.11g：ワイヤレス アダプタを 802.11b および 802.11g ネットワークのみに接続します。
- 802.11a、802.11b、802.11g：(デフォルト) - 802.11a、802.11b、802.11g ワイヤレス ネットワークのいずれかに接続します。

注：これらのワイヤレス モード（変調方式）により、ワイヤレス ネットワーク リストに表示されるアクセス ポイントが決定されます。

OK | 設定を保存して、前のページに戻ります。
キャンセル | ページを閉じて、行った変更をキャンセルします。

# 詳細統計（[詳細設定] メニュー）

[詳細統計] には、現在のアダプタ接続情報が表示されます。

#### 詳細統計

名前 | 説明
--- | ---

統計

詳細統計：これは、アダプタがアクセス ポイントと通信する方法の関連情報です。

関連：アダプタが通信するアクセス ポイントを検出した場合は、この値はカバレッジ エリア内です。そうでない場合は、範囲外の値が表示されます。

- AP（アクセスポイント）の MAC アドレス：アクセス ポイントの 12 桁の MAC アドレス（00:40:96:31:1C:05）。
- 関連数：アクセス ポイントがアダプタを検出した回数。
- AP（アクセスポイント）のカウント：ワイヤレス アダプタのカバレッジ エリア内にある利用可能なアクセスポイントの数。
- 完全スキャン数： アダプタがすべてのチャネルの受信情報をスキャンした回数。
- 部分スキャン数：中止されたスキャン数。

ローミング：アダプタのローミングの理由に関連した数値のカウンタが表示されます。ローミングは、アダプタが 1 つのアクセス ポイントと通信し、次に、信号がより強いアクセス ポイントと通信する際に起こります。

- ローミング カウント：ローミングが発生した回数。
- AP 未送信：アダプタはアクセス ポイントからワイヤレス通信を受信しませんでした。アクセス ポイントをリセットする必要のある場合があります。
- ビーコンの劣等品質：アクセス ポイントと通信するには信号が弱すぎます。アダプタをアクセス ポイントのカバレッジ エリア外に移動したか、アクセス ポイントのデバイス アドレスの情報が変更されています。
- AP の負荷平衡：接続されているアダプタのすべてと通信を続けられなかったためにアダプタとの接続を終了したアクセス ポイント。1 台のアクセス ポイントとの通信を試行しているアダプタの数が多すぎると、アクセス ポイントはアダプタとの接続を終了します。
- 低すぎる AP の RSSI：アクセス ポイントの RSSI（Relative Signal Strength Indicator、受信信号強度インディケータ）が弱すぎるため、アダプタとの接続を保持できません。アクセス ポイントの電波圏外に移動したか、アクセス ポイントのデータ通信率が増加しています。
- チャネルの劣等品質：チャネルの質が低いため、アダプタが別のアクセス ポイントをさがしています。
- AP からドロップされたモバイル機器：アクセス ポイントが認識できるモバイル デバイスのリストからコンピュータをドロップしました。コンピュータをアクセス ポイントと再度接続する必要があります。

その他：パフォーマンスの向上と高速のデータ通信速度を得るために別のアクセス ポイントへの接続を考慮する際には以下の情報を使用します。

- 受信したビーコン：アダプタが受信したビーコンの数。
- 欠落ビーコン率（%）：欠落したビーコンのパーセント値。
- 送信エラー率（%）：エラーが発生したデータ通信のパーセント値。
- 信号の強さ：アダプタが通信中のアクセス ポイントの信号の強度。デシベル (dBm) で表示される。

送信/受信の統計

指示されないパケットと指示されたパケットのパーセント値を表示します。

ホスト パケットの合計数：指示されないパケットと指示されたパケットの合計数。

- 送信 -（Mbps）
- 受信 -（Mbps）

指示されていないパケット：ワイヤレス ネットワークへブロードキャストする受信パケット数。

指示されているパケット：ワイヤレス ネットワークへ特別に送信された受信パケット数。

合計バイト：ワイヤレス アダプタが送受信したパケットのバイトの合計。

ログ

ワイヤレス アダプタの統計データを記録する時間の長さを設定します。

ログの設定：[設定] をクリックして統計をログに記録する頻度を設定します。統計をログに記録する時間を秒および時間で設定できます。

ログ ファイルの保存場所を変更する場合に選択します。

1. [参照] をクリックして、新しいログファイルの場所を指定します。現在のパスが表示されます。デフォルトの場所は Intel(R) PROSet/Wireless Program Files ディレクトリです。
2. [開く] をクリックして、新しいファイル パスを適用します。
3. [閉じる] をクリックして [詳細統計] を終了します。

ログの開始：こｋのボタンをクリックして、ログの開始と終了を行います。[ログの開始] をクリックすると、統計情報 (上述) が収集されます。[ログの終了] をクリックすると、収集が終わり、この情報がファイルに保存されます。このファイルは開いて表示できます。

ログ ファイルの表示...：このボタンをクリックして、Program Files/Intel の下 (これはデフォルトの場所です) にある Wireless フォルダを開きます。ログ ファイルは、月、日、年、およびその日に作成されたログの数を使用して名前をつけられます。例えば、03122007_001.htm.ログ ファイルは次の情報を示します。

- 日付と時刻
- アダプタ情報
- 接続情報
- 送信/受信の統計

注：管理者はこの機能を無効にできます。

統計のリセット | アダプタの統計の数値を 0 にリセットして新しくデータの計測を開始します。
閉じる | このウィンドウを閉じて、メイン ウィンドウに戻ります。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# Windows を使用して Wi-Fi を管理する* ([詳細設定] メニュー)

Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成には、ワイヤレス設定ユーティリティが組み込まれており、 この機能はインテル(R) PROSet/Wireless から有効/無効にできます。[詳細設定］ メニューまたはタスクバー メニューにある ［Windows を使用して Wi-Fi を管理する］ をクリックします。Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成が有効になっていると、インテル(R) PROSet/Wireless の機能は無効になります。

# 除外リストの管理 ([プロファイル] メニュー)

除外リスト管理は、[プロファイル] メニューで [除外リストの管理] を選択するか、ワイヤレス ネットワーク リストで [プロパティ] ボタンをクリックして使用できます。

注： ある管理者があるネットワークの除外を指定した場合、管理者ツール内の管理者のみがそのネットワークを除外リストから削除できます。

重要： このリストにあるネットワークやアクセス ポイントには自動接続しません。

除外リスト管理を使用すると、ワイヤレス ネットワーク (SSID) 全体が除外されます。

注：管理者は [管理者ツール] からプロファイルを除外できます。管理者ツールを参照。

名前 | 説明

除外リストの管理

- ネットワーク名： ワイヤレス ネットワークの名前（SSID）。
- 無線： DHCP エラーがある場合、その帯域が表示されます。
- MAC アドレス： デバイスの MAC アドレスです。
- 理由：自動接続からこのエントリを除外する理由を示します。
- 詳細： アクセス ポイントが除外された方法と除外を解除する方法を説明します。

このネットワークは、次の理由で自動接続から除外されています。

- ユーザがこのネットワークを手動で除外しました。

このネットワーク (またはアクセス ポイント) を再び自動接続できるようにするには、それを選択してから [削除] ボタンをクリックしてください。

注：

- [リストのリセット] ボタンをクリックすると、不正なアクセス ポイントおよび管理者が除外したアクセス ポイントを除くすべてのエントリがリストから削除されます。
- 不正なアクセス ポイントは、このアクセス ポイントで有効なクリデンシャルを使用して接続が行われたときに削除されます。
- ネットワークのすべての除外された AP (不正な AP および管理者が除外した AP を除く)は、 該当するネットワークのプロファイルが手動で適用されたときに、 リストから削除されます。

注：グレイに色分けされている項目は除外済みの不正なアクセス ポイントまたは管理者が除外したアクセス ポイントです。不正なまたは管理者が除外したアクセス ポイントは、リストから手動で削除できません。

追加 | ネットワーク名 (SSID) をリストに追加します。
削除 | 項目をリストから削除します。
リストのリセット | すべての項目をリストから削除します。
閉じる | ページを閉じて、設定を保存します。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

# 無線のオン/オフ

無線をオンまたはオフに切り替えるには、次のいずれかを実行します。

- コンピュータ上のハードウェア無線スイッチ (ある場合)
- インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアの使用
- Microsoft Windows の使用

> 注：コンピュータの電源が入っているときは、絶えず無線信号が伝送されます。特定の状況では、飛行機などからの無線信号が妨害を起こすことがあります。無線アダプタをオフにする必要がある場合は、次の方法を使用します。

## オプションのコンピュータの無線オン/オフ スイッチを使用する

コンピュータに外部スイッチが付いている場合は、それを使用して無線をオン、オフにできます。このスイッチについての詳細は、コンピュータの製造元を参照してください。インテル(R) PROSet/Wireless がインストールされている場合は、インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウとタスクバーに無線の現在の状態が表示されます。

## インテル(R) PROSet/Wireless を使用してワイヤレスのオン/オフを切り替える

インテル(R) PROSet/Wireless のステータス アイコンに無線の現在の状態が示されます。 インテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで、[ワイヤレス オン] または[ワイヤレス オフ] をクリックしてワイヤレスのオン、オフを切り替えます。

## タスクバー アイコンでワイヤレスのオン/オフを切り替える

ワイヤレスのオン、オフを切り替えるには、タスクバー アイコンをクリックして、[ワイヤレス オン] または[ワイヤレス オフ] を選択します。

## Windows を使用してワイヤレスをオフにする

Windows を使用して無線をオフにできます。

> 注： Microsoft Windows から無線をオフにした後、オンにするには Microsoft Windows を使用する必要があります。ハードウェア スイッチやインテル(R) PROSet/Wireless を使用してオンにすることはできません。

#### Windows XP

1. [スタート] メニューで、[接続] > [ワイヤレス ネットワーク接続] をクリックします。[無効] を右クリックして選択します。
2. 複数のワイヤレス アダプタがある場合は、[スタート] メニューで、[接続] > [すべての接続の表示] をクリックします。希望するアダプタを右クリックして [無効] を選択します。

同じ方法を使って、無線をオンにできます。

# ソフトウェアのインストールとアンインストール

標準インストールには、無線 LAN アダプタ ドライバ、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア、および インテル ワイヤレス トラブルシューターがあります。

> 注：Novell Client for Windows を使用する予定の場合、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアをインストールする前に Novell Client for Windows をインストールしてください。インテル(R) PROSet/Wireless が既にインストールされている場合はインテル(R) PROSet/Wireless をアンインストールしてから Novell Client for Windows をインストールしてください。

カスタム インストールでは、次の機能がインストールに利用可能です。

- 管理者ツール
- WMI サポート
- シングル サイン オン
- ログオン前接続

これらの機能をインストールするには、インストール中に [カスタム] オプションを選択してください。以下の手順に従って、これらの機能をインストールします。インテル(R) PROSet/Wireless が既にインストールされている場合は、インストール後の手順を参照してください。

> 注： Novell Client for Windows を使用する予定の場合、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアをインストールする前に Novell Client for Windows をインストールしてください。インテル(R) PROSet/Wireless が既にインストールされている場合はインテル(R) PROSet/Wireless をアンインストールしてから Novell Client for Windows をインストールしてください。

### ソフトウェアをインストールする

1. インストール CD を CD ドライブに挿入します。
2. インテル(R) PROSet/Wireless のインストーラー画面で [ソフトウェアのインストール] をクリックします。
3. 使用許諾契約書を読みます。
4. [使用許諾契約書の条件に合意する] を選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. [カスタム] をクリックします。
7. 一覧からインストールする機能を選択します。

> WMI サポート：Windows Management Instrumentation の機能により インテル(R) PROSet/Wireless がインストールされていない管理者がインテル(R) PROSet/Wireless がインストールされているクライアントをリモート管理できるようになります。

> - インストールする場合：[WMI サポート] をクリックします。[この機能と、選択したサブ機能をインストールする] を選択します。手順 8 に進みます。
> - インストールしない場合： [この機能をインストールしない] を選択します。インストールされなかったことを示す赤い X が表示されます。

> 管理者ツール：［ツール］ メニューに ［管理者ツール］ をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを使用します。管理者ツールは、情報技術部門で、インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアで機能をオン/オフにするためにも使用します。

> - インストールする場合：[管理者ツール] をクリックします。[この機能と、選択したサブ機能をインストールする] を選択します。[次へ] をクリックして、手順 8 に進みます。
> - インストールしない場合：[この機能をインストールしない] を選択します。インストールされなかったことを示す赤い X がオプションの横に表示されます。

> シングル サインオン： シングル サインオン ログオン前接続機能をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを管理者ツールと共に使用します。

> シングル サインオン サポートをインストールすると、ユーザーの簡易切り替えと Windows XP の「ようこそ」画面が無効となります。

> シングル サインオンは、ユーザーがコンピュータにユーザー名、パスワード、そして一般にドメインを入力してログオンするエンタープライズ環境を想定して設計されています。ユーザーの簡易切り替えではドメインのログオンはサポートしません。

> > 注： Windows XP Home Edition を使用している場合、デフォルトでは Windows のユーザーの簡易切り替えが有効になっています。これはホーム ユーザーを対象としています。また、Windows XP Professional でも、Windows がスタンドアロンやワークグループで接続されたコンピュータにインストールされている場合は、この機能を使用できます。Windows XP Professional を実行中のコンピュータがドメインに追加された場合、ユーザーの簡易切り替え機能は使用できません。

> ログオン前接続：ユーザーがコンピュータにログオンすると、ログオン前/共通プロファイルがアクティブになります。ログオン前接続は、Windows へのユーザー ログオン前にワイヤレス接続を確立します。この機能はシングル サイン オンと共にインストールされます。

> - インストールする場合：[ログオン前接続] をクリックします。[この機能と、選択したサブ機能をインストールする] を選択します。[次へ] をクリックして、手順 8 に進みます。
> - インストールしない場合：[この機能をインストールしない] を選択します。インストールされなかったことを示す赤い X が表示されます。

8. [インストール] をクリックします。コンピュータにソフトウェアがインストールされた後でインストールされたコンポーネントが一覧表示されます。
9. [OK] をクリックします。

> 注： 「ログオン前接続」をインストールすると、ソフトウェアのインストール後に再起動するように指示されます。

### インストール後の機能の追加

インテル(R) PROSet/Wireless が既にインストールされている場合は、以下の手順に従って管理者ツールとログオン前接続を追加してくだささい。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [アプリケーションの追加と削除] > [インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア] をクリックします。
2. [変更と削除] をクリックします。
3. [変更] をクリックします。
4. [次へ] をクリックします。
5. 現在インストールされていない任意の機能の横にある赤い X をクリックします。
6. [この機能と、選択したサブ機能をインストールする] をクリックします。
7. [変更] をクリックします。 インストール後、その機能がインテル(R) PROSet/Wireless インストーラーの機能一覧に [インストール済み] として表示されます。
8. [OK] をクリックします。

### WMM* Power Save (UAPSD) を有効にする

WMM Power Save を有効にするには、レジストリを変更する必要があります。レジストリを編集し、次の変更を行います。

次のキーを編集します。

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (c = VI および VO は有効であり、f = すべてのアクセス カテゴリが有効)

次のキーを追加します。

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

次のキーを追加します。

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### インテル(R) PROSet/Wireless のアンインストール

インテル(R) PROSet/Wireless をアンインストールするには次の手順に従います。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [アプリケーションの追加と削除] をクリックします。
2. [インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア] をクリックします。
3. [変更と削除] をクリックします。
4. [削除] をクリックします。
5. [次へ] をクリックします。
6. プロンプトに答えて、現在のプロファイルと設定で何を行うかを指定します。

> インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアを完全に削除することを選択しました。

> 現在のプロファイルと設定をどうするかを選択してください：

> - プロファイルと設定を保存しない。現在のプロファイルと設定をすべて完全に削除するときに選択します。ソフトウェアを再インストールしたら、プロファイルと設定はもはや使用できません。
> - プロファイルと設定を現在の形式で保存する(インテル(R) PROSet/Wireless 10.x)。現在のプロファイルと設定を保存する場合に選択します。ソフトウェアを再インストールしたら、プロファイルと設定はもはや使用できません。
> - プロファイルと設定をインテル(R) PROSet/Wireless 9.x の形式に変換して保存する。インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアの前のバージョンに戻す必要がある場合は、設定を保存することを選択します。ソフトウェアを再インストールしたら、プロファイルと設定はもはや使用できません。注： ソフトウェアの旧バージョンに適用できる設定のみ使用可能です。

7. 選択して、[OK] をクリックします。
8. ソフトウェアを削除した後で、[はい] をクリックしてコンピュータを再起動させます。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報