Oversikt over trådløse nettverk

Tilbake til Innhold

# Oversikt over trådløse nettverk

Om trådløsnettverksteknologi
Hva trenger jeg for å konfigurere et trådløsnettverk?
Grunnleggenden for trådløs nettverksvirksomhet

- Hva er et forvaltningsverktøy for trådløst nettverk?
- Nettverksnavn
- Profiler
- Sikkerhet
- Identifisere et trådløst nettverk
- Velg en trådløsnettverksmodus

Hvordan skrur jeg radioen min på og av?

## Om trådløsnettverksteknologi

Et trådløst lokalområdenettverk [wireless local area network] (WLAN) kobler datamaskiner sammen uten bruk av nettverkskabler. I et WLAN er det en enhet som kalles et tilgangspunkt eller trådløs ruter som sender til og mottar data fra kompatible datamaskiner ved hjelp av radiokommunikasjon. Tilgangspunktet eller den trådløse ruteren er en liten enhet som gir tilgang til WLAN og til Internett. Et WLAN lar deg dele filer eller skrivere mellom datamaskiner og også dele internettilkoblingen din.

Når du setter opp det trådløse kortet, velger du funksjonsmodus for den typen trådløst nettverk du vil ha. Du kan bruke ditt Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN-kort for å koble til andre trådløsenheter som passer til 802.11-standarden for trådløsverksvirksomhet. Instruksjonene ligger heri for å gjøre denne prosessen lett.

## Hva trenger jeg for å konfigurere et trådløsnettverk?

For å konfigurere et trådløst nettverk må du ha følgende:

- En trådløs ruter.
- Et trådløsnettverkskort (trådløskort) for hver datamaskin som du vil koble til trådløsnettverket (Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN-kortet).
- Hvis du vil ha internettilgang for ditt WLAN, må du også ha bredbåndinternettjenester som kabel eller DSL. Dette inkluderer et bredbåndmodem.

## Noe grunnleggende om trådløse nettverk

Det følgende er noen grunnleggende begreper du må vite om 802.11 WLAN-er.

### Forvaltningsverktøy for trådløse nettverk

Intel(R) PROSet/Wireless hjelper deg å forvalte trådløsforbindelsene dine. Det kan hjelpe deg med førstegangskonfigurasjonen av trådløsforbindelsene dine og deretter lett forvalte forbindelsene, åpne og lukke forbindelser og håndtere sikkerheten som trengs. Microsoft Windows Zero Configuration er en annen tråløsnettverksforvalter, og du bør ikke bruke begge disse verktøyene. Dette fordi nettverksinnstillinger opprettet i ett verktøy, ikke brukes hvis det andre verktøyet forvalter trådløsforbindelsene. Vi anbefaler at du bruker ett verktøy for å forvalte trådløsforbindelsene, og så holde deg til dette.

Se Koble til et nettverk hvis du vil ha mer informasjon.

### Nettverksnavn (SSID)

Hvert trådløse lokalnettverk (WLAN) bruker et unikt nettverksnavn til å identifisere nettverket. Dette navnet kalles også tjenestesettidentifikator (SSID - Service Set Identifier). Når du setter opp det trådløse kortet, angir du SSID-en. Hvis du vil koble til et eksisterende WLAN, må du bruke navnet for det nettverket. Hvis du setter opp ditt eget WLAN, kan du finne på et eget navn og bruke det på hver datamaskin. Navnet kan inneholde opptil 32 tegn som kan være både bokstaver og tall. SSID eller nettverksnavnet er tildelt på tilgangspunktet eller den trådløse ruteren.

### Profiler

En profil brukes for å forvalte din datamaskins forbindelse til et WLAN. En profil er en samling innstillinger som bestemmer hvordan datamaskinen kobler seg til WLAN. Disse innstillingene (profilen) lagres på datamaskinen din og brukes hver gang du kobler til et WLAN-et. Profilen inkluderer alle nettverksinformasjonene og sikkerhetsinnstillingene. Ulike profiler opprettes for ulike WLAN. Når det gjelder din datamaskin, vil hvert WLAN ha sin egen profil for å forvalte forbindelsen til det WLAN-et. Ved hjelp av Intel(R) PROSet/Wireless vises profilene for din datamaskin i profillisten. Fra hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless kan du opprette, redigere og fjerne profiler.

### Sikkerhet

Enkelte WLAN er åpne, usikre nettverk, og noen er sikre nettverk. Et sikkert WLAN begrenser hvem som kan aksessere nettverket. Det finnes ulike nivåmetoder for sikkerheten. Intel(R) PROSet/Wireless kan lett hjelpe deg å konfigurere sikkerhetsmetode for ditt WLAN.

Vanlige sikkerhetsmetoder for WLAN bruker nøkler eller passord, der datamaskinen som anmoder om aksess, må gi nøkkelen eller passordet for å få tilgang. WLAN kan også bruke kryptering for å kode dataene. Før en datamaskin sender data, bruker den en hemmelig krypteringsnøkkel for å gjøre data uforståelig. Mottakerdatamaskinen bruker den samme nøkkelen til å gjøre dataene forståelige igjen. Hvis du kobler til et eksisterende nettverk, bruker du krypteringsnøkkelen du fikk av administratoren for det trådløse nettverket. Hvis du setter opp ditt eget nettverk, kan du finne på en egen nøkkel og bruke det på hver datamaskin. Intel(R) PROSet/Wireless hjelper deg å gjøre dette. Sikkerhetsmetoden som din datamaskin bruker for å få WLAN-aksess, lagres i profilen. Se Sikkerhet for å få mer informasjon.

### Identifiser et trådløst nettverk

Avhengig av størrelsen og komponentene i trådløsnettverket, er det mange måter for å identifisere et trådløsnettverk:

- Nettverksnavnet eller tjenestesettidentifikatoren (SSID - Service Set Identifier): Identifiserer et trådløst nettverk Alle de trådløse enhetene på et nettverk må bruke samme SSID. Dette er trolig den vanligste metoden.
- Basic Service Set (BSS):Består av to eller flere trådløsnoder, eller stasjoner, som har gjenkjent hverandre og har etablert forbindelse.
- Kringkastings-SSID:Et tilgangspunkt kan svare datamaskiner som sender undersøkelsespakker, med kringkastings-SSID-en. Hvis denne funksjonen er aktivert på tilgangspunktet, kan alle trådløse brukere knytte til tilgangspunktet ved hjelp av en tom (null) SSID.
- BSSID (Basic Service Set Identifier):En unik identifikator for hver trådløse enhet. BSSID-en er Ethernet MAC-adressen for enheten.
- ESSID (Extended Service Set IDentifier):En spesiell type SSID som brukes til å identifisere et trådløse nettverk og inkluderer tilgangspunkt.
- Independent Basic Service Set (IBSS):En operasjonsmodus i et 802.11-system som muliggjør direkte kommunikasjon mellom 802.11-enheter uten behov for å sette opp en kommunikasjonsøkt med et tilgangspunkt.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID):IEt spesielt tilfelle av SSID som brukes til å identifisere et nettverk av trådløse datamaskiner som er konfigurert til å kommunisere direkte med en annen uten bruk av tilgangspunkt.

### Velg en trådløsnettverksmodus

Trådløse nettverk kan virke med eller uten tilgangspunkter, avhengig av antallet brukere i nettverket. Infrastrukturmodus bruker tilgangspunkter for å gjøre det mulig for trådløse datamaskiner å sende og motta informasjon. Trådløse datamaskiner sender til tilgangspunktet, tilgangspunktet mottar informasjonen og kringkaster det videre til de andre datamaskinene. Tilgangspunktet kan også kobles til et trådløst nettverk eller til Internett. Flere tilgangspunkt kan arbeide sammen for å gi dekning over et bredt område.

Enhet-til-enhet-modus, også kalt ad hoc -modus, virker uten tilgangspunkter og gjør det mulig for trådløse datamaskiner å sende informasjon direkte til andre trådløse datamaskiner. Du kan bruke ad hoc-modus til å opprette et nettverk av datamaskiner hjemme eller på et lite kontor, eller til å sette opp et midlertidig trådløst nettverk til et møte.

## Hvordan skrur jeg radioen min på og av?

Du må skru trådløskortradioen av (og på) ved forskjellige tilfeller. For eksempel kan det være du blir bedt om å skru radioen av når du går om bord i et fly. Du kan også skru det av for å spare strøm.

Det finnes tre metoder for å skru radioen på og av:

- Bruke maskinvarebryteren for trådløs radio (kan hende ikke finnes på alle datamaskiner).
- Bruke knappen Trådløs På/Trådløs Av i programvaren Intel(R) PROSet/Wireless.
- Bruke Windows

Husk at for å koble til trådløsnettverkene må trådløsradioen være skrudd på igjen. Hvis du ikke greier å koble til et trådløst nettverk, skal du kontrollere at radioen er skrudd på både med maskinvarebryteren ogWindows-På/Av-knappen i Intel(R) PROSet Wireless.

Se på Aktivere eller deaktivere trådløsradioen for å få mer informasjon.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser