プロファイル管理

目次へ戻る

# プロファイル管理

プロファイルとは
プロファイル リスト
プロファイル リストのアイコン
プロファイルへの接続
新しいプロファイルの作成
既存のプロファイルの編集
プロファイルの削除
プロファイル パスワードのセット
プロファイルのエクスポートとインポート

# プロファイルとは

プロファイルは、保存されたネットワーク設定のグループです。[プロファイル リスト] にプロファイルが表示されます。1 つのワイヤレス ネットワークから別のワイヤレス ネットワークに移動する場合にプロファイルを使用すると便利です。ワイヤレス ネットワークごとに異なるプロファイルを設定できます。プロファイルの設定には、ネットワーク名（SSID）、操作モード、セキュリティ設定を含みます。

プロファイルは、ワイヤレス ネットワークに接続時、作成されます。

1. ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。
2. [接続] をクリックします。
3. ワイヤレス ネットワークに WEP パスワードまたは暗号化キーが必要な場合、接続前にこの情報を入力するプロンプトが表示されます。セキュリティ オプションを変更するには、[詳細設定] をクリックして、[ワイヤレス プロファイルの作成] の [セキュリティ設定] を開きます。
4. [OK] をクリックして接続します。プロファイルが作成されて、プロファイル リストに追加されます。

ワイヤレス プロファイルの作成ウィザードが、ワイヤレス ネットワークの接続に必要な設定プロセスを案内します。完了すると、プロファイルが保存されて、プロファイル リストに追加されます。これらワイヤレス設定は保存されるので、次回このワイヤレス ネットワーク圏内に移動すると自動的に接続します。

## プロファイル リスト

プロファイル リストには既存のプロファイルが一覧表示されます。ワイヤレス ネットワークの圏内に入ると、インテル(R) PROSet/Wireless がプロファイル リストをスキャンして、一致するプロファイルがないかどうか検索します。一致するプロファイルが見つかった場合は、ネットワークに自動接続されます。

### プロファイル リストの優先度を指定する矢印

- プロファイル リスト内で、選択されたプロファイルを上に移動するには上向き矢印を使用します。
- プロファイル リスト内で、選択されたプロファイルを下に移動するには下向き矢印を使用します。

## プロファイル リスト アイコン

ネットワークのプロファイルの状態アイコンは、アダプタがネットワークにつながっているかどうか、実行中の操作モード、セキュリティ暗号化の有効/無効を示します。これらのアイコンは、プロファイル リストでプロファイル名の隣に表示されます。

名前 | 説明
プロファイル名 | ［プロファイル名］ はユーザー自身がこのネットワークに付ける名前です。このネットワークを区別するために任意の名前を付けることができます。例えば、「自宅のネットワーク」、「Ａ 町の喫茶店」などといったプロファイル名が考えられます。
ネットワーク名 | ワイヤレス ネットワーク（SSID）またはコンピュータの名前。
接続アイコン - ネットワーク プロファイルの状態アイコンは、ワイヤレス ネットワークのアダプタの接続状態、使用されている操作モードの種類、およびネットワーク セキュリティが使用されているかどうかを示します。
| 青の円形：ワイヤレス アダプタは、アクセス　ポイントまたはコンピュータ（アドホック　モード）につながっています。プロファイルで 802.1X セキュリティが有効になっている場合、このアイコンはワイヤレス アダプタが関連付けられ、認証されていることを示します。
| ネットワーク (インフラストラクチャ通信) モードを示します。
| デバイスからデバイス (アドホック通信) モードを示します。
| 管理者プロファイルを示します。
| ワイヤレス ネットワークはセキュリティ暗号化を使用します。

矢印

矢印を使用して、自動接続の優先順でプロファイルを配置します。

- 上向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを上方向に移動します。
- 下向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを下方向に移動します。

接続 | 選択されたプロファイルをワイヤレス ネットワークに接続します。
追加 | ワイヤレス プロファイルの [一般設定] を開いて、新しいプロファイルを作成します。詳細は、新しいプロファイルの作成を参照してください。
削除 | プロファイル リストから選択されたプロファイルを削除します。詳細は、プロファイルの削除を参照してください。
プロパティ | 既存のプロファイルの内容を編集するために使用します。プロファイル リストでプロファイルをダブルクリックしてプロファイルを編集することもできます。詳細は、既存のプロファイルの編集を参照してください。
| エクスポート/インポート：プロファイル リストのユーザー ベースのプロファイルをインポートおよびエクスポートします。ワイヤレス プロファイルは、プロファイル リストに自動的にインポートできます。詳細はプロファイルのエクスポートとインポートを参照してください。
閉じる | プロファイル管理ウィンドウを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

## プロファイルへの接続

プロファイルが一致するワイヤレス ネットワークの圏内に入ると、ネットワークに自動的に接続します。優先順位の低いプロファイルのネットワークも圏内にある場合は、強制的にその優先順位の低いネットワークに接続することもできます。これは、インテル（R) PROSet/Wireless またはタスクバー アイコンから実行できます。

インテル(R) PROSet/Wireless から手動でプロファイルに接続：

1. タスクバーにあるアイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを開きます。
2. [プロファイル] をクリックしてこれらのプロファイルを開きます。
3. プロファイル リストからプロファイルを選択します。
4. [接続] をクリックします。ワイヤレス ネットワークの電波圏内にいる場合のみ接続できます。

タスクバー から手動でプロファイルに接続：

1. インテル(R) PROSet/Wireless 接続タスクバー アイコンを右クリックします。
2. [プロファイルに接続] をクリックします。
3. プロファイルを選択します。
4. これをクリックすると、接続が開始されます。

## 新規プロファイルの作成

ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。

[接続] をクリックします。

ワイヤレス プロファイルの作成マネージャーが、プロファイルを作成してネットワークに接続するために必要な手順を案内します。そのプロセス中に、[ワイヤレスプロファイルの作成] の [セキュリティ設定] は適切なセキュリティ設定の検出を試みます。

新規のプロファイルを作成してワイヤレス ネットワークに接続するには次の手順に従います。

1. インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで [プロファイル] をクリックします。
2. [プロファイル] リストで、[追加] をクリックして、ワイヤレス プロファイルの [一般設定] ページを開きます。
3. プロファイル名：プロファイル名を入力します。
4. ワイヤレス ネットワーク名(SSID)：ワイヤレス ネットワーク名を入力します。
5. 操作モード：ネットワーク (インフラストラクチャ通信) がデフォルトで選択されています。

#### [一般設定] の説明

名前 | 説明
--- | ---
プロファイル名 | ワイヤレス ネットワークのプロファイル名。 ワイヤレス ネットワーク リストから選択されたワイヤレス ネットワークを設定する場合、プロファイル名はワイヤレス ネットワーク名 (SSID) と同じになります。このプロファイル名は、よりわかりやすい名前、または個人利用に合わせた名前に変更できます。 例：「私のオフィス ネットワーク」、「ボブの自宅ネットワーク」、「ABC社のネットワーク」など。
ワイヤレス ネットワーク名（SSID） | ワイヤレス アダプタが接続に使用しているネットワークのアクセス ポイントの名前。ネットワーク名はワイヤレス アクセス ポイントの名称と正確に一致する必要があります。大文字と小文字が区別されます。 [使用可能なネットワーク] リストから選択したワイヤレス ネットワークを設定する場合は、ワイヤレス ネットワーク リストに記載されているネットワーク名が表示されます。それを変更することはできず、また、変更してはいけません。 アクセス ポイントがそのネットワーク名 (SSID)をブロードキャストしないか、ワイヤレス アダプタがステルス アクセス ポイントから隠されたネットワーク名を受信した場合、[ワイヤレス ネットワーク] リストに <SSID はブロードキャストされていません> と表示されます。<SSID はブロードキャストされていません> というネットワーク エントリに関連付けるには、接続する前に新しいプロファイルを作成する必要があります。接続した後も、<SSID はブロードキャストされていません> は [ワイヤレス ネットワーク] リストに表示されたままになります。関連付けられた SSID プロファイルが [プロファイル] リストに表示されます。

操作モード

ネットワーク（インフラストラクチャ通信）：アクセス ポイントへ接続します。インフラストラクチャ ネットワークは、複数のアクセス ポイントと、ワイヤレス アダプタが設置されたコンピュータ 1 台以上で構成されます。このタイプの接続は通常、自宅のネットワークや企業ネットワーク、ホテル、その他でネットワークやインターネットに接続するために使用されます。

注：管理者プロファイル (ログオン前/共通プロファイル、持続プロファイル、VoIP プロファイル) には [ネットワーク (インフラストラクチャ通信)] のみを使用できます。詳細については、管理者ツールを参照してください。

デバイスからデバイス (アドホック通信)：アドホック ワイヤレス ネットワークで他のコンピュータに直接接続します。このタイプの接続は、2 台以上のコンピュータ間だけで接続する場合に使用すると便利です。ネットワーク リソースやインターネットへのアクセスは提供しません。

詳細設定 | [詳細設定] にアクセスするには、[詳細設定] をクリックします。[詳細設定] を使用して、接続の保持、ユーザー名の形式、自動接続、自動インポート オプションの設定、アプリケーションの起動 (アプリケーションの開始)、プロファイル パスワードの設定 (パスワード保護)、または特定のアクセス ポイント アドレス (必須 アクセスポイント) を指定します。
次へ | [セキュリティ設定] ページへ進みます。
OK | 現在の設定での新しいプロファイルの作成を完了します。
キャンセル | ワイヤレス プロファイルの作成ウィザードを閉じ、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

6. 次のオプション用の [詳細設定] をクリックします。
   - 自動接続：自動的または手動でプロファイルに接続する場合に選択します。
   - 自動インポート：ネットワーク管理者は、別のコンピュータのプロファイルをエクスポートできます。
   - 必須 AP（アクセスポイント）：ワイヤレス アダプタを特定のアクセス ポイントに関連付けます。
   - パスワード保護：プロファイルをパスワード保護する場合に選択します。
   - アプリケーションの起動：ワイヤレス接続が行われたときに起動するプログラムを指定します。
   - 接続の維持 :選択すると、ログオフした後もユーザー プロファイルに接続したままになります。

#### [詳細設定] の説明

プロファイルをパスワード保護して、ネットワークで接続先の特定のアクセス ポイントを選択する場合に使用します。このダイアログにアクセスするには、一般設定ページの [詳細設定] ボタンをクリックします。

名前 | 説明
--- | ---

自動接続

自動 (デフォルト)：通信範囲にあるとき、内インテル(R) PROSet/Wireless がこのプロファイルに自動的に接続するようにする場合に選択します。

オンデマンド：ネットワークが範囲内にあるときにプロファイルに自動接続されないようにする場合に選択します。たとえば、ワイヤレス接続が有料であるときなど、範囲内に入ったときに自動的に接続したくない場合に使用します。

ネットワークに接続するには：

1. ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。
2. [接続] をクリックします。

自動インポート | ネットワーク管理者が選択したプロファイルを別のコンピュータに容易に移動できるようにします。エクスポートしたファイルが別のコンピュータの Wireless\AutoImport ディレクトリに置かれたとき、インテル(R) PROSet/Wireless は自動的にプロファイルをインポートします。 注：管理者プロファイルが設定されている場合、自動インポートは [詳細設定] で利用できません。
必須 AP | ワイヤレス アダプタが特定の MAC アドレスを使用してアクセス ポイントに接続するように強制します。アクセス ポイント (BSSID) の MAC アドレスを 48 ビットの 16 進 12 桁で入力します。たとえば、 00:06:25:0E:9D:84 のように入力します。 クリア：現在のアドレスをクリアします。 注： この機能は、アドホック操作モードが使用されている場合には利用できません。

パスワード保護

1. このプロファイルをパスワード保護する(最大 10 文字)：プロファイルにパスワードを指定するにはこのオプションを選択します。デフォルト設定では、このボックスはチェックされておらず、プロファイルのパスワードは設定されていません。
2. パスワード：パスワードを入力します。入力した文字は、アスタリスクとして表示されます。
3. 新しいパスワードの確認：パスワードをもう一度入力します。

注：管理者もユーザー自身もパスワードがわからない場合、パスワードをリセットするプロセスはありません。

注：管理者プロファイルでは使用できません。

アプリケーションの起動

プロファイルに接続したとき、常に、バッチ ファイル、実行ファイル、またはスクリプトを自動的に起動します。たとえば、ワイヤレス ネットワークに接続するたびに仮想プライベート ネットワーク (VPN) セッションを自動的に開始します。

1. [アプリケーションの起動を有効にする] をクリックします。
2. 起動するプログラム名を入力するか、[参照] をクリックしてハードディスク上でファイルを探します。C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe
3. [OK] をクリックして [詳細設定] を閉じます。

注：管理者プロファイルでは使用できません。

接続の維持 | [接続の維持] オプションでは、ログオフ後ユーザ プロファイルにワイヤレス接続が維持されます。 [接続の維持] オプションが選択されていて、持続プロファイルが存在している場合には、その持続プロファイルはログオフ時に適用されません。このプロファイルの接続が切断された場合にのみ、適用されます。 注： このオプションは、Nortel VPN クライアントが [Logoff on Connect] で設定されている場合に使用することが可能です。 注：管理者プロファイルが設定されている場合、自動インポートは [詳細設定] で利用できません。

ユーザー名の形式

ユーザー名の形式：管理者は認証サーバー用のユーザー名形式を選択できます。

次の選択肢より選択します。

- ユーザー (デフォルト)
- ユーザー@ドメイン
- ユーザー@ドメイン.com
- ドメイン\ユーザー

注：この設定は管理者ツールの [詳細設定] でのみ表示されます。インテル(R) PROSet/Wireless ワイヤレス プロファイルの作成ページからプロファイルを作成するときは表示されません。

OK | ダイアログを閉じて設定を保存します。
キャンセル | ページを閉じて、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | 本ページのヘルプ情報を表示します。

7. [一般設定] から [次へ] をクリックして [セキュリティ設定] を開きます。

8. パーソナル または エンタープライズ セキュリティ を選択して、[ネットワーク認証] と [データ暗号化] オプションを選択します。必要に応じて、 暗号化キーと 802.1X の設定を行います。

9. プロファイルの設定を完了したら [OK] をクリックします。プロファイルの設定を変更または確認するには、[戻る] をクリックします。
10. 現在ネットワークに接続中でない場合は、インテル(R) PROSet/Wireless が新規プロファイルの追加を検出し、その新しいプロファイルへの接続を自動的に試みます。
11. 手動でプロファイルに接続する場合は、[接続] をクリックします。接続アイコンが現在の接続状況を示します。ネットワーク名、送受信速度、信号の品質も表示されます。

## 既存のプロファイルの編集

既存のプロファイルを編集するには次の手順に従います。

1. インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします
2. プロファイル リストから編集するプロファイルを選択します。
3. [プロパティ] をクリックすると、[ワイヤレス プロファイル プロパティ] の [一般設定] が開きます。
4. [次へ] と [戻る] をクリックして、ワイヤレス プロファイル プロパティの [一般設定] と [セキュリティ設定] 間を移動します。
   - 一般設定詳細は、一般設定を参照してください。
   - セキュリティ設定詳細は、セキュリティ設定を参照してください。
5. 現在の設定を保存し、終了するには、[OK] をクリックします。変更を保存せずに終了するには、[キャンセル] をクリックします。

## プロファイルの削除

プロファイルを削除するには次の手順に従います。

1. インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [削除] をクリックします。「選択されたプロファイルが永久に削除されます。続行してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。プロファイル リストからプロファイルが削除されます。

まだ接続されている場合は、次の手順に従います。

1. インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [削除] をクリックします。「選択されたプロファイルが永久に削除されます。続行してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。「プロファイル名がアクティブで永久に削除されます。続行してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。
5. [はい] をクリックします。プロファイル リストからプロファイルが削除されます。

注：プロファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力しない限りプロファイル設定を削除または編集することはできません。管理者もユーザー自身もパスワードがわからない場合、パスワードをリセットするプロセスはありません。

## プロファイル パスワードの設定

既存のプロファイルをパスワードで保護するには次の手順に従います。

1. インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [プロパティ] をクリックすると、[ワイヤレス プロファイル プロパティ] の [一般設定] が開きます。
4. [詳細設定] をクリックして [詳細設定] を開きます。
5. [パスワード保護] をクリックして、[パスワード保護] の設定を開きます。
6. [このプロファイルをパスワード保護する（10 文字以内）] をクリックします。
7. パスワード：パスワードを入力します。
8. パスワードの確認：パスワードをもう一度入力します。
9. [OK] をクリックして設定を保存し、[一般設定] のページに戻ります。
10. [OK] をクリックしてインテル(R) PROSet/Wirelessのメイン ウィンドウに戻ります。

## プロファイルのエクスポート/インポート

この機能により、プロファイル リストのユーザー ベースのプロファイルをエクスポートおよびインポートできます。ワイヤレス プロファイルは、プロファイル リストに自動的にインポートできます。

> 注：管理者プロファイルをエクスポートする詳細については、管理者パッケージを参照してください。

###

### プロファイル リストからプロファイルをエクスポートする

1. リストから 1 つまたは複数のプロファイルを選択します。
2. [エクスポート] を選択して、プロファイル リストから 1 つまたは複数のプロファイルをエクスポートします。
3. エクスポート先のフォルダを選択します。[参照] をクリックし、ハードディスクを参照して、エクスポート先のディレクトリを指定します。デフォルトのディレクトリは C: ドライブです。

4. [OK] をクリックして、選択したプロファイルをエクスポートします。プロンプトで選択したプロファイルを指定したフォルダにエクスポートしました：C:\.

複数プロファイルを選択するには次の手順に従います。

1. プロファイルを反転表示します。
2. Ctrl を押します。
3. 選択したい各プロファイルをクリックします。複数プロファイルをエクスポートするには、上記の手順 2 に従います。

### プロファイルをプロファイル リストにインポートする

プロファイルを手動でインポートするには次の手順に従います。

1. [プロファイル] リストの [インポート] をクリックします。
2. インポートするプロファイル ファイルを選択します。
3. [インポート] をクリックします。
4. プロファイルが正常にインポートされたというメッセージが表示されます。

管理者は、プロファイルをプロファイル リストに自動的にインポートできます。インテル(R) PROSet/Wireless は、ハードディスクでインポート フォルダで新しいプロファイルのファイルをモニタします。[詳細設定] で [自動インポートを有効にする] を有効にしたプロファイルのみを自動的にインポートできます。プロファイル リストに同じ名前のプロファイルがすでに存在する場合、インポートしたプロファイルを拒否するか、受け入れるかを尋ねるプロンプトが表示されます。受け入れると、既存のプロファイルは上書きされます。

すべてのインポートされたユーザー ベースのプロファイルは、プロファイル リストの一番下に配置されます。

### パスワードで保護されたプロファイル

パスワード保護されたユーザー ベースのプロファイルを自動的にリモート システムへインポート/エクスポートします。プロファイルがパスワードで保護されている場合、編集前に割当てられているパスワードを入力しなければなりません。詳細は、プロファイル パスワードの設定を参照してください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報